<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)              Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
1.1 Productidentificatie
Productnaam en code            Diesel no. 2 (Fuel Oil nr 2)
                               REACH sube name:
                               Vacuum gas oils, Hydrocracked gas oils, and Distillate fuels
                               TMS name:
                               M_GASOIL_10P
                               M_GASOIL_20P
                               M_GASOIL_01%
                               M_GASOIL_02%
                               M_GASOIL_01%_B
                               M_GASOIL_02%_B
                               M_MMO_HF_C_HF
                               M_DEV_2006
CAS nummer                     68476-30-2
1.2 Relevant geïndentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik                        Brandstof
                               Raadpleeg Hoofdstuk 16 voor de geregistreerde
                               gebruiksmogelijkheden onder REACH
Gebruiken waartegen            Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te
geadviseerd wordt              winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke
                               aanbevolen worden in Hoofdstuk 1.
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
Petrochemical Industrial Distillation (P.I.D.)
Oude Maasweg 6,
3197 KJ Botlek (Rotterdam)
Telefoon: +31 (0) 10 295 3764 of
telefoon : +31 (0) 10 295 3626
Website : www.odfjell.com
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Alarm voor arts (24 uur) +31 (0) 30 274 8888
Vergiftiging informatie centrum Utrecht
Bel voor informatie m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu :
Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V., P.I.D. +31 (0) 10 295 3764
2. Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van stof of het mengsel
Wettelijke Richtlijn (EC) nr. 1272/2008 (CLP)
Gevarenklassen / Gevarencategorieën                                            Gevarenaanduidingen
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                          H226
Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                   H304
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                           H315
Acute toxiciteit, Categorie 4; Indademing                                      H332
Carcinogeniteit, Categorie 2                                                   H351
Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling, , Categorie 2;
Bloed, Lever: Thymus                                                           H373
Chronische gevaren voor het aquatisch milieu, Categorie 2                      H411
67/548/EEC of 1999/45/EC
Gevarenkenmerken                R-zin(nen)
                                                           Pagina 1 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)            Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012              CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Schadelijk.Milieugevaarlijk   R20; R38; R40; R65; R51/53
Classificatie                3
 2.2 Etiketteringselementen
 Labeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
Symbool/symbolen
Signaalwoorden               Gevaarlijk
                              RISICO’S VOOR HET LICHAAM
                              H226: Ontvlambare vloeistof en damp
                              GEZONDHEIDSRISICO'S:
                              H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
                              terechtkomt.
                              H315: Veroorzaakt huidirritatie.
CLP Gevarenklassen            H332: Schadelijk bij inademing.
                              H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker
                              H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurig of
                              herhaalde blootstelling.
                              GEVAREN VOOR HET MILIEU:
                              H411: Giftig voor in het water levende organisme, met langdurige
                                      gevolgen.
 Classificatie, Labeling en Verpakking ('CLP') voorzorgsmaatregelverklaringen
Preventie                    P210: Verwijderd houden van warmte/vonken.
                             P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
                             P280: Beschermende handschoenen/beschermende
                             kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen.
Reactie                      P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum
                             of een arts raadplegen.
                             P331: GEEN braken opwekken.
Opslag                       P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed
                             gesloten verpakking bewaren.
Afvoer                       P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte afval locatie of
                             recyclingbedrijf in overeenstemming met /volgens locale en nationale
                             regelgeving.
 Labeling volgens Richtlijn 1999/45/EC, 67/548/EEC
EG gevaarsymbolen
Classificatie van de         Xn          Schadelijk
etikettering                 N           Milieugevaarlijk
EG indeling                  Schadelijk. Milieugevaarlijk. Carcinogeen, categorie 3.
                             Irriterend.
                                                          Pagina 2 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)              Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
EG gevarenzinnen              R20 Schadelijk bij inademing.
                              R38 Irriterend voor de huid.
                              R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
                              R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
                              R51/53 Giftig voor in het water levende organismen; kan in het
                              aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
EG Veiligheids-                S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
aanbevelingen                  S24 Aanraking met de huid vermijden.
                               S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
                               S61 Voorkom lozing in het milieu.Vraag om speciale instructies/
                               veiligheidskaart.
                               S62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts
                                     raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
  2.3 Andere gevaren
Gevaren voor de               Kan ontbranden aan oppervlakken met een temperatuur die hoger is
veiligheid                    dan de zelfontbrandingstemperatuur. De damp die aanwezig is in de
                              lege ruimte bovenin tanks en houders kan ontbranden en exploderen
                              bij temperaturen boven de zelfontbrandingstemperatuur indien de
                              dampconcentraties binnen de ontvlambaarheidsgrenzen liggen. Bij het
                              pompen kunnen elektrostatische ladingen ontstaan. Elektrostatische
                              ontlading kan brand veroorzaken.
Aanvullende informatie        Dit product mag alleen gebruikt worden in gesloten systemen.
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
(Een standaard samenstelling wordt gegeven, maar de samenstelling is variabel. Een analyse-
certificaat kan, indien beschikbaar, geleverd worden).
3.1 Stof
CAS nummer                    68476-30-2
3.2 Mengsels
Preparatiebeschrijving: De gedestilleerde olie met een minimale viscositeit van 32,6 SUS bv
37,70C tot een maximale viscositeit van 40,1 SUS bv 37,70F. Product is geen mengsel volgens
regulering 1907/2006/EC.
Gevaarlijke bestandsdelen
Indeling van componenten volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008
Chemische Conc. Cas                     EC             REACH               Gevaren-         Gevaren-
naam                     nummer         (EINECS)       registratie nr.     klasse en        aanduidi
                                        nummer                             -catergorie      ngen
Fuel oil       100.0 68476-30-2 270-671-4              01-2119475501-      Flam. Liq., 3;   H226;
no. 2                                                  42-0007             Asp. Tox.,  1;   H304;
(Diesel olie)                                                              Acute  Tox.,     H332;
                                                                           4; Skin Corr.,   H315;
                                                                           2; Carc., 2;     H351;
                                                                           STOT RE, 2;      H373;
                                                                           Aquatic          H411;
                                                                           Chronic, 2;
                                                            Pagina 3 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Classificatie van componenten volgens 67/548/EEC
Chemische Conc. Cas                    EC             REACH                 Symbool/      R-zin(nen)
naam                   nummer          (EINECS)                             symbolen
                                                      registratie nr.
                                       nummer
Fuel oil       100.0 68476-30-2 270-671-4             01-2119475501-       Xn, N, Xi     R20; R40;
no. 2                                                 42-0007                            R65; R66;
(Diesel olie)                                                                            R51/53
Extra informatie                       Bevat aardoliedestillaten. Zie hoofdstuk 16 voor de volledige
                                       tekst van R-zinnen van EG.
De volledige tekst van de genoemde R- en H- zin(nen) vindt u in rubriek 16.
4. Eerste Hulp maatregelen
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen
Inademing van aërosol of     Als blootstelling aan damp, nevel of rook slaperigheid, hoofdpijn,
damp in hoge                 onscherp zien of irritatie van de ogen, neus of keel veroorzaakt,
concentraties                onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Houd de patiënt warm en rustig.
                             Zoek medische hulp als enig symptoom aanhoudt. Als er geen snel
                             herstel optreedt, naar dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen voor verdere
                             behandeling. Bewusteloze slachtoffers in de stabiele zijligging leggen.
                             Houd ademhaling en polsslag in de gaten; als de ademhaling is gestopt
                             of onvoldoende wordt geacht, patiënt kunstmatig beademen, bij voorkeur
                             door middel van mond-op-mond beademing. Zo nodig reanimeren.
Contact met de ogen          Ogen met water uitspoelen terwijl de oogleden open worden gehouden.
                             Geef de ogen een half uur rust. Indien roodheid, branderig gevoel,
                             vertroebeld gezichtsvermogen of gezwollenheid aanhouden, naar het
                             dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen voor verdere behandeling.
Contact met de huid          Verwijder verontreinigde kleding. Spoel onmiddellijk gedurende ten
                             minste 15 minuten met grote hoeveelheden water, daarna, indien
                             aanwezig, wassen met water en zeep. Bij het optreden van roodheid,
                             zwelling, pijn en/of blaren vervoeren naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
                             voor een verdere medische behandeling.
Inslikken                    Bij doorslikken niet laten overgeven: vervoer naar het dichtstbijzijnde
                             ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij spontaan overgeven, houdt het
                             hoofd tussen de knieën om inademing te voorkomen. Indien een van de
                             volgende met vertraging optredende verschijnseleen of symptomen zich
                             binnen 6 uur voordoen, het slachtoffer overbrengen naar de
                             dichtstbijzijnde medische inrichting: koorts van meer dan
                             38.3°C, kortademigheid, beklemming op de borst of aanhoudende hoest
                             of piepende ademhaling.
Aanvullende medische         Behandeling dient voornamelijk plaats te vinden op basis van symptomen
behandeling                  en gericht te zijn op het verlichten van de klachten. Aspiratie van het
                             product kan plaatsvinden na opname door de mond of na regurgitatie van
                             de maaginhoud en kan ernstige en potentieel fatale chemische
                             pneumonitis tot gevolg hebben waarbij behandeling dringend noodzakelijk
                             is. Doordat er gevaar voor aspiratie bestaat, dient het opwekken van
                             braken en maagspoeling vermeden te worden. Maagspoeling dient alleen
                             te worden toegepast na endotracheale intubatie. Patiënt bewaken met het
                             oog op eventuele hartritmestoornissen.
                                                           Pagina 4 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Belangrijkste               Verschijnselen en symptomen van huidirritatie kunnen onder andere zijn
symptomen/effecten,         een branderig gevoel, roodheid, zwelling en/of blaren. Irritatie van de ogen
acuut en vertraagd          kan voorkomen in de vorm van een branderig gevoel in de ogen en tijdelijke
                            rode verkleuring van de ogen. Indien materiaal binnendringt in de longen,
                            kan dit onder andere resulteren in de volgende verschijnselen en
                            symptomen: hoesten, naar adem snakken, piepende ademhaling,
                            moeilijkheden met ademhaling, beklemming op de borst, kortademigheid
                            en/of koorts. De traumatisering van de ademhalingswegen kan zich enkele
                            uren na de blootstelling openbaren. Mogelijke effecten op het gehoor
                            kunnen tijdelijke vermindering van het gehoor en/of suizen van de oren zijn
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddelijke medische verzorging en speciale behandeling
Indicatie van               Behandel symptomatisch.
onmiddellijke medische
hulp en vereiste speciale
behandeling
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Evacueer alle niet noodzakelijke personen
5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen      Schuim, sproeistraalwater of verneveld water. Droog chemisch poeder,
                            kooldioxide, zand of aarde mag alleen gebruikt worden bij kleine branden
Niet te gebruiken           Gebruik geen directe water straal op brandende producten, dit kan leiden
                            tot een stoom explosie of het vuur verspreiden. Gelijktijdig gebruik van
                            schuim en water op dezelfde oppervlakte dient vermeden te worden, water
                            breekt schuim af.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke                 Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen zijn: Een complex mengsel van
ontledingsproducten en      in de lucht gedragen vaste en vloeibare deeltjes en gassen (rook).
ongebruikelijke             Koolmonoxide. Niet geïdentificeerde organische en anorganische
brandgevaren                verbindingen. Damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond;
                            ontsteking op afstand is mogelijk. Drijft op het water en kan weer ontstoken
                            worden. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken.
                            Ontvlambare dampen kunnen aanwezig zijn zelfs bij temperaturen beneden
                            het vlampunt.
5.3 Advies voor brandweerlieden
Specifieke                  Bij grote branden de brandweer bellen. Zorg er bij elke brand voor dat er
brandbestrijdings-          een ontsnappingsroute beschikbaar is. In geval van brand, isoleer het
methode                     terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen.
                            Haal mensen eerst uit het gezichtsveld van het incident en weg van de
                            ramen. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te
                            houden. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden
                            opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer
                            terechtkomt.
Bescherming van             Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur
brandweerlieden             (SCBA) en hun volledige uitrusting dragen
                                                           Pagina 5 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)              Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke                 Neem alle lokale en internationale wetgeving in acht. Vermijd contact met
voorzorgsmaatregelen         de huid, ogen en kleding. Evacueer alle niet noodzakelijke personen.
                             Ventileer de verontreinigde ruimte grondig. Vermijd contact met gemorst of
                             vrijgekomen materiaal. Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Voor
                             adviezen met betrekking tot de keuze van persoonlijke beschermings-
                             middelen, zie hoofdstuk 8 van dit Veiligheidsinformatieblad. Voor adviezen
                             met betrekking tot het afvoeren van gemorst materiaal, zie hoofdstuk 13
                             van dit Veiligheidsinformatieblad. Bij verontreiniging van een terrein kan
                             het nodig zijn om een expert om advies te vragen. Zorg voor elektrische
                             continuïteit door alle apparaten met elkaar te verbinden en te aarden.
                             Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Damp kan
                             zich over aanzienlijke afstanden verplaatsen, zowel boven als onder
                             niveau van begane grond. Maatregelen nemen om de effecten op
                             grondwater tot minimum te beperken. Afvalstoffen vasthouden op de
                             verontreinigde plekken om te voorkomen dat deze binnendringen in
                             afvoerkanalen (riolen), sloten en waterwegen Lekken dichten, indien
                             mogelijk zonder persoonlijke risico's. Verwijder alle mogelijke
                             ontstekingsbronnen in de omgeving en evacueer alle personeel. Probeer
                             het gas te verspreiden of de gasstroom naar een veilige plaats te leiden,
                             bijvoorbeeld met behulp van mistsprays. Neem voorzorgsmaatregelen
                             tegen statische ontlading. Zorg voor elektrische continuïteit door alle
                             apparatuur te verbinden en te aarden. Bewaak het gebied met een meter
                             voor brandbaar gas.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieu                       Voorkom verspreiding en het verontreinigen van de riolering, sloten of
voorzorgsmaatregelen         rivieren door indammen met zand, aarde, of andere geschikte materialen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden           Bij grote hoeveelheden gemorste vloeistof (> 1 vat) met een mechanisch
                             hulpmiddel zoals een vacuümwagen overbrengen naar een bergingsvat
                             om terug te winnen of veilig af te voeren. Spoel geen restanten weg met
                             water. Bewaar als verontreinigd afval. Laat restanten verdampen of
                             absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en voer op een veilige wijze
                             af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af. Bij
                             kleine hoeveelheden gemorste vloeistof (< 1 vat) met een mechanisch
                             hulpmiddel overbrengen naar een van een etiket voorzien, alsluitbaar vat
                             om terug te winnen of veilig af te voeren. Laat restanten verdampen of
                             absorbeer met een geschikt absorptiemiddel, en voer op een veilige wijze
                             af. Verwijder verontreinigde grond, en voer op een veilige wijze af.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Extra advies                 Breng overheidsinstanties op de hoogte indien de gemeenschap of het
                             milieu wordt blootgesteld of waarschijnlijk zal worden blootgesteld. Lokale
                             autoriteiten moeten gewaarschuwd worden als lekkage niet kan worden
                             beheerst. Maritieme verontreinigingen moeten worden behandeld
                             overeenkomstig het Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP),
                             zoals voorgeschrevendoor MARPOL Annex 1Regulation n 26.
                                                           Pagina 6 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)           Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012             CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
7. Hantering en opslag
7.1 Voorzorgmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Hantering                 Vermijd inademing van of contact met materiaal. Alleen in goed
                          geventileerde ruimten gebruiken. Na contact met dit product het lichaam
                          grondig wassen. Voor richtlijnen over de keuze van persoonlijke
                          beschermingsuitrusting, zie Hoofdstuk 8 van dit Veiligheidsinformatieblad.
                          Gebruik de informatie in dit gegevensdocument als invoer voor een
                          risicobeoordeling van de lokale omstandigheden ter bepaling van
                          toepassing zijnde beheersmiddelen voor veilige behandeling, opslag en
                          afvoer van dit materiaal. Verontreinigde kleding aan de lucht laten drogen
                          in een goed geventileerde ruimte alvorens te wassen. Zorg voor juiste
                          afvoer van verontreinigde lompen of reinigingsmaterialen om brand te
                          voorkomen. Voorkom morsen. Neem voor uitgebreid advies m.b.t.
                          hantering, product overslag, opslag en tankreiniging contact op met de
                          leverancier. Niet gebruiken als reinigingsoplosmiddel of voor andere
                          toepassingen niet zijnde gebruik als motorbrandstof. Niet eten of drinken
                          tijdens gebruik. Doof open vuur. Niet roken. Verwijder ontstekingsbronnen.
                          Voorkom het ontstaan van vonken. Nooit met de mond aanzuigen om over
                          te hevelen. Damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond;
                          ontsteking op afstand is mogelijk. Blootstelling vermijden.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag                    Opslag in tanks: Opslagtanks moeten speciaal ontworpen zijn voor gebruik
                          met dit product. Bulkopslagtanks dienen van een omwalling voorzien te
                          worden. Plaats tanks op afstand van hittebronnen en andere ontstekings-
                          bronnen. Schoonmaak, inspectie en onderhoud van opslagtanks is
                          specialistisch werk met gebruik van strikte procedures en voorzorgs-
                          maatregelen.
7.3 Specifiek eindgebruik
Extra informatie          Raadpleeg Hoofdstuk 16 en/of de bijlagen voor het geregistreerde gebruik
                          onder REACH. Zorg ervoor dat alle lokale voorschriften met betrekking tot
                          hantering en opslag opgevolgd worden.
Productoverslag           Bij het pompen kunnen elektrostatische ladingen ontstaan.
                          Elektrostatische ontlading kan brand veroorzaken. Zorg voor elektrische
                          continuïteit door alle apparatuur door te verbinden en te aarden. Beperk
                          tijdens het pompen de stromingssnelheid in de leiding om opbouw van
                          statische elektriciteit te vermijden (<= 1 m/sec tot pijp over een afstand van
                          twee maal zijn diameter is ondergedompeld, daarna <= 7 m/sec). Voorkom
                          spatten bij het vullen. GEEN perslucht gebruiken voor vullen, legen of
                          behandelen. Wacht 2 minuten na het vullen van een tank (als het gaat om
                          de tank van een tankauto bijvoorbeeld) alvorens luiken of mangaten te
                          openen. Wacht 30 minuten na het vullen van een tank (als het gaat om
                          een grote opslagtank) alvorens luiken of mangaten te openen.
Aanbevolen materialen     Vaten en binnenvoeringen van vaten dienen vervaardigd te zijn van zacht
                          staal of roestvrij staal. Voorbeelden van geschikte materialen zijn
                          hogedichtheidspolyethyleen(HDPE), polypropyleen (PP) en Viton (FKM),
                          die specifiek getest zijn opverenigbaarheid met dit product. Gebruik met
                          amine-adduct behandelde epoxyverf voor de binnenbekleding van
                          houders. Gebruik grafiet, PTFE, Viton A of Viton B voor afdichtingen en
                          pakkingen.
                                                          Pagina 7 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
 Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
 Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
 REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
 Ongeschikte materialen      Sommige synthetische materialen kunnen ongeschikt zijn voor containers
                             of containerbekleding, afhankelijk van de materiaalspecificatie en het
                             beoogde gebruik. Sommige kunnen echter geschikt zijn als materiaal voor
                             handschoenen.
 Advies over de              Geen snij-, boor-, slijp-, laswerkzaamheden en dergelijke uitvoeren op of
 verpakking                  nabij vaten. Vaten kunnen, ook nadat ze geledigd zijn, explosieve dampen
                             bevatten. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed
                             gesloten verpakking bewaren. Vaten sluiten wanneer ze niet in gebruik
                             zijn.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Voorzover de ACGIH-waarde in dit document voorkomt, dient die waarde slechts ter informatie. Lezen
in combinatie met het blootstellingsscenario voor uw, in de bijlage bevatte specifieke, gebruik.
8.1 Controleparameters
Beroepsmatige blootstellingslimieten
Materiaal         Bron           Type              ppm        mg/m3          Notatie
diesel, no.2      ACGIH          TWA                          100 mg/m3      op basis van totaal aan
                                 [Inhaleerbare                               koolwaterstoffen
                                 fractie en
                                 damp.]
                  ACGIH          SKIN_DES                                    Kan door de huid
                                 [Inhaleerbare                               heen geabsorbeerd worden.
                                 fractie en                                  op basis van totaal aan
                                 damp.]                                      koolwaterstoffen
                  Chemie         VRW                          2*
                  Kaarten
                  NL
                                 AGW                          20*
                                 LBW                          200*
* Gegeven uit Chemie kaarsten voor Diesel olie (cas nr. 68476-34-6)
Biological Exposure Index (BEI)
Geen biologische grens toegewezen.
Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)
Component       Blootstellings-       Blootstellingstype Toepassings-      Waarde
                route                 (lang/kort)          gebied
diesel, no.2    Inademing             acute, syste-        Werknemer       4300 mg/m3/15 min.
                                      mische effecten                      (aerosol)
                Dermaal               lange termijn,       Werknemer       2,9 mg/kg 8h
                                      systemische
                                      effecten
                Inademing             lange termijn,       Werknemer       68 mg/m3/8h
                                      systemische                          (aerosol)
                                      effecten
                Inademing             acute, syste-        Consument       2600 mg/m3/15
                                      mische effecten                      min. (aerosol)
                Dermaal               lange termijn,       Consument       1,3 mg/kg 24h
                                      systemische
                                      effecten
                Inademing             lange termijn,       Consument       20
                                      plaatselijk effec.                   mg/m3/24h(aeros ol)
                                                            Pagina 8 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)           Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012             CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Geen voorspelde           Dit is een koolwaterstof met een gecompliceerde, onbekende of variabele
effecten ('PNEC')         samenstelling. Conventionele methodes voor het ontlenen van PNEC's
gerelateerde informatie   (Predicted No Effect Concentration (Voorspelde geen effectconcentratie) )
                          zijn niet van toepassing, en het is niet mogelijk om een enkele typerende
                          PNEC voor die stoffen te identificeren
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstellingen
Technische maatregelen Wordt aanbevolen. Oogdouches en douches voor gebruik in noodgevallen.
Persoonlijke              Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan
beschermingsmaatregel aanbevolen nationale standaarden. Controleren bij PBM- leveranciers.
en                        Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht niet op een
                          adequaat niveau houden om de gezondheid van de medewerker te
                          beschermen, selecteer dan apparatuur voor adembescherming, geschikt
                          voor de specifieke gebruikscondities en die voldoet aan de relevante
                          wetgeving. Controleer geschiktheid bij de leverancier van de
                          adembeschermingsapparatuur. Wanneer adembescherming d.m.v. een
                          luchtfilter ongeschikt is (hoge luchtconcentratie, risico van zuurstoftekort,
                          besloten ruimte), gebruik dan geschikte adembeschermingsapparatuur
                          met positieve druk. Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter
                          mogelijk is, selecteer dan een geschikte combinatie van masker en filter.
                          Alle adembeschermingsapparatuur en het gebruik ervan dient in
                          overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te zijn.
Huid en lichaam           Chemisch bestendige handschoenen of kaphandschoenen, laarzen en
                          voorschoot (indien er kans op spatten is).
Handen                    'Persoonlijke hygiëne is van groot belang voor een effectieve verzorging
                          van de handen. Handschoenen alleen dragen over schone handen. Na het
                          gebruik van handschoenen moeten de handen grondig gewassen en
                          gedroogd worden. Gebruik van niet geparfumeerde vochtinbrengende
                          crème wordt aanbevolen. De geschiktheid en de duurzaamheid van een
                          handschoen hangt af van het gebruik, b.v. van het aantal malen contact en
                          van de duur van het contact, en de mate waarin ze bestand zijn tegen
                          chemicaliën van het materiaal van de handschoen, van de dikte van de
                          handschoen, van de vaardigheid. Vraag altijd advies aan
                          handschoenleveranciers. Verontreinigde handschoenen dienen vervangen
                          te worden. Gebruik handschoenen die voldoen aan een relevante norm
                          (bijv. Europa EN374, US F739). Bij langdurig of vaak optredende contact
                          kunnen handschoenen van nitriel geschikt zijn (doorbreektijd van > 240
                          minuten). Voor bescherming tegen incidenteel contact of spatten kunnen
                          handschoenen van neopreen of PVC afdoende zijn.
Adembescherming           Een adembescherming zou moeten gedragen worden wanneer het risico
                          bestaat dat de blootstellingslimieten worden overschreden. Indien er geen
                          blootstellingslimieten of -richtlijnen bestaan, gebruik een goedgekeurd
                          ademhalingstoestel. De keuze van een luchtzuiverend ademhalings-
                          toestel, of een ademhalingstoestel met verse luchttoevoer (type: overdruk)
                          zal afhangen van de specifieke operaties en de mogelijke concentraties
                          van het product in de lucht. Gebruik in noodgevallen een goedgekeurd
                          persluchtademhalingstoestel (type: overdruk). Gebruik in besloten of slecht
                          geventileerde ruimten goedgekeurde adembescherming met verse lucht-
                          voorziening (type: overdruk).Volgend EG goedgekeurd ademhalingstoestel
                          gebruiken.Patroon voor organische dampen, type A (kookpunt >65°C).
                                                           Pagina 9 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)            Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012              CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Ogen                         Chemische veiligheidsbril (chemische ruimzichtbril).
                             Goedgekeurd volgens EU Norm EN166.
Thermische Gevaren           Niet van toepassing.
Meetprocedures               Om het voldoen aan een OEL en het op een juiste wijze onder controle
                             houden van de blootstelling te bevestigen, kan het nodig zijn om de
                             concentratie van de stoffen in de ademhalingszone of in de algemene
                             werkruimte te bepalen. Voor sommige stoffen kan een biologische
                             bepaling ook geschikt zijn.
Beheersingsmiddelen voor milieublootstelling
Milieublootstelling-         Lokale aanwijzingen voor emissielimieten voor vluchtige stoffen moeten in
controlemaatregelen          acht genomen worden bij het vrijkomen van uitlaatgassen die dampen
                             bevatten
Consument-blootstellingscontroles
Blootstellingscontrole-      Niet innemen. bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.
maatregelen voor
consumenten
9. Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand                          Vloeistof
Kleur                                      Donker geel, cognac bruin, donker bruin tot zwart.
Geur                                       Koolwaterstof
Smeltpunt                                  + 6 tot < - 33 °C
Vlampunt                                   > 55 °C
Kookpunt/bereik                            160 tot 400 °C
Dampspanning                               < 0.01 bar bij 20 °C
Explosie limiet Bovengrens                 7.5 %
Explosie limiet Ondergrens                 0.6 %
Relatieve dichtheid                        0.800 tot 0.875 g/m3 bij 15 °C
Oplosbaarheid in water                     Verwaarloosbaar
Ontbrandingstemperatuur                    > 200 °C
Viscositeit                                1.500 tot 10.00 mm2/s (cSt) bij 40 °C
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water      2,66 – 6,0
9.2 Overige informatie
Aanvullende informatie                     Niet van toepassing
10. Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
Reactiviteit                               Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.
10.2 Chemische stabiliteit
Stabiliteit                                Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke reacties                       Geen gegevens beschikbaar
10.4 Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden                Vermijd hitte, vonken, open vuur en andere
                                           ontstekingsbronnen.
10.5 Chemische op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen                       Sterke oxidatiemiddelen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsprocuten
                                                          Pagina 10 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Gevaarlijke                  Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke
ontledingsproducten          ontledingsproducten gevormd. Thermische ontleding is in hoge mate
                             afhankelijk van de omstandigheden. Een complex mengsel van in de
                             lucht gesuspendeerde vaste deeltjes, vloeistoffen en gassen,
                             waaronder koolmonoxide, koolstofdioxide en andere organische
                             verbindingen wordt gevormd wanneer dit materiaal tot verbranding
                             komt of thermische of oxidatieve ontleding ondergaat.
11. Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Basis voor de Beoordeling Informatie is gebaseerd op product data, kennis van de verbindingen
                             en de toxicologie van gelijkwaardige producten.
Waarschijnlijke              Blootstelling kan tot stand komen via inademing, ingestie, absorptie
blootstellingswegen          via de huid en contact met de huid of de ogen, alsmede door
                             accidentele ingestie.
                             Oraal: niet schadelijk: LD50 > 5000 mg/kg , Rat
Acute toxiciteit             Dermaal: LD50 >2000 mg/kg , Konijn
                             Via de luchtwegen: Schadelijk bij indademen: LC50 > 1.0 - < 5.0 mg/l /
                             4,00 h, Rat
Aantasting/irritatie van de  Irriterend voor de huid.
huid
Ernstige beschadiging/       Product veroorzaakt waarschijnlijk irritatie.
irritatie van de ogen
Irritatie van de             Inademing van dampen of nevels kan irritatie van de luchtwegen
ademhalingswegen             veroorzaken.
Sensibilisering van de       Is vermoedelijk geen sensibiliserende stof.
luchtwegen of de huid
Gevaar voor de               Indien de substantie in de longen binnendringt na inslikken of bij
Ademhaling                   braken, kan dit chemische longontsteking veroorzaken, met mogelijk
                             fatale afloop.
Mutageniciteit van de        Positief in in vitro testen, maar negatief in in vivo mutageniteits testen.
geslachtscellen
Kankerverwekkende            Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Herhaald contact met de
eigenschappen                huid heeft bij dieren geleid tot irritatie en huidkanker.
Reproductieve en             Effecten op de ontwikkeling worden niet verwacht. Tast de
ontwikkelingstoxiciteit      vruchtbaarheid vermoedelijk niet aan.
Specifieke                   Niet geclassificeerd.
doelorgaantoxiciteit -
eenmalige blootstelling
Specifieke                   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
doelorgaantoxiciteit -       blootstelling. Bloed Thymus. Lever.
herhaalde blootstelling
                                                           Pagina 11 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)           Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012             CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
12. Ecologische informatie
Basis voor de beoordeling Verschafte informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en
                             de ecotoxicologische eigenschappen van vergelijkbare producten.
12.1 Toxiciteit
Acute toxiciteit
Acute Giftigheid             Vermoedelijk giftig: LC50/EC50/IC50            1-10 mg/l
                             (LC50/EC50/IC50 uitgedrukt als de nominale hoeveelheid product die
                             nodig is om proefextract in water aan te maken).
Vissen                       Vermoedelijk vergiftig: LC50/EC50/IC50 > 1 - 10 mg/l
                             (LC50/EC50/IC50 uitgedrukt als de nominale hoeveelheid product die
                             nodig is om proefextract in water aan te maken).
In water levende             Vermoedelijk vergiftig: LC50/EC50/IC50 > 1 - 10 mg/l
ongewervelden
Algen                        Vermoedelijk vergiftig:
                             (LC50/EC/50/IC50 LC50/EC50/IC50 > 1 - 10 mg/l
Micro-organismen             Naar verwachting schadelijk: LC50/EC50/IC50 > 100 mg/l
Chronische toxiciteit
Vissen                       NOEC/NOEL wordt verwacht > 0,01 - <=0,1 mg/l te zijn
                             (gebaseerd op gemodelleerde gegevens).
In water levende             NOEC/NOEL wordt verwacht > 0,1 - <=1,0 mg/l mg/l te zijn
ongewervelden                (gebaseerd op gemodelleerde gegevens).
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Goed biologisch afbreekbaar. Persistent volgens de IMO- criteria. Definitie International Oil
Pollution Compensation (IOPC)-fonds: "Een niet-persistente olie is olie, die, op het moment van
verscheping, bestaat uit koolwaterstoffracties, (a) waarvan ten minste 50%, per volume, distilleert
op een temperatuur van 340 ºC (645 ºF) en (b) waarvan ten minste 95%, per volume, distilleert op
een temperatuur van 370 ºC (700 ºF) indien getest met behulp van de ASTM-methode D-86/78 of
een vervolgrevisie daarvan."
12.3 Bioaccumulatie
Bevat vluchtige bestanddelen die zich mogelijk ophopen in de voedselketen
12.4 Mobiliteit in de bodem
Verdampt gedeeltelijk uit water- of grondoppervlakken, doch na één dag is nog een aanzienlijke
hoeveelheid achtergebleven. Indien het product in de bodem dringt, verspreiden één of meer
bestanddelen zich en kan het grondwater verontreinigd worden. Drijft op water.
Grote hoeveelheden kunnen in de grond dringen en het grondwater verontreinigen.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB beoordeling
De substantie voldoet niet aan alle screeningscriteria voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit,
en wordt daarom niet beschouwd PBT of zPzB te zijn.
12.6 Andere schadelijke effecten
Op het water gevormde films kunnen de zuurstofoverdracht negatief beïnvloeden en zo schadelijk
zijn voor organismen.
                                                        Pagina 12 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)              Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
13. Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Materiaalverwijdering         Indien mogelijk terugwinnen of hergebruiken. Het is de
                              verantwoordelijkheid van degene die afvalmateriaal genereert om de
                              toxische en fysische eigenschappen van het gegenereerde materiaal
                              vast te stellen met het oog op bepaling van de juiste afvalclassificatie
                              en afvoermethoden in overeenstemming met de van toepassing zijnde
                              wet- en regelgeving. Afval dat ontstaat door morsen of tankreiniging
                              moet verwijderd worden volgens gebruikelijke voorschriften, door een
                              bevoegde transporteur naar een bevoegde verwerker. De validiteit
                              van de vergunninghouder moet van te voren zijn vastgesteld. Niet in
                              het milieu, riool of waterwegen lozen. Op bodem van tanks achter-
                              blijvend water niet opruimen door het in de grond weg te laten lopen.
                              Dit leidt tot verontreiniging van bodem en grondwater.
Afvoer van lege               De verpakking zorgvuldig leegmaken. Na leegmaken op een veilige
Verpakking                    plaats, uit de buurt van vonken en vuur, ontluchten. Residuen kunnen
                              ontploffingsgevaar opleveren. Niet schoongemaakte drums niet
                              doorboren, snijden of lassen. Naar een vaten- of schroothandelaar
                              sturen. Bodem, water of milieu niet verontreinigen met de lege
                              verpakking.
Nationale Wetgeving            EG Regelgeving voor Opruiming van Afval (EWC) 13 07 01 stookolie
                               en diesel. Het aan afvalmateriaal toegekend getal is verbonden met
                               correct gebruik van het materiaal. De gebruiker dient te bepalen of
                               zijn gebruik van het materiaal het toekennen van een andere
                               afvalcode met zich meebrengt. Afvoer dient plaats te vinden in
                               overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale
                               en plaatselijke wet- en regelgeving. Plaatselijke wet- en regelgeving
                               kan strenger zijn dan regionale of nationale eisen en dient in acht
                               genomen te worden.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Landtransport (ADR/RID (Agreement on Dangerous Goods by Roads/Regulations
International Transport of Dangerous Goods by Rail)):
ADR
14.1 VN (UN) nummer
1202
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Gasolie
14.3 Transportgevarenklasse(n)
3
14.4 Verpakkingsgroep
III
3 (gevaarlabel primai risico)
14.5 Milieugevaren
Milieubelastend
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker
Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale
voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan
voldaan moet worden met betrekking tot transport.
                                                           Pagina 13 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)          Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012            CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
ADR etiket
RID
14.1 VN (UN) nummer
1202
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Gasolie
14.3 Transportgevarenklasse(n)
3
14.4 V3rpakkingsgroep
III
3 (gevaarlabel primai risico)
14.5 Milieugevaren
Milieubelastend
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker
Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale
voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan
voldaan moet worden met betrekking tot transport.
RID etiket
Binnenlands waterwegtransport (ADN (European Agreement for International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterways))
14.1 VN (UN) nummer
1202
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Gasolie
14.3 Transportgevarenklasse(n)
3
14.4 Verpakkingsgroep
III
3 (gevaarlabel primai risico)
N2, CMR, F (gevaarlabel secundair risico)
14.5 Milieugevaren
Milieubelastend
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker
Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale
voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan
voldaan moet worden met betrekking tot transport.
ADN etiket
Zeetransport (IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) code)
14.1 VN (UN) nummer
UN 1202
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
                                                    Pagina 14 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)           Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012             CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Gasoil
14.3 Transportgevarenklasse(n)
3
14.4 Verpakkingsgroep
III
14.5 Milieugevaren
Marine pollutant
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker
Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale
voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan
voldaan moet worden met betrekking tot transport.
IMDG etiket
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol 73/78 en de IBC code
Vervuilingscategorie:                Niet van toepassing.
Type schip:                          Niet van toepassing.
Productnaam                         Niet van toepassing.
Speciale voorzorgsmaatregel:         Niet van toepassing.
 Extra informatie: De MARPOL Bijlage 1 regels zijn van toepassing bij bulkvervoer over zee.
Getoonde transport classificaties worden gehandhaafd voor alle modaliteiten per 1 juli 2011.
Luchttransport (IATA (International Air Transport Association))
14.1 VN (UN) nummer
UN 1202
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Gasoil
14.3 Transportgevarenklasse(n)
3
14.4 Verpakkingsgroep
III
14.5 Milieugevaren
Marine pollutant
14.6 Bijzondere voorzorgen gebruiker
Speciale voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg Hoofdstuk 7, Behandeling en Opslag, voor speciale
voorzorgsmaatregelen waarvan een gebruiker op de hoogte moet zijn, of noodzaken waaraan
voldaan moet worden met betrekking tot transport.
IATA etiket
15. Wettelijk verplichte informatie
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelementen en –wetgeving voor de stof of
het mengsel
De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor
dit product van toepassing zijn.
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Er is voor deze substantie een Chemical Safety Assessment (beoordeling chemische veiligheid)
uitgevoerd.
                                                        Pagina 15 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
16. Overige informatie
Wettelijke Richtlijn (EC) nr. 1272/2008 (CLP) lijst van H zinnen
H226                           Ontvlambare vloeistof en damp.
H304                           Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315                           Veroorzaakt huidirritatie.
H332                           Schadelijk bij inademing.
H351                           Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373                           Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
                               blootstelling.
H411                           Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
67/548/EEC of 1999/45/EC lijst van R-zinnen
R20                            Schadelijk bij inademing
R38                            Irriterend voor de huid.
R40                            Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
R65                            Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R51/53                         Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
                               milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Lijst van afkortingen hoofdstuk 8, 11 en 12
TGG 15 15 min                            Tijdgewogen gemiddelde grenswaarde voor de duur van 15
                                         minuten
TGG 8 uur                                Tijdgewogen gemidd. grenswaarde voor de duur van 8 uur
VRW                                      staat voor voorlichtingsrichtwaarde: de concentratie van een
                                         stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van
                                         de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of
                                         waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten
                                         mogelijk zijn bij een blootstelling van één uur. Vaak is dit de
                                         concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over
                                         het waarnemen van de blootstelling.
                                         Wanneer er geen waarde gegeven wordt, maar een
                                         omschrijving: - nvt. Deze stoffen kunnen ernstige acute
                                         gezondheidsschade veroorzaken bij een blootstelling van één
                                         uur zonder dat daar een sensorische waarschuwing aan
                                         voorafgaat. Deze stoffen hebben dan ook geen VRW onder
                                         het niveau van de AGW. - ? Er waren onvoldoende gegevens
                                         om deze interventiewaarde vast te stellen.
AGW                                      staat voor alarmeringsgrenswaarde:de concentratie van een
                                         stof waarboven irreversibele of andere ernstige
                                         gezondheidsschade kan optreden door directe toxische
                                         effecten bij een blootstelling van één uur
LBW                                      staat voor levensbedreigende waarde: de concentratie van
                                         een stof waarboven mogelijk sterfte of een levens-
                                         bedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden
                                         binnen enkele dagen na een blootstelling van één uur.
NOEL                                     No Observable adverse Effect Level
NOEC                                     No Observable adverse effect concentratie
ACGIH                                    American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BEI                                      Biological Exposure Indices
PNEC                                     Predicted No Effect Concentration
TWA                                      Afkorting voor mac waarde U.S.
                                                             Pagina 16 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)         Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012           CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
IDLH                               staat voor Immediately Dangerous to Life and Health. De
                                   IDLH-s zijn vastgesteld door het National Institute for
                                   Occupational Safety and Health (NIOSH) in de VS. IDLH's
                                   zijn vastgesteld als hulpmiddel bij de inzet van
                                   adembescherming. Het IDLH-niveau geeft een concentratie
                                   aan, waarbij men na het falen van adembescherming binnen
                                   30 minuten nog kan ontsnappen, zonder onherstelbare
                                   gezondheidsschade op te lopen.
LD50                               Mediaan Lethale Dosis
IC50                               Mediaan Remming Biologische functie
EC50                               Mediaan Effectieve Concentratie
LC50                               Mediaan Letale Concentratie
Geïdentificeerde gebruiken volgens het gebruiksbeschrijvingssysteem (REACH)
Gebruiken - werknemer
Titel                 Productie van de stof
                      - Industrie
Gebruiken - werknemer
Titel                 Toepassing als tussenproduct
                      - Industrie
Gebruiken - werknemer
Titel                 Verdeling van de stof
                      - Industrie
Gebruiken - werknemer
Titel                 Preparatie en (om)pakken van stoffen en mengels
                      - Industrie
Gebruiken - werknemer
Titel                 Gebruik in verpakkingen
                      - Industrie
Gebruiken – werknemer
                      Gebruik in verpakking
                      - Professioneel
Gebruiken - werknemer
Titel                 Toepassing als brandstof
                      - Industrie
Gebruiken - werknemer
                      Toepassing als brandstof
                      - Professioneel
Gebruiken - werknemer
                      Toepassing als brandstof
                      - Nijverheid
Gebruiken - consument
                      Toepassing als brandstof
                      - consument
Aanbevolen            Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te
gebruiksbeperkingen   winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke
(advies tegen)        aanbevolen worden in Hoofdstuk 1. Dit product dient niet gebruikt te
                      worden als oplosmiddel of schoonmaakmiddel; voor het aansteken of
                      helder doen branden van een vuur; voor het reinigen van de huid.
Extra informatie      Dit document bevat informatie die van belang is voor veilig opslaan,
                      hanteren en gebruik van dit product. De informatie in dit document dient
                                                      Pagina 17 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)                 Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                   CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
                            ter kennis gebracht te worden van de persoon die binnen uw organisatie
                            verantwoordelijk is voor advisering betreffende
                            veiligheidsaangelegenheden.
Aanvullende informatie
Nadere informatie           Dit product mag alleen gebruikt worden in gesloten systemen
Distributie van VIB         De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt aan een
                            ieder die met dit product werkt.
VIB Versie Nummer           1
VIB Ingangsdatum            16-10-2012
Reden update                In oude versie ontbraken de blootstellingsscenario’s en was hoofdstuk 2
                            nog niet conform REACH
VIB Voorschrift             De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en geeft de
Vrijwaring                  gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten weer van dit product. De
                            gegevens gelden niet als technische specificatie van het product.
Blootstellingsscenario - werknemer
 SECTIE 1                    TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
 Titel                       productie van de stof - Industrie
 Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3, SU8, SU9
                             Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC
                             8b, PROC 15
                             Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 1, ERC 4, ESVOC
                             SpERC 1.1.v1
 Scope van het             Productie van de stof of toepassing als tussenproduct,
 proces                    proceschemicalië of extractiemiddel. Omvat recycling/terugwinning,
                           transport, opslag, onderhoud en belading (inclustief zee-/binnenschepen,
                           weg/spoorvoertuigen en bulkcontainers).
SECTIE 2                   BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1                  Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van het Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
product
Concentratie van            Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie                  vermeld).,
in product.
Gebruiksfrequentie en -duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling
Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20 °C boven de omgevingstemperatuur).
van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende              Risicobeheersmaatregelen
scenario's
                                                               Pagina 18 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Algemene                 Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen              systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
(carcinogenen)           voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                         leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                         installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                         Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                         personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                         minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                         geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                         stemming met de wettelijke eisen gemorste hoeveelheden opnemen en
                         afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen;
                         noodzaak tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen
                         identificeren en implementeren.
Algemene                 Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor
maatregelen              indirect huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374)
(huidirriterende         dragen, indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is.
stoffen)                 Verontreinigingen/gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen.
                         huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen. fundamentele personeel-
                         training uitvoeren, zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd en
                         eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Algemene blootstelling Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd
(gesloten systemen)
Algemene blootstelling Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
(open systemen)
Procesmonster            Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd
Gesloten lading en       Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
lossinglading en lossing Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Open
van
Reiniging   en           Systemem voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud van de
Laboratorium-            chemisch
                         Geen        resisente
                                verdere        handschoenen
                                          specifieke           (getest
                                                     maatregelen       conformEN 374)
                                                                  geïdentificeerd
werkzaamheden
Bulkopslag van           Substantie in een gesloten systeem opslaan.
producten
Sectie 2.2                     Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):              48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): 1500
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                 300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                       10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                   100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces             17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het             24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
                                                           Pagina 19 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces             < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen, luchtemissies
en vrijzetting in de grond.
Milieubedreiging wordt door mensen via indirecte blootstelling (overwegend inslikken) veroorzaakt.
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk.
Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van(%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in       95,8
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
(%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. zuiveringsslib dient te worden verbrand,
opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%):
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige afvalwater-
behandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
Tijdens de productie ontstaat geen stofafval.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval
Tijdens de productie ontstaat geen stofafval.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 – Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
                                                           Pagina 20 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                 ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                         BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 - Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie
Verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC- factsheet
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen
Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                 TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                    Toepassing als tussenproduct - Industrie
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3, SU8, SU9
                         Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC4, PROC 8a, PROC
                         8b, PROC 15
                         Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 6A, ESVOC SpERC
                         6.1a.v1
Scope van het            Gebruik van substantie als een tussenproduct binnen gesloten of
proces                   gecontroleerde systemen (niet gerelateerd aan strikt gecontroleerde
                         omstandigheden). Omvat incidentele blootstellingen tijdens recyclage/
                         terugwinning, materiaaloverdracht, opslag, monsterafname, bijbehorende
                         laboratoriumactiviteiten, onderhoud en laden (waaronder schepen/
                         vrachtschepen, weg/spoorvoertuigen en bulkcontainers).
SECTIE 2                 BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1               Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van        Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van         Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product.   vermeld).
                                                            Pagina 21 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Gebruiksfrequentie en -duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling
Bedrijf vindt plaats bij verhoogde temperatuur (>20 °C boven de omgevingstemperatuur) van de
implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende            Risicobeheersmaatregelen.
scenario's
Algemene                  Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen               systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
(carcinogenen)            voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                          leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                          installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                          Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                          personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                          minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                          geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                          stemming met de wettelijke eisen gemorste hoeveelheden opnemen en afval
                          verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen; noodzaak tot
                          gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen identificeren en
                          implementeren.
Algemene                  Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor indirect
maatregelen               huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374) dragen,
(huidirriterende          indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is. Verontreinigingen/
stoffen)                  gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen. huidverontreinig-
                          ingen onmiddellijk afwassen. fundamentele personeeltraining uitvoeren,
                          zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd en eventueel optredende
                          huidproblemen worden gemeld.
Algemene                  Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd
blootstelling
(gesloten systemen)
Algemene bloot-           Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
stelling (open
systemen)
Procesmonster             Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
Gesloten lading en        Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
lossing
Open lading en            Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
lossing van
Reiniging   en            Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud van de
Laboratorium-             chemisch
                          Geen        resisente
                                 verdere        handschoenen
                                           specifieke          (getest
                                                      maatregelen      conformEN 374)
                                                                   geïdentificeerd
werkzaamheden
Bulkopslag van            Substantie in een gesloten systeem opslaan.
producten
Sectie 2.2                Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
Jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):               48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                  1500
(ton/dag):                                                  Pagina 22 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                 300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                       10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                   100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces             17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het             24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces             < 10
(aanvankelijke
vrijkoming
Technischevoor    RMM)en
              condities   in maatregelen
                             kg:          op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. i.v.m lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in       95,8
wateren), voor
noodzakelijke reinigingsprestatie van (%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95.8
afvalwater- behandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied.
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. Zuiveringsslib dient te worden verbrand,
opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%).
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige afvalwater-
behandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
                                                           Pagina 23 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)           Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012             CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Deze stof wordt tijdens het gebruik verbruikt en de stof produceert geen afval.
                                                         Pagina 24 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
Deze stof wordt tijdens het gebruik verbruikt en de stof produceert geen afval.
SECTIE 3                            BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 – Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                 ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                         BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 - Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 - Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties toepasbaar
hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on site/off site
technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. verdere details met
betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC- factsheet
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                 TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                    Verdeling van de stof - Industrie
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3
                         Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC
                         8b, PROC 9, PROC 15
                         Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 1, ERC 2, ERC 3, ERC
                         4, ERC 5, ERC 6A, ERC 6B, ERC 6C, ERC 6D, ERC 7, ESVOC SpERC
                         1.1b.v1
Scope van het            Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C
proces                   boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). van de
                         implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt
                         uitgegaan.
                                                            Pagina 25 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
SECTIE 2                 BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1               Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van het Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
product
Concentratie van         Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).
Gebruiksfrequentie en –duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld).
Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende           Risicobeheersmaatregelen
scenario's
Algemene                 Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen              systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
(carcinogenen)           voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                         leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                         installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                         Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                         personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                         minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                         geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is; In overeen-
                         stemming met de wettelijke eisen gemorste hoeveelheden opnemen en
                         afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen;
                         noodzaak tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen
                         identificeren en implementeren.
Algemene                 Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële
maatregelen              gebieden voor indirect huidcontact identificeren. Handschoenen (getest
(huidirriterende         conform EN374) dragen, indien contact van de hand met de stof
stoffen)                 waarschijnlijk is. Verontreinigingen/gemorste hoeveel-heden direct na
                         ontstaan verwijderen. huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen.
                         Fundamentele personeeltraining uitvoeren, zodat de blootstelling wordt
                         geminimaliseerd en eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Algemene blootstelling Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd
(gesloten systemen)
Algemene blootstelling Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
(open systemen)
Procesmonster            Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
Gesloten lading en       Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
lossinglading en lossing Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Open
van
Reiniging   en           Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud van de
Laboratoriumwerkzaa      chemisch
                         Geen        resisente
                                verdere        handschoenen
                                          specifieke           (getest
                                                     maatregelen       conformEN 374)
                                                                  geïdentificeerd.
mheden
Bulkopslag   van         Substantie in een gesloten systeem opslaan.
producten
Sectie 2.2               Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
                                                           Pagina 26 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):              48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                 1500
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                 300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                       10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                   100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces             17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het             24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces             < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting.
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond.
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk.
Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in 95,8
wateren), voor
noodzakelijke reinigingsprestatie van (%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. Zuiveringsslib dient te worden verbrand,
opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater   (%) van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
totale efficiëntie
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM
Maximaal(%): toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige
afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
                                                           Pagina 27 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 – Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
de verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties toepasbaar
hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
Verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
  Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Preparatie en (om)pakken van stoffen en mengels - Industrie
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3, SU 10
                          Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC
                          8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 14, PROC 15
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 2, ESVOC SpERC
                          2.2.v1
                                                            Pagina 28 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)            Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012              CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Scope van het          Prepareren, pakken en ompakken van de stof en de mengsels ervan in
proces                 massa- of continue processen inclusief opslag, transport, mengen,
                       tabletteren, persen, pelleteren, extrusie, pakken in kleine en grote maatstaf,
                       monstername, onderhoud en desbetreffende laboratoriumwerkzaamheden.
SECTIE 2               BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1             Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van      Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van       Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).
Gebruiksfrequentie en -duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling.
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Van de implementatie van een geschikte
standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende         Risicobeheersmaatregelen
scenario's
Algemene               Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen voor alle systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
activiteiten           voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                       leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                       installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                       Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                       personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                       minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                       geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                       stemming met de wettelijke eisen gemorste. hoeveelheden opnemen en
                       afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen; noodzaak
                       tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen identificeren en
                       implementeren.
Algemene               Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor indirect
maatregelen            huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374) dragen,
(huidirriterende       indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is. Verontreinigingen/
stoffen)               gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen.
                       Huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen. fundamentele personeel-
                       training uitvoeren, zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd en eventueel
                       optredende huidproblemen worden gemeld.
Algemene               Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
blootstelling
(gesloten systemen)
Algemene               Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
blootstelling (open
systemen)
                                                          Pagina 29 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Procesmonster           Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
Vat-/hoeveelheden       Vatpompen gebruiken of containers zorgvuldig leeggieten.
omvulling               Chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374)
                        bij de basistraining van de medewerkers dragen.
Bulktransfer            Stof in een gesloten systeem hanteren.
                        Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Mengwerkzaam-           Zorg voor aanvullende ventilatie op punten waaremissies
heden (open             optreden. Chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374)
systemen)               bij de basistraining van de medewerkers dragen.
Productie van           Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
preparaten* of
voorwerpen door
tabletteren,
comprimeren,
extruderen en
pelletiseren
Vat-/hoeveelheden       Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
omvulling
Laboratorium-           Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
werkzaamheden
Reiniging en            Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting
onderhoud van           uitschakelen. chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374)
de uitrusting           bij de basistraining van de medewerkers dragen.
Opslag                  Substantie in een gesloten systeem opslaan.
Sectie 2.2                           Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):            48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie               1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                               300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                     10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                 100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces           17
(conform typische locatie-RMM in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het           24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces           < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting
                                                         Pagina 30 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
 Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
 Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
 REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
 Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
 schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
 Technische on-site condities en maatregelen terverlaging of beperking van lozingen,
 luchtemissies en vrijzetting in de grond
 Milieubedreiging wordt door mensen via indirecte blootstelling (overwegend inslikken) veroorzaakt.
 Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk.
 Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
 terugwinnen.
 Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. ivm dampspanning
 terugwinnings-efficiëntie   van  (%)
 Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in 95,8
 wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
 (%):
 Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95,8
 afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
 efficiëntie van(%):
 Uitlekken van onverdunde stof in het plaatselijke
 afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen.
 Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
 Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. Zuiveringsslib dient te worden verbrand,
 opgeslagen of bewerkt.
 Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan.
 Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
 door middel van behandeling van huishoudelijk
 rioolwater (%)
 Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
 site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
 RMM (%):
 Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
 baserend op vrijkoming na volledige
 afvalwaterbehandeling (ton/d):
 Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
 huiszuiveringsinstallatie
 (m3/d): en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
 Condities
 Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende
 plaatselijke en/of nationale voorschriften.
 Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
 Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of
 nationale voorschriften.
 SECTIE 3                             BLOOTSTELLINGSSCHATTING
 Sectie 3.1 – Gezondheid
 Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
 gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
                                                            Pagina 31 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)                Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                  CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een tenminste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
Verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Gebruik in verpakkingen
                          – Industrie
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3
                          Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC
                          7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 13, PROC 15
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 4, ESVOC SpERC
                          7.12a.v1
Scope van het             Omvat de toepassing als Drijfgas (of Drijfgas additief),
proces                    inclusief activiteiten met betrekking tot transfer, toepassing, onderhoud van
                          de installatie en afvalbehandeling.
SECTIE 2                  BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1                Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van         Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van          Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).,
Gebruiksfrequentie en –duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling.
                                                            Pagina 32 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)              Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld).
Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende           Risicobeheersmaatregelen
scenario's
Algemene                 Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen              systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
voor alle activiteiten   voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                         leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                         installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                         Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                         personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                         minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                         geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                         stemming met de wettelijke eisen gemorste. hoeveelheden opnemen en
                         afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen; noodzaak
                         tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen identificeren en
                         implementeren.
Algemene                 Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor indirect
maatregelen              huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374) dragen,
(huidirriterende         indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is..Verontreinigingen/
stoffen)                 gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen.
                         Huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen. fundamentele
                         personeeltraining uitvoeren, zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd en
                         eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Bulktransfer             Stof in een gesloten systeem hanteren.
                         Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Vat-/hoeveelheden        Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
omvulling
Toepassing als           Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
brandstof (gesloten
systemen)
Reiniging en             Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud van            chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374) bij de
de uitrusting            basistraining van de medewerkers dragen.
Opslag                   Substantie in een gesloten systeem opslaan.
Sectie 2.2               Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):               48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                  1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie    en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                  300
                                                            Pagina 33 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                       10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                   100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces             17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het             24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces             < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting.
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond.
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse
noodzakelijk.
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in 95,8
wateren), voor noodzakelijke reingingsprestatie van
(%)
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. Zuiveringsslib dient te worden
verbrand, opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater door middel van 95,8
behandeling van huishoudelijk rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on site en off site     95,8
(binnenlandse zuiveringsinstallatie) RMM (%):
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) baserend op             > 200.000
vrijkoming na volledige afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de huiszuiveringsinstallatie 2.100
(m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
In regionale blootstellingsinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. Afvaluitstoot
door verbranding wordt beschouwd in de regionale blootstellingsbeoordeling.
                                                           Pagina 34 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)                Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                  CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 - Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden over-
genomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau
worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
Verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Gebruik in verpakkingen
                          – Professioneel
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 22
                          Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC
                          8a, PROC 8b, PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 9A, ERC 9B, ESVOC SpERC
                          7.12a.v1
Scope van het             Omvat de toepassing als drijfgas (of drijfgas additief),
proces                    inclusief activiteiten met betrekking tot transfer, toepassing, onderhoud van
                          de installatie en afvalbehandeling.
                                                            Pagina 35 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
SECTIE 2               BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1             Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van      Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van       Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).
Gebruiksfrequentie en –duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling.
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Van de implementatie van een geschikte
standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende         Risicobeheersmaatregelen
scenario's
Algemene               Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen voor alle  systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
activiteiten           voldoende beluchtingsstandaard controleren.
                       Systemen uitzetten en leidingen legen voordat de installatie wordt geopend.
                       voor zover mogelijk, installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten
                       en spoelen. Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat
                       essentieel personeel over de soort blootstelling en over fundamentele
                       methodes ter minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg
                       ervoor dat een geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is; In
                       overeenstemming met de wettelijke eisen gemorste. hoeveelheden
                       opnemen en afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen
                       toetsen; noodzaak tot
                       gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen identificeren en
                       implementeren.
Algemene               Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële
maatregelen            gebieden voor indirect huidcontact identificeren. Handschoenen (getest
(huidirriterende       conform EN374) dragen, indien contact van de hand met de stof
stoffen)               waarschijnlijk is.. Verontreinigingen/gemorste hoeveel-heden direct na
                       ontstaan verwijderen. huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen.
                       fundamentele personeeltraining uitvoeren, zodat de blootstelling wordt
                       geminimaliseerd en eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Bulktransfer           Stof in een gesloten systeem hanteren.
                       Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Vat-/hoeveelheden      Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
omvulling
Toepassing als         Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
brandstof(gesloten
systemen)
                                                         Pagina 36 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Reiniging en            Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting
onderhoud van           uitschakelen. Chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374)
de uitrusting           bij de basistraining van de medewerkers dragen.
Opslag                  Substantie in een gesloten systeem opslaan.
Sectie 2.2              Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):             48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                      10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                  100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces            17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het            24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces            < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting.
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond.
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse
noodzakelijk.
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Luchtemissie beperken tot een typische                    N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in      95,8
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
(%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een     95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke
afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen.
                                                          Pagina 37 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperking van vrijzetting uit het werkgebied
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen. Zuiveringsslib dient te worden
verbrand, opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%):
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige
afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
In regionale blootstellingsinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. Afvaluitstoot
door verbranding wordt beschouwd in de regionale blootstellingsbeoordeling.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 - Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een tenminste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
                                                           Pagina 38 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)                Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                  CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
Verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Toepassing als brandstof – Industrie
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 3
                          Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b,
                          PROC 16
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 7, ESVOC SpERC
                          7.12a.v1
Scope van het             Omvat de toepassing als Drijfgas (of Drijfgas additief),
proces                    inclusief activiteiten met betrekking tot transfer, toepassing, onderhoud van
                          de installatie en afvalbehandeling.
SECTIE 2                  BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1                Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van         Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van          Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).
Gebruiksfrequentie en –duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling.
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). van de implementatie van een geschikte
standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende            Risicobeheersmaatregelen
scenario's
                                                            Pagina 39 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Algemene                Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen voor alle systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
activiteiten            voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                        leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                        installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                        Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                        personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                        minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                        geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                        stemming met de wettelijke eisen gemorste. hoeveelheden opnemen en
                        afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen; noodzaak
                        tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen identificeren en
                        implementeren.
Algemene                Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor indirect
maatregelen             huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374) dragen,
(huidirriterende        indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is. Verontreinigingen/
stoffen)                gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen.
                        Huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen. fundamentele
                        personeeltraining uitvoeren, zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd en
                        eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Bulktransfer            Stof in een gesloten systeem hanteren.
                        Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Vat-/hoeveelheden       Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
omvulling
Toepassing als          Geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd.
brandstof(gesloten
systemen)en
Reiniging               Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud van           Chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374) bij de
de uitrusting           basistraining van de medewerkers dragen.
Opslag                  substantie in een gesloten systeem opslaan.
Sectie 2.2              Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):              48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                 1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                 300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                       10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                   100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces             17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
                                                           Pagina 40 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het             24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces             < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting.
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse
noodzakelijk.
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Luchtemissie beperken tot een typische                     N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in 95,8
wateren), voor
noodzakelijke reinigingsprestatie van (%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een      95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%):
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke
afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen.
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen.
Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater 95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
site en off site
(binnenlandse
Maximaal         zuiveringsinstallatie)
            toelaatbare  tonnage van de RMM   (%):(MSafe) > 200.000
                                          locatie
baserend op vrijkoming na volledige
afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
In regionale blootstellingsinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. Afvaluitstoot
door verbranding wordt beschouwd in de regionale blootstellingsbeoordeling.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
                                                           Pagina 41 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)                Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                  CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
SECTIE 3                                             BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 - Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een tenminste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
  Blootstellingsscenario - werknemer
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Toepassing als brandstof – Professioneel
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 22
                          Procescategorieën: PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b,
                          PROC 16
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 9A, ERC 9B, ESVOC
                          SpERC 9.12b.v1
Scope van het             Omvat de toepassing als Drijfgas (of Drijfgas additief),
proces                    inclusief activiteiten met betrekking tot transfer, toepassing, onderhoud van
                          de installatie en afvalbehandeling.
SECTIE 2                  BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
                                                            Pagina 42 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)            Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012              CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Sectie 2.1             Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van      Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van       Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).
Gebruiksfrequentie en -duur
Omvat dagelijkse blootstelling tot maximaal 8 uur (voor zover niet anders vermeld).
Andere operationele condities die van invloed zijn op de blootstelling.
Uitgegaan wordt van gebruik bij een temperatuur die niet hoger is dan 20°C boven de
omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Van de implementatie van een geschikte
standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan.
Contribuerende         Risicobeheersmaatregelen
scenario's
Algemene               Potentiële blootstelling door maatregelen zoals gekapselde of gesloten
maatregelen            systemen, vakkundig ingerichte en onderhouden uitrustingen en een
voor alle activiteiten voldoende beluchtingsstandaard controleren. Systemen uitzetten en
                       leidingen legen voordat de installatie wordt geopend. voor zover mogelijk,
                       installatie voor de onderhoudswerkzaamheden uitzetten en spoelen.
                       Wanneer blootstellingspotentieel bestaat: Zorg ervoor dat essentieel
                       personeel over de soort blootstelling en over fundamentele methodes ter
                       minimalisering van de blootstelling is geïnformeerd; Zorg ervoor dat een
                       geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting beschikbaar is. In overeen-
                       stemming met de wettelijke eisen gemorste. hoeveelheden opnemen en
                       afval verwijderen; effectiviteit van de controlemaatregelen toetsen;
                       noodzaak tot gezondheidscontrole overwegen; correctiemaatregelen
                       identificeren en implementeren.
Algemene               Direct huidcontact met product voorkomen. Potentiële gebieden voor
maatregelen            indirect huidcontact identificeren. Handschoenen (getest conform EN374)
(huidirriterende       dragen, indien contact van de hand met de stof waarschijnlijk is.
stoffen)               Verontreinigingen/gemorste hoeveelheden direct na ontstaan verwijderen.
                       huidverontreinigingen onmiddellijk afwassen. Fundamentele
                       personeeltraining uitvoeren, zodat de blootstelling wordt geminimaliseerd
                       en eventueel optredende huidproblemen worden gemeld.
Bulktransfer           Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Vat-/hoeveelheden      Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
omvulling
Natanken               Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen.
Toepassing als         Voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3
brandstof(gesloten     tot 5 luchtwisselingen per uur). Of waarborg dat de operatie buiten
systemen)              plaatsvindt.
                                                          Pagina 43 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Reiniging en            Systemen voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.
onderhoud               Afvoerwater verzegeld opslaan tot de verwijdering of later hergebruik.
van de uitrusting       Gemorste hoeveelheden direct verwijderen. Chemisch resistente
                        handschoenen (getest conform EN 374) bij de speciale training dragen.
Opslag                  Substantie in een gesloten systeem opslaan.
Sectie 2.2              Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):             48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                      10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                  100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit het proces            17
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvoerwater uit het            24
proces (aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit het proces            < 10
(aanvankelijke vrijkoming voor RMM) in kg:
Technische condities en maatregelen op procesniveau (bron) ter voorkoming van vrijzetting.
Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige
schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan.
Technische on-site condities en maatregelen ter verlaging of beperking van lozingen,
luchtemissies en vrijzetting in de grond.
Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt.
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse
noodzakelijk.
Luchtemissie beperken tot een typische                    N.v.t. ivm lage dampspanning
terugwinnings-efficiëntie van (%):
Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in      95,8
wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van
(%):
Bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is een     95,8
afvalwaterbehandeling ter plaatse nodig met een
efficiëntie van(%)
Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit
terugwinnen.
Organisatiemaatregelen ter voorkoming/beperkingvan vrijzetting uit het werkgebied
                                                          Pagina 44 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen.
Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt.
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater       95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Totale efficiëntie van de afvalwaterverwijdering na on 95,8
site en off site (binnenlandse zuiveringsinstallatie)
RMM (%):
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige
afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de                 2.100
huiszuiveringsinstallatie (m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
In regionale blootstellingsinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. Afvaluitstoot
door verbranding wordt beschouwd in de regionale blootstellingsbeoordeling.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 – Gezondheid
Voor de inschatting van de blootstellingen op de werkplek is het ECETOC TRA-programma
gebruikt, voor zover niet anders vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een tenminste gelijkwaardig
niveau worden beperkt. De beschikbare risicogegevens maken het afleiden van een DNEL voor
carcinogene effecten niet mogelijk. Maatregelen voor risicomanagement zijn gebaseerd op
kwalitatieve risico-kenschetsing.
Sectie 4.2 – Milieu
De richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties
toepasbaar hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate
risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen.
                                                           Pagina 45 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)               Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012                 CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorafvalwater kan door de toepassing van on
site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voorlucht kan door de toepassing van on site
technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie.
verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
Blootstellingsscenario - consument
SECTIE 1                  TITEL BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Titel                     Toepassing als brandstof – consument
Gebruiksbeschrijving Gebruikssector: SU 21
                          Productcategorieën: PC13
                          Milieuvrijzettingscategorieën: ERC 9A, ERC 9B, ESVOC SpERC 9.12c.v1
Scope van het             Omvat consumententoepassingen in vloeibare brandstoffen.
proces
SECTIE 2                  BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Sectie 2.1                Controle over werknemersblootstelling
Productkenmerken
Fysische vorm van         Vloeistof, dampdruk < 0,5 kPa bij STP.
het product
Concentratie van          Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders
substantie in product. vermeld).,
Gebruikte hoeveelheden
Tenzij anders vermeld.
Voor elk gebruik, omvat het gebruik van                     37.500
hoeveelheden tot (g):
Bedekt het contactgebied op de huid (cm²):                  420
Gebruiksfrequentie en –duur
Tenzij anders vermeld.
Omvat het gebruik tot (aantal keren/dag van gebruik): 0,143
Dekt gebruik tot en met (uren/gebeurtenis):                 2
Productcategorieën        BEDRIJFSCONDITIES EN RISICOBEHEERSMAATREGELEN
Brandstoffen              Omvat concentraties tot (%): 100 %
Vloeistof: Bijtanken
van voertuigen            Omvat het gebruik tot (dagen/jaar): 52 dag/jaar
                          Omvat de toepassing tot ... 1 gebruikstijden/-dag
                          Omvat een huidcontactoppervlak van maximaal ... 210 cm²
                          Per toepassingsgeval zijn gebruikte hoeveelheden tot maximaal afgedekt.
                          37.500 g.
                          Omvat buitentoepassingen.
                          Omvat de toepassing bij een ruimte met een grootte van .... 100 m³
                          Omvat blootstelling tot maximaal ... 0,05 uren/voorval
                                                            Pagina 46 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Brandstoffen             Omvat concentraties van maximaal ... 100 %
Vloeistof, Toepassing
in tuinuitrusting
                         Omvat de toepassing tot ... 26 dag/jaar
                         Omvat de toepassing tot ... 1 gebruikstijden/-dag
                         Per toepassingsgeval zijn gebruikte hoeveelheden tot maximaal afgedekt.
                         750 g.
                         Omvat buitentoepassingen.
                         Omvat de toepassing bij een ruimte met een grootte van .... 100 m³
                         Omvat blootstelling tot maximaal ... 2,00 uren/voorval
Brandstoffen             Omvat concentraties van maximaal ... 100 %
Vloeistof:
Bijtanken van            Omvat de toepassing tot ... 26 dag/jaar
                         Omvat de toepassing tot ... 1 gebruikstijden/-dag
                         Omvat een huidcontactoppervlak van maximaal ... 420 cm²
                         Per toepassingsgeval zijn gebruikte hoeveelheden tot maximaal afgedekt.
                         750 g.
                         Omvat de toepassing in een afzonderlijke garage(34 m3) bij typische
                         ventilatie.
                         Omvat de toepassing bij een ruimte met een grootte van .... 34 m³
                         Omvat blootstelling tot maximaal ... 0,03 uren/voorval
Sectie 2.2               Controle over milieublootstelling
Substantie is een complexe UVCB
Overwegend hydrofoob
Gebruikte hoeveelheden
jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar):             48700
Maximale dagelijkse tonnage van de locatie                1500
(ton/dag):
Gebruiksfrequentie en –duur
Voortdurende vrijkoming
Emissiedagen (dagen/jaar):                                300
Niet door risicobeheer beïnvloede milieufactors
Lokale zoetwater-verdunningsfactor::                      10
Plaatselijke zeewater-verdunningsfactor:                  100
Andere bedrijfscondities van invloed op milieublootstelling
Vrijgekomen aandeel in de lucht uit brede toepassing 17
(alleen regionaal) in kg:
Vrijgekomen aandeel in het afvalwater uit brede           24
toepassing in kg:
Vrijgekomen aandeel in de grond uit brede                 < 10
toepassing (alleen regionaal) in kg:
Condities en maatregelen gerelateerd aan gemeentelijk rioleringbehandelingsplan
                                                          Pagina 47 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Geschatte verwijdering van substantie uit afvalwater        95,8
door middel van behandeling van huishoudelijk
rioolwater (%)
Maximaal toelaatbare tonnage van de locatie (MSafe) > 200.000
baserend op vrijkoming na volledige
afvalwaterbehandeling (ton/d):
Vermoedelijk percentage afvoerwater van de huiszuiveringsinstallatie       2.100
(m3/d):
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe behandeling van afval voor afvoer.
In regionale blootstellingsinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies.
Afvaluitstoot door verbranding wordt beschouwd in de regionale blootstellingsbeoordeling.
Condities en maatregelen gerelateerd aan de externe herwinning van afval.
Externe opname en hergebruik van afval met inachtneming van de desbetreffende
plaatselijke en/of nationale voorschriften.
SECTIE 3                  BLOOTSTELLINGSSCHATTING
Sectie 3.1 – Gezondheid
Voor de inschatting van consumentenblootstellingen is het ECETOC TRA-gereedschap
gebruikt, voor zover niets anders is vermeld.
Sectie 3.2 - Milieu
De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieublootstelling met het
Petrorisk-model toegepast.
SECTIE 4                  ADVIES BIJ DE NALEVINGSCONTROLE VAN HET
                          BLOOTSTELLINGSSCENARIO
Sectie 4.1 – Gezondheid
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL/DMEL-waarden niet, wanneer de in hoofdstuk
2 vermelde risicomanagementmaatregelen/bedrijfsvoorwaarden in acht worden genomen. Indien
verdere risicomanagementmaatregelen / operationele voorwaarden dienen te worden
overgenomen, dienen de gebruikers te waarborgen dat risico's tot een tenminste gelijkwaardig
niveau worden beperkt.
Sectie 4.2 – Milieu
verdere details met betrekking tot de scaleringen controletechnologieën zijn in de SpERC-
factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen.
                                                            Pagina 48 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Veiligheidsinformatieblad (VIB)             Version: 0
Datum van revisie: 16-10-2012               CAS nummer: 68476-30-2
Naam: Fuel Oil no. 2 (Diesel olie)
REACH registratienummer: 01-2119475501-42-0007
Historie
Vorige uitgave                          Versie 0, 11-03-2011
Versie                                  1
Datum                                   16-10-2012
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het
veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens
zijn geen garantie voor de producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit
product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te
nemen.
Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en
de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
Alle redelijke, uitvoerbare stappen zijn ondernomen om te verzekeren dat dit gegevensblad en de
erin vermelde informatie met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het milieu op de hieronder
gespecificeerde datum juist is. Er wordt geen garantie gegeven of bewering gemaakt met
betrekking tot de juistheid of volledigheid van de in dit gegevensblad bevatte gegevens en
informatie.
De verstrekte gegevens en het advies zijn van toepassing wanneer het product wordt verkocht
voor de opgegeven toepassing(en). Zonder ons advies in te winnen moet u het product niet anders
dan voor de aangegeven toepassing(en) gebruiken.
De gebruiker verplicht zich om dit product te evalueren en op een veilige manier te gebruiken, en
zich aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften te houden. De Odfjell-groep is niet
verantwoordelijk voor enige en alle schade of letsel die het gevolg is van het gebruik, anders dan
het aangegeven productgebruik van het materiaal, van enige nalatigheid om zich aan de
aanbevelingen te houden of voor het vermijden van enige en alle gevaren die aan de wezenlijke
aard van het materiaal verbonden zijn. Kopers van het product voor levering aan derden voor
gebruik op het werk, zijn verplicht alle benodigde stappen te ondernemen om te verzekeren dat
iedereen die het product hanteert of gebruikt van de informatie in dit blad op de hoogte wordt
gesteld. Werkgevers moeten hun werknemers en anderen die erbij betrokken zijn over alle in dit
blad beschreven gevaren informeren, en over alle te nemen voorzorgmaatregelen
                                                           Pagina 49 van 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>