<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>








De huidige GV kenteken borden mogen behouden worden, maar deze zijn toch niet reflecterend. Zijn de nieuwe blauwe kenteken borden voor oldtimer tractoren ook reflecterend. Zijn de blauwe kenteken borden net zo groot als de huidige gele kentekenborden of mogen deze ook kleiner. Zijn er ook voorschriften voor de plaatsing (plaats)  van de kenteken borden achter op de oldtimer tractor, deze hebben geen cabine. Echte oude oldtimers ( bv voor 1940) en aan alle kenmerken ook zo herkenbaar, hebben geen motor( chassis) nummer, misschien wel een ander nummer, is dan enig ingeslagen ( opgelast) nummer ook voldoende.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>