<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.89a</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Partijkeuring grond conform
Besluit bodemkwaliteit

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam

projectnummer 20081015

Opdrachtgever: Graniet lux BV
de hee
Amerikahavenweg 2
1045 BC Amsterdam

Versienummer: 1.0

Datum: 19 maart 2009

Controle: drs. 10.2e

BK Ingenieurs by Zadelmakerstraat 150
Postbus 2111

1990
FE 2okingenious.n Tel.:
„bkingenieurs.nl Fax:

Ketta SN ( Cmecxust = 3, i
mia ee A AANNEMERS M aye

CA.391
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Addendum Partijkeuring grond conform
Besluit bodemkwaliteit

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam

projectnummer 20081015

Opdrachtgever: Granie lux BV
de hee
Amerikahavenweg

1045 BC Amsterdam

Versienummer: 1.0
Datum: 10 april 2009
BK Ingenieurs bv Zadelmakerstraat 150
Postbus 2111
bkingenieurs.nl
„bkingenieurs.nl

Curzon : Š A

#
ns AANNEMERS Pojo
(somes zen VCASSI™
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Addendum Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit
Voorliggend addendum heeft betrekking op de rapportage van gen partijkeuring voor grond [1].

De aanleiding voor het opstellen van dit addendum wordt gevormd door een gewijzigde
normstelling voor de parameter barium in de Regeling bodemkwaliteit door het Ministerie van
VROM.

De gewijzigde normstelling is per 1 april 2009 van kracht. De resultaten van eerder uitgevoerde
partijkeuringen kunnen worden hertoetst op basis van de gewijzigde normstelling.

De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Hoewel barium nog wel deel
uitmaakt van het standaardstoffenpakket komt de toetsing te vervallen totdat een nieuwe norm
is afgeleid.

Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd
gezag dit gehalte beoordelen op basis van de voormalige Interventiewaarden (920 mg/kg ds
voor droge toepassingen en 625 mg/kg ds voor toepassingen in oppervlaktewater). Indien geen
sprake is van antropogene bijmengingen komt de toetsing voor barium te vervallen.

In de rapportage (tabel 1, pagina 4) is beschreven dat er tijdens de veldwerkzaamheden geen
bijmengingen zijn waargenomen. Hiermee komt d ing van de parameter barium te
vervallen. Dit is telefonisch bevestigd door de hee ORDE Ean SenterNovem / Bodem+
op 10 april 2009.

Op basis van de toetsing (bijlage 3) voldoen hiermee alle parameters aan kwaliteitsklasse
‘Achtergrondwaarde’ en wordt de partij als zodanig ingedeeld.

[1] Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit, Amerikahavenweg 2 te Amsterdam, uitgevoerd door BK
Ingenieurs bv in opdracht van Graniet Import Benelux BV, projectnummer 20081015, gedateerd 19 maart 2009.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
Pagina 2 van 7

Inhoudsopgave pagina
Zn 3
2 Uitgangspunten .s.ic.2a.iccscvsssevsisnatiaazeessaneessssonserencenranavsnenennannesnscsuvvsuesveuveusiuccuteasouseasassivedeers, 3
3 Vooronderzoek … nnee 8
3.1 _ Onderzoekshypothese en -methode… nn 3
4. Uitgevoerd onderzoek … … nnen 3
5 Uitgevoerde analyses unvsnsverzeseserten oen eneneereaneesaanense venne ereen 4
5.1.1 Aanvullend onderzoek … nn 4
6” Resultaten „nnie niente kende RER 5
6.1 _ Toe@tsingskader. … nnee 5
6.1.1 Toelichting toetsingskader … … … … nn 5
6.1.2 Interpretatie van de resultaten … … nn 5
7_ Conclusie nennen 7
Bijlagen

1 Tekeningen
1.1 Topografische ligging
1.2 _ Foto's onderzoekslocatie

2 Analysecertificaten
3 Toetsing BKK AP04
4 PRC AP04-formulier

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
Pagina 3 van 7

1 Inleiding

In opdracht van Graniet Import Benelux BV heeft BK Ingenieurs bv (BK) een partijkeuring
voor grond conform het Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd op de locatie Amerikahavenweg 2
te Amsterdam. Het betreft een partij grond in depot. De partij maakt deel uit van een groter
depot. De topografische ligging en een fotorapportage van de partij zijn opgenomen in bijla-
ge 1.

De aanleiding van de partijkeuring is de mogelijke toepassing van het materiaal in toekom-
stige werken. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de gemiddelde milieuhygië-
nische kwaliteit van de partij om de mogelijkheden voor hergebruik te bepalen.

2 Uitgangspunten

Hieronder zijn de uitgangspunten van de partijkeuring genoemd.

e Het procescertificaat van BK en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toe-
passing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters,
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de
opdrachtgever.

e Tussen BK en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid
en de integriteit van BK zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belem-
meren.

e Het veldonderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001: “mon-
sterneming grond voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit”, gebruikersprotocol, door een
erkend persoon.

e De monsterbehandeling en het monstertransport zijn uitgevoerd conform de NEN 7311.
De monsters zijn aangeleverd bij het analytisch-chemisch laboratorium van OMEGAM
Laboratoria te Amsterdam die geaccrediteerd zijn volgens AP04.

3 Vooronderzoek

Het materiaal betreft een residu van het wasproces van het graniet. Het graniet is afkomstig
uit Schotland en Noorwegen. Het is een continue proces waarbij een homogeen eindproduct
ontstaat dat wordt opgeslagen op het terrein van Graniet Import Benelux BV.

Omdat het materiaal niet afkomstig is uit de directe omgeving van de onderzoekslocatie, is
de bodemkwaliteitskaart van de locatie (opgesteld door Dienst Milieu- en Bouwtoezicht) niet
van toepassing.

3.1 Onderzoekshypothese en -methode

Het veldonderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001: “monsterne-
ming grond voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit”, gebruikersprotocol. De onderzoekshy-
pothese is ‘Klasse Achtergrondwaarde’, generiek beleid.

A Uitgevoerd onderzoek
De gegevens van het uitgevoerde onderzoek zijn opgenomen in tabel 1.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Ki ed

BK Ingenieurs bv
Pagina 4 van 7

tabel 1: gegevens uitgevoerd onderzoek

Datum monstername 11 september 2008

Erkend monsternemer

Aantal (deel)partijen 1
Omvang totale partij 10.000 ton (partij maakt deel uit van een groter depot)
Afmetingen | lengte (m) breedte (m) | gemiddelde hoogte | m* ton
/ diepte (m)
Omvang partij 1 53 41 2,5 6.250 10.000
In depot / in situ in depot
Grondsoort licht zandhoudende klei
Bijmenging geen
D95 @ 2 mm
Visuele inschatting fractie | < 2%
2-16 mm O
Aantal boringen 9 25 tot 2,5 meter
Aantal grepen © 125

© De afmetingen van de partij zijn opgenomen in bijlage 4.

® Voorafgaand aan de monsterneming is het percentage puin en bodemvreemd materiaal in de partij bepaald
door middel van visuele inschatting en proefzevingen. De gehanteerde zeven hebben een maaswijdte van
respectievelijk 16 en 40 mm. De visuele inschatting betreft de fractie > 2 mm — 16 mm.
In de partij zijn volgens een systematisch raster boringen geplaatst. Per laag van maximaal 50 cm is een greep
genomen van circa 180 gram.

® Van de grepen zijn alternerend twee monsters van elk minimaal 9 kg zijn samengesteld.

Voorafgaand aan de monsterneming is voor de partij een monsternemings - plan - registratie
- controle (PRC-AP04) -formulier opgesteld waarop de gegevens van de partij staan ver-
meld. Tijdens de monsterneming zijn deze gegevens gecontroleerd. Het formulier is opge-
nomen als bijlage 4.

Voorafgaand aan de monsterneming is de toplaag van de partij visueel geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbestverdachte fragmenten. Tijdens de monsterneming is de uitkomen-
de grond geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte fragmenten. Deze zijn
niet aangetroffen bij de inspectie.

5 Uitgevoerde analyses

De monsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het Standaard stoffenpakket bij milieu-
hygiënisch (water)bodemonderzoek.

Het standaardpakket is vastgelegd in de NEN 5740, versie januari 2009. Het standaardpak-
ket omvat de parameters: droge stofgehalte, lutumgehalte, organisch stofgehalte, zware
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), som PAK
(10 VROM), som PCB's en minerale olie.

5.1.1 Aanvullend onderzoek

Vanwege het onverwacht hoge waarde voor de parameter barium in beide grondmonsters is
besloten tot heranalyse voor de parameter barium. Uit de heranalyse blijkt de parameter
barium circa 30% lager uit te vallen dan in de oorspronkelijke analyse. Er is getoetst met de
verkregen waarden uit de heranalyse.

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
Pagina 5 van 7

6 Resultaten

6.1 Toetsingskader

De toetsing van de analyseresultaten is uitgevoerd volgens het Besluit van 22 november
2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit), het In-
werkingtredingbesluit van 10 december 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van in-
werkingtreding van de wet van 15 maart 2007, tot wijziging van de Wet bodembescherming
en diverse andere wetten met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstof-
fen, grond en baggerspecie (Stb. 152) en het Besluit bodemkwaliteit (Stb. 469), de Regeling
van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering van de
kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), de rectificatie van het Besluit bodemkwa-
liteit van 22 januari 2008 (Stb. 469).

Indien een parameter niet is aangetoond (analysewaarde kleiner dan de detectielimiet),
wordt getoetst met een waarde die gelijk is aan 0,7 x de detectiegrens.

De toetsing met behulp van het programma BBK AP04 is opgenomen als bijlage 3.

6.1.1 Toelichting toetsingskader

De analyseresultaten van de partij dienen te worden getoetst aan de bodemkwaliteitsklasse.
Bij de generieke normstelling wordt onderscheid gemaakt tussen drie kwaliteitsklassen, te
weten: ‘Achtergrondwaarde’, Wonen’ en ‘Industrie’. Voor de ontvangende bodem dient een
klassenindeling voor kwaliteit en functie bepaald te worden. Hierbij geldt dat de kwaliteit van
de partij moet aansluiten bij de kwaliteit of functie van de ontvangende bodem, waarbij geldt
dat de kwaliteitsklasse van de toe te passen partij ten minste gelijk moet zijn aan de streng-
ste klasse (functie of kwaliteit) van de ontvangende bodem. Grond of baggerspecie die vol-
doet aan de ‘Achtergrondwaarde’, is vrij toepasbaar. Grond of baggerspecie die het Sane-
ringscriterium overschrijdt, mag nooit worden toegepast.

6.1.2 Interpretatie van de resultaten

Selectiecriterium is de bodemkwaliteitsklasse. De opdrachtgever heeft aangegeven nog niet
te weten waar de partij toegepast gaat worden. Om deze reden is het niet mogelijk de analy-
seresultaten van de ontvangende bodem te toetsen aan de bodemfunctieklasse.

Op basis van de toetsing voldoet de partij niet aan klasse ‘Achtergrondwaarde’. Kritische
parameter is barium. Alle overige geanalyseerde parameters voldoen aan de klasse ‘Achter-
grondwaarde’.

Op basis van de toetsing voldoet de partij ook niet aan klasse ‘Industrie’. Ook na het uitvoe-
ren van een heranalyse op de parameter barium wordt niet voldaan aan klasse ‘Industrie’.

Omdat gebleken is dat de normering voor barium in grond ter discussiestaat (de huidige
norm veroorzaakt stagnatie van hergebruik van grond en baggerspecie), is contact gezocht
met Senter Novem (de heer dr:

Hij bevestigt bovenstaande bewering. ‘Dit leidt zeer waarschijnlijk tot een wijziging van de
Regeling bodemkwaliteit en circulaire bodemsanering. Alle normen voor grond/baggerspecie
in de Regeling bodemkwaliteit zullen geschrapt worden en ook de interventiewaarde grond
komt (tijdelijk) te vervallen. Wel wordt er in de circulaire een voetnoot opgenomen: “Geble-
ken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de
bodem kan voorkomen.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
Pagina 6 van 7

Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achter-
grond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds. Deze voormalige inter-
ventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste
andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg
ds.”

Zie verder de toelichting uit de concept Wijziging regeling bodemkwaliteit, die ik hieronder
heb weergegeven.

"Ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit is in overleg met de decen-
trale overheden en het bedrijfsleven afgesproken om het standaard analysepakket voor bo-
dem uit fe breiden met de stof barium. Dit gebeurde op basis van inzichten over het in lichte
mate diffuus voorkomen van barium in de (water)bodem. Door het opnemen van deze stof in
het standaard analysepakket, is sinds de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit
veel inzicht verkregen in de aanwezigheid van deze stof in de bodem. Barium wordt vaak in
hoge gehalten aangetroffen. Belangrijke oorzaak daarvoor is dat deze stof van nature voor-
komt in de bodem. Het hoge gehalte van barium in de bodem leidt momenteel tot stagnatie
in het hergebruik van vrijkomende grond en baggerspecie en tot meer saneringsgevallen.
Aan RIVM is gevraagd advies te geven over aanpassing van de norm voor barium. De nader
verkregen inzichten over het van nature voorkomen van barium in de Nederlandse bodem
zal daarbij een rol spelen. In afwachting van dit advies is besloten om voor barium (tijdelijk)
geen normen te hanteren. Binnen enkele jaren zal voor barium een nieuw toetsingskader
worden geïntroduceerd.”

Naar verwachting zullen de gewijzigde Regeling, circulaire en een begeleidende brief van
VROM aan bevoegde overheden Wbb kort voor of op 1 april worden gepubliceerd en inwer-
kingtreden.

Meer informatie volgt waarschijnlijk ook vanaf volgende week via onze website.’

Op basis van bovenstaande informatie zal de parameter barium niet worden opgenomen in
de toetsing. Omdat geen van de overige geanalyseerde parameters de toetsingswaarde
voor Klasse ‘Achtergrondwaarde’ overschrijden, wordt de partij ingedeeld in klasse ‘Achter-
grondwaarde’. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Partijen grond en baggerspecie die al voor inwerkingtreding van het BBK zijn toegepast in
een werk, blijven vallen onder het recht waaronder ze destijds zijn toegepast. Het over-
gangsrecht geldt voor werken die reeds in uitvoering zijn bij inwerkingtreding van het Besluit
bodemkwaliteit of waarvan de uitvoering aanvangt binnen een half jaar na inwerkingtreding
en alle partijen grond die in dat werk worden toegepast tot drie jaar na de melding.

Op basis van de analyseresultaten is de partij homogeen van samenstelling.

Voordat de partij wordt toegepast, dient u dit tenminste vijf werkdagen van te voren melden
via het meldpunt bodemkwaliteit. Hier vindt u ook nadere informatie over het melden, (welke
gegevens, welke meldingsformulieren). Na vijf werkdagen kan de partij grond worden toege-
past (ook als u geen tegenbericht hebt ontvangen).

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
Pagina 7 van 7

7 Conclusie

Op 11 september 2008 heeft BK Ingenieurs bv een partijkeuring voor grond uitgevoerd op de
locatie Amerikahavenweg 2 te Amsterdam.

Op basis van de analyseresultaten wordt de partij ingedeeld in klasse ‘Achtergrondwaarde’.
Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat de parameter barium niet is meegenomen in de
toetsing.

De onderzoekshypothese ‘klasse Achtergrondwaarde’ is juist gebleken.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 _ Tekeningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Bijlage 1.1 Topografische ligging

Schaal (zie schaallat)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>[TEPOLDEAFLEIN

Legenda

C) ligging onderzoekslocatie

Projectnr: 20081015

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam

Topografische ligging

Deze kaari is noordgericht

imakerstraat 150 R

| oer handen Opdrachtgever: Schaal : zie schaallat Formaat :A4
1990 AC k . "
Kl) Graniet Import Benelux Getekend sREA Bijlage 1)
ermee Datum : 19-03-2009 Versie Nr. :1.0
Eiiapettinceriowns

=| Intern „bkingenieurs.nl Gecontroleerd 02S

</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage

1.2 Foto’s onderzoekslocatie

Aantal pagina's: 3

</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
pagina 1 van 3

Foto 1: depot veraf in noordelijke richting.

Foto 2: depot noordelijke richting.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform het Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>En

BK Ingenieurs bv
pagina 2 van 3

Foto 4: depot zuidwestelijke richting.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform het Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>BK Ingenieurs bv
pagina 3 van 3

Foto 5: depot noordelijke richting.

Amerikahavenweg 2 te Amsterdam
Partijkeuring grond conform het Besluit bodemkwaliteit | 20081015 | 19 maart 2009

</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Analysecertificaten

Laboratorium : OMEGAM

Projectcode - 267003 en 268827
Aantal pagina's „13

</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Ur LAE nw. OMEGAM

ttt 3, 4

ITA Laboratoria

BK wi
T.a.v. de hee

Postbus 2111

1990 AC VELSERBROEK

Uw kenmerk : Amerikahavenweg te Amsterdam

Ons kenmerk : Project 267003

Validatieref. : 267003 certificaat v2

Bijlage(n) : 3tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

(verzamelfactuur per week volgt en wordt automatisch geïncasseerd)

Amsterdam, 22 september 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria”. Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,

namens Om mL ratoria,

Directeur

postbus 94685 T ABN-AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F BTW nr. NL8139.67.132.B01
HJE Wenckebachweg 120 MOE omegam.ni Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.ni

</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Pa <a

a

Sa,

SA

(4

IA Ei DV: Apo4
LESK EA 15
AVAL SEG eos”

Tabel 1 van 3

OMEGAM

Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 267003
Project omschrijving : Amerikahavenweg te Amsterdam
Opdrachtgever BK Ingenieurs bv

Monsterreferenties
3783580 = 1M1:1M1:0076166DD [0076166DD]
3783581 = 1M2:1M2:0076165DD [0076165DD]

Opgegeven bemon.datum 11/09/2008 11/09/2008
Ontvangstdatum opdracht 11/09/2008 11/09/2008
Monstercode : 3783580 3783581
Matrix ; AP04 AP04
Bouwstoffenbesluit : monstervoorbewerking

start datum 160908 160908
Bouwstoffenbesluit : algemeen onderzoek - fysisch
A droogrest % 82,3 79,8
A organische stof % (m/m ds) < 0,2 < 0,2
A lutum % (mim ds) 13,6 15,4
Bouwstoffenbesluit : anorganisch onderzoek - metalen
A_ barium (Ba) mg/kg ds 1100 1000
A cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,33
A kobalt (Co) mg/kg ds 10 9,9
A koper (Cu) mg/kg ds 10 11
A kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 < 0,05
A lood (Pb) mg/kg ds 15 16
A molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 <1,5
A nikkel (Ni) mg/kg ds 21 21
A zink (Zn) mg/kg ds 47 49
Bouwstoffenbesluit : anorganisch onderzoek - overig
A chloride mg/kg ds 110 110
Bouwstoffenbesluit : organisch onderzoek - niet aromatisch
A minerale olie mg/kg ds 22 32
Bouwstoffenbesluit : organisch onderzoek - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
A naftaleen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A acenaftyleen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
Q acenafteen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
Q fluoreen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A fenanthreen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A anthraceen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A fluorantheen mg/kg ds < 0,01 < 0,02
a pyreen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A chryseen mg/kg ds < 0,01 0,01
Q benzo(b)fluorantheen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,01 0,01
A dibenz(a,h)anthraceen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,01 < 0,01
A som PAK (10) mg/kg ds < 0,07 0,08

Ref: 267003 certificaat v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>oi,

m Er OMEGAM

mägi oee | Laboratoria
Tabel 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 267003
Project omschrijving : Amerikahavenweg te Amsterdam
Opdrachtgever : BK Ingenieurs bv

Monsterreferenties
3783580 = 1M1:1M1:0076166DD [0076166DD]
3783581 = 1M2:1M2:0076165DD [0076165DD]

Opgegeven bemon.datum : 11/09/2008 11/09/2008
Ontvangstdatum opdracht : 11/09/2008 11/09/2008
Monstercode : 3783580 3783581
Matrix : AP04 AP04
Bouwstoffenbesluit : organisch onderzoek - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

A PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB-101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
A som PCBs (7) mg/kg ds < 0,005 < 0,005

Ref.: 267003_certificaat_v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>it Kiva,

Äi
E APO4
Isik & t

ETNA

Tabel 3 van 3

SN *

3

OMEGAM

Laboratoria

ANALYSECERTIFICAAT

Project code
Project omschrijving

267003
Amerikahavenweg te Amsterdam

BK Ingenieurs bv

Opdrachtgever

Opmerkingen m.b.t. analyses

Uw referentie

: 1M2:1M2:0076165DD
: 3783581

Monstercode :

Opmerking(en) bij resultaten:
fluorantheen:

- verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

267003_certificaat_v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>NSW,
sa

UN AD: OMEGAM

nA Sy _.. Laboratoria

Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3783580
Uw referentie : 1M1:1M1:0076166DD
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM

Es
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 Um C19 <1%
2) fractie C20 t/m C29 43 %
3) fractie C30 t/m C35 37 %
4) fractie C36 Um C40 19 %

totale minerale olie gehalte: 22 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 :_Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref.: 267003. certificaat v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>ewa,

m (Si OMEGAM

es Laboratoria

Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 3783581
Uw referentie : 1M2:1M2:0076165DD
Methode : minerale olie

OLIECHROMATOGRAM

=s
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 2%
2) fractie C20 t/m C29 40 %
3) fractie C30 t/m C35 36 %
4) fractie C36 t/m C40 22 %

totale minerale olie gehalte: 32 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:

Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Ref: 267003 certificaat v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>eitswa,
s pg

WAT 2G 7 Laboratoria

KO
Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 267003
Project omschrijving : Amerikahavenweg te Amsterdam
Opdrachtgever : BK Ingenieurs bv

Monsterreferenties
3783580 = 1M1:1M1:0076166DD [0076166DD]
3783581 = 1M2:1M2:0076165DD [0076165DD]

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform Bouwstoffenbesluit

3783580 3783581 Gemiddelde Duplo- Duplo-eis
meetwaarde verhouding

droogrest 82.3 79.8 81.05 1.03 Geen duplo eis
organische stof <0.2 <0.2 0.14 1.00 Geen duplo eis
lutum 13.6 15.4 14.50 1.13 Geen duplo eis
minerale olie 22 32 27.00 1.45 Voldoet
cadmium (Cd) 0.22 0.33 0.28 1.50 Voldoet
koper (Cu) 10 11 10.50 1.10 Voldoet
kwik (n.vl Hg) FIAS/Fims <0.05 <0.05 0.04 1.00 Voldoet
lood (Pb) 15 16 15:50 1.07 Voldoet
nikkel (Ni) 21 21 21.00 1.00 Voldoet
zink (Zn) 47 49 48.00 1.04 Voldoet
barium (Ba) 1100 1000 1050.00 1.10 Voldoet
kobalt (Co) 10 9.9 9.95 1.01 Voldoet
chloride 110 110 110.00 1.00 Voldoet
som PAK (10) <0.07 0.08 0.08 1.14 Voldoet
som PCBs (7) <0.005 <0.005 0.00 1.00 Voldoet
molybdeen (Mo) <1.5 21:5 1.05 1.00 Voldoet
Hoogste gemeten duploverhouding: 1.50
(Vitvoeringsregeling ‚bijlage F ‚hoofdstuk 2,paragraaf 8 sluit droogrest,organische stof en lutum uit van de duplotest)
Conclusie "Duplo-eis volgens bouwstoffenbesluit” (eis : <= 2,5): Voldoet

267003 certificaat v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>u ZO OMEGAM

{Sith ty WP =
han “ater Laboratoria
Bijlage 2 van 3 |

sort Kirp,
ang BI

Algemeen toetsingskader en kengetallen
AP04 - BOUWSTOFFENBESLUIT

Parameter Analysemethode Aantoonbaarheids Binnenlaboratorium
grens (mg/kg ds) reproduceerbaarheid(%)
AP04 eis OMEGAM AP04 eis
Droogrest NEN-ISO 11465 i 24 <2,5-5
Organische stof NEN 5754 0,2 % 1,7 % abs. <1-10
Lutum NEN 5753 0,5 % 2,0 < 15%
pH NEN-ISO 10390 — 0,08 < 0,4abs
Chloride AP04-SG-XIV 50 6,6 <7,5
Gyanide vrij en totaal NEN 6655 1 6,9 (totaal) < 15
14,5 (vrij) <15
Bromide APO4-SG-XII 5 2,3 <10
| Metalen

' Arseen NEN 6966 4 TT < 10
Cadmium NEN 6966 0,17 32 <10
P Chroom NEN 6966 15 3,3 <15
Koper NEN 6966 5 3,0 <10
Lood NEN 6966 13 3,1 <10
Nikkel NEN 6966 3 2,8 <15
Zink NEN 6966 17 27 < 10
Barium NEN 6966 15 6,0 <15

Kobalt NEN 6966 1 5,5 <10

Molybdeen NEN 6966 1,5 25 <10

Tin NEN 6966 6 3,6 < 10

NEN 6966 1 10,5 <10

8 NEN 6966 10 6,9 < 10

Antimoon NEN 6966 1 7,9 <10

Kwik (niet vluchtig) NEN-ISO 16772 0,05 2,1 < 15
‘Ontsluiting NEN 6961

NVN 5731 0,01 5-14 <20

NEN 5735 0,1 6,5 < 20

NEN 5733 20 6,6 < 20

Organische parameters NVN 7313/NEN 5730 == s ==
Anorganische parameters NVN 7312 — = _

UITLEG versie 3:

- Analysemethoden.

De vermelde analysemethoden zijn de wettelijk voorgeschreven analysemethoden in het "Bouwstoffenbesluit,

_ AP04, onderdelen: grond-samenstelling en bouwstof-samenstelling". Alle analyses worden uitgevoerd conform
_ deze analysemethoden.

- Aantoonbaarheidsgrens.

De vermelde aantoonbaarheidsgrens is bepaald en berekend volgens de regelgeving in het "Bouwstoffenbesluit,
onderdeel: grond; samenstelling (AP04)", hoofdstuk 4.1.1. In de resultaattabellen wordt de minimale aantoon-

_ baarheidsgrens gehanteerd, zoals vermeld in de performancesheet van de betreffende methode in AP04.
Binnenlaboratorium reproduceerbaarheid.

In het overzicht is de binnenlaboratorium reproduceerbaarheids standaardafwijking vermeld. Deze
standaardafwijking is verkregen door herhaalde metingen aan monsters op verschillende dagen, door
verschillende analisten, volgens de methode beschreven in "Bouwstoffenbesluit, onderdeel: grond; samenstelling
(AP04)", hoofdstuk 4.1.6.

267003 certificaat v2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Jo Ma,

un SE OMEGAM
kukla ame? | Laboratoria
Bijlage 3 van 3
Algemeen toetsingskader en kengetallen
AP04 - BOUWSTOFFENBESLUIT

Parameter Analysemethode Aantoonbaarheids Binnenlaboratorium

grens (mg/kg ds) reproduceerbaarheid(%)

AP04 eis OMEGAM AP04 eis
OCB's NEN-ISO 10382 0,001 11-15 <25
PCB's NEN-ISO 10382 0,001 6-14 <25
Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen AP04-SG-XVII 0,05 16 <25
Dichloorbenzeen AP04-SG-XVII 0,1 12-15 < 25
Trichloorbenzeen NEN-ISO 10382 0,003 13-17 < 25
Tetrachloorbenzeen NEN-ISO 10382 0,001 15-18 <25
Pentachloorbenzeen NEN-ISO 10382 0,001 13 <25
Hexachloorbenzeen NEN-ISO 10382 0,001 13 <25
ONB's VPR C85-17 0,002 6-8 < 20
Chloorfenolen
Monochloorfenolen VPR C85-14 0,01 6-13 15
Dichloorfenolen VPR C85-14 0,001 5-12 <15
Trichloorfenolen VPR C85-14 0,0005 6-14 <15
Tetrachloorfenolen VPR C85-14 0,0005 8-10 <15
Pentachloorfenolen VPR C85-14 0,0005 9 <15

UITLEG versie 2:

- Analysemethoden.
De vermelde analysemethoden zijn de wettelijk voorgeschreven analysemethoden in het "Bouwstoffenbesluit,
AP04, onderdelen: grond-samenstelling en bouwstof-samenstelling". Alle analyses worden uitgevoerd conform
deze analysemethoden.

- Aantoonbaarheidsgrens.
De vermelde aantoonbaarheidsgrens is bepaald en berekend volgens de regelgeving in het "Bouwstoffenbesluit,
onderdeel: grond; samenstelling (AP04)", hoofdstuk 4.1.1. In de resultaattabellen wordt de minimale aantoon-
baarheidsgrens gehanteerd, zoals vermeld in de performancesheet van de betreffende methode in AP04.

- Binnenlaboratorium reproduceerbaarheid.
In het overzicht is de binnenlaboratorium reproduceerbaarheids standaardafwijking vermeld. Deze
standaardafwijking is verkregen door herhaalde metingen aan monsters op verschillende dagen, door
verschillende analisten, volgens de methode beschreven in "Bouwstoffenbesluit, onderdeel: grond; samenstelling
(AP04)", hoofdstuk 4.1.6.

267003 certificaat v2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>u AD OMEGAM

kt ns A Laboratoria

BK Ingenieurs bv
T.a.v. de heer

Postbus 2111
1990 AC VELSERBROEK
|
Uw kenmerk : Amerikahavenweg 2 te Amsterdam (20080860)
Ons kenmerk : Project 268827
Validatieref. : 268827_certificaat_v1
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(verzamelfactuur per week volgt en wordt automatisch geincasseerd)
Amsterdam, 6 oktober 2008

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 24
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria”. Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u en
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs.

Directeur
postbus 94685 T ABN-AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F BTW nr. NL8139.67.132.B01
HJE Wenckebachweg 120 OE omegam.ni Kvk 34215654

1096 AR Amsterdam www.omegam.ni

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>a

EN OMEGAM

RI Be E APA A
hohe Voet” Laboratoria
Tabel 1 van 1
ANALYSECERTIFICAAT
| Project code : 268827
Project omschrijving Amerikahavenweg 2 te Amsterdam (20080860)
Opdrachtgever — BK Ingenieurs bv

Monsterreferenties
4082122 = 1M1:1M1:0076166DD [00761 66DD]
4082123 = 1M2:1 M2:0076165DD [0076165DD]

Bouwstoffenbesluit : anorganisch onderzoek - metalen
PA barium (Ba) mg/kg ds 680 730

° Opgegeven bemon.datum : 11/09/2008 11/09/2008
Ontvangstdatum opdracht : 29/09/2008 29/09/2008
Monstercode 4082122 4082123
Matrix AP04 AP04
'Bouwstoffenbesluit : monstervoorbewerking

start datum 021008 021008

Ref: 268827 certificaat v1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Sg,
SA Š E apoa Õõ M E GAM
Blan Maa Laboratoria
Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 268827
Project omschrijving Amerikahavenweg 2 te Amsterdam (20080360)
Opdrachtgever BK Ingenieurs bv

Monsterreferenties
4082122 = 1M1:1M1:0076166DD (0076166DD]
4082123 = 1M2:1M2:0076165DD [0076165DD]

Duplo-evaluatie resultaten AP04-analyses conform Bouwstoffenbesluit

4082122 4082123 Gemiddelde Duplo- Duplo-eis
meetwaarde verhouding
barium (Ba) 680 730 705.00 1.07 Voldoet
Hoogste gemeten duploverhouding: 1.07
(Uitvoeringsregeling, bijlage F,hoofdstuk 2,paragraaf 8 sluit droogrest,organische stof en lutum uit van de duplotest)
Voldoet

Conclusie "Duplo-eis volgens bouwstoffenbesluit” (eis : <= 2,5):

268827_certificaat_v1

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>enti,
Sas

uy AD OMEGAM

{SHR

BYALIER Poot i La borato ria

Bijlage 2 van 2

Algemeen toetsingskader en kengetallen
AP04 - BOUWSTOFFENBESLUIT

Parameter Analysemethode Aantoonbaarheids Binnenlaboratorium
grens (mg/kg ds) reproduceerbaarheid(%)
AP04 eis OMEGAM AP04 eis
Droogrest NEN-ISO 11465 = 2,1 <25-5
Organische stof NEN 5754 0,2 % 1,7 % abs. <1-10
Lutum NEN 5753 0,5 % 2,0 < 15%
pH NEN-ISO 10390 — 0,08 < 0,4abs
Chloride AP04-SG-XIV 50 6,6 <15
Cyanide vrij en totaal NEN 6655 1 6,9 (totaal) <15
14,5 (vrij) <15
Bromide AP04-SG-XII 5 2:3 < 10
Metalen
Arseen NEN 6966 4 TF < 10
Cadmium NEN 6966 0,17 3,2 <10
Chroom NEN 6966 15 33 < 15
Koper NEN 6966 5 3,0 < 10
Lood NEN 6966 13 3,1 <10
Nikkel NEN 6966 3 2,8 < 15
Zink NEN 6966 17 2,7 <10
Barium NEN 6966 15 6,0 <TD
PF Kobalt NEN 6966 1 5,5 < 10
| Molybdeen NEN 6966 1,5 25 < 10
MW Tin NEN 6966 6 3,6 < 10
Vanadium NEN 6966 1 10,5 < 10
Seleen NEN 6966 10 6,9 < 10
Antimoon NEN 6966 1 7,9 < 10
Kwik (niet vluchtig) NEN-ISO 16772 0,05 24 <15
Ontsluiting NEN 6961
PAK's NVN 5731 0,01 5-14 < 20
EOX NEN 5735 0,1 6,5 < 20
Minerale olie NEN 5733 20 6,6 < 20
Voorbewerkingen

Organische parameters NVN 7313/NEN 5730 = — =
Anorganische parameters NVN 7312 — zie —

UITLEG versie 3:

Analysemethoden.

De vermelde analysemethoden zijn de wettelijk voorgeschreven analysemethoden in het "Bouwstoffenbesluit,
AP04, onderdelen: grond-samenstelling en bouwstof-samenstelling". Alle analyses worden uitgevoerd conform
deze analysemethoden.

_- Aantoonbaarheidsgrens.

De vermelde aantoonbaarheidsgrens is bepaald en berekend volgens de regelgeving in het "Bouwstoffenbesluit,
onderdeel: grond; samenstelling (AP04)", hoofdstuk 4.1.1. In de resultaattabellen wordt de minimale aantoon-
baarheidsgrens gehanteerd, zoals vermeld in de performancesheet van de betreffende methode in AP04.

_ « Binnenlaboratorium reproduceerbaarheid.

In het overzicht is de binnenlaboratorium reproduceerbaarheids standaardafwijking vermeld. Deze
standaardafwijking is verkregen door herhaalde metingen aan monsters op verschillende dagen, door
verschillende analisten, volgens de methode beschreven in "Bouwstoffenbesluit, onderdeel: grond; samenstelling
(AP04)", hoofdstuk 4.1.6.

268827_certificaat_v7

</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Toetsing BKK AP04

Aantal pagina's: 1

</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>-1d99409- 2ISIIA,

(6)
E
a
i
=
a
(E)
ul
co

puej do ualiued uassed ej 20) Buls}e0}

Wad Mg ôuIsjeo |

LSAOTION 00‘0r 1300707] 08°9 1300704 OS'L 1000 40'0 80'0 50'0 SMVd OL WOS

UdJJO}SIajEMjOOY eyosijewose ayIsIJIÂIÂIOd

LSEOCIOA ¢‘96r LS0010A 6 Leb 13O010A os‘96 00'8r 00'87 00°67 00'4+ uz XUIZ,

130470A 004 1300707 ele 13O0010A os‘vz 00'L2 00'L2 OO'LE 00'LZ IN [2311

1304704 0“06L 1300704 0'88 130070A 0S'L 06'0 06'0 06'0 06'0 ol usepqAjoyy

1304704 gy 1300704 evol LAOCIOA ZL‘6e 0s'S| 09'9L 00'9L 00'S} ad poot

LaOTTOA o'r 1300707 Lo L3O0TOA ELO £0'0 £0'0 €0'0 £0'0 BH HIM

1300704 V'LEL 1300704 PLE 130070A 19'LT 09'0L 09'0L 00'LL 00'0L ng Jadoy

13O010A 6221 LaOTT1OA gez 130010A OL‘OL 566 56 6 06'6 00‘OL 05 yeqoy

13007074 oe 1300470A 8'0 1300704 zr'o 8z'0 8z'0 EE O0 eco PD WINILUPED

aan 24394V +'809 ANITA 1898 %00.<04N3439:4V G9'G7ZL 00'G02 00'S04 00'084 00089 eg wnueg

WajEJIN

130070A Lo LAOdION 000 1300704 +00'0 00'0 00'0 00'0 000 (4 wos) $,99d

130070A 00k 130070A 8E 1300704 00'8£ 00/47 00/27 00'°ZE 0077 21/0 2/EJU!JA
BuipfijyosJeno| alaysnpuy jõuipluuasiano] = UauoMA LIPIIJUDSIGAO MV pjappiuus5 Sp Ba/blu sp By/Gu Sp BA/GU

SEI 519 SIJ uajueuodwog

OS'FL Ops 09'el (wij) % LUNJNI

02'0 070 z (wyw) % Jols oyosiueBJo

50'L8 086 0£'78 (%)15215001p

plopplwaS ZIL LINL sJe}suolN

L fed

8002-6-LL Lunjepasijeuvy

rOdV :apoujaluasijeuy

200297 ‘epoownuojeloden

(SLOL800Z) wepsejsuv 2) z BemuaneueyaUy :BuinluyosuoJejsuoin

</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>« BEGELEIDING

Bijlage 4 PRC AP04-formulier

Aantal pagina’s: 2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Monsternemings- Plan - Registratie — Controle (PRC-SIKB/AP04)

MONSTERNEMINGSPLAN per partij door projectleider in te vullen.
Projectnummer : 20081015 Partijnummer : 1

ctgegevens:

inaam: Amerikahavenweg te Amsterdam Projectleider :

arnemors : KS Telefoon nr. (mobiel) :

vak op lokatie: Ja Plan datum monsterneming: 11 september 2008

wens Opdrachtgever:

chigever : Granietlmport Benelux Locatie monsterneming : Amerikahavenweg 2 te Amsterdam BEGELEIDING
clpersoon : 10.2e Telefoon nr.:

ctpersoon op locatie: idem Telefoon nr.:
vememingsmethode en apparatuur :

dmatig O Mechanisch X edelman = X weegschaal X gutsboor O graafmachine (t
vetie noodzakelijke veiligheidsmaatregelen :

daard VCA ** O aanvullende instructie noodzakelijk, namelijk … … … ……… … … …

registratie partij : Maatschets partij : GPS coordinaten :

aanwezig, zie bijlage O wel aanwezig, zie bijlage Naamen W omme

aanwezig X niet aanwezig, actie monsternemer X niet aanwezig

jratoriumkeuze : Monsterverpakking :

ontro X OMEGAM O emmer (3 liter) Oemmer(Siiter) = Xemmer(10liter) = O kunststof zak
n t.b.v. monstertransport :

n bijzonderheden 0 3 dagen (cyanide, vluchtige koolwaterstoffen) 0 7 dagen overige analyses (org. en anorg.)

steropslag :

monsteropslag © ALcontrol X OMEGAM

steroverdracht voorbereiding uitgevoerd m.b.v. :

vontrol monsteroverdrachtsformulier X OMEGAM monsteroverdrachtsformulier On

erzoeksprotocol:

VKB-protocol 1001 100 grepen à180gr Systematisch 2 monsters à 9 kg < 10.000 ton
aqgerspecie VKB protocol 1001 100 grepen à 180 gr Systematisch 2 monsters à 9 kg <10.000 ton
volschalige toepassing = VKB protocol 1001 100 grepen à 180 gr Systematisch 2 monsters à 9 kg > 5.000 m3
i vormgeg. bouwstof VKB protocol 1002 12 grepen a 3,0 kg gestratificeerd aselect 2 monsters onbeperkt
whardingseonstructies VKB protocol 1003 12grepena3,0 kg = gestratificeerd aselect 2 monsters onbeperkt
vormgegegeven bouwstof VKB protocol 1003 12 grepen à 3,0 kg gestralificeerd aselect 2 monsters onbeperkt
ivan materiaal: 1E LIJNS-
; se CONTROLE
hoofdbestanddeel toevoeging % bijz. bijmenging(en) % vochtaandeel: i kleur: gu: 090999
klei licht Gr/br Conform |
| Nee | (12)
BAE eeen aem OO memmen me <
jgegevens:
Partijomvang te X breedteY hoogteZ Zgemid. D95 Greepgrootte
m? X m m m m X <16 mm 180 gram Confores
10.000 ton Oi O > 16 en <40 mm nes le,
me i | +
wijkend m3 m m m TH Ot gram
tekening Projectleider datum : 10 september 2008 rer

BK Ingemeurs bv /versie 2008-2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Monsternemings- Plan - Registratie — Controle (PRC-SIKB/AP04)
M MONSTERNEMINGSPLAN per partij door projectleider in te vullen.
(A Projectnummer : 20080) 015 |Partijnummer: |) 1E LIJNS-
f CONTROLE
"TERNEMINGSREGISTRATIE per partij door monsternemer in te vullen
metingen:
breedte hoogte _ Partijomvang conform
ms a za k | Nee BEGELEIDING
at n 259 mx «85 sloop (n
ing / Maatschets
noordpijl 8 |
— Legenda:
\J 0 i :
622425
| 9 La: öko niite
E 44700 |
6 ! i
N62 24 25 ° = BF m boring
|
E44? od
* =... _m boring
X=... mboring
oz, m boring
A
Le. i po
Schaal: 1
1 hokje = .. … meter
fergegevens: A
fe THT, ee 00 TE Onamo | zen |
pe 2 M B raz b (64 DD 2./0.4 KG | monsters s Nii (is) Neo
D95 :
I 7 ' OO a i A
Bolle emmer 5% gewicht op 40 mm zeef gewicht op 16 mm zeef Visuegi < 16 mm conform
(6) Nee (9) Nee
% Q 0.05 =. kg < A kg MA kg ira 2 Jõuga,
fe chtna 10 grepen | Monstergewicht na 50 grepen
k A k
ingen  /) n 4 y
5 As bee 21 mr 4 VANA = Cu prchecl 9? i 2%
B nn Oe Oe =
finen Inspectie: Oo inspectie gestaakt d.d
(0) inspectie niet conform BSB reden
' le) anders nl
a
1 pagina('s)
2 … pagina(’s)
datum 11/5/03 Handtekening Projectle ti

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>