<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.89c</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Cc ALcontrol Laboratories

DIBEC BV Blad 2 van 5
orr 10.26 — Analyserapport
Projectnaam Amerikahavenweg te Amsterdam, depot granuliet partij 101 Orderdatum 15-06-2012
Projectnummer 812.047 01 Startdatum 15-06-2012
Rapportnummer 11792863 - 1 Rapportagedatum 17-07-2012
Analyse Eenheid Q 001 002
droge stof gew.-% Q 81.4 81.0
aangeleverd monster kg 9.9 10
gewicht artefacten g <1 <1
KOLOMPROEF

datum start - a 19-06-2012 19-06-2012
datum einde - a 12-07-2012 11-07-2012
US=1 mi/g a 1.0 1.0
Us=9 ml/g Q 9.0 9.0
L/S=10 cumulatief ml/g Q 10 10
eind ph na LS1 - Q 8.16 7.99
eind ph na LS10 - Q 7.95 8.12
EC naLs1 PS/cm a 679 720
EC na LS10 PS/cm a 122 120
ELUAAT METALEN

antimoon (E V/s 10) mg/kgds A <0.009 <0.009
arseen (E I/s 10) mg/kgds A <0.2 <0.2
barium (E l/s10) mg/kgds A 1.16 1.15
cadmium (E Is 10) mg/kgds A <0.007 <0.007
kobalt (E I/s 10) mg/kgds A <0.07 <0.07
chroom (E I/s 10) mg/kgds A <0.1 <0.1
koper (E V/s 10) mg/kgds A <0.1 <0.1
kwik (E V/s 10) mg/kgds A <0.005 <0.005
lood (E I/s 10) mg/kgds A <0.3 <0.3
molybdeen (E I/s 10) mg/kgds A 0.071 0.062
nikkel (E /s 10) mg/kgds A <0.2 <0.2
seleen (E I/s 10) mg/kgds A <0.009 <0.009
tin (E I/s 10) mg/kgds A <0.02 <0.02
vanadium (E I/s 10) mg/kgds A <0.3 <0.3
zink (E Us 10) mg/kgds A <0.7 <0.7
antimoon na LS10 ug/l Q <0.9 <0.9
arseen na LS10 ug/l Q <20 <20
barium na LS10 ug/l Q 116 115
cadmium na LS10 ug/l Q <0.7 <0.7
chroom na LS10 ug/l Q <10 <10
kobalt na LS10 ug/l Q <7 <7
koper na LS10 ug/l Q <10 <10
kwik na LS10 ug/l Q <0.5 <0.5
lood na LS10 ug/l Q <30 <30

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een A.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 AP 04 Grond M101-1
002 AP 04 Grond M101-2

EN A

N
AvA 1026

DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE

Paraaf :

ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KO

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>| ) ALcontrol Laboratories

DI Blad 3 van 5

on 10.26 Analyserapport

Projectnaam Amerikahavenweg te Amsterdam, depot granuliet partij 101 Orderdatum 15-06-2012
Projectnummer 812.047 01 Startdatum 15-06-2012
Rapportnummer 11792863 - 1 Rapportagedatum 17-07-2012
Analyse Eenheid Q 001 002

molybdeen na LS10 ug/l Q 71 6.2

nikkel na LS10 pugi a <20 <20

seleen na LS10 ug a <0.9 <0.9

tin na LS10 ug/l Q <2.00 <2.00

vanadium na LS10 ug/l Q <30 <30

zink na LS10 ug/l Q <70 <70

ELUAAT DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

Fluoride mg/kgds A 65 68

bromide (E V/s 10) mg/kgds A <0.8 <0.8

chloride (E I/s 10) mg/kgds A <100 <100

sulfaat (E V/s 10) mg/kgds A <300 <300

fluoride na LS10 mg/l Q 0.65 0.68

bromide na LS10 mg/l Q <0.08 <0.08

chloride na LS10 mg/l Q <10 <10

sulfaat na LS10 mg/l Q <30 <30

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een A.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 AP 04 Grond M101-1
002 AP 04 Grond M101-2

Paraaf :

DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE

N
TESTEN TANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24285255
AVAL 078

ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KO

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>C ALcontrol Laboratories

DIBEC BV Blad 4 van 5

or 10:25) Analyserapport

Projectnaam Amerikahavenweg te Amsterdam, depot granuliet partij 101 Orderdatum 15-06-2012
Projectnummer 812.047 01 Startdatum 15-06-2012
Rapportnummer 11792863 - 1 Rapportagedatum 17-07-2012
Monster beschrijvingen

001 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

002 * Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

GN AL BY. DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTEL VOOR TESTL

AVAL 028“ MOSSRESISTER KUKROTTERDAM 24265208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Cc ALcontrol Laboratories

DIBEC BV Blad 5 van 5
Dhr. Analyserapport
Projectnaam Amerikahavenweg te Amsterdam, depot granuliet partij 101 Orderdatum 15-06-2012
Projectnummer 812.047 01 Startdatum 15-06-2012
Rapportnummer 11792863 - 1 Rapportagedatum 17-07-2012
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof AP 04 Grond Conform AP04-SG-II en conform NEN-ISO 11465
eind ph na LS1 AP 04 Grond Eluaat conform NEN-ISO 10523 en conform AP04-U-IV
eind ph na LS10 AP 04 Grond Eluaat Idem
EC na LS1 AP 04 Grond Eluaat Conform AP04-U-V, conform NEN-ISO 7888
EC na LS10 AP 04 Grond Eluaat Idem
antimoon (E l/s 10) AP 04 Grond Eluaat Conform APO4-E-1, II, III, IV, -V, -VI, -VII, -IX, -X, XI, XII, XIII, -XIV, en -XV
en conform NEN-EN-ISO 17294-2
arseen (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
barium (E 1/510) AP 04 Grond Eluaat Idem
cadmium (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
kobalt (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
chroom (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
koper (E V/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
kwik (E Is 10) AP 04 Grond Eluaat Conform AP04-E-VIII, conform NEN-EN-ISO 17852
lood (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Conform APO4-E-l, -Il, III, IV, -V, -VI, -VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, en -XV
en conform NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
nikkel (E V/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
seleen (E V/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
tin (E /S 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
vanadium (E Ws 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
zink (E Vs 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
kwik na LS10 AP 04 Grond Eluaat Conform AP04-E-VIII, conform NEN-EN-ISO 17852
tin na LS10 AP 04 Grond Eluaat Conform NEN-EN-ISO 17294-2

Fluoride AP 04 Grond Eluaat conform AP04-E-XVIII, conform NEN 6578
bromide (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Conform APO4-E-XVII, conform NEN-EN-ISO 10304-1
chloride (E I/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem
sulfaat (E V/s 10) AP 04 Grond Eluaat Idem

Kolomtest conform NEN7383 AP 04 Grond Conform AP04-U-I en conform NEN 7383

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 E0950954 15-06-2012 15-06-2012 ALC291
002 E0950955 15-06-2012 15-06-2012 ALC291

Ga AL BV.1S DE VOOR TESTL
EN DOOR DE RAAD GESTELDE VOOR ISONEC

TESTEN AL ONZE ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOF ENF TE ROTTERDAM

HANDELSREGISTER KVK ROTTERDAM 24265285

AVAL 078

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>