<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.1

Gesprek gevoerd 760 gree mg oe het bedrijf, Bariumprobleem besproken en
productieproces van Granuliet beoordeeld in het licht van de BRI 9321 (industriezand en (gebroken)
industriegrind). Productieproces: Graniet wordt in Schorland en Noorwegen gewonnen. Eerste breekproces vind
plaats op locatie van winning (slechts een kwestie van laten vallen). Gebroken Granuliet komt vervolgens per
schip naar Nederland. Eenmaal binnen de inrichting wordt het Graniet, afhankelijk van de gewenste brok grootte,
over 1 van de 7 zeven gehaald en gewassen. Aan het eind van dit zeefproces blijft de fijnste granietfractie
(Granuliet) over. Het granuliet wordt in silo's verzameld waarna het naar een groot bezinkingsbassin gaat waar
het vochtpercentage wordt teruggebracht naar 50%.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>plakken granuliet in pers

Het geperste Granuliet (plakken) wordt vervolgens mbv een transportband naar buiten getransporteerd en
verzameld in bulk. Buiten droogt het Granuliet dan in tot een vochtpercentage van 15%. Voor de leek ziet het
eindproduct eruit als klei en heeft als zodanig ook deze eigenschappen.

Het Granuliet betreft ongeveer 10% van de productie, op jaar basis hebben we het dan over 250.000 tot 500.000

ton. De grootste afzet van Granuliet is naar de keramische- en kalksteenindustrie. Het bedrijf is inmiddels 4 jaar
erkend. Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partijkeuring. Gezien de grote hoeveelheid af te zetten
product liep dit natuurlijk er in de papieren en belemmerde de doorzet. Destijds heeft er een discussie plaats
gevonden hoe Granuliet geclassificeerd moet worden. Senter Novem en het college van deskundigen hebben

aangegeven dat het hier grond betreft. In het kader van het productcertificaat (9321) moet er momenteel 10x in 3
jaar worden bemonsterd op mil hyg kwaliteit. Uit de analyses van medio 2012 tot nu blijkt Barium gemiddeld 1000
mg/kg te zijn. Bedrijf zou in het verleden ook de nodige uitloogproeven hebben uitgevoerd. Uit deze proeven zou

blijken dat er geen uitloging plaats vindt. De resultaten worden mij nog gestuurd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>