<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                   1.24a
                                                                                       RWS Oost-Nederland
                                                                                       Eusebiusbuitensingel 66
                                                                                       6828 HZ Arnhem
                                                                                       Postbus 2232
                                                                                       3500 GE Utrecht
                                                                                       T 088 797 49 00
                                                                                       F
                                                                                       www.rijkswaterstaat.nl
                                                                                       Contactpersoon
                                                                                       10.2e
                                                                                       Adviseur Omgeving
                            Verslag van overleg ILT - TK2                              10.2e
                                                                                       10.2e    @rws.nl
                                                                                       Datum
                                                                                       27 november 2018
                                                                                       Nummer
Omschrijving                 Overleg ILT – TK2                                         2
Datum bespreking             30 augustus 2018
Deelnemers                  10.2e           (IL&T)
                            10.2e         (RWS)
                            10.2e                    (RWS)
                            10.2e        (RWS)
Afschrift aan                -
In het overleg zijn de volgende zaken besproken:
Kwelmaatregelen TK 2
     -     Ter voorbereiding op het overleg is door RWS een memo toegezonden,
           waarin de kwelmaatregelen en beheersmaatregelen zijn toegelicht.
     - 10.2e geeft een toelichting op het Value Engineering proces dat in de
           afgelopen maanden is doorlopen voor de grondwaterbeheersing. Daaruit
           zijn kansrijke maatregelen gedefinieerd en zijn voor de verschillende
           delen van het vaarwegtraject voorkeursmaatregelen (VKA) uitgewerkt.
     -     De belangrijkste VKA maatregelen zijn:
                o het toepassen van een zand-bentonietmengsel
                o klei slurry/ Noorse-leem en overvloeien
     -     Voor het bentonietmengsel kan mogelijk ook Noorse leem worden
           toegepast. Dit laatste scoort mogelijk beter qua erosie bestendigheid. Het
           materiaal wordt in dijkverzwaringen toegepast en is o.a. in de
           Haarlemmervaart in Amsterdam aangebracht. RWS wil deze twee
           materialen in de komende weken verder onderzoeken i.s.m. Deltares op
           een aantal aspecten (erosiebestendigheid, waterdoorlatendheid en gedrag
           op taluds). Mogelijk wordt het VKA aan de hand van deze resultaten
           verder verfijnd. Daarnaast is het terugbrengen van de fijne fractie met
           behulp van overvloeien een preventieve maatregel In de delen waar nu
           voldoende fijne fractie in de bodem aanwezig is. Tijdens het overleg is het
           VKA per deel tracé toegelicht.
     - 10.2e geeft aan dat het toepassen van Noorse leem (fijne fractie die
           vrijkomt bij zeven van materiaal uit granietgroeven) momenteel ter
           discussie is omdat het niet voorzien zou zijn van het juiste
           productcertificaat. Het certificaat duidt Noorse leem aan als ‘’grond’’ in
           plaats van ‘’bouwstof’’. Dit was niet bekend binnen TK2. 10.2e geeft aan
           dat 10.2e                 (Handhaving RWS Oost-Nederland) bekend is
RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                              Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>met de certificering van Noordse leem. Er zal een gesprek met [Re RWS Oost-Nederland

worden gepland (actie (UBE).

Overvloeien 4 september 2018
- Het terugbrengen van de fijne (slib-)fractie met behulp van overvloeien Nummer
wordt toegepast als preventieve maatregel. Om de vertroebeling te 1

beperken is in de begeleidende memo een aantal beheersmaatregelen
beschreven. Aandachtspunt is dat tijdens de werkzaamheden de
scheepvaart gewoon doorgaat. Dit is een belemmering voor het toepassen
van bellen- en slibschermen. merkt op dat de natuurwaarde van het
Twentekanaal zeer beperkt is. zal donderdag 29/11 intern bespreken
wat hiervoor een (landelijke) lijn is binnen IL&T en komt hier op terug

(actie IRE).

(Water-)bodemonderzoek

- Voor het waterbodem- en bodemonderzoek wordt de NEN 5720 en 5740
aangehouden. Afgesproken wordt dat ILT geïnformeerd en betrokken
wordt bij het onderzoek.

- Voor het waterbodemonderzoek zijn de slibeilanden een aandachtspunt.
In de RWS uitvraag is opgenomen dat de opzet (waaronder boorplan)
voor het waterbodemonderzoek ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
IL&T.

- Inde Zijtak is over een grote lengte Flug-sand toegepast achter de stalen
damwanden. De milieu hygiënische kwaliteit van dit materiaal is niet
bekend. geeft aan dat de kwaliteit kan worden bepaald met een NEN
5740. geeft aan dat een aandachtspunt is of het water- of

landbodem is (actie: NRB).

Vervolgafspraken
- De verschillende actiepunten die in het verslag zijn genoemd, worden
opgepakt door betreffende actiehouders.
- Als er aanleiding is om een vervolgoverleg, dan wordt er een overleg
gepland.

Bijlage
Memo kwelmaatregelen TK2, RWS d.d. 14 november 2018

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>