<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1.187

Van: IT

Aan: 1-1110.26 451026 LT 10.2e
Onderwerp

Datum:

Bijlagen

Oud verslag ! met foto’s. Voor de beeldvorming

Van: KOZEN) Lr HOREN Cen.

Verzonden: dinsdag 18 juni 2013 14:22

Aan: [2ST 7 OEZE cn

Onderwerp: FW: Granuliet
Tkn hierbij het verslag van het bezoek van {22699 aan de Granuliet producent.

Verzon : din mei 2013 13:59
Aan: -ILTAOZE) - 17

CC:

Hallo 1026,

Ik ben maar weer eens in de Granuliet casus gedoken en heb daarvoor het bedrijf bezocht,

Gesprek gevoerd met directeur en medewerker 10.28” van het bedrijf. Bariumprobleem besproken en
productieproces van Granuliet beoordeeld in het licht van de BRI 9321 (industriezand en (gebroken)
industriegrind). Productieproces: Graniet wordt in Schorland en Noorwegen gewonnen. Eerste breekproces
vind plaats op locatie van winning (slechts een kwestie van laten vallen). Gebroken Granuliet komt vervolgens
per schip naar Nederland. Eenmaal binnen de inrichting wordt het Graniet, afhankelijk van de gewenste brok
grootte, over 1 van de 7 zeven gehaald en gewassen. Aan het eind van dit zeefproces blijft de fijnste
granietfractie (Granuliet) over. Het granuliet wordt in silo's verzameld waarna het naar een groot
bezinkingsbassin gaat waar het vochtpercentage wordt teruggebracht naar 50%.

Hierna wordt het Granuliet geperst tot een vochtpercentage van 15%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                     pers
                                                   plakken granuliet in pers
Het geperste Granuliet (plakken) wordt vervolgens mbv een transportband naar buiten getransporteerd en
verzameld in bulk. Buiten droogt het Granuliet dan in tot een vochtpercentage van 15%. Voor de leek ziet het
eindproduct eruit als klei en heeft als zodanig ook deze eigenschappen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Het Granuliet betreft ongeveer 10% van de productie, op jaar basis hebben we het dan over 250.000 tot
500.000 ton. De grootste afzet van Granuliet is naar de keramische- en kalksteenindustrie. Het bedrijf is
inmiddels 4 jaar erkend. Voor die tijd werd het Granuliet afgezet onder partijkeuring. Gezien de grote
hoeveelheid af te zetten product liep dit natuurlijk er in de papieren en belemmerde de doorzet. Destijds heeft
er een discussie plaats gevonden hoe Granuliet geclassificeerd moet worden. Senter Novem en het college
van deskundigen hebben aangegeven dat het hier grond betreft. In het kader van het productcertificaat (9321)
moet er momenteel 10x in 3 jaar worden bemonsterd op mil hyg kwaliteit. Uit de analyses van medio 2012 tot
nu blijkt Barium gemiddeld 1000 mg/kg te zijn. Bedrijf zou in het verleden ook de nodige uitloogproeven
hebben uitgevoerd. Uit deze proeven zou blijken dat er geen uitloging plaats vindt. De resultaten worden mij
nog gestuurd.
Bij mij komen nu de volgende vragen naar voren:
Hebben we het hier nu over grond of niet vormgegeven bouwstof??
Hiervoor heb ik de overwegingen van Senter Novem en college van deskundigen opgevraagd, nog
niet ontvangen
Bij bedrijf navraag gedaan naar gehalten calcium / silicium / aluminium, antwoord moet nog
volgen.
Naar mijn idee hebben we het hier vermoedelijk over een bouwstof, ik neem nl niet aan dat
Granuliet qua samenstelling anders is dan Graniet. Er worden nl geen stoffen toegevoegd
tijdens de productie. Het bedrijf is al BRL 9324 erkend.
Rijst de vraag…….waarom gekozen voor de BRL 9321 en niet voor de BRL 9324 ( steenslag in
ongebonden toepassing). Dan zijn we naar mijn idee direct van het Bariumprobleem af als
inderdaad blijkt dat er geen uitloging is. Bij de bouwstoffen wordt met name gekeken naar de
uitloging.
Deze vraag ook gesteld aan de CI (Kiwa), zij wisten het zo ook niet te vertellen…..helaas dus nog
geen antwoord gekregen. Zij gaan dit intern bespreken.
Graag jullie visie op dit vraagstuk! Zie ik iets over het hoofd??
Ter info voeg ik even de BRL 9324 (scheelt weer wat zoekwerk)
Groetjes 10.2e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>