<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>










Renure regels, toepassingen en ook de productie moeten boven alle twijfel verheven zijn. Renure kan nu als een verbetering worden aangemerkt. Een verbetering door minder ammoniak in de lucht uit te stoten, minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater te realiseren, een verbetering in stikstof werking / opname voor de plantengroei. Renure productie en toepassing moet ook geen verontreiniging in of lagere bodemkwaliteit veroorzaken. De vloeibare Renure die wordt geproduceerd als mineralen concentraat, daarbij is niet aangegeven, welke mix aan Ammoniak verbindingen/oplossingen daar gemaakt worden. bijvoorbeeld: Ammoniumchloride NH4Cl, Ammoniumnitraat NH4NO3, Ammoniumsulfaat (NH4)2SO4, Ammoniumwaterstofcarbonaat NH4HCO3. Ammoniumfosfaat (NH4)3PO4 MAP monoammoniumfosfaat (NH4)2HPO4 Er is geen specificatie voor aangegeven, het zal een mix kunnen zijn van enkele van de genoemde stoffen. Hier wordt dan alleen naar het deel N gekeken? Ook wordt er niets over eventuele vervuilingen vermeld. Deze concentraten bevatten veel andere zouten en resten van de in (mestbewerking installaties benodigde )overmaat toegevoegde vlokmiddelen. Moet hier nog ergens een maximum benoemd worden? Zout, chemieresten, polymeren ?Polyacrylamide kan, ondanks zijn brede industriële toepassingen, een milieu- en gezondheidsrisico vormen. Te vaak , te veel zout kan de bodem schade toebrengen. Zodra er uit een proces bij Renure productie een vast of opgelost zout kristal vrij komt ( 2-ledig of 3-ledig.) Hoe gaan dan de Renure criteria worden? is dat op alleen het N-gehalte? Er zijn wel een aantal nieuwe mestcodes aangemaakt 130 tm 134 maar daar worden niet alle mogelijk ontstane stoffen benoemd. De stoffen Ammoniumchloride NH4Cl, en Ammoniumfosfaat (NH4)3PO4 (of MAP mono ammoniumfosfaat) mis ik hier nog. Een algemene Renure mestcode toevoegen voor een mix van alle eerder genoemde stoffen lijkt zinvol. Denk hierbij aan een droge variant op het mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat, ammoniumfosfaat,  etc (mestcode 130 tm132) Struviet is nu als enigste droge variant genoemd (133) daar zouden dus nog wat vermeldingen bij moeten komen. Andere stromen die Ammonium NH4? of ureum bevatten en meer en sneller ammoniak uitstoot veroorzaken tijdens uitrijden. Deze moeten geen Renure goedkeuring krijgen. Naar mijn mening zijn er meer mestcodes nodig om de verschillende Renure stoffen te duiden en een mestcode voor de mix van ammoniumzouten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>