<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Doen r121
           Werkelijke situatie
          Op 6 september 2021 heeft u documenten aangeleverd. Op 24 september 2021 heb ik u een brief
          voor aanvullingen gestuurd. Ook stond in deze brief de vraag of u de melding op de juiste manier wilt
          indienen.
          In de documenten van 6 september 2021 staat informatie die in uw huidige melding niet meer
          aanwezig is.
          - Komen de gegevens van de huidige melding overeen met de werkelijke situatie?
          De gegevens komen overeen met de werkelijke situatie. U mag de informatie van reeds eerdere
          tekeningen overnemen. Echter als er in een nieuwere tekening andere afmetingen of materialen
          beschreven zijn dan zijn die doorslaggevend.
          Buitenverblijf
          U levert plattegronden van de verblijven aan met daarop alleen de klimstructuren ingetekend, de
          overige inrichting ontbreekt op de plattegronden.
          - Wilt u de plattegrond van de buitenverblijf A, B en C aanvullen met de andere onderdelen van de
          vaste inrichting, zoals eventuele: drinkbakken, de beplanting, rotsen, schuilmogelijkheden, vijvers en
          andere aanwezige vaste onderdelen? Foto's helpen, maar zijn niet voldoende.
          In en rondom het panterverblijf gebruiken wij een samenstelling van onder andere de volgende
          planten en bomen: Rozen, Gusters, Beuken, Ligus, Lindus, Chinees Klokje, etc.
          Zie ook de tekening van de inrichting van de verblijven in de bijlage van dit document onder
          'inrichting buitenverblijven' en 'indruk buitenverblijven'.
          Wilt u een duidelijke beschrijving geven van de inrichting van buitenverblijf A, B en C? Waaruit onder
          andere blijkt welke type inrichting (natuurlijke omgeving) u precies nabootst, zoals planttype,
          substraat, type schuilmogelijkheden en mogelijkheden om uit het zicht van het publiek te gaan
          zitten. Foto's helpen, maar zijn niet voldoende.
          Mondo Verde wil met deze verblijven na bootsen hoe panters veelal leven in bomen, door de
          nachtverblijven van de verblijven A en B op 3 meter hoogte te maken, kunnen de panters behendig
          via boomstammen zich voortbewegen. De sprongkracht van de panters wordt op deze manier
          gestimuleerd. Voor de panters worden verrijkingsmogelijkheden gerealiseerd. Zo worden er
          mestsporen in het buitenverblijf uitgezet, de dieren zullen zoeken naar de mestsporen en er zal altijd
          een beloning bij worden gelegd zodat voor de dieren het opzoeken van mestsporen nuttig blijft. Er
          worden ook grote stukken prooi aangeboden die aan kettingen komen te hangen, de panters kunnen
          het vlees meenemen op de boomstammen en het daar eten of "verstoppen" (dit is mogelijk omdat
          de ketting wat langer is zodat ze kunnen slepen met een deel van een prooidier). Verblijf C heeft het
          nachtverblijf wel op de begaande grond maar door de inrichting (buiten) hetzelfde te realiseren
          wordt ook daar het natuurlijke gedrag op dezelfde wijze gestimuleerd.
          Door gebruik te maken van dikke boomstammen als dragers voor de horizontale bomen en de
          aanwezige liguster, beuk, cipres en stenen samen met het hogere gras zijn er natuurlijke elementen
          waar de dieren zich kunnen terugtrekken. De grote tulpenbomen die boven het buitenverblijf
          groeien hebben de panters een bladerdak waar ze de schaduw van kunnen benutten.
          - Hoe beschermd u de beplanting in het verblijf tegen het krabgedrag van de panters?
          Wij beschermen de beplanting in het buitenverblijf van de panters door middel van een Frans
          hekwerk eromheen te maken. Dit is een hekwerk wat bestaat uit verschillende kastanje houten
          latten, bij elkaar gebonden door middel van ijzerdraad. Dit plaatsen we om de bomen heen dat
          wanneer de panters willen krabben ze in de houten latten krabben en niet de boom beschadigen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Het hekwerk van de buitenverblijven is opgebouwd uit IPE 100 profielen met daartussen
gaaspanelen. Wilt u de volgende informatie over dit hekwerk aanleveren?
- Hoe diep gaan de profielen en gaaspanelen de bodem in?
De profielen gaan ongeveer een 80 centimeter de grond in en staan verankerd in beton.
- Welke maatregelen neemt u om uitgraven of ontsnappen onder het hekwerk door te voorkomen?
De gaaspanelen gaan ongeveer 60 centimeter de grond in ter preventie van onder doorgraven.
- U vermeld bij het hekwerk en de montagematerialen verschillende afmetingen zonder eenheden.
Zijn alle afmetingen in millimeters vermeld?
Ja, de afmetingen staan in millimeters vermeld.
Binnenverblijf
- Wilt u de werkinstructies aanleveren voor de omgang met de rode verfstreep op de vloer?
Zie 'protocol grote katachtigen'.
- Bij binnenverblijf C gebruikt u een lamp met 9000lm. Welk type lamp is dit en wat is het wattage?
Zie bijlage in dit document 'Informatie verlichting'.
- U kiest ervoor om de panters 's nachts op te sluiten in de binnenverblijven. Waarom kiest u
hiervoor?
Mondo Verde kiest hiervoor om een stuk veiligheid te waarborgen. In de nachturen is er niemand
aanwezig. Enkel de bewaking maakt een buitenronde. Zij controleren niet de verblijven.
- U wilt in de toekomst fokken met de zwarte panters. Welke mogelijkheden biedt u het vrouwelijk
dier om zich terug te trekken? Graag ontvang ik van u een gedetailleerde beschrijving van de
afgesloten ruimte (werpkist) die u hiervoor beschikbaar heeft.
Er wordt een werpkist gemaakt met een afmeting van 85cmx120cmx120cm. Er zal een inloop gat
inkomen van 50cmx65cm die begint op een verhoogde rand van 20cm. De werpkist zal vervaardigt
gaan worden uit hout.
De verblijven kunt u onderling scheiden doormiddel van schuiven. Wilt u van deze schuiven de
volgende informatie aanleveren?
- Een beschrijving van de bediening en werking van de schuiven. Zie 'protocol grote katachtigen'.
- Op welke manier zijn de schuiven geborgd als deze gesloten zijn? Zie 'protocol grote katachtigen'.
In 'Fotodocument_ Panters grondplan binnenverblijf A+B_pdf zijn verschillende details
weergegeven. Wilt u op onderstaande punten dit fotodocument verduidelijken?
- In verblijf Al en A2 is een waterbak aanwezig. In de andere binnenverblijven is de waterbak niet
ingetekend. Klopt het dat in die verblijven geen waterbak aanwezig is?
Zie in de bijlage van dit document 'grondplan binnenverblijf'.
- In verblijf Al en A2 is een plateau met boomstam ingetekend. In de andere binnenverblijven is dit
element niet ingetekend. Klopt het dat in die verblijven geen plateau met boomstam aanwezig is?
Van welk materiaal zijn de aanwezige plateaus gemaakt en op welke hoogte zijn de plateaus
geplaatst?
De plateau's die gelegen zijn in de binnen verblijven hangen op een hoogte van 160cm gemeten
vanuit de vloer en zijn vervaardigt uit de volgende onderdelen. Het plateau is aan de muur
gemonteerd door middel van een stalen muurbeugels. Op de muurbeugels is een multiplex deurplaat
van 50mm dik gemonteerd waar aan de zijkanten een eikenhouten opzet plank zit geschroefd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>- Er staan voerluiken ingetekend op dit fotodocument. Van welk materiaal zijn deze luiken gemaakt?
Op welke manier worden deze voerluiken vergrendeld? En wilt u de werkinstructies voor het veilig
werken met de voerluiken aanleveren?
Zie 'protocol grote katachtigen'.
-Tussen de binnenverblijven plaatst u een hekwerk en alucarbonplaat. Op welke manier zijn de
 alucarbonplanten bevestigd en welke dikte hebben deze platen?
De alucarbonplaten zullen een dikte hebben van 4mm dik, deze platen zullen door middel van een
boutverbinding bevestigt gaan worden tegen het gaas aan.
- Wilt u van alle (sluis) deuren van (binnen)verblijf A, B en C de afmetingen weergeven (hxb)?
De (sluis)deuren zijn ijzeren deuren van 90 centimeter bij 200 centimeter.
Voeding
- U verstrekt 1,5 kg voer per dag, is dit per dier?
Zie 'protocol grote katachtigen' en 'protocol algemene verzorging'.
- U laat de dieren lx per week vasten, is dit een vaste dag in de week of zit hier variatie in. Wilt u dit
verduidelijken?
Zie 'protocol grote katachtigen' en 'protocol algemene verzorging'.
- U verstrekt Carnizoo over de voeding van de panters. Hoeveel Carnizoo strooit u over het voer?
Graag vermelding in standaard eenheden of in een percentage van het totale voer gewicht.
Zie 'protocol grote katachtigen’ en 'protocol algemene verzorging'.
Verrijking
U gebruikt voor verrijking mest van andere dieren.
- Hoe voorkomt u kruisbesmetting via de mest?
Zie 'protocol grote katachtigen' en 'protocol algemene verzorging'.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Bijlage
 Inrichting buitenverblijven
 Verblijf A
                                                                                                     I
                Diameter 0,5m                        }-uln
                                                      5,30m                  3,80m
                      Hoogte                                                                                                         I
                         0,4m
                      Diameter 0,8m
                            Hoogte
                            0,8m                                     r                          I
                                                     2m
                                                                                 Dlameter lm
                                                            4,90m
                  3,40m
                                                 yVenn                                         • dnaL                       11
                            Diameter 0,Bm     Hoogte
                                               1,75m
Hoogte                                                                    Dlameter 0,Bm
  1,3m
                           4,70m             5,7011
                                                             5,90m
                                                                                Hoogte
                                                                                0,Bm
          O  Hoogte
                                          Dlameter o Dlameter 0,5m
                                                                                             J
               1,1m
        4    Co               >    >u3ken                          »4-
 Verblijf B
                                 diameter 45cm                            Hoogte
            COT                                                           35cm
                                  )o                                      diameter
                                                                          35cm                                                  ) len.,
                                                                Hoogte
           Hoogte
                                                                 HOcm
           130cm
                                                                diameter
           Diameter
                                                                55cm
           90cm •—
                                                    Hoogte
                                                                   sY-uk
                                                          O
                                                    130cm                                         Diameter 35cm
                                 $/                dia meti
                                                   60cm •
                                                                                     s$
                                                                                    «5/                               Hoogte
                                                                                                                      4Scm
        Hoogte
        160cm                                  Diameter 45cm
                                                                                                                      diameter
                                                                                                                      45cm
        Diameter
        80cm •—                                                                                                   Diameter 20cm
                                                                                                    /
                                                                             Diameter 40cm
                               Hoogte                            $§
                               200cm
                                                                ia meter 40cr
                                                                                                             Hoogte
                                                                                                             160cm
                                        89                                              $                    diameter
                                                                                                             80cm
                                                      X
                                                             S.
                                                                                      Hoogte
                                                   Hoogte                             240cm
                                                   310cm
                                                                                      diameter
                                                                                      70cm
             Diameter 20cm
                                                      L dun0a%.
                                                        >
                                                                Diameter 60cm
                                      I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>       Indruk inrichting buitenverblijven
       Verblijf A
                                                                             —mlIIII
                                                                              mm
                                                                                                         5.
                                                                             'WmWulil
                                                                             1111 wHtg     2
                                                                                                IMl
                                                                                                                                                   fisra
                                                                                                                                                                 4
                                                                                                MIH                                                               *
«MM                                              157
                                                                                                               Ne
                                                                                           RMSB
                                                                                               Tmm
                                                                                                                                               3 I
                                                                                           Ft
                                                                                    I
                                                                                  4 ■ ■ Ef0
                     'i i i r      —ierrLEa                                                                      2: dkEnna
                                                                                                                                                           HTEE   FHHHIF
                            /■
                                 EFP I                         —                           O :5                                                                   H
      _1
                                         è                                                                                                                         [
                                                               M
                                                                                                                      III   •                                           ■
                                                       ‘ • ■
                                                                    8
                                                                             13193                              nA-
                                                                                           8    . I• I   1 a
                                                                                                                                                                            ü ■
       Verblijf B
                                                                                                                                                           S
                                    1
                                                                                                                       I
                                                                                                                                                            -
                                                                                   1-.                                                     nm                       i
                                                                                                                                                                            L
                                                                                                                                           ms
                                                                                                                                            -, sis
                                                                                                                                                                             4
 -v                                                                                                                                                   1i
                                                                                                   Ie                                hka
                                                                                 a -d a
                                                                                                                                IA
                                                                   I                      MA                                                 618            p9   T.
             t   t
                                                       =           E
                                                                   2T
                                                                                                                                                                            m
                                                                                                                                                                            "k
                                                                                                                                                                             "m
                                                                        __   È      F
                                                  ï
  g    x7
         ëg
         ,       E n .5 2                                                                                                                            78
189
      a
      n
                                             n
                                                                                                                                                           1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Locatie waar verblijf C komt
                                  •9
                               *• T.
                                g
             "s
                    1
                 7
                    MLanl
                    .mE 226
                        8
                            4
                    3
                     K“5-
                    Pag/,
              9
                     3
                       AA,
                       e23
                           e
                          /334
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Informatie verlichting
                                                                                 C€ SAA RoHS
     130lm/w ]
   Electrical and Technical Data
   Model No                         503126        503124               503123          503125
   Input Power                     20W R/W         40W                  20W             '1 W
   Dimension                     1152 • 075mm 1152 • 075mm          1452 • 075mm    1452 * 075mm
                                                  4000K & 5000K & 6000K
   CRI                                                     >80
   Power Factor                                            >0.9
   IP Grade                                                IP69K
   Input Voltage                                   AC2OO-24OVAC (50/60Hz)
                                                         13O/15Olm/W
   Beam Angle                                               120'
   Working Temp                                          -40’"45' C
   Warranty                                               5 Years
   190                                                    54,000hrs
                 120°
   ' INSTALLATION
                                                               @)
     DIMENSION J
                      £ <£ '
                        co
                        d
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Grondplan binnenverblijf
Binnenverblijf A + B
                                                                                  Tussenwand gemaakt van staalgaas 200/50 6/5/6 met aan beide kanten Alucarbonplaat
                                                  Schuif                                  Schuif                            Schuif                            Schuif
                                         L                                    L                                                                    I
 Schuif
                                                                                                                                                                       i
                                         Verblijf Al                          Verblijf A2                        Verblijf BI                    Verblijf B2
                                                 Dakraam                                                                    Dakraam                     — Dakraam
                                                 100x100cm                                         Jcm
                                                                                                                    f       100x100cm
                                                                 628cm
                                                                                                                                     1
                                                                                                                                                                           Tussenwand gemaakt van staalgaas 200/50 6/5/6
                                         Plateau met boor        E                                                                                                         met aan beide kanten Alucarbonplaat
                                             Plateau met
                                                                                                                   Plateau met boomstam
                                              Schuif —                                                         Schuif
                                                                                                                                     . — Schuif
                                                                                                                        Drinkbak
                          kbak
                                                Moederluik                                 Voe       N
                                                                                                   derluik
                                                                                                   A
                                                                                                                        —Dakraam
                                                  )                       Waterkraan
                                                                                                                            LOOxlOOcm
                                                                                                                               Afvoerput
                                                                                   -       Dakraam                                                    rinkbak
                                                                                           100x100cm
                                                           y                                                                                         Voederluik
                      I
                                             Verwarming                                                                         Verlichting
          Sluis
                                                                                                                                         Stroomkast voor
                                                                                                                                         schu iven bed ien i ng
Binnenverblijf C
                                                                                                       9,50m
                                                                              -
                                 2,00m
     3,00m
                  L                            — Plateau met boomstam A                                                                                                           1
                                                2,90m-                                    1,92m-
                                                                                  1,60m
                                                       Dakraam                                                          1
                                 2,90m                                   ;;                    [-
                                                            Drinkbak
                             ]
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>