<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Doen r116
          Planning
          Wilt u de planning rond de bouw en aanpassingen aan de panterverblijven aanleveren?
          Wilt u daarin opnemen wanneer de werkzaamheden starten, wanneer deze gereed zijn en
          wanneer de dieren getoond worden aan het publiek?
          De planning voor het realiseren van het verblijf is als volgt:
          In de maand November wil Mondo Verde beginnen aan het project. Tegen Februari zou het project
          afgerond moeten zijn, zodat de dieren in Maart de verblijven in kunnen. Mocht het verblijf eerder
          klaar zijn dan hoopt Mondo Verde eerder toestemming te kunnen krijgen, om de dieren eerder in de
          verblijven te mogen plaatsen.
          Mondo Verde hoopt deze timing aan te kunnen houden, maar door leveringsproblemen van
          grondstoffen, kan Mondo Verde niet garanderen dat dit gaat lukken. Mondo Verde gaat hier wel haar
          uiterste best voor doen en streeft ernaar zo snel mogelijk dit project af te ronden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Hygiëne
Wilt u een hygiëneprotocol aanleveren voor de panterverblijven, dat uitgewerkt is in
overeenstemming met het onderdeel 'Hygiëne' uit het document 'Richtlijnen voor het
beleidsprotocol'?
Zie 'Protocol grote katachtigen'.
Zie 'Protocol veterinair'.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Huisvesting
Wilt u een volledige beschrijving aanleveren van de gebruikte (constructie)materialen voor alle
binnen- en buitenverblijven?
Het panterverblijf is opgebouwd uit twee delen; het eerste deel zal gaan om de constructie van het
buitenverblijf en het tweede deel zal gaan om de constructie van het binnenverblijf.
Het buitenverblijf wordt constructueel opgebouwd in verschillende elementen:
- De afrastering bestaat uit rechtstaande IPE 100 profielen. Tussen deze profielen in plaatsen wij
staalgazen hekwerken met maas afmeting 50/200 en materiaaldikte 6/5/6. Deze hekwerken maken
wij vast aan de IPE profielen doormiddel van stalen strips maat 40/8/230 die vastgezet worden door
M12 imbus bouten. Deze hele constructie op de bouten na is gepoedercoat. Tussen de verschillende
buitenverblijven hebben we dichte tussenwanden zodat de verschillende diersoorten/ dieren elkaar
niet kunnen zien. Deze tussenwanden zijn opgebouwd uit betonnen L-elementen met daarop een U-
profiel waarin sandwichpanelen zijn geplaatst, die zowel boven als onder in een U-profiel vast zijn
gezet en in elkaar zijn geschoven.
- Dakconstructie bestaat uit sigma profielen die de draagkracht geven aan het dak. De sigma
profielen worden bevestigd aan de IPE palen. Tussen de sigma profielen komen om de 60 cm gezette
U-profielen waarop het net kan rusten. Op de sigma profielen en U-profielen komen staalgazen
matten te liggen met maat 50/50/4. Deze hele constructie is gegalvaniseerd om de levensduur te
optimaliseren.
- Het binnenverblijf is gesitueerd in een gebouw dat is opgebouwd uit een gevelsteen, luchtspouw,
gevelisolatie en als laatste een betonblokken muur. De binnenmuren van het gebouw zijn betegeld
voor een gladde afwerking en het makkelijk schoonmaken van de verblijven. Het dak is opgebouwd
uit geïsoleerde sandwichpanelen met daarop een EPDM dakbedekking. In het dak zijn zes dakramen
van 1 meter x 1 meter voorzien voor voldoende daglicht. De verschillende binnenverblijven zijn
gescheiden doormiddel van afrasteringen die van vloer tot plafond doorlopen. Deze afrasteringen
zijn opgebouwd uit IPE 100 profielen en staalgazen hekwerken met maasafmeting 50/200 en
materiaaldikte 6/5/6.
De scheidingsmuur tussen de binnenverblijven tussen verblijf A en verblijf B is opgebouwd uit een
gemetselde betonmuur die aan twee kanten betegeld is zodat de twee verschillende soorten elkaar
niet zien.
- Schuiven: Alle schuiven voor de verblijven zijn elektrisch bediend en werken met een lineaire
actuator die doormiddel van drukknoppen bediend kan worden. Deze zitten achter een
staalconstructie met een aluminium voorplaat zodat de dieren er niet aan kunnen komen. De kabels
zijn weggewerkt door middel van een aluminium profiel zodat ook hier de dieren niet bij kunnen
komen. De schuiven zelf zijn gemaakt uit Frans Eikenhout om het een natuurlijkere uitstraling te
geven. De knopbediening van de schuiven wordt geactiveerd door middel van een sleutelschakelaar.
Bij het ontwerp van de verblijven hebben wij als ontwerpprincipe gekozen voor een ontwerp en
materiaalkeuze voor een duurzame kooi met grote vrije overspanningen en veel lichtinval. Ook
hebben wij gebruik gemaakt van materialen die wij lokaal konden krijgen. Met behulp van
omgewaaide bomen en stammen bij ons op het terrein, hebben wij de indeling van de buiten
verblijven kunnen realiseren. Hierdoor hebben we het hout niet weg hoeven te gooien, maar hebben
we het een tweede leven kunnen geven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Wilt u een volledige beschrijving aanleveren van de inrichting (inclusief afmetingen en materialen)
van alle binnen- en buitenverblijven?
Overzichtstekening compleet:
        Voor een overzichtstekening + maten van alle buitenverblijven, zie Panters Overzicht
        buitenverblijven A+B+C.pdf
Buiteninrichtingen:
        Voor de buiteninrichting van verblijf A, zie Panterverblijf buiteninrichting verblijf A.pdf
        Voor de buiteninrichting van verblijf B, zie Panterverblijf buiteninrichting verblijf B.pdf
        Voor de buiteninrichting van verblijf C, zie Panterverblijf buiteninrichting verblijf C.pdf
Grondplan binnen en uitleg:
        Voor het grondplan en de uitleg van verblijf A en B, zie Panters grondplan binnenverblijf
        A+B.pdf
        Voor het grondplan en de uitleg van verblijf C, zie Panters grondplan binnenverblijf C.pdf
Grondplan binnen en maten:
        Voor het grondplan en de maten van verblijf A en B, zie Panters grondplan binnenverblijf A+B
        maten.pdf
        Voor het grondplan en de maten van verblijf C, zie Panters grondplan binnenverblijf C
        maten.pdf
Aanzichten:
        Vooraanzicht, zie Panters vooraanzicht.pdf
        Achteraanzicht, zie Panters achteraanzicht.pdf
         Linkerzijaanzicht, zie Panters linkerzijaanzicht.pdf
         Rechterzijaanzicht, zie Panters rechterzijaanzicht.pdf
Wilt u een volledige beschrijving met technische specificaties geven van de verwarming, de
ventilatie en de verlichting van alle vijfde binnenverblijven?
        Verwarming:
         De streeftemperatuur is +/- 16 graden. Voor specificaties van de verwarming, zie Informatie
        kachel panterverblijf.pdf.
        Ventilatie:
        Bij de binnenverblijven maakt Mondo Verde gebruik van een type A ventilatie. Bij deze vorm
        van ventilatie gebeurt zowel de toevoer van verse lucht, als de afvoer van vervuilde lucht op
        een natuurlijke manier. De aan- en afvoer zal bepaald worden door de temperatuur- en
        drukverschillen tussen de binnenruimte en de buitenlucht.
        Verlichting:
        Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van een elektrische tijdsschakelaar. De schakelaar
         is een smart device die rekening houdt met de tijd van het jaar en de lichturen van de zon.
         Hierop is het tijdsschema aan te passen naar de gewenste lichturen per dag. Mondo Verde
        verwacht dat de lampen tussen +/- 19:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends aan zullen
        zijn. Maar dit is ook afhankelijk van de zonsondergang.
         Er hangen 3 led TL armaturen over de gang verdeeld voor een optimale licht verspreiding
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         binnen. De ledbalken hebben een lichthoeveelheid van 2350 Lhm, op iedere armatuur zitten
         2 TL balken.
Conservatie
Wilt u uitleggen op welke manier u met de panters deelneemt aan het fok- en
uitwisselingsprogramma binnen Dier en Park?
Mondo Verde is van plan om deel te nemen aan een fokprogramma. De Panters die momenteel door
Mondo Verde gehouden worden zijn verwant aan elkaar. Hierom wil Mondo Verde momenteel niet
met deze dieren fokken. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om de Panters niet verwant te
maken waardoor Mondo Verde nu overweegt om de mannelijke Panter te steriliseren.
Er zijn op dit moment enkele parken binnen Dier en Park die Panters houden. Indien er Panters
surplus zijn/komen, zullen eerst leden van Dier en Park op de hoogte gebracht worden. Doordat de
bloedlijnen via de cites-documenten bekend zijn, worden deze onderling toegelicht.
Wie Coördineert dit fokprogramma?
Er is hier geen sprake van een coördinator.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Noodplan en veiligheid
U geeft aan dat de trap richting het nachthok bereikbaar is via een goedgekeurde trap. Wie heeft
de trap goedgekeurd?
De trap naar de bovenverdieping is gebouwd volgens bouwbesluit 2012 afdeling 2.5 Trap. (Trappen
worden niet gekeurd)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>