<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Docnr82
                                                                                                    N DG R 4
                                                                                                             4,
        Deze beoordeling gaat over een bestaand goedgekeurd verblijf van
                                                                                                       59
                                                                                                       a"
        voor 2011. Waarbij de watercondities en filtersysteem zijn verbeterd
        samen met het zandbed.
                                                                                           Ma
        Kaaimannen                                                                                   kkkokk
                 Klopt het dat u twee kaaimannen huisvest in dit verblijf? Informatie over de huidige
                 bewoners ontbreekt in uw melding, wilt u de onderstaande informatie aanleveren?
                 Zie bijlage
                 De leeftijd en het formaat van de kaaimannen op dit moment?
                 Zie bijlage. Exacte leeftijd van de kaaimannen is onbekend. Het gaat namelijk om in beslag
                 genomen dieren.
                 Wat is het geslacht van beide dieren?
                 1.1
        Verblijf
                 Een beschrijving van de diepte van de vijver, als de vijver op verschillende plekken een
                 andere diepte heeft, ontvang ik graag een plattegrond van de vijver met daarin de
                 verschillende waterdieptes weergegeven.
                 Zie plattegrond in bijlage.
                 Een beschrijving van de verwarmingselementen in de vijver (incl. wattage, type en manier
                 van afstellen). Waar bevinden deze elementen zich? Hoe wordt voorkomen dat de
                 kaaimannen hier bij kunnen?
                 In de filterbak zijn 3 elementen geplaatst van 500 W. 3 verwarmingselementen zijn geschikt
                 voor 1050 liter water.
                 De filterbak ligt naast het kaaimannenverblijf.
                 Voor een gebruiksaanwijzing van de verwarmingselementen zie bijlage.
                 Een beschrijving van het filter (type en werking).
                 Het merk en type filter is helaas onbekend.
                 De werking is als volgt:
                 Stap 1 - Bezinking
                 Door gebruik van het up-flow principe bezinken grove vervuiling en bodemslib onder in het
                 filter, zodat deze de filtermaterialen niet onnodig kunnen vervuilen.
                 Stap 2 - Mechanische filtratie
                 Zichtbare vuildeeltjes worden verwijderd door borstels.
                 Stap 3 - Biologische filtratie
                 Door gebruik van speciale borstels en bio-ballen wordt de aangroei van micro-organismen
                 gestimuleerd. Deze micro-organismen verwijderen organische bestanddelen uit het
                 vijverwater.
                 De diepte van het zandbed in het verblijf.
                 Het zandbed is 40 centimeter diep.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Wilt u een volledige beschrijving (incl. plattegrond), met afmetingen, van de inrichting van
het verblijf waar u de kaaimannen in houdt aanleveren?
Zie bijlage.
Beplanting is papirus.
Wilt u een volledige beschrijving van de barrière rond het verblijf aanleveren?
Het verblijf is vervaardigd uit rechtopstaande spoorbielzen, aan de buitenkant betimmert
met half ronde houtdelen. Deze afscheiding is 1,20 meter hoog.
Op de spoorbielzen is een net omhoog gespannen. Zodat er geen direct contact met
bezoekers mogelijk is.
Wilt u een volledige beschrijving van de maatregen die in- en uitbraak en bijtincidenten
voorkomen aanleveren?
Het verblijf is afgesloten door middel van een hangslot. Alleen de bevoegde dierenverzorgers
hebben hier toegang toe. Bevoegde dierenverzorgers hebben een document ondertekend
dat zij alle informatie gekregen hebben, op de hoogte zijn van alle veiligheidsprocedures.
Ook hebben zij tenminste 2 maanden met ervaren dierverzorgers meegelopen voordat
bekwaamheid omtrent verzorging gewaarborgd is.
Voor bijtincidenten, zie protocol bijt- en krabincidenten.
Wilt u een veiligheidsprotocol voor het werken met de kaaimannen in dit verblijf
aanleveren?
Zie protocol in de bijlage.
Wilt u een beschrijving van de verlichting en de warmtelampen (aantal, type, wattage en
lichtschema) aanleveren?
In het verblijf hangen 3 warmtelampen van 300 Watt UVA/UVB. In de avond springen 2
lampen uit, en blijft 1 lamp branden.
Type lamp is niet bekend.
Wilt u een volledige beschrijving aanleveren van het klimaat in het verblijf? Wilt u hier
minimaal in opnemen wat de minimale en maximale temperatuur gedurende het jaar is?
Op welke manier vindt er ventilatie plaatst of wordt tocht voorkomen?
Door de bovenkant van het verblijf met net te voorzien, is er voldoende natuurlijke
luchtstroming die binnen in de tropenkas aanwezig is. Nogmaals deze zaken zijn reeds
goedgekeurd.
Temperatuur vijverwater schommelt continu tussen de 24 en 25 graden Celsius.
Temperatuur in de tropenkas is minimaal 19 graden Celsius waar de dieren warmte kunnen
opnemen in het gebied met de warmtelampen. In de zomer kan de temperatuur oplopen tot
+30 graden. Maar door het opengaan van het dak, wordt ervoor gezorgd dat de temperatuur
in de tropen niet boven de 30 graden Celsius komt.
Op welke manier wordt het verblijf verwarmd en hoe wordt de temperatuur gemonitord?
De omgevingstemperatuur wordt in de tropische kas geregeld, door middel van een Priva-
systeem. Aangevuld met de verwarmingslampen. Dagelijks wordt de temperatuur van het
water gecontroleerd. Totale temperatuur tropen kas indien afwijkend geeft Priva-systeem
hier een melding van.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage
Dierinformatie
                                  Wereldtuinen Mondo Verde
                                                     Groene Wereld 10
                                                    6372 PW Landgraaf
                                                       045-5350161
                                                     DIERGEGEVENS
      Nederlandse naam                                          Wetenschappelijke naam
       BRILKAAIMAN                                               CAIMAN CROCODILLUS
                                                                  Lokatie gegevens
         Overplaatsing 1-7-2011     Kooi TR              Lokatienaam TROPEN
                         Kenmerken                               Con tractg ege vens              Non-actief
          Diernummer 25123                            Vorige eigenaar MONDO VERDE                Uit park sinds
         Chipnummer    I             I                          Plaats  LANDGRAAF
          Ringnummer                               Registratienummer    1
             Ringsoort                                  Berichtgeving   JA                         Overleden
            Ringplaats                                      Naam dier
         Citesnummer     09NL097302/20               Contractnummer     0                         Sectiedatum
             Geslacht V                                      Gebracht 1-7-2011
           Kan vliegen                                  Invoer datum    1-7-2011                 Sectienummer
         Verenplukker                                    Geboortejaar                 Leeftijd ?
         Datum Opmerking
      12-2-2021 CONDITIE: GOED
      15-6-2019 CONDITIE GOED
     11-10-2017 ALLE DIEREN NEGATIEF OP PARASIETEN EN WORMEN
      21-4-2017 DELEN PARK WORMEN IN ONTLASTING GEVONDEN BESLOTEN ALLES TE ONTWORMEN MET PER DIER VOORGESCHF
                  WORMMIDDEL EN DOSERING
      10-1-2017 ONDERZOEK PARASIETEN NEGATIEF
     19-10-2016 ONDERZOEK WORMEN ALLES NEGATIEF
     30-11-2015 ONTWORMD MET PANACUUR 20 ML PER LITER WATER GED. 3 DAGEN
      15-5-2015 ONTWORMD MET PANACUUR
       1-4-2014 APRIL ALLES ONTWORMD MET SPECIFIEK ONTWORMINGSMIDDEL PER DIER
      1-10-2013 ALLE DIEREN ONTWORMD
      17-4-2013 17 - 18 -19 APRIL ALLES ONTWORMD MET SPECIFIEK ONTWORMINGSMIDDEL PER DIER
      17-4-2013 ALLE AFDELINGEN ONTWORMD
       1-7-2011 OVERPLAATSING TR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                            Wereldtuinen Mondo Verde
                                              Groene Wereld 10
                                             6372 PW Landgraaf
                                                045-5350161
                                              DIERGEGEVENS
  Nederlandse naam                                       Wetenschappelijke naam
 BRILKAAIMAN                                             CAMAN CROCODILLUS
                                                          Lokatie gegevens
    Overplaatsing 4-7-2016    Kooi TR             Lokatienaam TROPEN
                   Kenmerken                              Contractgegevens                 Non-actief
     Diernummer    26754                                                                  Uit park sinds
     Chipnummer
     Ringnummer
        Ringsoort                                                                           Overleden
       Ringplaats                                   Naam dier
    Citesnummer    16NL232915/20              Contractnummer    0                          Sectiedatum
        Geslacht   M                                 Gebracht 4-7-2016
      Kan vliegen                                Invoer datum   30-5-2017                 Sectienumrer
    Verenplukker                                 Geboortejaar                  Leeftijd 7
    Datum Opmerking
 12-2-2021 ONTWORMD
 13-2-2020 ONTWORMD PANACUUR
 15-6-2019 CONDITIE: GOED
11-10-2017 ALLE DIEREN NEGATIEF OP PARASIETEN EN WORMEN
 30-5-2017 DIER KOMT VAN RVO DOSSIERNUMMER 800000431
 21-4-2017 DELEN PARK WORMEN IN ONTLASTING GEVONDEN BESLOTEN ALLES TE ONTWORMEN MET PER DIER VOORGESCHE
             WORMMIDDEL EN DOSERING
  4-7-2016 OVERPLAATSING QU
  4-7-2016 OVERPLAATSING TR
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Plattegrond kaaimannen verblijf
                                                                Filter met
                                                                verwarmingselementen
                                        2,40 meter
                       65 cm                                   65 cm
                                           Waterniveau
                                           Vijver
                                                           2,50 meter
                       36 cm                                    37 cm
             Struikjes
                                    4 meter breed
                       Warmtelampen
                                                                       Boom
                                                              2,10 meter lan
                                                             1
                                                      Deur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gebruiksaanwijzing warmte element kaaimannen
ca Warrantyconditions                                                          NL ■ Smart Heater, Aquariumverwarmer
TNis warranty s valld for 2 years M materlak 1*4 incorred construction Ony
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C€
units with a Mly niled in wamanty dp and omaal t mceipt whowing cite of             Veiligheid
 purchuasewiibeconudered Youmust supplythe entine unit with accrssoresan       1. lees eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor
                                                                                                                                                                                                              X
the event cf i wuranty daim We wi inform you on receipt whether the unit            gebruik
 willberepalredot replaced We accept noresponsbuity for damageas a resuit                                                                                                                                                                          $rnartFi$h Keeping
 ofincortectuseoftheunit Breakages of partsnotdueto defects ex tactoryare      2 Alleen geschikt voor gebruik binnenhuis.
not covered by this warranty                                                   3 Controleer of de spanning aangegeven op het etiket
                                                                                    overeenkomt met de netspanning.
D Garantiebedingungen
2 Jahre Werksgarantie auf Material- und Montagetehler Nur Grrte mit
                                                                               4 Stop de stekker niet in het stopcontact als de Smart
 vomhtndig ausgefültem Garantheschein und Kaufbekeg nut Ksufdatum tallen            Heater niet in het water zit.                                        Onderhoud
unter die Garantle Dn Gerat t»l jeweds kompiett mit ZitrUr einzureichen        5. Haal de Smart Heater nooit mt het water terwijl de               Vuil, kalkafzetting of algen kunnen zich ophopen op het glas
wu entscheiden bei Ethait, ob dn Gerat repanert oder usgetauset wed                 stekker in het stopcontact zit.
Wit hanen micht ft» SChMen indolge des (unsachmgen) Einsatzes dn                                                                                  van de Smart Heater. Reinig de verwarmer regelmatig met
Gerate» Bruchchaden an Teen durch Eigemverschalden snd wonder Garantie         6 Voor u de Smart Heater uit het water haalt, eerst                een spons en een ontkalkingsmiddel. Na het schoonmaken,
ausgeschlossen                                                                      de stekker uit het stopcontact en de verwarmer                grondig spoelen met water uit de kraan voordat u de
                                                                                    15 minuten laten afkoelen.                                    verwarmer terugplaatst in het aquarium.
i Conditions de garantie                                                       7 De verwarmer mag alleen volledig ondergedom­
 2 Sruhles
appareis acrompagnes dun certificat 4» garantie düment nempliet tfun bon de         peld in water worden gebruikt.
                                                                                                                                                       Modrl
 canse omdel ar U dated rtM entrent en Hgnede compte pour U gacantie           I Bij schade aan snoer of stekker dient u dit
Van drvez touijouns présenter apparei compilet avet tan les acceswires 1U                                                                              Smart Heater 100 W                      JO7SL                 27 tm
                                                                                    apparaat niet meer te gebruiken.                                   Smait Htattt 200 W                     n iisl                 17 an
 garanbie la» de u réception, nous determinons v I apparei dolt en» itpvf
w remplac Non rejetons toute respomsabite pour tan dommage consécutit          9. Bij glasbreuk of lekkage, eerst de stekker uit het stop­             Smart Heater 300 W                    US 100 L                17 (m
1 lutisation ou i l utibation erronee «t l appxei tesbrtsde pieces de votre
faute nr tombent pas sous te coup de U pa ante
                                                                                    contact. dan pas de verwarmer uit het aquarium nemen.
                                                                               10. Glasbreuk valt nooit onder garantie, na glasbreuk Is
                                                                                    reparatie niet mogelijk!
                                                                                                                                                       Smart Hfottr SOO w                   1OO3SOL                   iOcm
                                                                                                                                                                                                                                                                  D
                                                                                                                                                                                                                                                              1 sar 1
                                                                                                                                                                                                                           8.
NI Garantievoorwaarden
1 jaar tabrieksgarantie op materlaal en montagetonden Mm apparaten             11 De kunststof beschermer en mag niet worden verwijderd.
met een volledig ingevuld garantiebewis en HU omee kassabon met                12 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
aankoopdatum komen voor                In aanmerkimg U dient het ^r>*rl
                                                                                    van 8 jaar en ouder en personen met beperkte
altijd volledig met alle toebehoren voor arante aan tr bieden w bepalen                                                                           gb Recyde information
bi ontvangst of het apparaat wordt gerepareerd of vemieuwd. wy aanvasrden           lichamelijke, zintuiglijkeofgeestelijke vermogens              The symbol of the barred bin prinded on ne product meam that n mini be
 geen aamsprakelijeheid tooi schade al» gevolg «an gebrink ef door verkeerd         of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij                collected wparately from other rutera whe it wil not be anymore nuve.The
  ebrulk van het apparaat Breuk vn onderdeten door eigen schuld «an niet            onder toezicht staan of instructies met betrek                uner, it the end of the nte ofthe produd. wM luw lo bring «lo i proper rubbeh
 onder de garantie.                                                                                                                                collection centre fa electnic Md eectrical dewces Atenmatively be can tetum
                                                                                    king tot het veilig gebruik van het toestel en de              the med product lo the seller at the moment Ne buy» a new unit, bul ont» in
                                                                                    daaruit voortvloeiende risico's begrepen hebben.               proportion Ito LA dime rentiated refuse I          i h envirenment ally ftiendly
                                                                                    Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.                   and n hetps the recyeling of tb» materlak, any othet collection procedure n
Dealer stamp/Mr        ntempelVSceau du pon de verte/Dealernitempet                                                                                unlawtu and wil be subject to the Im in force
                                                                                    Schoonmaak en onderhoud mag niet worden
                                                                                    gedaan door kinderen zonder toezicht.                          D InformationenzumRecyding
                                                                               13 Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaam­                      Dax Kennrelchen auf der Verpacung bedrute t daws n getrennt von normalem
                                                                                    heden, alle apparaten in het aquarium uit­                      Maligevmmeltwerden muss. wenn das Geratnicht mehrnutrbaris Wenn das
                                                                                                                                                    Prodakt kapun st soll der Besitrer « n enem Sammelpunkt für elektrsche
                                                                                    schakelen en stekker uit het stopcontact trekken.               Haushaltger ate bringen Oder ween der Besitzer eim neurs OM kauten möchte,
Date af purchase//Katdatum/Date d adhat/Aankoopdatum                                                                                               kann das Altgerat beim Verkuter hintertassen werden nur 1 n 1 astauschbar
                                                                                    Installatie                                                    Grtrenntes Sammein ld umweltfreundnch und hun air Matertalien neu
                                                                               1. Bevestig de schakelaatlsensor met de houder aan de                matzbar n machen iedeanderenonstige Webe der Verwertungbt nicht Rechte
                                  —_____ JX...
                                                                                    muur en plaats de Smart-heater In bet aquanum
                                                                               2 Na installatie in het aquarium 5 minuten wachten                 r tnformation o recydage
Alwayskeepproofofputchase wihoura purchase noteno warrantyl                                                                                       l» symbole de la poubelle barree indiqur que Tapparell dolt Mn recydé
 Eewaren Sle den Eassenbon immer aut ohne Kaufbeweks seine Garantiet                alvorens u de stekker in het stopcontact steekt                 tutitsateu, a u ta du ve de Tapparell don i« ramener 3 im revendeur <m don
 Tousours garder Ie bond’xhat, vam ben aucune 9jarantel                             zodat de thermostaat van de heater kan acdimatiseren          lui le remettre a UW centre 4» recyclage des appareils électrique l» rec x lage
Inu altyd het aankoopbrwi zonder bon geen garantiel                                                                                               est obligatore et mmportant pour I environnement, ne pas recyder peut etre
                                                                                    mei de temperatuur van het aquariumwater.
                                                                                                                                                   punipartaloi
                                                                               3 Steek na 5 minuten de stekker In het stop                  I
                                                                                    contact, zorg ervoor dat er geen water In de           )
                                                                                    buurt van het stopcontact kan komen                •
                                                                               4. Stel de gewenste temperatuur In met de klikschakelaar,
                                                                                                                                                   Me umbool van d nita geen aan dit bef puodukt Uh bet *M meer wordt
                                                                                                                                                    gebrulkt) nietinde afvalbak mag Maar duitbetop despedaalhiervooringerichte
                                                                                                                                                                                                                                                Smart Heater
                                                                                                                                                   mileustraaticontainerpan moet worden aangebodea voor retycling. Ook kunt                                          Manual
                                                                                    tussen 17 en 34T                                              u het product op het moment dat o ten soortgell produd koopt, attertten
                        AQUADISTRI                                             5. Installeer de heater op een minimale diepte zoals aan­          b het werkpoppunt Dit mag alleen op bass van 1 op I Doorrecyding kunnen                                Gebrauchsanweisung
            Vliet weg 8. NL-4791 E2 Kunder 1 The Netherlands                        gegeven op de heater zelf. De maximale diepte is 80 cm.         grondstomfen weer opnieuw gebrulkt woeden dit zorgt voot minder afval hi n                             Notice d'utilisation
                                                                                                                                                   goed voor bet mileu. Elke andere manier van afvalverwerking m.bt dn product
i                         www.aquadlstri.com                                                                                                        sstrafbaxz                                                                                            Gebruiksaanwijzing
GB SuperFish Smart Heater                                                                                                                         durch Kinder ohne Beaufsichtigungdurchgefuhrt                                     b Avant de sortir Ie chauffage de l'eau, débranchez
     Safety                                                                                                                                       werden.                                                                               Ie et laissez Ie refroidir 15 minutes.
1 Read manuai catefully before usage                                                                                                          13 ACHTUNG: Vor der Durchführung von Wartungs-                                        7. Le chauffage dort être compltement immergé
2 Only suitable for indoor use.
3. Ensure voltage shown on the label match to the mams
     «Wh voltage
                                                                                                                          X                        arbeiten alle Gerate im Aquarium ausschalten
                                                                                                                                                  und Netzstecker ausziehen.
                                                                                                                                                  Installation
                                                                                                                                                                                                                                        lorsqu il est en fonction.
                                                                                                                                                                                                                                    8 N’utilisez plus le chauffage en cas de dommage
                                                                                                                                                                                                                                        du cble électrique.
4 Never insert the plug in the Socket when the                                                                                                                                                                                      9. En cas de fissure du verre du chauffage ou de problëme
                                                                                                                                              I Befestigen Sie óen Schatter Censor mit dem Halter an der
     Smart Heater is not in the water.                                                                                                                                                                                                      étanchéit, débranchez et sortez le chauffage de leau.
                                                                                                                                                  Wand und installieren Steden Smart Heater im Aquarium                              10 les bns de verre du chauffage nesont pas couverts paria
S Never remove the Smart Heater from the water when the                                                                                       2 Bevor Sie den Smart Heater in die Steckdose
                                                                                 Maintenance                                                                                                                                            garantie, la réparation est impossible1
     plug is in the socket
                                                                            Dirt, lime depositsor algae can accumulate on the glass of the        stecken, warten Sle 5 Minuten, damit das Thermo                                    11 la protection plastique du chauffage ne doit pas élre
6 First remove the plug from socket and let the                                                                                                   stat der Heizung sich an die Temperatur des Aquarien-
                                                                            Smart Heater Clean the Smart Heater regudarly using a sponge                                                                                                enlevee.
     heater cool down 15 minutes before removing                            and a descaling agent After deaning, rinse thoroughly with            wassers gewohnen kann
     the heater from the tank.                                                                                                                                                                                                      12 Cet appareil peut tre utilise par des enfants
                                                                            tap water before placing back in the aquarium                     3. Nach 5 mm stecken Sie den Smart Heaterin der Steckdose
7 The Smart Heater must be completely submerged                                                                                                                                                                                            gés de 8 ans et plus et des personnes ayant des
                                                                                                                                                  ein. Stellen Sie sicher, dass kein Wasset und ■                   /
     in the water when in use.                                                                                                                    keine Wasserspritzer in die Steckdose                             )                     capacités ou un manque d’expérience et de con-
8 In the event of damage to the cord or plug, never                                                                                                                                                                                     naissances physiques, sensorielles ou mentales
                                                                            D - SuperFish Smart Heater, Aquarienheizung                            gelangenkann
                                                                                                                                                                                                                                         réduites si elles ont éte formees et encadrees
     use this device and discard it.                                              Sicherheit                                                  4. Zur Einstellung der Temperatur klieken Sie auf den
                                                                                                                                                                                                                                        d 'instructions concernant l'utilisation de I appareil
9. In the event of the Smart Heater glass becoming cracked,                 1 lesen Sle die GebrauchsanwelsungvordemGebrauch des                  Schalier bis zur gewunschten Einstellung. Die niedrigste
     or leaks occurring. firstly remove the plug from the socket                                                                                                                                                                        en toute sécurité et de comprendre le risques
                                                                                 Smart Heater sorgfaltig durch.                                   Temperatureinstellung betragt 17C, die höchste 341
     then remove the heater from the aquarium                                                                                                                                                                                             encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec
                                                                            i Nur fur den Einsatz in Innenraumen geeignet.                    S. Installieren Sie d* Heizung in der Mindesttiefe wie auf
10. Cracking of the glass is nol covered by the guarantee; it is                                                                                                                                                                         l’appareil. Le nettoyage et lentretien de ne
                                                                            3. Stellen Sle sicher, dass die Spannung auf dem label mit            der Heizung angegeben. Die maximale Taucht iele bet ragt
     not possible to repair cracked glassi                                                                                                                                                                                              doivent pas être effectués par des enfants sans
                                                                                 der Spannung Ihres Stromnetzes über ernst immt                   80cm
11. The plastic guard s to proleet the heater and must not be                                                                                                                                                                           surveillance.
                                                                            4 Stecken Sie den Stecker niemals in die Steckdose.
      removed.                                                                                                                                                                                                                       13 Débrancher ou éteindre tous les appareils dans
                                                                                 wenn die Heizung nicht im Wasser ist.
11 This appliance can be used by children aged from                                                                                                                                                                                     l'aquarium avant de procéder a lentretien.
                                                                            S Entlemen Sle den Smart Heater niemals aus dem Wasser,
     8 years and above and persons with reduced                                  solange dieser eingesteckt rst                                                                                                                         Installation
      physical, sensory or mental capabilities or lack of
      experience and knowledge if they have been given
      supervision or instructions concerning the use of
                                                                            6 Bevor Sie die Heizung aus dem Wasser nehmen,
                                                                                 ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und
                                                                                 lassen Sie die Heizung 15 Minuten abkuhlen.
                                                                                                                                                                                                        X                           1. Montez le commutateur /capteur et Ie support sur le mui
                                                                                                                                                                                                                                        et installez Ie chauffage intelligent dans l’aquarium.
                                                                                                                                                                                                                                    2 Avant de brancher le chauffage attendez 5 minutes
     the appliance in a safe way and onderstand the                         7 Der Smart Heater muss sich bei Gebrauch                                                                                                                   afin que Ie thermostat sacckmate a la temperature de
     hazards involved. Children may not play with the                            vollstandig unter Wasser befinden.                                                                                                                     Leaudaquanum.
     appliance. Cleaning and user maintenance shall                         8 lm Falie emes Schadens am Stromkabel oder am                                                                                                          3. Aprës 5 minutes branchez Ie chauffage, Q
                                                                                                                                                  Wartung
     not be done by children without supervision.
13 Unplug or switch off all appliances in the aquarium
                                                                                 Stecker durfen Sie den Smart Heater nicht mehr                Schmutz, Kalkablagerungen und Algen konnen sich am Glas                                   assurez-vous d aixune possibilit de projec- 9          I
                                                                                  benutzen.                                                   des Smart Heater festsetzen. Reinigen Sie den Smart Heater                                 tiondeausurlapriseélectrique                           •
     before carrying out maintenance.                                       9. ton Falevon Rissen tmGlasgehause des Sman Heater oder          regelmaBig Verwenden Sie hiertur einen Schwamm und                                    4 Pour régler ia température, diquez sur Ie commutateur
     Installation                                                                auftretenden Lecks, entfemen Sie zuerst den Stecker aus      einen Kalkentferner, Spuien Sie die Heizung nach dem                                      vers Ie réglage désiré, réglage de la temperat ure minimale
1 Mount the switchisensor and the holder on to the wall                          der Steckdose und nehmen Sie dann die Heizung aus dem        Reinigen gründlich mit heiem Wasser ab. beven Sie diese                                   = 17C et téglage maximum = 34 C
     and install the Smart heater in the aquarium                                Aquarium                                                     wieder ms Aquarium setzen.                                                            5 Installez Ie chauffage a une profondeur minimale comme
2 Before plugging the Smart Heater into a socket                            10. Glasbruch rst nicht voo der Garantie abgedeckt, nach                                                                                                     indiqué sur appareil. La profondeur maximale de
     wait 5 minutes to allow the thermostat of the heater to                      Glasbruch is» Reparatur mcht möglich.                                                                                                                  fonctionnement est de 80 cm
      acdimatise with the temperature of the aquarium water                 11 Das Kunststoff Schutzgehause soll die Heizung schützen
                                                                                 und dart nicht entfernt werden.                              F • Smart Heater, Chauffage pour aquarium                                                 Entretien
1 After 5                                                               /                                                                                                                                                           les depóts acides ou algues peuvent s accumuler sur Ie verre
     socket. ensure that water or splashes of                        )       12 Dieses Gerat kann von Kindem ab 8 Jahren sowie                     Sécurité
                                                                                von Personen mit reduzierten physischen, senso-               1. A lire attentivement avant lemploi.                                                du chauffage Nettoyez Ie réguliër ement avec une éponge et
      . • . inn •           • the                                    •                                                                                                                                                              un anticalcaire. Bien rincer avec de leau propte aprës
4 Toset the temperature. click the switch todesired setting,                     rischen oder mentalen Fahigkerten oder Mangel                2 Utilisation intérieure uniquement.
                                                                                 an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,                 3. Vérifiez si la tension d "‘utilisation mentionnée sur l'auto-                       nettoyage
      minimum setting is 17 maximum setting ts 34C
5. Install the heater at a minimum depth as indicated on the                     wenn sie beauf sichtigt oder bezüglich des sicheren              collant du produit correspond bien a la tension de votre
     heater. The maximum operating depth s 80 cm.                                 Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und                    reseau électrique.
                                                                                 die daraus resultierenden Gefahren verstanden                4 Ne jamais brancher Ie chauffage lorsqu il est hors
                                                                                 haben. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.                de leau.
                                                                                  Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht                 5. Ne jamatssortir Ie chauffage de l eau lorsqu il est branche.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Veiligheidsprotocol
      Schilpadden
      Per dag een mengeling van harde slasoorten zoals ijsbergsla, koolsoorten, komkommers, tomaten,
      paprika's, schijven appels, geraspte wortels 2 x per week ma/do bestrooien met mineralen.
      onbeperkt voeren
      Leguanen
      Sla soorten zoals kropsla, ijsbergsla, krulsla, geraspte wortels, paprika, komkommer, meloen, papaja
      en verse willige takken, om de dag mineralen over strooien zodat ze voldoende calcium krijgen.
      Kaaimannen 2 x per week
      Rat groot of 3 kuikens of stukken rund/ paardenvlees ( +/- 300 gram aanbieden per voeding).
      Carnizoo wordt verstrekt en is 1% van het gewicht van het voer.
      Dagelijks wordt temperatuur water gecontroleerd en in logboek genoteerd. Let op: indien de dieren
      verzorgd worden altijd met 2 personen zijn. 1 persoon dekt de andere persoon met een houten plank
      van 2 meter lang en 70 cm hoog. De andere persoon kan de werkzaamheden in het verblijf uitvoeren.
      Flamingo's/ lepelaars: Wisbroek ibis en flamingo dieet van april t/m sept 10 % garnalen extra
      Europese Flamingo 300 gram korrel + zomer 30 gram garnalen
      Chileense flamingo 250 gram korrel + zomer 25 gram garnalen
      Roze lepelaar 140 gram korrel + zomer 14 gram garnalen
      Afrikaanse lepelaar 200 gram korrel + zomer 20 gram garnalen
      Ibissen: Wisboek ibis korrel, van april t/m sept 10 % gemalen kuikens extra
      Rode ibis 90 gram ibis korrel + zomer 10 gram gemalen kuikens
      Witte ibis 75 gram ibis korrel + zomer 10 gram gemalen kuikens
      Heilige ibis 150 gram korrel per dier + zomer 15 gram gemalen kuikens
      Zwarte ibis 75 gram korrel per dier + zomer 10 gram gemalen kuikens
      Ooievaars/reigers: kuikens, van april t/m sept aangevuld met vis
      Eu witte ooievaar 15 kuikens per dier zomer 10 kuikens en 5 vissen (voorn)
      Zwarte ooievaar 15 kuikens zomer 10 kuikens en 5 vissen (voorn)
      Nimmerzat 15 kuikens en zomer en winter 5 vissen (voorn)
      Abdim ooievaar 5 kuikens en zomers 2 vissen (voorn)
      Koereiger 2 kuikens en zomers een vis (voorn)
      Kwak 2 kuikens en zomers een vis (voorn)
      Carnizoo:
      Carnizoo wordt verstrekt en is 1% van het gewicht van het voer.
      Kraanvogels: kraanvogel pellets Wisbroek, van april t/m sept aangevuld met een kuiken
      Japanse kraanvogel 750 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Zwartnek kraanvogel 650 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Paradijs kraanvogel 500 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Sarus kraanvogel 800 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Juffer kraanvogel 250 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Kroonkraanvogel 300 gram korrels zomer aangevuld met een eendaags kuiken
      Kluten/ kieviten en andere steltlopers
      10 gram insectenvoer (meelwormen vers, pinkies, buffalowormen door universeelvoer mengen 30%
      wormen 70% unipate) + 15 gram Microkorrel wisbroek per dier.
                                                                                                         11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>