<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855018

Elektronisch

Milieujaarverslag 2021

09/08/2022
09:01:57

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000212
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855018

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2021
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 88 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000213
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855018

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: I MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 4 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Huurketels

Type: Puntbron
Hoogte: 26 m
Uitstroomopening: 0,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 13,6 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Jaarbedrijf doekenfilters

0000000214
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855018

Type: Puntbron
Hoogte: 32 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 228.999,99 m
Coördinaten Y: 581.420,04 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 31,6 °C
Volumestroom: 12 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,302 MW
Uittreedsnelheid: 8,571 m/s
Kalkoven ontluchting

Type: Puntbron
Hoogte: 40 m
Uitstroomopening: 252 m?
Coördinaten X: 228.999,99 m
Coördinaten Y: 581.420,04 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 32 °C
Volumestroom: 33 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,847 MW
Uittreedsnelheid: 0,131 m/s
Lamont

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53,213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SE

0000000215
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855018

Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 10 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Suikerdroger

Type: Puntbron
Hoogte: 32 m
Uitstroomopening: 1,54 m?
Coördinaten X: 228.999,99 m
Coördinaten Y: 581.420,04 m
Coördinaten N: §3,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 52,5 °C
Volumestroom: 20 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,04 MW
Uittreedsnelheid: 12,987 m/s
Suikerkoeler

Type: Puntbron
Hoogte: 32 m
Uitstroomopening: 4,56 m?
Coördinaten X: 228.999,99 m
Coördinaten Y: 581.420,04 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 41,8 °C
Volumestroom: 53 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,028 MW
Uittreedsnelheid: 11,623 m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Bronswerkketel' ay
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW

0000000216
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855018

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

01-01-1971
3.157 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Bronswerk

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 28.927.340 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 17,9 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 51.637.000 kg
NOx 16.388 kg
Koolmonoxide (CO) 69.775 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 460 kg
Benzeen 4,6 kg 1
Etheen 46 kg 1
Methaan 276 kg
Tolueen 9,2 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 184 kg
RWZI biogas
Verbruik * 3.629.010 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jnareechi NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 7.120.000 kg
NOx 1.514 kg
$02 391 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 43 kg
Benzeen 0,43 kg 1
Etheen 4,3 kg 1
Methaan 25,8 kg
Tolueen 0,86 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 17,2 kg
Koolmonoxide (CO) 6.444 ke

0000000217
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855018

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'CV- ketels' 2021

Basisgegevens

Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
CV- installaties

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 4 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2017

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.958 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

CV-ketels 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 891.011 Nm3 ae

Stook waarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 19,8

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien äarvraeht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 1.591.000 kg

NOx 558 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2021

Basisgegevens

Categorie: Gasmotoren

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 4.016 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

Gasmotor 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 2.469 Nm3 ae

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 76 g/GJ

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 4.410 kg
NOx 6 kg

0000000218
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855018

Koolmonoxide (CO) 25,3 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 25 kg
Benzeen 0,25 kg 1
Etheen 2,5 kg 1
Methaan 15 kg
Tolueen 0,5 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 10 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.547.889 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 76 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 36,4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Sch NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.037.000 kg
NOx 2.741 kg
$02 2 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 11.678 kg
Koolmonoxide (CO) 11.670 kg
Benzeen 116,78 kg 1
Etheen 1.167,8 kg 1
Methaan 7.006,8 kg
Tolueen 233,56 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 4.671,2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 58' 2021
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.495 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Huurketels

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 1.766.523 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17 g/GJ

Gemiddelde SOx-concentratie

0000000219
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855018

Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) arena alu
Kooldioxide (CO2) 3.153.000 kg
NOx 950 kg
Koolmonoxide (CO) 4.047 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 33 kg
Benzeen 0,33 kg 1
Etheen 3,3 kg 1
Methaan 19,8 kg
Tolueen 0,66 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 13,2 kg
RWZI biogas
Verbruik * 221.615 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvrachi NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 435.000 kg
NOx 88 kg
S02 28 kg
Koolmonoxide (CO) 374 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 3 kg
Benzeen 0,03 kg 1
Etheen 0,3 kg 1
Methaan 1,8 kg
Tolueen 0,06 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 1,2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 59' 2021
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.495 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Huurketels

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 1.766.523 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO? Factor 56.4 kg CO2/GI

0000000220
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855018

Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 18,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien MA NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.153.000 kg
NOx 1.057 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 31 kg
Koolmonoxide (CO) 4.499 kg
Benzeen 0,31 kg 1
Etheen 3,1 kg 1
Methaan 18,6 kg
Tolueen 0,62 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 12,4 kg
RWZI biogas
Verbruik * 221.615 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 18,9 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Hrad NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 435.000 kg
NOx 98 kg
SO2 33 kg
Koolmonoxide (CO) 415 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 5 kg
Benzeen 0,05 kg 1
Etheen 0,5 kg 1
Methaan 3 kg
Tolueen 0,1 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2021
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.441 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

0000000221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855018

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 15.764.187 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SO‚-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 28.140.000 kg
NOx 8.632 kg
Koolmonoxide (CO) 36.750 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 242 kg
Benzeen 2,42 kg 1
Etheen 24,2 kg 1
Methaan 145,2 kg
Tolueen 4,84 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 96,8 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.977.658 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Baere NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.880.000 kg
NOx 797 kg
SO2 653 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 22 kg
Koolmonoxide (CO) 3.394 kg
Benzeen 0,22 kg 1
Etheen 2,2 kg 1
Methaan 13,2 kg
Tolueen 0,44 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 8,8 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2021
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW

0000000222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855018

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

01-01-1962
3.536 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 16.201.022 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 16,2 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 28.920.000 kg
NOx 8.307 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 233 kg
Koolmonoxide (CO) 35.367 kg
Benzeen 2,33 kg 1
Etheen 23,3 kg 1
Methaan 139,8 kg
Tolueen 4,66 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 93,2 kg
RWZI biogas
Verbruik * 2.032.460 Nm3
Stookwaarde 0,0233 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 16,2 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jnareechi NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.987.000 kg
NOx 767 kg
$02 628 kg
Koolmonoxide (CO) 3.266 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 22 kg
Benzeen 0,22 kg 1
Etheen 2,2 kg 1
Methaan 13,2 kg
Tolueen 0,44 kg 1
NMVOS rest 0 kg 1
NMVOS 8,8 kg

0000000223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855018

Emissietabel specifieke procesemissies

Omschrijving proces

Naam proces

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

Productieproces 'Airco's en Koelingen' 2021
Basisgegevens
Proces code 13P03
Omschrijving proces Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en
airconditioning)
Naam proces Airco's en Koelingen
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Productomschrijving * Airco's en koelingen
Hoeveelheid *
Eenheid * stuks
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO: en NOx ontbreken indien Jaarveache NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
NMVOS 47,5 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Carbonatatie' 2021
Basisgegevens
Proces code 13P01

Proces emissies

Carbonatatie

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Carbonatatie

NH3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk) = Jaarvracht NMVOS substof

607 kg

Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Jaarbedrijf doekenfilters'

2021

Basisgegevens

Proces code

Omschrijving proces

Naam proces

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

13P01
Proces emissies

Jaarbedrijf
dockenfilters

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Jaarbedrijf doekenfilters

vertrouwelijk)
Totaal stof

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien aangemerkt als NMVOS

J ht
aarvrac ees

967 kg

Emissietabel specifieke procesemissies

0000000224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855018

Productieproces 'Kalkoven'

2021

Basisgegevens

Proces code
Omschrijving proces

Naam proces

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

13P01

Proces emissies
Kalkoven
Kalkoven

ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

Kalkoven ontluchting 100%
Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk) = Jaarvracht NMVOS substof
Kooldioxide (CO2) 15.862.000 kg
NOx 740 kg
SO2 148 kg
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Antraciet
Verbruik * 5.224 ton
Stookwaarde 29,3 GJ/ton
CO2 Factor 98,3 kg CO2/GI
Zwavelgehalte gew. %
Cokeskolen
Verbruik * 305 ton
Stookwaarde 28,2 GJ/ton
CO2 Factor 94 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering’ 2021
Basisgegevens
Proces code 13P04

Omschrijving proces

Naam proces

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)
Proceswater behandeling en zuivering

Gezuiverd proceswater

m3

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

Divers, overig, diffuus 100%

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien NMVOS

aangemerkt als vertrouwelijk) Jaarvracht substof

NH3 48.741 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Suikerdroger' 2021
Basisgegevens
Proces code 13P01

Omschrijving proces

Naam proces

Proces emissies

Suikerdroger

0000000225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855018

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Suikerdroger

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk)

Totaal stof

Aandeel emissiepunt per installatie

100%
Jaarvracht
106 kg

NMVOS substof

Emissietabel specifieke procesemissies

Productieproces 'Suikerkoeler'

2021

Basisgegevens

Proces code
Omschrijving proces

Naam proces

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *
Eenheid *

13P01
Proces emissies

Suikerkoeler

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

Suikerkoeler 100%
Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien aangemerkt als vertrouwelijk) = Jaarvracht NMVOS substof
Totaal stof 439 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2021 2021 2021 2020 2019 2018
naam stof emissie in kg emissiein kg emissie in kg emissie in kg emissiein kg emissie in kg
Benzeen 127,97 127,97
Tolueen 255,94 255,94
Etheen 1.279,7 1.279,7
NMVOS 5.118,8 47,5 5.166,3 10.352,55 13.867,8 29.141,25
Methaan 7.678,2 7.678,2
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 12.797 12.797
NOx 41.903 740 42.643 33.978 38.688 48.528
Koolmonoxide (CO) 176.026,3 176.026,3 213.346 662.798 915.081
Kooldioxide (CO2) 135.492.410 15862000 151.354.410  129.356.490 = 139.192.670 173.009.240
SO2 1.735 148 1.883 2.778 1.603 2.194
NH3 49.348 49.348 37.123 38.105 48.214
Totaal stof 1.512 1.512 2.431 7.902 18.270
Fijn stof (<10 micrometer) 2.431 7.112 17.794
Fijn stof (<2,5 micrometer) 1.106 10.000
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 ae 65.319.075
RWZI biogas Nm3 9.630.247
Antraciet ton 5.224
Cokeskolen ton 305
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 151.354.410
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 151.346.271

0000000226
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855018

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Stofnaam Methode Oe Peer Waarvan

(E-PRTR bijlage 2) õu Code ks Hron Regier (jaarvracht in incidenteel
omschrijving kg)

Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 49.348 0

Andere vluchtige organische stoffen dan

methaan (NMVOS) M PER 10.000 - 5.166,3 0

Benzeen M PER 500 - 127,97

Etheen M PER 1.000 NL 1.279,7

Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 151.354.410 0

Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 NL 176.026,3

Methaan (CH4) M PER 100.000 - 7.6782

Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 42.643 0

Tolueen M PER 10.000 - 255,94

Totaal stof M PER 5.000 - 1.512 0

Zwaveloxiden (SOx / SO2) M PER 20.000 - 1.883 0

Emissiehandel

oe eee le gehele eee
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel or 2021 toelichting
inrichting

Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van dn

emissiehandel?

co? 133.244.000 kg Biomassa in ETS niet op te

geven

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Emissiehandel: Lucht1 # 31/05/2022'

Geen toelichting gegeven voor verschil tussen opgegeven jaarvracht CO2 bij emissiehandel en Jaarvracht CO2 zoals
opgegeven in PRTR-verslag. Ook is de jaarvracht CO2 bij emissiehandel significant hoger dan in 2020. Graag een
toelichting hierop. In module reden verschil ingevuld. In emissiehandel wordt CO2 van biogas niet meegenomen. In 2020
is de hoeveelheid per ongeluk in ton ingevuld en niet in kg. Daarom is er zon groot verschil

'Procesemissies: Lucht2 # 31/05/2022’

1. Bij productie van suiker, melasse, veevoeders en kalkmeststof en bietengrond wordt een significant hogere gebruik van
cokeskolen opgegeven. Graag een toelichting. Mix tussen cokes en antraciet ligt niet vast. Kan per jaar varieren, wordt
bepaald door vraag en aanbod van de markt. In vergunning is ook vastgelegd, dat we cokes en antraciet mogen gebruiken.
2. Ammoniak is significant hoger dan in 2020. Graag een toelichting Ammoniakemissie varieert door de jaren heen. Dit
heeft te maken met de kwaliteit van de biet. Omdat het een natuurproduct is, kunnen we hier niet op sturen. 3. Significante
lagere totale emissies voor CO, NMVOS, Totaal Stof en Zwaveloxiden ten opzichte van 2020. Waarom is dat zo? Graag
een toelichting. Per abuis waren CO, NMVOS, totaal stof, SO2 en NOx niet ingevuld bij procesemissies productie van
suiker, melasse etc. 4. De Emissieregistratie heeft het e-MJV bekeken en geconstateerd dat er over 2021 geen emissie van
CO en Totaal stof is gerapporteerd. Op basis van alleen het opgegeven aardgasverbruik lijken deze 2 emissies boven de
drempelwaarde uit te komen. Kunnen deze emissies alsnog worden opgegeven? Zijn toegevoegd, zie ook punt 3. 5. Tevens
is geconstateerd dat de emissie van NMVOS met een factor 200 is afgenomen. De jaren daarvoor fluctueerde deze emissie
eveneens, echter nog nooit zo extreem. Kunt u deze sterke daling toelichten/verklaren? is toegevoegd, zie ook punt 3 6.
Voor alle procesinstallatie's; ‘Airco's en Koelingen', 'Proceswaterbehandeling en zuivering’ en 'Productie van suiker,
melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' is als emissiepunt 'Divers, overig, diffuus' gebruikt. Kunnen voor deze
procesinstallaties meer specifieke emissiepunten worden gebruikt? Het heeft onze voorkeur om dit gelijk te houden aan de
voorgaande jaren, betreffen diverse punten.

'Verbrandingsemissies: Lucht3 # 31/05/2022'

1. Graag een toelichting voor de roodgekleurde 'uren', 'emissiejaarvrachten' en 'concentratiewaarden in rookgas’ bij de
verschillende installaties waarom deze zo significant verschillen ten opzichte van 2020. Reden van verschil uren van

Gasmotor Noord en Stork t.o.v. van vorig jaar heeft te maken met bietenkwaliteit en hoeveelheid suiker/water. Afhankelijk

0000000227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855018

van hoeveelheid water in de biet, moeten we energie gebruiken. Dit verschilt van jaar tot jaar. Emissiejaarvrachten zijn ook
afhankelijk van hoeveelheid productie, draaiuren en fluctueert daardoor ook per jaar. Concentratiewaarden Gasmotor N en
Lamont verschillen to.v. voorgaand jaar. Voor 2021 zijn de waarden uit meetrapport gebruikt. Helaas is niet te achterhalen
waar de getallen van 2020 vandaan zijn gehaald. 2. Verschillende zwavelgehaltes voor RWZI biogas opgegeven bij
verschillende installaties. Het varieert tussen de 0%, 0,01% en 1%. Geef een verklaring waarom dit per installatie verschilt?
verschillende typen installaties 3. Andere zwavelgehalte RWZI biogas voor de Bronswerkketel en de Lamont voor 2021 ten
opzichten van 2020. In 2021 is het zwavelgehalte 0% t.o.v. 2% in 2020. Waarom is dit zoveel lager? moet gelijk zijn aan
2020, was niet correct overgenomen in systeem

'Verbrandingsemissies: Lucht4 # 22/06/2022'

Biogas wordt op 2 plekken in het bedrijf opgewekt, zo is het ook in onze vergunning opgenomen: - Waterzuivering: Het
waswater wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het wassen van de bieten, het transport van bieten en maakt deel uit van een
circulatiesysteem. Het water waarmee de bieten gewassen zijn, wordt ontdaan van ongerechtigheden zoals eventueel
meegekomen stenen, hout en bietenblad . In het waswatercircuit zijn onder meer indikkers en methaanreactoren (3x)
geplaatst. Bij deze laatste worden opgeloste suikers die in het waswater zijn gekomen tijdens het wassen van de bieten
omgezet in duurzame energie(biogas). Het biogas wordt gemengd met het aardgas, wat samen de brandstof voor het
ketelhuis vormt. - Vergistingsinstallatie: In het vergistingsproces wordt organische stof door tussenkomst van anaerobe
microorganismen omgezet in biogas. Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan- en koolzuurgas. Dit biogas wordt
geconditioneerd ten behoeve van injectie op het openbare net alsmede inzet op de ketels van de suikerfabriek. In de bijlage
is in het flowdiagram (NEA document) weergegeven waar het biogas heengaat. We mengen de verschillende
biogasstromen met elkaar en daarna met aardgas. Het zwavelwaterstof wordt grotendeels verwijderd uit het biogas voordat
het gebruikt wordt in o.a. ketels. Er is in al ons biogas daardoor een minimaal gehalte aan zwavel aanwezig ca. 0,0008 %.
Dus in het milieujaarverslag hoort bij alle biogas % 0 te staan, dit is inmiddels gewijzigd.

'Procesemissies: Lucht5 # 22/06/2022’

Aircos en koelingen wij hebben zeer veel verschillende losse airco's, deze worden niet gekanaliseerd afgevoerd. Daarom
beschouwen we ze als een diffuse emissie. Proceswaterbehandeling en zuivering dit betreft de emissie van de sproeivijvers
en is een diffuse bron Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond CO2 afkomstig van gebruik
antraciet en cokes - kalkoven CO afkomstig van de verschillende ketels (overgezet naar de verbrandingsemissies) NH3
afkomstig van de carbonatatie NMVOS afkomstig van de verschillende ketels (overgezet naar de verbrandingsemissies)
NOx afkomstig ontluchting kalkoven SO2 afkomstig ontluchting kalkoven Totaal stof afkomstig jaarbedrijf doekenfilters,
suikerdroger en suikerkoeler Bovenstaande allemaal aangepast bij procesemissies - toegekend aan de betreffende
emissiepunten

Oppervlaktewater binnenwater

s 5 gehele
Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater farichfing 2021
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)
oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt
(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja
beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is
van emissies (boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y): (228662 , 581633)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.21624 , 6.489948)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 0,68 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 340.326 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 938.800 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2021

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(229135 , 581498)
(53.214962 , 6.496997)
3,62 MJ/s of MW
3.318.359 m3
2.719.886 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

0000000228
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855018

Directe Lozingen gehele inrichting 2021

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Koningsdiep, bij Hoogkerk

Locatie emissiepunten (x,y): (228818 , 580555)
Locatie emissiepunten (N,O): (53.206533 , 6.492036)
Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 7 MJ/s of MW
Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): m3
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.505.656 m3
Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2021
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 1.662 kg
N-kjeldahl 10.242 kg
N-nitraat (N-NO3) 860 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Saan ge) MOB Meede Gebrte meio prenpe Reger Toe heeled Waar
Totaal fosfor M PER 5.000 - 1.662
Totaal stikstof M PER 50.000 - 11.102

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

‘Oppervlaktewater binnenwaterl + 19/05/2022’

In de bijlagen zijn de excel-overzichten m.b.t. koelwater toegevoegd van 2020 en 2021. Daarin zijn ook de dagen te zien,
waarop de pompen gedraait hebben. In 2020 hebben de koelwaterpompen veel minder dagen gedraait, waardoor de
koelwaterhoeveelheden lager uitvielen. Dit heeft met duur campagne etc. te maken. Daarnaast had het waterschap de vraag
hoeveel van het waswater er achterblijft in de grondberging; dit betreft 0. M.b.t. de koelwaterbalans, deze is ook terug te
vinden in de excel-overzichten. Er gaat geen koelwater naar het Koningsdiep. Inname Aduarderdiep en inname Hoendiep is
gelijk aan lozing Aduarderdiep en Hoendiep. totaal intrek Hoendiep 3318359 totaal lozing hoendiep 2719886 totaal intrek
Aduarderdiep 340326 totaal lozing Aduarderdiep 938800 totaal intrek 3658685 totaal lozing 3658685

Waterzuivering buiten inrichting

aes Sees Es gehele
Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting eh 2021
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
RWZI Garmerwolde
Waterafvoer Lozing op riool: 2.615 m3
Indirecte Lozingen gehele inrichting 2021
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode ; Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ue Code omschrijving em n (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

0000000229
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855018

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting

Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2021
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja
Energiegebruik (primaire energie) en oe
Elektriciteit 2021
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 13.800
ean duurzame elektriciteit (exclusief MWh 68.809
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 1.942
Netto verbruik elektriciteit MWh 80.667
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2021
i Waarvan ingezet Jere ais i
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 74.454.857 8.696.490 65.758.367 65.758.367 0 Nm3 ae
RWZI biogas 9.630.247 9.630.247 9.630.247 0 Nm3
Antraciet 5.224,26 5.224,26 5.224,26 0 ton
Cokeskolen 305,41 305,41 305,41 0 ton
Warmte 2021
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh 0
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh

0000000230
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855018

Geproduceerde warmte door WKK TJ 0
- aandeel voor eigen gebruik TJ
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ -2.265,696
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen energie algemeen
"Energie: Energie algemeenl + 31/05/2022"
Aub rode getal voor energiegebruik, teruglevering elektriciteit, nader toelichten: Het lager uitvallen van de teruglevering
van electriciteit heeft te maken met de gehele energiebalans van de fabriek. Indien er meer water in de biet zit, is er meer
energie nodig om dit er uit te halen, wordt er meer verbruikt, kan er meer eigen opgewekte electriciteit verbruikt worden
etc.
Afval
Verwijzingstabel Afval zene 2021
inrichting
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de 3
drempelwaarde is overschreden? Ja
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval Ki A 2021
inrichting
Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
dect i Totaal , oo, x
Code Omschrijving G (ton/jaar) DS%
15 02 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 5,38
stoffen zijn verontreinigd
ed pi 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,17
13.08 A
99 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 0,38
1605 1605 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke
lk Ja 0,18
04 stoffen bevatten
1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke in 0.55
07 stoffen bestaan of deze bevatten 2
03 06 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 1,28
it a 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee 64
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
A ie Ja 0,82
10 is verontreinigd
1605 1605 06 labchemicalién die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze J 0.16
06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën a 2
08 01 08 01 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
ee k Ja 0,12
11 gevaarlijke stoffen bevat
ke Of 02 04 99 niet elders genoemd afval Nee 1.083,56
17 05 a
04 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen Nee 46,7

0000000231
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855018

5 01 afgewerkte wassen en vetten Ja 1,24
20 01 s m : M
7 verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten Ja 0,06
20 01 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's
33 alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke Ja 0,13
batterijen en accu's bevatten
2001 . 3
gg miet elders genoemde fracties Nee 184
13 02 a sc :
08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja 6.900
Totaal 8.288,73
Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
zic ” Totaal „orx
Code Omschrijving (tonfaar) DS%
fi B 13 05 08 afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders Ja 7,92
Totaal 7,92
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin * Talaal DS%* Taal DS%*
Jeng (ton/jaar) 2 (ton/jaar) 7
rd pa 17 06 05 asbesthoudend bouwmateriaal Ja 0,02
09 Os 02 04 99 niet elders genoemd afval Nee 480,02
0606 .
03 niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat Nee 1,3
Er bet Nee 81,72
01
Totaal 563,06 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling 9 Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E ar (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 1.378,26 -
D M Weging 563,04 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E pr (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 6.918,39 EU
D M Weging 0,02 EU

Toelichtingen afval

‘Afval (EURAL): Afvall # 31/05/2022’

ons hoort.

200399 is een fout geweest, dit moet zijn 200199 130208 overige motor, transmissie en smeerolie niet door ons te
achterhalen door wie dit in LMA is gezet en of dit echt bij ons hoort. Wij hebben overzichten van onze verwerkers gehad
en daar staat deze niet op verwerkt. Indien wij deze gegevens van jullie kunnen ontvangen, kunnen we checken of dit bij

‘Afval (EURAL): Afval2 # 14/06/2022’

Afval Koeweit 130208 toegevoegd, deze was per abuis niet meegenomen.

Toelichtingen lokale thema's

0000000232
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855018

‘Geluid: Lokale thema's1 # 31/05/2022!

aangepast en de module verder ingevuld.

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2021

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? ja

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? ja

Geluid
Geluidhinder

Hoe vaak is in het verslagjaar sprake geweest van incidenten 0 (Bij meer dan 5 gelijktijdige klachten (binnen 4 uur) in de
die aanleiding gaven tot klachten over geluidhinder? toelichting aangeven wat de oorzaak was.)

Geur
Geurhinder

Hoe vaak is in het verslagjaar sprake geweest van incidenten 0 (Bij meer dan 5 gelijktijdige klachten (binnen 4 uur) in de
die aanleiding gaven tot klachten over geurhinder? toelichting aangeven wat de oorzaak was.)

Watergebruik
Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling

Grondwater overige processen

Oppervlaktewater(totaal) 3.658.685

Leidingwater 54.185

Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 2.016.847
TOTAAL waterinname 5.729.717

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0

Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 6.164.342

Lozing op riool 2.615

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 682.714

TOTAAL waterafvoer 6.849.671

EEP

Basisgegevens EEP

Basisgegevens EEP - Algemene gegevens

MJA/MEE-sector MEE Overige industrie
EEP nummer 2255

Contactpersoon MJA/MEE

naam

E-mailadres
Telefoonummer
Contactpersoon EEP
naam

E-mailadres

Telefoonummer

0000000233
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855018

Maakt dit EEP onderdeel uit van de concernaanpak? Nee
Heeft dit EEP een vertrouwelijke status? Ja
Is de organisatie in het kader van artikel 8 van de EED verplicht een energie-audit uit te voeren, in geval het geen Ja
deelnemer zou zijn aan het MJA- of MEE-convenant?

Is de organisatie in het kader van artikel 14 van de EED verplicht een kosten-batenanalyse uit te voeren? Nee
Basisgegevens EEP - Voorgenomen besparing

Basisjaar 2015
Bijbehorend primaire-energiegebruik 2.140,449 TJ
Afwijkend basisjaar

Bijbehorend primaire-energiegebruik 1.631,956 TJ
Primaire-energieverbruik basisjaar indien afwijkend of niet bekend in e-MJV TJ

Energiezorg - Stand van zaken

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 50001-systeem? Nee

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 14001-systeem met energiezorg daarin

ug Ja
geintegreerd?

Uw organisatie heeft een gecertificeerd energiezorgsysteem. U hoeft de vereenvoudigde

basischeck energiezorg niet in te vullen. Voeg wel de directiebeoordeling energiezorg uit Voor de directiebeoordeling
uw systeem als bijlage toe aan het e-MJV. Facultatief kunt u hieronder op het energiezorg zie bijlage 3 van de

energiezorgsysteem reflecteren én aangeven op welke wijze het systeem nog kan worden bijgevoegde rapportage
verbeterd.

Energiezorg - Vereenvoudigde basischeck

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Basisvragen

1. Is er de afgelopen drie jaar een (thermografische)

inspectie van de isolatie uitgevoerd? Ja
2. Zijn de warme en koude flenzen en appendages voor Ja
zover mogelijk en van toepassing geisoleerd?

3. Worden de condenspotten regelmatig onderhouden en Ja
worden deze indien nodig vervangen?

4. Zijn de luchtkoelers het afgelopen jaar gereinigd? Ja
5. Is het persluchtsysteem het afgelopen jaar

gecontroleerd op lekkages en zijn die zo nodig Ja

gerepareerd?

6. Zijn de afgelopen drie jaar de leidingsystemen en
luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen)
gecontroleerd op verstoppingen, opbouw kalkaanslag en
vuil?

7. Wordt er efficiënt (hoogfrequent fluorescent of led)
verlicht met verlichting die meer dan 2.500 uur per jaar Nee
aan staat?

Is vervanging van lang aan staande onzuinige verlichting
door energie-efficiënte verlichting gepland voor de EEP- Ja
periode 2017-2020?

8. Worden bij vervanging van elektromotoren

hoogefficiénte nieuwe elektromotoren toegepast? Ja

9. Is er onderzocht of een rookgascondensor kan worden Ja
geplaatst bij de stoomketel?

10. Is er onderzocht of de huidige sturing van pompen of
ventilatoren kan worden vervangen door een Ja
frequentieregeling?

11. Is de werking van de klimaatregeling het afgelopen

jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van N.v.t.

energieprofielen?

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

vraag niet van toepassing

van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze

0000000234
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>20855018

12. Is er onderzocht of de isolatiewaarde van de
gebouwschil kan worden verbeterd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

13. Is de installatie zowel waterzijdig als luchtzijdig

ingeregeld en gebalanceerd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

14. Wordt er hoogefficiénte (> 70 %)

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte

vraag niet van toepassing

N.v.t.

van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte

vraag niet van toepassing

N.v.t.

warmteterugwinning uit ventilatielucht toegepast?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte

vraag niet van toepassing

van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Selectieproces

Geef een beschrijving van de

besparingsmogelijkheden die u heeft
onderzocht en onderbouw hoe u deze heeft

geïdentificeerd.

Geef aan welke

energiebesparingsmogelijkheden zijn

afgevallen en waarom.

Zie hoofdstuk 5 in samenwerking met adviesbureau KWA bedrij fsadviseurs

Tijdens het selectieproces zijn de maatregelen generieke maatregelenlijst en
de branche specifieke maatregelenlijst doorgenomen op operationele en

financiële haalbaarheid (zie hoofdstuk 5). Tevens is er een brainstorm met
de belangrijkste stakeholders gehouden om de aanvullende maatregelen te

identificeren. De maatregelen die zijn afgevallen, zijn dat omdat ze niet
operationeel of financieel haalbaar waren.

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Maatregeltitel Cat. Kwalificatie Jaar Bron Besparing[TJ] ee
= nevens Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
biogasmotor
RPG EE nsi Zeker 2020 e 4,088 0,191%
retourbevrachting
Boordcomputer Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
ah Montterng Syste peeler Beker 2018 e 1772 0,083%
iksapcampagne
ERR Procesefficiency Zeker 2020 e 4,714 0,22%
ketelvoedingswaterpompen
Exogueniicegeling sii aa Procesefficiency Zeker 2017 e 1,997 0,093%
verbrandingsventilatoren
Gebruik biogas uit eigen WKK Duurzame Langlopend (e 0 0%
energie
Hergebruik Aespa rike Procesefficiency Zeker 2017 e 1,814 0,085%
carbonatatiedampen
Hergebruik stikstof uit digestaat Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
ns i julia Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
vergister
Monitoren chauffeurs Ketenefficiency Vervallen c 0 0%

i bene Duurzame ry
Rijden op biogas (CNG en LNG) energie Langlopend c 0 0%
Uitbreiding biogas productie op Duurzame é
basis van SDE 2014 —* Zeker 2020 e 259,53 12,125%

0000000235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>20855018

Vergistingsinstallatie name Langlopend ë 0 0%
energie

Verhogen Laadvermogen Ketenefficiency Vervallen c 0 0%

keneden ee Procesefficiency Zeker 2020 e 30.856 1,442%

proceswaterreiniging tev MR 3

Verlagen hoeveelheid te drogen

bietenpulp tgv uitbreiding Procesefficiency Zeker 2020 e 64,874 3,031%

biomassavergister

Yersienyen chinsap Procesefficiency Zeker 2017 e 0 0%

warmtewisselaar op damp 2

Wennteaven dunsap Procesefficiency Zeker 2017 © _ 6,765 0,316%

warmtewisselaar op damp 2

Geplande energiebesparingsmaatregelen

Bedrijven van een 2- de

Maatregeltitel bicgaemeter Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Ketenefficienc SubCategorie Optimalisatie distribolia en Type
5 y 5 mobiliteit yp
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ae
inrichting (% 100 besparing in 0
MERE (7s) Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarljks Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden ee aring 0
[TJ] CO2-uitstoot íe *) 8
(ton) i
s Energiedrager en SID TUE
Energiedragers s besparing (op
eenheid A ;
jaarbasis)
Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
. leveren bij de afnemer. Er
Maatregeltitel Hegang onbeladen Omschrijving vindt afstemming plaats

in de retourbevrachting

tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).

0000000236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>20855018

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Eigen
Ketenefficiency

Zeker

2020

SubCategorie

Soort

voorwaarde

Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Optimalisatie distributie en
mobiliteit

Type

Efficiénte planning
en belading

0000000237

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>20855018

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

50

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Percentage
van de
besparing in
Nederland
(%)

100

0000000238
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20855018

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] Kalai CO2-uitstoot 220265
(ton)
ö Geplande
= Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Primaire energie TJ 8,177
Maatregeltitel Boordcomputer Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie a enn nen
mobiliteit
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
Sane C4) 100 besparing in 100
ee Se Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing ¢ vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
5 Energiedrager en ja (tee
Energiedragers : besparing (op
eenheid : 2
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Het energiemonitoring
systeem zal
Omschrijving aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de

Energie Monitoring
Systeem diksapcampagne

Voorgenomen
besparing 0.191
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000239
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>20855018

diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.

56 kNm3/jaar.
Bron Eigen
5 , s , Energiezorg en
Categorie Procesefficiency SubCategorie gedragsmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „08
gebruik
Percentage
Toekenni B van de
dekte (5 nu 100 besparing in 100
8 (79 Nederland
(%)
Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel 1s
Onderbouwing lastig hard te bepalen.
energiebesparing _Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Geplande besparing una Meenas
[TJ] 1,772 CO2-uitstoot 99.963 nn
(ton) 2
a Energiedrager en Era saag
Energiedragers 3 besparing (op
eenheid : a
jaarbasis)
Aardgas Nm3 56.000
Door frequentieregeling
toe te passen op
Maatregeltitel Frequentieregeling op Omschrijving ketelvoedingswaterpompen

ketelvoedingswaterpompen

kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van

Gedragsmaatregelen
/ energiemonitoring

0.083

0000000240
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>20855018

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen a 69 kW = 82.800

kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh
Eigen
Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Zeker
Soort
voorwaarde
2020
Percentage
van de
100 besparing in 100
Nederland
(%)

Door freguentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
freguentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie

Pompsystemen

0000000241
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>20855018

aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600

kWh Diksap stand 50
dagen á 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Geplande besparing sae Donenad en
[TJ] 4,714 CO2-uitstoot 351.668 A 0.22
(ton) k
E Energiedrager en oe sande
Energiedragers : besparing (op
eenheid ; 5
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 550
Door frequentieregeling
toe te passen op
Frequentieregeling verbrandingsventilatoren
Maatregeltitel toepassen op Omschrijving kan in deellastsituatie
verbrandingsventilatoren worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „017
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen vane
inrich EE (e s 100 besparing in 100
he Nederland
(%)
Door freguentieregeling
Onderbouwing ae
5 = verbrandingsventilatoren
energiebesparing

kan in deellastsituatie
worden bespaard op het

Procesventilatoren

0000000242
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>20855018

elektriciteitsverbruik van

de ventilatoren.

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 4327 CO2-uitstoot di
(ton)
; Geplande
A Energiedrager en 5
Energiedragers s besparing (op
eenheid E 2
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 233
5 Gebruik biogas uit eigen rae
Maatregeltitel WKK 8 8 Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen oe
inrichting (%) 100 besparing in 100
Sans Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
5 Geplande
= Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 4
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
E Hergebruik restwarmte AAS hespmare anrdgasi Op masta
Maatregeltitel . Omschrijving van cen berekende
carbonatatiedampen nae A A
pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

0.093

0

Overig

0000000243
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>20855018

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4447
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
nd (9 jj 100 besparing in 100
kl Nederland
(%)
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Onderbounins bespaard aardgas. Op basis
küietolehesn abi van een berekende
e paring pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] LEIA 7 Vi
(ton)
A Geplande
F Energiedrager en Z
Energiedragers : besparing (op
eenheid E >
jaarbasis)
Aardgas Nm3 57.300
i Hergebruik stikstof uit Tä
Maatregeltitel digestaat Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Optimalisatie
Categorie Ketenefficiency SubCategorie productafdanking en -
herverwerking
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Toekenning aan eigen Ferccarane
100 van de 100

inrichting (%)

besparing in

Voorgenomen
besparing 0.085
(%)

Type

0000000244
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>20855018

Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Geplande
E Energiedrager en 5
Energiedragers : besparing (op
eenheid ; 2
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel onl gedoogde pulp Omschrijving
door vergister
Bron Continuering
Categorie Ketenefficiency SubCategorie
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van ge
inri te (% “i 100 besparing in
ti is Nederland
(7%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
> Energiedrager en Ge ja
Energiedragers a besparing (op
eenheid 7 5
jaarbasis)
Maatregeltitel Monitoren chauffeurs Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
Bron overleg met RVO is

afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Materiaalbesparing en -

verbetering Type

100

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000245
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>20855018

bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
E : , Optimalisatie distributie en
Categorie Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit Type
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen yan ie
A His of Ben 100 besparing in 100
imre (7s) Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
E Jaak Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden eee |
[TJ] CO2-uitstoot t 4) 5
(ton) Š
5 Energiedrager en op ee
Energiedragers & besparing (op
eenheid : '
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel en NG et Omschrijving
LNG)
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
inrichting (%) 100 besparing in 100
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Geplande besparing Jaarlijks hbe
0 besparing 0
[TJ] vermeden (%)

0000000246
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>20855018

CO2-uitstoot

(ton)
E 5 Geplande
2 nergiedrager en B
Energiedragers : besparing (op
eenheid : 4
jaarbasis)
Het gaat om een

Uitbreiding biogas hadol :

5 A i ... _ biogasproduktie van 8,2
Maatregeltitel productie op basis van Omschrijving ., .

SDE 2014 miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.

Bron Eigen
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa

Kwalificatie

Zeker

Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Vege
inrichting (%) 100 besparing in 100
8 Nederland
(%)
Het gaat om een
additionele
Onderbouwing — biogasproduktie van 8,2
energiebesparing miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 259,53 CO2-uitstoot 14637.492
(ton)
; Energiedrager en oe asd
Energiedragers : besparing (op
eenheid : A
jaarbasis)
Aardgas Nm3 8.200.000
Maatregeltitel Vergistingsinstallatie Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Type

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

Overig

12:125

0000000247
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>20855018

Percentage
Toekennin: n eigen van de
ii an 2 (9 ve) Sen 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Energiedrager en ae joa
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid fl %
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Verhogen Laadvermogen Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is

Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen nn
nde e (% “i 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Energiedrager en e lande
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid ; 4
jaarbasis)

0

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Optimalisatie distributie en

mobiliteit Type

100

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>20855018

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt

Verlagen E-verbruik circa 0,6 kWh kg CZV.

Maatregeltitel proceswaterreiniging tgv Omschrijving Door de uitbreiding van de
MR 3 4 2
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh
Bron Eigen
Waterzuivering /
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type afvalwater /
waterdistributie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 5999
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
invichting (56) 100 besparing in 100
siemens Nederland
()
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
Onderbouwing circa 0,6 kWh kg CZV.
energiebesparing Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Geplande besparing ben ‘Voorgenomicn
[TJ] 30,856 CO2-uitstoot 2301.828 rn 1.442
(ton)
E Energiedrager en op ee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E :
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 3.600

0000000249
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>20855018

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
minder bietenpulp worden

Verlagen hoeveelheid te
drogen bietenpulp tgv

Binatone uitbreiding jä alas gedroogd. In de campagne
biomassavergister zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin —
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Maali
edn (4 0 100 besparingin 100
as Nederland
(7)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
Onderbouwing minder bietenpulp worden
energiebesparing gedroogd. In de campagne
zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
64,874 : 3658.866
[TJ] ii CO2-uitstoot a
(ton)
E Energiedrager en pall Jan
Energiedragers 8 besparing (op
eenheid 2 ž
jaarbasis)
Aardgas Nm3 2.049.716
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
; het rendement van
Vernieuwen dunsap katta seh B
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving Marmiemitwissering tors

2 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.

Type Droogprocessen
Voorgenomen
besparing 3.031
(%)

0000000250
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>20855018

Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen pane
inrichting (%) 100 besparing in 100
a Nederland
(%)

Bij vernieuwen van de

dunsap warmtewisselaar

wordt de oppervlakte

vergroot van 517 m2 naar

866 m2. Hiermee neemt

het rendement van

Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die

hiermee gerealiseerd wordt

bedraagt 305.000 Nm3 per

jaar, waarbij een

ontsparing plaatsvindt van

337 MWh door minder

elektriciteitsexport.

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
s Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden 0 besparing 0
[TJ] CO2-uitstoot ie %) 8
(ton) >
- Energiedrager en oe eee
Energiedragers E besparing (op
eenheid E =
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 0
Aardgas Nm3 0
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
s het rendement van
Vernieuwen dunsap pe
5 an …… … _ warmteuitwisseling fors
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving ; :

2 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.

Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker

0000000251
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>20855018

Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekennin: n eigen vend
äi a 2 (9 x) EER 100 besparing in 100
e (a Nederland
(7%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 6.76 vermeden 379.516 KONE ume 0316
[TJ] oe CO2-uitstoot i a *
(ton) E
E Energiedrager en cep land”
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E E
jaarbasis)
Primaire energie TJ 6,765
Bijlagen

De EEP-bijlage - Reguliere deelnemer is ingevuld, ondertekend en toegevoegd aan het e-MJV.
De EEP-bijlage - Directiebeoordeling energiezorg is ingevuld en toegevoegd aan het e-MJV.

Ja
Ja

Resultaten

Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens

Identificatie - Sector MEE Overige industrie

Besparingsopgave [TJ] 35,447
Verantwoordelijke namens deelnemer
Aanspreektitel

Volledige naam

E-mailadres

Telefoonummer

Contactpersoon

Aanspreektitel

0000000252
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>20855018

Volledige naam
E-mailadres

Telefoonummer

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Gerealiseerde
finale
EnergieBesparing
[TJ]

Gepland
Kwalificatie jaarin
gebruik

Geplande finale
EnergieBesparing
[TJ]

Actief in

Maatregeltitel Verslagjaar Cat. 5
verslagjaar

Nog Nog
actief actief

2020 2021

in

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2018 Procesefficiency F 2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2020 Procesefficiency F 2020 Ja 45,390 TJ 37,980 TJ

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2017 Procesefficiency F 2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2019 Procesefficiency F 2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2021 Procesefficiency F 2020 Ja 45,390 TJ 45,390 TJ

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

Ja

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
Verslagjaar 2018

Maatregel uit EEP 2017 - 2020? Nee

Categorie PE(Procesefficiency)

Subcategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie F

Gepland jaar in gebruik 2020

Geplande finale-energiebesparing 45,390

Algemene toelichting en onderbouwing Niet opgegeven door bedrijf tijdens
van de geplande finale-energiebesparing planningsfase.
1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar Nee
Actief in 2020 Ja
Actief in 2021 Nvt.

0000000253
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>20855018

Gerealiseerde finale-energiebesparing
Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

0,000

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]
Toelichting op investering
Actief in huidig verslagjaar
Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2020

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Ja

Ja

Ja

37,980

Uit het bedrijfsbezoekverslag van RVO van 27-1-21 nr. 102302: "Vervanging en
uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel De maatregel is grotendeels
gerealiseerd in 2020. De economizer is in 2020 geplaatst in de ketel. Echter, alle
CO-lekkages in de ketel zijn niet op tijd gedicht voor de bietencampagne. e
isolatie van de ketel wordt in 2021 verwijderd om de resterende lekkages in de
ketel te dichten. "

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

0000000254
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>20855018

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een

investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecificke
afspraak.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) (A

Aardgas Nm3 ae

1.434.124.000 1.200.000,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik

Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2017

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Nee

Ja

Ny.

0,000

N.v.t.

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

0000000255
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>20855018

1. De terugverdientijd is groter dan 5 Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
jaar. van meer dan 5 jaar

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Werkelijke totale besparing (op

Energiedrager en eenheid Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae 1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
Verslagjaar 2019

Maatregel uit EEP 2017 - 2020? Nee

Categorie PE(Procesefficiency)

Subcategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie F

Gepland jaar in gebruik 2020

Geplande finale-energiebesparing 45,390

Algemene toelichting en onderbouwing Niet opgegeven door bedrijf tijdens
van de geplande finale-energiebesparing planningsfase.

Investering[in Euro] 1.560.000,00

Toelichting op investering verdere onderbouwing in de bijlage
Actief in huidig verslagjaar Nee

Actief in 2020 Ja

Actief in 2021 N.v.t.

Gerealiseerde finale-energiebesparing 0,000

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

Hoe verloopt de planning vanaf heden verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
tot en met de uitvoering? in 2020

Op welke wijze wordt de uitvoering Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
georganiseerd? leverancier

Betreft het een

investeringspremiemaatregel in het Nee

kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5 Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
jaar. van meer dan 5 jaar

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

0000000256
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>20855018

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2021

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Ja

Ja

Ja

45,390

In 2021 zijn de CO-lekkages gedicht.

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000 1.434.124,000

0000000257
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>20855018

Resultaten
Categorie 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingsopgave in

~ É 35,447 35,447 35,447 35,447 35,447
finale energie [TJ]

Geplande finale

besparing [TJ]

Gerealiseerde finale

energiebesparing NaN NaN NaN NaN NaN

[TJ]

Toelichtingen Addendum MEE-monitoring
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
EEP Gereed voor invoer Nee
Addendum MEE-monitoring Definitief ingevoerd 11/05/2022 13:09:39 Ja
Algemene gegevens Geaccepteerd 23/05/2022 11:55:02 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 25/04/2022 14:35:39 Nee
Lucht Geaccepteerd 27/06/2022 13:57:53 Nee
Afval Geaccepteerd 30/06/2022 12:57:57 Nee
Lokale thema's Geaccepteerd 30/06/2022 12:57:57 Nee
Energie algemeen Geaccepteerd 30/06/2022 12:57:57 Nee
Oppervlaktewater binnenwater Geaccepteerd 24/05/2022 14:11:38 Nee
EPRTR bodem Geaccepteerd 23/05/2022 11:55:03 Nee

0000000258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>