<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855017

Elektronisch

Milieujaarverslag 2020

09/08/2022
09:06:08

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855017

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2020
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 88 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855017

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: I MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 4 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Huurketels

Type: Puntbron
Hoogte: 26 m
Uitstroomopening: 0,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 13,6 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Lamont

0000000169
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855017

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53,213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: RC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 10 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Bronswerkketel' 204
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.902 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

0000000170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855017

Bronswerk

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)
NOx
SO2

Aardgas
Verbruik * 25.951.887 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 19,6 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien irr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 46.326.000 kg
NOx 11.171 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 3.424.377 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO? Factor 84,2 kg CO2/GI

2 gew. %

Jaargemiddelde
19,6 g/GJ
4 mg/m3
0 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

6.957.000 kg
1.124 kg
290 kg

Verbrandingsproces van installatiegroep 'CV- ketels'

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

2020

Basisgegevens

Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

CV- installaties
4 MW
01-01-2017
1.996 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

CV-ketels

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 908.176 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

0000000171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855017

Concentraties
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Jaargemiddelde
19,7 g/GJ
0 mg/m3
0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

Kooldioxide (CO2) 1.621.000 kg
NOx 569 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2020
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.048 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Gasmotor 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.957 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 125,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.490 kg
NOx 17 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.417.178 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 125,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 36,4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien rn NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.879.000 kg
NOx 2.743 kg
S02 1.215 kg
Totaal stof 0 kg

0000000172
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855017

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 58' 2020
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.730 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Huurketels 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.886.512 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17,5 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saarvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.368.000 kg
NOx 943 kg
RWZI biogas
Verbruik * 248.927 Nm3
Stookwaarde 0,0241 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 1 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17,5 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien enh NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 506.000 kg
NOx 277 kg
$02 78 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 59' 2020
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.722 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Huurketels

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

0000000173
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855017

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 1.881.280 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
C02 Factor 56,4 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 17,5 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 3.358.000 kg
NOx 1.004 kg
RWZI biogas
Verbruik * 248.237 Nm3
Stookwaarde 0,0241 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 1 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17,5 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Vaarvrach: NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 504.000 kg
NOx 242 kg
$02 78 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2020
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.693 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 13.271.697 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 51,1 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

0000000174
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855017

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) a kulla aus
Kooldioxide (CO2) 23.691.000 kg
NOx 7.267 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.751.213 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 1 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 51,1 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvrachs NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.558.000 kg
NOx 731 kg
SO2 539 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2020
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.382 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 11.738.822 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 16,2 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 20.955.000 kg
NOx 5.833 kg
so2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas

Verbruik * 1.548.949 Nm3

0000000175
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855017

Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,1 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 16,2 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 4 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Waarvrache NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.147.000 kg
NOx 587 kg
$02 476 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Airco's en Koelingen' 2020
Basisgegevens
Proces code 13P03

Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en

Omschrijving proces : coe
JVINB P airconditioning)

Naam proces Airco's en Koelingen

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving * Airco's en koelingen
Hoeveelheid *
Eenheid * stuks
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien NMVOS

aangemerkt als vertrouwelijk) valesid substof
NMVOS 38,55 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering' 2020
Basisgegevens
Proces code 13P04
Omschrijving proces Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)

Naam proces Proceswater behandeling en zuivering

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving * Gezuiverd proceswater
Hoeveelheid *
Eenheid * m3
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) lai least substof
NH3 37.198 kg

Emissietabel specifieke procesemissies

Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' 2020

0000000176
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855017

Basisgegevens

Proces code 13P01
Omschrijving proces Proces emissies

Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof

Naam proces :
P en bietengrond
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,

Froductormschayving pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond

Hoeveelheid *
Eenheid * ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien Jaarvrdche NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
Fijn stof (<10 micrometer) 2.431 kg
Kooldioxide (CO2) 12.483.000 kg
Koolmonoxide (CO) 213.346 kg
NH3 525 kg
NMVOS 10.314 kg
NOx 1.470 kg
$02 102 kg
Totaal stof 2.431 kg
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 0 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GI
Zwavelgehalte gew. %
Antraciet
Verbruik * 4.697 ton
Stookwaarde 29,3 GJ/ton
CO2 Factor 98,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Cokeskolen
Verbruik * 58 ton
Stookwaarde 28,6 GJ/ton
CO2 Factor 94 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2020 2020 2020 2019 2018 2017
naam stof emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie inkg emissie in kg
SO2 2.676 102 2.778 1.603 2.194 604
Totaal stof 0 2.431 2.431 7.902 18.270 11.794
NOx 32.508 1.470 33.978 38.688 48.528 39.188
Kooldioxide (CO2) 116.873.490 12.483.000  129.356.490 139.192.670 173.009.240 128.594.000
NMVOS 10.352,55 10.352,55 13.867,8 29.141,25 19.002,89
NH3 37.723 37.723 38.105 48.214 33.658
Fijn stof (<10 micrometer) 2.431 2.431 7112 17.794 11.490

0000000177
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855017

Koolmonoxide (CO) 213.346 213.346 662.798 915.081 629.937
Fijn stof (<2,5 micrometer) 1.106 10.000 5.000

Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 ae 55.640.33 1
RWZI biogas Nm3 8.638.881
Antraciet ton 4.697
Cokeskolen ton 58
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 129.356.490
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 130.556.265

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Gebruikte Totaal

Stofnaam Methode . hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ae Code NOG ORE BEEN (jaarvracht in incidenteel

omschrijving ke)
Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 37.723 0
Andere vluchtige organische stoffen dan a
methaan (NMVOS) M PER 10.000 NL 10.352,55 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 129.356.490 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 NL 213.346 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 33.978 0
Zwaveloxiden (SOx / SO2) M PER 20.000 - 2.778 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 - 2.431 0
Totaal stof M PER 5000 - 2.431 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2020 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl, aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
CO2 112.426 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Emissiepunten: Lucht1 # 02/07/2021"

Antwoorden m.b.t. lucht V:De Emissieregistratie heeft geconstateerd dat de emissie van NMVOS met een factor 300 is
afgenomen A: De achtergrond van de verhoogde concentratie NMVOS zit met name in de hoeveelheid zelf geproduceerd
biogas dat in het ketelhuis wordt verbrand. Die is in de loop van de jaren toegenomen tot ca. 9 miljoen m3/ jaar. Het biogas
heeft een andere samenstelling dan aardgas en dat verklaart het verschil. V: Voor alle procesinstallatie's; ‘Airco's en
Koelingen', 'Proceswaterbehandeling en zuivering' en 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en
bietengrond' is als emissiepunt "Divers, overig, diffuus" gebruikt. Kunnen voor deze procesinstallaties meer specifieke
emissiepunten worden gebruikt?; A: dat is lastig vanwege het grote aantal emissiepunten. Er zijn al meer dan 100
afzonderlijke aircos. Dit specifieren is omslachtig.

'Emissiepunten: Lucht2 # 06/07/2021"

Er is cen bijlage toegevoegd op 2 juli met antwoorden op de vragen door bevoegd gezag gesteld

Oppervlaktewater binnenwater

gehele

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater Banie 2020

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja
beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

van emissies (boven de drempel).

0000000178
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855017

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

(228662 , 581633)
(53.21624 , 6.489948)
0,63 MJ/s of MW
343.502 m3

914.558 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2020

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)

Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

(229135 , 581498)
(53.214962 , 6.496997)
4,1 MJ/s of MW
2.623.290 m3
2.052.235 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2020

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Koningsdiep, bij Hoogkerk

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

(228818 , 580555)
(53.206533 , 6.492036)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 5,6 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 0 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.278.790 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2020
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 2.279 kg

N-kjeldahl 9.094 kg

N-nitraat (N-NO3) 2.275 kg

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode A Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ES Code omschrijving 1 Gjaarvracht in kg) incidenteel
Totaal fosfor M PER 5.000 - 2.279

Totaal stikstof M PER 50.000 - 11.369

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

‘Oppervlaktewater binnenwater: Oppervlaktewater binnenwaterl # 22/06/2021'

voldoende uitleg

Uitleg hogere stokstofvracht in 2020 In het lozingsjaar 2020 hebben we een 2-tal momenten gehad waarbij de aerobe
zuiveringen minder goed hebben gefunctioneerd. Hoofdreden van minder goed functioneren is een zwaar belast
zuiveringssysteem in combinatie met lage buitentemperaturen Het betreft de volgende periodes: direct aansluitend aan de
campagne van 2019 (=januari 2020) december 2020 Dit heeft zich geuit in een toename van alle parameters. Na deze
periodes trad telkens herstel op. Gevolg is wel geweest dat de jaarvrachten hierdoor hoger zijn geworden. Hopelijk is dit

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting

gehele

inrichting a

0000000179
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855017

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 2.655 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2020
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode . Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) m Code omschrijving Dine REGRET (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2020

Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie?

ja

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2020
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 11.825
fae aes duurzame elektriciteit (exclusief MWh 61.543
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 4.324
Netto verbruik elektriciteit MWh 69.044
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2020
i Waarvan ingezet Haberi ak i
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik „voor grondatof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 64.557.010 8.568.000 55.989.010 55.989.010 0 Nm3 ae
RWZI biogas 8.638.881 0 8.638.881 8.638.881 0 Nm3
Antraciet 4.697 0 4.697 4.697 0 ton
Cokeskolen 58 0 58 58 0 ton
Warmte 2020
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ

0000000180
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855017

Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik

Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh
Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ

- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ

- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval
Verwijzingstabel Afval Be 2020

inrichting

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de :
drempelwaarde is overschreden? Ja
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval an a)
Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
Code Omschrijving G* ( sonar) DS%*
i Os 17 04 05 ijzer en staal Nee 135
i a 20 01 01 papier en karton Nee 29
a 01 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,15
05 bl 02 01 03 afval van plantaardige weefsels Nee 20.401

0000000181
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855017

ni Pa 16 06 01 loodaccu's Ja
13 02 : is
08 13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja
14 06 p i A
03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja
fe pe 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee Ja
10 is verontreinigd
1605 16 05 06 labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze J
06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën e
08 01 080111 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
a Ja
11 gevaarlijke stoffen bevat
Ee gid 06 01 06 overige zuren Ja
06 13 : A
02 06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02) Ja
16 02 .
09 16 02 09 transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten Ja
Ha Pt 17 04 02 aluminium Nee
A "a 17 04 01 koper, brons en messing Nee
1908 19 08 09 vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend N
09 spijsolie en -vetten bevatten a
ji iy 19 11 03 waterig vloeibaar afval Ja
hee = 02 04 99 niet elders genoemd afval Nee
13 05 A . .
08 13 05 08 afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders Ja
Totaal
Verbranden
Afvalstroom
Code Omschrijving G*
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja
stoffen zijn verontreinigd
Nt ne 17 02 01 hout Nee
17 06 A
05 17 06 05 asbesthoudend bouwmateriaal Ja
Totaal
Storten
Afvalstroom
Code Omschrijving G*
fe tä 17 02 03 kunststof Nee
oo ue 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja
1605 16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke Ja
04 stoffen bevatten
1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen
Ja
07 _bestaan of deze bevatten
08 03 A
99 08 03 99 niet elders genoemd afval Nee
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd Nee

04 __bouw- en sloopafval

1.820,66

11,14
22.429,86

Extern

Totaal
(ton/jaar)

0,22

36,54

21,66
58,42

Extern

Totaal
(ton/jaar)

5,68
5,13
0,16
0,38
0,12

1.546

Intern

Totaal

(00 Ae
BS (tonfaar)

Intern
Totaal

Of *
DR (ton/jaar)

DS%*

DS%*

0000000182
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855017

1102 110205 afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke

Ja 0,25
05 stoffen bevat
0, 03 17 03 01 bitumineuze mengsels die koolteer bevatten Ja 0,04
19 12
10 19 12 10 brandbaar afval (rdf) Nee 2,32
nd ol 20 01 19 pesticiden Ja 0,13
1705 .
04 17 05 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen Nee 183,8

Totaal 1.744,01

* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %

Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

EU
EU

Afvalbehandeling Bepaling Hoeveelheid
R/D M/C/E e ee (jaarvracht in ton)
R M Weging 22.399,16
D M Weging 1.774,46
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid
R/D M/C/E GO le (jaarvracht in ton)
R M Weging 30,7
D M Weging 27,97

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

EU
EU

Toelichtingen afval

"Afvall # 06/07/2021'

opmerking aangemaakt voor een goede leesbaareid

De wijzigingen komend uit een vergelijk van e- MJV en LMA zijn meegenomen in de invulvelden zelf. Tevens is deze

Toelichtingen lokale thema's

‘Watergebruik: Lokale thema's1 # 29/06/2021"

L.p.v 1.734.053 ton. Deze gecorrigeerde waarde komt goed overeen met de opgave over 2020

Water inkomende grondstof (bieten) 75% van de biet bestaat uit water. Er is een directe koppeling. Bij bestudering van de
cijfers blijkt dat er water in de biet over 2019 een verkeerde waarde is opgegeven. Deze waarde had moeten zijn 2.470.000

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2020

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling 0

Grondwater overige processen 0

Oppervlaktewater(totaal) 2.966.792

Leidingwater 38.801

Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 2.467.781
TOTAAL waterinname 5.473.374

0000000183
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855017

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 5.245.583
Lozing op riool 2.655
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 0
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 606.124

TOTAAL waterafvoer 5.854.362

EEP

Basisgegevens EEP

Basisgegevens EEP - Algemene gegevens

MJA/MEE-sector MEE Overige industrie

EEP nummer 2255

Contactpersoon MJA/MEE

naam ir.

E-mailadres EEE cosunbeetcompany.com

Telefoonummer 0505561425

Contactpersoon EEP

naam ir.

E-mailadres EEE ©) suikerunie.com

Telefoonummer 0505561425

Maakt dit EEP onderdeel uit van de concernaanpak? Nee
Heeft dit EEP een vertrouwelijke status? Ja
Is de organisatie in het kader van artikel 8 van de EED verplicht een energie-audit uit te voeren, in geval het geen Ja
deelnemer zou zijn aan het MJA- of MEE-convenant?

Is de organisatie in het kader van artikel 14 van de EED verplicht een kosten-batenanalyse uit te voeren? Nee
Basisgegevens EEP - Voorgenomen besparing

Basisjaar 2015
Bijbehorend primaire-energiegebruik 2.140,449 TJ
Afwijkend basisjaar

Bijbehorend primaire-energiegebruik 1.631,956 TJ
Primaire-energieverbruik basisjaar indien afwijkend of niet bekend in e-MJV TJ

Energiezorg - Stand van zaken

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 50001-systeem? Nee

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 14001-systeem met energiezorg daarin Ja
geïntegreerd?

Uw organisatie heeft een gecertificeerd energiezorgsysteem. U hoeft de vereenvoudigde

basischeck energiezorg niet in te vullen. Voeg wel de directiebeoordeling energiezorg uit Voor de directiebeoordeling
uw systeem als bijlage toe aan het e-MJV. Facultatief kunt u hieronder op het energiezorg zie bijlage 3 van de
energiezorgsysteem reflecteren én aangeven op welke wijze het systeem nog kan worden bijgevoegde rapportage
verbeterd.

Energiezorg - Vereenvoudigde basischeck

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Basisvragen

1. Is er de afgelopen drie jaar een (thermografische)

E : : bn Ja
inspectie van de isolatie uitgevoerd”?

2. Zijn de warme en koude flenzen en appendages voor Ja
zover mogelijk en van toepassing geisoleerd?
3. Worden de condenspotten regelmatig onderhouden en

ss 3 Ja
worden deze indien nodig vervangen?

4. Zijn de luchtkoelers het afgelopen jaar gereinigd? Ja

0000000184
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855017

5. Is het persluchtsysteem het afgelopen jaar

gecontroleerd op lekkages en zijn die zo nodig

gerepareerd?

6. Zijn de afgelopen drie jaar de leidingsystemen en
luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen)
gecontroleerd op verstoppingen, opbouw kalkaanslag en

vuil?

7. Wordt er efficiënt (hoogfrequent fluorescent of led)
verlicht met verlichting die meer dan 2.500 uur per jaar

aan staat?

Is vervanging van lang aan staande onzuinige verlichting
door energie-efficiënte verlichting gepland voor de EEP-

periode 2017-2020?

8. Worden bij vervanging van elektromotoren

hoogefficiënte nieuwe elektromotoren toegepast?

9. Is er onderzocht of een rookgascondensor kan worden

geplaatst bij de stoomketel?

10. Is er onderzocht of de huidige sturing van pompen of

ventilatoren kan worden vervangen door een

frequentieregeling?

11. Is de werking van de klimaatregeling het afgelopen
jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van

energieprofielen?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

12. Is er onderzocht of de isolatiewaarde van de

gebouwschil kan worden verbeterd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

13. Is de installatie zowel waterzijdig als luchtzijdig

ingeregeld en gebalanceerd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

14. Wordt er hoogefficiënte (> 70 %)

warmteterugwinning uit ventilatielucht toegepast?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Selectieproces

Geef een beschrijving van de
besparingsmogelijkheden die u heeft

onderzocht en onderbouw hoe u deze heeft

geïdentificeerd.

Geef aan welke
energiebesparingsmogelijkheden zijn
afgevallen en waarom.

Zie hoofdstuk 5 in samenwerking met adviesbureau KWA bedrij fsadviseurs

Tijdens het selectieproces zijn de maatregelen generieke maatregelenlijst en
de branche specifieke maatregelenlijst doorgenomen op operationele en
financiële haalbaarheid (zie hoofdstuk 5). Tevens is er een brainstorm met
de belangrijkste stakeholders gehouden om de aanvullende maatregelen te
identificeren. De maatregelen die zijn afgevallen, zijn dat omdat ze niet
operationeel of financieel haalbaar waren.

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Maatregeltitel

Cat.

Kwalificatie Jaar Bron Besparing[TJ]

Voorgenomen
besparing

0000000185
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855017

Bedrijven van een 2- de
biogasmotor

Beperking onbeladen km in de
retourbevrachting

Boordeomputer

Energie Monitoring Systeem
diksapcampagne

Frequentieregeling op
ketelvoedingswaterpompen

Frequentieregeling toepassen op
verbrandingsventilatoren
Gebruik biogas uit eigen WKK
Hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Hergebruik stikstof uit digestaat

Minder gedroogde pulp door
vergister

Monitoren chauffeurs
Rijden op biogas (CNG en LNG)

Uitbreiding biogas productie op
basis van SDE 2014

Vergistingsinstallatie

Verhogen Laadvermogen
Verlagen E-verbruik
proceswaterreiniging tev MR 3
Verlagen hoeveelheid te drogen
bietenpulp tgv uitbreiding
biomassavergister

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Ketenefficiency Langlopend Ë 0 0%
Ketenefficiency Zeker 2020 e 4,088 0,191%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Procesefficiency Zeker 2018 e 1,772 0,083%
Procesefficiency Zeker 2020 E 4,714 0,22%
Procesefficiency Zeker 2017 e 1,997 0,093%
Dieze Langlopend c 0 0%
energie

Procesefficiency Zeker 2017 e 1,814 0,085%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Dumas Langlopend c 0 0%
energie

äge Zeker 2020 e — 259,53 12,125%
energie

Duurzame Langlopend c 0 0%
energie

Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Procesefficiency Zeker 2020 e 30,856 1,442%
Procesefficiency Zeker 2020 E 64,874 3,031%
Procesefficiency Zeker 2017 e 0 0%
Procesefficiency Zeker 2017 e 6,765 0,316%

Geplande energiebesparingsmaatregelen

Bedrijven van een 2- de

Maatregeltitel biogasmator Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Ketenefficienc SubCategorie CEE AERON Type
e y BONE mobiliteit yP

Kwalificatie Langlopend

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Soort
voorwaarde

0000000186
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855017

Percentage
Toekenning aan eigen vande
inrichting (ay 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Energiedrager en cep ne
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 7 >
jaarbasis)
Maatregeltitel Hegedsing echeladenJon Omschrijving

in de retourbevrachting

0

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000187
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855017

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Eigen
Ketenefficiency SubCategorie Op timalisatie distributie en
mobiliteit
Zeker
Soort
voorwaarde
2020
Percentage
van de
50 besparing in 100
Nederland
(%)

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60

Type

Efficiënte planning

en belading

0000000188
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855017

km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Rentabiliteitsmethode

en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 4,088 0 KG
(ton)
ks Energiedrager en Ge PE
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Primaire energie TJ 8,177
Maatregeltitel Boordcomputer ‘Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Optimalisatie distributie en

Voorgenomen
besparing 0.191
(%)

Type

0000000189
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>20855017

Gepland jaar in
gebruik

Percentage
Toekenning aan eigen des
ien i (% “a 100 besparing in 100
ei Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
E Energiedrager en 2 JM
Energiedragers : besparing (op
eenheid : A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Energie Monitoring
Systeem diksapcampagne

Eigen
Procesefficiency

Zeker

2018

100

Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is

Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

Omschrijving

Energiezorg en

kali gedragsmaatregelen

Soort
voorwaarde

Percentage
van de
besparing in 100
Nederland
(%)

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

0

Gedragsmaatregelen
/ energiemonitoring

0000000190
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>20855017

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

Jaarlijks

L772 vermeden

(ton)

Energiedragers

Geplande
besparing (op
jaarbasis)

Energiedrager en
eenheid

Aardgas Nm3

56.000

CO2-uitstoot

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Frequentieregeling op
ketelvoedingswaterpompen

Eigen
Procesefficiency
Zeker

Soort

voorwaarde

SubCategorie Procesmaatregelen

Voorgenomen
besparing 0.083

99.963
(%)

Door freguentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
freguentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De

Omschrijving simulatieberekening geeft

tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen ä 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

Type

Pompsystemen

0000000191
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>20855017

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

2020

100

Door frequentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen 4 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

4,714

Energiedragers

Energiedrager en
eenheid

Percentage

van de
besparing in
Nederland
(%)

Jaarlijks

vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

Geplande

besparing (op

jaarbasis)

Elektriciteit MWh

550

Maatregeltitel

Frequentieregeling
toepassen op
verbrandingsventilatoren

Omschrijving

100

351.668

Door frequentieregeling
toe te passen op
verbrandingsventilatoren
kan in deellastsituatie

Voorgenomen
besparing 0.22
(%)

0000000192
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>20855017

worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.

Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen es
inrichting (%) 100 besparing in 100
sanee Nederland
(%)
Door freguentieregeling
toe te passen op
Onderbouwing basic Sag was ee en
mers in kan in deellastsituatie
energiehesparing worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] en CO2-uitstoot in
(ton)
> Geplande
E Energiedrager en =
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid > :
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 233
Maatregeltitel oe biogas uit eigen Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
i na te x) EE 100 besparing in 100
Be Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing

Type

Voorgenomen
besparing
(70)

Type

Procesventilatoren

0.093

0000000193
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20855017

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
= Energiedrager en ep nee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
5 Hergebruik restwarmte EN: hespannd aartjes: Op basia
Maatregeltitel a Omschrijving van een berekende
carbonatatiedampen a E ‘
pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie Zeker

Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen pt
richte ©) 100 besparingin 100
Bie Nederland
(%)
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Ondecbowrine bespaard aardgas. Op basis
nergieb kik van een berekende
a ande pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] id CO2-uitstoot MASA
(ton)
Energiedrager en AE
Energiedragers 5 8 besparing (op
eenheid : 5
jaarbasis)
Aardgas Nm3 57.300
Maatregeltitel Hergebruik stikstof uit

digestaat

Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel

heeft in verhouding met
Bron het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer

kleine besparing. In

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type Overig

Voorgenomen
besparing 0.085
(%)

0000000194
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>20855017

overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.

Optimalisatie

Categorie Ketenefficiency SubCategorie productafdanking en -
herverwerking
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen LE me A
inrichting (94) 100 besparing in 100
ORR Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
z Energiedrager en en eld
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Minder gedroogde pulp = a chrijying
door vergister
Bron Continuering
2 A … Materiaalbesparing en -
Categorie Ketenefficiency SubCategorie :
verbetering
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen asia
dend (% je 100 besparing in 100
5 Nederland
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

0000000195
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>20855017

Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
; Geplande
A Energiedrager en 5
Energiedragers s besparing (op
eenheid E 2
jaarbasis)
Maatregeltitel Monitoren chauffeurs Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie Optiniliaatik Ake beatles
mobiliteit
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen vende
inrichting (%) 100 besparing in 100
t Nederland
(70)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
Energiedrager en Ge ates
Energiedragers : besparing (op
eenheid 2 a
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Bena biogas (Mien Omschrijving
LNG)
Bron Continuering

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000196
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>20855017

Overig

Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
inrichting (%) 100 besparingin 100
Jnrtentng (70 Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -Waarde
Jaarlijks
A Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden beads 0
[TJ] CO2-uitstoot ne
(ton) Ge)
A Energiedrager en Gen JE
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid fe 2
jaarbasis)
Het gaat om een
Uitbreiding biogas addibonele ‘
s ; 3 … … _ biogasproduktie van 8,2
Maatregeltitel productie op basis van Omschrijving … :
SDE 2014 miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Bron Eigen
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ees
aie 100 besparing in 100
Aaen Cel Nederland
(%)
Het gaat om een
additionele
Onderbouwing _ biogasproduktie van 8,2
energiebesparing miljoen Nm3 ae. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

0000000197
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>20855017

Jaarlijks
(E BOER 959,53 BN 14637.402 ja 4 12.125
[TJ] * CO2-uitstoot * A 5 *
(%)
(ton)
E Energiedrager en eb a
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Aardgas Nm3 8.200.000
Maatregeltitel Vergistingsinstallatie Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ete
inrichting (% 100 besparing in 0
JAHE bei Ge) Nederland
(7%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
E Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden Peer 0
[TJ] CO2-uitstoot (e ve) E
(ton) .
je Energiedrager en eS =
Energiedragers E besparing (op
eenheid A 5
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Verhogen Laadvermogen Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
~ … Optimalisatie distributie en
Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit Type
Vervallen
Soort
voorwaarde

0000000198
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>20855017

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen yan ge
nd (9 jj 100 besparing in 100
kl Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks v
i oorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden lessee 0
[TJ] CO2-uitstoot (e %) 5
(ton) g
5 Energiedrager en Gp Tande
Energiedragers ; besparing (op
eenheid f >
jaarbasis)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
Verlagen E-verbruik waterzuivering gebruikt
Maatregeltitel roceswaterreiniging tgv Omschrijving … "~" dhl hed
8 al 3 ging ts JYME Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh
Bron Eigen
Waterzuivering /
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type afvalwater /
waterdistributie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 50
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen vane
inrichting (%) 100 besparing in 100
0 Nederland
(%)
Onderbouwing Door de uitbreiding van de

energiebesparing _ biomassa vergister hoeft de

0000000199
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>20855017

aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
circa 0,6 kWh kg CZV.
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 30.856 vermeden 2301.828 (5
[TJ] ; CO2-uitstoot =>" rn,
(%)
(ton)
8 Energiedrager en Ge ae
Energiedragers 6 besparing (op
eenheid 5 a
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 3.600
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
Verlagen hoeveelheid te verwerkt, hierdoor hoeft er
A drogen bietenpulp tgv … … _ minder bietenpulp worden
maapeale! uitbreiding when yee gedroogd. In de campagne
biomassavergister zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 5959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen me
inrichting (%) 100 besparing in 100
ER Nederland
(%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
Onderbouwing minder bietenpulp worden
energiebesparing gedroogd. In de campagne

zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3

1.442

Droogprocessen

0000000200
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>20855017

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
DN 64,974 BN BEE ene 3,031
[TJ] ; CO2-uitstoot “°°° (e mn) i
(ton)
E Energiedrager en e ee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E .
jaarbasis)
Aardgas Nm3 2.049.716
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
‘ het rendement van
Vernieuwen dunsap tureel tors
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving warmteuitwisse'ing Tors
5 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
Sane C4) 100 besparing in 100
ieee Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
Jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsex port.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Geplande besparing Jaarlijks En
0 besparing 0
[TJ] vermeden (%)

0000000201
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>20855017

CO2-uitstoot

(ton)
A Energiedrager en Gep lande
Energiedragers : besparing (op
eenheid A A
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 0
Aardgas Nm3 0
By vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
A het rendement van
‘RHEL CLAS warmteuitwisseling fors
Maatregeltitel ‘ee op damp Omschrijving ee. De eguaiing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland daarin „07
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
kr > 100 besparing in 100
EVs Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing = warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] agen CO2-uitstoot °°°!
(ton)

Type

Voorgenomen
besparing 0.316

(%)

Warmtewisselaars

0000000202
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>20855017

E Geplande
; Energiedrager en Ë
Energiedragers besparing (op
eenheid i E
jaarbasis)
Primaire energie TJ 6,765
Bijlagen

De EEP-bijlage - Directiebeoordeling energiezorg is ingevuld en toegevoegd aan het e-MJV.

De EEP-bijlage - Reguliere deelnemer is ingevuld, ondertekend en toegevoegd aan het e-MJV.

Ja
Ja

Resultaten

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE

gehele inrichting 2020

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie)

Ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Naam sector MEE Overige industrie
Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf 28/03/2018

Startjaar energieverbruik 2006

Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009- 7162

2012 (%)

EEP-nummer 2255

Contactpersoon monitoring

Telefoonummer
Status EEP Geaccepteerd
Indieningsjaar EEP 2016

E-mailadres |

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving 2019 Eenheid 2020 Eenheid

Primair energiegebruik elektriciteit totaal 73,255 TJ 70,219 TJ

Primair energiegebruik aardgas 1.868,67 TJ 1.772,052 TJ

Primair energiegebruik warmte totaal 0 TJ 0 TI

Primair energiegebruik overig 368,982 TJ 139,281 TJ

Totaal primair energiegebruik 2.310,907 TJ 1.981,552 TJ

Referentie energiegebruik 2.830,2 TJ 2.448,123 TJ

Verandering energiegebruik 2019 - 2020 onverklaard [TJ] 1986.3

Verandering energiegebruik 2019 - 2020 onverklaard relatief (%) 100.2

Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index 173

Volume-effect -312 TJ

Dekkingsgraad 100.6 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2019 Eenheid 2020 Eenheid

Totaal primair energiegebruik 2.310,907 TJ 1.981,552 TJ

Procesmaatregelen 0 TJ 4,714 TJ

Ketenmaatregelen 85,455 TJ 96,608 TJ
Productieketen 85,455 TJ 96.608 TJ

0000000203
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>20855017

Productketen 0 TJ 0 TJ
Duurzame energie 629,648 TL 714,177 TJ
Eigen opwekking 629,648 TJ 714,177 TJ
Inkoop 0 TJ 0 TJ
| Energiezorg (MJA) - Stand van zaken |
| Prestatiematen |
Invloedsfactoren 2
Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen in gehele inrichtine
verslagjaar
On Soman d Type nde Weaketijike Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving Jäarim | aatreod besparing besparing [4] [TJ]
gebruik 8 [TJ] [TJ] :
Procesefficiency
Procesmaatregelen
Frequentieregeling op 2020 Zeker 4,95 4,714 0
ketelvoedingswaterpompen
Onderbouwing Energiebesparing
De gepland besparing is gerealiseerd. Werkelijke A Percentage van de
Energiedrager besparing (op lase Sali besparing in
i JR
jaarbasis) eigen inrichting [76] Nederland [%]
Elektriciteit MWh 550 100 100
Duurzame energie
Biomassa
Gebruik biogas uit eigen Aanvullend op
WKK EEP 0 208 0
Onderbouwing Energiebesparing
8.638.881 Nm3 biogas (stookwaarde Werkelijke 3 Percentage van de
24,13 MJ/ NM3) in 2020 Energiedrager besparing (op ee aed sur besparing in
geconsumeerd in eigen WKK jaarbasis) eigen inrichting [7] Nederland [%]
Primaire energie TJ 208 100 100
Uitbreiding biogas
productie op basis van 2020 Zeker 259,53 235 0
SDE 2014
Onderbouwing Energiebesparing
Uitbreiding biogasproductie conform Werkelijke nek Percentage van de
verwachtine : : oekenning aan on
8 Energiedrager besparing (op eigen inrichting [%] besparing in
jaarbasis) Nederland [%]
Primaire energie TJ 235 100 100
Vergistingsinstallatie Zeker 0 244177 0
Onderbouwing Energiebesparing
Vergister produceerde 8.568.000 Werkelijke A Percentage van de
Nm3 Nm3 groengas in 2020 Energiedrager besparing (op hedde besparing in
5 a eigen inrichting [%] 5
jaarbasis) Nederland [%]
Aardgas Nm3 ae 8.568.000 100 0
Ketenefficiency
Optimalisatie distributie en mobiliteit

0000000204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>20855017

egekingolbelaln km: m0 zeke 4088 1,658 0
in de retourbevrachting
Onderbouwing Energiebesparing
gebaseerd op grond van informatie Werkelijke une Percentage van de
van de Ararische Dienst Energiedrager besparing (op eiven Enrich ph Pé besparing in
jaarbasis) af sie Nederland [%]
Primaire energie TJ 3,315 50 100
Materiaalbesparing en -verbetering
Minder gedroogde pulp Voorwaardelijk 0 94,95 0
door vergister
Onderbouwing Energiebesparing
In 2020 is SE niets gedr oogd. De Werkelijke Toekenni Percentage van de
besparing in aardgas is vastgesteld Energiedrager besparing (op oeren vit mn besparing in
op 3.000.000 Nm3 aardgas. jaarbasis) eigen inrichäng [7] Nederland [%]
Aardgas Nm3 ae 3.000.000 100 100
Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2020
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja
E 5 E 5 gehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2020
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 11.825
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief
; MWh
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 4.324
Netto verbruik elektriciteit MWh 7.501
Netto verbruik elektriciteit waarvan ingezet voor MWh 7.501
energieopwekking
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2020
Waarvan ingezet Heero alt
Ingekocht Doorgeleverd _Netto gebruik voor a haan Eenheid
energieopwekking 8 of
Aardgas 64.557.010 8.568.000 55.989.010 55.989.010 0 Nm3 ae
RWZI biogas 0 0 0 Nm3
Antraciet 4.697 0 4.697 4.697 0 ton
Cokeskolen 58 58 58 0 ton
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh

0000000205
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>20855017

- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh
Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)

Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens
Identificatie - Sector MEE Overige industrie
Besparingsopgave [TJ] 35,447

Verantwoordelijke namens deelnemer
Aanspreektitel

Volledige naam

E-mailadres

Telefoonummer

Contactpersoon

Aanspreektitel

Volledige naam

E-mailadres

Telefoonummer

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Gepland
Kwalificatie jaar in
gebruik

Actief in Geplande finale
E EnergieBesparing
verslagjaar [

TJ]

Maatregeltitel Verslagjaar Cat.

Gerealiseerde
finale

EnergieBesparing in in

[TJ]

Nog Nog
actief actief

2020 2021

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2018 Procesefficiency F 2020 45,390 TJ

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2017 2020 Nee 45,390 TJ

Procesefficiency F

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers

2019 Procesefficiency F 2020 Nee 45,390 TJ

0,000 TJ Ja

0,000 TJ Ja

0,000 TJ Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

0000000206
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>20855017

Bronswerk
stoomketel

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2020

Procesefficiency F

2020 Ja 45,390 TJ 37,980 TJ

Ja

Ja

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing
Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2018

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.
1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) Jaana)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124.000

0000000207
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>20855017

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
Verslagjaar 2017

Maatregel uit EEP 2017 - 2020? Nee

Categorie PE(Procesefficiency)

Subcategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie F

Gepland jaar in gebruik 2020

Geplande finale-energiebesparing 45,390

Algemene toelichting en onderbouwing Niet opgegeven door bedrijf tijdens
van de geplande finale-energiebesparing planningsfase.

Investering[in Euro] 1.560.000,00

Toelichting op investering verdere onderbouwing in de bijlage

Actief in huidig verslagjaar Nee

Actief in 2020 Ja

Actief in 2021 N.v.t.

Gerealiseerde finale-energiebesparing 0,000

Onderbouwing van de gerealiseerde

finale-energiebesparing Nard,

Aanvullende toelichting Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

Hoe verloopt de planning vanaf heden verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
tot en met de uitvoering? in 2020

Op welke wijze wordt de uitvoering Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
georganiseerd? leverancier

Betreft het een

investeringspremiemaatregel in het Nee

kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5 Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
jaar. van meer dan 5 jaar

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot

energiebesparing.
5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.
Energiedrager en eenheid Geplande besparing (op jaarbasis) Werneliibe Wal Desparing CP
jaarbasis)
Aardgas Nm3 ae 1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
Verslagjaar 2019

Maatregel uit EEP 2017 - 2020? Nee

Categorie PE(Procesefficiency)

Subcategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie F

Gepland jaar in gebruik 2020

0000000208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>20855017

Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd”?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Nee

Ja

N.v.t.

0,000

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbass)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik

Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]
Toelichting op investering
Actief in huidig verslagjaar
Actief in 2020

Actief in 2021

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2020

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Ja

Ja

Ja

0000000209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>20855017

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of

onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming

andere bedrijven.

4. Eris verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

plaatsgevonden met een ander bedrijf of

37,980

Uit het bedrijfsbezoekverslag van RVO van 27-1-21 nr. 102302: "Vervanging en
uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel De maatregel is grotendeels
gerealiseerd in 2020. De economizer is in 2020 geplaatst in de ketel. Echter, alle
CO-lekkages in de ketel zijn niet op tijd gedicht voor de bietencampagne. e
isolatie van de ketel wordt in 2021 verwijderd om de resterende lekkages in de
ketel te dichten. "

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) ata

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000 1.200.000,000

Resultaten

Categorie 2017

2018 2019 2020 2021

Besparingsopgave in
finale energie [TJ] ad
Geplande finale
besparing [TJ]
Gerealiseerde finale
energiebesparing NaN
[TJ]

35,447 35,447 35,447 35,447

NaN NaN NaN NaN

Toelichtingen Addendum MEE-monitoring

‘Addendum MEE-monitoring1 # 29/03/2021'

Verevening met Cosun Beet Company Dinteloord In het kader van Addendum MEE was in eerder stadium al een
verevening overeengekomen tussen Suiker Unie Vierverlaten (Thans handelsnaam Cosun Beet Company-Vierverlaten) en
Suiker Unie Dinteloord (thans handelsnaam Cosun Beet Company-Dinteloord) ter grootte van 5,000 TJ. Beide locaties zijn
onderdeel van Koninklijke Coöperatie Cosun; Breda Uit berekeningen, zoals ook geconcludeerd door RVO na een
bedrijfsbezoek, volgt dat na uitvoering van het project in Vierverlaten een aanvullende hoeveelheid van 4,943 TJ
beschikbaar is. Deze hoeveelheid wordt door locatie Vierverlaten ook overgedragen aan locatie Dinteloord. In totaal wordt
overgedragen door Vierverlaten aan Dinteloord: 5.000 + 4.943 = 9,943 TJ Zie hiervoor ook bijbehorende bijlage BDC21-
08 Verevening Addendum MEE CBC.

0000000210
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>20855017

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
EEP Gereed voor invoer Ja
Algemene gegevens Geaccepteerd 30/04/2021 18:27:34 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 30/03/2021 16:08:24 Ja
Afval Geaccepteerd 15/07/2021 15:26:18 Ja
Lokale thema's Geaccepteerd 15/07/2021 15:26:18 Ja
MJA- en MEE-monitoring Geaccepteerd 15/06/2021 00:00:00 Ja
Energie algemeen Geaccepteerd 03/11/2021 16:22:56 Ja
Oppervlaktewater binnenwater Geaccepteerd 22/06/2021 21:20:27 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 30/04/2021 18:27:34 Ja
Addendum MEE-monitoring Geaccepteerd 15/06/2021 00:00:00 Ja
Lucht Gecorrigeerd na geaccepteerd 22/03/2022 19:08:49 Ja

0000000211
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>