<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855012

Elektronisch

Milieujaarverslag 2015

09/08/2022
09:15:51

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
agr (lai
(Rijksdriehoekmeting) oosterlengte) °
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 O: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr a

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

Aantal installaties

Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855012

Beoordelende instantie Wabo Omgevingsdienst Groningen
Contactpersoon Wabo

E-mail

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap Waterschap Noorderzijlvest
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat

Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module
Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2015
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja
Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee
Gaat u rapporteren over procesemissies? ja
Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron

Hoogte: 30 m

Uitstroomopening: 2,5 m?

Coördinaten X: 229.000 m

Coördinaten Y: 581.420 m

Coördinaten N: 53,21428

Coördinaten O: 6,494958

Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave”: Opgeven

Temperatuur: 160 °C

Volumestroom: 5,15284 Nm3/s

Warmteinhoud: 0,979 MW

Uittreedsnelheid: 0 m/s

Carbonatatie

Type: Puntbron

Hoogte: 29 m

Uitstroomopening: 0,38 m?

Coördinaten X: 229.000 m

Coördinaten Y: 581.420 m

Coördinaten N: 53,21428

0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855012

Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: E
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,069 MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,147 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 160 °C
Volumestroom: 0,17123 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,194 MW
Uittreedsnelheid: 6 m/s
Lamont

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

Type: Puntbron

0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855012

Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53,213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 160 °C
Volumestroom: 6,18341 Nm3/s
Warmteinhoud: 3,513 MW
Uittreedsnelheid: 6 m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Bronswerkketel' 205
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.219 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 28.582.548 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 43,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2)

51.112.000 kg

0000000004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855012

NOx 39.261 kg
$02 0 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2015
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 5.128 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Gasmotor 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 310.121 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 182 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0-1
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0-1
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien dnareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 555.000 kg
NOx 1.785 kg
$02 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.254.307 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.063.000 kg
NOx 4.674 kg
S02 46 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor Z' 2015
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren

0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855012

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

2,5 MW
01-04-2010
5.457 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Gasmotor

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 830.150 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 176 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien OEE NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 1.484.000 kg

NOx 4.619 kg

SO2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 787.540 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOs-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Jaargemiddelde
135 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

Kooldioxide (CO2) 1.923.000 kg
NOx 3.085 kg
SO2 28,9 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2015
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.265 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855012

Aardgas
Verbruik * 15.409.559 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 41 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0-1
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0-1

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien dorth NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 27.556.000 kg

NOx 20.679 kg

so2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 677.908 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO? Factor 84,2 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOs-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)

0,01 gew. %

Jaargemiddelde
41 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

1.655.000 kg

NOx 833 kg

SO2 16 kg

Totaal stof 0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2015
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.397 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 11.649.067 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GI/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 47 g/GJ

0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855012

Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TPE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 20.831.000 kg
NOx 16.997 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 65.467 Nm3
Stookwaarde 0,029 GI/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOs-concentratie (als NO2) * 47 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taariracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 160.000 kg
NOx 88 kg
SO2 2 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Airco's en Koelingen' 2015
Basisgegevens
Proces code 13P03

Omschrijving proces

Naam proces

Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en
airconditioning)

Airco's en Koelingen

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

Airco's en koelingen

stuks

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Emissies naar lucht (CO? en NOx ontbreken indien NMVOS
Se Jaarvracht
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
NMVOS 78,65 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering! 2015

Basisgegevens

Proces code
Omschrijving proces

Naam proces

13P04
Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)

Proceswater behandeling en zuivering

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *

Hoeveelheid *

Gezuiverd proceswater

0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855012

Eenheid *

m3

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk)
NH3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Jaarvracht

29.562 kg

NMVOS
substof

Emissietabel specifieke procesemissies

Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond'

2015

Basisgegevens

Proces code

Omschrijving proces

Naam proces

13P01

Proces emissies

Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof
en bietengrond

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *

Hoeveelheid *
Eenheid *

Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,
pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond

ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Divers, overig, diffuus

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Fijn stof (<10 micrometer)
Fijn stof (<2,5 micrometer)
Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)

NH3

NMVOS

NOx

$02

Totaal stof

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Jaarvracht

17.003 kg
8.500 kg
17.320.000 kg
627.865 kg
6.548 kg
26.609 kg
7.542 kg

481 kg
17.478 kg

NMVOS
substof

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte

4.081.741 Nm3
0,03165 GJ/Nm3
56,5 kg CO2/GJ

gew. %

Antraciet

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor

Zwavelgehalte

3.633 ton
29,3 Gl/ton
98,3 kg CO2/GJ

gew. %

Cokeskolen

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte

194 ton
28,6 GJ/ton
94 kg CO2/GJ
gew. %

Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)

0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855012

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel

Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2015 2015 2015 2014 2013 2012
naam stof emissie in kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Kooldioxide (CO2) 108.339.000 17.320.000 125.659.000 142.112.000 108.122000 110.672.000
NOx 92.021 7.542 99.563 112.889 94.593 94.190
$02 92,9 481 573,9 741,4 1.487,8 1.467,5
Totaal stof 0 17.478 17.478 26.221 6.564 20.920
NMVOS 26.687,65 26.687,65 39.450,45 11.920,5 31.999,35
NH3 36.110 36.110 48.127 44.231 43.446
Fijn stof (<10 micrometer) 17.003 17.003 25.503 6.420 20.348
Koolmonoxide (CO) 627.865 627.865 863.023 632.103 772.158
Fijn stof (<2,5 micrometer) 8.500 8.500
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 60.863.186
RWZI biogas Nm3 2.785.222
Antraciet ton 3.633
Cokeskolen ton 194
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 125.659.000
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 126.623.306
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)
Stofnaam Methode Gebruikte : hoeveelheid Waarvan
ls TR bijlage 2) ACE Code Ren renga Keeri da 3 incidenteel
Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 36.110 0
Andere vluchtige organische stoffen dan
than (NMVOS) M PER 10.000 NL 26.687,65 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 125.659.000 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 EU 627.865 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 99.563 0
Zwaveloxiden (SOx / SO?) M PER 20.000 - 573,9 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 NL 17.003 0
Totaal stof M PER 5.000 NL 17.478 0
Emissiehandel

gehele inrichting 2015 toelichting

CO2

Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel?

Jaarvracht

119.820.000 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Emissiepunten: Lucht1 # 30/08/2016"

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 30/08/2016
Emissiepunten: Lucht2 # 30/05/2016

Het emissiepunt Divers, overig, diffuus is jaren geleden ingevoerd als fictief punt om het
invulproces te faciliteren. Er zijn dan ook geen emissies aan verbonden dus het kan niet

0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855012

definitief worden verwijderd.

leiden tot vergissingen/ fouten. Er is nu discussie over dus volgend jaar zal dit punt

'Emissiepunten: Lucht2 + 30/08/2016"

Lucht2 # 06/07/2016

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 30/08/2016

Het geheel van Emissiepunten en Emissiegevens is de laatste jaren inderdaad wat
scheefgegroeid (zonder dat dit heeft geleid tot beduidende misvattingen m.b.t. de
emissies). Voorstel is om dit bij het verslag over 2016 recht te trekken.

'Emissiepunten: Lucht3 # 02/09/2016'

Lucht1 # 06/07/2016

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 02/09/2016

SUV zegt toe over het jaar 2016 de (emisisie)punten kritisch te bekijken. Tegelijkertijd zal
de warmte- inhoud van de verschillende stromen meegenomen worden. In de optiek van
SUV is het mogelijk de aanpassingen naar volgend jaar te tillen omdat deze geen
consequenties voor de concentraties en vrachten van de stoffen zullen hebben.

'Procesemissies: Lucht4 # 02/09/2016'

Lucht1 # 25/05/2016
De hoeveelheid PM< 2.5 is geraamd en ingevuld.

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 02/09/2016

Oppervlaktewater binnenwater

gehele

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater inrichting 2015
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja
beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

van emissies (boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y): (228635 , 581816)

Locatie emissiepunten (N,Q): (53.217888 , 6.489586)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 0,6 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 955.969 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 955.969 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2015

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):

Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
2,7 MI/s of MW
2.133.031 m3

0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855012

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

2.133.031 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2015

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)

Koningsdiep, bij Hoogkerk

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):

Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
4,2 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 0 m3
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 1.716.605 m3
Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2015
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 980 kg
N-kjeldahl 6.468 kg
N-nitraat (N-NO3) 662 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
eel
Totaal fosfor M PER 5.000 - 980
Totaal stikstof M PER 50.000 - 7.130

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

‘Oppervlaktewater binnenwater: Oppervlaktewater binnenwater1 # 06/07/2016"

Laatste aanpassing gedaan door: | op 06/07/2016

Als gevolg van de opmerking van het Waterschap zijn de cijfers voor warmtevracht
geanalyseerd en gewijzigd. De wijziging gebeurde op grond van met name de
middelingsmethodiek. De gecorrigeerde waarden zijn nu opgenomen in het e- MJV. Bij het
eerstvolgende overleg NZV- SUV zal dit als agendapunt worden besproken.

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting EGE E 2015
inrichting

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 3.246 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2015

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode E a Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) MG Code omschrijving Po [Ke (jaarvracht in kg) incidenteel

0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855012

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2015
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja
Energiegebruik (primaire energie) EE m
Elektriciteit 2015
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief
biobrandstof) MMR
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh
Netto verbruik elektriciteit MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2015

i Waarvan ingezet Ingezet als i

Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor Eenheid
energieopwekking hd
Aardgas 0 0 Nm3
RWZI biogas 0 0 Nm3
Antraciet 0 0 0 ton
Warmte 2015
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik

Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh

0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855012

Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)

Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval 2015

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de
drempelwaarde is overschreden?

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? ja

gehele

Gescheiden afgevoerd afval farichfine 2015

Recycling (Nuttige toepassing)
|Afvalstroom Extern

Totaal DS%*

Code Omschrijving G* bont) 6

17 04 05 ijzer en staal Nee 191
20 01 01 papier en karton Nee 330
20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,267
02 01 03 afval van plantaardige weefsels Nee 32.632
08 03 12 inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat Ja 0
02 01 08 agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat Ja 0
06 01 06 overige zuren Ja 0,004
99 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 0

16 06 01 loodaccu's Ja 0,03

20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja 0,219
dergelijke batterijen en accu's bevatten

20 01 99 niet elders genoemde fracties Nee 0

13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja 10,66

14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 0,34

0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855012

1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee

10 is verontreinigd J 1,353
5 01 20 01 27 verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten Ja

08 01 08 01 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere

ll gevaarlijke stoffen bevat J 0,205
Be ia 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval Nee
a 04 06 04 04 kwikhoudend afval Ja 0,002
ai 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee
4 De 17 04 01 koper, brons en messing Nee

Totaal 33.175,62

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)

Afvalstroom Extern
pan Totaal
Je Ok
Code Omschrijving G radja) DS%
ba 13 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) Nee 5.538
Totaal 5.538
Verbranden
Afvalstroom Extern Intern
Be ë Totaal , vo; x Totaal 1, vo; x
Code Omschrijving G linnduari DS% (tonfjanr) DS%
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja
stoffen zijn verontreinigd
B pa 17 02 01 hout Nee
1605 16 05 06 labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze J
06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicalién a
Totaal 50,62 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
ää Totaal Totaal
Je 07% Of Je
Code Omschrijving G (tonfjaar) DS% (tonfjaar) DS%
| e 17 02 03 kunststof Nee
1605 16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke
Ja
04 _ stoffen bevatten
1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen
Ja 0,498
07 bestaan of deze bevatten
oe an 13 05 08 afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders Ja
Totaal 25,468 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E ai ll (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 38.700,54 EU
D M Weging 65 EU
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruilie methode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 13,08 EU
D M Weging 11,088 EU

0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855012

Toelichtingen afval

'Afvall'

‘Afval (EURAL): Afval2 # 30/08/2016'

Afval1 # 15/06/2016

afvalstroomnummer.

indeling in Euralcodes.

Laatste aanpassing gedaan door op 30/08/2016

In de opmerking van A zijn 15 verschillen/ tekortkomingen geconstateerd.
Analyse van deze leidde tot de volgende conclusie:

Een genoemd geval is volgens SUV wel correct ingevuld
In 4 gevallen was een verkeerde waarde/ inderdaad geen waarde ingevuld

In 10 gevallen waren de afvalstromen wel gemeld, maar onder een ander

Als corrigerende maatregel zal volgend jaar contact opgenomen worden over een uniforme

Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's

gehele inrichting 2015

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)?

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)?

nee

nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater(totaal)
Leidingwater
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname

3.089.000

3.089.000

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater)

Lozing op oppervlaktewater (binnenwater)

Lozing op riool

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib
TOTAAL waterafvoer

0
4.805.605
3.246

4.808.851

0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855012

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE

gehele inrichting 2015

Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar

Besparend of Ontsparend?

30
Ontsparend

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie) ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Naam sector MEE Overige industrie

Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf

Startjaar energieverbruik 2010

Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009- 0

2012 (%)

EEP-nummer 2255

Contactpersoon monitoring Po

E-mailadres nn

Telefoonummer P|

Status EEP

Indieningsjaar EEP 2015

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving 2014 Eenheid 2015 Eenheid

Primair energiegebruik elektriciteit totaal 678,159 TJ 468,693 TJ

Primair energiegebruik aardgas 1.888,571 TJ 1.606,86 TJ

Primair energiegebruik warmte totaal 0 TJ 0 TJ

Primair energiegebruik overig 57,368 TJ 64,896 TJ

Totaal primair energiegebruik 2.624,098 TJ 2.140,449 TJ

Referentie energiegebruik 3.155,673 TJ 2.501,571 TJ

Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index 176.777

Volume-effect -543.9 TJ

Dekkingsgraad 98.6 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2014 Eenheid 2015 Eenheid

Totaal primair energiegebruik 2.624,098 TJ 2.140,449 TJ

Procesmaatregelen 30,91 EL 0 TJ

Ketenmaatregelen 48,2 TJ 140,935 TJ
Productieketen 48,2 TJ 138,065 TJ
Productketen 0 TJ 0 TJ

Duurzame energie 348,57 TJ 373,9 TJ
Eigen opwekking 348,57 TJ 373,9 TJ
Inkoop 0 TJ 0 TJ

Invloedsfactoren 2015

Invloedsfactor: SVOEG OMSCHRIJVING TOE>

Categorie C: bedrijfsintern, schaalgrootte en capaciteitbezetting

0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855012

Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen

in verslagjaar gehele inrichting

Gepland T Geplande Werkelijke ae Haaf
Ee A 5 ype z 2 Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving jin oant besparing besparing [4] [TJ]
gebruik 8 [TJ] [TJ] :
Procesefficiency
Duurzame energie
Biomassa
Gebruik biogas uit Aanvullend op
eigen WKK ants EEP of 4 0
Onderbouwing Energiebesparing
A Werkelijke besparing Toekenning aan And me de
ERNIE (op jaarbasis) eigen inrichting [Zo] elden
PJ 5 s Nederland [%]
Primaire energie TJ 64,9 100 100
Vergistingsinstallatie 2015 Zeker 256,000012 309 0 0
Onderbouwing Energiebesparing
. Werkelijke besparing Toekenning aan seli van en
ld (op jaarbasis) eigen inrichting [%] nete
Ps 6 Stl Nederland [4]
Primaire energie TJ 309 100 0
Ketenefficiency
Optimalisatie distributie en mobiliteit
Bedrijven van een 2- Aanvullend op
de biogasmotor 205 EEP 4p a a
Onderbouwing Energiebesparing
5 Werkelijke besparing Toekenning aan Edd Pa =
tali id (op jaarbasis) eigen inrichting [%] ashi
Ps 5 Stl Nederland [4]
Primaire energie TJ 44.6 100 0
Boordcomputer 2015 Zeker 0,78 0,592 0 0
Onderbouwing Energiebesparing
5 Werkelijke besparing Toekenning aan snee rare =
ERE (op jaarbasis) eigen inrichting [%] Da
PJ 6 SL Nederland [%]
Gas-/dieselolie ton 13,7 100 100
Monitors 2015 Zeker 1,15 0,873 0 0
chauffeurs
Onderbouwing Energiebesparing
: Werkelijke besparing Toekenning aan Danes ee de
id (op jaarbasis) eigen inrichting [7%] eluates
PJ i 5 81% Nederland [%]
Gas-/dieselolie ton 20,2 100 100
Biomassa
Hergebruik stikstof „013 Zeker 2,699745 2,87 0 0
uit digestaat
Onderbouwing Energiebesparing
ETS Werkelijke besparing Toekenning aan Bata of ief
8 s (op jaarbasis) eigen inrichting [Zo] apes

Nederland [%]

0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855012

Primaire energie TJ 2,87 100 100
Optimalisatie productafdanking en - herverwerking
Hergebuleatkstel 9915 Zeker == 2,699745 0 0 0
uit digestaat
Onderbouwing Energiebesparing

Werkelijke besparing Toekenning aan

Percentage van de

Energiedrager 4 : : SETS besparing in
(op jaarbasis) eigen inrichting [Zo] Nederland [%]
Materiaalbesparing en -verbetering
Minder getoogde ons woorwrmddijk 0 855 92 0 0
pulp door vergister
Onderbouwing Energiebesparing

Werkelijke besparing Toekenning aan

Percentage van de

Energiedrager 4 ; E a besparing in
(op jaarbasis) eigen inrichting [?%] Nederland [%]
Primaire energie TJ 92 100 100
Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2015
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2015
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 4.881,678
iron peer duurzame elektriciteit (exclusief MWh 57.771,597
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 9.487.294
Netto verbruik elektriciteit MWh 53.165,981
tae A waarvan ingezet voor MWh 53.165,981
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2015
i Waarvan ingezet Ingezet als i
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 60.863.185 10.093.501 50.769.684 0 Nm3
RWZI biogas 2.785.222,272 2.785.222,272 0 Nm3
Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring
‘Historie MEE'
Er zijn in deze module historische maatregelen toegevoegd door RVO.nl
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie | Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 15/06/2016 18:34:00 Ja

0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855012

Waterzuivering buiten inrichting
Lucht

Afval

Lokale thema's

MJA- en MEE-monitoring
Energie algemeen
Oppervlaktewater binnenwater
EPRTR bodem

Geaccepteerd

Definitief maar geen eindoordeel
Geaccepteerd

Geaccepteerd

Historie invoer

Geaccepteerd

Geaccepteerd

Geaccepteerd

13/05/2016 14:56:32
19/01/2017 11:43:51
20/09/2016 14:09:33
15/06/2016 18:34:02
05/10/2018 19:57:14
06/07/2016 13:31:55
18/07/2016 15:18:54
15/06/2016 18:34:01

0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>