<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855015

Elektronisch

Milieujaarverslag 2018

09/08/2022
09:09:36

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000083
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855015

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2018
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000084
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855015

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Huurketels

Type: Puntbron
Hoogte: 26 m
Uitstroomopening: 0,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Lamont

0000000085
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855015

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53,213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: RC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Bronswerkketel' a“
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 4.030 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

0000000086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855015

Bronswerk

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)
NOx
SO2

Aardgas
Verbruik * 31.463.708 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 13,6 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien irr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 56.364.000 kg
NOx 13.543 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 4.707.547 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO? Factor 84,2 kg CO2/GI

0,01 gew. %

Jaargemiddelde
13,6 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

9.565.000 kg
1.545 kg
403 kg

Verbrandingsproces van installatiegroep 'CV- ketels'

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

2018

Basisgegevens

Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

CV- installaties
4 MW
01-01-2017
1.300 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

CV-ketels

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 585.026 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

0000000087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855015

Concentraties
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Jaargemiddelde
19,8 g/GJ
0 g/GJ
0 g/GJ
Jaarvracht NMVOS substof

Kooldioxide (CO2) 1.048.000 kg
NOx 367 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2018
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.800 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Gasmotor 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 2.923 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 181,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 5.240 kg
NOx 17 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.753.377 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 78 g/GI
Gemiddelde SOx-concentratie 1 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien rn NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.562.000 kg
NOx 3.300 kg
S02 64 kg
Totaal stof 0 kg

0000000088
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855015

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 58' 2018
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 380 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Huurketels 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 2.063.655 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15,8 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saarvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 3.697.000 kg
NOx 1.032 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 59' 2018
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 380 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Huurketels 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.554.967 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 20,4 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien AERON NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.786.000 kg
NOx 1.004 kg

0000000089
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855015

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2018
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst); 4.000 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 17.215.906 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saarvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 30.840.000 kg
NOx 9.426 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 2.575.815 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 5.233.000 kg
NOx 1.075 kg
SO2 399 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2018
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.770 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

0000000090
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855015

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

aangemerkt als vertrouwelijk)

Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 16.163.395 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 28.955.000 kg
NOx 8.032 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 2.418.340 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ
Gemiddelde SOs-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jharracki NMVOS substof

Omschrijving proces
Naam proces
Productomschrijving *

Hoeveelheid *

Eenheid *

Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en
airconditioning)

Airco's en Koelingen

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Airco's en koelingen

stuks

Kooldioxide (CO2) 4.913.000 kg

NOx 916 kg

SO2 376 kg

Totaal stof 0 kg

Emissietabel specifieke procesemissies

Productieproces ‘Airco's en Koelingen' 2018
Basisgegevens

Proces code 13P03

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

0000000091
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855015

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien Tonrvracht NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
NMVOS 26,25 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering! 2018
Basisgegevens
Proces code 13P04

ie Industriele afvalwaterbehandeling (incl.

Omschrijving proces ss
zuivering)

Naam proces Proceswater behandeling en zuivering

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving * Gezuiverd proceswater

Hoeveelheid *

Eenheid * m3

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien NMVOS
a Jaarvracht
aangemerkt als vertrouwelijk) substof

NH3 47.359 kg

Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' 2018

Basisgegevens

Proces code 13P01
Omschrijving proces Proces emissies

Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof

Nam peoeca en bietengrond
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,

AAA
Readhetomss hn ving pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond

Hoeveelheid *

Eenheid * ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien NMVOS
is Jaarvracht
aangemerkt als vertrouwelijk) substof

Fijn stof (<10 micrometer) 17.794 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 10.000 kg
Kooldioxide (CO2) 26.041.000 kg
Koolmonoxide (CO) 915.081 kg
NH3 855 kg
NMVOS 29.115 kg
NOx 8.271 kg
SO2 952 kg
Totaal stof 18.270 kg

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 4.572.029 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GI/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %

0000000092
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855015

Antraciet

Verbruik * 6.169,317 ton
Stookwaarde 29,3 GJ/ton
CO2 Factor 98,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Cokeskolen

Verbruik * 31 ton
Stookwaarde 28,6 GJ/ton
CO2 Factor 94 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %

Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)

Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal

2018 2018 2018 2017 2016 2015

naam stof emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg

SO2 1.242 952 2.194 604 542,1 573,9
Totaal stof 0 18.270 18.270 11.794 7.706 17.478
NOx 40.257 8.271 48.528 39.188 64.313 99.563
Kooldioxide (CO2) 146.968.240  26.041.000 173.009.240 128.594.000 114.448.000 125.659.000
NMVOS 29.141,25 29.141,25 19.002,89 13.216 26.687,65
NH3 48.214 48.214 33.658 37.990 36.110
Fijn stof (<10 micrometer) 17.794 17.794 11.490 7.521 17.003
Fijn stof (<2,5 micrometer) 10.000 10.000 5.000 8.500
Koolmonoxide (CO) 915.081 915.081 629.937 562.045 627.865
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)

Aardgas Nm3 ae 73.621.609
RWZI biogas Nm3 11.455.079
Antraciet ton 6.169317
Cokeskolen ton 31
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 173.009.240
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 173.010.971

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Gebruikte teat

Stofnaam Methode . hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ehe Code methode Be BOE (jaarvracht in incidenteel

omschrijving ke)
Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 48.214 0
Andere vluchtige organische stoffen dan
methaan (NMVOS) M PER 10.000 NL 29.141,25 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 173.009.240 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 EU 915.081 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 48.528 0
Zwaveloxiden (SOx / SO2) M PER 20.000 - 2.194 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 NL 17.794 0
Totaal stof M PER 5.000 NL 18.270 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2018 toelichting

0000000093
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855015

Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
C02 149.737.000 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oppervlaktewater binnenwater

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater oie 2018

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja

beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

van emissies (boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y): (228635 , 581816)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.217888 , 6.489586)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 0,47 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 174.680 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 680.164 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen gehele inrichting 2018

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Hoendiep bij Groningen

Locatie emissiepunten (x,y): (228856 , 580375)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.204911 , 6.492563)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 3,57 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 3.140.777 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.635.293 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen gehele inrichting 2018

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Koningsdiep, bij Hoogkerk

Locatie emissiepunten (x,y): (228856 , 580375)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.204911 , 6.492563)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 7,4 MI/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 0 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.588.639 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen gehele inrichting 2018

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Fosfor (totaal P) 2.200 kg

N-kjeldahl 1.295 kg

N-nitraat (N-NO3) 547 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
nn
Totaal fosfor M PER 5.000 - 2.200

0000000094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855015

| Totaal stikstof M PER 50.000 - 7.842

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting 2018

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 3.156 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2018
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode Totaal hoeveelheid |= Waarvan

(E-PRTR bijlage 2) OE Code omschrijving Drempel Register (jaarvracht in ke) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2018
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

n = a - ehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) 7 per WKK
Elektriciteit 2018
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 12.075
e duurzame elektriciteit (exclusief MWh 78.139
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.318
Netto verbruik elektriciteit MWh 86.896

0000000095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855015

Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2018
i Waarvan ingezet Ingezet als i
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 73.793.430 9.170.996 64.622.434 64.622.434 0 Nm3 ae
RWZI biogas 11.455.079 11.455.079 11.455.079 0 Nm3
Antraciet 6.169 0 6.169 6.169 0 ton
Cokeskolen 31 0 31 31 0 ton
Warmte 2018
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ 0
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ 0
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh 81.457
- aandeel voor eigen gebruik MWh 78.139
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh 0
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh 3.318
Geproduceerde warmte door WKK TJ 0
- aandeel voor eigen gebruik TJ 0
- waarvan afgeblazen TJ 0
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ 0
- waarvan afgeblazen TJ 0
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ -1.735,6385278
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval
Verwijzingstabel Afval eels 5 2018
inrichting
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de '
drempelwaarde is overschreden? JA
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval B 2018
Recycling (Nuttige toepassing)

0000000096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855015

Afvalstroom

Code Omschrijving G*

B Be 17 04 05 ijzer en staal Nee

Di Ol 20 01 O1 papier en karton Nee

2001 A A

51 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja

02 01 :

03 02 01 03 afval van plantaardige weefsels Nee

A 85 16 06 01 loodaccu's Ja

13 02 s NN :

08 13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja

14 06 A A A

03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja

fe ms 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee

1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee J

10 is verontreinigd 2

1605 1605 06 labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze

: z she Ja

06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

08 01 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere Ja

11 gevaarlijke stoffen bevat

ie a 06 01 06 overige zuren Ja

06 13 ž 5

02 06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02) Ja

08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere

09 gevaarlijke stoffen bevat

0201 02 01 06 dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), N

06 afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt se

DE BL 20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars Nee

De ms 20 03 06 afval van het reinigen van riolen Nee
Totaal

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)

Afvalstroom

Code Omschrijving G*

19 12 A

09 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) Nee

20 03 a ”

99 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval Nee

00 am 02 04 99 niet elders genoemd afval Nee

ed ta 19 09 99 niet elders genoemd afval Nee
Totaal

Verbranden

Afvalstroom

Code Omschrijving G*

15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde

be ad oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja
stoffen zijn verontreinigd
oi a 17 02 O1 hout Nee
Totaal
Storten

Extern
Totaal

(ton/jaar) =

328

0,03

0,07

7,6

9,3
40.736,57

Extern

Totaal n vo; x
(ton/jaar) siilid

35,6
2,64
27,06

320,5
385,8

Extern
Totaal „cor
(ton/jaar) °
0,22
65,97
66,19

Intern
Totaal „cor «
(ton/jaar) DE
0

0000000097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855015

Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin Ge, Total oga Total Dsg
ving (ton/jaar) e (ton/jaar) 2
ha 02 17 02 03 kunststof Nee 21,44
ed 08 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 5,48
1605 1605 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke
Ja 0,29
04 stoffen bevatten
1605 1605 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke
5 Ja 0,74
07 stoffen bestaan of deze bevatten
oo 03 08 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,18
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd Nee 29,75
04 bouw-en sloopafval
Fe 03 20 03 03 veegvuil Nee 7,86
Totaal 65,74 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling B Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Eo (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 41.105,05 EU
D M Weging 125,2 EU
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling , Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gehrulkse methede (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 17,32 EU
D M Weging 6,73 EU
Toelichtingen afval
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Lokale Thema's
Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2018
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee
Watergebruik
Watergebruik
Waterinname
Grondwater voor koeling 0
Grondwater overige processen 0
Oppervlaktewater(totaal) 3.315.457
Leidingwater 48.778

0000000098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855015

Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 3.170.027
TOTAAL waterinname 6.534.262
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 5.904.096
Lozing op riool 3.156
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 0
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 747.041
TOTAAL waterafvoer 6.654.293

EEP

Basisgegevens EEP

Basisgegevens EEP - Algemene gegevens

MJA/MEE-sector MEE Overige industrie
EEP nummer 2255

Contactpersoon MJA/MEE

naam

nn

E-mailadres nn

Telefoonummer P|

Contactpersoon EEP

naam nn

E-mailadres nn
mn

Telefoonummer

Maakt dit EEP onderdeel uit van de concernaanpak? Nee
Heeft dit EEP een vertrouwelijke status? Ja
Is de organisatie in het kader van artikel 8 van de EED verplicht een energie-audit uit te voeren, in geval het geen fe
deelnemer zou zijn aan het MJA- of MEE-convenant?

Is de organisatie in het kader van artikel 14 van de EED verplicht een kosten-batenanalyse uit te voeren? Nee
Basisgegevens EEP - Voorgenomen besparing

Basisjaar 2015
Bijbehorend primaire-energiegebruik 2.140,449 TJ
Afwijkend basisjaar

Bijbehorend primaire-energiegebruik 1.631,956 TJ
Primaire-energieverbruik basisjaar indien afwijkend of niet bekend in e-MJV TJ

Energiezorg - Stand van zaken

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 50001-systeem? Nee

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 14001-systeem met energiezorg daarin Ja
geintegreerd?

Uw organisatie heeft een gecertificeerd energiezorgsysteem. U hoeft de vereenvoudigde

basischeck energiezorg niet in te vullen. Voeg wel de directiebeoordeling energiezorg uit Voor de directiebeoordeling
uw systeem als bijlage toe aan het e-MJV. Facultatief kunt u hieronder op het energiezorg zie bijlage 3 van de
energiezorgsysteem reflecteren én aangeven op welke wijze het systeem nog kan worden bijgevoegde rapportage
verbeterd.

Energiezorg - Vereenvoudigde basischeck

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Basisvragen

1. Is er de afgelopen drie jaar een (thermografische)
inspectie van de isolatie uitgevoerd?
2. Zijn de warme en koude flenzen en appendages voor Ti
zover mogelijk en van toepassing geisoleerd?

3. Worden de condenspotten regelmatig onderhouden en Ja
worden deze indien nodig vervangen?

0000000099
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855015

4. Zijn de luchtkoelers het afgelopen jaar gereinigd?

5. Is het persluchtsysteem het afgelopen jaar
gecontroleerd op lekkages en zijn die zo nodig
gerepareerd?

6. Zijn de afgelopen drie jaar de leidingsystemen en
luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen)
gecontroleerd op verstoppingen, opbouw kalkaanslag en
vuil?

7. Wordt er efficiënt (hoogfrequent fluorescent of led)
verlicht met verlichting die meer dan 2.500 uur per jaar
aan staat?

Is vervanging van lang aan staande onzuinige verlichting
door energie-efficiënte verlichting gepland voor de EEP-
periode 2017-2020?

8. Worden bij vervanging van elektromotoren
hoogefficiénte nieuwe elektromotoren toegepast?

9. Is er onderzocht of een rookgascondensor kan worden
geplaatst bij de stoomketel?

10. Is er onderzocht of de huidige sturing van pompen of
ventilatoren kan worden vervangen door een
frequentieregeling?

11. Is de werking van de klimaatregeling het afgelopen

jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van
energieprofielen?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

12. Is er onderzocht of de isolatiewaarde van de
gebouwschil kan worden verbeterd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

13. Is de installatie zowel waterzijdig als luchtzijdig
ingeregeld en gebalanceerd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

14. Wordt er hoogefficiënte (> 70 %)
warmteterugwinning uit ventilatielucht toegepast?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

Nee

Ja

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Selectieproces

Geef een beschrijving van de
besparingsmogelijkheden die u heeft
onderzocht en onderbouw hoe u deze heeft
geïdentificeerd.

Zie hoofdstuk 5 in samenwerking met adviesbureau KWA bedrij fsadviseurs

Tijdens het selectieproces zijn de maatregelen generieke maatregelenlijst en

Geef aan welke
energiebesparingsmogelijkheden zijn
afgevallen en waarom.

de branche specifieke maatregelenlijst doorgenomen op operationele en
financiële haalbaarheid (zie hoofdstuk 5). Tevens is er een brainstorm met
de belangrijkste stakeholders gehouden om de aanvullende maatregelen te
identificeren. De maatregelen die zijn afgevallen, zijn dat omdat ze niet

operationeel of financieel haalbaar waren.

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Maatregeltitel Cat.

Kwalificatie Jaar Bron

Voorgenomen

Besparing[ TJ] beans

0000000100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855015

Bedrijven van een 2- de
biogasmotor

Beperking onbeladen km in de
retourbevrachting

Boordeomputer

Energie Monitoring Systeem
diksapcampagne

Frequentieregeling op
ketelvoedingswaterpompen

Frequentieregeling toepassen op
verbrandingsventilatoren
Gebruik biogas uit eigen WKK
Hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Hergebruik stikstof uit digestaat

Minder gedroogde pulp door
vergister

Monitoren chauffeurs
Rijden op biogas (CNG en LNG)

Uitbreiding biogas productie op
basis van SDE 2014

Vergistingsinstallatie

Verhogen Laadvermogen
Verlagen E-verbruik
proceswaterreiniging tev MR 3
Verlagen hoeveelheid te drogen
bietenpulp tgv uitbreiding
biomassavergister

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Ketenefficiency Langlopend Ë 0 0%
Ketenefficiency Zeker 2020 e 4,088 0,191%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Procesefficiency Zeker 2018 e 1,772 0,083%
Procesefficiency Zeker 2020 E 4,714 0,22%
Procesefficiency Zeker 2017 e 1,997 0,093%
Dieze Langlopend c 0 0%
energie

Procesefficiency Zeker 2017 e 1,814 0,085%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Dumas Langlopend c 0 0%
energie

sigan Zeker 2020 e — 259,53 12,125%
energie

Duurzame Langlopend c 0 0%
energie

Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Procesefficiency Zeker 2020 e 30,856 1,442%
Procesefficiency Zeker 2020 E 64,874 3,031%
Procesefficiency Zeker 2017 e 6,765 0,316%
Procesefficiency Zeker 2017 e 0 0%

Geplande energiebesparingsmaatregelen

Bedrijven van een 2- de

Maatregeltitel biogasmator Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Ketenefficienc SubCategorie CEE AERON Type
e y BONE mobiliteit yP

Kwalificatie Langlopend

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Soort
voorwaarde

0000000101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855015

Percentage
Toekenning aan eigen vande
inrichting (ay 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Energiedrager en cep ne
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 7 >
jaarbasis)
Maatregeltitel Hegedsing echeladenJon Omschrijving

in de retourbevrachting

0

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855015

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Eigen
Ketenefficiency SubCategorie Op timalisatie distributie en
mobiliteit
Zeker
Soort
voorwaarde
2020
Percentage
van de
50 besparing in 100
Nederland
(%)

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60

Type

Efficiënte planning

en belading

0000000103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855015

km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Rentabiliteitsmethode

en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 4,088 0 KG
(ton)
ks Energiedrager en Ge PE
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Primaire energie TJ 8,177
Maatregeltitel Boordcomputer ‘Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Optimalisatie distributie en

Voorgenomen
besparing 0.191
(%)

Type

0000000104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855015

Gepland jaar in
gebruik

Percentage
Toekenning aan eigen des
ien i (% “a 100 besparing in 100
ei Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
E Energiedrager en 2 JM
Energiedragers : besparing (op
eenheid : A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Energie Monitoring
Systeem diksapcampagne

Eigen
Procesefficiency

Zeker

2018

100

Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is

Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

Omschrijving

Energiezorg en

kali gedragsmaatregelen

Soort
voorwaarde

Percentage
van de
besparing in 100
Nederland
(%)

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

0

Gedragsmaatregelen
/ energiemonitoring

0000000105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>20855015

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

Jaarlijks

L772 vermeden

(ton)

Energiedragers

Geplande
besparing (op
jaarbasis)

Energiedrager en
eenheid

Aardgas Nm3

56.000

CO2-uitstoot

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Frequentieregeling op
ketelvoedingswaterpompen

Eigen
Procesefficiency
Zeker

Soort

voorwaarde

SubCategorie Procesmaatregelen

Voorgenomen
besparing 0.083

99.963
(%)

Door freguentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
freguentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De

Omschrijving simulatieberekening geeft

tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen ä 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

Type

Pompsystemen

0000000106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>20855015

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

2020

100

Door frequentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen 4 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

4,714

Energiedragers

Energiedrager en
eenheid

Percentage

van de
besparing in
Nederland
(%)

Jaarlijks

vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

Geplande

besparing (op

jaarbasis)

Elektriciteit MWh

550

Maatregeltitel

Frequentieregeling
toepassen op
verbrandingsventilatoren

Omschrijving

100

351.668

Door frequentieregeling
toe te passen op
verbrandingsventilatoren
kan in deellastsituatie

Voorgenomen
besparing 0.22
(%)

0000000107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>20855015

worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.

Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen es
inrichting (%) 100 besparing in 100
sanee Nederland
(%)
Door freguentieregeling
toe te passen op
Onderbouwing basic Sag was ee en
mers in kan in deellastsituatie
energiehesparing worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] en CO2-uitstoot in
(ton)
> Geplande
E Energiedrager en =
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid > :
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 233
Maatregeltitel oe biogas uit eigen Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
i na te x) EE 100 besparing in 100
Be Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing

Type

Voorgenomen
besparing
(70)

Type

Procesventilatoren

0.093

0000000108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>20855015

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
= Energiedrager en ep nee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
5 Hergebruik restwarmte EN: hespannd aartjes: Op basia
Maatregeltitel a Omschrijving van een berekende
carbonatatiedampen a E ‘
pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie Zeker

Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen pt
richte ©) 100 besparingin 100
Bie Nederland
(%)
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Ondecbowrine bespaard aardgas. Op basis
nergieb kik van een berekende
a ande pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] id CO2-uitstoot MASA
(ton)
Energiedrager en AE
Energiedragers 5 8 besparing (op
eenheid : 5
jaarbasis)
Aardgas Nm3 57.300
Maatregeltitel Hergebruik stikstof uit

digestaat

Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel

heeft in verhouding met
Bron het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer

kleine besparing. In

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type Overig

Voorgenomen
besparing 0.085
(%)

0000000109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20855015

overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.

Optimalisatie

Categorie Ketenefficiency SubCategorie productafdanking en -
herverwerking
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen LE me A
inrichting (94) 100 besparing in 100
ORR Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
z Energiedrager en en eld
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Minder gedroogde pulp = a chrijying
door vergister
Bron Continuering
2 A … Materiaalbesparing en -
Categorie Ketenefficiency SubCategorie :
verbetering
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen asia
dend (% je 100 besparing in 100
5 Nederland
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

0000000110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>20855015

Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
; Geplande
A Energiedrager en 5
Energiedragers s besparing (op
eenheid E 2
jaarbasis)
Maatregeltitel Monitoren chauffeurs Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie Optiniliaatik Ake beatles
mobiliteit
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen vende
inrichting (%) 100 besparing in 100
t Nederland
(70)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
Energiedrager en Ge ates
Energiedragers : besparing (op
eenheid 2 a
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Bena biogas (Mien Omschrijving
LNG)
Bron Continuering

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>20855015

Overig

Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
inrichting (%) 100 besparingin 100
Jnrtentng (70 Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -Waarde
Jaarlijks
A Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden beads 0
[TJ] CO2-uitstoot ne
(ton) Ge)
A Energiedrager en Gen JE
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid fe 2
jaarbasis)
Het gaat om een
Uitbreiding biogas addibonele ‘
s ; 3 … … _ biogasproduktie van 8,2
Maatregeltitel productie op basis van Omschrijving … :
SDE 2014 miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Bron Eigen
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ees
aie 100 besparing in 100
Aaen Cel Nederland
(%)
Het gaat om een
additionele
Onderbouwing _ biogasproduktie van 8,2
energiebesparing miljoen Nm3 ae. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

0000000112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>20855015

Jaarlijks
(E BOER 959,53 BN 14637.402 ja 4 12.125
[TJ] * CO2-uitstoot * A 5 *
(%)
(ton)
E Energiedrager en eb a
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Aardgas Nm3 8.200.000
Maatregeltitel Vergistingsinstallatie Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ete
inrichting (% 100 besparing in 0
JAHE bei Ge) Nederland
(7%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
E Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden Peer 0
[TJ] CO2-uitstoot (e ve) E
(ton) .
je Energiedrager en eS =
Energiedragers E besparing (op
eenheid A 5
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Verhogen Laadvermogen Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
~ … Optimalisatie distributie en
Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit Type
Vervallen
Soort
voorwaarde

0000000113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>20855015

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen yan ge
nd (9 jj 100 besparing in 100
kl Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks v
i oorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden lessee 0
[TJ] CO2-uitstoot (e %) 5
(ton) g
5 Energiedrager en Gp Tande
Energiedragers ; besparing (op
eenheid f >
jaarbasis)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
Verlagen E-verbruik waterzuivering gebruikt
Maatregeltitel roceswaterreiniging tgv Omschrijving … "~" dhl hed
8 al 3 ging ts JYME Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh
Bron Eigen
Waterzuivering /
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type afvalwater /
waterdistributie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 50
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen vane
inrichting (%) 100 besparing in 100
0 Nederland
(%)
Onderbouwing Door de uitbreiding van de

energiebesparing _ biomassa vergister hoeft de

0000000114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>20855015

aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
circa 0,6 kWh kg CZV.
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 30.856 vermeden 2301.828 (5
[TJ] ; CO2-uitstoot =>" rn,
(%)
(ton)
8 Energiedrager en Ge ae
Energiedragers 6 besparing (op
eenheid 5 a
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 3.600
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
Verlagen hoeveelheid te verwerkt, hierdoor hoeft er
A drogen bietenpulp tgv … … _ minder bietenpulp worden
maapeale! uitbreiding when yee gedroogd. In de campagne
biomassavergister zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 5959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen me
inrichting (%) 100 besparing in 100
ER Nederland
(%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
Onderbouwing minder bietenpulp worden
energiebesparing gedroogd. In de campagne

zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3

1.442

Droogprocessen

0000000115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>20855015

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
DN 64,974 BN BEE ene 3,031
[TJ] ; CO2-uitstoot “°°” (e mn) = M
(ton)
E Energiedrager en e ee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Aardgas Nm3 2.049.716
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
‘ het rendement van
Vernieuwen dunsap tureel tors
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving warmteuitwisse'ing Tors
5 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
Sane C4) 100 besparing in 100
ieee Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
Jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsex port.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
A En Voorgenomen
(ande ee 765 UEN 379.516 besparing 0.316
[TJ] vermeden (%)

0000000116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>20855015

CO2-uitstoot
(ton)
s Energiedrager en nee lande
Energiedragers : besparing (op
eenheid A A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 6,765
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
‘ het rendement van
Vernieuwen dunsap aa
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving kala si
2 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „017
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Mee de A
inrichting (%) 100 besparing in 100
Nederland
(7)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks v
5 oorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden deo
[TJ] CO2-uitstoot 5
(ton) (7°)
= Energiedrager en Gp “he
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid : e
jaarbasis)

0000000117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>20855015

Elektriciteit MWh 0
Aardgas Nm3 0
Bijlagen

De EEP-bijlage - Directiebeoordeling energiezorg is ingevuld en toegevoegd aan het e-MJV.

De EEP-bijlage - Reguliere deelnemer is ingevuld, ondertekend en toegevoegd aan het e-MJV.

Ja
Ja

Resultaten

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE

gehele inrichting 2018

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie) ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Naam sector MEE Overige industrie

Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf 28/03/2018

Startjaar energieverbruik 2006

Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009- 7.162

2012 (%) i

EEP-nummer 2255

Contactpersoon monitoring |

E-mailadres nn

Telefoonummer |

Status EEP Geaccepteerd

Indieningsjaar EEP 2016

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving 2017 Eenheid 2018 Eenheid

Primair energiegebruik elektriciteit totaal 600,35 TJ 749,335 TJ

Primair energiegebruik aardgas 1.878,343 TJ 2.039,893 TJ

Primair energiegebruik warmte totaal 0 TJ 0 TJ

Primair energiegebruik overig 107,392 TJ 448,551 TJ

Totaal primair energiegebruik 2.586,086 TJ 3.237,779 TJ

Referentie energiegebruik 3.155,673 TJ 3.452.844 TI

Verandering energiegebruik 2017 - 2018 onverklaard [TJ] 2839.6

Verandering energiegebruik 2017 - 2018 onverklaard relatief (%) 87.7

Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index 244

Volume-effect 243.5 TJ

Dekkingsgraad 99.7 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2017 Eenheid 2018 Eenheid

Totaal primair energiegebruik 2.586,086 TJ 3.237,779 TJ

Procesmaatregelen 67,441 TJ L772 TJ

Ketenmaatregelen 92,008 TJ 122,435 TJ
Productieketen 92,008 TJ 122,435 TJ
Productketen 0 TJ 0 TJ

Duurzame energie 416,585 TJ 585,882 TJ

0000000118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>20855015

Eigen opwekking 416,585 TJ 573,934 TJ
Inkoop 0 TJ 11,948 TJ
| Energiezorg (MJA) - Stand van zaken
| Prestatiematen
Invloedsfactoren 2018

Invloedsfactor: Invloed verkeerde productie-index 2017

Categorie

Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar

Besparend of Ontsparend?

F: bedrijfsintern, overig

400
Ontsparend

Invloedsfactor: Vergrote invoer rietsuiker in proces

Categorie D: bedrijfsintern, grondstofsamenstelling
Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar 0,00001
Besparend of Ontsparend? Onbeparend
Uitgevoerde
energiebesparingsmaatregelen in gehele inrichting
verslagjaar
aa Gcplan d Type Seplande WERKE Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving jaar in meatal besparing besparing [4] [TJ]
gebruik 8 [TJ] [TJ] :

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2018
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

E 5 Riau ce 5 gehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2018
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 12.075
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief MWh 78.139
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.318
Netto verbruik elektriciteit MWh 86.896
Netto verbruik elektriciteit waarvan ingezet voor MWh 86.896
energieopwekking
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2018

Waarvan ingezet Theoret ale
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor ac Eenheid
A : grondstof
energieopwekking

Aardgas 73.621.609 9.170.000 64.451.609 64.451.609 0 Nm3 ae
RWZI biogas 11.455.079 0 11.455.079 11.455.079 0 Nm3
Antraciet 6.169,317 0 6.169,317 6.169,317 0 ton
Cokeskolen 31 0 31 31 0 ton

0000000119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>20855015

Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh
Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Addendum MEE-monitoring
Basisgegevens Addendum MEE-monitoring
Basisgegevens
Identificatie - Sector MEE Overige industrie
Besparingsopgave [TJ] 35,447
Verantwoordelijke namens deelnemer
Aanspreektitel |
Volledige naam |
E-mailadres nn
Telefoonummer |
Contactpersoon
Aanspreektitel |
Volledige naam |
E-mailadres SS
Telefoonummer |
Overzicht energiebesparingsmaatregelen
Gepland Wes Geplande finale Seereatseeriie Nog Nee
Maatregeltitel Verslagjaar Cat. Kwalificatie jaar in hoi EnergieBesparing noe = ii deed
… verslagjaar EnergieBesparing in in
gebruik TII [TJ] 2020 2021
Vervanging en
A 2017 Procesefficiency F 2020 Nee 45,390 TI 0,000 TI Ja Nwat.
Economizers

0000000120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>20855015

Bronswerk
stoomketel

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2018

Procesefficiency F

2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ

Ja

N.v.t.

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing
Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2017

Nee

PE(Procesefficiency)
Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Nee

Ja

N.v.t.

0,000

N.v.t.

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) Jaana)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124.000

0000000121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>20855015

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2018

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Geplande besparing (op jaarbasis) Werke ike total: Vespa rte (9)

jaarbasis)
Aardgas Nm3 ae 1.434.124,000

Resultaten

Categorie 2017 2018 2019 2020 2021
Besparingsopgave in 35,447 35,447 35,447 35,447 35,447
finale energie [TJ]
Geplande finale
besparing [TJ]
Gerealiseerde finale
energiebesparing NaN NaN NaN NaN NaN
[TJ]

0000000122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>20855015

Toelichtingen Addendum MEE-monitoring

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie | Opgestuurd door bedrijf
EEP Gereed voor invoer Ja
Algemene gegevens Geaccepteerd 04/06/2019 15:18:45 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 07/05/2019 14:58:05 Ja
MJA- en MEE-monitoring Geaccepteerd 23/07/2019 13:14:24 Ja
Oppervlaktewater binnenwater Geaccepteerd 19/06/2019 10:37:42 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 04/06/2019 15:19:42 Ja
Addendum MEE-monitoring Geaccepteerd 23/12/2019 12:10:23 Ja
Lucht Gecorrigeerd na geaccepteerd 02/01/2020 11:00:04 Ja
Afval Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja
Lokale thema's Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja
Energie algemeen Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja

0000000123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>