<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855013

Elektronisch

Milieujaarverslag 2016

09/08/2022
09:14:12

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855013

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2016
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 88 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855013

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Lamont

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855013

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: RC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

'Bronswerkketel’ ale
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.720 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 24.148.144 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faarechkt NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855013

Kooldioxide (CO2) 43.182.000 kg
NOx 12.162 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2016
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 8.713 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Gasmotor 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.415.041 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 181,9 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarveacht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.530.000 kg
NOx 8.147 kg
$02 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.165.016 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 128,5 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.845.000 kg
NOx 4.341 kg
SO2 43 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor Z' 2016

Basisgegevens

0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855013

Categorie:
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

Gasmotoren
2,5 MW
01-04-2010
6.429 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Gasmotor

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 1.375.882 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 175,8 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Stern NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.460.000 kg
NOx 7.656 kg
SO2 39 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 493.661 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 135,1 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2)

1.205.000 kg

NOx 1.934 kg

SO2 18,1 kg

Totaal stof’ 0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2016
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.006 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855013

Aardgas
Verbruik * 14.066.970 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 42,4 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0-1

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien dorth NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 25.155.000 kg

NOx 18.877 kg

so2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 754.126 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO? Factor 84,2 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOs-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)

0,01 gew. %

Jaargemiddelde
42,4 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

1.841.000 kg

NOx 927 kg

SO2 18 kg

Totaal stof 0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2016
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.465 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 12.040.546 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GI/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 16,9 g/GJ

0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855013

Gemiddelde SOx-concentratie 0-1
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0-1
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TPE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 21.531.000 kg
NOx 6.442 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 0 Nm3
Stookwaarde 0,029 GI/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOs-concentratie (als NO2) * 47 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taariracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 0 kg
NOx 0 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Airco's en Koelingen' 2016
Basisgegevens
Proces code 13P03

Omschrijving proces

Naam proces

Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en
airconditioning)

Airco's en Koelingen

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *
Hoeveelheid *

Eenheid *

Airco's en koelingen

stuks

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Emissies naar lucht (CO? en NOx ontbreken indien NMVOS
Se Jaarvracht
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
NMVOS 110 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering! 2016

Basisgegevens

Proces code
Omschrijving proces

Naam proces

13P04
Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)

Proceswater behandeling en zuivering

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *

Hoeveelheid *

Gezuiverd proceswater

0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855013

Eenheid *

m3

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk)
NH3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

NMVOS

Ji ht
aarvrac substof

31.200 kg

Emissietabel specifieke procesemissies

Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' 2016

Basisgegevens

Proces code

Omschrijving proces

Naam proces

13P01

Proces emissies

Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof
en bietengrond

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Productomschrijving *

Hoeveelheid *
Eenheid *

Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,
pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond

ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Divers, overig, diffuus

Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Fijn stof (<10 micrometer)
Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)

NH3

NMVOS

NOx

SO2

Totaal stof

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Jaarvracht ioe
7.521 kg
13.699.000 kg
562.045 kg
6.790 kg
13.106 kg
3.827 kg
424 kg

7.106 kg

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte

1.584.319 Nm3
0,03165 GJ/Nm3
56,5 kg CO2/GJ

gew. %

Antraciet

Verbruik *
Stookwaarde
CO? Factor

Zwavelgehalte

3.666 ton
29,3 GJ/ton
98,3 kg CO2/GJ

gew. %

Cokeskolen

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte

115 ton
28,6 GJ/ton
94 kg CO2/GJ

gew. %

Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)

Verbranding

Proces Totaal Totaal Totaal Totaal

0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855013

2016 2016 2016 2015 2014 2013
naam stof emissieinkg emissiein kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Kooldioxide (CO2) 100.749.000 13.699.000 114.448.000 125.659.000 = 142.112.000 108.122.000
NOx 60.486 3.827 64.313 99.563 112.889 94.593
$02 118,1 424 542,1 573,9 741,4 1.487,8
Totaal stof 0 7.706 7.706 17.478 26.221 6.564
NMVOS 13.216 13.216 26.687,65 39.450,45 11.920,5
NH3 37.990 37.990 36.110 48.127 44.231
Fijn stof (<10 micrometer) 7.521 7.521 17.003 25.503 6.420
Koolmonoxide (CO) 562.045 562.045 627.865 863.023 632.103
Fijn stof (<2,5 micrometer) 8.500
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 54.630.902
RWZI biogas Nm3 2.412.803
Antraciet ton 3.666
Cokeskolen ton 115
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 114.448.000
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 114.451.870

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Stofnaam Methode Bee Peis Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ki Code Ma ed Drempel Register (jaarvracht in incidenteel
kg)
Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 37.990 0
Andere vluchtige organische stoffen dan
m ek (NMVOS) M PER 10.000 NL 13.216 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 114.448.000 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 EU 562.045 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 64.313 0
Zwaveloxiden (SOx / SO2) M PER 20.000 - 542,1 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 NL 1.521 0
Totaal stof M PER 5.000 NL 7.706 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2016 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
CO2 108.558.000 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Emissiepunten: Lucht1 + 17/03/2017"

Laatste aanpassing gedaan dn op 17/03/2017
ACTUALISERENSTAND VAN ZAKEN EMISSIEPUNTEN

In het e- mjv heeftSUV toegezegd enkele bijzonderheden m.b.t. emissiepunten te
zullenactualiseren. Bij het opstellen van het e- mjv bleek dat het bedrijf niet depermissie
heeft om dergelijke zaken te wijzigen.

0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855013

Vervolgens heeftSUV contact opgenomen met de NEA om de zaken aan te passen. Op
grond vantechnische redenen is NEA niet in staat dit te doen. Voor meer details zie
hettekstfragment hieronder. Voor de emissies zelf heeft dit overigens geenconsequenties.

Beste (III,

Over de overige wijzigingen (inclusief verwijdering)kunnen we u als volgt informeren. Om
technische redenen kunnen de wijzigingenin de emissiepunten helaas pas bij de
eerstvolgende jaarwisseling definitiefworden doorgevoerd. Wij verzoeken u in de
‘Opmerkingen aan te geven welkewijzigingen u aan ons heeft doorgegeven, zodat uw
bevoegd gezag hiervan op dehoogte is. Mocht u in het nieuwe verslagjaar zien dat de
gegevens toch nietcorrect zijn verwerkt, neemt u dan even opnieuw contact op.

Mochtu verder nog vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
e-MJV-helpdesk

Helpdeskcordinator

T 31 (0)70 31 20360
REM 7 emiv.info| www.e-miv.nl
Postbus 63, 2260 AB Leidschendam, Nederland

'Procesemissies: Lucht2 # 11/09/2017'

Laatste aanpassing gedaan io _ IZ ZT op 11/09/2017

1. Wij zien in het eMJV dat de emissie vanNMVOS is gehalveerd t.o.v. de emissie in
2015. Kunt u deze afnameverklaren/toelichten?
A: De NMVOSkomen voor een belangrijke gedeelte uit de pulpdrogerij. Nu is er in 2016
veelminder pulp gedroogd dan in 2015 met navenant minder emissie. Dat verklaart
hetverschil.

1. De ER heeft geconstateerd dat u opbedrijfsniveau wel Totaal Stof en PM10 emissies
heeft gerapporteerd maar geenPM2.5 emissie. Omdat u via de Omrekentabel van de
database Fijn Stof de PM2.5 emissie van de Totaal Stof emissie kunt afleiden,
verzoeken wij u om dePM2.5 emissie te bepalen en in te voeren in het eMJV.

A: Wij hebbende Omrekentabel bestudeerd. Onze conclusie 1s dat die met name van
toepassingis voor metalen en cement en niet voor food en feed producten en dus niet
voorons bedrijf. Wij zijn daarom er niet toe overgegaan een waarde in te vullenmaar
uiteraard zijn we altijd beschikbaar voor nadere gedachtenuitwisseling

'Emissiepunten: Lucht3 # 11/09/2017"

0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855013

Laatste aanpassing gedaan door: B op 11/09/2017

1. Bij diverse installaties wordt hetemissiepunt 'Divers, overig, diffuus' gebruikt. Is het
mogelijk om een specifiekemissiepunt te gebruiken?

A: De lijst van emissiepunten is kritisch tegen het lichtgehouden en er zijn diverse
verbeteringen geformuleerd. Deze punten zijnopgenomen in de bijlage ‘Lijst van
emissiepunten. Wij kunnen zelf deemissiepunten binnen e- mjv niet wijzigen. Binnen e- mjv
zal dat gedaan moetenworden. Wij hebben daarom een mail e- mjv gericht.

Oppervlaktewater binnenwater

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater

gehele

inrichting pete

van emissies (boven de drempel).

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja
beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(228635 , 581816)
(53.217888 , 6.489586)
0,51 MJ/s of MW
251.396 m3

850.027 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2016

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
3,49 MJ/s of MW
2.418.373 m3
1.819.742 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2016

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Koningsdiep, bij Hoogkerk

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
3,8 MJ/s of MW

0 m3

1.693.739 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen gehele inrichting 2016
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 1.355 kg

N-kjeldahl 6.491 kg

N-nitraat (N-NO3) 542 kg

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

0000000032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855013

Stofnaam MCE Methode Gebruikte methode Drempel Reeister Totaal hoeveelheid
(E-PRTR bijlage 2) Code omschrijving P sn (jaarvracht in kg) incidenteel
Totaal fosfor M PER 5.000 - 1.355
Totaal stikstof M PER 50.000 - 7.033

Waarvan

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting oe

2016
ng

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie

(AWZI) van een andere inrichting?

ja

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 3.166 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting

2016

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode 7 Totaal hoeveelheid
(E-PRTR bijlage 2) s Code omschrijving a |e (jaarvracht in kg)

Waarvan
incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting

2016

Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

gehele inrichting inclusief

Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2016
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 750
on ee duurzame elektriciteit (exclusief MWh 68.834
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0

0000000033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855013

Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 9.708
Netto verbruik elektriciteit MWh 59.876
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2016
i Waarvan ingezet dace aks i
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 0 0 Nm3
RWZI biogas 0 0 Nm3
Antraciet 0 0 ton
Warmte 2016
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh 68.834
- aandeel voor eigen gebruik MWh 59.126
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh 0
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh 9.708
Geproduceerde warmte door WKK TJ 1.299
- aandeel voor eigen gebruik TJ 1.299
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ 296,72348885
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval
Verwijzingstabel Afval FAS ie 2016
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de ‘
drempelwaarde is overschreden? Ja
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (A WZI)? ja

0000000034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855013

E gehele
Gescheiden afgevoerd afval inrichting 2016
Recycling (Nuttige toepassing)

Afvalstroom Extern
gy ga Totaal — orx
Code Omschrijving G (ton/jaar) DS%
al pa 17 04 05 ijzer en staal Nee 159
ni pi 2001 01 papier en karton Nee 309
20 01 A F
21 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,164
02 01
03 02 01 03 afval van plantaardige weefsels Nee 20.776
E 06 16 06 01 loodaccu's Ja 0,037

20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
20 01 n s n
33 accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja 0,143

dergelijke batterijen en accu's bevatten
be ge 13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja 17,5
14 06 ' ; :

03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 3,417
08 01 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
en Ja 0,116
11 gevaarlijke stoffen bevat
fi 06 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee 0,037
oe 02 96 02 05 overige basen Ja 0,042
1605 16 05 06 labchemicalién die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze
: fi ces qi Ja 0,094
06  — bevatten, inclusief mengsels van labchemicalién
Totaal 21.265,55
Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
Totaal
vi * Of *
Code Omschrijving (ton/jaar) DS%
nd 1 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) Nee 192
20 03 i i
99 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval Nee 2.998
Totaal 3.190
Verbranden
Afvalstroom Extern Intern
ER = Totaal > vo; x Totaal , vo; x
Code Omschrijving onee) 0 (tonfear) DS%
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 0,591

stoffen zijn verontreinigd
ba od 17 02 01 hout Nee 32
13 08 A
99 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 5,941

Totaal 38,532 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvi G* Totaal poo, x Totaal py oo, x
ode  CAMSCATIPVINE, (ton/jaar) ° (ton/jaar) ?
by 17.02.03 kunststof Nee 17
1605 1605 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke

a Ja 0,345

04 stoffen bevatten

0000000035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855013

1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke

07 stoffen bestaan of deze bevatten a hen
5 OL 20 01 27 verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten Ja 0,11
19 09 A
99 19 09 99 niet elders genoemd afval Nee 0,41
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
: Se: Ja 1,471
10 is verontreinigd
Totaal 19,856 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling : Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E 7 (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 24.434,037 EU
D M Weging 49,41 EU
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gmlilte mea (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 21,513 EU
D M Weging 8,978 EU

Toelichtingen afval

‘Afval (EURAL): Afvall # 11/09/2017"

Laatste aanpassing gedaan door: | op 11/09/2017
Afval verschilopgave SUV- LMA

Een terechteconstatering van ODG/ Provincie: er is een fors verschil tussen de waarden
dieSUV aanlevert en de waarden die van LMA komen. We hebben er kritisch naargekeken
en de oorzaak ligt in de werkwijze die SUV hanteert.

Wij bestedenklussen bij voorkeur integraal uit. Een voorbeeld betreft de asbestsaneringen
waarbijde firma in kwestie niet alleen het technisch gedeelte voor zijn rekening neemtmaar
ook het afvoer en aflevering van afval. Dit gebeurt buiten ons om en dewaarden hiervan
zijn niet te traceren binnen SAP (ons bedrijfssysteem).

Hetzelfde geldtvoor bv. het reinigen van de onthardingsketels en het uitvoeren van
sloopwerk t.b.v.projecten.

Wij erkennen onzeverantwoordelijkheid in deze, maar aanpassing van de werkwijze is
complex. Dezeaanpassing (jaarlijkse doorgifte van afvalstoffen bij alle uitbestede klussen)
moetgoed afgestemd worden met alle teamleiders en afd. Inkoop.

Wij zijn drukbezig met een werkgroep om de aanpassing uit te voeren, maar het is
duidelijkdat dit geruime tijd zal kosten.

Wij verzoeken ODGen Provincie om tijd hiervoor. Uiteraard zijn wij altijd beschikbaar
voornadere afstemming.

Toelichtingen lokale thema's

0000000036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855013

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2016
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee
Watergebruik
Watergebruik
Waterinname
Grondwater voor koeling 0
Grondwater overige processen 0
Oppervlaktewater(totaal) 2.669.769
Leidingwater 66.867
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 1.943.256
TOTAAL waterinname 4.679.892
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 4.363.508
Lozing op riool 3.166
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 0
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 519.728
TOTAAL waterafvoer 4.886.402

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie)

gehele inrichting 2016

Ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf

Startjaar energieverbruik 2010
Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009- 7162
2012 (%) ,

EEP-nummer 2255

Contactpersoon monitoring

Telefoonummer
Status EEP Geaccepteerd
Indieningsjaar EEP 2016

Naam sector MEE Overige industrie

E-mailadres RTL

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving 2015 Eenheid 2016 Eenheid
Primair energiegebruik elektriciteit totaal 468,693 TJ 526,503 TJ
Primair energiegebruik aardgas 1.606,86 TJ 1.729,068 TJ
Primair energiegebruik warmte totaal 0 TJ 0 TI
Primair energiegebruik overig 64,896 TJ 56,218 TJ

0000000037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855013

Totaal primair energiegebruik 2.140,449 TJ 2.311,79 TJ

Referentie energiegebruik 2.501,571 TJ 2.830,2 TJ

Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index 200

Volume-effect 281.2 TJ

Dekkingsgraad 100 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2015 Eenheid 2016 Eenheid

Totaal primair energiegebruik 2.140,449 TJ 2.311,79 TJ

Procesmaatregelen 0 TJ 0 TJ

Ketenmaatregelen 140,935 TJ 133,311 TJ
Productieketen 138,065 TJ 133,311 TJ
Productketen 0 TJ 0 TJ

Duurzame energie 373,9 TJ 312,2 TJ
Eigen opwekking 373,9 TJ 312,2 TJ
Inkoop 0 TJ 0 TJ

Invloedsfactoren 2016

Invloedsfactor: Vergrote invoer rietsuiker in proces

Categorie

D: bedrijfsintern, grondstofsamenstelling

Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar 110

Besparend of Ontsparend?

Besparend

Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen

in verslagjaar

gehele inrichting

Gepland T Geplande Werkelijke ENNE NEA
E Aul ype E 3 Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving jaar in trevel besparing besparing [4] [TJ]
gebruik = #a'reee [TJ] [TJ] ?
Procesefficiency
Duurzame energie
Biomassa
Gebruik biogas uit Aanvullend op
eigen WKK EEP en ' 4
Onderbouwing Energiebesparing
5 Werkelijke besparing Toekenning aan Pena de ge
odd (op jaarbasis) eigen inrichting [%] hals,
Ps 5 Stl Nederland [%]

Primaire energie TJ 56,2 100 100

Vergistingsinstallatie 2013 Zeker 256,000012 256 0 0
Onderbouwing Energiebesparing
Werkelijke besparing Toekenning aan van de
PREMIA (op jaarbasis) eigen inrichting [%] PESO 12
Ps sen inrichiing 10) Nederland [%]

Primaire energie TJ 256 100 0

Ketenefficiency

Optimalisatie distributie en mobiliteit

0000000038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855013

Bedrijven van een 2-
de biogasmotor Langlopend 44 0 0
Onderbouwing Energiebesparing
5 Werkelijke besparing Toekenning aan Percentage bids de
Serta Sines (op jaarbasis) eigen inrichting [%] endet,
Ps 5 EA Nederland [%]
Primaire energie TJ 44 100 0
Boordcomputer 2014 Zeker 0,78 0,025 0 0
Onderbouwing Energiebesparing
> Werkelijke besparing Toekenning aan m van He
at e (op jaarbasis) eigen inrichting [%] beans 2
PJ 5 Stl Nederland [4]
Gas-/dieselolie ton 0,58 100 100
— 2014 Zeker 1,15 1,586 0 0
chauffeurs
Onderbouwing Energiebesparing
E Werkelijke besparing Toekenning aan dites van We
sat sie cl 3h (op jaarbasis) eigen inrichting [%] eha
Ps 6 81) Nederland [4]
Gas-/dieselolie ton 36,722 100 100
Optimalisatie productafdanking en - herverwerking
Hetgehulle SIKSAP ns Zeker 2,699745 57 0 0
uit digestaat
Onderbouwing Energiebesparing
3 Werkelijke besparing Toekenning aan PAGE eg de
ERE (op jaarbasis) eigen inrichting [%] pees
Ps | 6 Stl Nederland [4]
Primaire energie TJ 2,7 100 100
Materiaalbesparing en -verbetering
Minter gcdrorgte oja Wierd, Hi 85 0 0
pulp door vergister
Onderbouwing Energiebesparing
E > Werkelijke besparing Toekenning aan le li ae
adsl did (op jaarbasis) eigen inrichting [Zo] Sere in
Ps 6 81% Nederland [%]
Primaire energie TJ 85 100 100
Vermindering energieverbruik tijdens productgebruik
Suufeenpshalie 2016 Zeker 33,0002 0 0 0
verhogen
Onderbouwing Energiebesparing
A Werkelijke besparing Toekenning aan A pare te
Energiedrager (op Roebel : inrichting 1%] besparing in
op jaarbasis eigen inrichting [%, Nederland [%]
Aardgas Nm3 0 100 100
Gas-/dieselolie ton 0 100 100
Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2016
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

0000000039
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855013

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2016
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 749,894
eend duurzame elektriciteit (exclusief MWh 68.833.535
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 9.707,814
Netto verbruik elektriciteit MWh 59.875,615
eenden — waarvan ingezet voor MWh 59.875,615
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2016
i Waarvan ingezet Tere ake i
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor — grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 54.630.904 54.630.904 0 Nm3
RWZI biogas 2.412.803 2.412.803 0 Nm3
Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring
‘Historie MEE'
Er zijn in deze module historische maatregelen toegevoegd door RVO.nl
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 31/05/2017 09:58:35 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 03/05/2017 11:40:54 Ja
Lucht Gecorrigeerd na geaccepteerd 26/01/2018 10:48:16 Ja
Afval Geaccepteerd 04/12/2017 15:29:35 Ja
Lokale thema's Geaccepteerd 31/05/2017 09:58:38 Ja
MJA- en MEE-monitoring Historie invoer 05/10/2018 19:57:14 Ja
Energie algemeen Geaccepteerd 28/04/2017 14:04:52 Ja
Oppervlaktewater binnenwater Geaccepteerd 19/05/2017 10:40:39 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 31/05/2017 09:58:36 Ja

0000000040
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>