<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855016

Elektronisch

Milieujaarverslag 2019

09/08/2022
09:08:20

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855016

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2019
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 88 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855016

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: I MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 4 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Huurketels

Type: Puntbron
Hoogte: 26 m
Uitstroomopening: 0,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 13,6 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Lamont

0000000126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855016

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53,213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: RC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 10 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 44 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Bronswerkketel' an
Basisgegevens

Categorie: Stoomketels

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.375 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

0000000127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855016

Bronswerk

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)
NOx
SO2

Aardgas
Verbruik * 26.376.807 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 16,8 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien irr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 47.251.000 kg
NOx 14.025 kg
$02 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 3.912.090 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO? Factor 84,2 kg CO2/GI

0 gew. %

Jaargemiddelde
16,8 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

7.948.000 kg
1.586 kg
337 kg

Verbrandingsproces van installatiegroep 'CV- ketels'

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

2019

Basisgegevens

Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

CV- installaties
4 MW
01-01-2017
1.960 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

CV-ketels

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 889.892 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

0000000128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855016

Concentraties
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Jaargemiddelde
19,8 g/GJ
0 mg/m3
0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

Kooldioxide (CO2) 1.594.000 kg
NOx 558 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2019
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2010
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.324 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Gasmotor 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 932 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 181,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 1.670 kg
NOx 5 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.066.600 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 78 g/GI
Gemiddelde SOx-concentratie 1 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien rn NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2)
NOx
$02
Totaal stof

2.167.000 kg
1.210 kg

39 kg

0 kg

0000000129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855016

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 58' 2019
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst); 1.957 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Huurketels 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.506.807 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15,8 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saarvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.699.000 kg
NOx 754 kg
RWZI biogas
Verbruik * 223.483 Nm3
Stookwaarde 0,0241 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,8 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien enh NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 454.000 kg
NOx 85 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Huurketel 59' 2019
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,8 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-09-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.768 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Huurketels

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

0000000130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855016

Aardgas
Verbruik * 1.361.287 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 20,4 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien dorth NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 2.439.000 kg
NOx 879 kg
RWZI biogas
Verbruik * 201.900 Nm3
Stookwaarde 0,0241 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 20,4 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faarveaché NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 410.000 kg
NOx 99 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2019
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.856 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 12.343.301 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien acevrache NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

0000000131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855016

Kooldioxide (CO2) 22.112.000 kg

NOx 6.759 kg

SO2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 1.830.703 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)

0 gew. %

Jaargemiddelde
17,3 g/GI
1 mg/m3

0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

3.720.000 kg

NOx 764 kg
$02 286 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2019
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.437 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 14.781.886 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Waariracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2) 26.480.000 kg

NOx 7.345 kg

SO2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 2.192.383 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ

0000000132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855016

Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) eet päis
Kooldioxide (CO2) 4.454.000 kg
NOx 831 kg
SO2 344 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Airco's en Koelingen' 2019
Basisgegevens
Proces code 13P03

RSENS BIOCES airconditioning)

Naam proces Airco's en Koelingen

Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en

Productomschrijving * Airco's en koelingen
Hoeveelheid *
Eenheid * stuks
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO: en NOx ontbreken indien Taatvracht NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
NMVOS 16,8 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering' 2019
Basisgegevens
Proces code 13P04
Omschrijving proces Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)
Naam proces Proceswater behandeling en zuivering
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Productomschrijving * Gezuiverd proceswater
Hoeveelheid *
Eenheid * m3
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO; en NOx ontbreken indien NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) ua substof
NH3 37.502 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' 2019
Basisgegevens
Proces code 13P01

0000000133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855016

Omschrijving proces Proces emissies

Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof

Naam proces en bietengrond
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,

schie ®
Prachochominatieayving pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond

Hoeveelheid *

Eenheid * ton

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) hk substof
Fijn stof (<10 micrometer) 7.112 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 1.106 kg
Kooldioxide (CO2) 17.463.000 kg
Koolmonoxide (CO) 662.798 kg
NH3 603 kg
NMVOS 13.851 kg
NOx 3.788 kg
SO2 597 kg
Totaal stof 7.902 kg
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.558.385 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Antraciet
Verbruik * 5.038 ton
Stookwaarde 29,3 GJ/ton
CO2 Factor 98,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Cokeskolen
Verbruik * 60 ton
Stookwaarde 28,6 GJ/ton
CO2 Factor 94 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2019 2019 2019 2018 2017 2016
naam stof emissie in kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Kooldioxide (CO2) 121.729.670 17.463.000  139.192.670 173.009.240 128.594.000 114.448.000
NOx 34.900 3.788 38.688 48.528 39.188 64.313
$02 1.006 597 1.603 2.194 604 542,1
Totaal stof 0 7.902 7.902 18.270 11.794 7.706
NMVOS 13.867,8 13.867,8 29.141,25 19.002,89 13.216
NH3 38.105 38.105 48.214 33.658 37.990
Fijn stof (<10 micrometer) 7.112 7.112 17.794 11.490 7521
Koolmonoxide (CO) 662.798 662.798 915.081 629.937 562.045

00000001 34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855016

Fijn stof (<2,5 micrometer) 1.106 1.106 10.000 5.000

Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 ae 58.819.297
RWZI biogas Nm3 9.427.159
Antraciet ton 5.038
Cokeskolen ton 60
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 139.192.670
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 139.192.520

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Stofnaam Methode aan hoeveel Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) — Code (e HK (jaarvracht in incidenteel
omschrijving ke)

Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 38.105 0
Andere vluchtige organische stoffen dan

methaan (NMVOS) M PER 10.000 NL 13.867,8 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 139.192.670 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 EU 662.798 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 38.688 0
Zwaveloxiden (SOx / SO2) M PER 20.000 - 1.603 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 NL 7.112 0
Totaal stof M PER 5.000 NL 7.902 0
Emissiehandel

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2019 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht

C02 120.438 kg
Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

"Lucht1 # 07/07/2020'

Laatste aanpassing gedaan door: | op 07/07/2020

Bijlage over lucht toegevoegd

Oppervlaktewater binnenwater

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater Eele 2019

inrichting

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te ja
beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

van emissies (boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y): (228635 , 581816)
Locatie emissiepunten (N,O): (53.217888 , 6.489586)
Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 0,48 MJ/s of MW
Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 236.741 m3

0000000135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855016

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

723.016 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2019

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)

Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
4,23 MJ/s of MW
2.716.110 m3
2.229.835 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2019

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Koningsdiep, bij Hoogkerk

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 6 MJ/s of MW
Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 0 m3
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.045.184 m3
Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2019
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 1.537,4 kg
N-kjeldahl 7.194 kg
N-nitraat (N-NO3) 719 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Rijgen MC Neale Genie ated range Reiser MR Maman
Totaal fosfor M PER 5.000 - 1.537,4
Totaal stikstof M PER 50.000 - 7.913

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

‘Oppervlaktewater binnenwaterl + 26/06/2020'

Laatste aanpassing gedaan door: BEN op 26/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: 00999999 24/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: LEI. 24/06/2020

‘Oppervlaktewater binnenwater? # 26/06/2020'

Laatste aanpassing gedaan door: 00999999 26/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: AI, 24/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: A. 24/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: PR 24/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: Po op 24/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: 09099999 24/06/2020

0000000136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855016

‘Oppervlaktewater binnenwater: Oppervlaktewater binnenwater3 # 26/06/2020"

Laatste aanpassing gedaan door: | op 26/06/2020
Laatste aanpassing gedaan door: | op 26/06/2020

Zie bijlage mbt koelwater

Waterzuivering buiten inrichting
gehele

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting inrichting 2019

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 2.893 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2019
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode Totaal hoeveelheid Waarvan

(E-PRTR bijlage 2) ae Code omschrijving Esa | REC (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2019
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

Energiegebruik (primaire energie) kel s
Elektriciteit 2019
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 11.765
err duurzame elektriciteit (exclusief MWh 63.678
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.831
Netto verbruik elektriciteit MWh 71.612

0000000137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855016

Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2019
i Waarvan ingezet Ingezet als i
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 67.466.602 8.424.900 59.041.702 59.041.702 0 Nm3 ae
RWZI biogas 9.427.159 0 9.427.159 9.427.159 0 Nm3
Antraciet 5.038 0 5.038 5.038 0 ton
Cokeskolen 60 0 60 60 0 ton
Warmte 2019
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik
Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh 63.678
- aandeel voor eigen gebruik MWh 59.847
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh 0
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh 3.831
Geproduceerde warmte door WKK TJ 0
- aandeel voor eigen gebruik TJ
- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ
- waarvan afgeblazen TJ
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ -1.458,0114497
Toerekening besparing
De WKK-installatie staat Binnen de inrichting
Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval
Verwijzingstabel Afval eels 5 2019
inrichting
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de '
drempelwaarde is overschreden? JA
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval Tikas 2019
Recycling (Nuttige toepassing)

0000000138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855016

Afvalstroom

Code Omschrijving =

B Be 17 04 05 ijzer en staal Nee

Di Ol 20 01 O1 papier en karton Nee

19 12 ;

09 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) Nee

2001 A :

>| 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja

02 01 ,

03 02 01 03 afval van plantaardige weefsels Nee

i me 16 06 01 loodaccu's Ja

13 02 . .

08 13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja

14 06 ä ‘

03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja

A Pe 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee

1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee Ja

10 is verontreinigd

1605 1605 06 labchemicalién die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze Ja

06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicalién

08 01 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere J

11 gevaarlijke stoffen bevat a

be bk 06 01 06 overige zuren Ja

06 13 A .

02 06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02) Ja

08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere

5 Ja

09 gevaarlijke stoffen bevat

0201 0201 06 dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), lee

06 afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

8 ol 20 01 28 niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars Nee

B Gl 15 01 04 metalen verpakking Nee

1601 ed A i s

14 16 01 14 antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten Ja

17 06 : z : A

04 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal Nee

1307 A A :

03 13 07 03 overige brandstoffen (inclusief mengsels) Ja
Totaal

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)

Afvalstroom

Code Omschrijving G*

2003 ‘ ze

99 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval Nee
Totaal

Verbranden

Afvalstroom

Code Omschrijving i

1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde

02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja

stoffen zijn verontreinigd
al 02 17 02 01 hout Nee

Extern
Totaal
(ton/jaar)

200,25
92,6
3.827
0,09
19.727
0,07
7,46
1,35
0,19
0,38
0,04
0,46
0,46
4,48
0,14
1,29
0,93
0,09
0,44
2,16
0,03

23.866,91

Extern
Totaal
(ton/jaar)

21,03
21,03
Extern

Totaal
(ton/jaar)

0,02

DS%*

DS%*

DS%*

Intern
Totaal
(ton/jaar)

DS%*

0000000139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855016

Totaal 52,22 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin G* Totaal psy» Totaal ps»
JVS (ton/jaar) ii (ton/jaar) 5
al 08 17 02 03 kunststof Nee 29,67
oo Ma 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 4,72
1605 1605 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke
4 Ja 0,16
04 stoffen bevatten
1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke I 0.62
07 _stoffen bestaan of deze bevatten a 2
oo 03 08 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,16
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd Nee 323.42
04 bouw- en sloopafval
Totaal 358,75 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E a (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 23.872,54 EU
D M Weging 405,45 EU
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E SAE (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 15,4 EU
D M Weging 5,52 EU
Toelichtingen afval
"Afvall # 06/07/2020"
Laatste aanpassing gedaan door: | op 06/07/2020
Bijlage mbt afval toegevoegd
. A '
Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Lokale Thema's
Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2019
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee
Watergebruik
Watergebruik
Waterinname
Grondwater voor koeling 0
Grondwater overige processen 0

0000000140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855016

Oppervlaktewater(totaal) 2.952.851
Leidingwater 42.355
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 1.734.053
TOTAAL waterinname 4.729.259
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 4.998.035
Lozing op riool 2.893

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib
TOTAAL waterafvoer 5.000.928

EEP

Basisgegevens EEP

Basisgegevens EEP - Algemene gegevens

MJA/MEE-sector MEE Overige industrie
EEP nummer 2255

Contactpersoon MJA/MEE

naam mn

E-mailadres nn

Telefoonummer P|

Contactpersoon EEP

naam | 099 |

E-mailadres nn
nn

Telefoonummer

Maakt dit EEP onderdeel uit van de concernaanpak? Nee
Heeft dit EEP een vertrouwelijke status? Ja
Is de organisatie in het kader van artikel 8 van de EED verplicht een energie-audit uit te voeren, in geval het geen Ja
deelnemer zou zijn aan het MJA- of MEE-convenant?

Is de organisatie in het kader van artikel 14 van de EED verplicht een kosten-batenanalyse uit te voeren? Nee
Basisgegevens EEP - Voorgenomen besparing

Basisjaar 2015
Bijbehorend primaire-energiegebruik 2.140,449 TJ
Afwijkend basisjaar

Bijbehorend primaire-energiegebruik 1.631,956 TJ
Primaire-energieverbruik basisjaar indien afwijkend of niet bekend in e-MJV TJ

Energiezorg - Stand van zaken

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 50001-systeem? Nee

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 14001-systeem met energiezorg daarin 7
geintegreerd?

Uw organisatie heeft een gecertificeerd energiezorgsysteem. U hoeft de vereenvoudigde
basischeck energiezorg niet in te vullen. Voeg wel de directiebeoordeling energiezorg uit Voor de directiebeoordeling
uw systeem als bijlage toe aan het e-MJV. Facultatief kunt u hieronder op het energiezorg zie bijlage 3 van de
energiezorgsysteem reflecteren én aangeven op welke wijze het systeem nog kan worden bijgevoegde rapportage
verbeterd.

Energiezorg - Vereenvoudigde basischeck

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Basisvragen

1. Is er de afgelopen drie jaar een (thermografische)

: B an Ja
inspectie van de isolatie uitgevoerd?

0000000141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855016

2. Zijn de warme en koude flenzen en appendages voor
zover mogelijk en van toepassing geïsoleerd?

3. Worden de condenspotten regelmatig onderhouden en
worden deze indien nodig vervangen?

4. Zijn de luchtkoelers het afgelopen jaar gereinigd?

5. Is het persluchtsysteem het afgelopen jaar
gecontroleerd op lekkages en zijn die zo nodig
gerepareerd?

6. Zijn de afgelopen drie jaar de leidingsystemen en
luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen)
gecontroleerd op verstoppingen, opbouw kalkaanslag en
vuil?

7. Wordt er efficiënt (hoogfrequent fluorescent of led)
verlicht met verlichting die meer dan 2.500 uur per jaar
aan staat?

Is vervanging van lang aan staande onzuinige verlichting
door energie-efficiënte verlichting gepland voor de EEP-
periode 2017-2020?

8. Worden bij vervanging van elektromotoren
hoogefficiénte nieuwe elektromotoren toegepast?

9. Is er onderzocht of een rookgascondensor kan worden
geplaatst bij de stoomketel?

10. Is er onderzocht of de huidige sturing van pompen of
ventilatoren kan worden vervangen door een
frequentieregeling?

11. Is de werking van de klimaatregeling het afgelopen
jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van
energieprofielen?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

12. Is er onderzocht of de isolatiewaarde van de
gebouwschil kan worden verbeterd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

13. Is de installatie zowel waterzijdig als luchtzijdig
ingeregeld en gebalanceerd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

14. Wordt er hoogefficiënte (> 70 %)
warmteterugwinning uit ventilatielucht toegepast?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

Nee

Ja

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Selectieproces

Geef een beschrijving van de
besparingsmogelijkheden die u heeft
onderzocht en onderbouw hoe u deze heeft
geïdentificeerd.

Geef aan welke
energiebesparingsmogelijkheden zijn
afgevallen en waarom.

Zie hoofdstuk 5 in samenwerking met adviesbureau KWA bedrijfsadviseurs

Tijdens het selectieproces zijn de maatregelen generieke maatregelenlijst en
de branche specifieke maatregelenlijst doorgenomen op operationele en
financiële haalbaarheid (zie hoofdstuk 5). Tevens is er een brainstorm met
de belangrijkste stakeholders gehouden om de aanvullende maatregelen te

0000000142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855016

identificeren. De maatregelen die zijn afgevallen, zijn dat omdat ze niet
operationeel of financieel haalbaar waren.

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Maatregeltitel Cat. Kwalificatie Jaar Bron Besparing[TJ] hin
Best] vennen ote Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
biogasmotor
egen valk ae Ketenefficiency Zeker 2020 e 4,088 0,191%
retourbevrachting
Boordcomputer Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
detentie Procesefficiency Zeker 2018 e 1,772 0,083%
diksapcampagne
Freqhentieregeling op Proosselfidenay Zeker 2020 e 4,714 0,22%
ketelvoedingswaterpompen
Ereguenlisregelingleepassen op: mement Zeker 2017 e 1,997 0,093%
verbrandingsventilatoren
Gebruik biogas uit eigen WKK mma Langlopend c 0 0%
energie
en Pestwartits Procesefficiency Zeker 2017 e 1,814 0,085%
carbonatatiedampen
Hergebruik stikstof uit digestaat Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
MIISI gedroogde pulp doer Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
vergister
Monitoren chauffeurs Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
ze s Duurzame é
Rijden op biogas (CNG en LNG) rn Langlopend c 0 0%
Uitbreiding biogas productie op Duurzame ‘i
basis van SDE 2014 energie Zeker 2020 e 259,53 12,125%
Vergistingsinstallatie Tupik Langlopend c 0 0%
energie
Verhogen Laadvermogen Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Vergen Eeretbonil Procesefficiency Zeker 2020 e 30,856 1,442%
proceswaterreiniging tgv MR 3
Verlagen hoeveelheid te drogen
bietenpulp tgv uitbreiding Procesefficiency Zeker 2020 e 64,874 3,03 1%
biomassavergister
enenmen dump Procesefficiency Zeker 2017 e — 6,765 0,316%
warmtewisselaar op damp 2
VASA Procesefficiency Zeker 2017 e 0 0%

warmtewisselaar op damp 2

Geplande energiebesparingsmaatregelen

Bedrijven van een 2- de

Maatregeltitel biogasmotor Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Ketenefficiency SubCategorie
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Optimalisatie distributie en
mobiliteit

Type

0000000143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855016

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen at i
E g (% jj 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
5 Energiedrager en Gen jade
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 5 e
jaarbasis)
Maatregeltitel Begint deelden Ki Omschrijving

in de retourbevrachting

0

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855016

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Eigen
Ketenefficiency SubCategorie Op kaale tarieven
mobiliteit
Zeker
Soort
voorwaarde
2020
Percentage
van de
50 besparing in 100
Nederland
(%)

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van

Type

Efficiënte planning

en belading

0000000145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855016

losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
REDENEN ‚oss 0 220.365 ji 0.191
[TJ] > CO2-uitstoot ~~” BORE:
(%)
(ton)
5 Energiedrager en oP bind
Energiedragers : besparing (op
eenheid : 5
jaarbasis)
Primaire energie TJ 8,177
Maatregeltitel Boordcomputer Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie plaaten Type

mobiliteit

0000000146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>20855016

Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen 100
an oo 100 besparing in
Inriehting (7 Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
5 Energiedrager en Ge en
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E :
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
E Energie Monitoring De
Maatregeltitel Systeem diksapcampagne Omschrijving
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin og
gebruik
‘ s Percentage
Toekenning aan eigen 100 van de

inrichting (%)

besparing in

100

Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
lastig hard te bepalen.
Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

Energiezorg en
gedragsmaatregelen

100

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

0

Gedragsmaatregelen
/ energiemonitoring

0000000147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>20855016

Nederland
(%)
Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
Onderbouwing _ lastig hard te bepalen.
energiebesparing _Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/ suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing L772 vermeden
[TJ] ° CO2-uitstoot
(ton)
> Geplande
s Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E 3
jaarbasis)
Aardgas Nm3 56.000
Maatregeltitel Frequentieregeling op

ketelvoedingswaterpompen

Voorgenomen
besparing 0.083
(%)

99.963

Door frequentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens

Omschrijving over de bedrijfsvoering. De

simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW,
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen á 69 kW = 82.800
kWh Totale energie

0000000148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>20855016

besparing = 538.300
608.400 kWh

Bron Eigen

Kwalificatie Zeker

Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in

gebruik one

Percentage
van de
100 besparing in 100
Nederland
(%)

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Door frequentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW =455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen ä 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Jaarlijks
Geplande besparing 4714 vermeden
[TJ] ° CO2-uitstoot

(ton) (%)

Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type

Voorgenomen
351.668 besparing 0.22

Pompsystemen

0000000149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>20855016

E Geplande
; Energiedrager en
Energiedragers i besparing (op
eenheid : E
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 550
Door frequentieregeling
toe te passen op
Frequentieregeling verbrandingsventilatoren
Maatregeltitel toepassen op Omschrijving kan in deellastsituatie
verbrandingsventilatoren worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „07
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Maude
gnd (9 n 100 besparing in 100
ei Nederland
(%)
Door freguentieregeling
toe te passen op
8 verbrandingsventilatoren
Onderbouwing 3 rat
mievvich He kan in deellastsituatie
energiebesparing worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 1.997 vermeden 148.979 JOA EN 0.09
[TJ] ° CO2-uitstoot i 0 093
(ton)
a Energiedrager en op tan
Energiedragers : besparing (op
eenheid a 2
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 233
5 Gebruik biogas uit eigen eos
Maatregeltitel WKK 5 8 Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Procesventilatoren

0000000150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20855016

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

100

0

Energiedragers

Energiedrager en
eenheid

Primaire energie TJ

0

Percentage
van de
besparing in 100
Nederland
(%)

Jaarlijks
vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

Geplande
besparing (op
jaarbasis)

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

Hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen

Eigen
Procesefficiency

Zeker

2017

100

Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
bespaard aardgas. Op basis

Omschrijving van een berekende
pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar

SubCategorie Procesmaatregelen

Soort
voorwaarde

Percentage
van de
besparingin 100
Nederland
(%)

Het hergebruik restwarmte

carbonatatiedampen

bespaard aardgas. Op basis

van een berekende

pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300

Nm3 per jaar

1,814

Jaarlijks
vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

102.284

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type Overig

Voorgenomen
besparing 0.085
(%)

0000000151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>20855016

E Geplande
; Energiedrager en
Energiedragers i besparing (op
eenheid 2 e
jaarbasis)
Aardgas Nm3 57.300
Maatregeltitel oe seit ait Omschrijving
igestaat
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Optimalisatie
Categorie Ketenefficiency SubCategorie productafdanking en -
herverwerking
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ee:
inrichting (%) 100 besparing in 100
Bhs Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing ¢ vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
: Energiedrager en oe inne
Energiedragers E besparing (op
eenheid 5 2
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Mintle gelang pulp Omschrijving
door vergister
Bron Continuering
Categorie Ketenefficiency SubCategorie tea Dee =
verbetering
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

0000000152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>20855016

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen at i
E (9 jj 100 besparing in 100
kl Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks v
j oorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden 0 lessee 0
[TJ] CO2-uitstoot (e %) 8
(ton) g
5 Energiedrager en Gp Tande
Energiedragers ; besparing (op
eenheid i :
jaarbasis)
Maatregeltitel Monitoren chauffeurs Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie | | Ketenefficienc B Optimalisatie distributie en AAE
8 y 5 mobiliteit yp
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen aaa
inrichting (%) 100 besparing in 100
I Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

0000000153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>20855016

Jaarlijks Vaercencined
Geplande besparing 0 vermeden eee be
[TJ] CO2-uitstoot os 5
(ton) Ke)
E Energiedrager en eb a
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel rd el ENG Omschrijving
LNG)
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekennin: n eigen nan
iens ja 2 (9 x) EE 100 besparing in 100
Bis Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
ALA Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden i 5 aoe
[TJ] CO2-uitstoot a
(ton) (70)
8 Geplande
2 Energiedrager en Ä
Energiedragers E besparing (op
eenheid : A
jaarbasis)
Het gaat om een
Uitbreiding biogas gedaen E
M : : i «. … biogasproduktie van 8,2
aatregeltitel productie op basis van Omschrijving — . :
SDE 2014 miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Bron Eigen
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

2020

0

0

Overig

0000000154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>20855016

Percentage
Toekenning aan eigen van de
ii an aC fe) BEN 100 besparing in 100
8 (7 Nederland
(7%)
Het gaat om een
additionele
Onderbouwing — biogasproduktie van 8,2
energiebesparing miljoen Nm3 ae. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 259,53 CO2-uitstoot 14637.492
(ton)
A Energiedrager en ek lade
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 2 8
jaarbasis)
Aardgas Nm3 8.200.000
Maatregeltitel Vergistingsinstallatie Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekennin: n eigen ja
ja ki 200) 100 besparing in 0
ee Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Geplande
E Energiedrager en s
Energiedragers : besparing (op
eenheid E >
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Verhogen Laadvermogen Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
Bron het totale energiegebruik

van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In

Voorgenomen
besparing 12.125
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>20855016

overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord

niet meer op te voeren. Om

de administratieve last te

bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen et de 5
inrichting (%) 100 besparing in
Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
A Geplande
e Energiedrager en 4
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid :
jaarbasis)
Verlagen E-verbruik
Maatregeltitel proceswaterreiniging tgv Omschrijving
MR 3
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Optimalisatie distributie en

mobiliteit Type

100

Voorgenomen
besparing
(%)

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
cirea 0,6 kWh kg CZV.
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh

Procesmaatregelen Type

0

Waterzuivering /
afvalwater /
waterdistributie

0000000156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>20855016

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „50
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ane be 5
inrichting (%) 100 besparingin 100
Nederland
(%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
Onderbouwing circa 0,6 kWh kg CZV.
energiebesparing Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 30.856 vermeden 301.828 ee
[TJ] , CO2-uitstoot i e
(ton) (7)
A Energiedrager en e ae
Energiedragers 3 besparing (op
eenheid 5 3
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 3.600

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in
gebruik

Verlagen hoeveelheid te
drogen bietenpulp tgv
uitbreiding
biomassavergister

Eigen
Procesefficiency

Zeker

2020

SubCategorie Procesmaatregelen

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
minder bietenpulp worden
gedroogd. In de campagne
zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3

Omschrijving

Type

Soort

voorwaarde

1.442

Droogprocessen

0000000157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>20855016

Percentage
Toekenning aan eigen von de
asi (% , 100 besparing in 100
8 Nederland
(%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
Onderbouwing minder bietenpulp worden
energiebesparing gedroogd. In de campagne
zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaariijks Voorgenomen
Geplande besparing vermeden 5
[TJ] 64,874 CO2-uitstoot 3658.866 ae 3.031
(ton) 7
5 Geplande
: Energiedrager en
Energiedragers : besparing (op
eenheid = :
jaarbasis)
Aardgas Nm3 2.049.716
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
e het rendement van
Venker dp warmteuitwisseling fors
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving toe. De besparing die
2 i ä
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Warmtewisselaars
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 7
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen ran de
inrichting (%) 100 besparing in 100
KAA Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
Onderbouwing == dunsap warmtewisselaar
energiebesparing wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar

0000000158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>20855016

866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
warmteuitwisseling fors
toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
Jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van

Warmtewisselaars

337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden Perch
[TJ] 6,765 CO2-uitstoot 379.516 A 0.316
(ton)
2 Energiedrager en arp wands
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid : 8
jaarbasis)
Primaire energie TJ 6,765
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
A het rendement van
Vernieuwen dunsap RES SJ
a a …… » , Warmteuitwisseling fors
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving : :

2 toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.

Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin — [17
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Pae
inrichting (%) 100 besparing in 100
8 Nederland
(%)

Bij vernieuwen van de

dunsap warmtewisselaar

wordt de oppervlakte

vergroot van 517 m2 naar

Onderbouwing 866 m2. Hiermee neemt
energiebesparing — het rendement van

warmteuitwisseling fors
toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per

0000000159

</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>20855016

jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van

337 MWh door minder
elektriciteitsex port.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
é Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden bnn 0
[TJ] CO2-uitstoot (e 246) E
(ton) 5
A Geplande
Energiedragers ne es ee besparing (op
eenheid : 5
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 0
Aardgas Nm3 0
Bijlagen

De EEP-bijlage - Reguliere deelnemer is ingevuld, ondertekend en toegevoegd aan het e-MJV.
De EEP-bijlage - Directiebeoordeling energiezorg is ingevuld en toegevoegd aan het e-MJV.

Ja
Ja

Resultaten

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE

gehele inrichting 2019

Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie)

ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Naam sector
Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf
Startjaar energieverbruik

Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009-
2012 (%)

EEP-nummer
Contactpersoon monitoring
E-mailadres
Telefoonummer

Status EEP

Indieningsjaar EEP

MEE Overige industrie
28/03/2018
2006

7,162

2255
Geaccepteerd
2016

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving

2018 Eenheid 2019

Eenheid

Primair energiegebruik elektriciteit totaal
Primair energiegebruik aardgas

Primair energiegebruik warmte totaal
Primair energiegebruik overig

Totaal primair energiegebruik

Referentie energiegebruik

749,335 TJ
2.039,893 TJ
0 TJ 0
448,551 TJ
3.237,779 TJ
3.452,844 TJ

73,255

2.830,2

368,982
2.310,907

1.868,67

TJ
TJ
TI
TI
TJ
TJ

Verandering energiegebruik 2018 - 2019 onverklaard [TJ]

Verandering energiegebruik 2018 - 2019 onverklaard relatief (%)

2660.9
115:1

Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index

200

0000000160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>20855016

Volume-effect -583.9 TJ

Dekkingsgraad 99.7 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2018 Eenheid 2019 Eenheid

Totaal primair energiegebruik 3.237,779 TJ 2.310,907 TJ

Procesmaatregelen Lae. TJ 0 TJ

Ketenmaatregelen 122,435 TJ 85,455 TJ
Productieketen 122,435 TJ $5,455 TJ
Productketen 0 TJ 0 TJ

Duurzame energie 586,48 TJ 629,648 TJ
Eigen opwekking 573,934 TJ 629,648 TJ
Inkoop 12,546 TJ 0 TJ

| Energiezorg (MJA) - Stand van zaken |

| Prestatiematen |
Invloedsfactoren 2019
Invloedsfactor: Andere kwaliteit bieten
Categorie D: bedrijfsintern, grondstofsamenstelling
Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar 350
Besparend of Ontsparend? Pps
Uitgevoerde
energiebesparingsmaatregelen in gehele inrichting
verslagjaar
HES Gen d Type Geplande babs Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving jaar in maattesel besparing besparing 1%] [TJ]
gebruik 8 [TJ] [TJ]

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2019
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja

5 A ee gehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2019
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 11.765
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief MWh 0
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 0
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.831
Netto verbruik elektriciteit MWh 7.934
Netto verbruik elektriciteit waarvan ingezet voor MWh 7.934
energieopwekking
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2019

0000000161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>20855016

Waarvan ingezet

Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik „voor uae Eenheid
energieopwekking
Aardgas 67.466.602 8.424.900 59.041.702 59.041.702 0 Nm3 ae
RWZI biogas 9.427.159 0 9.427.159 9.427.159 0 Nm3
Antraciet 5.038 0 5.038 5.038 0 ton
Cokeskolen 60 0 60 60 0 ton
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik

Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh 63.678
- aandeel voor eigen gebruik MWh 59.847
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh 0
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh 3.831
Geproduceerde warmte door WKK TJ 2.367
- aandeel voor eigen gebruik TJ 2.367

- waarvan afgeblazen TJ 1.500
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ 0

- waarvan afgeblazen TJ 0
Besparing
Energiebesparing (primair) door de WKK TJ 1.389,011355

Toerekening besparing

De WKK-installatie staat

Wie is de eigenaar van de WKK-installatie

Binnen de inrichting

Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)

Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens

Identificatie - Sector
Besparingsopgave [TJ]
Verantwoordelijke namens deelnemer
Aanspreektitel
Volledige naam
E-mailadres
Telefoonummer
Contactpersoon
Aanspreektitel
Volledige naam
E-mailadres

Telefoonummer

MEE Overige industrie
35,447

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

0000000162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>20855016

Maatregeltitel Verslagjaar Cat.

Gerealiseerde
finale
EnergieBesparing in

Gepland
Kwalificatie jaar in
gebruik

Geplande finale
EnergieBesparing
[TJ]

Actief in
verslagjaar

Nog Nog
actief actief

[TJ] 2020 2021

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2018

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2019

Vervanging en
uitbreiding
van
Economizers
Bronswerk
stoomketel

2017

Procesefficiency F

Procesefficiency F

Procesefficiency F

2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ Ja

2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ Ja

2020 Nee 45,390 TJ 0,000 TJ Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?
Betreft het een

investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting
Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2018

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland

in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

0000000163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>20855016

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) fancies)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik
Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing

Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2019

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Nee

Ja

Nvt.

0,000

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

0000000164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>20855016

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel

Verslagjaar

Maatregel uit EEP 2017 - 2020?
Categorie

Subcategorie

Kwalificatie

Gepland jaar in gebruik

Geplande finale-energiebesparing

Algemene toelichting en onderbouwing
van de geplande finale-energiebesparing

Investering[in Euro]

Toelichting op investering

Actief in huidig verslagjaar

Actief in 2020

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing
Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het
kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

Toelichting

Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.
2. Het betreft een voorwaardelijke of

onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming
plaatsgevonden met een ander bedrijf of
andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
2017

Nee

PE(Procesefficiency)

Procesmaatregelen

F

2020

45,390

Niet opgegeven door bedrijf tijdens
planningsfase.

1.560.000,00

verdere onderbouwing in de bijlage
Nee

Ja

N.v.t.

0,000

Ny.

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Werkelijke totale besparing (op

Geplande besparing (op jaarbasis) jaarbasis)

Aardgas Nm3 ae

1.434.124,000

Resultaten

0000000165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>20855016

Categorie 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingsopgave in
finale energie [TJ]

35,447 35,447 35,447 35,447 35,447

Geplande finale

besparing [TJ]

Gerealiseerde finale

energiebesparing NaN NaN NaN NaN NaN
[TJ]

Toelichtingen Addendum MEE-monitoring

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
EEP Gereed voor invoer Ja
Algemene gegevens Geaccepteerd 09/12/2020 10:28:54 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 28/04/2020 16:19:05 Ja
Lucht Geaccepteerd 30/10/2020 13:48:30 Ja
Afval Geaccepteerd 16/07/2020 19:00:51 Ja
Lokale thema's Geaccepteerd 30/04/2020 13:24:44 Ja
MJA- en MEE-monitoring Geaccepteerd 11/08/2020 12:17:41 Ja
Energie algemeen Geaccepteerd 09/12/2020 10:28:55 Ja
Oppervlaktewater binnenwater Geaccepteerd 28/06/2020 19:47:55 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 30/04/2020 13:24:44 Ja
Addendum MEE-monitoring Geaccepteerd 11/08/2020 12:24:15 Ja

0000000166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>