<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855014

Elektronisch

Milieujaarverslag 2017

09/08/2022
09:12:10

Cosun Beet Company-Vierverlaten

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)
ETS-vergunningnummer

Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)
Telefoon

E-mail

Postadres

Cosun Beet Company

Cosun Beet Company-Vierverlaten
Fabriekslaan 12

9745 AG Groningen

20028699

10810

102302
NL-200400289

Vervaardiging van suiker

Fabriekslaan 12
9745 AG Groningen

levensmiddelen en dranken op basis van:

Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Gree ate
(Rijksdriehoekmeting)  Moerderbreedte,
J 8 oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 229.011 N: 53,213793
y: 581.366 0: 6,49511
Stroomgebieddistrict Rijn
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr me
Bewerking en verwerking voor de fabricage van x 8(b) 6.4(b)

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

0000000041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855014

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Waterschap Noorderzijlvest

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2017
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? ja

Emissiepuntgegevens

Bronswerk

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,5 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: oC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 88 MW
Uittreedsnelheid: m/s
Carbonatatie

Type: Puntbron
Hoogte: 29 m
Uitstroomopening: 0,38 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m

0000000042
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855014

Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
CV-ketels

Type: Puntbron
Hoogte: 32m
Uitstroomopening: 0 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: AE
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Gasmotor

Type: Puntbron
Hoogte: 27 m
Uitstroomopening: 0,05 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: i
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Lamont

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 2,3 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s
Sproeivijvers

0000000043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855014

Type: Puntbron
Hoogte: Om
Uitstroomopening: 12.500 m?
Coördinaten X: 228.950 m
Coördinaten Y: 581.300 m
Coördinaten N: 53213208
Coördinaten O: 6,494182
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s

Stork

Type: Puntbron
Hoogte: 30 m
Uitstroomopening: 1,4 m?
Coördinaten X: 229.000 m
Coördinaten Y: 581.420 m
Coördinaten N: 53,21428
Coördinaten O: 6,494958
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: RC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

'Bronswerkketel’ ay
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 88 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1971
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.463 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Bronswerk 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 27.744.921 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15,9 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faarechkt NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)

0000000044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855014

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)

Kooldioxide (CO2) 49.702.000 kg

NOx 13.974 kg

SO2 0 kg

Totaal stof 0 kg

RWZI biogas

Verbruik * 1.636.830 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ

0,01 gew. %

Jaargemiddelde
15,9 g/GJ
1 mg/m3

0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

3.326.000 kg

NOx 629 kg
$02 39 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'CV- ketels' 2017
Basisgegevens
Categorie:
CV- installaties
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 4 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2017
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.312 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
CV-ketels 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 597.140 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 51 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Waariracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 1.070.000 kg
NOx 272 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor N' 2017
Basisgegevens
Categorie: Gasmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW

0000000045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855014

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

01-01-2010
4.303 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Gasmotor

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 0 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 0 kg
NOx 0 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 1.335.452 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) *
Gemiddelde SOs-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)

0,01 gew. %
Jaargemiddelde
128,5 g/GJ
1 mg/m3
0 mg/m3
Jaarvracht NMVOS substof

2.713.000 kg

NOx 4.141 kg

$02 49 kg

Totaal stof 0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'Gasmotor Z' 2017
Basisgegevens

Categorie: Gasmotoren

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 2,5 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-04-2010

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Gasmotor

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

0000000046
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855014

Verbruik * 0 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ARTI RACH? NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 0 kg
NOx 0 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 0 Nm3
Stookwaarde 0,029 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Ed NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 0 kg
NOx 0 kg
SO2 0 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Lamont' 2017
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1952
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.232 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
Stork

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 15.117.320 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3

0000000047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855014

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien EEV NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 27.081.000 kg
NOx 8.277 kg
$02 0 kg
Totaal stof 0 kg
RWZI biogas
Verbruik * 818.415 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17,3 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Maar veneh NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 1.663.000 kg
NOx 342 kg
SO2 19 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'Stork' 2017
Basisgegevens
Categorie: Stoomketels
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 44 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-1962
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.864 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Stork 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 13.241.706 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Gaariracht NMVOS substof

aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2)
NOx
SO2
Totaal stof

23.721.000 kg
6.580 kg

0 kg

0 kg

RWZI biogas

0000000048
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855014

Verbruik * 818.415 Nm3
Stookwaarde 0,02413 GJ/Nm3
CO2 Factor 84,2 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,01 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 15,7 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 1 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ARENDA NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 1.663.000 kg
NOx 310 kg
S02 19 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces ‘Airco's en Koelingen' 2017
Basisgegevens
Proces code 13P03
Omschrijving proces Verbruik HFKs, PFKs en SF6 (Koeling en
airconditioning)
Naam proces Airco's en Koelingen
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Productomschrijving * Airco's en koelingen
Hoeveelheid *
Eenheid * stuks
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO> en NOx ontbreken indien NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) ees td substof
NMVOS 23,89 kg
Emissietabel specifieke procesemissies
Productieproces 'Proceswater behandeling en zuivering' 2017
Basisgegevens
Proces code 13P04
Onna esu Industriele afvalwaterbehandeling (incl.
zuivering)
Naam proces Proceswater behandeling en zuivering
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Productomschrijving * Gezuiverd proceswater
Hoeveelheid *
Eenheid * m3
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (CO> en NOx ontbreken indien NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) aa substof
NH3 33.072 kg
Emissietabel specifieke procesemissies

0000000049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855014

Productieproces 'Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof en bietengrond' 2017
Basisgegevens
Proces code 13P01
Omschrijving proces Proces emissies
Naam proces Productie van suiker, melasse, veevoeders, kalkmeststof
en bietengrond
Productiecijfers proces (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Productomschrijving * Kristalsuiker, melasse, vochtige diervoeders,
pulpbrokjes, schuimaarde (Betacal) en bietengrond
Hoeveelheid *
Eenheid * ton
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Emissies naar lucht (COz en NOx ontbreken indien Janrvruckt NMVOS
aangemerkt als vertrouwelijk) substof
Fijn stof (<10 micrometer) 11.490 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 5.000 kg
Kooldioxide (CO2) 17.655.000 kg
Koolmonoxide (CO) 629.937 kg
NH3 586 kg
NMVOS 18.979 kg
NOx 4.663 kg
S02 478 kg
Totaal stof 11.794 kg
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 2.604.382 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Antraciet
Verbruik * 4.474 ton
Stookwaarde 29,3 GJ/ton
CO2 Factor 98,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Cokeskolen
Verbruik * 37 ton
Stookwaarde 28,6 GJ/ton
CO2 Factor 94 kg CO2/GI
Zwavelgehalte gew. %
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2017 2017 2017 2016 2015 2014
naam stof emissie in kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie inkg emissie in kg
SO2 126 478 604 542,1 573,9 741,4
Totaal stof 0 11.794 11.794 7.706 17.478 26.221
NOx 34.525 4.663 39.188 64.313 99.563 112.889
Kooldioxide (CO2) 110.939.000 17.655.000  128.594.000 114.448.000 125659.000 142.112.000
NMVOS 19.002,89 19.002,89 13.216 26.687,65 39.450,45

0000000050
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855014

NH3 33.658 33.658 37.990 36.110 48.127
Fijn stof (<2,5 micrometer) 5.000 5.000 8.500
Fijn stof (<10 micrometer) 11.490 11.490 7.521 17.003 25.503
Koolmonoxide (CO) 629.937 629.937 562.045 627.865 863.023
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Aardgas Nm3 ae 59.305.469
RWZI biogas Nm3 4.609.112
Antraciet ton 4.474
Cokeskolen ton 37
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 128.594.000
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 128.589.210

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Gebruikte Ze
Stofnaam Methode , . hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) ms Code mager Eicempel Register (jaarvracht in incidenteel
omschrijving kg)

Ammoniak (NH3) M PER 10.000 EU 33.658 0
Andere vluchtige organische stoffen dan

methaan (NMVOS) M PER 10.000 NL 19.002,89 0
Kooldioxide (CO2) M PER 100.000 EU 128.594.000 0
Koolmonoxide (CO) M PER 10.000 EU 629.937 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER 10.000 NL 39.188 0
Zwaveloxiden (SOx / SO?) M PER 20.000 - 604 0
Fijn stof (PM10) M PER 5.000 NL 11.490 0
Totaal stof M PER 5.000 NL 11.794 0
Emissiehandel

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2017 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht

CO2 119.229.000 kg
Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Lucht1 # 06/12/2018'

Laatste aanpassing gedaan dn op 06/12/2018

Andere naamemissiepunt

Dezelfde vraagover een andere naam voor emissiepunt ‘Divers, overig, difuus' hebben we
eerderaan de NEA gesteld. Als antwoord kregen wij: Het emissiepunt ‘Divers, overig,difuus'
verwijderen wij niet. Deze staat standaard in de module ‘Lucht’.
Oppervlaktewater binnenwater

Verwijzingstabel Oppervlaktewater binnenwater gehele | 2017

inrichting

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (klein)

oppervlaktewater waarvoor een waterschap of hoogheemraadschap bevoegd gezag is? Ook indien u wilt ja

(of moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te

0000000051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855014

van emissies (boven de drempel).

beantwoorden. Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Aduarderdiep

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(228635 , 581816)
(53.217888 , 6.489586)
0,4 MJ/s of MW
225.975 m3

521.282 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2017

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Hoendiep bij Groningen

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):
Locatie emissiepunten (N,O):
Warmte Warmteafvoer (binnenwater):

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)
3,44 MJ/s of MW
2.898.902 m3
2.603.595 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen

gehele inrichting 2017

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding)
Koningsdiep, bij Hoogkerk

Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Locatie emissiepunten (x,y):

Locatie emissiepunten (N,O):

(228856 , 580375)
(53.204911 , 6.492563)

Warmte Warmteafvoer (binnenwater): 6,6 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (binnenwater): 0 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (binnenwater): 2.199.984 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2017
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 1.545 kg

N-kjeldahl 5.891 kg

N-nitraat (N-NO3) 569 kg

omschrijving

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode

(E-PRTR bijlage 2) MAE Code

Totaal fosfor M PER

Totaal stikstof M PER

Totaal hoeveelheid Waarvan
(jaarvracht in kg) incidenteel

5.000 - 1.545
50.000 - 6.460

Drempel Register

Toelichtingen oppervlaktewater binnenwater

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

eier En baten gehele
Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting inrichting 2017
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?

0000000052
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855014

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 3.091 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2017
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode Totaal hoeveelheid = Waarvan

(E-PRTR bijlage 2) MIGE Code omschrijving al (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2017
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? ja
Energiegebruik (primaire energie) genen mir
Elektriciteit 2017
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh
bite duurzame elektriciteit (exclusief MWh
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh
Netto verbruik elektriciteit MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2017
Waarvan ingezet
Ingekocht Doorgeleverd _Netto gebruik „voor “ Ps Eenheid
energieopwekking
Aardgas 0 0 0 Nm3 ae
RWZI biogas 0 0 0 Nm3
Antraciet 0 0 0 ton
Warmte 2017
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ

0000000053
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855014

Netto verbruik warmte TJ

Gegevens WKK

gehele inrichting

Energiegegevens

Eenheid

Energie-inhoud

verbruik

Input

Verbruikte brandstoffen door WKK

Output

Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh
Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ

- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ

- waarvan afgeblazen TJ

Besparing

Energiebesparing (primair) door de WKK TJ

Toerekening besparing

Wie is de eigenaar van de WKK-installatie

De WKK-installatie staat Binnen de inrichting

Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)

Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval

gehele
inrichting

2017

drempelwaarde is overschreden?

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)?

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de

ja

nee

Gescheiden afgevoerd afval

gehele
inrichting

2017

Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom

Code Omschrijving

17 04
05
2001
01
20 01
21
02 01
03
16 06
01

20 01
33

17 04 05 ijzer en staal

20 01 01 papier en karton

20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval
02 01 03 afval van plantaardige weefsels

16 06 01 loodaccu's

20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die
dergelijke batterijen en accu's bevatten

Ja

Ja

Extern
Totaal
(ton/jaar)

140

442

DS%*

0000000054
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855014

n ge 13 02 08 overige motor-, transmissie- en smeerolie Ja 11,22
14 06 A ‘ :
03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 2,28
16 06 A ws ,
05 16 06 05 overige batterijen en accu's Nee 0,01
1605 16 05 06 labchemicalién die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze
: : Ds Ja 0,07
06 bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën
0801 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
ja Ja 0,44
11 gevaarlijke stoffen bevat
06 01 8
06 06 01 06 overige zuren Ja 0,94
06 13 8 E ;
02 06 13 02 afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02) Ja 0,552
08 03 : 3 A
08 08 03 08 waterig vloeibaar afval dat inkt bevat Nee 0,04
08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
i Ja 0,12
09 gevaarlijke stoffen bevat
Totaal 22.158,522
Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
es Totaal
kad Of &
Code Omschrijving G (ton/jaar) DS%
ed le 19 12 09 minerale stoffen (bv. zand, steen) Nee 67
20 03 E ws
99 20 03 99 niet elders genoemd stedelijk afval Nee 12,9
01 04 ä 4
08 01 04 08 niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval Nee 12,12
02 04 A
99 02 04 99 niet elders genoemd afval Nee 102,14
Totaal 194,16
Verbranden
Afvalstroom Extern Intern
mööta Totaal Totaal
e Of de Of e
Code Omschrijving (tonfjaar) DS% Gonda) DS%
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 1,16
stoffen zijn verontreinigd
i ue 17 02 01 hout Nee 48
13 08 ;
99 13 08 99 niet elders genoemd afval Ja 6,33
Totaal 55,49 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin G* Toitu ene ne
ving (ton/jaar) e (ton'jaar) ‘
fn ge 17 02 03 kunststof Nee 2
1605 16 05 04 gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke
Ja 0,22
04 stoffen bevatten
1605 16 05 07 afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke ] 0.5
07 stoffen bestaan of deze bevatten = >
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
: ee Ja 0,06
10 is verontreinigd
Totaal 2,78 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders

0000000055
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855014

Afvalbehandeling Bepaling E Doorlevering
R/D M/C/E 0. (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging EU
D M Weging EU
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Doorlevering
R/D M/C/E E (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging EU
D M Weging EU

Toelichtingen afval

'Afvall # 06/12/2018"

Antwoord m.b.t.afval

minder op fabriekslocatie.

Laatste aanpassing gedaan door: EE op 06/12/2018

Het gaat om EURALcode 20 03 99. In deze groep zit bij ons het bouw- en sloopafval
opgenomen. De groottehiervan is sterk afhankelijk van het aantal projecten en de locatie
(m.a.w.moet er eerst veel gesloopt worden). In 2016 waren er veel projecten, in 2017veel

Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2017

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling 0

Grondwater overige processen 0

Oppervlaktewater(totaal) 3.124.877

Leidingwater 35.145

Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 2.264.918
TOTAAL waterinname 5.424.940

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 0

Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 5.324.861

Lozing op riool 3.091

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 559.413

TOTAAL waterafvoer 5.887.365

0000000056
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855014

EEP

Basisgegevens EEP

Basisgegevens EEP - Algemene gegevens

MJA/MEE-sector MEE Overige industrie
EEP nummer 2255

Contactpersoon MJA/MEE

naam | 09 |

E-mailadres nn

Telefoonummer (09

Contactpersoon EEP

naam | |

E-mailadres nn
nn

Telefoonummer

Maakt dit EEP onderdeel uit van de concernaanpak? Nee
Heeft dit EEP een vertrouwelijke status? Ja
Is de organisatie in het kader van artikel 8 van de EED verplicht een energie-audit uit te voeren, in geval het geen Ja
deelnemer zou zijn aan het MJA- of MEE-convenant?

Is de organisatie in het kader van artikel 14 van de EED verplicht een kosten-batenanalyse uit te voeren? Nee
Basisgegevens EEP - Voorgenomen besparing

Basisjaar 2015
Bijbehorend primaire-energiegebruik 2.140,449 TJ
Afwijkend basisjaar

Bijbehorend primaire-energiegebruik 1631956 TJ
Primaire-energieverbruik basisjaar indien afwijkend of niet bekend in e-MJV TJ

Energiezorg - Stand van zaken

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 50001-systeem? Nee

Heeft uw organisatie een gecertificeerd ISO 14001-systeem met energiezorg daarin Ja
geintegreerd?

Uw organisatie heeft een gecertificeerd energiezorgsysteem. U hoeft de vereenvoudigde
basischeck energiezorg niet in te vullen. Voeg wel de directiebeoordeling energiezorg uit Voor de directiebeoordeling
uw systeem als bijlage toe aan het e-MJV. Facultatief kunt u hieronder op het energiezorg zie bijlage 3 van de
energiezorgsysteem reflecteren én aangeven op welke wijze het systeem nog kan worden bijgevoegde rapportage
verbeterd.

Energiezorg - Vereenvoudigde basischeck

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Basisvragen

1. Is er de afgelopen drie jaar een (thermografische)

inspectie van de isolatie uitgevoerd? Ja
2. Zijn de warme en koude flenzen en appendages voor Ja
zover mogelijk en van toepassing geisoleerd?

3. Worden de condenspotten regelmatig onderhouden en J
worden deze indien nodig vervangen?
4. Zijn de luchtkoelers het afgelopen jaar gereinigd? Ja
5. Is het persluchtsysteem het afgelopen jaar

gecontroleerd op lekkages en zijn die zo nodig Ja

gerepareerd?

6. Zijn de afgelopen drie jaar de leidingsystemen en
luchtkanalen (warmtewisselaars, regelkleppen, leidingen)
gecontroleerd op verstoppingen, opbouw kalkaanslag en

vuil?

7. Wordt er efficiënt (hoogfrequent fluorescent of led)

verlicht met verlichting die meer dan 2.500 uur per jaar Nee
aan staat?

0000000057
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855014

Is vervanging van lang aan staande onzuinige verlichting
door energie-efficiënte verlichting gepland voor de EEP-
periode 2017-2020?

8. Worden bij vervanging van elektromotoren
hoogefficiënte nieuwe elektromotoren toegepast?

9. Is er onderzocht of een rookgascondensor kan worden
geplaatst bij de stoomketel?

10. Is er onderzocht of de huidige sturing van pompen of
ventilatoren kan worden vervangen door een
frequentieregeling?

11. Is de werking van de klimaatregeling het afgelopen
jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van
energieprofielen?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

12. Is er onderzocht of de isolatiewaarde van de
gebouwschil kan worden verbeterd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

13. Is de installatie zowel waterzijdig als luchtzijdig
ingeregeld en gebalanceerd?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

14. Wordt er hoogefficiënte (> 70 %)
warmteterugwinning uit ventilatielucht toegepast?

Geef een toelichting op het hierboven gegeven antwoord.

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

N.v.t.

Suiker Unie is een industrieel bedrijf waar een groot gedeelte
van het warmtegebruik wordt toegepast in de processen. Verder
is er veel intern verwarming door de processen. Hierdoor is deze
vraag niet van toepassing

Inventarisatie besparingsmogelijkheden - Selectieproces

Geef een beschrijving van de
besparingsmogelijkheden die u heeft
onderzocht en onderbouw hoe u deze heeft
geïdentificeerd.

Zie hoofdstuk 5 in samenwerking met adviesbureau KWA bedrij fsadviseurs

Tijdens het selectieproces zijn de maatregelen generieke maatregelenlijst en

Geef aan welke
energiebesparingsmogelijkheden zijn
afgevallen en waarom.

de branche specifieke maatregelenlijst doorgenomen op operationele en
financiële haalbaarheid (zie hoofdstuk 5). Tevens is er een brainstorm met
de belangrijkste stakeholders gehouden om de aanvullende maatregelen te
identificeren. De maatregelen die zijn afgevallen, zijn dat omdat ze niet

operationeel of financieel haalbaar waren.

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Maatregeltitel Cat. Kwalificatie = Jaar Bron Besparing{TJ| \°®rgenomen
besparing

Bedrij ven vaa Go 2d Ketenefficiency Langlopend c 0 0%
biogasmotor
Beperkingodbeladenkmnde manege Zelk 2020 e 4,088 0,191%
retourbevrachting
Boordcomputer Ketenefficiency Vervallen c 0 0%
Energie Moria Sjeen Procesefficiency Zeker 2018 e 1,772 0,083%
diksapcampagne
Erogpieatieregeling ap Procesefficiency Zeker 2020 e 4714 0,22%

ketelvoedingswaterpompen

0000000058
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855014

Frequentieregeling toepassen op
verbrandingsventilatoren

Gebruik biogas uit eigen WKK
Hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Hergebruik stikstof uit digestaat

Minder gedroogde pulp door
vergister

Monitoren chauffeurs
Rijden op biogas (CNG en LNG)

Uitbreiding biogas productie op
basis van SDE 2014

Vergistingsinstallatie

Verhogen Laadvermogen

Verlagen E-verbruik
proceswaterreiniging tgv MR 3

Verlagen hoeveelheid te drogen
bietenpulp tgv uitbreiding
biomassavergister

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op damp 2

Procesefficiency Zeker

Duurzame
energie

Langlopend
Procesefficiency Zeker
Ketenefficiency Vervallen

Ketenefficiency Langlopend

Ketenefficiency Vervallen

Duurzame

- Lang] d
energie “ee
Duurzame Zeker
energie
Diniteexine Langlopend
energie

Ketenefficiency Vervallen

Procesefficiency Zeker

Procesefficiency Zeker

Procesefficiency Zeker

Procesefficiency Zeker

2017

2017

2020

2020

2020

2017

2017

30,856

64,874

6,765

0,093%

0%

0,085%
0%

0%

0%

0%
12,125%
0%

0%

1,442%

3,031%

0%

0,316%

Geplande energiebesparingsmaatregelen

Bedrijven van een 2- de

Maatregeltitel biogasmotor Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen da
inri md of em 100 besparing in 0
cutee (is) Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Optimalisatie distributie en

0000000059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855014

Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
x Energiedrager en wep a
Energiedragers eenheid besparing (op
jaarbasis)
Maatregeltitel Beperng dbeladeg En Omschrijving

in de retourbevrachting

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton
diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000060
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855014

Bron Eigen

Categorie Ketenefficiency

Kwalificatie Zeker

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Gepland jaar in

gebruik a“

Toekenning aan eigen
inrichting (%)

Suiker Unie heeft als inzet
alle perspulp voor zover
mogelijk op basis van
retourbevrachting af te
leveren bij de afnemer. Er
vindt afstemming plaats
tussen de organisatie van
bietenvervoer (Suiker
Unie) en de
afzetorganisatie van
perspulp (Duynie).
Momenteel is onbekend of
de losplaats van de
perspulp en de locatie waar
vervolgens bieten geladen
worden de meest gunstige
is. Om hierin sturing te
kunnen geven wordt
informatie over los- en
laadplaatsen gekoppeld aan
het logistiek systeem van
Suiker Unie. Verondersteld
wordt, dat het aantal
kilometers dat de
vrachtwagen leeg rijdt van
losplaats pulp naar
laadplaats bieten zal
worden verlaagd. Het
totaal aantal vrachten
perspulp is jaarlijks
28.500. De gemiddelde
afstand tussen los- en
laadplaats was in 2015 60
km. Het aantal kilometers
zal worden teruggebracht
naar 40 km. Dit levert een
besparing op van 28.500 x
20 km = 570.000 km / 2.5
liter = 228.000 liter diesel
Soortelijk gewicht diesel:
0,84 liter/kilo Primaire
energie factor diesel =
42,70 GJ/ton 191,520 ton

Onderbouwing
energiebesparing

SubCategorie

samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

Optimalisatie distributie en
mobiliteit

Soort

voorwaarde

Percentage

van de
besparing in 100
Nederland
()

Type

Efficiënte planning

en belading

0000000061
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20855014

Rentabiliteitsmethode

diesel X 42,70 = 8.177 GJ
Deze maatregel is van
invloed voor zowel locatie
Vierverlaten als op locatie
Dinteloord. De besparing
wordt daarom voor 50%
toegerekend aan locatie
Dinteloord en voor 50%
aan locatie Vierverlaten.
Locatie Dinteloord:
4.088,5 GJ Locatie
Vierverlaten: 4.088,5 GJ
Suiker Unie kent zichzelf
deze maatregel voor 50%
toe omdat dit in
samenwerking met de
ketenpartners van Suiker
Unie wordt uitgevoerd.

en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 4.088 vermeden 229.365 lee 0.191
[TJ] > CO2-uitstoot ~~" (e 26) - i
(ton)
5 Energiedrager en <p uns
Energiedragers 6 besparing (op
eenheid = :
jaarbasis)
Primaire energie TJ 8,177
Maatregeltitel Boordcomputer ‘Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficienc SubCategorie KIISA Type
8 ney 8 mobiliteit yp
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen a = a
inrichting (%) 100 besparing in 100
Bu Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing

0000000062
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>20855014

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaar Voorgenomen
Geplande besparing 0 vermeden ee arin
[TJ] CO2-uitstoot va)
(ton)
E Energiedrager en e ee
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
A Energie Monitoring - … _ lastig hard te bepalen.
Meateeceliticl Systeem diksapcampagne OMME Inschatting is het volgende
a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.
Bron Eigen
2 ta . Energiezorg en
Categorie Procesefficieney SubCategorie kedtagitinattegelen Type
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4518
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen Mies
eae (% “a 100 besparing in 100
Er Nederland
(%)
Het energiemonitoring
systeem zal
aangepast/uitgebreid
worden om ook gebruikt te
kunnen worden tijdens de
diksapcampagne.
Besparingspotentieel is
Onderbouwing _ lastig hard te bepalen.
energiebesparing _Inschatting is het volgende

a.g.v. good housekeeping
tijdens de diksapcampagne
ca 1% energiebesparing
(d.w.z. ca 5 kWh/t suiker).
Bij 100.000 t suiker tijdens
diksapcampagne is dat ca.
56 kNm3/jaar.

0

Gedragsmaatregelen
/ energiemonitoring

0000000063
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>20855014

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] 14272 CO2-uitstoot dd
(ton)
ö Geplande
= Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid k 3
jaarbasis)
Aardgas Nm3 56.000
Door freguentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
freguentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
annees over de bedrijfsvoering. De
Maatregeltitel k q : 8 8 oP Omschrijving simulatieberekening geeft
etelvoedingswaterpompen a
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen 4 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4459
gebruik
Toekenning aan eigen Talus
100 van de 100

inrichting (%)

besparing in

Voorgenomen

besparing 0.083

(%)

Type

Pompsystemen

0000000064
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>20855014

Onderbouwing
energiebesparing

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

Door frequentieregeling
toe te passen op
ketelvoedingswaterpompen
kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de pompen. Het
besparingspotentieel van
het toepassen van
frequentieregeling op de
ketelvoedingswaterpompen
is door ‘Powerplex
middels een
simulatiemodel
doorgerekend op basis van
door Suiker Unie
aangeleverde gegevens
over de bedrijfsvoering. De
simulatieberekening geeft
tijdens de campagne een de
besparing 146 kW is en de
tijdens de diksapperiode
een besparing van 69 kW.
Dit geeft de volgende
besparingsberekening.
Voor uitgebreide
onderbouwing zie
powerplex rapport:
2130027-104-00-RO Studie
pompeneiland. Campagne
stand 130 150 dagen á 146
kW = 455.500 - 525.600
kWh Diksap stand 50
dagen á 69 kW = 82.800
kWh Totale energie
besparing = 538.300
608.400 kWh

4,714

Energiedragers

Energiedrager en
eenheid

Nederland
(%)

Jaarlijks

vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

351.668

Geplande

besparing (op

jaarbasis)

Elektriciteit MWh

550

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Frequentieregeling
toepassen op
verbrandingsventilatoren

Eigen
Procesefficiency

Zeker

Door frequentieregeling
toe te passen op
verbrandingsventilatoren

Omschrijving kan in deellastsituatie
worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.

SubCategorie Procesmaatregelen

Soort
voorwaarde

Voorgenomen
besparing
(%)

Type

0.22

Procesventilatoren

0000000065
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>20855014

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4447
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen at i
E (9 jj 100 besparing in 100
e (e Nederland
(%)
Door freguentieregeling
toe te passen op
kranke verbrandingsventilatoren
küietolehesn abi kan in deellastsituatie
e PME worden bespaard op het
elektriciteitsverbruik van
de ventilatoren.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] Ley 2 Wild
(ton)
. Geplande
F Energiedrager en Z
Energiedragers : besparing (op
eenheid E 8
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 233
5 Gebruik biogas uit eigen es
Maatregeltitel WKK 8 8 Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen PO
inrichting (%) 100 besparing in 100
Ere Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)

Voorgenomen
besparing 0.093
(%)

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

0000000066
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>20855014

E Geplande
; Energiedrager en
Energiedragers i besparing (op
eenheid 2 A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
E Hergebruik restwarmte AE E a
Maatregeltitel ; Omschrijving van een berekende
carbonatatiedampen ewe E p
pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie Procesmaatregelen Type Overig
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in 5917
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
gnd (9 n 100 besparing in 100
0 Nederland
(7%)
Het hergebruik restwarmte
carbonatatiedampen
Onderboushie bespaard aardgas. Op basis
merel ae van een berekende
TA pessimistische inschatting
is de besparing ca. 57.300
Nm3 per jaar
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 1 814 vermeden 102.284 JOA EN 0.085
[TJ] ° CO2-uitstoot i 0 *
(ton)
a Energiedrager en op tan
Energiedragers : besparing (op
eenheid E 3
jaarbasis)
Aardgas Nm3 57.300
Maatregeltitel Eri tõ sülematult Omschrijving
igestaat
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
Bron overleg met RVO is

afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook

0000000067
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>20855014

bij Vierverlaten niet meer

opgevoerd.
Optimalisatie
Categorie Ketenefficiency SubCategorie productafdanking en -
herverwerking
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van ee
a (% jj 100 besparing in 100
0 Nederland
(7)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
s Energiedrager en al jant
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid : 5
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel oe ED Omschrijving
oor vergister
Bron Continuering
Categorie Ketenefficiency SubCategorie en esting a
verbetering
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen van de
inrichting (%) 100 besparing in 100
Bs Nederland
(7)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

0000000068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>20855014

Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
E Energiedrager en eb a
Energiedragers : besparing (op
eenheid : :
jaarbasis)
Maatregeltitel Monitoren chauffeurs Omschrijving
Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
Bron afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.
Categorie Ketenefficiency SubCategorie
Kwalificatie Vervallen
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen 100 Bf in
SAE
inrichting (%) Nederland
(“)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
p Geplande
Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 7 A
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0
Maatregeltitel Ren op biogas (CNG en Omschrijving
LNG)
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Optimalisatie distributie en

mobiliteit Type
100
Voorgenomen
besparing 0
(%)
Biomassa Type

0000000069
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>20855014

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen at i
inrich e (4 jj 100 besparing in
e (e Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
5 Energiedrager en Gp Tande
Energiedragers ; besparing (op
eenheid i :
jaarbasis)
Uitbreiding biogas
Maatregeltitel productie op basis van Omschrijving
SDE 2014
Bron Eigen
Categorie Duurzame energie SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen md
inrich oa (% D 100 besparing in
ES Nederland
(%)
Het gaat om een
additionele
Onderbouwing _ biogasproduktie van 8,2

energiebesparing miljoen Nm] ae. die wordt
gebruikt in de stoomketels

Rentabiliteitsmethode
en -waarde

Geplande besparing
[TJ]

van de suikerfabriek.

239.53

Jaarlijks

vermeden
CO2-uitstoot
(ton)

100

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Het gaat om een
additionele
biogasproduktie van 8,2
miljoen Nm3 a.e. die wordt
gebruikt in de stoomketels
van de suikerfabriek.

Biomassa Type Overig
100
Voorgenomen
14637.492 besparing 12.125
(%)

0000000070
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>20855014

E Geplande
; Energiedrager en
Energiedragers i besparing (op
eenheid : E
jaarbasis)
Aardgas Nm3 8.200.000
Maatregeltitel Vergistingsinstallatie Omschrijving
Bron Continuering
Categorie Duurzame energie SubCategorie Biomassa
Kwalificatie Langlopend
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaar in
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen LE
inrichting (%) 100 besparing in 0
5 Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
E Geplande
E Energiedrager en 5
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid ; E
jaarbasis)
Primaire energie TJ 0

Maatregeltitel

Bron

Categorie

Kwalificatie

Voorwaardelijke
belemmering

Hoe wordt deze
maatregel zeker?

Beschrijving
onderzoek

Verhogen Laadvermogen Omschrijving

Vervallen: Deze maatregel
heeft in verhouding met
het totale energiegebruik
van Suiker Unie een zeer
kleine besparing. In
overleg met RVO is
afgesproken deze
maatregel bij Dinteloord
niet meer op te voeren. Om
de administratieve last te
bepreken word hij nu ook
bij Vierverlaten niet meer
opgevoerd.

Ketenefficiency SubCategorie mobiliteit
Vervallen
Soort
voorwaarde

Optimalisatie distributie en

Type

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Type

0000000071
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>20855014

Gepland jaar in

gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen des
inrich i (% “a 100 besparing in
e (a Nederland
(%)
Onderbouwing
energiebesparing
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)
E Energiedrager en 2 JM
Energiedragers : besparing (op
eenheid : A
jaarbasis)
Verlagen E-verbruik
Maatregeltitel proceswaterreiniging tgv Omschrijving
MR 3
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „50
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen
inrichting (%) 100 besparing in
Be Nederland
(%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
Onderbouwing aerobe waterzuivering
5 A minder vervuiling middels
energiebesparing

beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt

100

Voorgenomen
besparing
(%)

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de
aerobe waterzuivering
minder vervuiling middels
beluchting uit proceswater
te verwijderen. De aerobe
waterzuivering gebruikt
circa 0,6 kWh kg CZV.
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert cen
besparing circa 3.600.000
kWh

Procesmaatregelen

Type

100

0

Waterzuivering /
afvalwater /
waterdistributie

0000000072
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>20855014

circa 0,6 kWh kg CZV.
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister wordt
er jaarlijks circa 6.000 ton
minder CZV door de
aerobe waterzuivering
verwerkt. Dit levert een
besparing circa 3.600.000
kWh

Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 30.856 vermeden
[TJ] : CO2-uitstoot
(ton)
7 Geplande
s Energiedrager en E
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid 2 ö
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 3.600
Verlagen hoeveelheid te
4 drogen bietenpulp tgv en
Maatregeltitel úitbreidien Omschrijving
biomassavergister
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4959
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen yan dt
inrichting (94) 100 besparing in
e (7 Nederland
(7%)
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
Onderbouwing minder bietenpulp worden
energiebesparing gedroogd. In de campagne
zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3
Rentabiliteitsmethode
en -waarde

2301.828

Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er
meer bietenpulp worden
verwerkt, hierdoor hoeft er
minder bietenpulp worden
gedroogd. In de campagne
zal er 32.700 ton minder
pulp worden gedroogd. Dit
levert een energiebesparing
van 2.049.716 nm3

Procesmaatregelen

100

Voorgenomen
besparing

(%)

Type

1.442

Droogprocessen

0000000073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>20855014

Jaarlijks
Geplande besparing vermeden
[TJ] OR CO2-uitstoot
(ton)
E Energiedrager en eb a
Energiedragers : besparing (op
eenheid ; :
jaarbasis)
Aardgas Nm3 2.049.716
Vernieuwen dunsap
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving
2
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin 4447
gebruik
Percentage
Toekenning aan eigen 100 nd in
a as
inrichting (%) Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing == warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 0 vermeden
[TJ] CO2-uitstoot
(ton)

Voorgenomen
besparing 3.031
(%)

3658.866

Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
warmteuitwisseling fors
toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.

Procesmaatregelen Type

100

Voorgenomen
besparing 0
(%)

Warmtewisselaars

0000000074
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>20855014

A Geplande
; Energiedrager en
Energiedragers i besparing (op
eenheid : E
jaarbasis)
Elektriciteit MWh 0
Aardgas Nm3 0
Vernieuwen dunsap
Maatregeltitel warmtewisselaar op damp Omschrijving
2
Bron Eigen
Categorie Procesefficiency SubCategorie
Kwalificatie Zeker
Voorwaardelijke Soort
belemmering voorwaarde
Hoe wordt deze
maatregel zeker?
Beschrijving
onderzoek
Gepland jaarin „07
gebruik
Percentage
Toekennin: n eigen vane
are irs ne %) EEN 100 besparing in
dd Nederland
(%)
Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
Onderbouwing = warmteuitwisseling fors
energiebesparing toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van
337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Rentabiliteitsmethode
en -waarde
Jaarlijks
Geplande besparing 6.765 vermeden
[TJ] 2 CO2-uitstoot
(ton)
A Energiedrager en cep vane
Energiedragers 5 besparing (op
eenheid E >
jaarbasis)
Primaire energie TJ 6,765

Bij vernieuwen van de
dunsap warmtewisselaar
wordt de oppervlakte
vergroot van 517 m2 naar
866 m2. Hiermee neemt
het rendement van
warmteuitwisseling fors
toe. De besparing die
hiermee gerealiseerd wordt
bedraagt 305.000 Nm3 per
jaar, waarbij een
ontsparing plaatsvindt van

337 MWh door minder
elektriciteitsexport.
Procesmaatregelen Type
100
Voorgenomen
379.516 besparing 0.316

(%)

Warmtewisselaars

0000000075
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>20855014

Bijlagen

De EEP-bijlage - Reguliere deelnemer is ingevuld, ondertekend en toegevoegd aan het e-MJV. Ja
De EEP-bijlage - Directiebeoordeling energiezorg is ingevuld en toegevoegd aan het e-MJV. Ja
Resultaten

MJA- en MEE-monitoring

Verwijzingstabel MJA- en MEE gehele inrichting 2017
Heeft de inrichting een WKK-installatie of bent u afnemer van een WKK? (module Energie) ja

Algemene gegevens - Algemene gegevens

Naam sector MEE Overige industrie
Datum afsluiting MJA-2 door bedrijf 28/03/2018

Startjaar energieverbruik 2006

Doelstelling zekere en voorwaardelijke maatregelen 2009- 7.162

2012 (%) ?

EEP-nummer 2255

Contactpersoon monitoring

nn
E-mailadres nn
|

Telefoonummer
Status EEP Geaccepteerd
Indieningsjaar EEP 2016

Algemene gegevens - Primaire-energieverbruik

Omschrijving 2016 Eenheid 2017 Eenheid
Primair energiegebruik elektriciteit totaal 526,503 TJ 600,35 TJ
Primair energiegebruik aardgas 1.729,068 TJ 1.878,343 TJ
Primair energiegebruik warmte totaal 0 TJ 0 TJ
Primair energiegebruik overig 56,218 TJ 107,392 TJ
Totaal primair energiegebruik 2.311,79 TJ 2.586,086 TJ
Referentie energiegebruik 2.830,2 TJ 3.155,673 TJ
Verandering energiegebruik 2016 - 2017 onverklaard [TJ] 2573.3
Verandering energiegebruik 2016 - 2017 onverklaard relatief (%) 99.5
Dekkingsgraad energieverbruik

Productie-Index 223

Volume-effect 265.9 TJ

Dekkingsgraad 100.2 %

Algemene gegevens - Resultaten

Omschrijving 2016 Eenheid 2017 Eenheid
Totaal primair energiegebruik 2.311,79 TJ 2.586,086 TJ
Procesmaatregelen 0 TJ 67,174 TJ
Ketenmaatregelen 133,311 TJ 92,008 TJ
Productieketen 133,311 TJ 92,008 TI
Productketen 0 TJ 0 TJ
Duurzame energie 312,2 TJ 416,585 TJ
Eigen opwekking 312,2 TJ 416,585 TJ
Inkoop 0 TJ 0 TJ

0000000076
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>20855014

| Energiezorg (MJA) - Stand van zaken

| Prestatiematen
Invloedsfactoren 2017
Invloedsfactor: Vergrote invoer rietsuiker in proces
Categorie D: bedrijfsintern, grondstofsamenstelling
Grootte van Effect [TJ] ten opzichte van vorig jaar 80
Besparend of Ontsparend? Jäite
Uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen in ns
verslagjaar gehele inrichting
Ses cole “4 Type des ERE Intensiveringsaandeel Intensiveringsaandeel
Omschrijving jaar in Tasatrevel besparing besparing 1%] [TJ]
gebruik 8 [EJ [TJ]
Procesefficiency
Procesmaatregelen
Frequentieregeling
toepassen op 2017 Zeker 2,097 2,097 0
verbrandingsventilatoren
Onderbouwing Energiebesparing
Door frequentieregeling toe te =
passen op | Werkelijke Toekenning aan Percentage van de
verbrandingsventilatoren kan in Energiedrager besparing (op eigen inrichting [%] besparing in
deellastsituatie worden bespaard jaarbasis) Nederland [%]
op het elektriciteitsverbruik vande Elektriciteit MWh 244,7 100 100
ventilatoren.
Henk gei Zeker 1814 1814 0
carbonatatiedampen
Onderbouwing Energiebesparing
Het hergebruik restwarmte .
carbonatatiedampen bespaard ; Werkelijke Toekenning aan Percentage Kan de
aardgas. Op basis van een Energiedrager besparing (op eigen inrichting [%] besparing in
berekende pessimistische jaarbasis) Nederland [%]
inschatting is de besparing ca. Aardgas Nm3 ae 57.300 100 100
57.300 Nm3 per jaar
Verlagen E-verbruik
proceswaterreiniging tev 2020 Zeker 32,4 3,24 0
MR 3
Onderbouwing Energiebesparing
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister hoeft de aerobe
waterzuivering minder vervuiling
middels beluchting uit
proceswater te verwijderen, De Werkelijke Toekernlkg can Percentage van de
aerobe jae ing gebruikt Energiedrager besparing (op En besparing in
nie ne kWh E EM Door de jaarbasis) Nederland [%]
i a ala Elektriciteit MWh 378 100 100
vergister wordt er jaarlijks circa
6.000 ton minder CZV door de
aerobe waterzuivering verwerkt.
Dit levert een besparing circa
3.600.000 kWh

0000000077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>20855014

Verlagen hoeveelheid te
drogen bietenpulp tgv

npe 2020 Zeker 64,874 53,403 0
uitbreiding
biomassavergister
Onderbouwing Energiebesparing
Door de uitbreiding van de
biomassa vergister gaat er meer
bietenpulp worden verwerkt, Werkelijke Toekenningaan Percentage van de
hierdoor hoeft er minder Energiedrager besparing (op ‘cen inrich sa 0% besparing in
sa ee eae In jaarbasis) eigen inrichting [%] Nederland [%]
e campagne zal er 32.700 ton i
minder pulp worden gedroogd. Dit Aardgas Nm3 ae 1.687.300 100 100
levert een energiebesparing van
2.049.716 nm3
Vernieuwen dunsap
warmtewisselaar op 2017 Zeker 6,765 6,62 0
damp 2
Onderbouwing Energiebesparing
Bij vernieuwen van de dunsap
warmtewisselaar wordt de
oppervlakte vergroot van 517 m2
naar 866 m2. Hiermee neemt het Werkelijke Toekenningaan Percentage van de
rendement van warmteuitwisseling Energiedrager besparing (op kahte a besparing in
fors ai kl ne hiermee jaarbasis) eigen inrichting [7] Nederland [%]
gerealiseerd wordt bedraagt Et 4
305.000 Nm3 per jaar, waarbij een Primaire energie TJ 6,62 100 100
ontsparing plaatsvindt van 337
MWh door minder
elektriciteitsexport.
Duurzame energie
Biomassa
Gebruik biogas uit eigen Aanvullend op 64.9 0
WKK EEP ?
Onderbouwing Energiebesparing
Dit betreft de hoeveelheid biogas Werkelijke a Percentage van de
die ook in 2015 in de WKK werd Energiedrager besparing (op foe ee sie besparing in
verbrand. De extra geproduceerd jaarbasis) eigen inrichting [%] Nederland [%]
Pies TOME WEEE Oeser 0.01 100 100
het project Uitbreiding vergister. ;
RWZI biogas Nm3 2.785.000 100 100
Uitbreiding biogas
productie op basis van 2020 Zeker 259,53 42,455 0
SDE 2014
Onderbouwing Energiebesparing
Het gaat om een additionele Werkelijke Toekenning aan Percentage van de
biogasproduktie van 8,2 miljoen Energiedrager besparing (op 5 oe 5 besparing in
Nm3 a.e. die wordt gebruikt in de jaarbasis) eigen inrichting [%] Nederland [%]
stoomketels van de suikerfabriek. Karda Nid ze 1 100 100
RWZI biogas Nm3 1.822.113 100 100
Vergistingsinstallatie Zeker 309,23 0
Onderbouwing Energiebesparing
Werkelijke TACREHMIRE Gah Percentage van de
Energiedrager besparing (op eisen inrich = [%] besparing in
jaarbasis) 8 81% Nederland [75]
Aardgas Nm3 ae 9.770.000 100 0
Primaire energie TJ 0,01 100 0
Ketenefficiency

0000000078
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>20855014

Materiaalbesparing en -verbetering

en ie pulp Voorwaardelijk 0 92,008 0
Onderbouwing Energiebesparing
Werkelijke A Percentage van de
Energiedrager besparing (op hannan aan besparing in
jaarbasis) EEEN HEE (75) Nederland [%]
Aardgas Nm3 ae 2.907.000 100 100
Primaire energie TJ 0,001 100 100
Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2017
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? ja

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2017
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 12.700
En duurzame elektriciteit (exclusief MWh 61.159
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 4.541
Netto verbruik elektriciteit MWh 69.318
a SAE oii waarvan ingezet voor MWh 69.318
Elektriciteit ingezet als grondstof MWh 0
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2017
i Waarvan ingezet Gngeetak i
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor —— grondstof Eenheid
energieopwekking
Aardgas 59.347.337 59.347.337 59.347.337 0 Nm3 ae
RWZI biogas 4.609.113 0 4.609.113 4.609.113 0 Nm3
Gegevens WKK gehele inrichting
Energiegegevens
Eenheid Energie-inhoud verbruik

Input
Verbruikte brandstoffen door WKK
Output
Geproduceerde elektriciteit door WKK MWh
- aandeel voor eigen gebruik MWh
- aandeel doorgeleverd aan derden MWh
- aandeel teruggeleverd aan elektriciteitsnet MWh
Geproduceerde warmte door WKK TJ
- aandeel voor eigen gebruik TJ

- waarvan afgeblazen TJ
- aandeel doorgeleverd aan derden TJ

- waarvan afgeblazen TJ
Besparing

0000000079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>20855014

Energiebesparing (primair) door de WKK TJ

Toerekening besparing

De WKK-installatie staat Binnen de inrichting

Wie is de eigenaar van de WKK-installatie Eigen bedrijf (WKK staat op eigen terrein)

Toelichtingen MJA- en MEE-Monitoring

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens Addendum MEE-monitoring

Basisgegevens
Identificatie - Sector MEE Overige industrie
Besparingsopgave [TJ] 35,447

Verantwoordelijke namens deelnemer

Aanspreektitel

Volledige naam

E-mailadres

Telefoonummer

Contactpersoon

Aanspreektitel |

Volledige naam |

E-mailadres nn
nn

Telefoonummer

Overzicht energiebesparingsmaatregelen

Gepland arin Geplande finale Gerealisercie Neg Neg
= : e US i Actief in 2 3 finale actief actief
Maatregeltitel Verslagjaar Cat. Kwalificatie jaar in lasi EnergieBesparing E ieB 5 E 5
pruik Verslagjaar [T3] nergieBesparing in in
ge [TJ] 2020 2021
Vervanging en
uitbreiding
ka 2017 — Procesefficiency F 2020 Nec 45,390 TI 0.000 TI Ja Nv.
Economizers
Bronswerk
stoomketel

Detail energiebesparingsmaatregel: Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel

Maatregeltitel Vervanging en uitbreiding van Economizers Bronswerk stoomketel
Verslagjaar 2017

Maatregel uit EEP 2017 - 2020? Nee

Categorie PE(Procesefficiency)

Subcategorie Procesmaatregelen

Kwalificatie F

Gepland jaar in gebruik 2020

Geplande finale-energiebesparing 45,390

Algemene toelichting en onderbouwing Niet opgegeven door bedrijf tijdens
van de geplande finale-energiebesparing planningsfase.

Investering[in Euro] 1.560.000,00

Toelichting op investering verdere onderbouwing in de bijlage
Actief in huidig verslagjaar Nee

Actief in 2020 Ja

0000000080
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>20855014

Actief in 2021

Gerealiseerde finale-energiebesparing
Onderbouwing van de gerealiseerde
finale-energiebesparing

Aanvullende toelichting

Hoe verloopt de planning vanaf heden
tot en met de uitvoering?

Op welke wijze wordt de uitvoering
georganiseerd?

Betreft het een
investeringspremiemaatregel in het

Toelichting
Additionaliteiten:

1. De terugverdientijd is groter dan 5
jaar.

2. Het betreft een voorwaardelijke of
onzekere maatregel in het EEP 2017-
2020.

3. Er heeft vergaande afstemming

andere bedrijven.

4. Er is verandering gekomen in het
interne beleid in relatie tot
energiebesparing.

5. Het betreft een bedrijfsspecifieke
afspraak.

kader van artikel 3.3 Addendum MEE?

plaatsgevonden met een ander bedrijf of

N.v.t.
0,000

N.v.t.

Niet opgegeven door bedrijf tijdens planningsfase.

verdere uitwerking en engineering in 2018 en 2019. Fysieke aanpassing gepland
in 2020

Ultvoering gebeurt via een eigen projectenbureau in samenwerking met
leverancier

Nee

Is niet opgevoerd in de reguliere EEP en de maatregel heeft een terugverdientijd
van meer dan 5 jaar

Energiedrager en eenheid

Geplande besparing (op jaarbasis) Werkelijke totale besparing (ep

[TJ]

jaarbasis)
Aardgas Nm3 ae 1.434.124.000

Resultaten

Categorie 2017 2018 2019 2020 2021
Besparingsopgave in 35,447 35,447 35,447 35,447 35,447
finale energie [TJ]
Geplande finale
besparing [TJ]
Gerealiseerde finale
energiebesparing NaN NaN NaN NaN NaN

Toelichtingen Addendum MEE-monitoring

‘Historie MEE Addendum'

Er zijn in deze module historische maatregelen toegevoegd door RVO.nl

Lucht

Afval

Lokale thema's

MJA- en MEE-monitoring

Gecorrigeerd na geaccepteerd
Definitief maar geen eindoordeel
Geaccepteerd

Geaccepteerd

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie | Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 18/10/2018 11:14:38 Ja

Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 31/07/2018 15:37:29 Ja

17/01/2019 14:15:07 Ja
04/01/2019 14:27:21 Ja
18/10/2018 11:14:39 Ja
05/10/2018 08:45:37 Ja

0000000081
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>20855014

Energie algemeen
Oppervlaktewater binnenwater
EPRTR bodem

EEP

Addendum MEE-monitoring

Geaccepteerd
Geaccepteerd
Geaccepteerd
Gereed voor invoer

Geaccepteerd

20/08/2018 15:10:23
24/05/2018 11:34:40
18/10/2018 11:14:39

04/01/2019 14:53:54

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0000000082
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>