<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855006

Elektronisch

Milieujaarverslag 2018

10/08/2022
10:26:51

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Geografisch
(Rijksdriehoekmeting)  ™oorderbreedte,
oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 O: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

0000000061
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855006

Aantal installaties
Websiteadres
Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Dienst Noord-Nederland (RWS)
Beoordelaar PRTR

EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2018
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee

Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0 MW
Uittreedsnelheid: m/s

EH10

Type: Puntbron

0000000062
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855006

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 97 °C
Volumestroom: 579 Nm3/s
Warmteinhoud: 63,191 MW
Uittreedsnelheid: 15 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 99 °C
Volumestroom: 602,48 Nm3/s
Warmteinhoud: 67,301 MW
Uittreedsnelheid: 16 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 100 °C
Volumestroom: 596 Nm3/s
Warmteinhoud: 67,343 MW
Uittreedsnelheid: 16 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: Nm3/s

0000000063
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855006

Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 120 °C
Volumestroom: 2,9 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,402 MW
Uittreedsnelheid: 2 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000064
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855006

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 120 °C
Volumestroom: 3 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,416 MW
Uittreedsnelheid: 2 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000065
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855006

Verbrandingsproces van installatiegroep

'brandblusdieselpomp' ae
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 11 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 0,677 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.500 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 12 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,044 kg 1
Etheen 0,44 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,3 kg
Kooldioxide (CO2) 2.112 kg
Koolmonoxide (CO) 2,14 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 4,4 kg
Methaan 2,64 kg
NMVOS 1,76 kg
NMVOS rest 1,188 kg 1
NOx 61 kg
$02 0 kg
Tolueen 0,088 kg 1
Totaal stof 0,3 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'BS' 2018
Basisgegevens
Categorie:
BS
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Divers, overig, diffuus 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 305.893 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

0000000066
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855006

CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 72 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) heh ale isi
Kooldioxide (CO2) 547.973 kg
Koolmonoxide (CO) 17 kg
NOx 587 kg
Totaal stof 0,5 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2018
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.601 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 251.456.229 Nm3 ac
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 748 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,6 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,6 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,6 kg
Etheen 7.480 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 33 kg
Fluorantheen 0,6 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,6 kg
Kooldioxide (CO2) 450.456.174 kg
Koolmonoxide (CO) 67.975 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 74.800 kg
Methaan 44.880 kg
N20 13.000 kg
Naftaleen 0,6 kg

0000000067
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855006

NH3 4.521 kg
NMVOS 29.920 kg
NMVOS rest 20.196 kg
NOx 127.079 kg
Tolueen 1.496 kg
Totaal stof 33 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 33 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2018
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-07-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.379 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH20 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 325.037.731 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 23 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Vaurvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 150 kg
Benzo(a)pyreen 0,8 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,8 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,8 kg
Etheen 1.500 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 43 kg
Fluorantheen 0,8 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,8 kg
Kooldioxide (CO2) 582.269.341 kg
Koolmonoxide (CO) 76.809 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 15.000 kg
Methaan 9.000 kg
N20 15.000 kg
Naftaleen 0,8 kg
NH3 3.481 kg
NMVOS 6.000 kg
NMVOS rest 4.050 kg
NOx 208.816 kg
Tolueen 300 kg
Totaal stof 43 kg

0000000068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855006

Fijn stof (<2,5 micrometer) 43 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2018
Basisgegevens
Categorie:

STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 29-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.994 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH30 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 288.762.435 Nm3 ac
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 16 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Benzeen 130 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,7 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,7 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,7 kg
Etheen 1.300 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 38 kg
Fluorantheen 0,7 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,7 kg
Kooldioxide (CO2) 517.286.139 kg
Koolmonoxide (CO) 91.770 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 13.000 kg
Methaan 7.800 kg
N20 13.000 kg
Naftaleen 0,7 kg
NH3 1.859 kg
NMVOS 5.200 kg
NMVOS rest 3.510 kg 1
NOx 117.798 kg
Tolueen 260 kg 1
Totaal stof 38 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 38 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2018
Basisgegevens
Categorie:

Gasvoorverwarmer

0000000069
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855006

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

1,3 MW
01-08-2013
739 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 109.239 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 27 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,8 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien OEE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Kooldioxide (CO2) 195.690 kg
Koolmonoxide (CO) 6 kg
NOx 79 kg
Totaal stof 1 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2018
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 803 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 118.704 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 25 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,8 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Waarvrackt NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 212.645 kg

0000000070
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855006

Koolmonoxide (CO) 6 kg
NOx 79 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2018
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 761 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 112.469 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 25 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 16 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaurvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Kooldioxide (CO2) 201.476 kg
Koolmonoxide (CO) 6 kg
NOx 75 kg
Totaal stof 1 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HKT' 2018
Basisgegevens
Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

ketelinstallatie
36 MW
01-08-2013
372 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

HKI1 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 1.525.098 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ

0000000071
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855006

Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 24 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien MA NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 2,93 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,02 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,02 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,02 kg
Etheen 29,3 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,2 kg
Fluorantheen 0,02 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 kg
Kooldioxide (CO2) 2.732.046 kg
Koolmonoxide (CO) 81 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 293 kg
Methaan 175,8 kg
N20 333 kg
Naftaleen 0,1 kg
NMVOS 117,2 kg
NMVOS rest 79,11 kg 1
NOx 978 kg
Tolueen 5,86 kg 1
Totaal stof 0,2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0,2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2018
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 387 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.584.298 Nm3 ac
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 18 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

0000000072
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855006

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) a kulla aus
Benzeen 2,93 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,02 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,02 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,02 kg
Etheen 29,3 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,2 kg
Fluorantheen 0,02 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 kg
Kooldioxide (CO2) 2.838.095 kg
Koolmonoxide (CO) 973 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 293 kg
Methaan 175,8 kg
N20 333 kg
Naftaleen 0,1 kg
NMVOS 117,2 kg
NMVOS rest 79.11 kg 1
NOx 762 kg
Tolueen 5,86 kg 1
Totaal stof 0,2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0,2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
EEDE NEET legs e 2018
Noodstroomaggregaat 1
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 14 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 7,7 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 670 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 216 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien aarvraeht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 24.166 kg
Koolmonoxide (CO) 33 kg
NOx 187 kg
Totaal stof 2 kg

0000000073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855006

Fijn stof (<2,5 micrometer) 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
heerten dba van installatiegroep 2018
Noodstroomaggregaat 2'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 14 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 7,8 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO? Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 640 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 247 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien KE. NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 24.327 kg
Koolmonoxide (CO) 34 kg
NOx 177 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingspraces Wan tnstallavicerocy 2018
Noodstroomaggregaat 3
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 8,5 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 630 mg/m3

0000000074
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855006

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 216 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TPE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 26.580 kg
Koolmonoxide (CO) 40 kg
NOx 193 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2018 2018 2018 2017 2016 2015
naam stof emissie in kg emissiein kg emissieinkg emissie in kg emissie in kg emissie in kg
Benzeen 1.033,904 1.033,904 401,9 149,13 68,7968
Etheen 10.339,04 10.339,04 4.019 8.623,2 3.95 1,668
Fijn stof (<10 micrometer) 124,7 124,7 1.432,3 1.129,8 524,57
Kooldioxide (CO2) 1.556.816.764 1.556.816.764 1.598.998.407 1.262.049.554 585.005.238
Koolmonoxide (CO) 237.752,14 237.752,14 286.3454 342.487,5 366.726,57
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 103.390,4 103.390,4 40.357 116.954,9 = 124.435,28
Methaan 62.034,24 62.034,24 24.114 1.419,7 654,408
NMVOS 41.356,16 41.356,16 16.243 85.444,2 123.780,872
NOx 456.871 456.871 401.435 298.535,7 150.950,43
so2 0 0 0,39 0,322
Tolueen 2.067,808 2.067,808 803,8 54,06 24,5936
Totaal stof 125,2 125,2 1.432,3 1.129,8 525,97
Benzo(a)pyreen 2,14 2,14 2.32 1,76276 0,8133
Benzo(b)fluorantheen 2,14 2,14 2,32 0,8133
Benzo(k)fluorantheen 2,14 2,14 2,32 0,8133
Fluorantheen 2,14 2,14 2,32 1,80276 0,8133
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 2,14 2,14 2,34 0,8133
N20 41.666 41.666 48.427 38.053,3 17.264,6
Naftaleen 2,3 28 2,4 1,721 0,81
NH3 9.861 9.861 7.026 5.430 3.640
Fijn stof (<2,5 micrometer) 124,4 124,4
Acroleine (Acrylaldehyd) 652,1 156,5
Formaldehyde (Methanal) 35675 869
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 24,677
Aardgas Nm3 ae 869.012.096
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 1.556.816.764
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 1.556.816.509
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)
Totaal
See MEER ORN genere A TEE
kg)
Ammoniak (NH3) C PER PIM 10.000 - 9.861 0

0000000075
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855006

Andere vluchtige organische

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel

stofikn dan methansi (NMVOS) Cc OTH JOS 10.000 NL 41.356,16 0
Benzeen Cc OTH JOS 500 EU 1.033.904 0
Distikstofoxide (N20) C OTH JOS 10.000 EU 41.666 0
Fluorantheen C OTH JOS - 2,14 0
Kooldioxide (CO2) GC PER gasverbruik x kental 100.000 EU 1.556.816.764 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 237.752,14 0
Methaan (CH4) C OTH JOS 100.000 — - 62.034,24 0
Naftaleen C OTH JOS 100 - 2,3 0
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) (4 E- Cc OTH JOS 1 NL 8,56 0
PRTR)
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 456.871 0
Tolueen C OTH JOS 10.000 - 2.067,808 0
Berekend op basis van
Zwaveloxiden (SOx / SO2) C OTH zwavelgehalte in 20.000 - 0 0
dieselolie
Fijn stof (PM 10) G OTH NTA 5.000 - 124,7 0
Benzo(a)pyreen E OTH JOS 1 NL 2,14 0
Benzo(b)fluorantheen € OTH JOS 1 NL 2,14 0
Benzo(k)fluorantheen Cc OTH JOS 1 NL 2,14 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 NL 2,14 0
Totaal stof C OTH NTA8029 5.000 - 125,2 0
Etheen E OTH JOS 1.000 NL 10.339,04 0
Emissiehandel

gehele inrichting 2018 toelichting

CO2

Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel?

Jaarvracht
1.556.016.000 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oppervlaktewater rijkswater

gehele

Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater Rene 2018
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)

oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of

moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja

Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies

(boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)

Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 285 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 763.433.760 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 763.544.228 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2018

0000000076
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855006

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht

Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Methode Gebruikte methode

Code omschrijving

Stofnaam

(E-PRTR bijlage 2) Drempel Register

M/C/E

Totaal hoeveelheid Waarvan
(jaarvracht in ke) incidenteel

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting gehele = 2018
inrichting

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 1.245 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2018

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode : Totaal hoeveelheid = Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) wee Code omschrijving a En (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting?

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2018
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
nee

gehele inrichting inclusief

Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2018
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 17.186
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief

E MWh
biobrandstof)

0000000077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855006

MWh
MWh
MWh
MWh

Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie
Doorlevering elektriciteit aan derden
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet

Netto verbruik elektriciteit

4.214.210
-4.197.024

Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam)

2018

Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik

Aardgas 868.364.981 868.364.981
Gas-/dieselolie 24 24 24

Waarvan ingezet
VOOF
energieopwekking

868.364.981

Ingezet als
grondstof

Eenheid

0 Nm3 ae

ton

Warmte

2018

Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Netto verbruik warmte TJ

Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval

gehele

inrichting ae

drempelwaarde is overschreden?

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)?

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de

ja

nee

Gescheiden afgevoerd afval

gehele

inrichting as

Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom

Code Omschrijving
17 02 01 hout Nee
20 01 01 papier en karton Nee
20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee

13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie Ja

1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee

9 23 J
10 is verontreinigd =

20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja
Totaal
Verbranden

Afvalstroom

Code Omschrijving de
13 05
07

13 05 07 met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders Ja

Extern
Totaal
(ton/jaar)

4,407
16,078
25,472
lees
0,146
0,12

47,395

Extern
Totaal
(ton/jaar)

0,218

DS%*

Intern

Totaal
O7 de 07 de
(toníjaar) ave

0000000078
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855006

1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee

10 is verontreinigd a kt
1501 150111 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix Ja 0.028
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders ?
15.02 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 0,979
stoffen zijn verontreinigd
Ps OL 16 01 07 oliefilters Ja 0,267
ie 02 06 02 05 overige basen Ja 0,222
Totaal 1,783 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin Gr Tola oga = Totaalr oo,
ving (ton/jaar) äi (ton/jaar) .
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd
Nee 14,14
04 bouw-en sloopafval
= ja 10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee 22,582
Totaal 36,722 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruikte methode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 45,957 -
D M Weging 36,722 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruikte methode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 1,438 EU
D M Weging 1,783 EU
Toelichtingen afval
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Lokale Thema's
Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2018
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling

0000000079
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855006

Grondwater overige processen

Oppervlaktewater(totaal) 763.433.760
Leidingwater 403.991
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen

TOTAAL waterinname 763.837.7531
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 763.544.228
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 0
Lozing op riool 1.245
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib

TOTAAL waterafvoer 763.545.473

Statusoverzicht

Module Status Laatste publicatie | Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 05/06/2019 13:16:04 Ja

Oppervlaktewater rijkswater Geaccepteerd 15/04/2019 09:54:28 Ja

Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 07/05/2019 10:29:30 Ja

Lucht Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja

Afval Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja

Lokale thema's Definitief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja

Energie algemeen Defintief maar geen eindoordeel 10/01/2020 09:44:57 Ja

EPRTR bodem Geaccepteerd 05/06/2019 13:17:11 Ja

0000000080
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>