<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855008

Elektronisch

Milieujaarverslag 2020

10/08/2022
09:55:19

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Geografisch
(Rijksdriehoekmeting)  ™oorderbreedte,
oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 O: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

0000000101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855008

Aantal installaties
Websiteadres
Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo Omgevingsdienst Groningen
Contactpersoon Wabo

E-mail

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap

Contactpersoon waterschap

E-mail
Beoordelende instantie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland (RWS)
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat Beoordelaar PRTR

E-mail EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR
Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2020
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee
Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,007 MW
Uittreedsnelheid: m/s

EH10

Type: Puntbron

0000000102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855008

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 356 Nm3/s
Warmteinhoud: 39,311 MW
Uittreedsnelheid: 10 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 99 °C
Volumestroom: 387 Nm3/s
Warmteinhoud: 43,231 MW
Uittreedsnelheid: 10 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: Goe
Volumestroom: 322 Nm3/s
Warmteinhoud: 35,97 MW
Uittreedsnelheid: 9 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: Nm3/s

0000000103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855008

Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 114°C
Volumestroom: 1 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,131 MW
Uittreedsnelheid: 1 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855008

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 122 °C
Volumestroom: 1 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,141 MW
Uittreedsnelheid: 1 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855008

Verbrandingsproces van installatiegroep "BA -

brandblusdieselpomp' a
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 14 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 0,86 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.500 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 12 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 0,4 kg
Kooldioxide (CO2) 2.674 kg
Koolmonoxide (CO) 3 kg
NOx 71 kg
Totaal stof 0,4 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'BS' 2020
Basisgegevens
Categorie:
BS
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 165 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 56.085 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 72 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

0000000106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855008

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TAAEDERCHS NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 0,1 kg
Kooldioxide (CO2) 100.115 kg
Koolmonoxide (CO) 3 kg
NOx 107 kg
Totaal stof 0,1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2020
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 4.381 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 419.550.760 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 17 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 1 kg
Benzo(b)fluorantheen 1 kg
Benzo(k)fluorantheen 1 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 665 kg
Fluorantheen l kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1 kg
Kooldioxide (CO2) 750.423.542 kg
Koolmonoxide (CO) 89.157 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 19.000 kg
Methaan 800 kg
N20 22.000 kg
Naftaleen 1 kg
NH3 4.748 kg
NMVOS 18.200 kg
NMVOS rest 18.200 kg 1
NOx 190.712 kg
Totaal stof 665 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2020
Basisgegevens

0000000107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855008

Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

STEG

470 MW
26-07-2013
4.752 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
EH20

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 457.021.794 Nm3 ac

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NO‚-concentratie (als NO») * 21 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

0,06 mg/m3

aangemerkt als vertrouwelijk) idd NEE OS õksd
Benzo(a)pyreen 1,1 kg
Benzo(b)fluorantheen 1,1 kg
Benzo(k)fluorantheen 1,1 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 725 kg
Fluorantheen 1,1 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,1 kg
Kooldioxide (CO2) 815.811.323 kg
Koolmonoxide (CO) 79.414 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 21.000 kg
Methaan 870 kg
N20 24.000 kg
Naftaleen 1,1 kg
NH3 12.795 kg
NMVOS 20.130 kg
NMVOS rest 20.130 kg 1
NOx 251.324 kg
Totaal stof 725 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2020
Basisgegevens
Categorie:

STEG

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 29-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.954 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
EH30

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

0000000108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855008

Verbruik * 379.437.062 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 18 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 -1
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ARTI RACH? NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 0,9 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,9 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,9 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 602 kg
Fluorantheen 0,9 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,9 kg
Kooldioxide (CO2) 677.317.921 kg
Koolmonoxide (CO) 71.247 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 17.000 kg
Methaan 720 kg
N20 20.000 kg
Naftaleen 0,9 kg
NH3 4.401 kg
NMVOS 16.280 kg
NMVOS rest 16.280 kg 1
NOx 186.886 kg
Totaal stof 602 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2020
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.004 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 148.498 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 27 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

15,77 mg/m3

0000000109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855008

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TAAEDERCHS NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 265.078 kg
Koolmonoxide (CO) 8 kg
NOx 107 kg
Totaal stof 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2020
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.030 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 152.340 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 25 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,77 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 271.936 kg
Koolmonoxide (CO) 8 kg
NOx 101 kg
Totaal stof 2kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2020
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.094 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 161.836 Nm3 ae

0000000110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855008

Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Fijn stof (<10 micrometer)
Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)

NOx

Totaal stof

0,03165 GJ/Nm3 ae
56,4 kg CO2/GJ
0 gew. %

Jaargemiddelde
25 mg/m3

16 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

2 kg
288.887 kg
9 kg

108 kg

2 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK1" 2020
Basisgegevens
Categorie:
ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 203 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK1 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 832.964 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 24 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Fourvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 0,0011 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,0011 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,0011 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Fluorantheen 0,0011 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0011 kg
Kooldioxide (CO2) 1.486.890 kg
Koolmonoxide (CO) 45 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 16 kg
Methaan 1,4 kg
N20 19 kg
Naftaleen 0,0011 kg

0000000111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855008

NMVOS 14,6 kg
NMVOS rest 14,6 kg 1
NOx 534 kg
Totaal stof 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2020
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 286 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.169.642 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 18 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaurvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 0,002 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,002 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,002 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Fluorantheen 0,002 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,002 kg
Kooldioxide (CO2) 2.087.882 kg
Koolmonoxide (CO) 719 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 23 kg
Methaan 1,97 kg
N20 27 kg
Naftaleen 0,002 kg
NMVOS 21,03 kg
NMVOS rest 21,03 kg 1
NOx 562 kg
Totaal stof 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep
'Noodstroomaggregaat 1' un
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

6,5 MW
01-08-2013

0000000112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855008

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 7 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 3,71 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 670 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 216,05 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TVE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Kooldioxide (CO2) 11.571 kg
Koolmonoxide (CO) 16 kg
NOx 89 kg
Totaal stof 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
haaa Dee JAN ANGER ED 2020
Noodstroomaggregaat 2
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 10 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,67 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
C02 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 246,86 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien nr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 17.674 kg
Koolmonoxide (CO) 24 kg
NOx 128 kg
Totaal stof 2 kg

0000000113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855008

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 2020
Noodstroomaggregaat 3'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 12 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 6,57 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 215,95 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien AFVEGEN NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 20.475 kg
Koolmonoxide (CO) 31 kg
NOx 149 kg
Totaal stof 2 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2020 2020 2020 2019 2018 2017
naam stof emissie in kg emissiein kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Fijn stof (<10 micrometer) 2.006,5 2.006,5 2.278,2 124,7 1.432,3
Kooldioxide (CO2) 2.248.105.968 2.248.105.968 2.563.474.943 1.556.816.764 1.598.998.407
Koolmonoxide (CO) 240.684 240.684 194.881 — 237.752,14 286.345,4
NOx 630.884 630.884 746.613 456.871 401.435
Totaal stof 2.006,5 2.006,5 2.278,3 125,2 1.432,3
Benzo(a)pyreen 3,0031 3.0031 3,604 2,14 2,32
Benzo(b)fluorantheen 3,0031 3,0031 3,604 2,14 2,32
Benzo(k)fluorantheen 3,0031 3,0031 3,604 2,14 2,32
Fluorantheen 3,0031 3,0031 3,604 2,14 2,32
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 3,0031 3,003 1 3,604 2,14 2,32
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 57.039 57.039 66.998 103.390,4 40.357
Methaan 2.393,37 2.303,37 40.198,8 62.034,24 24.114
N20 66.046 66.046 78.000 41.666 48.427
Naftaleen 3,0031 3,0031 3,62 2,3 2,4
NH3 21.944 21.944 20.560 9.861 7.026
NMVOS 54.645,63 54.645,63 26.799,2 41.356,16 16.243
Benzeen 669,98 1.033,904 401,9

0000000114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855008

Etheen 6.699,8 10.339,04 4.019
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2.262 124,4
Tolueen 1.339,96 2.067,808 803,8
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 16,81
Aardgas Nm3 ae 1.258.530.981
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 2.248.105.968
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 2.246.605.718

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Gebruikte eas
Stofnaam Methode > hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) MGE Code dahan n (jaarvracht in incidenteel
omschrijving igh
Ammoniak (NH3) C PER PIM 10.000 EU 21.944 0
Andere vluchtige organische stoffen dan
methaan (NMVOS) C OTH JOS 10.000 NL 54.645,63 0
Distikstofoxide (N20) C OTH JOS 10.000 EU 66.046 0
Fluorantheen € OTH JOS - 3,0031
Kooldioxide (CO2) C PER dl * 100.000 EU — 2.248.105.968 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 240.684 0
Methaan (CH4) Cc OTH JOS 100.000 - 2.393,37 0
Naftaleen C OTH JOS 100 - 3,0031 0
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) (4 E-PRTR) £ SIIB Js 1 HL 12014 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 630.884 0
Fijn stof (PM10) CG OTH NTA 5.000 - 2.006,5 0
Benzo(a)pyreen € OTH JOS 1 NL 3,0031 0
Benzo(b)fluorantheen Cc OTH JOS 1 NL 3,0031 0
Benzo(k)fluorantheen C OTH JOS 1 NL 3,0031 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 NL 3,0031 0
Totaal stof Cc OTH NTA8029 5.000 - 2.006,5 0
Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)
'Verbrandingsemissies: Luchtl # 02/07/2021'
Methaan is in 2019 niet apart geregistreerd wel totaal VOS. Dit betekent dat in 2019 het emjv zelf een verdeling maakt
tussen NMVOS en methaan. De geregistreerde waarde wijkt af van de berekende waarde.
Oppervlaktewater rijkswater
AE as gehele
Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater riekt 2020

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)

oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of

moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja
Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies

(boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)

0000000115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855008

Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)

Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 416 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 1.019.323.440 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 1.019.458.716 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Directe Lozingen gehele inrichting 2020

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam ,, Methode Gebruikte methode . Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) CE Code omschrijving Pa MESEN Gaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting SE 2020

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 899 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2020
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam MCE Methode Gebruikte methode Drempel | Revision Totaal hoeveelheid = Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) Code omschrijving is gn (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2020
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee

0000000116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855008

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK

Elektriciteit

2020

Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh

Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief
biobrandstof)

Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh

MWh

Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh
Netto verbruik elektriciteit MWh

6.873

6.147.723
-6.140.850

Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam)

2020

Waarvan ingezet
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor
energieopwekking
Aardgas 1.258.530.977 1.258.530.977 1.258.530.977
Gas-/dieselolie 16 16 16

Ingezet als
grondstof

Eenheid

Nm3 ae

ton

Warmte

2020

Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Netto verbruik warmte TJ

Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval

gehele
inrichting

2020

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de
drempelwaarde is overschreden?

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)?

ja

nee

Gescheiden afgevoerd afval

gehele
inrichting

2020

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
Code Omschrijving G* linn at

E EE 17 02 01 hout Nee 5

20 01
01

20 03
01

13 02
05
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
10 is verontreinigd

20 01 01 papier en karton Nee 17,131
20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee 15,432

13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie Ja 1,04

1501 1501 11 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

DS%*

0000000117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855008

15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde

= ge oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 0,455
stoffen zijn verontreinigd
a oi 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,095
fe pe 06 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,025
0801 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
M N Ja 0,12
11 gevaarlijke stoffen bevat
1701 1701 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels
: Nee 6
07 — of keramische producten
bed pe 19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen Ja 0,226
20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
2001 A õa ys
33 accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja 0,08
dergelijke batterijen en accu's bevatten
ba oe 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 0,19
Totaal 45,844
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Hed Totaal i Totaal
ve Of e Of ve
Code Omschrijving A a lörmjanr) DS%
se = 10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee 11,98
Totaal 11,98 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruikte merhode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 43,588 -
D M Weging 11,98 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gun (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 2,256
D
Toelichtingen afval
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Lokale Thema's
Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2020
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee

Watergebruik

0000000118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855008

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater( totaal)
Leidingwater
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname

1.019.323.440
148.149

1.019.471.589

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater)

Lozing op oppervlaktewater (binnenwater)

Lozing op riool

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib

1.019.458.716
0
899

TOTAAL waterafvoer 1.019.459.615
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 28/06/2021 16:44:31 Ja

Oppervlaktewater rijkswater Geaccepteerd
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd
Lucht Geaccepteerd
Afval Geaccepteerd
Lokale thema's Geaccepteerd
Energie algemeen Geaccepteerd
EPRTR bodem Geaccepteerd

10/05/2021 16:56:02
18/05/2021 16:56:56
10/08/2021 10:26:02
01/09/2021 20:18:46
28/06/2021 17:36:53
28/06/2021 17:34:39
28/06/2021 16:45:16

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0000000119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>