<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855003

Elektronisch

Milieujaarverslag 2015

10/08/2022
10:34:38

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch  (morderbreedte
(Rijksdriehoekmeting) oosterlengte) 2
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 0: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief
Aantal installaties
Websiteadres

0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855003

Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo Omgevingsdienst Groningen
Contactpersoon Wabo

E-mail

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap

Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland (RWS)
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat Beoordelaar PRTR

E-mail | 512% AE

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2015
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee
Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: °C
Volumestroom: 0,4 Nm3/s
Warmteinhoud: OMW
Uittreedsnelheid: 2 m/s
EH10

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?

0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855003

Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 92°C
Volumestroom: 533 Nm3/s
Warmteinhoud: 54,749 MW
Uittreedsnelheid: 14 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 94 °C
Volumestroom: 550 Nm3/s
Warmteinhoud: 57,908 MW
Uittreedsnelheid: 15 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 94 °C
Volumestroom: 564 Nm3/s
Warmteinhoud: 59,382 MW
Uittreedsnelheid: 15 m/s
GVI

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,8527 11
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 165 °C
Volumestroom: 0,5 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,098 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s

0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855003

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,8527 11
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 165 °C
Volumestroom: 0,47 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,092 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s
GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 165 °C
Volumestroom: 0,48 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,094 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s
HKI

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53,450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 122 °C
Volumestroom: 8,52 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,203 MW
Uittreedsnelheid: 6 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611
Coördinaten O: 6,853192

Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

0000000004
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855003

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 120 °C
Volumestroom: 8,26 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,145 MW
Uittreedsnelheid: 6 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,85231
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 477 °C
Volumestroom: 4,21 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,514 MW
Uittreedsnelheid: 21 m/s
NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 477 °C
Volumestroom: 4,43 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,645 MW
Uittreedsnelheid: 22 m/s
NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 477 °C
Volumestroom: 4,18 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,496 MW
Uittreedsnelheid: 21 m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep
‘brandblusdieselpomp'

2015

Basisgegevens

0000000005
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855003

Categorie:
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

Dieselmotoren
0,72 MW
01-08-2013

0 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Brandblusdieselaggregaat

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 1,1 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie 0,46 g/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 10,9 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TANU AARE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,017 kg 1
Etheen 0,17 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,5 kg
Koolmonoxide (CO) 3,5 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 1,7 kg
Methaan 1,02 kg
NMVOS 0,68 kg
NMVOS rest 0,459 kg 1
NOx 98,9 kg
SO2 0,022 kg
Tolueen 0,034 kg 1
Totaal stof 0,5 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2015
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.699 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

EH10 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 156.060.170 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
C02 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties

Jaargemiddelde

0000000006
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855003

Gemiddelde NO,-concentratie (als NO) * 17 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,05 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faanvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 33 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,39 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,39 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,39 kg
Etheen 1.900 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 247 kg
Fluorantheen 0,39 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,39 kg
Kooldioxide (CO2) 279.070.697 kg
Koolmonoxide (CO) 129.471 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 51.974 kg
Methaan 300 kg
N20 8.300 kg
Naftaleen 0,4 kg
NH3 1.376 kg
NMVOS 51.674 kg
NMVOS rest 49.730 kg 1
NOx 72.779 kg
Tolueen 11 kg 1
Totaal stof 247 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2015
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-07-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.085 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH20 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 100.101.197 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,05 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien PATCHT NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 92 kg 1
Benzeen 21 kg 1

0000000007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855003

Benzo(a)pyreen 0,25 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,25 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,25 kg
Etheen 1.200 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 158 kg
Fluorantheen 0,25 kg
Formaldehyde (Methanal) 510 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,25 kg
Kooldioxide (CO2) 179.003.463 kg
Koolmonoxide (CO) 141.175 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 46.951 kg
Methaan 190 kg
N20 5.300 kg
Naftaleen 0,2 kg
NH3 1.836 kg
NMVOS 46.761 kg
NMVOS rest 44.930,7 kg 1
NOx 46.460 kg
Tolueen 7,3 kg 1
Totaal stof 158 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2015
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 29-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 748 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH30 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 68.062.892 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 16 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,05 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien AatVracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 62 kg 1
Benzeen 14 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,17 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,17 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,17 kg
Etheen 830 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 108 kg

0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855003

Fluorantheen 0,17 kg
Formaldehyde (Methanal) 350 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,17 kg
Kooldioxide (CO2) 121.711.765 kg
Koolmonoxide (CO) 94.463 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 25.329 kg
Methaan 130 kg
N20 3.600 kg
Naftaleen 0,2 kg
NH3 428 kg
NMVOS 25.199 kg
NMVOS rest 23.938 kg 1
NOx 29.502 kg
Tolueen 5 kg 1
Totaal stof 108 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2015
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 76.644 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 31,94 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,59 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taarvrack NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,121 kg 1
Etheen 1,21 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,21 kg
Koolmonoxide (CO) 4,84 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 12,1 kg
Methaan 7,26 kg
NMVOS 4,84 kg
NMVOS rest 3,267 kg 1
NOx 65,38 kg
Tolueen 0,242 kg 1
Totaal stof 1,21 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000009
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855003

Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2015
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 70.982 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 29,57 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,59 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarveacht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,1121 kg 1
Etheen 1,121 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,12 kg
Koolmonoxide (CO) 4,48 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 11,21 kg
Methaan 6,726 kg
NMVOS 4,484 kg
NMVOS rest 3,0267 kg 1
NOx 56,07 kg
Tolueen 0,2242 kg 1
Totaal stof 1,12 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2015
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV3 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 72.007 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ

0000000010
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855003

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Benzeen

Etheen

Fijn stof (<10 micrometer)
Koolmonoxide (CO)
Koolwaterstoffen (totaal VOS)
Methaan

NMVOS

NMVOS rest

NOx

Tolueen

Totaal stof

0 gew. %

Jaargemiddelde
29,57 mg/m3
0 mg/m3
0,58 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

0,1137 kg 1
1,137 kg 1
1,14 kg
4,55 kg
11,37 kg
6,822 kg
4,548 kg
3,0699 kg 1
56,88 kg
0,2274 kg 1
1,14 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK1' 2015
Basisgegevens
Categorie:
ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HKI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.403.839 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 21 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,05 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarerachii NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleïne (Acrylaldehyd) 1,2 kg 1
Benzeen 0,1 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,0017 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,0017 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,0017 kg
Etheen 8 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,2 kg
Fluorantheen 0,0017 kg

0000000011
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855003

Formaldehyde (Methanal) 4,3 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0017 kg
Kooldioxide (CO2) 2.510.380 kg
Koolmonoxide (CO) 112,5 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 75 kg
Methaan 2,2 kg
N20 31,3 kg
Naftaleen 0 kg
NMVOS 72,8 kg
NMVOS rest 59,1 kg 1
NOx 787,5 kg
Tolueen 0,1 kg 1
Totaal stof 2,2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2015
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.514.873 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO? Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 19 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,05 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ta NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleïne (Acrylaldehyd) 1,3 kg 1
Benzeen 0,2 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,0016 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,0016 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,0016 kg
Etheen 8,7 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,4 kg
Fluorantheen 0,0016 kg
Formaldehyde (Methanal) 4,7 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,0016 kg
Kooldioxide (CO2) 2.708.933 kg
Koolmonoxide (CO) 1.416 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 56,6 kg
Methaan 2,4 kg

0000000012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855003

N20
Naftaleen
NMVOS
NMVOS rest
NOx
Tolueen
Totaal stof

33,3 ke
0,01 ke
54,2 kg

39,1 ke 1
768,8 ke

0,2 kg 1
2,4 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

"Noodstroomaggregaat 1' 2015
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 0 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 4,95 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 670 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0,55 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 7,14 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,042 kg 1
Etheen 0,42 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,3 kg
Koolmonoxide (CO) 21,8 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 4,2 kg
Methaan 2,52 kg
NMVOS 1,68 kg
NMVOS rest 1,134 kg 1
NOx 122 kg
SO2 0,1 kg
Tolueen 0,084 kg 1
Totaal stof 1,3 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
pase den van installatiegroep 2015
Noodstroomaggregaat 2'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

0 uren

0000000013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855003

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

NA2

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 5,6 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0,48 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 8,2 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Ganereaeht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,048 kg 1
Etheen 0,48 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,7 kg
Koolmonoxide (CO) 24,9 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 4,8 kg
Methaan 2,88 kg
NMVOS 1,92 kg
NMVOS rest 1,296 kg 1
NOx 130,5 kg
$02 0,1 kg
Tolueen 0,096 kg 1
Totaal stof 1,7 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep
'Noodstroomaggregaat 3' ants
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

0 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

NA3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik *
Stookwaarde
CO2 Factor
Zwavelgehalte
Emissies
Concentraties
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

5,33 ton
43 GJ/ton
74,3 kg CO2/GJ
0 gew. %

Jaargemiddelde
630 mg/m3
0,51 mg/m3
7,15 mg/m3

0000000014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855003

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaurerach NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,043 kg 1
Etheen 0,43 kg 1
Koolmonoxide (CO) 25 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 4,3 kg
Methaan 2,58 kg
NMVOS 1,72 kg
NMVOS rest 1,161 kg 1
NOx 123,4 kg
SO2 0,1 kg
Tolueen 0,086 kg 1
Totaal stof 1,4 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2015 2015 2015 2014 2013 2012
naam stof emissie in kg emissiein kg emissie in kg emissie in kg emissie in kg emissie in kg
Benzeen 68,7968 68,7968 71,95 14.427,642
Etheen 3.951,668 3.951,668 4.216,5 144.362,42
Fijn stof (<10 micrometer) 524,57 524,57 645 891,1
Koolmonoxide (CO) 366.726,57 366.726,57 341.390,2 474.456,59
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 124.435,28 124.435,28 186.838,7  1.442.845,2
Methaan 654,408 654,408 672,1 865.573,52
NMVOS 123.780,872 123.780,872 186.166,6  577.271,38
NOx 150.950,43 150.950,43 134.080,5 168.575
SO2 0,322 0,322 0,31 0,31
Tolueen 24,5936 24,5936 26,5. 28.853,384
Totaal stof 525,97 525,97 645 891,3
Benzo(a)pyreen 0,8133 0,8133 0,839 1,03
Benzo(b)fluorantheen 0,8133 0,8133 0,839 1,03
Benzo(k)fluorantheen 0,8133 0,8133 0,839 1,03
Fluorantheen 0,8133 0,8133 0,839 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,8133 0,8133 0,839 1,03
Kooldioxide (CO?) 585.005.238 585.005.238 610.007.434 734.101.216
N20 17.264,6 17.264,6 18.383 21.900
Naftaleen 0,81 0,81 0,98 1.2
NH3 3.640 3.640 6.540 4.678
Acroleine (Acrylaldehyd) 156,5 156,5 311,9 16,1
Formaldehyde (Methanal) 869 869 1.753 57
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 16,98
Aardgas Nm3 327.362.604
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 585.005.238
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 585.452.242
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)
pale TR bijlage 2) RE i i a si Onee KEE koole Mara

0000000015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855003

(jaarvracht in

kg)

Ammoniak (NH3) C PER PIM 10.000 — - 3.640
5 :
sedan MATOS) C OTH JOS 10.000 EU _ 123.780,872
Benzeen C OTH JOS 500 - 68,7968
Distikstofoxide (N20) E OTH JOS 10.000 EU 17.264,6
Fluorantheen Cc OTH JOS - 0,8133
Kooldioxide (CO2) Cc PER gasverbruik x kental 100.000 EU 585.005.238
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 366.726,57
Methaan (CH4) C OTH JOS 100.000 - 654,408
Naftaleen Cc OTH JOS 100 - 0,81
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) (4 E- E OTH JOS 1 NL 3,2532
PRTR)
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 150.950,43
Tolueen Cc OTH JOS 10.000 - 24,5936
Berekend op basis van
Zwaveloxiden (SOx / SO2) C OTH zwavelgehalte in 20.000 - 0,322
dieselolie

Fijn stof (PM 10) C OTH NTA 5.000 - 524,57
Benzo(a)pyreen & OTH JOS 1 - 0,8133
Benzo(b)fluorantheen E OTH JOS 1 - 0.8133
Benzo(k)fluorantheen C OTH JOS 1 - 0,8133
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 - 0,8133
Totaal stof Cc OTH NTA8029 5.000 - 525,97
Acroleine (Acrylaldehyd) C OTH JOS 1 NL 156,5
Etheen C OTH JOS 1.000 NL 3.951,668
Formaldehyde (Methanal) Cc OTH JOS 100 NL 869

eo oo oo ce &

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

'Emissiepunten: EH20 # 01/03/2016'

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 01/03/2016

EH20:

Toename van de productie met ruim 1600% (bedrijfsuren van 80 in 2014 naar 1351 in 2015) Emissies zijn in dezelfde lijn
gestegen, met uitzondering van: NH3, NOx, CO en VOS

NH3 en NOx - bewust minder NH3 in de DENOX gebruikt, daardoor minder NH3 slip in de schoorsteen en dus meer
NOx.

CO en VOS - geen goede vergelijking met 2014 mogelijk in verband met het grote verschil in draaiuren

'Emissiepunten: EH30 # 01/03/2016'

Laatste aanpassing gedaan door: fF op 01/03/2016

EH30:

Afname van de productie met 53% Emissies zijn in dezelfde lijn gedaald, met uitzondering van: NH3,
NOx, CO en VOS.

NH3 en NOx - bewust minder NH3 in de DENOX gebruikt, daardoor minder NH3 slip in de schoorsteen
en dus meer NOx.

CO en VOS - meer start/stops, meer in laaglast gedraaid

"Emissiepunten: HK01 & HK02 # 01/03/2016"

Laatste aanpassing gedaan door: Po op 01/03/2016

HK01 & HK02:

0000000016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855003

Emissieberekeningen met JOS: in 2015 zijn de berekeningen uitgevoerd op basis van rookgas met 15% O2 In
2014 is per abuis gerekend met rookgassen met slechts 3 % O2

Fijnstof: afname met 96% tov 2014, dit komt omdat in 2014 berekend is obv kental 1,51 mg/m3 RG en in 2015 obv kental
NTA van 0,05 g/GJ

'Emissiepunten: EH10 # 01/03/2016
Laatste aanpassing gedaan door: | op 01/03/2016

EH10:

De productie is met 16 % gedaald. De emissies zijn in dezelfde lijn gedaald. Uitzondering hierop zijn: CO, NH3, NOx en
VOS.

CO en VOS - toename als gevolg van meer starts/stops, meer in laaglast gedraaid

NH3 en NOx - bewust minder NH3 in DENOX verbruikt, daardoor minder NH3 slip in schoorsteen en dus meer NOx.

"Emissiepunten: Overige installaties # 01/03/2016'
Laatste aanpassing gedaan door: Pieter Leenman op 01/03/2016

Gasvoorverwarmers, Noodaggregaten en Brandblusaggregaat:
De emissies voor deze installaties zijn in dezelfde lijn gestegen of gedaald als de volumestroom.

Oppervlaktewater rijkswater

gehele

Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater inrichting 2015
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)

oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of

moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja

Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies

(boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)

Locatie emissiepunten (N,Q): (53.453818 , 6.853256)

Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 113,4 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 319.241.160 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 319.294.576 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2015
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam WOE Methode Gebruikte methode Dremel | Resistor Totaal hoeveelheid = Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) Code omschrijving P is (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater
‘Oppervlaktewater rijkswater: Koelwater # 25/03/2016"
Laatste aanpassing gedaan door: | op 25/03/2016

Als gevolg van de afname van de totale productie in de Eemshaven centrale is de hoeveelheid gebruikt koelwater in 2015
gedaald met 14 procent ten opzichte van 2014.

De lozing van fosfor, stikstof, zwevend stof en de metalen koper, nikkel en zink zijn niet gerapporteerd, omdat de vrachten
voor al deze stoffen ver onder de rapportagegrenzen liggen.

Waterzuivering buiten inrichting

gehele

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting inrichting 2015

0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855003

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 1.150 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2015

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode . Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) m Code omschrijving Dine REGRET (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

‘Waterzuivering: Lozen op riool # 25/03/2016'

Laatste aanpassing gedaan door: | op 25/03/2016

mensen aanwezig waren dan in het jaar ervoor.

In 2015 is de lozing op riool met 35% toegenomen ten opzichte van 2014. Dit afvalwater is afkomstig van de sanitaire
voorzieningen van het "Non process building’. De toename houdt verband met het feit dat er in 2015 gemiddeld meer

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2015
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee

E 5 NE 5 gehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2015
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 23.644
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief

A | MWh
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 106
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 1.543.503
Netto verbruik elektriciteit MWh -1.519.753
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2015
Waarvan ingezet Onee als
Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik voor = pes Eenheid
energieopwekking Gi f

Aardgas 327.142.470 327.142.470 327.142.470 0 Nm3
Gas-/dieselolie Er 17 17 ton

0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855003

Warmte 2015

Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ

Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0

Toelichtingen energie algemeen
‘Energie: toelichting nav opmerking # 07/09/2016'
Laatste aanpassing gedaan door: | op 07/09/2016

U merkt terecht op dat het netto verbruik in de module energie niet dezelfde ordegrootte heeft als in de module lucht. De
waarde in de module energie is per abuis verwisseld met de waarde voor het verbruik van elektrische energie. De waarde is
aangepast naar 327.142.470 m3.

Afval

Verwijzingstabel Afval

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de
drempelwaarde is overschreden?

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee

Gescheiden afgevoerd afval

Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
Totaal

sui * 07%
Code Omschrijving G (ton/jaar) DS%
06 03
99
08 01 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
11 gevaarlijke stoffen bevat

06 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,09

Ja 0,1

08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
09 gevaarlijke stoffen bevat

15 02
02

17 02
01
2001
01
1602 1602 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte
14 apparatuur

17.04
05

15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 0,259
stoffen zijn verontreinigd

17 02 01 hout Nee 3,82
20 01 01 papier en karton Nee 21,148
Nee 0,732
17 04 05 ijzer en staal Nee 0,26
06 02 05 overige basen Ja 0,116
13 01 13 overige hydraulische olie Ja 1,556

16 06 01 loodaccu's Ja 0,511
Totaal 29,408

Energieterugwinning (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern Intern

0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855003

Totaal Totaal
TUT * On Of *&
Code Omschrijving G (ton/jaar) DS% (tonfjaar) DS%
1709 1709 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd N
ee 6,48
04 bouw-en sloopafval
20 03 str
01 20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee 23,532
Totaal 30,012 0
Verbranden
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin G* Totaal joga Totaal psy»
Jeng (ton/jaar) = (ton/jaar) 5
Ee t 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 0,051
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
a Ja 0,166
10 is verontreinigd
20 03 . A .
06 20 03 06 afval van het reinigen van riolen Nee 12,06
be a 06 01 06 overige zuren Ja 0,034
ni PI 16 01 07 oliefilters Ja 0,29
Totaal 12,601 0
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin G* Totaal psy» Totaal psy»
ving (ton/jaar) ° (ton/aar) °
1501 1501 11 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix J 0.08
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders 2 :
Totaal 0,08 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruikte methode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 56,062 -
D M Weging 12,06 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E lille (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 3,358 EU
D M Weging 0,621 EU

Toelichtingen afval

'Afval (EURAL): reactie op oordeel # 01/06/2016'

Laatste aanpassing gedaan door: HI op 01/06/2016

zodat die verschillen in de toekomst hopelijk niet meer voorkomen.

Nuon ontvangt van de partijen die het afval afvoeren overzichten die 1 op 1 in het eMJV worden overgenomen. Blijkbaar
leverde SITA in dit geval andere gegevens aan NUON dan dat zij in het LMA invoerde. Dit wordt met SITA besproken,

Toelichtingen lokale thema's

‘rapportage duinherstel # 30/03/2016"

Laatste aanpassing gedaan door: | op 30/03/2016

De rapportage betreffende duinherstel op de Waddeneilanden zal separaat worden aangeleverd.

0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20855003

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2015
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee
Watergebruik
Watergebruik
Waterinname
Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater(totaal) 319.241.160
Leidingwater 245.398
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname 319.486.558
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 319.294.576
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 0
Lozing op riool 1.150
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib
TOTAAL waterafvoer 319.295.726
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 02/05/2016 18:30:15 Ja
Oppervlaktewater rijkswater Geaccepteerd 18/05/2016 14:08:49 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 04/05/2016 09:57:30 Ja
Lucht Geaccepteerd 11/10/2016 11:33:31 Ja
Afval Geaccepteerd 15/06/2016 12:26:27 Ja
Lokale thema's Geaccepteerd 02/05/2016 18:30:16 Ja
Energie algemeen Geaccepteerd 11/10/2016 11:33:31 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 02/05/2016 18:30:15 Ja

0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>