<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855007

Elektronisch

Milieujaarverslag 2019

10/08/2022
10:24:00

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Geografisch
(Rijksdriehoekmeting)  ™oorderbreedte,
oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 O: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

0000000081
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855007

Aantal installaties
Websiteadres
Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo Omgevingsdienst Groningen
Contactpersoon Wabo

E-mail

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap

Contactpersoon waterschap

E-mail
Beoordelende instantie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland (RWS)
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat Beoordelaar PRTR

E-mail EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR
Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2019
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee
Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,007 MW
Uittreedsnelheid: m/s

EH10

Type: Puntbron

0000000082
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855007

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 460 Nm3/s
Warmteinhoud: 50,795 MW
Uittreedsnelheid: 12 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 103 °C
Volumestroom: 338 Nm3/s
Warmteinhoud: 39,493 MW
Uittreedsnelheid: 9 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 100 °C
Volumestroom: 412 Nm3/s
Warmteinhoud: 46,552 MW
Uittreedsnelheid: 11 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: Nm3/s

0000000083
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855007

Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 118 °C
Volumestroom: 1,2 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,163 MW
Uittreedsnelheid: 1 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000084
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855007

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 120 °C
Volumestroom: 1,2 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,166 MW
Uittreedsnelheid: 1 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000085
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855007

Verbrandingsproces van installatiegroep "BA -

brandblusdieselpomp' aie
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 8 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 0,474 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,1 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.500 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 12 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 0,2 kg
Kooldioxide (CO2) 1.510 kg
Koolmonoxide (CO) 2kg
NOx 44 kg
Totaal stof 0,2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'BS' 2019
Basisgegevens
Categorie:
BS
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 165 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-01-2018
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 4 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 74.053 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 72 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

0000000086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855007

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TAAEDERCHS NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 0 kg
Kooldioxide (CO2) 132.657 kg
Koolmonoxide (CO) 4 kg
NOx 142 kg
Totaal stof 0,1 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2019
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 5.732 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 542.510.479 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 18 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien nrd NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 259,8 kg 1
Benzo(a)pyreen 1,4 kg
Benzo(b)fluorantheen 1,4 kg
Benzo(k)fluorantheen 1,4 kg
Etheen 2.598 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 859 kg
Fluorantheen 1,4 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,4 kg
Kooldioxide (CO2) 972.329.087 kg
Koolmonoxide (CO) 72.188 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 25.980 kg
Methaan 15.588 kg
N20 29.978 kg
Naftaleen 1,4 kg
NH3 7.888 kg
NMVOS 10.392 kg
NMVOS rest 7.014,6 kg 1
NOx 259.987 kg
Tolueen 519,6 kg 1

0000000087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855007

Totaal stof 859 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 859 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2019
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-07-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 4.218 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH20 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 397.754.919 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 24 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jnarerache NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 189,8 kg 1
Benzo(a)pyreen 1 kg
Benzo(b)fluorantheen 1 kg
Benzo(k)fluorantheen 1 kg
Etheen 1.898 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 630 kg
Fluorantheen 1 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1 kg
Kooldioxide (CO2) 712.882.767 kg
Koolmonoxide (CO) 64.367 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 18.980 kg
Methaan 11.388 kg
N20 21.978 kg
Naftaleen 1 kg
NH3 9.115 kg
NMVOS 7.592 kg
NMVOS rest 5.124,6 kg 1
NOx 249.886 kg
Tolueen 379,6 kg 1
Totaal stof 630 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 630 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2019
Basisgegevens
Categorie:

0000000088
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855007

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

STEG

470 MW
29-08-2013
5.103 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

EH30 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 486.575.374 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 18 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Stern NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 219,8 kg 1
Benzo(a)pyreen 1,2 kg
Benzo(b)fluorantheen 1,2 kg
Benzo(k)fluorantheen 1,2 kg
Etheen 2.198 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 771 kg
Fluorantheen 1,2 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,2 kg
Kooldioxide (CO2) 871.994.842 kg
Koolmonoxide (CO) 57.292 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 21.980 kg
Methaan 13.188 kg
N20 25.978 kg
Naftaleen 1,2 kg
NH3 3.557 kg
NMVOS 8.792 kg
NMVOS rest 5.934,6 kg 1
NOx 234.191 kg
Tolueen 439,6 kg 1
Totaal stof 771 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 771 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2019
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.319 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

0000000089
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855007

GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 195.532 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 27 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,8 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien irr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 3 kg
Kooldioxide (CO2) 350.274 kg
Koolmonoxide (CO) 10 kg
NOx 141 kg
Totaal stof 3 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2019
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.332 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 196.924 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 25 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,8 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 3 kg
Kooldioxide (CO2) 352.769 kg
Koolmonoxide (CO) 11 kg
NOx 131 kg
Totaal stof 3 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000090
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855007

Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2019
Basisgegevens
Categorie:

Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.291 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 191.222 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 25 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 16 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Fijn stof (<10 micrometer) 3 kg
Kooldioxide (CO2) 342.552 kg
Koolmonoxide (CO) 10 kg
NOx 127 kg
Totaal stof 3 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HKT' 2019
Basisgegevens
Categorie:

ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 350 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

HK1 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.432.814 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
C02 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 24 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie

0000000091
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855007

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht ( C O2 en NOx ontbreken indien EEV NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,29 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,002 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,002 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,002 kg
Etheen 2,9 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Fluorantheen 0,002 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,002 kg
Kooldioxide (CO2) 2.566.728 kg
Koolmonoxide (CO) 77 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 29 kg
Methaan 17,4 kg
N20 33 kg
Naftaleen 0,01 kg
NMVOS 11,6 kg
NMVOS rest 7,83 kg 1
NOx 919 ke
Tolueen 0,58 kg 1
Totaal stof 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2019
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 337 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.378.876 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 18 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Vaarvraekt NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,29 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,002 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,002 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,002 kg
Etheen 2,9 kg 1

0000000092
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855007

Fijn stof (<10 micrometer)
Fluorantheen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)
Koolwaterstoffen (totaal VOS)
Methaan

N20

Naftaleen

NMVOS

NMVOS rest

NOx

Tolueen

Totaal stof

Fijn stof (<2,5 micrometer)

2 kg
0,002 kg
0,002 kg
2.470.105 kg
847 kg
29 kg
17,4 kg
33 kg
0,01 kg
11,6 kg
7,83 kg 1
663 kg
0,58 kg 1
2kg
2 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep

'Noodstroomaggregaat 1' 20
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 4,82 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,1 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 670 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 216 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaatvrachs NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Kooldioxide (CO2) 15.355 kg
Koolmonoxide (CO) 21 kg
NOx 119 kg
Totaal stof 1 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Pepe EGE van installatiegroep 2019
Noodstroomaggregaat 2'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW

0000000093
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855007

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

01-08-2013

15 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

NA2

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 5,42 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,1 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 630 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 247 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 17.280 kg
Koolmonoxide (CO) 24 kg
NOx 125 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Vex Brandinusprecss van installatiegroep 2019
Noodstroomaggregaat 3'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,97 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,1 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 216 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Facrvinche NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 19.017 kg
Koolmonoxide (CO) 28 kg

0000000094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855007

NOx 138 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 0 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2019 2019 2019 2018 2017 2016
naam stof emissie in kg emissie in kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2.262 2.262 124,4
Fijn stof (<10 micrometer) 2.278,2 2.278,2 124,7 1.432,3 1.129,8
Totaal stof 2.278,3 2.278,3 125,2 1.432,3 1.129,8
Koolmonoxide (CO) 194.881 194881 237.752,14 286.345,4 342.487,5
NOx 746.613 746.613 456.871 401.435 298.535,7
Kooldioxide (CO2) 2.563.474.943 2.563.474.943 1.556.816.764 1.598.998.407 1.262.049.554
Benzo(a)pyreen 3,604 3,604 2,14 232 1,76276
Benzo(b)fluorantheen 3,604 3,604 2,14 2,32
Benzo(k)fluorantheen 3,604 3,604 2,14 2,32
Fluorantheen 3,604 3,604 2,14 2,32 1,80276
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 3,604 3,604 2,14 2,32
Naftaleen 3,62 3,62 2.3 2,4 1,721
Benzeen 669,98 669,98 1.033,904 401,9 149,13
Tolueen 1.339,96 1.339,96 2.067,808 803.8 54,06
Etheen 6.699,8 6.699,8 10.339,04 4.019 8.623,2
NH3 20.560 20.560 9.861 7.026 5.430
NMVOS 26.799,2 26.799,2 41.356,16 16.243 85.444,2
Methaan 40.198,8 40.198,8 62.034,24 24.114 1.419,7
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 66.998 66.998 103.390,4 40.357 116.954,9
N20 78.000 78.000 41.666 48.427 38.053,3
Acroleine (Acrylaldehyd) 652,1
SO2 0,39
Formaldehyde (Methanal) 3.567,5
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 16,684
Aardgas Nm3 ae 1.430.310.193
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 2.563.474.943
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 2.562.296.537
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)
tofnaam Method 00. A hoevi ee Waarvan
pe di TR bijlage 2) A Code | ne est gearvacht 5 icidentest
Ammoniak (NH3) C PER PIM 10.000 EU 20.560 0
ny s genischesiofen dan om JOS 10.000 NL 26.799,2 0
Benzeen (8 OTH JOS 500 NL 669,98 0
Distikstofoxide (N20) G OTH JOS 10.000 EU 78.000 0
Fluorantheen Cc OTH JOS - 3,604 0
Kooldioxide (CO2) C PER an X 100.000 EU __ 2.563.474.943 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 194.881 0

0000000095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855007

Methaan (CH4) Cc OTH JOS 100.000 - 40.198,8 0
Naftaleen C OTH JOS 100 - 3,62 0
keolwaterstofien (PAK) (4 E-PRTR) COT JOS 1 BI PAAS 0
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 746.613 0
Tolueen E OTH JOS 10.000 - 1.339,96 0
Fijn stof (PM10) C OTH NTA 5.000 - 2.278,2 0
Benzo(a)pyreen e OTH JOS 1 NL 3,604 0
Benzo(b)fluorantheen G OTH JOS 1 NL 3,604 0
Benzo(k)fluorantheen E OTH JOS 1 NL 3,604 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 NL 3,604 0
Totaal stof € OTH NTA8029 5.000 - 2.278,3 0
Etheen C OTH JOS 1.000 NL 6.699,8 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2019 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
CO2 2.563.489.000 kg
Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Oppervlaktewater rijkswater
Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater dn 2019
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)
oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of
moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja
Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies
(boven de drempel).
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Waddenzee, Gronings deel
Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)
Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)
Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 452 MJ/s of MW
Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 1.031.944.560 m3
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 1.032.365.164 m3
Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2019
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
am | bee ee eee

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater

‘Oppervlaktewater rijkswater: Oppervlaktewater rijkswater1 # 20/04/2020"

0000000096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855007

Laatste aanpassing gedaan door: HI op 20/04/2020

Opmerking RWS: Voor de significante afwijking ten opzicht van vorigejaar van de parameters debiet en
warmtevracht heeft Vattenfall geen verklaringgegeven.

Reactie KWA namens Vattenfall: De warmtevracht op Rijkswater evenredig is met de
elektriciteitsproductie van de centrale. Het percentage warmtevracht op Rijkswater is vrijwel gelijk
aan het voorgaande jaar, maar de elektriciteitsproductie is toegenomen. Zie ook de bijlage
Toelichting Eemshaven Rijkswaterstaat inzake warmtevracht.xlsx.

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting tiie 2019

Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 2.159 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2019
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam Methode Gebruikte methode Totaal hoeveelheid = Waarvan

(E-PRTR bijlage 2) e Code omschrijving eel ier Gjaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

‘Waterzuivering: Waterzuivering buiten inrichting1 # 13/05/2020’
Laatste aanpassing gedaan door: P| op 13/05/2020

De toename van de lozing op het riool is toe te wijzen aan extra lozing vanuit het NPB-kantoorgebouw (non-process
building) Er zijn in 2019 drie extra revisies geweest die ook nog relatief lang hebben geduurd 8 a 10 weken per keer
Daarom is de bezetting van het betreffende gebouw ook hoger geweest (vanwege extra contractors aanwezig in het
gebouw.)

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2019
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee

0000000097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855007

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief
eigen WKK

Elektriciteit

2019

Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief
biobrandstof)

Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh

Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh

MWh

Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh
Netto verbruik elektriciteit MWh

11.649

7.074.226
-7.062.577

Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam)

2019

Waarvan ingezet
voor

energieopwekking
Aardgas 1.430.967.995 1.430.967.995 1.430.967.995 0 Nm3 ae
Gas-/dieselolie 21,1 All

Ingekocht Doorgeleverd = Netto gebruik

21,1 0 ton

Ingezet als

grondstof Eenheid

Warmte

2019

Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Netto verbruik warmte TJ

Toelichtingen energie algemeen

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Afval

Verwijzingstabel Afval

gehele

inrichting al

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (A WZI)?

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de
drempelwaarde is overschreden?

ja

nee

Gescheiden afgevoerd afval

gehele

inrichting ae

Code

1702
01
17.09
04
20 01
01
20 03
01
1001
26
13 02
05

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom

Omschrijving

17 02 01 hout
17 09 04 niet onder 17 09 O1, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd

bouw- en sloopafval

20 01 O1 papier en karton
20 03 01 gemengd stedelijk afval
10 01 26 afval van koelwaterzuivering

13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

Extern
Totaal

(ton/jaar) Dae"
8,58
5,4
18,083
40,112
0,9

0,6

0000000098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855007

ed 05 13 05 07 met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders Ja 0,237
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee I
: me a 0,128
10 is verontreinigd
1501 1501 11 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix Tä 0.099
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders ?
15.02 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 1,742
stoffen zijn verontreinigd
he OL 16 01 07 oliefilters Ja 0,822
2001 A ä 8
21 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,107
oo 03 06 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,054
0801 0801 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
= Ja 0,017
11 gevaarlijke stoffen bevat
08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
Ja 0,029
09 gevaarlijke stoffen bevat
ni 01 13 01 13 overige hydraulische olie Ja 0,428
1602 16.02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte Nee 0,549
14 apparatuur
16 03 . A
06 16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval Nee 0,028
Hd 06 16 06 01 loodaccu's Ja 1,058
1701 1701 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels
. Nee 10,22
07 _of keramische producten
04° 1706 04 niet onder 17 06 O1 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal = Nee 4,52
19 08 : ; i
06 19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen Ja 0,891
20 01 33 onder 16 06 O1, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
20 01 i a ja
33 accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja 0,06
dergelijke batterijen en accu's bevatten
Totaal 94,664
Storten
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin ge, Total on Te Det
Jung (ton/jaar) ° (ton/jaar) °
en a 10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee 15,04
Totaal 15,04 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling ; Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E Gebruikte methode (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 88,446 -
D M Weging 15,04 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling : Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E COTE EERE (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 6,218
D

Toelichtingen afval

0000000099
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855007

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's
Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2019
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater(totaal)
Leidingwater
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname

1.031.944.560
395.810

1.032.340.370

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater)

Lozing op oppervlaktewater (binnenwater)

1.032.365.164
0
2.159

Lozing op riool

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib

TOTAAL waterafvoer

1.032.367.323

Statusoverzicht

Module

Status

Laatste publicatie

Opgestuurd door bedrijf

Algemene gegevens
Oppervlaktewater rijkswater
Waterzuivering buiten inrichting
Lucht

Afval

Lokale thema's

Energie algemeen

EPRTR bodem

Definitief maar geen eindoordeel
Geaccepteerd
Definitief maar geen eindoordeel
Geaccepteerd
Definitief maar geen eindoordeel
Geaccepteerd
Geaccepteerd

Geaccepteerd

08/01/2021 09:22:33
22/04/2020 12:29:39
08/01/2021 09:22:33
29/06/2020 10:39:38
08/01/2021 09:22:33
02/07/2020 15:51:09
02/07/2020 14:17:46
02/07/2020 16:08:32

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0000000100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>