<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855009

Elektronisch

Milieujaarverslag 2021

10/08/2022
09:53:07

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch  (morderbreedte
(Rijksdriehoekmeting) oosterlengte) 2
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 0: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie
Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid
Bedrijfstijd in uren per jaar
Aantal werknemers
Facultatief

Elektriciteitscentrale

0000000120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855009

Aantal installaties

Websiteadres group.vattenfall.com
Emailadres (algemeen) EEE Vattenfall.com

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo Omgevingsdienst Groningen
Contactpersoon Wabo

E-mail

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap

Contactpersoon waterschap

E-mail
Beoordelende instantie Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland (RWS)
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat Beoordelaar PRTR

E-mail EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR
Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2021
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee
Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,007 MW
Uittreedsnelheid: m/s

EH10

Type: Puntbron

0000000121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855009

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 95 °C
Volumestroom: 204 Nm3/s
Warmteinhoud: 21,74 MW
Uittreedsnelheid: 5,455 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 96 °C
Volumestroom: 231 Nm3/s
Warmteinhoud: 24,914 MW
Uittreedsnelheid: 6,176 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 96 °C
Volumestroom: 170 Nm3/s
Warmteinhoud: 18,335 MW
Uittreedsnelheid: 4,545 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: Nm3/s

0000000122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855009

Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,13 MW
Uittreedsnelheid: m/s

HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 115°C
Volumestroom: 2 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,265 MW
Uittreedsnelheid: 1,333 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855009

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 123 °C
Volumestroom: 3 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,428 MW
Uittreedsnelheid: 2 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,7 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855009

Verbrandingsproces van installatiegroep "BA -

brandblusdieselpomp' =
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 0,9 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.500 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 12 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 2.818 kg
Koolmonoxide (CO) 3 kg
NOx 81 kg
Totaal stof 0,4 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 0,4 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'BS' 2021
Basisgegevens
Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

BS
165 MW
01-01-2018

2 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Divers, overig, diffuus

Aandeel emissiepunt per installatie

100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 37.524 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 72 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

0000000125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855009

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) a kulla aus
Kooldioxide (CO2) 67.506 kg
Koolmonoxide (CO) 2 kg
NOx 73 kg
Totaal stof 0,1 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 0,1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2021
Basisgegevens
Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.497 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 240.448.249 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 17 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Saareracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 0,59 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,59 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,59 kg
Fluorantheen 0,59 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,59 kg
Kooldioxide (CO2) 432.564.650 kg
Koolmonoxide (CO) 126.885 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 11.000 kg
N20 13.000 kg
Naftaleen 0,6 kg
NH3 2.242 kg
NOx 106.081 kg
Totaal stof 383 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 383 kg
Methaan 460 kg
NMVOS rest 10.540 kg 1
NMVOS 10.540 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2021

Basisgegevens

0000000126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855009

Categorie:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

Andere stookinstallaties, te weten:
STEG

470 MW

26-07-2013

2.822 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
EH20

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 272.876.224 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO‚-concentratie (als NO») * 15 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taareracki NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzo(a)pyreen 0,7 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,7 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,7 kg
Fluorantheen 0,7 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,7 kg
Kooldioxide (CO2) 490.902.341 kg
Koolmonoxide (CO) 165.589 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 12.000 kg
N20 14.000 kg
Naftaleen 0,7 kg
NH3 3.626 kg
NOx 108.942 kg
Totaal stof 435 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 435 kg
Methaan 510 kg
NMVOS rest 11.490 kg 1
NMVOS 11.490 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2021
Basisgegevens
Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

STEG

470 MW
29-08-2013
2.069 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
EH30

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

0000000127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855009

Verbruik * 200.977.097 Nm3 ae

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ARTI RACH? NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Benzo(a)pyreen 0,5 kg

Benzo(b)fluorantheen 0,5 kg

Benzo(k)fluorantheen 0,5 kg

Fluorantheen 0,5 kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,5 kg

Kooldioxide (CO2) 361.556.335 kg

Koolmonoxide (CO) 122.885 kg

Koolwaterstoffen (totaal VOS) 9.200 kg

N20 11.000 kg

Naftaleen 0,5 kg

NH3 3.787 kg

NOx 93.661 kg

Totaal stof 321 kg

Fijn stof (<10 micrometer) 321 kg

Methaan 390 kg

NMVOS rest 8.810 kg 1

NMVOS 8.810 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2021

Basisgegevens

Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
Gasvoorverwarmer

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 31 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

GVI 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 4.514 Nm3 ae

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 27 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

15,8 mg/m3

0000000128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855009

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) a kulla aus
Kooldioxide (CO2) 8.120 kg
Koolmonoxide (CO) 0 kg
NOx 3 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2021
Basisgegevens
Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 20 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 3.005 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 25 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 15,8 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Wanrvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 5.407 kg
Koolmonoxide (CO) 0 kg
NOx 2 kg
Totaal stof 0 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2021
Basisgegevens
Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

Gasvoorverwarmer
1,3 MW
01-08-2013

15 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

GV3 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 2.157 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

0000000129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855009

Zwavelgehalte
Emissies

Concentraties
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») *
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien
aangemerkt als vertrouwelijk)

Kooldioxide (CO2)
Koolmonoxide (CO)
NOx

Totaal stof

0 gew. %

Jaargemiddelde
25 mg/m3

16 mg/m3

Jaarvracht NMVOS substof

3.880 kg
0 kg
1 kg
0 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HKI' 2021

Basisgegevens

Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
ketelinstallatie

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 454 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

HKI 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 1.859.558 Nm3 ae

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 24 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taarsracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Benzo(a)pyreen 0,002 kg

Benzo(b)fluorantheen 0,002 kg

Benzo(k)fluorantheen 0,002 kg

Fluorantheen 0,002 kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,002 kg

Kooldioxide (CO2) 3.345.331 kg

Koolmonoxide (CO) 100 kg

Koolwaterstoffen (totaal VOS) 37 kg

N20 43 kg

Naftaleen 0,02 kg

NOx 1.201 kg

Totaal stof 3 kg

Fijn stof (<10 micrometer) 3 kg

Methaan 3 kg

NMVOS rest 34 kg 1

0000000130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855009

NMVOS

34 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2021

Basisgegevens

Categorie: Andere stookinstallaties, te weten:
Ketelinstallatie

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW

Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 896 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

HK2 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas

Verbruik * 3.668.495 Nm3 ae

Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

CO2 Factor 56,4 kg CO2/GJ

Zwavelgehalte 0 gew. %

Emissies

Concentraties Jaargemiddelde

Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 18 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)

Benzo(a)pyreen 0,005 kg

Benzo(b)fluorantheen 0,005 kg

Benzo(k)fluorantheen 0,005 kg

Fluorantheen 0,005 kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,005 kg

Kooldioxide (CO2) 6.599.595 kg

Koolmonoxide (CO) 2.271 kg

Koolwaterstoffen (totaal VOS) 73 kg

N20 87 kg

Naftaleen 0,03 kg

NOx 1.778 kg

Totaal stof 6 kg

Fijn stof (<10 micrometer) 6 kg

Methaan 6 kg

NMVOS rest 67 kg 1

NMVOS 67 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

t randu prices van installatiegroep 2021

Noodstroomaggregaat 1'

Basisgegevens

Categorie: Dieselmotoren

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen:
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld:

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

6,5 MW
01-08-2013

10 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

0000000131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855009

NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,3 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 670 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 215,98 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien irr NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 16.394 kg
Koolmonoxide (CO) 23 kg
NOx 127 kg
Totaal stof 1 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Ver Brandingspricss van installatiegroep 2021
Noodstroomaggregaat 2'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 11 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,8 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO2) * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 246,83 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Faarvenche NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 17.945 kg
Koolmonoxide (CO) 25 kg
NOx 130 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep
'Noodstroomaggregaat 3' ay

0000000132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855009

Basisgegevens

Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 12 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
NA3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 6,4 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 630 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 215,98 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien ET NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Kooldioxide (CO2) 20.058 kg
Koolmonoxide (CO) 30 kg
NOx 146 kg
Totaal stof 2 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2021 2021 2021 2020 2019 2018
naam stof emissie in kg emissie in kg emissieinkg emissieinkg emissieinkg emissie in kg
Totaal stof 1.153,5 1.153,5 2.006,5 2.278,3 125,2
Fijn stof (<10 micrometer) 1.153,35 1.153,5 2.006,5 2.278,2 124,7
Koolmonoxide (CO) 417.813 417.813 240.684 194.881  237.752,14
NOx 312.226 312.226 630.884 746.613 456.871
Kooldioxide (CO2) 1.295.110.380 1.295.110.380 2.248.105.968 2.563.474.943 1.556.816.764
Benzo(a)pyreen 1,797 1,797 3,0031 3,604 2,14
Benzo(b)fluorantheen 1,797 1,797 3,0031 3,604 2,14
Benzo(k)fluorantheen 1,797 1,797 3,0031 3,604 2,14
Fluorantheen 1,797 1,797 3,0031 3,604 2,14
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,797 1,797 3,0031 3,604 2,14
Naftaleen 1,85 1,85 3,0031 3,62 2,3
Methaan 1.369 1.369 2.393,37 40.198,8 62.034,24
NH3 9.655 9.655 21.944 20.560 9.861
NMVOS 30.941 30.941 54.645,63 26.799,2 41.356,16
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 32.310 32.310 57.039 66.998 103.390,4
N20 38.130 38.130 66.046 78.000 41.666
Benzeen 669,98 1.033,904
Etheen 6.699,8 10.339,04
Fijn stof (<2,5 micrometer) 2.262 124,4
Tolueen 1.339,96 2.067,808

0000000133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855009

Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 18,4
Aardgas Nm3 ae 719.876.823
CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten) 1.295.110.380
CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren) 1.285.080.684

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Gebruikte he

Stofnaam Methode : hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) a Code een delend (jaarvracht in incidenteel

omschrijving ke)
Ammoniak (NH3) CG PER PIM 10.000 - 9.655 0
Andere vluchtige organische stoffen dan
methaan (NMVOS) € OTH JOS 10.000 NL 30.941 0
Benzo(a)pyreen Cc OTH JOS 1 NL 1,797 0
Benzo(b)fluorantheen (8 OTH JOS 1 NL 1,797 0
Benzo(k)fluorantheen Cc OTH JOS 1 NL 1,797 0
Distikstofoxide (N20) C OTH JOS 10.000 EU 38.130 0
Fijn stof (PM10) Cc OTH NTA 5.000 - 1:153,5 0
Fluorantheen Cc OTH JOS - 1,797 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 NL 1,797 0
Kooldioxide (CO2) C PER een X 100.000 EU _ 1.295.110.380 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 417.813 0
Methaan (CH4) E OTH JOS 100.000 - 1.369 0
Naftaleen Cc OTH JOS 100 - 1,85 0
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) (4 E-PRTR) a nals M 1 äi ka a
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 312.226 0
Totaal stof E OTH NTA8029 5.000 - 11535 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2021 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
C02 1.285.081.000 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

"Lucht1 # 08/08/2022'

Het is niet zo dat de genoemde emissies lineair of recht evenredig zijn met het verbruik van de inrichting. De daling van het
verbruik van de EH's wijst juist op een meer onregelmatig bedrijf/verbranding ofwel meer verbranding op deellast. De
stijging in CO komt bij alle drie de eenheden doordat er veel meer in deellast en start/stop bedrijf is gedraaid, onder welke
omstandigheden de CO uitstoot vele malen groter is dan in vollast / stabiel nominaal bedrijf. Wat betref de NOx uitstoot,
voor NOx-uitstoot/NH3-slip zijn in 2021 pogingen ondernomen om een beter evenwicht te vinden. Dit is gerealiseerd door
het aanpassen van de berekeningen die ten grondslag liggen aan de NH3-inspuiting in de DENOX-installatie afhankelijk
van het vermogen van de eenheid. n.b. ogenschijnlijk is er geen e-mail gestuurd bij het opvoeren van de vraag om een
toelichting voor 1 juli 2022. Daardoor is uw verzoek om toelichting pas na deze datum ingezien door Vattenfall.

Oppervlaktewater rijkswater

A gehele

Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater chines 2021

0000000134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855009

Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)

oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of

moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja
Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies

(boven de drempel).

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)

Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 233 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 855.652.560 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 856.766.418 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2021
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Methode Gebruikte methode Drempel Register Totaal hoeveelheid Waarvan
P 8 (jaarvracht in kg) incidenteel

Stofnaam
(E-PRTR bijlage 2) wee Code omschrijving

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting dn 2021
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
RWZI Garmerwolde
Waterafvoer Lozing op riool: 1.824 m3
Indirecte Lozingen gehele inrichting 2021
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Fosfor (totaal P) 87 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
ee
Totaal fosfor M OTH 5.000 - 87

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

‘Waterzuivering: Waterzuivering buiten inrichtingl # 20/05/2022'

Het afvalwater naar riool is 100% van het NPB (kantoor) gebouw en recht evenredig met het aantal mensen en hoe vaak
welke er gebruik gemaakt wordt van het kantoorgebouw. Dit varieert van jaar tot jaar.

EPRTR Bodem

0000000135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855009

| Toelichting

Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2021
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2021
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 31.250
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief
A MWh
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.469.558
Netto verbruik elektriciteit MWh -3.438.308
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2021
Waarvan ingezet Tasereals
Ingekocht Doorgeleverd _Netto gebruik voor a Eenheid
5 2 grondstof
energieopwekking
Aardgas 719.876.822 719.876.822 719.876.822 0 Nm3 ae
Gas-/dieselolie 18 18 18 0 ton
Warmte 2021
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TI
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval
Verwijzingstabel Afval een 2021
zing: inrichting
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de ‘a
drempelwaarde is overschreden? J
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
. gehele
Gescheiden afgevoerd afval sent 2021
inrichting

Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom

Extern

0000000136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855009

Code Omschrijving G*
Al PE 17 02 01 hout Nee
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd
Nee
04 bouw-en sloopafval
De oi 10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee
13 02 4 a rud p
05 13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie Ja
13 05 A zt a di 5
07 13 05 07 met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders Ja
nt ga 16 01 07 oliefilters Ja
08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
re Ja
09 gevaarlijke stoffen bevat
a a 13 01 13 overige hydraulische olie Ja
1602 16.02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte N
14 apparatuur ee
oe ms 16 03 06 niet onder 16 03 05 vallend organisch afval Nee
a oS 16 06 01 loodaccu's Ja
1701 1701 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels
F Nee
07 of keramische producten
ha Pa 17 06 04 niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal Nee
19 08 . . .
06 19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen Ja
14 06 : ; A
03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja
Totaal
Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom
Code Omschrijving G*
or ol 20 01 01 papier en karton Nee
a att 20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee
13 02 5 š — A
05 13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie Ja
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee j
10 is verontreinigd a
1501 1501 11 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix in
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
02 oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja
stoffen zijn verontreinigd
1 a 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja
= 02 06 03 99 niet elders genoemd afval Nee
08 01 08 01 11 afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere
Sa Ja
11 gevaarlijke stoffen bevat
20 01 20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
33 accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja
dergelijke batterijen en accu's bevatten
Totaal
Storten
Afvalstroom

Totaal „cox
(ton/jaar) an
9,1
13,64

0

37,057

Extern

cori os
20,074
61,754
1,369
0,101

0,077
0,364

0,187
0,115

0,051

0,13

84,222

Extern

Intern

0000000137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855009

Code Omschrijving G*

10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee

15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde

stoffen zijn verontreinigd

afval van het reinigen van riolen Nee

* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %

Totaal
(ton/jaar)

9,34

oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 0,704

9,92

Totaal 19,964

Totaal

Of *&
an (ton/jaar)

DS%*

Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders

Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid
R/D M/C/E Ede led (jaarvracht in ton)

R M Weging 117,108
D M Weging 19,26

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland

Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid
R/D M/C/E e (jaarvracht in ton)

R M Weging 4,171
D M Weging 0,704

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

EU
EU

Toelichtingen afval
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting

2021

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)?

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)?

nee

nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater(totaal)
Leidingwater
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname

855.652.560
396.956

856.049.516

Waterafvoer

Lozing op oppervlaktewater (rijkswater)
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater)

Lozing op riool

856.766.418

0

1.824

0000000138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855009

Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering

Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib

TOTAAL waterafvoer

856.768.242

Statusoverzicht

Module

Status

Laatste publicatie

Opgestuurd door bedrijf

Algemene gegevens
Waterzuivering buiten inrichting
Lucht

Afval

Lokale thema's

Energie algemeen

EPRTR bodem

Oppervlaktewater rijkswater

Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd
Definitief ingevoerd

Geaccepteerd

31/03/2022 09:32:51
30/05/2022 14:52:49
08/08/2022 14:08:20
31/03/2022 09:32:56
31/03/2022 09:32:56
31/03/2022 09:32:57
31/03/2022 09:32:55
25/04/2022 08:53:29

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0000000139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>