<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855004

Elektronisch

Milieujaarverslag 2016

10/08/2022
10:32:15

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Geografisch
(Rijksdriehoekmeting)  ™oorderbreedte,
oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 O: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855004

Aantal installaties
Websiteadres
Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Dienst Noord-Nederland (RWS)
Beoordelaar PRTR

EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2016
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee

Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: SC
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 0 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
EH10

Type: Puntbron

0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855004

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 95 °C
Volumestroom: 561 Nm3/s
Warmteinhoud: 59,786 MW
Uittreedsnelheid: 15 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 611,5 Nm3/s
Warmteinhoud: 67,524 MW
Uittreedsnelheid: 16 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 611 Nm3/s
Warmteinhoud: 67,468 MW
Uittreedsnelheid: 16 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: 0 Nm3/s

0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855004

Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 119 °C
Volumestroom: 9 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,236 MW
Uittreedsnelheid: 6 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855004

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 115 °C
Volumestroom: 7,5 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,992 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: 0 Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: On/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855004

Verbrandingsproces van installatiegroep

'brandblusdieselpomp' ate
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 29 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 1,1 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,001 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.000 g/GJ
Gemiddelde SOx-concentratie 0,5 e/GJ
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 10 g/GJ
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,018 kg 1
Etheen 0,18 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,5 kg
Koolmonoxide (CO) 3,7 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 1,8 kg
Methaan 1,08 kg
NMVOS 0,72 kg
NMVOS rest 0,486 kg 1
NOx 98,9 kg
SO2 0,02 kg
Tolueen 0,036 kg 1
Totaal stof 0,5 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2016
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.495 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 312.753.521 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ

0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855004

Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien MA NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 270 kg 1
Benzeen 62 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,74 kg
Benzo(b)fluorantheen 0 kg
Benzo(k)fluorantheen 0 kg
Etheen 3.600 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 495 kg
Fluorantheen 0,7 kg
Formaldehyde (Methanal) 1.500 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 kg
Kooldioxide (CO2) 559.273.0665 kg
Koolmonoxide (CO) 130.141 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 50.637 kg
Methaan 570 kg
N20 16.000 kg
Naftaleen 0,7 kg
NH3 2.810 kg
NMVOS 19.976 kg
NMVOS rest 44.613 kg 1
NOx 127.852 kg
Tolueen 22 kg 1
Totaal stof 495 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2016
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-07-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.370 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

EH20 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 210.401.334 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 17 mg/m3
Gemiddelde SO,-concentratie 0 mg/m3

0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855004

Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien EEV NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 210 kg 1
Benzeen 47 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,56 kg
Benzo(b)fluorantheen 0 kg
Benzo(k)fluorantheen 0 kg
Etheen 2.700 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 333 kg
Fluorantheen 0,6 kg
Formaldehyde (Methanal) 1.100 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 kg
Kooldioxide (CO2) 376.244.925 kg
Koolmonoxide (CO) 122.509 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 43.351 kg
Methaan 430 kg
N20 12.000 kg
Naftaleen 0,5 kg
NH3 1.713 kg
NMVOS 42.921 kg
NMVOS rest 38.848 kg 1
NOx 96.430 kg
Tolueen 16 kg 1
Totaal stof 333 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2016
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 442 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 29-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.038 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH30 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 180.182.155 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 15 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien PATCHT NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 170 kg 1
Benzeen 39 kg 1

0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855004

Benzo(a)pyreen 0,46 kg
Benzo(b)fluorantheen 0 kg
Benzo(k)fluorantheen 0 kg
Etheen 2.300 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 285 kg
Fluorantheen 0,5 kg
Formaldehyde (Methanal) 960 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 kg
Kooldioxide (CO2) 322.206.234 kg
Koolmonoxide (CO) 88.414 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 22.801 kg
Methaan 360 kg
N20 10.000 kg
Naftaleen 0,5 kg
NH3 907 kg
NMVOS 22.441 kg
NMVOS rest 18.958 kg 1
NOx 72.000 kg
Tolueen 14 kg 1
Totaal stof 285 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2016
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.928 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 170.751 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie 0-1
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien AatVracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,27 kg 1
Etheen 2,7 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,7 kg
Koolmonoxide (CO) 11 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 27 kg
Methaan 16,2 kg
NMVOS 10,8 kg

0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855004

NMVOS rest 7,29 kg 1
NOx 146 kg
Tolueen 0,54 kg 1
Totaal stof 2,7 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2016
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.808 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV2 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 157.441 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO2) * 0-1

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) JAM RES ist
Benzeen 0,25 kg 1
Etheen 2,5 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,5 kg
Koolmonoxide (CO) 10 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 25 kg
Methaan 15 kg
NMVOS 10 kg
NMVOS rest 6,75 kg 1
NOx 124 kg
Tolueen 0,5 kg 1
Totaal stof 2,5 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2016
Basisgegevens
Categorie:

Gasvoorverwarmer

Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.756 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie

GV3 100%

0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855004

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 151.710 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GI
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO‚-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,24 kg 1
Etheen 2,4 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,4 ke
Koolmonoxide (CO) 10 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 24 kg
Methaan 14,4 kg
NMVOS 9,6 kg
NMVOS rest 6,48 kg 1
NOx 120 kg
Tolueen 0,48 kg 1
Totaal stof 2,4 kg

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK1' 2016
Basisgegevens
Categorie:
ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 932 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK1 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.067.304 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 22,8 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaureracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 0,9 kg 1
Benzeen 0,1 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,0012 kg

0000000032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855004

Benzo(b)fluorantheen 0 kg
Benzo(k)fluorantheen 0 kg
Etheen 6,1 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,7 kg
Fluorantheen 0,0012 kg
Formaldehyde (Methanal) 3,3 kg 1
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 kg
Kooldioxide (CO2) 1.908.580 kg
Koolmonoxide (CO) 82,5 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 20,4 kg
Methaan 1,7 kg
N20 23,3 kg
Naftaleen 0,009 kg
NMVOS 18,7 kg
NMVAS rest 8,2 kg 1
NOx 650,4 kg
Tolueen 0,1 kg 1
Totaal stof 1,7 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2016
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.208 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.351.144 Nm3
Stookwaarde 0,03165 GI/Nm3
CO2 Factor 56,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 18,9 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie 0 mg/m3
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaatvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Acroleine (Acrylaldehyd) 1,2 kg 1
Benzeen 0,1 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,00156 kg
Benzo(b)fluorantheen 0 kg
Benzo(k)fluorantheen 0 kg
Etheen 7,8 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2,1 kg
Fluorantheen 0,00156 kg
Formaldehyde (Methanal) 4,2 kg 1

0000000033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855004

Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 kg
Kooldioxide (CO2) 2.416.150 kg
Koolmonoxide (CO) 1.224 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 52,5 kg
Methaan 2,2 kg
N20 30 kg
Naftaleen 0,012 kg
NMVOS 50,3 kg
NMVOS rest 36,9 kg 1
NOx 683 kg
Tolueen 0,1 kg 1
Totaal stof 2,1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
kak huh lha van installatiegroep 2016
Noodstroomaggregaat 1'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 17 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 6,9 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,001 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taarsracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,058 kg 1
Etheen 0,58 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,8 kg
Koolmonoxide (CO) 30,4 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 5,8 kg
Methaan 3,48 kg
NMVOS 2,32 kg
NMVOS rest 1,566 kg 1
NOx 169,5 kg
SO2 0,14 kg
Tolueen 0,116 kg 1
Totaal stof 1,8 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 2016

'Noodstroomaggregaat 2'

0000000034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855004

Basisgegevens

Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 15 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA2 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 5,9 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,001 gew. %
Emissies

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 0-1

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) elmar meee
Benzeen 0,05 kg 1
Etheen 0,5 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1,7 kg
Koolmonoxide (CO) 25,9 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 5 kg
Methaan 3 kg
NMVOS 2 kg
NMVOS rest 1,35 kg 1
NOx 135,9 kg
SO2 0,12 kg
Tolueen 0,1 kg 1
Totaal stof 1,7 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
[aR aa ee yan instalisticerecy 2016
Noodstroomaggregaat 3
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 14 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,5 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
C02 Factor 74,3 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0,001 gew. %

Emissies

0000000035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855004

Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Juarvrachi NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0,044 kg
Etheen 0,44 kg
Fijn stof (<10 micrometer) 1,4 kg
Koolmonoxide (CO) 26 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 4,4 kg
Methaan 2,64 kg
NMVOS 1,76 kg
NMVOS rest 1,188 kg
NOx 126 kg
SO2 0,11 kg
Tolueen 0,088 kg
Totaal stof 1,4 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2016 2016 2016 2015 2014 2013
naam stof emissie in kg emissiein kg emissieinkg emissie in kg emissie in kg emissie in kg
Benzeen 149,13 149,13 68,7968 71,95 14.427,642
Etheen 8.623,2 8.623,2 3.951,668 4.216,5 144.362,42
Fijn stof (<10 micrometer) 1.129,8 1.129,8 524,57 645 891,1
Koolmonoxide (CO) 342.487,5 342.487,5 366.726,57 341.390,2  474.456,59
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 116.954,9 116.954,9 124.435,28 186.838,7  1.442.845,2
Methaan 1.419,7 1.419,7 654,408 672,1 865.573,52
NMVOS 85.444,2 85.444,2 123.780,872 186.166,6 577.271,38
NOx 298.535,7 298.535,7 150.950,43 134.080,5 168.575
SO2 0,39 0,39 0,322 0,31 0,31
Tolueen 54,06 54,06 24,5936 26,5 28.853,384
Totaal stof 1.129,8 1.129,8 525.07 645 891,3
Acroleïne (Acrylaldehyd) 652,1 652,1 156,5 311,9 16,1
Benzo(a)pyreen 1,76276 1,76276 0,8133 0,839 1,03
Benzo(b)fluorantheen 0 0 0,8133 0,839 1,03
Benzo(k)fluorantheen 0 0 0,8133 0,839 1,03
Fluorantheen 1,80276 1,80276 0,8133 0,839 1
Formaldehyde (Methanal) 3.567,5 3.567,5 869 1.753 Di
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0 0 0,8133 0,839 1,03
Kooldioxide (CO2) 1.262.049.554 1.262.049.554 585.005.238 610.007.434 734.101.216
N20 38.0533 38.053,3 17.264,6 18.383 21.900
Naftaleen 1,721 1,721 0,81 0,98 1:2
NH3 5.430 5.430 3.640 6.540 4.678
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 19,4
Aardgas Nm3 706.235.360

CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)

CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)

1.262.049.554
1.262.969.708

0000000036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855004

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)

Totaal
(EPRER bijlage ) MR Code omschrijving Drempel Register gaarvracht in incdenteel
kg)
Ammoniak (NH3) € PER PIM 10.000 - 5.430 0
Andere vluchtige organische
nin dn methaan (NMV OS) C OTH JOS 10.000 NL 85.444,2 0
Benzeen C OTH JOS 500 - 149,13 0
Distikstofoxide (N20) e OTH JOS 10.000 EU 38.053,3 0
Fluorantheen Cc OTH JOS - 1,80276 0
Kooldioxide (CO2) E PER gasverbruik x kental 100.000 EU 1.262.049.554 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 342.487,5 0
Methaan (CH4) C OTH JOS 100.000 - 1.419,7 0
Naftaleen e OTH JOS 100 - 1,721 0
Polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) (4 E- E OTH JOS 1 NL 1,76276 0
PRTR)
Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 298.535,7 0
Tolueen E OTH JOS 10.000 - 54,06 0
Berekend op basis van
Zwaveloxiden (SOx / SO2) Cc OTH zwavelgehalte in 20.000 - 0,39 0
dieselolie
Fijn stof (PM10) Cc OTH NTA 5.000 - 1.129,8 0
Benzo(a)pyreen C OTH JOS 1 NL 1,76276 0
Benzo(b)fluorantheen G OTH JOS 1 - 0 0
Benzo(k)fluorantheen Cc OTH JOS 1 - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 - 0 0
Totaal stof € OTH NTA8029 5.000 - 1.129,8 0
Acroleine (Acrylaldehyd) C OTH JOS 1 NL 652,1 0
Etheen E OTH JOS 1.000 NL 8.623,2 0
Formaldehyde (Methanal) Cc OTH JOS 100 NL 3.567,5 0
Emissiehandel
Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2016 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht
C02 1.262.111.245 kg

Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Oppervlaktewater rijkswater

Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies
(boven de drempel).

He es gehele
Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater ee 2016
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)
oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of
moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

0000000037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855004

Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)
Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)
Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 232 MJ/s of MW

518.528.641 m3
518.875.859 m3

ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater):
Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater):

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning?

Directe Lozingen gehele inrichting 2016

Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Zwevend stof 2.780 kg

Stikstof (totaal N) 589 kg

Fosfor (totaal P) 61 kg
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode …… Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) Ee Code omschrijving E (jaarvracht in kg) incidenteel
Totaal fosfor E E 5.000 - 61
Totaal stikstof E E 50.000 - 589

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater

‘Oppervlaktewater rijkswater1 # 21/04/2017'

Laatste aanpassing gedaan door: P| op 21/04/2017

De productie van elektriciteit is in 2016 met 124% toegenomen. De toename van de geloosde hoeveelheid warmtevracht
ligt daarmee in lijn en bedraagt 105%. De toename in het geloosd koelwaterdebiet, en daarmee ook de inname, is met 62%
toegenomen en ligt in lijn met voorgaande parameters. De relatief minder grote toename van het koelwaterdebiet wordt
bepaald door een efficient koelwaterregime bij gelijktijdig producerende centrales.

Waterzuivering buiten inrichting

Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting Ketens 2016
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een

rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja

(A WZI) van een andere inrichting?

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

RWZI Garmerwolde

Waterafvoer Lozing op riool: 1.216 m3

Indirecte Lozingen gehele inrichting 2016
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Stofnaam
(E-PRTR bijlage 2) Ue Code

Methode Gebruikte methode
omschrijving

Totaal hoeveelheid Waarvan

Drempel Register (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting

Niet van toepassing

0000000038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855004

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2016
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee

Energiegebruik (primaire energie)

gehele inrichting inclusief

eigen WKK
Elektriciteit 2016
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 13.826
Ee duurzame elektriciteit (exclusief MWh 0
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh 62
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh 0
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 3.453.654
Netto verbruik elektriciteit MWh -3.439.766
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2016
i Waarvan ingezet are üls i
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik „voor grondstof Eenheid
energieopwekking

Aardgas 705.755.459 0 705.755.459 705.755.459 0 Nm3
Gas-/dieselolie 19,4 0 19,4 19,4 0 ton
Warmte 2016
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ

Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ

Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ

Netto verbruik warmte TJ 0
Toelichtingen energie algemeen
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd
Afval

Verwijzingstabel Afval Emel 2 2016

inrichting

Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de ž
drempelwaarde is overschreden? Ja

Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (A WZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval facts 2016

Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom

Extern

0000000039
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855004

Code Omschrijving il (ton/jaar)

Al he 17 02 01 hout Nee 3,82
1709 1709 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd
04 bouw- en sloopafval

2001
01
20 03
01
1701 1701 07 niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen,
07 tegels of keramische producten

Nee 1,64
20 01 01 papier en karton Nee 18,268
20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee 23,8

Nee 6,22

Totaal 53,748

Afvalscheiding (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern

Code Omschrijving G* (ton/jaar)

1602 1602 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende

14 afgedankte apparatuur ik BALS
Totaal 0,302
* G: Gevaarlijk afval

* DS%: Droge stof %

Totaal DS%*

Totaal DS%*

Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders

Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid
R/D M/C/E uh 2 (jaarvracht in ton)

R M Weging 54,05
D

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland

Afvalbehandeling Bepaling E Hoeveelheid
R/D M/C/E Ce ma (jaarvracht in ton)

R
D

Doorlevering
E-PRTR-gegevens

Toelichtingen afval
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Toelichtingen lokale thema's
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting

2016

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)?

Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)?

nee

Watergebruik

Watergebruik

Waterinname

Grondwater voor koeling

Grondwater overige processen

0000000040
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20855004

Oppervlaktewater(totaal) 518.528.6411
Leidingwater 316.441
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen 0
TOTAAL waterinname 518.845.082
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 518.875.859
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 0
Lozing op riool 1.216
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering 0
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib 0
TOTAAL waterafvoer 518.877.075
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 17/05/2017 16:18:49 Ja

Oppervlaktewater rijkswater Geaccepteerd
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd
Lucht Geaccepteerd
Afval Geaccepteerd
Lokale thema's Geaccepteerd
Energie algemeen Geaccepteerd
EPRTR bodem Geaccepteerd

24/04/2017 10:08:35
21/04/2017 12:17:36
20/06/2017 11:50:46
17/05/2017 16:18:49
17/05/2017 16:18:49
20/06/2017 11:50:47
17/05/2017 16:18:49

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0000000041
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>