<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20855005

Elektronisch

Milieujaarverslag 2017

10/08/2022
10:29:33

Vattenfall Power Generation B.V.

(Eemshaven)

Algemene gegevens

Algemene gegevens

Naam moederbedrijf/concern

Naam inrichting

Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)
Postcode en plaats

Kamer van Koophandel (KVK) vestigingsnummer

Belangrijkste economische activiteit (SBI-code, NACE-
code)

Bedrijfscode (NIC-code)

ETS-vergunningnummer
Omschrijving

Inrichtingsverantwoordelijke

Contactpersoon inrichting (milieucoordinator)

Vattenfall Power Generation
Netherlands B.V.

Vattenfall Power Generation B.V. (Eemshaven)
Synergieweg 11
9979 XD Eemshaven

35111
203228

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en
warmtekrachtcentrales

een warmte- input van 50 megawatt (MW)

Telefoon
E-mail |
Postadres Synergieweg 11
9979XD Eemshaven
Elektronische vervolgcommunicatie ja
E-PRTR (aanvullende gegevens)
Topografisch Geografisch
(Rijksdriehoekmeting)  ™oorderbreedte,
oosterlengte)
Coordinaten inrichting x: 252.795 N: 53,44777
y: 607.838 O: 6,859146
Stroomgebieddistrict Eems
Activiteiten E-PRTR Bijlage 1
Naam Hfd E-PRTR nr hl
Thermische krachtcentrales en andere stookinstallaties met x l(c) Li

Overige informatie

Overige informatie

Productievolume
Productomschrijving
Hoeveelheid
Eenheid

Bedrijfstijd in uren per jaar

Aantal werknemers

Facultatief

0000000042
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20855005

Aantal installaties
Websiteadres
Emailadres (algemeen)

Overige informatieve tekst

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Beoordelende instantie Wabo
Contactpersoon Wabo

E-mail

Omgevingsdienst Groningen

Waterkwaliteitsbeheerders Waterwet (Wtw) (indien van toepassing)

Beoordelende instantie waterschap
Contactpersoon waterschap

E-mail

Beoordelende instantie Rijkswaterstaat
Contactpersoon Dienst Rijkswaterstaat

E-mail

Dienst Noord-Nederland (RWS)
Beoordelaar PRTR

EEE tis.

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie PRTR

Coördinerende instantie waterkwaliteitsbeheerders

Dienst Noord-Nederland (RWS)

Beoordelaars per module

Module Beoordelende instantie

Toelichtingen algemene gegevens

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Emissie naar lucht

Verwijzingstabel Lucht gehele inrichting 2017
Gaat u rapporteren over verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)? ja

Gaat u rapporteren over stookinstallaties (met verzameltabel)? nee

Gaat u rapporteren over procesemissies? nee

Emissiepuntgegevens

Brandblusdieselaggregaat

Type: Puntbron
Hoogte: 3m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.995 m
Coördinaten Y: 607.928 m
Coördinaten N: 53,448542
Coördinaten O: 6,862183
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: SC
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0 MW
Uittreedsnelheid: m/s

EH10

Type: Puntbron

0000000043
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20855005

Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.441 m
Coördinaten Y: 608.022 m
Coördinaten N: 53,449488
Coördinaten O: 6,853876
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 16 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,767 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
EH20

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.485 m
Coördinaten Y: 608.011 m
Coördinaten N: 53,449381
Coördinaten O: 6,854535
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 16 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,767 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
EH30

Type: Puntbron
Hoogte: 85 m
Uitstroomopening: 37,4 m?
Coördinaten X: 252.533 m
Coördinaten Y: 608.000 m
Coördinaten N: 53,449274
Coördinaten O: 6,855254
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 98 °C
Volumestroom: 16 Nm3/s
Warmteinhoud: 1,767 MW
Uittreedsnelheid: 0 m/s
GV1

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: aC
Volumestroom: Nm3/s

0000000044
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20855005

Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV2

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

GV3

Type: Puntbron
Hoogte: 7m
Uitstroomopening: 0,1 m?
Coördinaten X: 252.365 m
Coördinaten Y: 607.952 m
Coördinaten N: 53,448873
Coördinaten O: 6,852711
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: ie
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 0,1 MW
Uittreedsnelheid: m/s

HK1

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: 1,5 m?
Coördinaten X: 252.373 m
Coördinaten Y: 608.153 m
Coördinaten N: 53450677
Coördinaten O: 6,852893
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 95 °C
Volumestroom: 7 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,746 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s
HK2

Type: Puntbron
Hoogte: 20 m
Uitstroomopening: L5m?
Coördinaten X: 252.393 m
Coördinaten Y: 608.146 m
Coördinaten N: 53,450611

0000000045
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20855005

Coördinaten O: 6,853 192
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Berekenen
Temperatuur: 109 °C
Volumestroom: 7 Nm3/s
Warmteinhoud: 0,872 MW
Uittreedsnelheid: 5 m/s
NAI

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.339 m
Coördinaten Y: 607.920 m
Coördinaten N: 53,448591
Coördinaten O: 6,8523 1
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA2

Type: Puntbron
Hoogte: 6 m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.346 m
Coördinaten Y: 607.918 m
Coördinaten N: 53,448571
Coördinaten O: 6,852415
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: °C
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

NA3

Type: Puntbron
Hoogte: 6m
Uitstroomopening: 0,2 m?
Coördinaten X: 252.352 m
Coördinaten Y: 607.915 m
Coördinaten N: 53,448543
Coördinaten O: 6,852504
Gegevens rookgas (gemiddelden tijdens bedrijfsduur)

Warmteinhoud berekend of opgave?: Opgeven
Temperatuur: 28
Volumestroom: Nm3/s
Warmteinhoud: 2,5 MW
Uittreedsnelheid: m/s

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

0000000046
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20855005

Verbrandingsproces van installatiegroep

'brandblusdieselpomp' 2
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 0,72 MW
Datum waarop de installatie( groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
Brandblusdieselaggregaat 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 0,74 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 2.500 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 12 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0 kg 1
Etheen 0 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 0,3 kg
Kooldioxide (CO2) 2.319 kg
Koolmonoxide (CO) 2,4 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 0 kg
Methaan 0 kg
NMVOS 0 kg
NMVOS rest 0 kg 1
NOx 67 kg
$02 0 kg
Tolueen 0 kg 1
Totaal stof 0,3 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH10' 2017
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-06-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 2.760 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH10 100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 273.154.169 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae

0000000047
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20855005

CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 17 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 120 kg 1
Benzo(a)pyreen 0.7 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,7 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,7 kg
Etheen 1.200 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 433 kg
Fluorantheen 0,7 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,7 kg
Kooldioxide (CO2) 489.325.647 kg
Koolmonoxide (CO) 78.630 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 12.000 kg
Methaan 7.200 kg
N20 15.000 kg
Naftaleen 0,7 kg
NH3 1.441 kg
NMVOS 4.800 kg
NMVOS rest 3.240 kg 1
NOx 122.082 kg
Tolueen 240 kg 1
Totaal stof 433 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH20' 2017
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 26-07-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.107 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt

Aandeel emissiepunt per installatie

EH20 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 307.481.941 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 16 mg/m3

Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)

0,06 mg/m3

0000000048
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20855005

Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien

aangemerkt als vertrouwelijk) a 00
Benzeen 140 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,8 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,8 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,8 kg
Etheen 1.400 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 488 kg
Fluorantheen 0,8 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,8 kg
Kooldioxide (CO2) 550.820.074 kg
Koolmonoxide (CO) 100.422 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 14.000 kg
Methaan 8.400 kg
N20 16.000 kg
Naftaleen 0,7 kg
NH3 3.471 kg
NMVOS 5.600 kg
NMVOS rest 3.780 kg 1
NOx 142.925 kg
Tolueen 280 kg 1
Totaal stof 488 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'EH30' 2017
Basisgegevens
Categorie:
STEG
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 470 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 29-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 3.134 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
EH30 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 309.195.310 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 16 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Vaarvraekt NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 140 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,8 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,8 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,8 kg
Etheen 1.400 kg 1

0000000049
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20855005

Fijn stof (<10 micrometer) 491 kg
Fluorantheen 0,8 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,8 kg
Kooldioxide (CO2) 553.889.386 kg
Koolmonoxide (CO) 106.495 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 14.000 kg
Methaan 8.400 kg
N20 17.000 kg
Naftaleen 0,8 kg
NH3 2.114 kg
NMVOS 5.600 kg
NMVOS rest 3.780 kg 1
NOx 134.193 kg
Tolueen 280 kg 1
Totaal stof 491 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV1' 2017
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.983 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GVI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 293.276 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO.-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Taarvrack NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 4 kg
Kooldioxide (CO2) 525.371 kg
Koolmonoxide (CO) 16 kg
NOx 211 kg
Totaal stof 4 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV2' 2017
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013

0000000050
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20855005

Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst):

1.819 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

Naam emissiepunt
GV2

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Aardgas
Verbruik * 269.036 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO;-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien TVE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 4 kg
Kooldioxide (CO2) 481.949 kg
Koolmonoxide (CO) 14 kg
NOx 179 kg
Totaal stof 4 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'GV3' 2017
Basisgegevens
Categorie:
Gasvoorverwarmer
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 1,3 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 1.829 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
GV3 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 270.415 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO,-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies jeeni ebrle ken indien Jaarvracht NMVOS substof
Fijn stof (<10 micrometer) 4 kg
Kooldioxide (CO2) 484.418 kg
Koolmonoxide (CO) 14 kg
NOx 180 kg
Totaal stof 4 kg

0000000051
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20855005

Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)

Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK1' 2017
Basisgegevens
Categorie:
ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 219 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HKI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 897.569 Nm3 ac
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 28 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien äarvraeht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 0 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,01 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,01 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,01 kg
Etheen 0 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Fluorantheen 0,01 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 kg
Kooldioxide (CO2) 1.607.897 kg
Koolmonoxide (CO) 48 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 167 kg
Methaan 0 kg
N20 200 kg
Naftaleen 0,1 kg
NMVOS 167 kg
NMVOS rest 167 kg 1
NOx 669 kg
Tolueen 0 kg 1
Totaal stof 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 'HK2' 2017
Basisgegevens
Categorie:
Ketelinstallatie
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 36 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 246 uren

0000000052
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20855005

Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
HK2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Aardgas
Verbruik * 1.005.402 Nm3 ae
Stookwaarde 0,03165 GJ/Nm3 ae
CO2 Factor 56,6 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 18 mg/m3
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal) 0,06 mg/m3
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Janersacht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Benzeen 1,9 kg 1
Benzo(a)pyreen 0,01 kg
Benzo(b)fluorantheen 0,01 kg
Benzo(k)fluorantheen 0,01 kg
Etheen 19 kg 1
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Fluorantheen 0,01 kg
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 kg
Kooldioxide (CO2) 1.801.067 kg
Koolmonoxide (CO) 618 kg
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 190 kg
Methaan 114 kg
N20 227 kg
Naftaleen 0,1 kg
NMVOS 76 kg
NMVOS rest 51,3 kg 1
NOx 484 kg
Tolueen 3,8 kg 1
Totaal stof 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
be van installatiegroep 2017
Noodstroomaggregaat 1'
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 10 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NAI 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 5,2 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ

0000000053
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20855005

Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO2) * 0 -1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien MA NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 1 kg
Kooldioxide (CO2) 16.302 kg
Koolmonoxide (CO) 23 kg
NOx 126 kg
Totaal stof 1 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep 2017
Noodstroomaggregaat 2
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 10 uren
Emissiepunt / schoorsteen :
Naam emissiepunt Aandeel emissiepunt per installatie
NA2 100%
Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)
Gas-/dieselolie
Verbruik * 7,2 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NO,-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SO.-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien Jaarvracht NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 22.361 kg
Koolmonoxide (CO) 31 kg
NOx 162 kg
Totaal stof 2 kg
Emissietabel verbrandingsemissies (alle typen, per installatie)
Verbrandingsproces van installatiegroep
'Noodstroomaggregaat 3' ae
Basisgegevens
Categorie: Dieselmotoren
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen: 6,5 MW
Datum waarop de installatie(groep) in bedrijf is gesteld: 01-08-2013
Bezettingsgraad (netto aantal draaiuren, zie helptekst): 10 uren

Emissiepunt / schoorsteen :

0000000054
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20855005

Naam emissiepunt

NA3

Aandeel emissiepunt per installatie
100%

Input Brandstof (* bevat eventueel vertrouwelijke informatie)

Gas-/dieselolie

Verbruik * 6,9 ton
Stookwaarde 43 GJ/ton
CO2 Factor 72,5 kg CO2/GJ
Zwavelgehalte 0 gew. %
Emissies
Concentraties Jaargemiddelde
Gemiddelde NOx-concentratie (als NO») * 0-1
Gemiddelde SOx-concentratie
Gemiddelde concentratie Stof (totaal)
Emissies naar lucht (CO2 en NOx ontbreken indien VALEVFACHE NMVOS substof
aangemerkt als vertrouwelijk)
Fijn stof (<10 micrometer) 2 kg
Kooldioxide (CO2) 21.616 kg
Koolmonoxide (CO) 32 kg
NOx 157 kg
Totaal stof 2 kg
Totalen luchtemissies (bedrijfsniveau)
Verbranding Proces Totaal Totaal Totaal Totaal
2017 2017 2017 2016 2015 2014
naam stof emissie in kg emissiein kg emissieinkg emissie in kg emissie in kg emissie in kg
Benzeen 401,9 401,9 149,13 68,7968 71,95
Etheen 4.019 4.019 8.623,2 3.951,668 4.216,5
Fijn stof (<10 micrometer) 1.432,3 1.432,3 1.129,8 524,57 645
Kooldioxide (CO2) 1.598.998.407 1.598.998.407 1.262.049.554 585.005.238 610.007.434
Koolmonoxide (CO) 286.345,4 286.345,4 342.487,5  366.726,57 341.390,2
Koolwaterstoffen (totaal VOS) 40.357 40.357 116.954,9 = 124.435,28 186.838,7
Methaan 24.114 24.114 1.419,7 654,408 672,1
NMVOS 16.243 16.243 854442 123.780,872 186.166,6
NOx 401.435 401.435 298.535,7 150.950,43 134.080,5
SO2 0 0 0,39 0,322 0,31
Tolueen 803,8 803,8 54,06 24,5936 26,5
Totaal stof 1.432,3 1.432,3 1.129,8 525,97 645
Benzo(a)pyreen 2,32 2:32 1,76276 0,8133 0,839
Benzo(b)fluorantheen 2,32 Soke 0,8133 0,839
Benzo(k)fluorantheen 2,32 2.32 0,8133 0,839
Fluorantheen 2,32 2,32 1,80276 0,8133 0,839
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 2,32 2.32 0,8133 0,839
N20 48.427 48.427 38.053,3 17.264,6 18.383
Naftaleen 2,4 2,4 1,721 0,81 0,98
NH3 7.026 7.026 5.430 3.640 6.540
Acroleine (Acrylaldehyd) 652,1 156,5 311,9
Formaldehyde (Methanal) 3.567,5 869 1.753
Brandstof Eenheid Verbruik(tot lucht)
Gas-/dieselolie ton 20,04
Aardgas Nm3 ae 892.567.118

CO2 werkelijk (som van opgegeven jaarvrachten)

1.598.998.407

0000000055
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20855005

CO2 verwacht (op basis van opgegeven stookwaarden en emissiefactoren)

1.598.998.284

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Emissies naar lucht (gehele inrichting)
Totaal
(ELPRTR bijlage 2) MEE" Code omschrijving Drempel Register gaarracht in incidenteel
kg)

Ammoniak (NH3) 8 PER PIM 10.000 - 7.026 0
Andere vluchtige organische

ora methaan (NMVOS) C OTH JOS 10.000 NL 16.243 0
Benzeen Cc OTH JOS 500 - 401,9 0
Distikstofoxide (N20) C OTH JOS 10.000 EU 48.427 0
Fluorantheen Cc OTH JOS - 2,32 0
Kooldioxide (CO2) C PER gasverbruik x kental 100.000 EU 1.598.998.407 0
Koolmonoxide (CO) M PER PIM 10.000 NL 286.345,4 0
Methaan (CH4) € OTH JOS 100.000 — - 24.114 0
Naftaleen Cc OTH JOS 100 - 2,4 0
Polycyclische aromatische

koolwaterstoffen (PAK) (4 E- E OTH JOS 1 NL 9,28 0
PRTR)

Stikstofoxiden (NOx / NO2) M PER PIM 10.000 EU 401.435 0
Tolueen C OTH JOS 10.000 - 803,8 0

Berekend op basis van
Zwaveloxiden (SOx / SO2) E OTH zwavelgehalte in 20.000 - 0 0
dieselolie

Fijn stof (PM10) C OTH NTA 5.000 - 1.432,3 0
Benzo(a)pyreen CG OTH JOS 1 NL 2,32 0
Benzo(b)fluorantheen C OTH JOS 1 NL 2,32 0
Benzo(k)fluorantheen C OTH JOS 1 NL 2,32 0
Indeno(1,2,3-cd)pyreen C OTH JOS 1 NL 2,32 0
Totaal stof C OTH NTA8029 5.000 - 1.432,3 0
Etheen € OTH JOS 1.000 NL 4.019 0
Emissiehandel

Emissies naar lucht betrokken bij emissiehandel gehele inrichting 2017 toelichting
Wat is uw totaalcijfer (excl. aan- en verkoop) ten behoeve van emissiehandel? Jaarvracht

CO2 1.597.508.000 kg
Toelichtingen lucht (Emissies naar lucht)

"Lucht1 + 23/08/2018'

Laatste aanpassing gedaan door: | op 23/08/2018

Zie 3707390CM01 Toelichting op vragen e-MJV verslagjaar 2017 Eemshaven.pdf in de bijlage
Oppervlaktewater rijkswater

Verwijzingstabel Oppervlaktewater rijkswater BAE 2017
Is er sprake van een lozing van een stof boven de PRTR- drempelwaarde op een (groot)

oppervlaktewater waarvoor een Dienst van Rijkswaterstaat bevoegd gezag is? Ook indien u wilt (of

moet) rapporteren over emissies die onder de drempel liggen, dient u de vraag met Ja te beantwoorden. ja

Dit geldt ook voor het willen of moeten rapporteren van debieten zonder dat er sprake is van emissies

(boven de drempel).

0000000056
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20855005

Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Waddenzee, Gronings deel

Locatie emissiepunten (x,y): (252390 , 608503)

Locatie emissiepunten (N,O): (53.453818 , 6.853256)

Warmte Warmteafvoer (rijkswater): 291 MJ/s of MW

Wateriname Oppervlaktewater (rijkswater): 609.587.881 m3

Waterafvoer Lozing op oppervlaktewater (rijkswater): 609.913.884 m3

Bent u in het bezit van een Wvo-vergunning? ja (directe lozingen moeten ook gerapporteerd worden)
Directe Lozingen gehele inrichting 2017
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0

Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)

Methode Gebruikte methode Totaal hoeveelheid Waarvan

Stofnaam A
a Drempel | Register (jaarvracht in kg) incidenteel

(E-PRTR bijlage 2) Code omschrijving

Toelichtingen oppervlaktewater rijkswater
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Waterzuivering buiten inrichting

En Stone HAAA hel
Verwijzingstabel Waterzuivering buiten inrichting ene 2017
inrichting
Is er sprake van een lozing op een (gemeentelijk) riool en vervolgens op een
rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) buiten de inrichting of een afvalwaterzuiveringinstallatie ja
(AWZI) van een andere inrichting?
Totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
RWZI Garmerwolde
Waterafvoer Lozing op riool: 1.261 m3
Indirecte Lozingen gehele inrichting 2017
Overige emissies naar water (Thema Verspreiding) Jaarvracht Toelichting bij opgave 0
Emissies oppervlaktewater: totalen op inrichtingsniveau (PRTR-gegevens)
Stofnaam Methode Gebruikte methode , . Totaal hoeveelheid Waarvan
(E-PRTR bijlage 2) Me Code omschrijving öl (jaarvracht in kg) incidenteel

Toelichtingen waterzuivering buiten inrichting
Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

EPRTR Bodem

| Toelichting Niet van toepassing

Toelichtingen EPRTR bodem

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Energie

0000000057
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20855005

Verwijzingstabel Energie gehele inrichting 2017
Heeft de inrichting een eigen WKK-installatie? nee
Maakt u gebruik van een WKK-installatie buiten uw inrichting? nee
E E en E gehele inrichting inclusief
Energiegebruik (primaire energie) eigen WKK
Elektriciteit 2017
Ingekocht elektriciteit (inclusief duurzame elektriciteit) MWh 9.464
Zelf opgewekte duurzame elektriciteit (exclusief MWh
biobrandstof)
Eigen gebruik van duurzame elektriciteit uit participatie MWh
Doorlevering elektriciteit aan derden MWh
Teruglevering elektriciteit aan elektriciteitsnet MWh 4.376.510
Netto verbruik elektriciteit MWh -4.367.046
Aardgas en Overige brandstoffen (inclusief duurzaam) 2017
Waarvan ingezet Inverel als
Ingekocht Doorgeleverd Netto gebruik voor = k eto Eenheid
energieopwekking 8 f
Aardgas 891.735.130 891.735.130 891.735.130 0 Nm3 ae
Gas-/dieselolie 19 19 19 0 ton
Warmte 2017
Ingekocht warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Zelf opgewekte duurzame warmte (exclusief biobrandstof) TJ
Eigen gebruik van duurzame warmte uit participatie TJ
Doorgeleverde warmte (incl. duurzame warmte) TJ
Netto verbruik warmte TJ 0
Toelichtingen energie algemeen
"Energie algemeen + 23/08/2018'
Laatste aanpassing gedaan door: P| op 23/08/2018
Zie 3707390CM01 Toelichting op vragen e-MJV verslagjaar 2017 Eemshaven.pdf in de bijlage
Afval
ns gehele
Verwijzingstabel Afval nietes 2017
Heeft uw inrichting gevaarlijk of ongevaarlijk afval overgebracht naar elders waarbij de a
drempelwaarde is overschreden? J
Heeft uw inrichting een eigen industriële afvalwaterzuivering (AWZI)? nee
Gescheiden afgevoerd afval a 2017
inrichting
Recycling (Nuttige toepassing)
Afvalstroom Extern
= ie Totaal „cor x
Code Omschrijving G tn DS%
M = 17 02 01 hout Nee 2,76
1709 17 09 04 niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd
A Nee 17,92
04 bouw-en sloopafval

0000000058
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20855005

nd va 20 01 01 papier en karton Nee 18,6701
mt 03 20 03 01 gemengd stedelijk afval Nee 22,152
1001 —
6 10 01 26 afval van koelwaterzuivering Nee 1,74
Totaal 63,2421
Verbranden
Afvalstroom Extern Intern
Code Omschrijvin Totaal noose Totaal psy»
9 ving (ton/jaar) ° (ton/jaar) °
1602 16 02 14 niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte
Nee 0,23
14 apparatuur
06 03 A :
99 06 03 99 niet elders genoemd afval Nee 0,174
2001 ; A
99 20 01 99 niet elders genoemde fracties Nee 2,943
08 04 08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
5 Ja 0,026
09 gevaarlijke stoffen bevat
t ol 13 01 13 overige hydraulische olie Ja 1,253
13 02 a 5 mi .
05 13 02 05 niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie Ja 1,045
13 05 A A MA :
07 13 05 07 met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders Ja 0,215
14 06 a 4 A
03 14 06 03 overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Ja 0,886
1501 1501 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee
. Me Ja 0,288
10 is verontreinigd
1501 150111 metalen verpakking die een gevaarlijke vaste poreuze matrix te 0.114
11 (bijvoorbeeld asbest) bevat, inclusief lege drukhouders ,
1502 15 02 02 absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde
0? oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke Ja 1,085
stoffen zijn verontreinigd
1601 ka
07 16 01 07 oliefilters Ja 0,755
16 10 ; ‘ ji
01 16 10 01 waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat Ja 2227
19 08 A E ‘
06 19 08 06 verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen Ja 0,136
2001 A A
21 20 01 21 tl-buizen en ander kwikhoudend afval Ja 0,126
2001 20 01 33 onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en
33 accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die Ja 0,107
dergelijke batterijen en accu's bevatten
Totaal 11,61 0
* G: Gevaarlijk afval
* DS%: Droge stof %
Overbrenging van niet gevaarlijk afval van het terrein naar elders
Afvalbehandeling Bepaling : Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/CIE ee (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R M Weging 63,2421 -
D M Weging 3,347 -
Overbrenging van gevaarlijk afval van het terrein naar elders in Nederland
Afvalbehandeling Bepaling . Hoeveelheid Doorlevering
R/D M/C/E n melu (jaarvracht in ton) E-PRTR-gegevens
R
D M Weging 8,263

0000000059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20855005

Toelichtingen afval

'Afvall # 23/08/2018"

Laatste aanpassing gedaan door: III op 23/08/2018

Zie 3707390CM01 Toelichting op vragen e-MJV verslagjaar 2017 Eemshaven.pdf in de bijlage

Toelichtingen lokale thema's

Er zijn geen toelichtingen ingevoerd

Lokale Thema's

Verwijzingstabel Lokale Thema's gehele inrichting 2017
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geluid(hinder)? nee
Is er sprake van rapportageverplichting inzake geur(hinder)? nee
Watergebruik
Watergebruik
Waterinname
Grondwater voor koeling
Grondwater overige processen
Oppervlaktewater(totaal) 609.587.8811
Leidingwater 286.525
Water afkomstig uit grond/hulpstoffen
TOTAAL waterinname 609.874.406
Waterafvoer
Lozing op oppervlaktewater (rijkswater) 609.913.884
Lozing op oppervlaktewater (binnenwater) 0
Lozing op riool 1.261
Infiltratie (naar grondwater), inclusief bodemsanering
Water in (bij)product, inclusief water in zuiveringsslib
TOTAAL waterafvoer 609.915.145
Statusoverzicht
Module Status Laatste publicatie Opgestuurd door bedrijf
Algemene gegevens Geaccepteerd 25/10/2018 14:41:58 Ja
Oppervlaktewater rijkswater Definitief maar geen eindoordeel 04/01/2019 14:27:21 Ja
Waterzuivering buiten inrichting Geaccepteerd 31/07/2018 11:39:00 Ja
Lucht Geaccepteerd 15/11/2018 13:27:08 Ja
Afval Geaccepteerd 15/11/2018 13:27:09 Ja
Lokale thema's Geaccepteerd 25/10/2018 14:41:59 Ja
Energie algemeen Geaccepteerd 15/11/2018 13:27:10 Ja
EPRTR bodem Geaccepteerd 25/10/2018 14:41:58 Ja

0000000060
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>