<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991348
                                                            elo ad?
                                                    Omgevingsdienst
                                                                    Groningen
         ESD-SIC B.V.                                                                                        Provincie    Groningen
               ;      "
                                                                                                             Postadres
         De directie
                                                                                                             Postbus E10
         Postbus 127                                                                                         9700 AP      Groningen
         9930 AC DELFZIJL
                                                                                                             Bezoekadres
                                                                                                             Sint   Jansstraat 4
                                                                                                             9712     JN Groningen
                                                                                                             t (050) 3164911
                                                                                                                BRE
                                                                                                                    provinciegroningen.nl
         Datum    verzending:                 30 november 2022
         Behandeld door:                      mevrouw     [JEEER
         Telefoonnummer:
         Uw kenmerk /     uw  brief:          -
         Kenmerk     Omgevingsdienst
         Groningen:                           Z2022-006144
         Kenmerk     bevoegd  gezag:
                                              -
         Bijlagen:
                                              -
         Onderwerp:                               1.   Hercontrole Wabo
                                                  po   Monitoringsplan
                                                  3.   Implementatie   van maatregelen om    blazers te
                                                       voorkomen
         Geachte directie,
         Op 26 juli 2022 heeft         onze   toezichthouder      mevrouw               bij  uw  bedrijf, gelegen       aan   de
         Kloosterlaan 11-13 in Farmsum een hercontrole                 uitgevoerd naar de overtredingen die tijdens de
         Wabo-inspectie       op 4    april 2022 zijn geconstateerd. In deze brief leest u het resultaat en de
         bevindingen      van  de hercontrole.
         Aanleiding hercontrole
         Op  4   april 2022   is er een    reguliere milieucontrole uitgevoerd.      Er is  geconstateerd dat         niet werd voldaan
         aan  voorschrift 1.1     van    het besluit  van  12 oktober 2021 (kenmerk Z2021-006499). In dit voorschrift is
         vastgelegd     op welke     wijze de monitoring       van  de emissies  van de waterzuivering      voor
         ovendrainagewater (bezinkinrichting, BIR)               met een nabehandeling bestaande        uit een     scrubber,    een
         compostfilter     en een    actief koolfilter uitgevoerd dient te worden.
         In onze brief van 20       juni 2022,    met kenmerk       Z2021-012770, bent      u  op de  hoogte gesteld         van  de
         overtreding     en zijn termijnen gegeven waarbinnen de overtreding dient                te worden    beéindigd. Tijdens
         de hercontrole     van   26   juli 2022   is gecontroleerd of de    in de brief  genoemde maatregelen zijn getroffen
         en  of de geconstateerde overtredingen hiermee zijn verholpen.
         Resultaat
         Tijdens deze hercontrole          is geconstateerd dat de eerder geconstateerde overtredingen                  niet allemaal
         zijn beéindigd.
         Bundelt kennis &              ervaring
                                                                                                                                          0000001282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991348
         Metingen volgens voorschrift           1.1
         De   metingen zoals genoemd           in  voorschrift 1.1      van   het besluit  van   12 oktober 2021 hebt          u  hervat  en u
         hebt de toezichthouder inzage gegeven in de resultaten                     van  de  uitgevoerde metingen.          Tevens    zijn de
         fysieke plaatsen       van  de bemonsteringspunten            bekeken.
         Op   een   aantal vragen kon      u tijdens het bezoek         geen antwoord geven, deze hebt             u  op
         11 augustus 2022 met een mail              nagezonden. Wij hebben hier de volgende opmerkingen                        over.
          1.     De  verdeling    van de luchtstroom        over  het  compostfilter     meet u niet      dagelijks.   Een  verplichting
                 hiertoe is wel in voorschrift        1.1 opgenomen. U acht de          monitoring      van   de werking     van  het
                compostfilter door het       meten van de drukval en de             flow voldoende. Het meten           van   deze beide
                 parameters zijn ook voorgeschreven in voorschrift 1.1.
                 Door de luchtstroom       over   het   compostfilter      niet dagelijks   te meten overtreedt u nog steeds
                voorschrift 1.1     van  de vergunning. Over deze overtreding zenden wij                    u een  afzonderlijke brief      met
                een   vooraankondiging       tot het    opleggen    van een     dwangsom.
          2.     De  wekelijkse vochtmeting        van    het filtermateriaal     van  het  compostfilter      voert u niet uit. Deze werd
                 niet gemeten omdat het        een   gesloten     ruimte betreft met daarin ZZS-stoffen.
                 Inmiddels hebt     u wijziging    van    voorschrift 1.1 aangevraagd          en  is het besluit   daarop     van
                 17 augustus 2022 van kracht           geworden.      In dit besluit is geen      verplichting    meer voor      de wekelijkse
                vochtmeting       opgenomen. Hoewel het niet meten               van  het  vochtgehalte       op 26  juli  2022 dus nog
                een    overtreding betrof,    is het door deze       wijziging    in de  vergunning niet        meer   het  geval.
          3.    Voor de     beschrijving   van  de bepalingsmethode            van  sulfiden   is in  voorschrift   1.1 opgenomen:
                 Minimaal meetbereik dient 1 tot 50 mg/Nm>3 te zijn                  en de betrouwbaarheid minimaal 40% (1,2
                 mg/Nm3).     Dit moet   aangetoond worden           met een     referentiegas     met een relevante concentratie
                 (rond EGW van 1      tot 5  mg/Nm3)        en door herhaalde       bepaling    van een     aantal bedrijfsgasmonsters
                 met verschillende concentraties voor en na het                compostfilter/actief koolfilter.
                 Uw   beschrijving   van  de  bepalingsmethode          van   sulfide in rookgassen voldoet          aan   het  gestelde   in
                voorschrift 1.1     van  het besluit     van  12 oktober 2021. Ook in het besluit              van 17 augustus 2022 is in
                voorschrift 1.1 deze verplichting opgenomen. U voldoet dus ook voorschrift 1.1                            van   dit besluit.
                 U heeft de    bepalingsmethode         van  de  sulfidemetingen als volgt beschreven:
                 H>S metingen      voeren   wij uit m.b.v. de X-am 8000            met de   DragerSensor XXS H>S LC.           De
                prestatiekenmerken        en  de technische       specificaties vindt u      in de   bijlage (DragerSensor XXS H2S LC).
                 Kalibratie vindt elk kwartaal plaats met           een   kalibratiegas    van   15 ppm H>2S. En      voor   elke meting
                 vindt   een verse   lucht kalibratie plaats (nulpunt kalibratie).
                 In de   bijlage vindt  u verder het testoverzicht          en een   aantal   kalibratierapporten       van  de X-am 8000.
                 Uit de   toegezonden     documenten        blijkt dat   u  de kalibratie ieder kwartaal uitvoert
         Actief koolfilter
         Het actief koolfilter is     opnieuw aangesloten          en  wordt sinds 1     juli 2022     weer    bemonsterd conform
         voorschrift 1.1. Uit de getoonde meetresultaten bleek het filter substantieel bij te dragen                            aan  het
         verwijderingsrendement          van  PAK's;
         Overkappingen
         Er  zijn op dit    moment zeven      overkappingen gerealiseerd.             De realisering     van   de overige twee
         overkappingen volgt         zo spoedig mogelijk,         maar    hangt af   van  de beschikbaarheid        van een aannemer.
         Daardoor is       voor  het voltooien    van   de laatste twee      overkappingen       geen einddatum te        noemen.     Wij
         verzoeken       u ons te  informeren zodra de overkappingen zijn gerealiseerd                     en  de toezichthouder zal
         hieraan     tijdens de eerstvolgende Wabo-controle aandacht besteden.
         Pagina:  2/4
                                                                                                                                                0000001283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23991348
         Monitoringsplan
         Het   monitoringsplan, zoals omschreven              in  voorschrift 1.2.2     van  het besluit van  de vergunning    van
         14 augustus 2012 (Nr.          2012-36.787/33, MV), kon             u  niet tonen in verband met     afwezigheid    van
         medewerkers. Wij verzoeken             u om   dit voor    1 december 2022 aan ons toe te zenden.
         Implementatie       van   maatregelen     om   blazers te voorkomen
         Verder heeft toezichthouder           gekeken     naar   de implementatie van de maatregelen           om  blazers te
         voorkomen die         u in uw rapportage van 4        juli 2022 hebt genoemd. Het betreft:
               1.    Het uitschakelen      van ovens waarvan         de  onderhuisafzuiging      in de eerste 300 MWh van de
                     looptijd volledig ontbreekt;
               2.    Bij een  verstoring    aan  de  onderhuisafzuiging          na  300 MWh wordt de     oven extra   gemonitord,
                     maar   niet per definitie uit    bedrijf genomen;
               3.    Als zich opnieuw      een   situatie voordoet      waarbij ovenbedden open liggen en waardoor het water
                     bij hevige regenval      niet goed afgevoerd kan worden, worden de bedden bijvoorbeeld preventief
                     dicht  gereden.
               4.    De   opbouw    van  groene    ovens   wordt nogmaals kritisch bekeken, waarbij de hoeveelheid
                     reactiemengsel      en  hoe dit  tijdens de opbouw wordt ingezet, wordt beschouwd.
         Tijdens de inspectie heeft         u toegelicht welke       acties worden ondernomen indien          tijdens de  eerste 300
         MWh het      verloop    van  diverse parameters       afwijkend     is  van  het normale   verloop.  Dit verloop  is
         aanleiding      voor  overleg   met een aantal      deskundigen        en  kan worden besloten     om  de betreffende    oven
         uit te schakelen. Het besluit         van  het management          om een oven     uit te schakelen wordt direct
         gecommuniceerd          via mails   en  portofoons      met alle betrokken medewerkers.          Bij het nemen van    het
         besluit staat     veiligheid   voorop.
         Als voorbeeld hebt        u  inzage gegeven het        recente    onrustige verloop bij    oven  8. Dat  verloop  was   zodanig
         afwijkend dat besloten         is om   de  oven   uit te schakelen.
         De   bijbehorende procedures zijn           niet  ingezien door de toezichthouder.
         Voor wat betreft de        opbouw     van  de  ovens    wordt    nu  de  vorm van    de oven na  de  opbouw    extra
         gecontroleerd.       De  vorm van     de oven (omgekeerde parabool) is kritisch. Oneffenheden kunnen inzakken
         of instromen       van  vocht tot   gevolg hebben. Beiden kunnen leiden tot een blazer.
         Voor    zover aan     de orde,   en  de toezichthouder heeft kunnen constateren, heeft               u de maatregelen die in
         uw   rapportage      van 4  juli 2022 hebt genoemd voldoende geimplementeerd                    en  voldoet u  daarmee    aan
         voorschrift 1.7      van  het besluit    van  20 februari 2018 (Maatwerkbesluit blazers).
         Pagina:  3/4
                                                                                                                                         0000001284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23991348
         Tot slot
         Heeft    u naar  aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met
         mevrouw               van de  Omgevingsdienst Groningen   via telefoonnummer               of per e-mail
         naar    IEREEM@od-groningen.nl.
         Hoogachtend,
         Gedeputeerde Staten      van  Groningen,
         namens       deze,
         Mevrouw N.D. Baars
         Directeur     Omgevingsdienst Groningen
         Pagina:  4/4
                                                                                                                  0000001285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>