<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991347
               0         L ol?
         Omgevingsdienst
                          Groningen
         ESD-SIC BV       -
                            Milieu -
                                     Z2022-006144  -
                                                      26    juli
         2022
         29 november 2022
                                                  ESD-SIC B.V.
                                                  Kloosterlaan 11
                                                 9936 TE
                                                  Farmsum
                                                                  0000001274
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991347
         Inhoudspagina
         Inhoudspagina
         ESD-SIC BV   -
                        Milieu -
                                 Z2022-006144 -
                                                26 juli 2022
         Samenvatting
         Checklistvragen en antwoorden
                                                                  ~JounpkhRrBWN
         Algemeen BRZO/RIE-4
         Controle-inhoud-categorien-TZP
         Lucht
         Registratie en Administratie (R&A)
         Toelichtingen
         Algemeen BRZO/RIE-4 aanvullende notities en evt. totalen
         Algemeen BRZO aanvullende notities en totalen
         LHS  -
                Landelijke handhavingstrategie
                                                                                0000001275
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23991347
         ESD-SIC BV         -
                              Milieu    -
                                          Z2022-006144    -
                                                            26 juli 2022
          Naam:                        ESD-SIC B.V
          Postadres (straat + nummer): Kloosterlaan 11-13
          Postcode:                    9936 TE
          Plaats:                      Farmsum
          Checklist status:            Hercontole
          Behandelaar:
          Locatie:                     ESD-SIC B.V.
          Adres:                       Kloosterlaan 11
          Postcode:                    9936 TE
          Plaats:                      Farmsum
          Datum checklist:             26 juli   2022
         Samenvatting
          Vragen:                             25
          Openstaande overtredingen:          0
          Ongedaangemaakte overtredingen: 0
          Openstaande taken:                  0
          Afgehandelde taken:                 0
          Opmerkingen:                         1
                                                                         0000001276
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23991347
         Checklistvragen                en   antwoorden
         Algemeen BRZO/RIE-4
          Wat is het    C-type   van  de  inrichting volgens    het Activiteitenbesluit?
          Antwoord: C + IPPC (incl. RIE-4)
          Is het zaaknummer in de         naam van    deze checklist    opgenomen? (nodig       voor  uniforme
          registratie,   wordt nog     gemakkelijk vergeten)
          Antwoord: Ja
          Met welke vertegenwoordiger/werknemer van de inrichting is tijdens het bezoek
          gesproken? (NB er kunnen meerdere contactpersonen opgenomen worden na opslaan)
          Antwoord.     EEEEES
                                                                 p@esd-sic.nl, QESH-manager
          Hebben    collegiale (inspectie)diensten/adviseurs (medewerkers van eigen                 dienst  en
          externe   organisaties) een bijdrage geleverd aan deze inspectie?
          Antwoord: Nee, geen adviseurs of externe        (inspectie)partners zijn betrokken bij deze inspectie.
         Controle-inhoud-categorien-TZP
          Welke categorieén worden gecontroleerd (zie toezichtsplan)? NB denk er aan: 1.
          Bovengenoemde categorieen doelen op voorschriften uit omgevingsvergunningen en
          andere inrichting-gebonden wet- en regelgeving. 2. Het toezichtsplan is de basis voor
          de inspectie maar is niet perse leidend. 3. Bij alle met nee beantwoorde vragen het
          aantal tekortkomingen opgeven. NB De knop [Nieuwe Categorieen] maakt het mogelijk
          om aanvullende checklisten van algemeen geldende regelgeving toe te voegen (VIA
          selectie bovenaan checklist)         aan  de controle.
          Antwoord: Lucht
                      Registratie  en  Administratie
         Lucht
          Wordt   bij het   onderwerp     Lucht voldaan     aan  wet  en regelgeving/vergunning?
          Antwoord: Nee, naast evt.      opmerkingen   en  aanbevelingen zijn  er overtredingen geconstateerd.
          Dit is gebaseerd      op de   volgende bevindingen: (max.        7500 tekens    = 2 A4d-tjes, evt. i-veld
          gebruiken)
          Antwoord:   -
                        Het actief koolfilter is opnieuw aangesloten en wordt sinds 1 juli 2022 weer
                      bemonsterd conform voorschrift 1.1. Uit de getoonde meetresultaten bleek het filter
                      substantieel bij te dragen aan het verwijderingsrendement van PAK's;
                      -
                        Er zijn op dit moment zeven overkappingen gerealiseerd. De realisering van de
                      overige twee overkappingen volgen zo spoedig mogelijk, maar hiervoor moet nog een
                      aannemer worden gevonden en daarom is er geen termijn aan te verbinden. Wij
                      verzoeken u ons te informeren zodra de overkappingen zijn gerealiseerd en de
                      toezichthouder zal hieraan tijdens de eerstvolgende Wabo-controle aandacht besteden.
          Hoeveel   overtredingen zijn geconstateerd bij lucht? (NB het aantal in hele getallen                moet
          corresponderen met de beschrijvingen in het opmerkingenveld / 1x vaststellen, bij
          oplossen overtredingen niet meer wijzigen, zie evt. info)
                                                                                                                    0000001277
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23991347
          Antwoord: 1
          Opmerkingen:
           De  metingen    zoals genoemd in voorschrift 1.1 van het besluit van 12 oktober 2021 heeft ESD
           hervat  en  ESD heeft de toezichthouder inzage gegeven in de resultaten van de uitgevoerde
           metingen. Tevens zijn de fysieke plaatsen van de bemonsteringspunten bekeken.
           Op een aantal vragen kon ESD tijdens het bezoek geen antwoord geven, deze heeft ESD op 11
           augustus 2022 met een mail nagezonden. Wij hebben wij hier drie opmerkingen over.
           1. De verdeling van de luchtstroom over het compostfilter meet ESD niet dagelijks. Een
           verplichting hiertoe is wel in voorschrift 1.1 opgenomen. ESD acht de monitoring van de werking
           van het compostfilter door het meten van de drukval en de flow voldoende. Het meten van deze
           beide parameters zijn ook voorgeschreven in voorschrift 1.1.
           Door de luchtstroom over het compostfilter wordt niet dagelijks te meten en hiermee overtreedt
           ESD nog steeds voorschrift nog 1.1 van de vergunning.
                3
                         op 29 november 2022 10:09)
         Registratie     en  Administratie (R&A)
          Wordt    bij het   onderwerp       R&A voldaan    aan   wet en   regelgeving/vergunning?
          Antwoord.    Ja, er zijn  alleen  aanbevelingen   en opmerkingen.
          Dit is  gebaseerd      op de    volgende bevindingen: (max.          7500 tekens     =
                                                                                                  2 Ad-tjes,  evt. i-veld
          gebruiken)
          Antwoord: De     metingen zoals genoemd in voorschrift 1.1 van het besluit van 12 oktober 2021
                       heeft ESD hervat en ESD heeft de toezichthouder inzage gegeven in de resultaten van
                       de uitgevoerde metingen. Tevens zijn de fysieke plaatsen van de bemonsteringspunten
                       bekeken.
                       Op  een aantal vragen kon ESD tijdens het bezoek geen antwoord geven, deze heeft
                       ESD op 11 augustus 2022 met een mail nagezonden. Wij hebben wij hier drie
                       opmerkingen over. Tijdens deze hercontrole is geconstateerd dat de eerder
                       geconstateerde overtredingen niet        allemaal  zijn beéindigd
                       Metingen volgens voorschrift 1.1
                       2. De   wekelijkse vochtmeting     van  het filtermateriaal van  het compostfilter  voert ESD
                       niet uit. Deze werd niet    gemeten omdat het      een  gesloten  ruimte betreft met daarin
                       ZZ5-stoffen.
                       Inmiddels heeft ESD      wijziging van voorschrift 1.1 aangevraagd en is het besluit daarop
                       van   17  augustus 2022 van kracht geworden. In dit besluit is geen verplichting meer
                       voor de wekelijkse vochtmeting opgenomen. Hoewel niet meten van het vochtgehalte
                       op 26 juli 2022 dus nog een overtreding betrof, is het door deze wijziging in de
                       vergunning niet meer het geval.
                       3. Voor de beschrijving van de bepalingsmethode van sulfiden is in voorschrift 1.1.
                       opgenomen:
                       Minimaal meetbereik dient 1 tot 50 mg/Nm3 te zijn en de betrouwbaarheid minimaal
                       40% (1,2 mg/Nm3). Dit moet aangetoond worden met een referentiegas met een
                       relevante concentratie (rond EGW van 1 tot 5 mg/Nm3) en door herhaalde bepaling               van
                       een   aantal bedrijfsgasmonsters met verschillende concentraties voor en na het
                       compostfilter/actief koolfilter.
                       De  beschrijving ESD van de bepalingsmethode van sulfide in rookgassen voldoet aan
                       het  gestelde in voorschrift 1.1. van 12 oktober 2021. Ook in het besluit van 17 augustus
                       2022 is in voorschrift 1.1 deze verplichting opgenomen. ESD voldoet dus ook voorschrift
                       1.1  van   dit besluit.
                       ESD heeft de      bepalingsmethode van de sulfidemetingen als volt beschreven:
                       'H2S   metingen voeren wij uit m.b.v. de X-am 8000 met de DragerSensor XXS H2S LC.
                       De prestatiekenmerken en de technische specificaties vindt u in de bijlage
                       (DragerSensor XXS H2S LC).
                       Kalibratie vindt elk kwartaal plaats met een kalibratiegas van 15 ppm H2S. En voor elke
                       meting vindt een verse lucht kalibratie plaats (nulpunt kalibratie).
                       In de bijlage vindt u verder het testoverzicht en een aantal kalibratierapporten van de
                       X-am 8000."
                       Uit de   toegezonden documenten blijkt       dat ESD de kalibratie ieder kwartaal uitvoert
                       Actief koolfilter
                       Het actief koolfilter is  opnieuw aangesloten     en  wordt sinds 1  juli 2022  weer  bemonsterd
                                                                                                                          0000001278
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23991347
                      conform voorschrift 1.1. Uit de   getoonde meetresultaten bleek     het filter substantieel bij
                      te dragen    aan het verwijderingsrendement van PAK's;
                      Overkappingen
                      Er zijn op dit moment zeven overkappingen gerealiseerd. De realisering van de overige
                      twee overkappingen volgen zo spoedig mogelijk, maar hangen af van de
                      beschikbaarheid     van een aannemer.   Daardoor is  voor  het voltooien van   de laatste twee
                      overkappingen geen einddatum te noemen. ESD wordt verzocht ons te informeren
                      zodra de overkappingen zijn gerealiseerd en meegedeeld is dat de toezichthouder
                      hieraan tijdens de eerstvolgende Wabo-controle aandacht zal besteden.
         Toelichtingen
          Alle met  nee beantwoorde vragen zijn toegelicht! NB als toelichtingen veld zijn
          aanwezig: de toegevoegde categorieen (activiteitenbesluit gerelateerd) via het i-tje
                       -
          aan de zijkant     -
                               de volgens het toezichtsplan toegevoegde categorieén via het
          opmerkingenveld het seprate invoerveld voor aanvullende notities
                                 -
          Antwoord: Ja
          Som   van  overtredingen (numeriek)         uit boven  gestelde,    indien  vastgesteld:
          Antwoord: 1
          Som   van Alle vragen die met ‘Nee’        zijn beantwoord:
          Antwoord: 0
         Algemeen BRZO/RIE-4          aanvullende notities    en  evt. totalen
          Ruimte   voor   eventuele toelichtingen of aanvullende bevindingen zonder overtreding
          en/of  een  toelichting wanneer geen tekortkomingen/afwijkingen/overtredingen zijn
          geconstateerd: (max. 7500 tekens           =  2 Ad-tjes, evt. i-veld gebruiken)
          Antwoord:   Monitoringsplan
                      Het monitoringsplan, zoals omschreven in voorschrift 1.2.2 van het besluit, kon u niet
                      tonen in verband met afwezigheid van medewerkers. Afgesproken is dat u dat voor 1
                      november 2022      aan ons  toezendt.
                      Implementatie van maatregelen om blazers te voorkomen
                     Verder heeft toezichthouder gekeken naar de implementatie van de maatregelen              om
                      blazers te voorkomen die u in uw brief van 4 juli 2022 hebt genoemd. Het betreft:
                      1. Het uitschakelen van ovens waarvan de      onderhuisafzuiging in de eerste 300 MWh
                      van  de  looptijd volledig ontbreekt;
                      2. Bij een verstoring aan de onderhuisafzuiging na 300 MWh wordt de oven extra
                      gemonitord, maar niet per definitie uit bedrijf worden genomen;
                      3. Als zich opnieuw een situatie voordoet waarbij ovenbedden open liggen en waardoor
                      het water bij hevige regenval niet goed afgevoerd kan worden, worden de bedden
                      bijvoorbeeld preventief dicht gereden.
                      4. De opbouw van groene ovens wordt nogmaals kritisch bekeken, waarbij de
                      hoeveelheid reactiemengsel en hoe dit tijdens de opbouw wordt ingezet, wordt
                      beschouwd.
                     Tijdens    de inspectie heeft u toegelicht welke acties worden ondernomen indien tijdens
                      de eerste 300 MWh het verloop van diverse parameters afwijkend is van het normale
                      verloop. Dit verloop is aanleiding voor overleg met een aantal deskundigen en kan
                      worden besloten om de betreffende oven uit te schakelen. Het besluit van het
                      management om een oven uit te schakelen wordt direct gecommuniceerd via mails en
                      portofoons met alle    betrokken medewerkers.    Bij het nemen van   het besluit staat
                      veiligheid voorop.
                     Als voorbeeld hebt     u inzage gegeven het recente onrustige verloop bij oven 8. Dat
                      verloop was zodanig afwijkend dat besloten is om de oven uit te schakelen.
                      De bijbehorende procedures zijn niet ingezien door de toezichthouder.
                      Voor wat betreft de opbouw van de ovens wordt nu de vorm van de oven na de opbouw
                                                                                                                      0000001279
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23991347
                       extra  gecontroleerd. De vorm van de oven (omgekeerde parabool) is kritisch.
                       Oneffenheden kunnen inzakken of instromen van vocht tot gevolg hebben. Beide
                       kunnen leiden tot een blazer.
          Som   van  alle vragen die met ‘Nee’ beantwoord zijn: (NB wanneer via [Categorien]
          vragen toegevoegd zijn         en met ‘Nee’ beantwoord worden en daarmee als overtreding
          worden vastgesteld)
          Antwoord: 0
         Algemeen      BRZO aanvullende notities        en totalen
          Ruimte   voor     eventuele   toelichtingen   of aanvullende    bevindingen   zonder  overtreding
          en/of een toelichting wanneer geen tekortkomingen/afwijkingen/overtredingen zijn
         geconstateerd: (max. 7500 tekens            =  2 A4-ijes, evt. i-veld gebruiken)
          Antwoord:    -
         LHS  -
                Landelijke handhavingstrategie
          Is er tijdens    de  reguliere  controle  een  overtreding geconstateerd?
          Antwoord:    a,  er is een overtreding geconstateerd
          Is de juiste zwaarte       van iedere  overtreding bij   de checklistvraag geregistreerd?
          (Prioriteit bij de checklistvraag. Zie onder        commentaar      voor een instructie filmpje)
         paragraaf 3.1  LHS
          Antwoord: )a
          Wat is het     gedrag    van de overtreder?
         paragraaf 3.1  LHS
          Antwoord: B.     Onverschillig
         Zijn  er een     of meer verzachtende of verzwarende         argumenten?
         paragraaf 3.1  LHS
          Antwoord: Geen verzachtende argumenten
                       Geen verzwarende argumenten
          Geef aan     waar   in de interventiematrix je     bevinding past.
         paragraaf 3.1  LHS
          Antwoord: B2
         Zijn  er een     of meer verzwarende aspecten?
         paragraaf 3.2  LHS
          Antwoord: Geen verzwarende aspecten
          Overleg   met     politie en OM   nodig?
         paragraaf 3.3  LHS
          Antwoord:    Overtreding lichte sementen (Al, A2, A3, B1,    B2  en C1) zonder verzwarende
                       omstandigheid? Geen overleg
          Welk   handhavingsinstrument         wordt   ingezet?
                                                                                                            0000001280
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23991347
         paragraaf 3.4  LHS
         Antwoord. Last onder      dwangsom  in 3 stappen (C1, A2, B2)
         Ondergetekende         verklaart deze controle te hebben      uitgevoerd en dit rapport te hebben
         opgesteld.
         Antwoord.:    Ja
                       Digitaal ondertekend op 29 november 2022 11:20 door
                                                                                                           0000001281
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>