<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991345
    To:                             EEEEM @od-groningen.nl);                                                   @esd-sic.nl]
    Cc:                           ZA
                                      IEEEZM     @ od-groningen. nl]; INIERECEIM|                @esd-sic.nl]
    From              2d Akkerman
    Sent:        Thur 8/11/2022 11:41:18 AM
    Subject:     RE: Na te zenden informatie
    Received:                    Thur 8/11/2022 11:41:19 AM
    image003.wmz
    Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space                 en GC-MS (WLN).png
     Geachte    mevrouw          JERE      beste  E
     Zoals beloofd sturen         wij  u de antwoorden op de vragen voortkomend uit het bezoek          van 26  juli jl.
          1.    De   wijze    waarop op dit moment BTEX in de        input afvalwater striptoren wordt gemeten.
              Analyse wordt uitbesteed            aan WLN, bijgevoegd vind   u de informatie in deze   van  WLN.
          2.    Hoe    dagelijks de verdeling van de luchtstroom over het compostfilter dagelijks wordt gemeten;
               De  verdeling over het compostfilter meten we niet als zodanig in het compostfilter zelf. Wij monitoren de werking van het
              filter d.m.v. de drukval en de flow over het compostfilter. Daarnaast natuurlijk de metingen van H2S en VOC. Enige
              voorkeursstroming zal het verwijderingsrendement doen wijzigen waardoor wij zien dat er een afwijking in het filter kan
               zijn.
          3.    Hoe de    wekelijkse vochtmeting van het filtermateriaal van het compostfilter wordt uitgevoerd;
               Een   wekelijkse vochtmeting intern in het filter wordt niet gedaan, dit is immers een gesloten container. En die sluiting is
               met reden. Het compost bevat namelijk de ZZS stoffen. Het vochtgehalte van het filtermateriaal compostfilter is mede
               daardoor moeilijk uitvoerbaar, ook nog eens aangezien het om schorsdelen van 40 mm gaat. Het nemen van een
               representatief monster zal zeer lastig en zelfs gevaarlijk zijn. Nogmaals het filter bevat ZZS stoffen. Dit is dus een onveilige
               situatie. Ook zal een vochtmeting niet direct enig impact hebben op de potentiele werking van dit filter,
                                                                                                              **
          4.    De   invulling van het volgende (in het besluit van 12 oktober 2021aangegeven met                  onder voorschrift 1.1)
    Voor sulfide in rookgassen is geen genormaliseerde bepalingsmethode beschikbaar. De gebruikte methode dient te worden
               beschreven, incl. prestatiekenmerken.
               Minimaal meetbereik dient 1 tot 50 mg/Nm3 te zijn en de betrouwbaarheid minimaal 40% (1,2 mg/Nm3). Dit moet
               aangetoond worden met een referentiegas met een relevante concentratie (rond EGW van 1 tot5 mg/Nm3) en door
               herhaalde bepaling van een aantal bedrijfsgasmonsters met verschillende concentraties voor en na het compostfilter/actief
               koolfilter;
               Op deze     vraag     blijven wij het totaal antwoord nog   even  schuldig. Dit omdat  wij een  verificatievraag  hebben uitstaan bij de
              fa. Drager.      Specifiek voor    uw  vraag in deze.
          5.    De datum waarop           naar  verwachting de |aatste drie overkappingen gereed zijn.
    Het betreft hier nog       maar    twee   en geen drie overkappingen zoals in de ronde aangegeven, we trachten hier         een aannemer voor    te
              vinden, aangezien dit          nog niet is gelukt is een datum geven dus ook geen mogelijkheid.
      Hopende    u  hiermee      voorlopig voldoende te      hebben  geinformeerd.
      Met  vriendelijke groet, best regards,         Mit freundlichen  Gripen,
    Procestechnoloog
        eso
         x7
        ESD-SIC bv
                                @Desd-sic.nl
                           A:  512e
                                                                                                                                              0000001271
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991345
       n
                 IEE
       W.         www.esd-sic.nl
    t.         +31 596 637 222
       Post address:            Postbus 127, 9930 AC            Delfzijl, The Netherlands
       Visit address:           Kloosterlaan 11-12, 9936 TE Farmsum, The Netherlands
       ESD-SIC b.v.maakt gebruik          van  de  Algemene Inkoopvoorwaarden       versie juli 2017 (www. esd-sic. nl/inkoopvoorwaarden.pdf). Op alle aanvragen en alle opdrachten
       en/of diensten     aan ons   verleend, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden          van toepassing met uitdrukkelijke uitsiuiting van elke andere General conditions.
       ESD-SIC b.v.     uses    Purchasing    Conditions dated    July 2017 (www. esd-sic. nlfen/purchase-terms-en.pdf). To all requests for quotation and all agreements    to be made
       and/or services to be rendered the         Purchasing    Conditions of ESD-SIC b.v.   apply, with the explicit exclusion of any other General conditions.
       The information transmitted is intended         only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review,
       retransmission, dissemination        or  other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is
       prohibited.  If you received this in error,    please contact the sender and delete the material from any computer.
       Algemene mededeling         voor  contractors:
       Om   toegang    te  verkrijgen tot  en  mogen verrichten    van  werkzaamheden op het terrein    van  ESD-SIC is het zien   van onze  veiligheidsfilm verplicht.
       Meld daarom           medewerkers met naam en persoonlijk e-mailadres van te voren bij EiEE&@esd-sic.nl,
                        uw
                                                                                                        ||
       dit minimaal drie     werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.
       Na aanmelding ontvangt u van Veilig Vakwerk een login voor toegang tot de veiligheidsfilm en voorkomt u
       vertraging bij het verkrijgen van de toegang tot ons terrein.
       Van:
    Verzonden:            dinsdag
                                     EKEZI
                                      26   juli   2022 16:31
                                                               ©  oc-croningen.ni]
    Onderwerp:              Na te zenden informatie
       Goedemiddao
       Zoals vanochtend
                                     RE
                                     afgesproken, laat ik             in deze mail weten welke informatie                   wij nog    van   ESD verwachten           en die
       vanochtend niet direct voorhanden                         was.    Het  voor    gaat   om:
                1. De      wijze waarop op dit moment BTEX in de input afvalwater striptoren wordt gemeten;
               2. Hoe         dagelijks de verdeling             van    de luchtstroom         over   het  compostfilter dagelijks wordt gemeten;
               3. Hoe de          wekelijkse vochtmeting                van   het filtermateriaal        van   het   compostfilter wordt uitgevoerd;
                                                                                                                                                  **
               4. De        invulling     van     het  volgende (in het besluit            van   12 oktober       2021aangegeven           met        onder voorschrift 1.1)
                 Voor sulfide in          rookgassen         1s geen     genormaliseerde bepalingsmethode                      beschikbaar. De        gebruitkte methode dient
                te  worden beschreven, incl.                  prestatiekenmerken.
                   Minimaal meetbereik dient 1 tot 50 mg/Nm3 te zijn                                  en  de betrouwbaarheid minimaal 40% (1,2                      mqg/Nm3).    Dit
                   moet       aangetoond worden               met een      referentiegas        met een     relevante concentratie (rond EGW                  van    1 tot 5 mg/Nm3)
                   en    door herhaalde             bepaling      van een    aantal    bedrijfsgasmonsters             met   verschillende concentraties              voor en na   het
                   compostfilter/actief koolfilter;
               5. De datum waarop naar                     verwachting de laatste drie overkappingen gereed zijn.
       lk verwacht bovenstaande informatie                          zo spoedig mogelijk             na 8 augustus 2022.
       Afgesproken             is dat het      monitoringsplan dat in voorschrift                  1.2.2 staat     voorgeschreven kan worden toegezonden als
         SHIH      weer       terug Is.
       Met    vriendelijke groet,
                                                                                                                                                                                0000001272
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23991345
     Inspecteur Brzo/RIE-4
     Team Brzo-Noord
     E-mail:         BEEEXN    20d  -groningen.nl
     Telefoon:       (0598) -
                               IERFE
     Aanwezig:       maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
        load?
           Groningen
                              D>
      mw                OIZO
     re AD Veondisn    NOOIro
     De Omgevingsdienst Groningen        voert VTH-taken uit bij Brzo- en RIE-4 bedrijven
     voor  de provincies  Fryslan, Groningen   en Drenthe.
     www.od-groningen.nl
                                                                                          0000001273
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>