<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23992633
             ,
                          Bos
         WI     CAGED
         Snuffelploegonderzoek in
         het voorjaar van 2016
         Rapportage
         ESD-SiC BV
         10 februari 2017
                                  0000002441
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23992633
                                        Snuffelploegonderzoek              in het   voorjaar van      2016
         Project
         Document                       Rapportage
         Status                         Definitief
         Datum                          10 februari 2017
         Referentie                     DZ12-21/17-002.074
         Opdrachtgever                  ESD-SIC BV
         Projectcode                    DZ12-21
         Projectleider
         Projectdirecteur
         Auteur(s)
         Gecontroleerd door
         Goedgekeurd     door
         Paraaf
                                        Witteveen+Bos           Raadgevende ingenieurs             B.V.
         Adres
                                        Van Twickelostraat 2
                                        Postbus 233
                                        7400 AE Deventer
                                         +31 (0)57069 79 11
                                        www.witteveenbos.com
                                        KvK 38020751
         Het  kwaliteitsmanagementsysteem      van Witteveen+Bos is  gecertificeerd op basis van ISO 9001.
         © Witteveen+Bos
         Niets uit dit document mag worden      verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt     in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming   van
         Witteveen+Bos    Raadgevende ingenieurs     B.V. noch mag het zonder  dergelijke toestemming   worden  gebruikt voor
                                                                                                                              enig ander werk dan  waarvoor   het is
         vervaardigd,   behoudens schriftelijk anders  overeengekomen.   Witteveen+Bos aanvaardt geen    aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit
         uit of verband houdt met het   wijzigen  van de inhoud  van het door Witteveen+Bos    geleverde document.
                                                                                                                                                                     0000002442
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23992633
         INHOUDSOPGAVE
         1     INLEIDING EN SAMENVATTING
         2     UITVOERING
         3     RESULTATEN
         A     OMSTANDIGHEDEN
         5     CONCLUSIES                                                                 11
         6     REFERENTIES                                                                13
               Laatste pagina                                                              13
                                                                              Aantal pagina's
               Bijlage(n)
         I     Controlesystematiek geurvoorschriften volgens ontwerpschikking
         II    Productieomstandigheden   op de meetdagen
         II    Eigenschappen  ovens
                                                                                              0000002443
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23992633
         0000002444
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23992633
         INLEIDING EN SAMENVATTING
         In 1998 heeft Witteveen+Bos              een snuffelploegonderzoek rond ESD-SIC" uitgevoerd. Op basis van een aantal
         metingen is     een  geuremissie van 11-10? se/h berekend, met een 95 % betrouwbaarheidsinterval van 5,4 tot
         22-107 se/h.    Uit verspreidingsberekeningen met het destijds gangbare Lange Termijn Frequentie
         Distributiemodel bleek de           geurbelasting        aan   de rand       van   de  woonbebouwing             in Farmsum ongeveer 7            se/m?
         als 98  percentiel® te bedragen’.
         In de  periode    2000    -
                                      2001 is het onderzoek            herhaald, dit maal in opdracht                van  de Provincie      Groningen. De
         resultaten bleken      gemiddeld vergelijkbaar,             maar      de   spreiding     in beide onderzoeken            was   betrekkelijk groot.
         Door het samenspel van geurbronnen op het terrein van ESD-SiC bleek de totale emissie van dag tot dag te
         kunnen variéren, en dus geen absoluut gegeven te zijn. Er was echter nog weinig inzicht in de
         emissiebepalende factoren®.
         Ter verbetering van dit inzicht heeft Kollo SiC in 2003 de reguliere geurbronnen op het terrein
         geinventariseerd en hieraan geurmetingen laten uitvoeren. Het resultaat gaf een indicatie van (de
         verhouding in) bronsterktes, waaruit bleek dat reductie overwegend gerealiseerd kon worden bij de                                              ovens
         zonder folie    en  sproeiwaterbassin          4.
         Uitwerking     hiervan heeft in 2007           geleid   tot een       rapportage waarin beschreven                staat welke     maatregelen       er
         technisch    en  financieel haalbaar zijn, om de emissie                   van   geur   naar   de omgeving te beperken’.
         Witteveen+Bos heeft de rapportage aangevuld met                            een    inschatting van effectiviteit op basis van               een
         rekenvoorbeeld, waarbij           een   reductie    van   54 % realistisch werd            geacht®.    De    geurbelasting      aan     de rand   van
         de  woonbebouwing            in Farmsum       zou  dan    evenredig dalen. Bij          een   uitgangssituatie van 7 se/m’               zou  in dat
         geval 3,22 se/m’ als        98   percentiel    resteren. Indien er meer procesgas zou kunnen worden                             afgezogen       leek
         een  reductie tot 70 % haalbaar, de             geurbelasting          zou   dan verder zakken tot 2,1             se/m’   als 98   percentiel.
         Verdere reductie leek op basis            van   de  geldende inzichten onzeker,                 danwel technisch of          bedrijfseconomisch
         niet haalbaar.
         Inmiddels    zijn de maatregelen getroffen en bereidt de provincie Groningen een revisievergunning voor,
         waarin de    geschatte reductie van 70 % gebruikt is om een voorschrift op te baseren’. Als uitgangpunt is
         hierbij een emissie genomen van 13-10” se/h, gebaseerd op het gemiddelde van de
         snuffelploegonderzoeken uit 1998 en 2000-2001 en een onderzoek dat de provincie in 2006 2008 heeft                                   -
             In het verleden stond ESD-SiC bekend onder de             naam     Electroschmelzwerk     Delfzijl en   Kollo SiC. Omwille   van   de leesbaarheid
             wordt in deze rapportage verder alleen de         huidige    naam     gebruikt.
             Een 98  percentiel  houdt in dat de     genoemde     concentratie 2 %        van de tijd optreedt.
             Snuffelploegonderzoek        ESD 1998   -
                                                       Witteveen+Bos       -
                                                                              8 mei 1998.
             Snuffelploegonderzoek bij       Elektroschmelzwerk      Delfzijl   B.V. in de  periode 2000/2001      -
                                                                                                                     Witteveen+Bos     -
                                                                                                                                         29  augustus 2001.
             Eindrapportage geurreductie       -
                                                  Overkoepelend rapport haalbaarheidsonderzoeken                 -
                                                                                                                   Kollo SIC  -
                                                                                                                                9 oktober 2007.
             Aanvulling   op "Eindrapportage geurreductie Kollo          SIC    -
                                                                                  Overkoepelend rapport       haalbaarheidsonderzoeken         -
                                                                                                                                                 Witteveen+Bos  -
             30 juni 2008.
             Ontwerpbeschikking        ambtshalve   wijziging vergunning        wet  algemene bepalingen omgevingsrecht            verleend   aan  ESD-SIC bv ten
             behoeve    van het actualiseren    van  de voorschriften     -
                                                                             Provincie   Groningen
                                                                                                     -
                                                                                                       6 januari   2016
         1|13        witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074 |  Definitief
                                                                                                                                                                  0000002445
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23992633
         laten uitvoeren, waaruit      een   emissie   volgde       van  18-10” se/h".   De restemissie mag zodoende maximaal             4-10
         se/h bedragen.
         Bij controle   van een    restemissie dient      rekening      te worden   gehouden       met de meetonzekerheid         van de
         toegepaste methode. Voor snuffelploegmetingen is de meetonzekerheid op                              een  factor 2  gesteld.  Daarom is
         een toetswaarde aangehouden van 2
                                                          *
                                                            4  =
                                                                   8:10° se/h.
         Omdat controle door middel           van snuffelploegmetingen lastig te organiseren valt heeft de provincie een
         afgeleide systematiek in het ontwerp van de revisievergunning opgenomen. Indien bij 36 veldwaarnemingen,
         uitgevoerd in een periode tussen 6 maanden en een jaar, de geur van ESD-SiC meer dan 24 maal
         waarneembaar is op een afstand berekend op basis van de toetswaarde en de weersomstandigheden, wordt
         aangenomen dat de norm is overschreden. De systematiek is opgenomen in bijlage L
         Om de    huidige   situatie vast te stellen      en na     te gaan in hoeverre de voorgenomen             controlesystematiek van
         de  provincie aanvaardbaar is heeft ESD-SiC                aan  Witteveen+Bos      gevraagd     om  andermaal     een
         snuffelploegonderzoek uit te voeren.
         Voor het onderzoek hebben            metingen plaatsgevonden op 5 dagen in de periode van 9 maart tot en met                        20
         april 2016. Met dit aantal wordt de meetonzekerheid                  enigszins gedempt en de invloed van variatie in
         bedrijfsvoering afgevlakt.
         De resultaten    zijn  omwille   van   de  vergelijkbaarheid op dezelfde wijze uitgewerkt als in het verleden.
         Daarnaast is    voor   2 willekeurige    meetruns een         vergelijking getroffen met een berekening volgens de              recent
         gepubliceerde Europese         norm    16841-2,      om een     eventuele trendbreuk        voor  de toekomst in te kunnen
         schatten. Benadrukt moet worden dat deze                   norm   vooralsnog     geen   uitgewerkte rekenmethodiek bevat,
         waardoor berekende emissies nog met                 enige voorzichtigheid        moeten worden       geinterpreteerd.
         Tabel 1.1   vergelijkt de berekende gemiddelde emissie met die volgens eerdere onderzoeken. Er lijkt een
         afname    plaats te hebben gevonden, wat overeenkomt met de verwachting, het klachtenpatroon en de
         resultaten van hinderonderzoeken®. Op basis van deze emissie zal de geurbelasting aan de rand van de
         woonbebouwing in Farmsum tot ongeveer 3,6 se/m’ als 98 percentiel zijn gereduceerd.
         Het 95 % betrouwbaarheidsinterval             van   de   gemiddelde      emissie   overlapt   echter de    uitgangssituatie,  wat
         betekent dat het verschil ook door de meetonzekerheid kan                     zijn  veroorzaakt. Illustratief voorbeeld is     meting
         5, waarbij twee meetruns        zo  kort   na elkaar     zijn uitgevoerd dat      van vergelijkbare bedrijfsomstandigheden kan
         worden    uitgegaan. De spreiding van een factor 4 in de beide resultaten is dan veroorzaakt door een klein
         verschil in   weersomstandigheden. Uit statistisch oogpunt mag uit de resultaten hooguit geconcludeerd
         worden    dat de gemiddelde bronsterkte niet is toegenomen. Daarbij wordt echter uitgegaan van een (min of
         meer)   constante    bron, terwijl de spreiding in de resultaten duidt op grote variatie. Mede hierdoor zal                     een
         afname    van   70 %  lastig  met   behulp    van   deze methode vast te stellen zijn.
         Verder   lijkt de geur minder onaangenaam te zijn geworden: er is een hogere concentratie nodig om een
         negatieve hedonische waarde te verkrijgen. Dit verschil is grotendeels significant, wat zou kunnen betekenen
         dat de maatregelen effect hebben gehad op de meest onaangename geuren, bijvoorbeeld door betere
         controle van de vochthuishouding op het terrein. Ook hier is echter grote spreiding zichtbaar, onder andere
         door variatie in de beoordeling.
         !
           Snuffelploegonderzoek bij   Kollo slicicon carbide BV in de    periode 2006  -
                                                                                          2008 -
                                                                                                  Witteveen +Bos -
                                                                                                                    27 oktober 2008.
         ?
           Rapport milieu-, geluids-, geur- en  lichthinder  -
                                                               GGD    Groningen
         2|13                     | DZ12-21/17-002.074 |
                       witteveen+Bos                     Definitief
                                                                                                                                                0000002446
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23992633
         Tabel 1.1 Resultaten    uitgevoerde   onderzoeken
         Periode                             Emissie                            Hedonische waarde
                                                                                  0,5                        1                         2
                                              gemiddelde                      gemiddelde               gemiddelde                gemiddelde
                                             en spreiding                    en spreiding              en spreiding              en spreiding
                                               [10° se/h]                       [se/m’]                   [se/m’]                   [se/m’]
         2016                                57    (06-15)                    13   03-27               24    (05-57)             89    (13-26)
                                             95% bti 29-11                  95% bti 0,7 -
                                                                                          2,6         95%bti1,2-438             95 % bti 4,5 -
                                                                                                                                                18
         2006 -2008                          18     (32-56)                        1,0                      1,5                       39
         2000   -
                  2001                       11     (5,1 -
                                                           16)                    0,7                        1                         3
         1998   (uitgangssituatie)           11     (66-17)                         1                        1                         2
         Tabel 1.2 maakt        een   vergelijking     met de        controlesystematiek volgens de ontwerpbeschikking. In geen van de
         gevallen     is de geur op de berekende afstand waargenomen.                            Bij een emissie van 8:10” se/h zouden de
         waarnemingsafstand van de meting en                      de berekende afstand volgens de ontwerpbeschikking gelijk moeten
         zijn. Dit is niet het geval. Naar inzicht van                Witteveen+Bos hanteert de               provincie onjuiste formules.
         Tabel 1.2  Samenvatting meetresultaten        en   omstandigheden
         Run
                        Waarn.afst.                                 Emissie                         Opm.                co     e-nose
                            meting         ontw.verg.            NL-norm             EU-norm
                                [m]                [m]          [10° se/h]          [10° se/h]                       [ppm]
         1A                   4.000             25.400                   4,5                        nee                 1.2    matig  tot  gemiddeld
         1B                   3.800             27.500                    37                        nee
         2A                  11.000             34.000                     15                6,3    ja                  2,6    gemiddeld     tot   hoog
         3A                   1.200             30.400                    0,6                       nee                 3,6    matig  tot  gemiddeld
         3B                   1.300             30.400                    0,7                       nee
         4A                   2.900             17.600                    5:2                23     ja                 14,6    hoog
         4B                   3.800             13.700                     10                       ja
         5A                   1.600             34.000                    08                        ja                   13    gemiddeld
         5B                   3.000             22.500                    3.2                       ja
         Er  lijkt een   (zwak) verband      te bestaan tussen de               vastgestelde emissie en de CO concentraties              en    uitslag  van
         de   e-noses     op het terrein,    voor zover         op basis       van  de beperkte dataset vast te stellen.
         De   berekeningen volgens de EU-norm komen in beide gevallen circa 60 % lager uit. De systematiek                                          is echter
         nog in    ontwikkeling, waardoor geen conclusies aan deze resultaten kunnen worden verbonden.
         313         Witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074 |     Definitief
                                                                                                                                                              0000002447
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23992633
         UITVOERING
         Bij een snuffelploegonderzoek wordt door een aantal waarnemers' bepaald tot welke afstand een geur reikt.
         Deze afstand is    afhankelijk van de emissie en de weersomstandigheden. Zodoende is de emissie uit de
         afstand en de weersomstandigheden af te leiden.
         Eerdere onderzoeken vonden            plaats volgens het         Document Meten         en  Rekenen geur. Vooruitlopend op de
         Europese    norm    16841-2 is de methodiek iets aangepast. In                plaats  van   6 worden 2 waarnemers ingezet, die
         echter  meer   waarnemingen doen. Besloten is voor dit onderzoek de werkwijze uit de Europese norm aan te
         houden   en   metingen op 5 dagen uit te voeren. Met dit aantal wordt de meetonzekerheid enigszins gedempt
         en  de invloed   van  variatie in   bedrijfsvoering afgevlakt.
         Per  meetdag wordt één snuffelploegmeting uitgevoerd, die over het algemeen bestaat uit het in tweevoud
         vaststellen  van de snuffelafstand (meetruns). Voorafgaand aan de meting doet de snuffelploeg een
         waarneming bij de bron, om de geur te leren (her)kennen. Vervolgens worden op verschillende afstanden
         waarnemingen gedaan, waarbij de bron benedenwinds wordt benaderd. Op iedere afstand bewegen de
         waarnemers zich haaks op de windrichting en leggen op gezette tijden of afstanden hun bevindingen vast.
         Op de grootste afstand         mag geen     van   de   waarnemers       de geur hebben onderscheiden            van de
         achtergrondgeur en op de kleinste afstand moeten alle waarnemers de geur hebben herkend. Aanwezige
         achtergrondgeuren worden geregistreerd, onder andere door bovenwinds waarnemingen uit te voeren.
         Afbeelding 2.1 toont een voorbeeld.
         Afbeelding 2.1 Voorbeeld    snuffelploegmeting (gehele       dataset van 11 april 2016, bij rood is de geur waargenomen)
                                                      Farm   sum
                                                                        ©
                                       0
                              :                             §
                   oe
                              ban UN
                   °°
                                      = Boe                         e
                                                                     @
                                                                    Lo]       NIG
                                        Meedhuizen
         !
           Waarnemers hebben    een   reukvermogen volgens       de EN 13725.
         4]13       witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Definitief
                                                                                                                                        0000002448
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23992633
         Snuffelploegmetingen        worden    uitgevoerd bij bepaalde meteorologische omstandigheden:
         -
               windsnelheid op 10      m  hoogte tussen de 3 m/s en 10 m/s;
         -
               stationaire meteorologische omstandigheden (meteorologische omstandigheden die niet of nauwelijks
              veranderen tijdens de periode van uitvoeren van een meting);
              geen regen of dichte mist; na een regenbui moet ten minste 15 minuten gewacht worden alvorens de
         -
              meting voort te zetten;
         -
               buitentemperatuur van minimaal 5°C.
         Omdat uit    vorige onderzoeken is gebleken dat de geuremissie van ESD-SIC afhankelijk van de
         bedrijfsvoering    kan variéren zijn tevens eisen ten aanzien van representativiteit gesteld:
         -
               maximaal twee ovens binnen twee dagen na verwijderen van de folie;
              geen calamiteiten.
         -
         De resultaten zijn omwille van de vergelijkbaarheid op dezelfde wijze uitgewerkt als in het verleden. Uit de
         waarnemingen is de afstand tot aan ESD-SIC berekend, waarop de helft van de waarnemers de geur nog
         kon herkennen. Op deze snuffelafstand bedroeg de concentratie per definitie 1 se/m’. Deze berekeningen
         vinden plaats volgens de methode van Dravnieks.
         Op basis van de snuffelafstand en de meteorologische omstandigheden tijdens de meting is met het Korte
         Termijn Gaussisch Pluim-model een emissie berekend, waarbij steeds dezelfde uitgangspunten zijn gehan-
         teerd:
         -
               bronhoogte    0 meter;
         -
                bronbreedte    afhankelijk van de windrichting;
         -
               terreinruwheidslengte 0,3 meter (ruw);
         -
               middelingstijd 10 minuten;
         -
              macht ten behoeve        van  de correctiefactor          van   0,35  (middelingstijd");
         -
              meteo-gegevens        van  weerstation      Eelde”.
         Tijdens de metingen       is door de waarnemers,              bij herkenning      van  de geur,    een   beoordeling     gegeven      aan  de
         hand   van  onderstaande schaal:
         -
               4    uiterst aangenaam;
         -
               3
         -
               2
         -
               0    niet aangenaam noch onaangenaam;
         -
              -4    uiterst onaangenaam.
         De  beoordelingen zijn gekoppeld          aan    de concentraties op de            waarnemingspunten zoals beschreven               staat in
         de NVN 2818.
             De correctiefactor wordt  gebruikt  om het resultaat     van   kortstondige metingen   om te  rekenen   naar een
             uurgemiddelde waarde.
             Het meteostation Eelde is officieel erkend,   maar    ligt meer   landinwaarts dan ESD-SIC wat invloed    zou  kunnen hebben op de
             winsnelheid. Het commerciéle meteostation dat zich sinds           enige jaren op de pier van Delfzijl bevindt geeft (iets) hogere
             waarden,  wat tot andere  berekeningsresultaten     zou    leiden. Omdat het onderzoek vooral     een  vergelijkend karakter heeft is
             deze trendbreuk niet  doorgevoerd.
         5]|13                   | DZ12-21/17-002.074 |
                      witteveen+Bos                     Definitief
                                                                                                                                                       0000002449
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23992633
         Daarnaast is  voor   twee     willekeurige   meetruns een  vergelijking getroffen met een emissieberekening volgens
         de Europese    norm, om een        eventuele trendbreuk    voor de toekomst in te kunnen schatten. Hierbij is de
         afstand en  breedte     van de geurpluim door middel van verspreidingsberekeningen volgens het Nieuw
         Nationaal Model     gesimuleerd. Benadrukt wordt dat deze berekeningswijze nog in ontwikkeling is en daarom
         nog kan  wijzigen.
         613       witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074 | Definitief
                                                                                                                             0000002450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23992633
         RESULTATEN
         De  metingen hebben plaatsgevonden                 in de    periode   van   9 maart tot en   met 20    april 2016, zoals in tabel 3.1
         weergegeven.
         Tabel 3.1 Meetdagen    en   -tijden
         Meting                                                           Datum                        Meetrun A                       Meetrun B
         1                                                           09-03-2016                      0945-1210                       13.00 -
                                                                                                                                             14.50
                                                                                                                                                 ¥
         2                                                           15-03-2016                      09.50  -
                                                                                                              15.00
         3                                                           23-03-2016                      08.50  -
                                                                                                              10.50                  12.15 -
                                                                                                                                             14.15
         4                                                                                           08.20    10.10                  10.50   13.50
                                                                     11-04-2016
                                                                                                            -                              -
         5                                                           20-04-2016                      10.10  -
                                                                                                              12.50                  13.30 -
                                                                                                                                             15.50
         *
           vanwege de grote afstand kon op 15     maart geen tweede    run
                                                                           plaatsvinden.
         De snuffelafstanden         en meteorologische omstandigheden zijn samengevat in tabel 3.2.                      De stabiliteitsklasse
         volgt  uit de  bedekkingsgraad en de windsnelheid, volgens de schema'’s van Pasquill.
         Tabel 3.2 Invoergegevens emissieberekening
         Meetrun              Snuffelafstand          Windsnelheid           Bedekkings-      Stabiliteits-         Windrichting     Bronbreedte
                                             [mM]               [m/s]                graad    klasse                                           [m]
                                                                                 [achtsten]   [Pasquill]
         1A                               4.000                      8                    8   D                     Z0                         300
         1B                                3.800                     7                    8   D                     Z0                         300
         2A                              11.000                      5                    8   D                     NO                         300
         2B                                     :
         3A                                1.200                     6                    8   D                     NNW                        300
         3B                                1.300                     6                    8   D                     NNW                        300
         4A                               2.900                      7                    0   C                                                300
                                                                                                                    0]
         4B                                3.800                     9                    0   C                     0]                         300
         SA                                1.600                     5                    8   D                     NNW                        300
         5B                                3.000                     4                    6   C                     NNW                        300
         De berekende emissies           zijn weergegeven in tabel 3.3. Voor meting 2A en 4A hebben aanvullende
         berekeningen volgens           de  toekomstige Europese norm plaatsgevonden. De hedonische waarden zijn
         opgenomen in tabel 3.4.
         713        witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074 | Definitief
                                                                                                                                                   0000002451
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23992633
         Tabel 3.3 Resultaten   emissieberekening
         Meting                                         Run A                      Run B                     Gemiddeld*    Run A (EU norm)
                                                    [10° se/h]                 [10° se/h]                       [10° se/h]       [10° se/h]
         1                                                   4.5                      3,7                              41
         2                                                    15                        -
                                                                                                                        15              6,3
         3                                                   0,6                      0,7                              0,6
         -                                                   5.2                       10                              7,2              23
         5                                                   0,8                      32                               16
         gemiddeld*                                                                                                    57
         *
           resultaten van dezelfde  dag zijn meetkundig gemiddeld,    van verschillende dagen rekenkundig.
         Tabel 3.4 Resultaten hedonische waarde
         Meting                                                         He  -0,5                           He -1,0                    He  -2,0
                                                                         [se/m’]                           [se/m’]                    [se/m?]
         1A                                                                  0,8                               1,2                         26
         1B                                                                  0,3                               0,5                         13
         2A                                                                  27                                57                           26
         2B                                                                     -                                 “                          "
         3A                                                                  09                                14                          38
         3B                                                                  1,0                               14                          25
         4A                                                                  0,7                               1,6                         7.3
         4B                                                                  1,0                               20                          83
         5A                                                                  11                                7                           37
         5B                                                                  19                                3.3                         9,8
         gemiddeld*                                                          1.3                               24                          89
         *
           resultaten van dezelfde  dag zijn meetkundig gemiddeld,    van verschillende dagen rekenkundig.
         813          witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Definitief
                                                                                                                                               0000002452
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23992633
         OMSTANDIGHEDEN
         Tabel 4.1    geeft    per  meetdag een statusoverzicht van de ovens op het terrein, details zijn opgenomen in
         bijlage  II. Tevens is de        gemiddelde CO concentratie op het terrein weergegeven, zoals standaard bepaald
         door ESD-SIC.       Volledigheidshalve bevat bijlage III een overzicht van gebruikte grondstoffen.
         Tabel 4.1 Status   ovens
         Meting          Aantal  ovens                                                                         Gem. CO  conc.    Opmerking
                           in  opbouw           onder folie         in afbouw                   met folie          op terrein    bedrijfsvoering
                          of reparatie                                            recentelijk verwijderd               [ppm]
         1                              7                 8                  9                          0                 12     nee
         2                              7                 9                  8                          1                 2,6    ja
         3                              9                 7                  8                          0                 3.6    nee
         4                              4                 8                 12                          3                14,6    ja
         5                              8                 7                  9                          1          13 tot 8,6    ja
         Door ESD-SiC is        opgemerkt dat tijdens meting               2 het folie van oven     5 verloren is gegaan. De    oven was
         gereed,    maar    bevatte nog veel warmte. Enkele dagen voor de vierde meting is het folie van                       oven   15, 20  en
         21 verloren gegaan, waarna deze uit bedrijf zijn genomen. Tijdens de vijfde meting hadden                             oven  5, 8, 19  en
         22  gaten    in de   folie,   wat naar   verwachting de oorzaak was             van  4  geurklachten in de dagen     ervoor.  Van  oven
         22 is het folie    verwijderd       en de lekkage van oven 8 is rond            het  middaguur verholpen.
         Sinds 2011 heeft ESD-SIC             een  aantal    e-noses     op het terrein staan, zoals in      afbeelding 4.1 met identificatie
         nummer      weergegeven.          Afbeelding 4.2 tot en met 4.6 toont            per  dag   het  totaalsignaal van de e-nose(s) die
         zich bij de    heersende       windrichting in de pluim bevond(en).
         Afbeelding   4.1 Locaties   e-noses
                                                      0       ag
                                                 .
                                                                          Koelwatertoren
         913          witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074  | Definitief
                                                                                                                                                  0000002453
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>23992633
            Afbeelding                  4.2 Relevante e-nose(s)                              meetdag             1         (gemiddeld 4,1-10° se/h)
                                                                                                                                                                          Proeftrafo 21013
                 Trato 7 10660 Sensor values total                                                                                                                                            Sensor values   total
           30                                                                                                                                                      20
                                                                                                                                                —_—
                                                                                                                                                     Total
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Total
                                                                                                                                                                   18
           24
                                                                                                                                                                   10
                                                                       |                                 0
                                                                                                             RAR
                                                                                                                               Ta TL
         ©
           he
                                                                       Vik  MN ) || AI AY
                                                                              A                 in
                                                                                                      Wy
                                                                                                                IA     |  al!                                 i:      ~
                                                                                                                                                                      5
           12
                                                                     |
                                                                            |
            .                                                        |      V1)                                                                                       ,
                                                                                                                                                                      3
            0         -          —    -
                                                                                                                                                                         2016-03-00     2018-03-00    2016-03-00       2016-03-09     2016-03-00     2016-03-00       2016-03-00    2016-03-00
               2016-03-00       2016-03-00       2016-03-00     2016-03-00        2016-03-00     2016-03-00      2016-03-09    2016-03-09                                   09:00          10:00         11.00            12:00          13.00          14.00            15.00          16.00
                   0800              000            11:00              200            13:00         14:00           15:00         16:00
                              .
                                                   alk
                                                                                                                                        9
            Afbeelding                  4.3 Relevante e-nose(s)                              meetdag             21           (15-10° se/h)
                                        21964 Sensor values total                                                                                                           Trato  7
                                                                                                                                                                                     10880 Sensor values total
              "0                                                                                                                                                      50
                                                                                                                                              —
                                                                                                                                                  Total                                                                                                                                                 —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Total
                                                                                                                                                                      40
                                                                                                                                                                     30
                                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                 -
                                                                                                                                                                 ®
                                                                                                                                                                      x
                                                                                                                                                                                                       ,     |              k                    N                ul
                                                                                                                                                                                                       JR UCL            Tw Tah. ET
                                                                                                                                                                                lM                    VERE
                                                                                                                                                                                                                                                 ENTE
                                                                                                                                                                                                                                              RRUALE AS
                                                                                                                                                                             7
                                                                                                                                                                                       A                                              LU
            Afbeelding                  4.4 Relevante e-nose(s)                              meetdag             3               (gemiddeld 0,6-10° se/h)
                   Koelwatertoren 21964 Sensor values total                                                                                                                Metallurgie 21548 Sensor values total
                                                                                                                                                                    23
                                                                                                                                              —
                                                                                                                                                  Total                                                                                                                                               —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Total
                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                    20
                                                                                                                                                                    1%
                                                                                                                                                                                                                                                   |                        I           |
                                                                                                                                                                                                                                                                     Il
                                                                                                                                                                    10
                                                                                                                                                                       5                                                                                  V
               3                                                 A          d
                                                                                                                                                                      0                                                                                                     -
                                                                                                                                                                                                                                                                                      .           —
                    2016-       2016-2016.          2016-     2016-       2016-      2016-     2016-2016.          2016-2016         2016-                                   2016-     2016-2016          2016-2016             2016-      2016-    2016-     2016-2016            2016-2016
                    03-23       03-23      03-23    03-23     03-23       0323       03-23     03-20     03-23     0328     0323     03-23                                   0323      0323     0323      0323       0323       0923      0323      03-23     0323        0923     0323       03.23
                     1030       11:00      1130                                                                                                                                1030    1100      1130     1200        1230      1300      1330      1400      143%        1500     1530        1600
                                                     1200      1280        1300       1330      1400       1430    1500     1530     16.00
                                                                                                                                                                   9
                              "
                                                                                                                                            .
            Afbeelding                  4.5 Relevante e-nose(s)                              meetdag            4                (gemiddeld 7,2:10° se/h)
                   Wat 7:10850                       10M
            a0
                                   Servor valny                                                                                                                     6
                                                                                                                                                                          Trato 7 10660 Sensor values total
                                                                                                                                               —         Tota      80
                                                                                                                                                     ore                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Total
            a2
                                                                                                                                                                   a8
            24
                                                                                                                                                                   30
          TR                                   :                               1                    y                                                         &o
                                                                                                                                                              2
            16                                                                                                                                                                               1
                                                                                                                                                                                             |           i
                                                                                                                                                                                                                     Y
              8
                                                                                                                                                                      "                 wd
              0                       ie
                                                                                                                                                                      :
                                                                                                                                                                      8
                         2016-      2016-2016            2016-2016               2016      2016     2016       2016      2016-2016         2016
                                                                                                                                                                      2016-04-10        2016-04-10     2016-04-10        2016-04-11       2016-04-11       2016-04-11         201604-11       2016-04-12
                         DAT        OAT        DLT        DLA1       OATE        DAIL     ORT       ast        OUD       ail     cat       ods
                                                                                                                                                                          Be               3300                              ow               hu              12.00             18.00            0000
                         1100       1130       1200       1230       1300        1330      1400     1430       1500      1530    1600      1630
                                                                                                                                                                                                           i550
            Afbeelding                  4.6 Relevante e-nose(s)                              meetdag             5
                      Kosiwatertoren 21964
                                                  Sensor values     total
                                                                                                                                                —
                                                                                                                                                      Total
            10]         13          witteveen+Bos                  | DZ12-21/17-002.074 |                       Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0000002454
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>23992633
         CONCLUSIES
         Tabel 5.1 toont de resultaten met de            omstandigheden, waaruit blijkt dat deze sterk kunnen variéren. Het lijkt
         erop dat   meting    2 en   4 zijn beinvloed door bijzonderheden in de bedrijfsvoering. De emissies lijken een
         zwak verband te hebben met de CO concentraties                     en de uitslag van de e-noses,   wanneer   deze niet
         gecorrigeerd     worden    voor   de windsnelheid. De resultaten laten dan vooral             een effect van de  windrichting
         zien.
         De klachten in de      dagen véér meting         5  zijn   niet vanuit de vastgestelde    emissie te verklaren. Gezien de
         afname in CO op het terrein lijken de getroffen maatregelen effect te hebben gehad. Dat dit niet zichtbaar is
         in de berekende emissie komt met name door kleine variatie in de weersomstandigheden, waardoor de
         beide  runs   in verschillende     Pasquill klassen      vielen.
         Tabel 5.1 Resultaten en omstandigheden
         Meting                           Emissie      Opmerking bedrijfsvoering                  CO                                e-noses
                                       [10° se/h]                                              [ppm]
         1                                    4,1                  nee                            1.2                  matig tot gemiddeld
         2                                     15                 ja                              2,6                  gemiddeld   tot hoog
         3                                    0,6                  nee                            3,6                  matig tot gemiddeld
         4                                    7.2                 ja                             14,6                                  hoog
         5                                    1,6                 ja                       13 tot 8,6                            gemiddeld
         Tabel 5.2   vergelijkt de resultaten met eerder uitgevoerde onderzoeken. Zoals verwacht is de emissie door de
         getroffen maatregelen afgenomen. De mate waarin is vanwege de spreiding in de resultaten niet nauwkeurig
         te bepalen. Verder lijkt de geur minder onaangenaam te zijn geworden: er is een hogere concentratie nodig
         om een negatieve hedonische waarde te verkrijgen. Dit verschil is grotendeels significant, wat zou kunnen
         betekenen dat de maatregelen effect hebben gehad op de meest onaangename geuren, bijvoorbeeld door
         betere controle van de vochthuishouding op het terrein. Ook hier is echter grote spreiding zichtbaar, onder
         andere door variatie in de beoordeling.
         11]  13    witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Definitief
                                                                                                                                            0000002455
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>23992633
         Tabel 5.2 Resultaten   uitgevoerde  onderzoeken
         Periode                            Emissie                        Hedonische waarde
                                                                             0,5                          1                             2
                                            gemiddelde                   gemiddelde                 gemiddelde                    gemiddelde
                                            en spreiding                en spreiding                en spreiding                 en spreiding
                                             [10° se/h]                    [se/m’]                     [se/m’]                      [se/m’]
         2016                               57   (06-15)                 13  03-27                 24     (05-57)                89     (13-26)
                                           95% bti 29-11                95% bti 0,7 -
                                                                                      2,6          95%bti1,2-438                 95 % bti 4,5 -
                                                                                                                                                18
         2006 -2008                        18     (32-56)                    1,0                         1,5                           39
         2000 -
                2001                       11     (5,1 -
                                                         16)                 0,7                          1                             3
         1998 (uitgangssituatie)           11     (66-17)                      1                          1                             2
         Tabel 5.3    vergelijkt  de  vastgestelde waarnemingsafstanden met de maximale waarnemingsafstanden die
         ESD-SIC berekend heeft          volgens de systematiek uit de ontwerpbeschikking van de Provincie Groningen.
         Tevens    zijn de bijbehorende emissies weergegeven.
         Volgens de systematiek uit de ontwerpbeschikking mag de geur bij maximaal 24 van de 36
         waarnemingsreeksen op de berekende afstand worden waargenomen. In het uitgevoerde onderzoek was dat
         in geen van de meetruns het geval.
         De  berekeningen volgens de recent gepubliceerde Europese norm komen in beide gevallen circa 60 % lager
         uit. De   systematiek is echter nog in ontwikkeling, waardoor de resultaten met enige voorzichtigheid moeten
         worden geinterpreteerd. In ieder geval kunnen de resultaten van beide rekenmethodes niet vergeleken
         worden om conclusies over reductie van de geuremissie op te baseren.
         Tabel 5.3  Vergelijking waarnemingen     met    toetsingskader volgens       de  ontwerpvergunning
         Meetrun              Waarnemingsafstand               Ontwerpvergunning                     Emissie      Ontwerpvergunning              EU-norm
                                snuffelploegmeting                                (m)         snuffelploeg                  (-10° se/h)         (-10° se/h)
                                                 (m)                                             (-10° se/h)
         1A                                    4.000                         25.400                      4,5
         1B                                    3.800                         27.500                      37
         2A                                   11.000                         34.000                       15                                            6,3
         2B                                                                  30.400                         -
         3A                                    1.200                         30.400                      0,6
         3B                                    1.300                         17.600                      0,7
         4A                                    2.900                         13.700                      5,2                                            23
         4B                                    3.800                         34.000                       10
         5A                                    1.600                         22.500                      0,8
         5B                                    3.000                         25.400                      3,2
                                                                                                                             *
         gemiddeld                                                                                       57             4,0    factor 2
                                                                                                                         onzekerheid
         12]  13     witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 |    Definitief
                                                                                                                                                            0000002456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>23992633
         REFERENTIES
             Snuffelploegonderzoek      ESD 1998, Witteveen+Bos           Raadgevende ingenieurs B.V.,     mei 1998.
             Snuffelpoegonderzoek bij Elektrschmelzwerk Delfzijl             B.V. in de periode  2000 —
                                                                                                        2001, Witteveen+Bos
             Raadgevende ingenieurs B.V., augustus 2002.
             Snuffelploegonderzoek bij Kollo silicon carbide           B.V. in de  periode 2006  -
                                                                                                   2008, Witteveen+Bos
             Raadgevende ingenieurs B.V., oktober 2008.
             Aanvulling  op eindrapportage geurreductie            Kollo SiC  -
                                                                                overkoepelend rapport
             haalbaarheidsonderzoeken, Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V., juni 2008.
             Document Meten      en  Rekenen Geur, Publicatiereeks Lucht           en  Energie 115, Ministerie van
             Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening            en Milieubeheer, december 1995.
             NEN-EN 13725: Air     quality  —
                                              Determination of odour concentration           by dynamic olfactometry, CEN,
             september   2003.
             NVN 2818: Luchtkwaliteit     -
                                            Sensorische        bepaling  van  de hedonische waarde    van een  geur met  een
             olfactometer, NEN, 2005.
             Ontwerp NEN-EN 16841-2: Ambient              air  -
                                                                 Determination of odour exposure in ambient air      by using field
             inspection, CEN, 2015.
         13] 13              | DZ12-21/17-002.074 |
                 witteveen+Bos                      Definitief
                                                                                                                                    0000002457
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>23992633
         0000002458
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>23992633
         Bijlage(n)
                    0000002459
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>23992633
         0000002460
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>23992633
         CONTROLESYSTEMATIEK GEURVOORSCHRIFTEN VOLGENS ONTWERPBESCHIKKING
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                          0000002461
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>23992633
         1.   Hoofdlijn    methode
         Controle is op het in voorschrift 2.2.12         gestelde    maximum       aan  de geuruitstoot in snuffeleenheden per         uur
         (se/h). De controle bestaat uit het meermalen met een               veldwaarneming         op een   zekere afstand benedenwinds
         van  de bron nagaan of de geur       van   ESD wel    of niet is waar te nemen.        Een korte   termijn verspreidingsmodel
         bepaalt  voor   het controlemoment die         waarnemingsafstand uitgaande             van  de  vergunde geuremissie      en  de
         weersomstandigheden        van   dat moment.
         Conclusies trekken    over  het voldoen      aan   het genoemde voorschrift gebeurt            niet op basis  van een    enkele
         controle   maar  uitsluitend op   een    serie  aan  waarnemingen.         Het aantal malen in de controleserie dat ESD op de
         bewuste afstand wél is     waar te nemen,        bepaalt de uitkomst van de controle. Als dit aantal significant hoger              is
         dan verwacht mag worden, is         er  sprake   van een    overtreding van het vergunningvoorschrift.
         2.   De  Veldwaarneming
         2.1  algemeen
         De  veldwaarnemingen dienen         te   geschieden door uitvoering van           een  dynamische pluimmeting door getrainde
         en  geselecteerde   waarnemers       op de hieronder beschreven manier. Deze is               afgeleid  van  de Europese standaard
         voor  pluimmetingen (1)     en vertoont      ook grote overeenkomsten met de tot              nu toe  in Nederland     gebruikelijke
         werkwijze   voor  snuffelploegmetingen (2,3).
         Controles mogen in principe op elk         tijdstip plaatsvinden     mits    er voldaan wordt     aan  de randvoorwaarden die de
         Europese standaard     aan   het doen     van  valide  veldwaarnemingen          stelt. Alleen de resultaten     van  controles die
         plaatsvinden bij reguliere bedrijfsomstandigheden (dat              is exclusief incidenten als blazers       en  de 24  uren  erna)
         tellen mee   in de uitkomst van een serie aan controles. Voorschrift 2.2.6                regelt  dat ESD  ervoor moet     zorgen dat
         bij de Omgevingsdienst bekend          is of er sprake   is van  normale      bedrijfsomstandigheden of niet.
         Bij een controle vindt de    veldmeting gericht plaats, d.w.z.           op  een  vooraf  geselecteerd    moment en op een
         vooraf  bepaalde waarnemingsafstand            waar   de geur   van  ESD maximaal nog te ruiken kan           zijn. Hieronder   is
         vastgelegd   aan welke randvoorwaarden het controlemoment moet voldoen. In een                          aparte paragraaf (zie X.3) is
         de  verspreidingsberekening beschreven            waarmee     de  waarnemingsafstand         op het controlemoment moet
         worden    bepaald, uitgaande van de vergunde bronsterkte                en  emissieomstandigheden         en  de  tijdens de controle
         aanwezige meteorologische condities.
         2.2 de  veldwaarneming           in detail
         De  dynamische pluimmeting dient als volgt           te  gebeuren:
         1.   Uitvoering door twee of      meer waarnemers waarvan             is  vastgesteld dat zij ieder:
                  a.   De geur van ESD herkennen en kunnen onderscheiden van andere geuren;
                  b.   Getraind zijn in de    voorgeschreven manier van veldwaarnemingen doen;
                  c.   Een  reukvermogen hebben binnen de criteria van de EN 13725 (4), zijnde een meetreeks voor
                       referentiegas n-butanol van 10-20 geurdrempelbepalingen waarbij het gemiddelde >20 ppb en
                       <80ppb, en de standaarddeviatie (logwaarden) <2,3;
         2.   Waarneming     op een   lijn benedenwinds        van   ESD:
                  a.   Die haaks staat op de heersende windrichting;
                  b.   Met de modelmatig berekende waarnemingsafstand als                      middelpunt;
                  c.   Over  een  lengte van minimaal 500m (+250m aan beide zijden van de pluimas);
                  d.   Een  totale waarnemingsduur van minimaal 10 minuten;
                                                                                                                                                0000002462
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>23992633
         3. Uitvoering doen de waarnemers op de volgende manier:
                d.  Op hetzelfde controlemoment en over hetzelfde waarnemingstraject;
                b. Afzonderlijk van de ander(en), dus zonder uitwisseling van informatie onderling;
                C.  Startend op de opgegeven coordinaat Waarnemingsafstand (zijnde op de pluimas);
                d   Frequent (iedere 10 30 sec) zijn of haar waarnemingen noterend (O=geen geur ESD, 1=wel geur
                                          —
                    ESD) op papier of digitaal;
                    Waarbij ten minste één van de waarnemers In het bezit is van een GPS waarmee zijn of haar
                    positie wordt bepaald en de afgelegde route wordt vastgelegd;
         4. De volgende gedragsregels gelden:
                d.  Vanaf een half uur voorafgaand aan en tijdens de meting zal iedere waarnemer niet roken (m.u.v.
                    sigaren), eten, kauwgom of snoep gebruiken, of drinken (water uitgezonderd);
                    Elke waarnemer voorkomt dat tijdens de controle het eigen reukvermogen negatief kan worden
                    beinvlioed door het gebruik van parfum, deodorant, body lotion, e.d.;
                    Een waarnemer neemt niet deel aan een controle als hij of zij verkouden is of anderszins last heeft
                    van een verminderd reukvermogen (bijv. door allergie);
         5. De volgende randvoorwaarden worden in acht genomen:
                d.  De waarneming 1 (=wel geur ESD) wordt alleen gegeven bij een duidelijke positieve waarneming
                    van de bewuste geur (NL: zeker weten criterium; Eng: clear recognition, presence of the odour type
                    beyond all doubt)
                    De voor de verspreidingsberekening benodigde meteorologische gegevens (windsnelheid (uy),
                    windrichting (°) en atmosferische stabiliteit (bewolkingsgraad in achtsten) moeten tot drie uur
                    voorafgaand aan, en ten tijde van, een controle ter beschikking zijn. Windsnelheid en windrichting
                    dienen, met als tijdsinterval 1 minuut of kleiner, afkomstig te zijn van een meteostation met
                    gecertificeerde meetapparatuur dat voor de meetlocatie representatieve data genereert. De
                    bewolkingsgraad dient de waarnemer zelf voor het gebied te bepalen.
                    Controles worden niet verricht bij te lage windsnelheid (Uio< 2,0 m/s), te hoge windsnelheid (Uyp>
                    8,0 m/s), zeer stabiel en zeer onstabiel weer (Pasquill-klasse A en F), neerslag of mist of te grote
                    wisselingen in meteocondities (A > 20%) gedurende het hele uur waarin de meting gedaan
                    (zouden) worden;
                    Na afloop van een controle dienen de werkelijke meteorologische omstandigheden ten tijde van de
                    meting vergeleken te worden met de data gebruikt voor het berekenen van de
                    waarnemingsafstand. De controle wordt afgekeurd als de volgende verschillen (absolute waarde)
                    worden geconstateerd:
                        i.   windrichting van de pluimas (10min-waarde) > 10°;
                       ii.    windsnelheid (u,, 10min-waarde) > 0,5 m/s
                      iii.   de bewolkingsgraad zodanig afwijkt dat dit een andere Pasquill-klasse
                                 oplevert
                                                                                                                         0000002463
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>23992633
         3.   Berekening Waarnemingsafstand
         3.1  algemeen
         Verspreidingsberekeningen dienen plaats           te vinden met de korte      termijn versie  van   het oude Nationaal Model
         voor  de  verspreiding    van luchtverontreiniging,     meest bekend in z’n     lange termijn   versie het LTFD-model.
         Bedoeld wordt het Korte       Termijn Model zoals dat      is vastgelegd   in diverse documenten        (5,6,7).
         De basisformule in het model is die        van  de Gaussische Pluim     voor   uurgemiddelde    concentraties. Het model
         gaat  er vanuit dat de    verdunning van luchtverontreiniging        mag worden opgevat als        een   ‘random’ proces    en  de
         concentratieverdeling      in de pluim    van een  bron Gaussisch of normaal is, zowel in de breedte als in de            hoogte
         van een    pluim.  Voor de basisformule van de Gaussische Pluim wordt verwezen naar de literatuur                    (Bijvoorbeeld:
         (5), blz. 11/12).
         Voor deze     geurcontrole wordt het korte termijn model gebruikt           in de vorm zoals dat is opgenomen in de
         volgende paragraaf.      De  volgende specifieke aspecten      van  de  geurcontrole   ESD  zijn hierin verwerkt:
         1.   ESD is   een  oppervlaktebron op grondniveau, (bronbreedte 100 300m afhankelijk van de windrichting,
                                                                                         —
              bronhoogte H=1,5m);
         MN   Berekeningen worden alleen uitgevoerd voor de pluimas, niet voor een willekeurig punt
              De afstand haaks vanaf de pluimas is nul (y=0);
              De  waarnemingshoogte        is vast  (neushoogte, z=1,5m);
         Ew   Warmte inhoud van de bron wordt verwaarloosbaar               geacht (geen pluimstijging);
              Extremen in de meteorologische omstandigheden zijn uitgesloten van de berekeningen;
         on   Het iteratief te berekenen resultaat is een afstand vanaf de bron x(C), uitgaande van een vaste
              geurconcentratie op die afstand van 1 snuffeleenheid/m?, en niet de normaal gesproken te bepalen
              concentratie op een afstand (C(x)) of ter plaatse van een coérdinaat (C(x,y,z)).
         De in het model in te voeren bronsterkte is de         geuremissie    uit voorschrift 2.2.12   vermenigvuldigd       met een
         factor 2,   zijnde toepassing   van   de onzekerheid in de controlemethode in het voordeel             van  het  bedrijf, conform
         wet- en   regelgeving    op dit punt.
         Voor het    overige zijn de volgende invoergegevens c.q. randvoorwaarden              van toepassing:
         1.   Bronkarakteristieken zoals zijn aangegeven in (9)         zijnde de rapportage     van het   snuffelploegonderzoek bij
              ESD over de periode 2006-2008;
         2.   Gegevens     van  windrichting    en windsnelheid   (uurgemiddelden)       van KNMI-station Nieuw-Beerta of          een
              ander    voor  de lokale situatie  representatief   meteostation dat voldoet      aan  de WMO-/KNMI-standaard;
         3.   Gegevens     over  de bewolkingsgraad (in achtsten) zoals bepaald door het team             van   toezichthouders dat de
              controle uitvoert;
         4.   Een   middelingstijd   voor de korte    termijnberekening van      10 min conform    (2)  en  (3).
         3.2 De    verspreidingsberekening in detail
         De Gaussische      pluimformule voor toepassing       in de Geurcontrole ESD      (bepaling   10 min    gemiddelde) luidt    in zijn
         basisvorm (naar (5) hfd 2):
                                                                          —
                                                                            (z—H)?           —
                                                                                               (z+H)?
                                                                                                     f202
                                                                                                                                              0000002464
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>23992633
                 Waarin:          X                  afstand vanaf de bron (m)
                                  C(x)               concentratie op de     pluimas   op afstand  x  (1 snuffeleenheid/m?)
                                                     vergunde bronsterkte       ESD (snuffeleenheden/s)
                                                     vergunde    bronsterkte inclusief factor 2 (methode-onzekerheid)
                                                     windsnelheid, transportsnelheid       van de   pluim (m/s)
                                                     horizontale   spreiding  van  de  pluim (m), 10 min    gemiddelde
                                                     functie van   afstand  x en  meteorologische omstandigheden
                                                     verticale  spreiding van de pluim (m),    10 min    gemiddelde
                                                     functie van afstand    x en  meteorologische omstandigheden
                                                     waarnemingshoogte boven het aardopperviak (1,5 m)
                                                     bronhoogte boven het aardopperviak (1,5 m)
         De transportsnelheid  van   de pluim  uv wordt met de     volgende formule afgeleid      uit de windsnelheid gemeten op
         de waarnemingshoogte     h  van het  voor   de situatie representatieve meteostation.
                                                             u(x)    = un."
                 Waarin:          z                  transporthoogte van de pluim (m)
                                                     gelijkgesteld   aan  bron-  en waarnemingshoogte 1,5         m
                                  Up                 gemeten windsnelheid op hoogte h (m/s), uurgemiddeld
                                                     exponent, functie     van  de stabiliteitsklasse, zie tabel
                                                      Stabiliteitsklasse             Exponent
                                                       volgens Pasquill                   E
                                                                7)
                                                                B                        0,10
                                                                C                        0,16
                                                                D                        0,16
                                                                E                        0,30
                                                      *) de stabiliteitsklassen A   en F  worden niet     gebruikt
         De grootheden gy en   0;  zijn een  maat voor de     verspreiding,     voor   de ‘breedte’    van  de pluim in
         respectievelijk de y-richting (loodrecht       op de  wind)   en  de  z-richting (hoogte). Beide parameters zijn     een
         functie van de afstand tot de bron       en  de stabiliteitsklasse. Bij het    bepalen   van    0, wordt  voor de
         oppervilaktebron  ESD de methode toegepast           van   de virtuele puntbron      (op afstand     x, bovenwinds van het
         hart van de  oppervlaktebron)     . Voor og, wordt dit vanwege de         geringe bronhoogte achterwege gelaten.
         De  bijbehorende formules zijn (naar (6) hfd.       2 en   5, (7) § 4.5.3):
                                                  oy=a.(x+ x,)’. Czy. (10),               oss
                                                     met: x,    =
                                                                    %/B/(4,3 a)
                                                      0,  =¢.%2.02. 07.)
                                                         Czy  =
                                                                  (10. 2,) 058% =0223
                                                                                                                                    0000002465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>23992633
                  Waarin:           Zy
                                              =
                                                       ruwheid    van het  aardoppervlak (m)
                                    Cz,       =
                                                       correctiefactor   voor   de ruwheidslengte z,
                                    X         =
                                                       afstand vanaf de bron
                                    Xy        a
                                                       afstand tussen bron      en virtuele bron
                                    B         =
                                                       breedte   van  de bron, haaks op de      windrichting (m)
                                    a,b,cd    =
                                                       parameters, afhankelijk      van  de stabiliteitsklasse
                                                                       Parameters      voor    |  Parameters      voor  0,
                                              Stabiliteitsklasse                 Oy
                                              volgens Pasquill            a             b              ©             d
                                                      5)
                                                       B               0,371          0,866          0,23          0,85
                                                      C                0,209          0,897          0,22          0,80
                                                      D                0,128          0,905          0,20          0,76
                                                       E               0,098          0,902          0,15          0,73
                                                       *) de stabiliteitsklassen   A en F worden niet      gebruikt
         De ruwheid z; wordt     bepaald door gebruik te maken         van  de meest recente ruwheidskaart          van  het KNMI (8). De
         te gebruiken waarde     voor  z, is de  gemiddelde waarde die deze kaart (of database) geeft             voor  de afstand  over
         de  pluim-as tussen bron    en  het waarnemingspunt, met        een    minimum    van   2 km  gerekend vanaf het
         waarnemingspunt.      De waarde van      zvolgt  uit een  middeling evenredig       naar  de afstand   waarover   de pluim-as
         ieder 250x250m vak     van   de kaart doorkruist.
                  Let op: de ruwheid z, en        afstand  x  (C) dienen iteratief bepaald te worden omdat beide grootheden
                  een  functie zijn van  de afstand  x  (en de meteorologische omstandigheden).
         De  Pasquill-stabiliteitsklasse, benodigd voor de keuze van diverse parameters, wordt tot slot voor het                moment
         van  meten/rekenen bepaald volgens onderstaande tabellen uit:
              e
                  het  van  toepassing zijnde meteorologisch seizoen (voorbeeld: lente                    is  van  1 maart tot 1  juni);
              e
                  de windsnelheid op standaard meteo-waarnemingshoogte van 10m uy ;
              e
                  de door de waarnemer(s) bepaalde bewolkingsgraad (in achtsten).
         De windsnelheid up     wordt, indien nodig, berekend uit de meetwaarde op hoogte h                  van het  voor de situatie
         representatieve meteostation        met de  volgende formule:
                                                                    =
                                                                                10;
                                                                Uj      Up  -
                                                                               5)
                  Waarin:           Ugg
                                              =
                                                      windsnelheid op standaard meteo            waarnemingshoogte (m/s)
                                                       deze wordt    gelijkgesteld   aan  de  waarnemingshoogte 1,5        m
                                    Uh        =
                                                      gemeten windsnelheid op          hoogte   h  (m/s), uurgemiddeld
                                    E         =
                                                       exponent, functie      van de stabiliteitsklasse, zie eerdere tabel.
                                                                                                                                          0000002466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>23992633
         Tabel:       Pasquill-stabiliteitsklasse als functie van  dag of nacht, het seizoen, de windsnelheid en de
                      bewolkingsgraad,    naar  (5).
                      *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor  metingen zijn uitgesloten
                                                            DAG (WINTER),
                             December 09-16      uur  GMT, januari 09-17 uur GMT, februari 09-17    uur GMT
                   8          D          D            D         D          D          D         D         D
          »
                   7          D          D            D         D          D          D         D         D
          2    =z
         GO    Ww  6          B          B            C         C          C          D         D         D
         3     ®»| 5          B          B
                                                      Cc        C          C          C         D         D
          Zn       4          B          E            B         O          C          OQ        D         D
          XQ       3          B          B            B         C          GC         C         C         D
         ~TTR  =   2
                   1
                              B
                              A
                                         B
                                         A
                                                      E
                                                      B
                                                                B
                                                                B
                                                                           C
                                                                           B
                                                                                      C
                                                                                      B
                                                                                                C
                                                                                                C
                                                                                                          D
                                                                                                          D
         mo        0          A          A            B         B          B          B         C         D
                             0-1        1.2          2.3       3-4        4-5        5-6       6-7       >7
                                                         WINDSNELHEID      u;o(m/s)
                      *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor  metingen zijn uitgesloten
                                                              DAG (LENTE),
                                   Maart 08-18    uur  GMT, april 07-19 uur GMT, mei 06-20    uur  GMT
                   8          D          D            D         D          D          D         D         D
          a
                   7          D          D            D         D          D          D         D         D
          2    =
         OG    i   6          E          F            C         C          ¥          C         D         D
         8     wl  5          B          B            B         C          C          C         D         D
          Zak      4          B          B            r         =)         C          %         0         D
          q 81     3          A          A            5         B          B          6         5         D
         9TRz=     2
                   1
                              A
                              A
                                         A
                                         A
                                                      A
                                                      A
                                                                2
                                                                2
                                                                           B          E)
                                                                                      5
                                                                                                C
                                                                                                C
                                                                                                          D
                                                                                                          C
          -
                   0          A          A            A         B          B          B         C         Cc
                             0-1        1-2          2-3       3-4        4-5        5-6       6-7       >7
                                                         WINDSNELHEID uy,      (m/s)
                      *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor  metingen zijn uitgesloten
                                                             DAG (ZOMER),
                                  Juni 05-21  uur  GMT, juli 06-19 uur GMT, augustus 06-19     uur  GMT
                   8          D          D            D         D          D          D         D         D
          "
                   7          D          D            D         D          D          D         D         D
          2
         G     iO  6          E          B            B         5          C          C         D         D
         3     wl  _5         B          B                      B          B          C         Cc        D
          Zook     4          A          A            B         B          :          ¥         C         D
          % 8s                A          A            A         B          B          B         c         D
         2     z|  2          A          A            A         B          B          B         C         C
          ml
          o
                   1          A          A            A         A          no         =         OS        C
                   0          A          A            A         A          B          B         Cc        C
                             0-1        1-2          2-3       3-4        4-5        5-6       6-7       >7
                                                         WINDSNELHEID uy,      (m/s)
                      *) NB: Gearceerd   zijn de  omstandigheden die    voor  metingen zijn uitgesloten
                                                                                                                    0000002467
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>23992633
                                                     DAG (HERFST),
                        September 07-18   uur GMT, oktober 08-17 uur GMT, november 09-16     uur GMT
                8          D        D          D        D         D          D         D          D
                7          D        D          D        D         D          D         D          D
          2  =
         GW     6          B        =          C        C         C          D         D          D
         8    | 5          B        B          %        C         G          G         D          D
          ZEok  4          B        B          B        B         C          G         D          D
          XQ    3          A        B          B        B         C          C         C          D
         9TTR=  2          A        A          :)       2         B          ¥         C          D
                1          A        A          B        B         -          ©         C          D
          «
                0          A        A          B        B         B          B         C          D
                          0-1      1-2        2-3      3-4       4-5        5-6       6-7        >7
                                                  WINDSNELHEID uy,    (m/s)
                   *) NB: Gearceerd zijn de omstandigheden die voor  metingen zijn uitgesloten
                                       NACHT (HELE JAAR), Overige       uren
                8          D        D          D        D         D          D         D
          <
                7          D        D          D        D         D          D         D
          2  =
         OG  uw 6          F        F          E        D         D          D         D
         SB Bl  _5         F        F          E        E         D          D         D
          Zonk  4          F        F          F        E         D          D         D
          ®» 8  3          F        F          F        E         E          D         D
         ~m
             =  2
                1
                           F
                           R
                                    R
                                    F
                                               F
                                               F
                                                        r
                                                        5
                                                                  e
                                                                  -
                                                                             D
                                                                             .
                                                                                       D
                                                                                       D
          0
                0          F        F          F        F         E          E         D
                          0-1      1-2        2-3      3-4       4-5        5-6       > 6
                                             WINDSNELHEID    u,,(m/s)                         |
                   *) NB: Gearceerd zijn de omstandigheden die voor  metingen zijn uitgesloten
                                                                                                     0000002468
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>23992633
         4.   Het controleresultaat
         4.1  De methode
         Elke meetmethode kent          een   bepaalde, beperkte, betrouwbaarheid             en  dat betekent dat de meetresultaten die
         bij toepassing   van   de methode worden          verkregen     in  enige  mate onzeker     zijn. Conform de regelgeving (3) dient
         de onzekerheid     bij het beoordelen      van een      controlemeting te worden toegepast én             in het voordeel van het
         gecontroleerde bedrijf       te worden    uitgelegd.     M.a.w.: er is pas    sprake  van een    overtreding als het meetresultaat,
         niet alleen van   zichzelf   maar    ook inclusief de meetonzekerheid daarin, boven de te controleren waarde
         uitkomt.
         De betrouwbaarheid c.q. onzekerheid van de                gekozen methode        voor  de  geurcontrole     is één op één    gekoppeld
         aan  die waarmee                  is
                               rekening gehouden bij            het vaststellen    van  de waarde    voor   de te vergunnen geuremissie. De
         gerapporteerde onzekerheid in het resultaat              van   de uit de   snuffelploeg- metingen        via  verspreidings-
         berekeningen bepaalde         bronsterkte    bedraagt     een   factor 2. Deze factor 2 wordt in het voordeel          van   het bedrijf
         toegepast bij het bepalen       van   de voor een     controle     aan te  houden   waarnemingsafstand.
         Uitgaande   van   deze meetonzekerheid per controle is statistisch onderbouwd welke uitkomst                         van een   serie aan
         controlemetingen       leidt tot het constateren       van een     overtreding   van  voorschrift 2.2.13     en  welke niet. Dit heeft
         geleid tot de op de     geurcontrole     van  toepassing zijnde controlescore.
         4.2 De controlescore
         De onzekerheid     van een     factor 2 in de   voor    ESD  vastgestelde geuremissie        is gekoppeld    aan
         snuffelploegonderzoeken         waarin 6    waarnemers       gedurende      3 meetseries telkens in tweevoud          (duplo)
         vaststelden of de geur      van  ESD in het veld      waar te nemen was.        De omvang van een controle met de factor 2 als
         methode-onzekerheid is daarmee             bepaald     op het totaal    van  6 x 3 x 2 =
                                                                                                   36 individuele    waarnemingen.
         De statistiek die van    toepassing is op zo’n serie        aan   waarnemingen, is die       van  de aselecte    steekproef uit   een
         Binomiale   kansverdeling. leder individueel controleresultaat telt               immers slechts twee       mogelijke uitkomsten, of
         een  0 (ESD  is niet waar te    nemen), 6f     een 1    (ESD  is wel   waar te  nemen)    en  wordt   gedaan door     een  willekeurige
         waarnemer     uit een   pool   van voor   die taak    geselecteerde      personen. Wanneer controles           plaatsvinden   op de
         waarnemingsafstand        met C=1     se/m’   is daar per definitie      sprake  van een   kans   van  50/50 op    een  0 of een 1.  De
         statistiek achter de controle is kortom die          van   de aselecte    steekproef met teruglegging         met n=36 en     P=0,5.
         De controlescore wordt        vervolgens gedefinieerd als het aantal malen              1 in een serie van 36 resultaten aan
         individuele  veldwaarnemingen die volgens de hierboven beschreven methode                          met de daaraan verbonden
         randvoorwaarden zijn        verkregen    en  waarbij:
         a.   Een serie van 36 valide resultaten wordt genomen ;
         b.   de resultaten minimaal        een  periode van 6 maanden           moeten omvatten;
         c.   resultaten ouder dan 12 maanden             altijd afvallen.
         Als het aantal malen 1 in       een   controleserie met       een    zekerheid   van  95% niet op basis      van  toeval tot stand kan
         zijn gekomen, is sprake van een overtreding. Bij               een   controlescore    2 24  (uit 36)  is met zekerheid     vastgesteld
         dat niet aan de vergunning-eis wordt voldaan.
                                                                                                                                                  0000002469
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>23992633
         Literatuur
         CEN-ontwerpnorm met kenmerk: prEN 16841-2, Determination of odour in ambient air by using field
         inspection Part 2: Plume-method, CEN, February 2015).
                     -
         NEN NTA 9065, Nederlandse Technische Afspraak Luchtkwaliteit       —
                                                                              Geurmetingen Meten en rekenen
                                                                                            —
         geur, december 2012.
         Ministerie VROM, Publicatiereeks Lucht    en Energie nr 115, Dokument Meten    en Rekenen Geur, 1994.
         NEN-EN   13725, Nederlandse   uitgave van  de EN 13725 Air  Quality —
                                                                               Determination of odour concentration
         by dynamic olfactomometry, September 2003 (inclusief update 2006).
         Staatsuitgeverij, Kleine Commissie Modellen, Modellen voor de berekening van de verspreiding van
         luchtverontreiniging, 1976.
         KNMI, KNMI-rapport W.R. 77-3, Het Gaussisch pluimmodel voor de berekening van uurgemiddelde
         concentraties aan luchtverontreiniging, 1977.
         Ministerie VROM e.a., Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 2, CPR 14E, Methods for the calculation of
         physical effects due to the releases of hazardous materials (Gele Boek), 2005.
         KNMI, ruwheidskaart van Nederland, meest recente uitgave (opgenomen in de preSRM-tool voor
         luchtkwaliteitsberekeningen)
         Snuffelploegonderzoek Kollo silicon-carbide BV in de periode 2006-2008, Witteveen+Bos, rapportkenmerk
         DzZ15-2, d.d. 27-10-2008;
                                                                                                                    0000002470
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>23992633
         Ll
         BIJLAGE: PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN OP DE MEETDAGEN
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                     0000002471
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>23992633
         9 MAART 2016
                                                                     Oven Status
          Trafo:\Oven:|   Chargenr | Ovensoort | Kernlengte            | In Bedrijf:|    Fase:
                                                                                                  | Rest    MWh  Opmerking:
                    1       10043         Groen                  35           Ja            -
                                                                                                       694
             ]      2       10030        Donker                  43            -
                                                                                        Op  korst
                    3       10036        Donker                  42                         v
                                                                                                                  leegzuigen
                    5       10041        Donker                  42           Ja            -
                                                                                                       438
             |      6       10019        Donker                  43                         3
                    7       10046        Donker                                -
                                                                                       Reparatie
                   10       10.042       Donker                  42           Ja                       590
            Hi     11       10035        Donker                  Ad                         2
                   12       10047        Donker                                        Reparatie
                   13       10.037       Donker                                -
                                                                                       Reparatie                Nieuw kiesbed
            wv  |  14       10048         Groen                  42           Ja            -
                                                                                                       1187
                   15        9947        Donker                  42                         2
                   16       10016        Donker                                        Reparatie
                   17       10001        Donker                  42                         4
             Vv    18       10033        Donker                  45            -
                                                                                            3
                   19        9949        Donker                  42           Ja                       791
                   20       10038         Groen                  42                         2
                   21        9949        Donker                  45            -
                                                                                            3
             vi  | 22       10040        Donker                  43           Ja            -
                                                                                                        -27
                   23       10045        Donker                                       laar voor folie
                   24       10015        Donker                                        Reparatie
                    4       10028        Donker                  41            a
                                                                                            3
            vii     8       10.044       Donker                  41           Ja            -
                                                                                                       203
                    9       10032        Donker                                         Opbouw
          Extra opmerkingen:
          Berekening     rest looptijd.
          donkere    ovens    lopen maximaal kernlengte x 48 mwh              +  5%. Max 1800 MWh
          Groene   ovens    lopen maximaal kernlengte X 29mwh
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                                                                              0000002472
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>23992633
         15 MAART 2016
                                                                     Oven Status
          Trafo:\Oven:|   Chargenr | Ovensoort | Kernlengte            | In Bedrijf:|   Fase:
                                                                                               | Rest   MWh  Opmerking:
                    1       10043         Groen                  35            "          .
                                                                                                                 Ech
             I      2       10049        Donker                                -
                                                                                       Opbouw
                    3       10036        Donker                  42                       2
                    5       10041        Donker                  42                       -
                                                                                                             Leegzuigen
             |      6       10019        Donker                  43                       4
                    7       10046        Donker                  44           Ja                    1662
                   10       10.042       Donker                  42                                          Leegzuigen
            Hi     11       10035        Donker                  Ad                       3
                   12       10047        Donker                                       Reparatie             Nieuw kiesbed
                   13       10.037       Donker                                -
                                                                                       Opbouw
            wv  |  14       10048        Donker                  42           Ja          -
                                                                                                    202
                   15        9947        Donker                  42                       4
                   16       10016        Donker                                -
                                                                                      Reparatie
                   17       10050                                42           Ja                    1946
                                         Donker
             Vv    18       10033         Groen                  45                       4
                   19        9949        Donker                  42
                   20       10038         Groen                  42                       3
                   21       10052        Donker                                       Reparatie
             vi  | 22       10040        Donker                  43            -
                                                                                          1
                   23       10045        Donker                  44           Ja                    1065
                   24       10015        Donker                                       Reparatie
                    4       10028        Donker                  41                    Uitbouw
            vii     8       10.044       Donker                  41            -
                                                                                          2
                    9       10032        Donker                  42           Ja                    1069
          Extra opmerkingen:
          Berekening     rest looptijd.
          donkere    ovens    lopen maximaal kernlengte x 48 mwh              +  5%. Max 1800 MWh
          Groene   ovens    lopen maximaal kernlengte X 29mwh
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                                                                          0000002473
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>23992633
         23 MAART 2016
                                                                     Oven Status
          Trafo:\Oven:|   Chargenr | Ovensoort | Kernlengte            | In Bedrijf:|    Fase:    | Rest   MWh     Opmerking:
                    1       10043         Groen                  35            -
                                                                                        Op  korst
             I      2       10049        Donker                  42           Ja            -
                                                                                                       743
                    3       10036        Donker                  42                         4
                    5       10041        Donker                  42                         3
             |      6       10054        Donker                  42                     Opbouw
                    7       10046        Donker                  44           Ja            -
                                                                                                       428
                   10       10.042       Donker                  42                         3
            Hi     11       10035        Donker                  44                     Uitbouw
                   12       10047        Donker                  42           Ja                       1246
                   13       10.037       Donker                  42           Ja            g
                                                                                                       866
            wv  |  14       10048        Donker                  42                         2
                   15       10055        Donker                                        Reparatie
                   16       10016        Donker                                -
                                                                                       Reparatie
                   17       10050                                42           Ja                       593
                                         Donker
                                                                                            -
             Vv    18       10056         Groen                                        Reparatie
                   19        9949        Donker                  42                         2
                   20       10057                                                      Reparatie               nw-Kiesbed+slangen
                   21       10052        Donker                                        Reparatie
             vi  | 22       10040        Donker                  43                         2
                   23       10045        Donker                  Lad                                              nog onder folie
                   24       10015        Donker                                        Reparatie                rep sec-leidingen
                    4       10051        Donker                  42                   faar voor folie
            vii     8       10.044       Donker                  41            -
                                                                                            4
                    9       10032        Donker                  42           Ja                        33
          Extra opmerkingen:
          Berekening     rest looptijd.
          donkere    ovens    lopen maximaal kernlengte x 48 mwh              +  5%. Max 1800 MWh
          Groene   ovens    lopen maximaal kernlengte X 29mwh
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                                                                                  0000002474
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>23992633
         11 APRIL 2016
                                                                      Oven Status
          Trafo:\Oven:|    Chargenr | Ovensoort | Kernlengte            | In Bedrijf:|   Fase:   | Rest   MWh     Opmerking:
                     1       10058         Groen                  35            "
                                                                                                                   Leegzuigen
              ]      2       10049        Donker                  42            -
                                                                                        Op korst
                     3       10053        Donker                  42           Ja          -
                                                                                                      1587
                     5       10061        Donker                  40            ‘
                                                                                                      1633
             l/]     6       10054        Donker                  42          Nee          -
                                                                                                                   Leegzuigen
                     7       10046        Donker                  44                    Op korst
                    10       10.064       Donker                                -
                                                                                       Reparatie
            Hi      11       10060        Donker                  44           Ja          -
                                                                                                      409
                    12       10047        Donker                  42                       2
                    13       10.037       Donker                  42            -
                                                                                        Op korst
            wv   |  14       10065        Donker                  42           Ja                     1860
                    15       10055        Donker                  42                       1                   geblazen  naar ech
                    16       10016        Donker                                       Reparatie
                    17       10050                                42                       4
                                          Donker
             Vv     18       10056         Groen                  45            -
                                                                                           2
                    19       10063        Donker                  42           Ja                     1935
                    20       10057         Groen                  46                       1
                    21       10052        Donker                  42                       1                   geblazen  naar ech
             vi   | 22       10062        Donker                  42           Ja          -
                                                                                                      1168
                    23       10045        Donker                  Lad                      3
                    24       10015        Donker                                       Reparatie                rep sec-leidingen
                     4       10051        Donker                  42                       2
            Vii      8       10.059       Donker                                       Reparatie              nw-kKiesbed+slangen
                     9       10032        Donker                  42                    Op korst
          Extra  opmerkingen:
          Berekening      rest looptijd.
          donkere     ovens    lopen maximaal kernlengte x 48 mwh              +  5%.
          Groene    ovens    lopen maximaal kernlengte X 29mwh
         Witteveen+Bos  | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                                                                                  0000002475
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>23992633
         20 APRIL 2016
                                                                     Oven Status
          Trafo:\Oven:|   Chargenr | Ovensoort | Kernlengte            | In Bedrijf:|    Fase:
                                                                                                  | Rest   MWh      Opmerking:
                    1       10058         Groen                  35            -
                                                                                            4
             I      2       10067        Donker                                -
                                                                                        Opbouw
                    3       10053        Donker                  42           Ja            -
                                                                                                        47
                    5       10061        Donker                  40                         @
                                                                                                       266
             |      6       10054        Donker                  42                         3
                    7       10068        Donker                                        Reparatie               nieuw  kiesbed+slangen
                   10       10.064       Donker                  43                                    1826
            Hi     11       10060        Donker                  Ad                         1
                   12       10047        Donker                  42                     Op korst
                   13       10.069       Donker                                -
                                                                                       Reparatie
            wv  |  14       10065        Donker                  42           Ja                       288
                   15       10055        Donker                  42                         2
                   16       10016        Donker                                        Reparatie
                   17       10050        Donker                  42                     Uitbouw
             Vv    18       10056         Groen                  45            -
                                                                                            4
                   19       10063        Donker                  42           Ja                       282
                   20       10057         Groen                  46                         4
                   21       10052        Donker                  42                         3
             vi  | 22       10062        Donker                  42          Nee            ,
                                                                                                                     Leegzuigen
                   23       10071        Donker                  42                   faar voor folie
                   24       10015        Donker                                        Reparatie                  rep  sec-leidingen
                    4       10051        Donker                  42            é
                                                                                            4
            vii     8       10.059       Donker                  40           Ja            -
                                                                                                       962
                    9       10066        Donker                                         Opbouw
          Extra opmerkingen:
          Berekening     rest looptijd.
          donkere    ovens    lopen maximaal kernlengte x 48 mwh              +  5%.
          Groene   ovens    lopen maximaal kernlengte X 29mwh
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage 1 | Definitief
                                                                                                                                      0000002476
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>23992633
         [1]
         BIJLAGE: EIGENSCHAPPEN OVENS
         Witteveen+Bos | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage III | Definitief
                                                                       0000002477
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>23992633
                                 AQ                   (=)                                                                                                                                                                                                                         Aq                  (5)
                                                                  SS'T LY’ SET aT't 91 SET 871 SPT 8p'l BET 621 821 18°T tl (£3! 5%'1 821                                                                                                                                                                       1 LET 6S'1 WT LE'T SET SET £21 BE'T 62'1T F2'L 8Z'T tZ'T 731 9e'l SET
                                                    12 057                                                                                                                                                                                                                                           prowz
                                                                                                                                                                                                                                                                                 OIS-A 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ng
                                 2AS-a3
                                         ¥g
                    g%9                             |                                                                                                                                                                                                                     AN                         |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                         jeculowani)
                                                      (2)
                                        |o0IRWwa21  34207
                                                    |
                                                       2u
                                                                 t8'6 s8'y 0601 vz'o1 066 10°1 ster S0'6 ELS 26'6 6¢'6 +001 LE'S S9'IT 12°01 ¥1'6 812
                                                                              |
                                                      yng ors vAvu +3 ta +3 £Fs 5t398 TAU Lv8818 6t8
                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                    TAY 0S8 ESS +68 758
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      140A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     su
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                £56 SS'8 [1% 15°01 £E'6 09'6 S68 65'8 6Y'8 93's 8E'6 038 92'6 L's 90'6 858
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      yng 658 958                   Tau £58 858           658 198 038 793 £93 +93 598 +93 VAY £98 693
                                          SUADE (vor)
                                                    |                         |
                                                                  055 OOF 05S 055 05s 05S 05S 05S 00F 0sS 05S 0sS 00F 055 05S 05% 055
                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                                                                                                                                         suazban (vor)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                05S 005 ost 055 05S 005 05S 05S 05S 055 055 05S 055 00€055 0sS
                                                      wu                                                                                                                                                                                                                                             |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      is
                                                    |
                                                    (5)                                                                                                                                                                                                                                               (5)
                                                                  a v1ov't £21 6E'T 9¢'l 9t'l LET 8¥'l GET TET LT’ ITA [1d] 15°17 Ln i'n                                                                                                                                                                        tP'T LE'L                 ap't TET FET or'l SIL FET TET BEL c2'1 Sit 19'1 9'l LE'L
                                          NO
                                                    ;Rromz                                                                                                                                                                                                                               ¥O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1320MZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                         jouR)0Wn 34207
                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (5)
                                          [o0u2)Wa
                                             02)    |
                                                      (x)
                                                    19204 L0 1 to's 50°11 6 01 64°01 59°01 6€'01
                                                                               |
                                                                                                                                                             91'6 68 z1'01 [a3 rol 6Y'V sy'or 6£°01 8L'6 8't
                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                               2021     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     su
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                £56 vE'6                 0001 {E01 83'6 168 66'8 £88 588 Sys v8 L's 00's v's 10's
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dng 558 958                   TAY 158 859           658 193093 793 £93 798 593 +93 TAU 193 693
                                                       ung ore vau 148 +18 {3 £48St8948 Yau 1488f8 618 TAU                                                                                                    058 158 $58 758
                                            SUA3IBD(vor) 0SE
                                                    |
                                                                               ||
                                                                                 00¢ OSE 0SE 0s¢ 0S€ 0SE 0SE 00€ 05% 0SE 0%E 00E 0SE 0SE 0SE OSE
                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                          suarban (vor)     |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0SE oF 0sz 0S€ 0SE [i OSE 05€ 0SE OSE OSE OSE 0SE 00E 0SE 0SE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      WY
                                                       wy                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (2)
                                                       (%)3920A    806 9r'I1 95'6 95'6 9¥'6 9¢’6 a's Svs 9v'1 9's ap's 9v'6 SY'Ir W's £96 (96 {96                                                                                                                                                    39204 L9'6 {9'6 619 L9%6 629 62'9 629 62'9 62'9 629 98'8 62°9 98's i's 53's 93'8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                         suab yond
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (5)
                                          suarb yonad
                                                       (2)
                                                    romz
                                                                   TEE LS'E EE IEE ELE ELE ELE ELE LSE ELE EL'E ELE {SE £LE S0'v S0'v S0'p                                                                                                                                                           12 082 S0'yS0'y Evy 50'y[343%[34 [34 EPP Evy [343 ITE 1344[183 £6E Ie 1T'e
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (%)
                                                       (%)                                                                                                                                                                                                                                                      Iv'93 ws 15°93 p's 1598 15°98 15°92 15°98 15°63 159815°53 15'93 49°98 oL'ts £9'93 19°98
                                                        x4) s0°i8 £1'e8 o01'sg 01°8 20°28 50°¢8 S0'L890°8 £1's 90°8320°'L8 90°L8 £1'88908 9s 98
                                                                                                                                                                                                                                       p'9B                                                           x
         spouduaAo0l}an
          I
                                                        12 501
                                                      $230)
                                                                   UY
                                                                   U I
                                                                    db
                                                                       S [ R O   ( 1 q o w u
                                                                                   oy oy ony
                                                                                             x 3 ) ( p i o J j 2 p n ) ( p o y z n ) (»oqx0) (#oqx0) (»oquQ)(voqx0)(rgowu x 3) NOgQY) nogeQ) nogrQ) (qowuveg) (vogro) (wogqro) (roqr0) (»0q+0)
                                                                                                                                      ory orn ory 02
                                                                                                                                                                    oiiy
                                                                                                                                                                                OF O1i 0 ou ory oy oN         or                                               suaclonpud                              132 50) #OqYQ#OqYQ #0q*Q
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5350)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   da             da d8 dg d8 d8 di                                  #0q<0 d8 ROQY0 d8 #0qx0 ~oqrQ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [48             [48             [49 /d8
          JIS                                                                                                                                                                                                                                                   DiS
                                                                                                                                                                                                                                                                ul
           ul
                                                        Jlupaqu 910Z-21 910Z-2 t §10Z- 91 910zZ- £1 910Z-21 910Z-2 L 9102Z- ¥ 9102-75 910Z-2€ 910Z-2+LT 910Z- 62 910Z-E1 aroZ-€1 9102-€1 910Z-E1 910Z-£1 910Z-€1                                                                                      Jlupaqun S10Z-£v1 910Z-£91 10Z-€ 51 910Z-E1 9I0Z-€E 910Z-€97 S10Z-€LT 910Z-€8Z 910Z-£8 910Z-€1 910Z-p¢ 910Z-v9 910Z-v9 910Z-v£ 910Z-v9 910Z-¥9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | | || | | | | | | | | | | | ||
                                                                                                                                                                                                                                                               [euajwlI
                                                                                                                                                                                      || |                           | ||
                                                       || | | ||| || | |
          |[elJajwd
              ua        9102
                                              suab rp Pupaquy 9102- 9102- 9102-9 st0z-2¢ 9102- 1 9102- 21 9102-TE1 910Z-¥1 9102-91 910Z-L1 910Z-261 910Z-2:1 910Z-€¢ |910Z-S 9102-T4Z 910Z-28 910Z-6
                                                       |                                                               ||| || | ||| ||| | |
                                                         wosuvag uogu20i913juoq #ueq Javed J3yuog J42jueQ J3yuog u20i9 J3yuoQ J43fucq J34ucg ve0iD 43yveq 43{ueq +43yueq 12veg                                                                  Wid Lint
                                                                                                                                                                                                                                                oP
                                                                                                                                                                                                                                                 Ler pur
                                                                                                                                                                                                                                                         E RE
                                                                                                                                                                                                                                                                  Ud      9102
                                                                                                                                                                                                                                                                                         suab rp flupaquy S102-£ 910Z-€p 910269 9102-6 9T10Z-E1 9T0Z-€1 9T0Z-Ep1 9T0Z-ESI 910Z-E91 9T0Z-E81 9102-6 910Z-ES 9107-92 910Z-£4 9102-8 910Z-ET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |||                                 | | | | | | | | | | | ||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      wosuvarg 43yueq s3yuoQ u20.9 419yuog 1ayueqQ 4ayueq Jove s93uoQ sayuoqQ 43jucq Jayueqg 9juoqQ 13yuoq u20i 1ayuog J9jueg                        us weg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lene spLea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           FAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           oud
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dipcp
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     lTepu0 piracy Fane
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                               sajoda
                                                                                                                                                                                                                                         |
                                                       |
           Seq023ad                                        suaso)    £Z vi Ll zt                                                      Z
                                                                                                                                               12     v        St 81 9 11                     £       ot [13 8                  4
                                                                                                                                                                                                                                        01
                                                                                                                                                                                                                                               apt
                                                                                                                                                                                                                                               a puD ian PITHY                                          wuare|  61 vl               1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          £2      6       L        (1      [4        £1 [4 [4 12                     9       gl St [qi                                     da
              d
            Jazu|       ueniqa4j                       |
                                                         suof sy     9               v             S                      £            1       9       L       4       S         Z     £       1      S
                                                                                                                                                                                                              9        L        Z       £
                                                                                                                                                                                                                                                 *    »    =
                                                                                                                                                                                                                                                                Jazu)     ue p                        suof sy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                S       v          1      9       L       z        S        1       [} £              {      9       z       5       v       £
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       =      =     =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RusendaiL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        aya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        gy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          S0 1 050 1 610 1 LEO T L0 1 150 1 7s0 1 $50 1 950 1 <c0 t 090 1
                                                                                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      suabioy)  616 80 1 Er0 1 St0 1 ZEO T
                    :1
            1
                                                         suabroyd L0 1 To t 10 01 T1€0 T 0£0 1 6£0 T gzo t £ 0 T 610 1 SE0 1 SE0 T SE0 1 oro r HO T 1$0 T ZY0OTir6
                                                                                                                                                                                                                                                               a8elig     :apoad                                                                                                                                                                            »3     ni   HINTS,
            ad2e|8le|gl 8polad
                                                                                                                                                                                                                                                0 ET]     nid                                                                             |¢                       |Z |2             |6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a
                                                                                                                                                                                                                     ||                                                                                                 |Z         |€             |S      |9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |or |IT |2r [ET [pr                     |r |or
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |I
                                                                                                                                                                                                                                                o
                                                                                     |Z                 |f                 |#          |S       |9     |£      |8       |6
                                                                      |T
                                                                                                                                                                                  [or JIT [Zr [ET |r ST 5T [<1
                         Witteveen+Bos                                         | DZ12-21/17-002.074 | Bijlage                                                                                   III   |    Definitief
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   0000002478
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>