<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                   ESD-SIC bv
         Studie Geursituatie ESD-SIC
         28 februari 2020
         1              Aanleiding
         In 2018 is ESD-SIC in         samenwerking met Comon Invent gestart met het uitwerken van een metho-
         de  om   de  geurbelasting rondom de inrichting te karakteriseren. Op 31 juli 2018 is door ESD-SIC
         een eerste rapportage opgeleverd' met een omschrijving en onderbouwing van de methode en
         resultaten gebaseerd op warnemingen in 2016. Op 2 september 2018 heeft ESD-SIC een door
         Comon Invent opgesteld addendum aangeleverd met aanvullende meetgegevens®. Verder is op 4
         december 2018 door ESD-SIC opnieuw een aanvulling opgeleverd in een rapportage waarin aan-
         vullende onderbouwingen zijn gegeven. Een onderdeel van de onderbouwing betreft een review
         opgesteld door Witteveen + Bos, waarin wordt gesteld dat de methode interessant is en in potentie
         een goede benadering biedt om de geurbelasting in de omgeving in beeld te brengen®. De gekozen
         aanpak is zo stelt Witteveen + Bos in potentie goed in lijn met de NTA 9065, waarmee wordt
                      —                                 —
         voldaan aan hetgeen door Gedeputeerde Staten is gevraagd®. Wel plaatst het review enkele kriti-
         sche kanttekeningen bij de resultaten en de aanpak tot dan toe. De resultaten suggereren in elk
         geval dat sprake is van een onderschatting van achtergrondwaarden. Aanbevolen wordt een aan-
         vullende validatie uit te voeren van eNose-waarden in het veld en toepassing van meteo-gegevens
         bij de analyses. Ook adviseert Witteveen + Bos om een meer gedetailleerd model toe te passen bij
         de uiteindelijke interpretatie. Beide aanbevelingen hebben opvolging gehad en dat komt terug in de
         huidige rapportage.
         Naast    bovengenoemde onderbouwing en review geeft de rapportage van                 4 december 2018     een
         plan   van  aanpak om tot betere beheersing van geuremissies te komen.
         Op   13  januari   2020 is door Comon Invent         en ESD-SIC    een terugkoppeling gegeven over resultaten
         van            in 2019. Een      samenvatting     in de vorm van   gepresenteerd materiaal is beschikbaar ge-
               studies
         steld”.
         De   huidige rapportage       betreft een   actualisering van de eerdere rapportages en moet ondanks
                                                                                                          —
         enkel samenvattende passages             —
                                                     uitdrukkelijk daarmee in samenhang worden gezien. Verder geeft
         dit rapport een analyse van de geursituatie van het jaar 2019 waarin alle nieuwe inzichten worden
         meegenomen.
         2              Werkwijze
         Het   rapport  van   31  juli 2018 geeft een procesbeschrijving en een overzicht van processtappen. Aan
         de hand    van   de   processtappen zijn potenti€éle geurbronnen geinventariseerd. In eerdere studies,
         beschreven in het rapport van 31 juli 2018, waren al indicaties gegeven van de bijdragen van de
         verschillende bronnen. Daaruit bleek dat emissies van beperkte hoeveelheden procesgas vanaf de
         productie-ovens de belangrijkste bron van geur vormen®. Een nadere bestudering van meetgege-
         '
           Studie Geursituatie ESD-SIC 31       juli 2018
         ?
           Resultaten tweede eNose validatie-test.M9627.020918b
         *
           Studie Geursituatie ESD-SIC, notitie Witteveen + Bos, 21 november 2018,        toegevoegd aan correspondentie
         aan Gedeputeerde Staten, 4 december 2018.
         *
           Zie onder   meer   brief Gedeputeerde     Staten 13 februari 2018 en Omgevingsdienst Groningen, 24 oktober
         2018.
         °
           Presentatie   bij Omgevingsdienst Groningen, 13 januari 2020 en PowerPoint-presentatie.
         ®
           Rapport 31 juli 2018, sectie 3. Met name relevant is een bronnenonderzoek uit 2003, waarnaar      in het rap-
         port van 31 juli 2018 wordt verwezen.
                                                                                                                         0000001973
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23993445
         vens     die zijn  verzameld in 2016         bevestigt dit beeld’. Daarmee is de dominante rol         van  procesga-
         semissies verder onderbouwd, wat                 van groot belang is voor de gekozen aanpak.
         Om de meest geschikte methode te selecteren is in het rapport van 31 juli 2018                       gebruik gemaakt
         van    de NTA 9065. Deze technische aanwijzing geeft aan dat de eigenschappen                        van de geurbron
         bepaald worden door drie factoren, namelijk 1) het emissiepatroon, 2) de manier van emitteren en
         3) de samenstelling van het afgas dat de geur veroorzaakt. In de rapportage van 31 juli 2018 is
         onderbouwd dat in het geval van ESD-SIC voor al deze drie factoren de meest ongunstige situatie
         van toepassing is’.
               1.   Het  emissiepatroon        van    ESD laat zich hoofdzakelijk karakteriseren door 24 afzonderlijke
                    ovens     die zich elk in    een   andere fase van productie bevinden. Geconcludeerd wordt daar-
                    om   dat   sprake   is  van  een discontinue fluctuerende emissie.
               2.   De manier      van  emitteren laat zich         omschrijven als een complexe bron. Elke oven op het
                    ESD-SIC terrein kan weliswaar              afzonderlijk beschouwd worden als een passieve oppervlak-
                    te bron, maar de 24 afzonderlijke ovens samen een “complexe bron” vormen.
               3.   Uit onderzoeken is gebleken dat het zwavelgehalte, en daarmee de geurinhoud®, van het
                    procesgas sterk kan variéren. Dat betekent dat voor iedere oven sprake is van een sterk
                    verloop (in de tijd) van de geuremissie. Bovendien zullen tussen de afzonderlijke ovens
                    aanzienlijke verschillen in het zwavelgehalte kunnen optreden. Er is dus sprake is van een
                    sterk wisselende gassamenstelling met directe inviloed op de geurinhoud..
         Er is dus, volgens de aanpak in de NTA 9065, sprake van de meest complexe situatie. Dientenge-
         volge geeft de standaard en meest gebruikte manier om de geursituatie in kaart te brengen'® bij
         ESD-SIC onvoldoende zekerheid. Pluimmetingen aan de hand van zogenoemde snuffelploegme-
         tingen zijn hier ook niet geschikt omdat een geurwaarneming in het veld slechts resulteert in een
         momentopname van de geursituatie. Zo’n “geurmomentopname” geeft dus geen goed beeld van de
         geursituatie omdat er bij ESD-SIC sprake is van een discontinu fluctuerend emissiepatroon.
         Dit alles leidt ertoe dat       er  sprake    zal  zijn  van   de laagste betrouwbaarheid in de geurvaststelling van
         ESD-SIC. De NTA 9065 adviseert in dit soort                     moeilijke situaties te kijken naar alternatieve metho-
         den. Van belang is met name te komen tot een brede onderzoeksopzet, waarbij gebruik gemaakt
         wordt van geurrelevante parameters (GRP’s). Continue metingen, zogenoemde eNoses'', worden
         daarbij als mogelijkheid genoemd.
         Comon Invent          en ESD-SIC hebben           een   alternatieve methode       uitgewerkt conform de NTA 9065.
         Deze alternatieve methode              voor   het karakteriseren      van   de geurbelasting rondom de inrichting, is
         gebaseerd       op de    volgende     elementen:
               1.   Het  gebruik    van   continue     metingen, eNoses, als geurrelevante parameters (GRP’s)
               2.   Het vertalen     van   de eNose      signalen naar indicatieve geurconcentraties door middel          van een
                    eNose     training
               3.   Het  gebruik van de eNose meetlocaties, buiten het ESD-terrein, als gridmeetpunten
               4.   Het  bepalen van de geurimmissie over een lange periode, d.w.z. 1 jaar, door het vaststellen
                    van   percentielwaardes over de uurgemiddelde eNose meetsignalen
         Het eerste element         van    de aanpak      is in dit hoofdstuk    toegelicht   en nader onderbouwd in de rappor-
         tage    van  31   juli 2018. Hoofdstuk 3        gaat    in op het tweede element, het vertalen      van  eNose-signalen
         ’
            Rapport   31  juli 2018,  met   name   sectie 8.2
         ®
            Rapport   31  juli 2018,  sectie 4.1
         ®
            Rapport   31  juli 2018,  sectie 4.1.3.
         10                                    =    =             .   .            .                             SEL           .
             Dat wil zeggen       een  combinatie       van   emissiemetingen      in een   puntbron  en verspreidingsberekenin-
           en
         i                             sectie                                    het              deze instrumenten
             Rapport 31 juli 2018,             8.1, geeft   een   toelichting op      gebruik van
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                 0000001974
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23993445
         naar een     indicatieve   geurconcentratie. Hoofdstuk 4 van deze rapportage gaat in op het derde ele-
         ment van de      aanpak. Daarin wordt de basis gelegd voor de contourberekeningen die worden ge-
         presenteerd in hoofdstuk 5. Daarmee is invulling gegeven aan het vierde element.
         3               Indicatieve     geurconcentraties berekend uit eNose signalen
         In 2018 is    een  model    opgesteld    aan de hand   waarvan   signalen van eNoses een indicatieve geur-
         concentratie wordt berekend. In 2018           en  2019 is dit model  gevalideerd. Dit hoofdstuk gaat in op
         deze   omrekening.
         Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven vormt de huidige rapportage een aanvulling op eerdere rappor-
         ten en moet daarom uitdrukkelijk daarmee in samenhang worden gezien. De in dit hoofdstuk be-
         schreven resultaten       zijn reeds deels elders beschreven      en  voorzien van onderbouwingen. Waar
         van  toepassing zijn     de eerdere     waarnemingen aangevuld       met nieuwe resultaten of   aangepast met
         nieuwe inzichten.
         3.1             eNose    training
         Op   27  juni 2018 is één gasmonster'? afkomstig van het onderhuisafzuigsysteem van Trafo 4,
         noordzijde'®,    toegepast om de relatie te onderzoeken tussen eNose-signaal en de resultaten van
         een olfactometrische bepaling. De werkwijze is beschreven in de NTA 9055 als een zogenoemde
         eNose-training procedure. Aan de hand van een verdunningsreeks is een correlatie vastgesteld
         tussen het eNose signaal en de geurconcentratie. Figuur 1 geeft het resultaat’ van de eNose trai-
         ning”. De horizontale as geeft de door een geurpanel gemeten geurconcentraties'®. De verticale
         as geeft de indicatieve geurconcentraties die zijn berekend aan de hand van signalen van eNoses
         en een model. Dit model is het feitelijke resultaat van de eNose training. Aansluitend op de eNose
         training is het opgestelde model herhaaldelijk gevalideerd. In de secties 3.1.1 tot en met 3.1.3 zijn
         de resultaen van deze validatietesten besproken en is aangetoond dat het opgestelde omreke-
         ningsmodel voldoende wordt onderbouwd voor verdere toepassing.
         2
            De  geurconcentratie van individuele ESD-monsters kunnen aanzienlijk verschillen (meer dan een factor 5:
         zie HN   De strategie om hier één monster te gebruiken als representatief voor meerdere ovens en meerdere
         stadia behoeft daarom de verdere onderbouwing. De eNose training betrof dus één monster. Door echter
         verschillende verdunning van dit monster te maken, is de training van de eNose
                                                                                               uitgevoerd niet voor slechts
         1 concentratie maar voor een hele concentratie-range tussen 1 en 35.000 oug/m™. Met deze alternatieve
         strategie wordt er dus voor gezorgd dat meerdere concentraties worden meegenomen.
         De onderhuisafzuigingen van de ovens 13 en 14 zijn aangesloten op de verzamelleiding waar het mon-
         sterpunt zich bevindt. Op het moment van bemonsteren produceerde alleen Oven 14 gas. Zie ook rapportage
         31 juli 2018, sectie 9, monster 27 juni 2018.
         "In lijn met het CEN/TC 264/WG 41 werkdocument N.182: Emissions and ambient air Instrumental odour
                                                                                                      —
         monitoring (2019-12-02) wordt hier het onderliggende algoritme waarmee het eNose signaal wordt omgezet
         in indicatieve geurconcentraties als blackbox beschouwd. Middels validatie-testen moet de toepasbaarheid
         van  de “blackbox” worden      getest.
         '®
            Na 31   juli 2018 heeft   er een  optimalisatie van de trainingscurve plaatsgevonden. Alle resultaten beschre-
         ven  in deze notitie zijn op basis van deze geoptimaliseerde curve.
         '°
            Gebaseerd op een verdunningsreeks van een monster waarvan de geurconcentratie is bepaald aan de
         hand van een geurpanel.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                        0000001975
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23993445
                                Training   ESD    : eNose     a &  sample   1
                 se                         y= 1.06x
             eNao                           R?=0.99
                 on
            based
            [OUE/m3)
             Concetrai
             Odour
             Predictve
                                        Measured    Odour Concentration (OUE/m3) based   on panel
         Figuur         1: eNose-trainingscurve: gebaseerd op een verdunningsreeks       van  1 monster met een bekende geurcon-
         centratie         (34717 ouE/m3) en de gemeten signalen van 1 eNose
         3.1.1            eNose validatie-test 1: 27           juni 2018
         Aansluitend op de eNose                training  op 27   juni 2018 is het model getest met hetzelfde oven-
         gasmonster gebruikt             voor   de   training,  maar  dan wel met twee andere eNoses, en tevens met twee
         andere oven-gasmonsters getrokken op dezelfde dag en locatie. De “onverdunde” resultaten wor-
         den weergegeven in tabel 1('"). In lijn met het werkdocument van CEN-werkgroep/TC 264/WG
         41(*) een Europese norm-werkdocument ter validatie van elektronische neuzen, kunnen voor de
                        ,
         validatie naast “onverdunde” gasmonsters ook hun verdunningsreeksen gebruikt worden. Figuur 2
         toont de eerste validatie-resultaten gebaseerd op de onverdunde samples én hun verdunnings-
         reeksen. Hierbij staat opnieuw op de horizontale as de gemeten geurconcentraties en op de verti-
         cale as de indicatieve berekende geurconcentraties (dus aan de hand van een eNose signaal en
         het opgestelde model). Te zien in figuur 2 is dat alle berekende geurconcentraties op basis van de
         eNoses goed overeenkomen met de gemeten geurconcentraties. Alle berekende geurconcentraties
         vallen binnen de aangegeven acceptatie-lijnen y=0.5x en y=2x, die getoond worden in figuur 2.
         Deze acceptatiegrenslijnen zijn gebaseerd op de onzekerheidsmarge van de Europese norm EN
         13725 voor olfactometrie, d.w.z. de factor 2('°). Tenslotte geeft lineaire regressie van de validatie-
         resultaten een goede validatie-functie: y=0.98x +180 met r’=0.95. Deze eerste validatie-resultaten
                                                                                    ste                                 ste
         "In           het  najaar van  2018 is    er een  omrekeningsfout in de 1      validatie-stap gevonden. De 1       validatie-
         resultaten in deze notitie        zijn  hiervoor  gecorrigeerd.
         '®
                 CEN/TC 264/WG 41         werkdocument N.182 (2019-12-02): Emissions and ambient air          —
                                                                                                                 Instrumental odour
         monitoring
         '®
                 Merk hierbij    op dat de onzekerheid van de eNose niet is meegenomen vanwege zijn onbekendheid en dat
         daarmee de totale onzekerheid (olfactometrie en eNose) zal resulteren in ruimere acceptatie-lijnen. Hierover
         zal binnen CEN/TC 264/WG41 moeten worden besloten.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                   0000001976
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23993445
         onderbouwen daarmee de                   toepasbaarheid               van     de alternatieve                aanpak     omdat deze resultaten vol-
         doen    aan     de betrouwbaarheidseisen                    van     de NTA 9065.
         Tabel 1: resultaten        van de    1°    eNose validatie-test: “onverdunde*” samples
                                                                                             Indicatieve geurconcentratie o.b.v. eNose signalen
             Onderhuisafzuigsysteem      Geurconcentratie   | Geuranalyse                                                lab
                                               staal                                eNose A          factor        eNose B     fador     eNose C    fador
                     staal 1                 4 53F+07              34717            training          n.v.t.        24151       14        35815      1.0
                     staal 2                 4.270407              32768             22235             1.5          33731       1.0       41392      0.8
                     staal 3                 4  03E+07             30929             28923             11           32680       0.9       39589      0.8
         *
            Let op de “onverdunde” gasmonsters die aan de eNoses                                      zijn aangeboden zijn eerst 652 keer voorverdund
         en vervolgens nog 2 keer.
                                          1ste Validatie-test                (correctie)
                                                                                                    y=0.88x+ 179.87
                                                                                                          RY 2
                                                                                                               0.95
                                                                                 m3
                                            Moazsumd Odour  Con ncemtation  OUE/              ha TH
         Figuur   2: eNose validatie resultaten:           gebaseerd op drie              “onverdunde” monsters                 en   hun  verdunningsreeksen    en
         de  gemeten signalen        van   drie   lab-eNoses (zie tabel 1).
         3.1.2              eNose validatie-test 2: 27                        augustus 2018
         Een tweede “eNose validatie-test” heeft                           plaatsgevonden op 27 augustus 2018(*°). Hiervoor zijn op
         drie locaties luchtmonsters               (veldmonsters) op het terrein van ESD genomen. Twee eNoses op het
         terrein   van     ESD-SIC      zijn ingezet tijdens de monstername®’. Vervolgens zijn, gebruikmakend van
         “De werkwijze         van   bemonsteren is beschreven in het addendum                                    van   het  geurrapport    van  31 juli 2018, sep-
         tember 2018.
         “!
             De monstername-tijd per locatie bedroeg circa 10 minuten. Er is bewust gekozen voor deze alternatieve
         monsternamestrategie. Door nl. gebruik te maken van een mobiele eNose kon men ter plekke beoordelen of
         er voldoende geur was voordat de monstername startte. Door vervolgens 10 minuten i.p.v. de standaard 30
         minuten te bemonsteren is de kans verkleind dat door draaiende wind de monstername-locatie niet                                                     meer  in
         de  geurpluim lag.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                  0000001977
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23993445
         het in juni 2018 opgestelde model de eNose signalen van alle gebruikte veld- en lab-eNoses om-
         gezet naar indicatieve geurconcentraties. De “onverdunde” resultaten worden weergegeven in tabel
         2. Figuur 3 toont de tweede validatie-resultaten gebaseerd op de onverdunde monsters en de hier-
         van gemaakte verdunningsreeksen. Op te maken uit tabel 2 en figuur 3 is dat bijna alle berekende
         geurconcentraties, uitgezonderd de metingen met de mobiele eNoses, redelijk overeenkomen met
         de gemeten geurconcentraties. Bijna alle berekende geurconcentraties vallen binnen de aangege-
         ven acceptatie-lijnen y=0.5x en y=2x. Tenslotte geeft lineaire regressie van de validatie-resultaten
         een goede validatie-functie: y=2.0x + 27 met r’=0.86. Deze tweede validatie-resultaten geven dus
         een verdere onderbouwing van de toepasbaarheid van de werkwijze omdat deze resultaten bijna
         allen voldoen     aan    de betrouwbaarheidseisen                    van     de NTA       9065(%).
         Tabel 2: resultaten     van  de   2° eNose validatie-test: onverdunde                     samples
                                                    Indicatieve geurconcentratie o.b_v.  eNase signalen (correctie)
          Geuranalyse                                 Lab                                                                 veld
                         eNose A     factar    eNase B         factor       eNaose C      factor | mobile eNose     factor  | kantoar eNose | factor
              228          391        0.6         331           0.7           429          0.5          600           0.4
              242          434        0.6         360           0.7           475          0.5          893           0.3
              215          371        0.6        303            0.7           417          0.5          461           0.5          417         0.5
                                                  2de Validatie-test
                                       Mexusd Odour  Concemtaton  (OUE' M3) assd on pane
         Figuur   3: Resultaten   van  de tweede eNose validatie.
         >
            Gezien de    aanwezige complexiteit in het karakteriseren van de geurbelasting rondom ESD, zoals beschre-
         ven   in paragraaf 1.2, en gezien het feit dat de onzekerheid van de eNose niet is meegenomen, is het voorstel
         om hier in samenspraak met het bevoegd gezag ruimere acceptatie-lijnen, en dus een lagere betrouwbaar-
         heid, te gebruiken.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                     0000001978
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23993445
         3.1.3            eNose validatie-test 3: 23                                   september 2019
         De derde eNose validatie-test heeft ruim                                     een     jaar      later      plaatsgevonden                     in   september            2019(%).      Hiervoor    zijn
         op één locatie luchtmonsters op het terrein                                      van       ESD genomen (veldmonsters). Een veld-eNose                                                   (mobiele
         eNose)          is  ingezet tijdens            de drie monsternames op het terrein van ESD-SIC.
         Eén      gaszak          van      de derde monstername                       periode         is   gebruikt           voor een           zogenoemde spike-test, met eNose
         DFZ-01 op 2100 meter afstand                             van       het terrein          van      ESD-SIC.                Tijdens        de spike-test is deze twee maal bloot-
         gesteld         aan      het luchtmonster dat op het terrein                              van      ESD-SIC               was      genomen.
         Behalve de veldmonsters                         (afkomstig van lucht benedenwinds van het oventerrein) zijn ook drie bronmonster
         (procesgas) genomen. Het betrof dit keer anders dan op 27 juni 2018 procesgas van de centrale gasver-
                                                                                        —                                                             —
         zameling. Gebruikmakend van het in juni 2018 opgestelde model zijn de eNose signalen van alle gebruikte
         veld- en lab-eNoses omgezet naar indicatieve geurconcentraties.
          De indicatieve               geurconcentraties die zijn berekend op basis van het model en de signalen van twee veld-
         eNoses           en    6zes lab-eNoses              zijn nu weergegeven in respectievelijk tabel 3a en tabel 3b. In tabel 3a is te zien
         dat de indicatieve geurconcentraties die zijn berekend op basis van de veld-eNoses goed overeenkomen met
         de                       geurconcentraties. De onzekerheidsmarge van de Europese norm EN 13725 voor olfactome-
         trie” gemeten
                   wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
          Het resultaat             van     de     spike-test     toont       aan      dat niet alleen de                    signalen van veld-eNoses op het terrein van ESD
         maar       ook die          van     buiten het terrein            (in  dit     geval 2100              m   afstand) met het model omgezet kunnen worden naar
         indicatieve            geurconcentraties. De resultaten van deze derde eNose validatie-test tonen ook                                                                             aan    dat de bere-
         kende         geurconcentraties op basis van de lab-eNoses (tabel 3b) redelijk overeenkomen met                                                                                   de  gemeten
         geurconcentraties met een gemiddelde onzekerheidsmarge van 2.2 (dus iets hoger dan 2).
          Figuur       4 toont de resultaten                van      de derde validatie-gebaseerd op de onverdunde samples en de hiervan ge-
         maakte          verdunningsreeksen.                   Ook wordt de lineaire regressie van de validatie-resultaten gegeven: y=0.42x +
          155 met          r’=0.99.         Deze derde validatie-resultaten geven dus opnieuw een verdere onderbouwing van de toe-
         pasbaarheid van de door ESD-SIC en Comon Invent uitgewerkte                                                                     alternatieve               aanpak.       De resultaten voldoen
         grotendeels aan de betrouwbaarheidseisen van de NTA 9065.
          Tabel 3a: resultaten                    van   de  3”    eNose validatie-test: onverdunde                                       samples           en      veld eNoses
                                                                                   Indicatieve     geurconcentratie o.b.v.               eNose     signalen       en  eNose-training juni   2018
                          info Monsters                     Geuranalyse                                                                     veld
                                                                                                                           zo
          voorverdunning                    Locatie                                 mobile eNose           | factor                 Triesten)             bFZ-01am                 factor| factor
                     1             terreinlocatie C 1             2048                    1973                   1.0
                                                                                 |
                     1             terreinlocatie C 2             2896                    2024                   1.4
                     1             terreinlocatie C 3             2580                    1870                   1.4                 1506                            1398            1.7      1.8
                  685              bronlocatie B                 52016
          Tabel 3b: resultaten                    van   de  3”    eNose validatie-test: onverdunde                                       samples           en      lab eNoses
                                                                                         Indicatieve peurmncentratie 0.byv. eNose signalen en eNose-training juni 2018
                   info Monsters            Geuranalyse
                                          |                        i        ~               }                            lab
         yoorverdunning        Locatie                   chose A     factor    eNose B         factor       ease C         factar     ease D        factor      eNose E    factor   eNose      factor
                1        terremiocatie C1       2048      1252         16          127           18           1310           15         1356         15           13%        15       134        15
                         terrenlocatie C2                                                        24           139            1                                                        37         11
                1
                                                2836      1215        24           1221                                                 3n           Ll           1349       11
                1        terrembocatie C3      2580        99         26           83            28           nz         |   23         1144         23           1150       22       1167       22
         F
              685        bronlocatie B         52016      mn       |
                                                                      23        18752            28          21908           14        223%          23          21033       5       22567       23
         %®
             Resultaten derde eNose validatie-test.M9627.300919
         4
             Dat wil zeggen de factor 2 uit                        Europese              norm        EN 13725
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                                                              0000001979
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23993445
                                        3de Validatie-test
              weno
            odour                                                                      dl                  ¢    Red dam
              on
                                                                                   wk                      »    ower   ooptance criteria
            based                                                                                          «|
                                                                                                           ¢
                                                                                                              |
                                                                                                                upperacceptancecrtena
                                                                                                                perfocttin
            Sm)
            OLE
            Concemti
            Odow
            ndcative
                                               Jere             LENE             I  |
                                           Measumd Odour Concentration (OUE/m3) based on pant
         Figuur         4: Resultaten van de derde eNose validatie.
         3.1.4                Combinatie      van     de drie validatiereeksen
         In          Figuur 5 zijn de resultaten    van    alle    uitgevoerde          validatie-testen in 2018           en 2019 weergegeven.
         Lineaire          regressie  van  de alle drie de validatie-resultaten                 geeft: y=0.63x         +   302 met r’=0.79.
         Figuur 6 toont de resultaten op een logaritmische schaal om de resultaten met de lagere concentra-
         ties         duidelijker te tonen. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de toepasbaarheid van de
         door ESD-SIC en Comon Invent uitgewerkte alternatieve aanpak is onderbouwd.
         Geurrapport          20200228
                                                                                                                                                0000001980
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23993445
                                                             Validatie 1+2+3              met     verdunningen
                                                                                 Sy=2x
                                                                            o                                                 Nid
                                                                                                                                                         $¢ Readdam
                 sen or                                                   '
                                                                                                                   ¥=X
                                                                                                                     i
                                                                                                                        or
                                                                                                                           ag
                                                                                                                                                         +  lower acceptance
           ado
                                                                                                                   *
                                                                                                                ou                                          cmter
                                                                                                                                                         +  UppoTaCoEptance
                                                                                                             oF
                 on                                                                        A
                                                                                      y
                                                                                                       I
                                                                                                                                                         +  bt  ie
                                                                                                                                                            porfectti
           based
           |
                                                                                                    oo                      y =0.63x+302.43
                                                                                                                                  R¥=0.79
           (OUE/m3         8
                                                                                                                               y =0.5x
            CQondceotrawi
           Indicate       Wm
                                                           Measured Odour Concentration  (0UE/m3) based  an panel
         Figuur                        5: Gecombineerde resultaten          van    de validaties
                                                             Validatie 1+2+3 met                    verdunningen
                                                                                                                                                     Y=Xx
                                                                                                                                           r
                                                                                                                                                 Nd
                                                                                                                                      r
                                                                                                                                        rd    3
                                                                                                                                  -        Vg   a*
                                                                                                                                                   +
                                                                                                                             v4              FF
                               sermor                                                                       {==              2+                        Fela
                                                                                                                   ~ 203                               *  lower
                                                                                                                                                                aCoptance Crimea
                            odour                                                                                     y
                                                                                                                         3                                UDPOT CCCPTINCE Crier
                                                                                                                                                       *
                               on
                            hased
                             )
                                                                                                                       >
                                                                                                                              y =0.5x
                                                                                                                                                       »  perfec tnt
                           mi
                            [OUE
                            Concetrai
                            Odour
                               ative
                            Indic
                                      rv            ]
                                                                    Lo                  mm                 Fe
                                                                                                                                     of
                                                                                                                                tials:
                                                            Measured Odour Cancemation     (DUE/m2]       on
                                                                                                     based panel
         Figuur                        6: : Resultaten uit figuur    5 op   logaritmische            schaal
         Geurrapport                          20200228
                                                                                                                                                                                 0000001981
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23993445
                                                               -10~
         3.1.5    Mogelijke invioeden op de eNose-validatie resultaten
         De NTA 9065 geeft aan dat in geval van wisselende afgassamenstelling de correlatie tussen het
         eNose signaal en de geurconcentratie per afgassamenstelling opnieuw onderzocht moet worden.
         In hoofdstuk 2     van deze  rapportage is aangegeven procesgassamenstelling dat wil zeggen de
                                                                                               —
         bronmonsters      -
                             kan variéren. Dientengevolge zou het mogelijk zijn dat de training van de eNose
         moet worden aangepast indien (structureel) andere grondstoffen worden toegepast. Specifiek gaat
         het daarbij om de aannemelijke invioed van het gebruik van petroleumcokes met een ander zwa-
         velgehalte en dus met een ander geurinhoud. Verder moet rekening gehouden worden met de mo-
         gelijkheid dat de eNose training moet worden aangepast omdat het procesgas uit het onderhuisaf-
         zuigsysteem (waarmee de eNose-training is uitgevoerd) in samenstelling en in geurinhoud mogelijk
         niet genoeg overeenkomt met gas dat aan de bovenzijde van een oven wordt geémitteerd naar de
         omgeving. Beide factoren zijn nader onderzocht.
         De  (bron)gasmonsters van de training (onderhuis Oven 14, 27 juni 2018) en derde validatie-test
         (centrale gasverzameling, 23 september 2019) zijn geanalyseerd op gassamenstelling, tabel 4. Uit
         tabel 4 blijkt dat de samenstelling van de gasmonsters aanzienlijk anders is. Dat heeft deels te ma-
         ken met een veranderde samenstelling van de grondstofmix en het zwavelgehalte van de petrole-
         umcokes. Daarnaast is van belang dat op andere locaties is bemonsterd. Het brongasmonster van
         23  september 2019 betrof een mengstroom van alle ovens onderhuis en bovenhuis die op dat
                                                                           —                            —
         moment gas produceerden. Het monster van 27 juni 2018 betrof uitsluitend het onderhuis van één
         enkele oven. Zowel het H,S-gehalte als het methylmercaptaan-gehalte is lager in het brongasmon-
         ster van 23 september 2019. Tabel 4 toont dat het gasmonster van 23 september 2019 een lagere
         geurinhoud heeft dan het gasmonster van 27 juni 2018: 3.00*10” oug/m°>t.0.v. 4,28*10"oug/m?>. Ver-
         der blijkt uit tabel 4 dat de relatieve concentraties van H,, N, en CH, t.o.v. CO en CO; in het bron-
         gasmonster van september 2019 lager liggen. Hoewel dit geen geurcomponenten betreffen kunnen
         de signalen van de eNoses er wel door worden beinvloed. De resultaten van de derde eNose vali-
         datie-test laten echter zien dat de indicatieve geurconcentraties (dus berekende waardes op basis
         van het 2018-model en de 2019-signalen van de eNose) desondanks voldoende overeenkomen
         met de gemeten geurconcentraties. De samenstelling van de gasmonsters heeft blijkbaar dus een
         vooralsnog acceptabele invioed.
         De hedonische waarden        van  alle gasmonsters    uit de derde validatie-test zijn bepaald. Hieruit blijkt
         dat het  geurkarakter    van de veld-monsters    (H=-1: 2,8 oug/m°) iets afwijkt van de bron-monsters
         (H=-1: 2,1 oug/m°)®. Dit beeld komt overeen met eerdere analyses. Hieruit zou men kunnen aflei-
         den dat de samenstelling van het procesgas uit het onderhuisafzuigsysteem (= bron-monster) in
         samenstelling verschilt met gas dat aan de bovenzijde van een oven wordt geémitteerd naar de
         omgeving (= veld-monster). Dit heeft echter blijkbaar maar een klein effect op de correlatie tussen
         indicatieve (dus berekende) en gemeten geurconcentraties.
         ?®
            Meetrapport   Vito 25 september 2019, monstername 23 september 2019. Voor het resultaat     van de veld-
         monsters is het   gemiddelde van drie stalen gebruikt: 2,7 OUg/m?, 2,6 OUg/m> en 3,1 OUg/m’
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                      0000001982
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                              «41    =
         Tabel 4:         gassamenstelling                   en        geurinhoud            van de bron-monsters                    (juni 2018     en september 2019)
                                                                                                       23/09/2019                 | 27/06/2018
                                                                          H2 (vol. %)                                    38.9                   48.8
                                                                          02  (vol. %)                                     0.7                    ioy}
                                                                          N2 (vol. %)                                      3.5                  12.4
                                                                          CO2    (vol. %)                                 26.4                  10.4
                                                                          CH4    (vol. %)                                  2.6                  10.8
                                                                          CO  (vol. %)                                    27.3                  12.7
                                                                          H2S   (vol. %)                               0.804                  2.196
                                                                          COS    (vol. %)                              0.056                  0.030
                                                                          CS2  (vol. %)                                0.011                  0.034
                                                                          CH3SH         (vol. %)                       0.007                  0.016
                                                                          oug/m’                                 3.00*10’                 4.2810’
         4                     Het vaststellen                            van      de        geursituatie a.d.h.v. percentielwaardes
         Nu in hoofdstuk 3 is                    vastgesteld dat (en hoe) signalen van eNoses omgerekend kunnen worden
         naar      indicatieve            geurconcentraties is het mogelijk om de eNose-signalen toe te passen voor het
         karakteriseren van de geurbelasting rondom ESD-SIC. Het gaat                                                                         —
                                                                                                                                                 zoals toegelicht in hoofdstuk 2
         van deze rapportage en de rapportage van 31 juli 2018                                                                  —
                                                                                                                                  om een alternatieve werkwijze die is ge-
         baseerd op het vaststellen van de geurimmissie met behulp van percentielwaardes over de uurge-
         middelde eNose meetsignalen.
         In het      rapport         van    31     juli 2018 is gebruik gemaakt van eNose-signalen verzameld in het jaar 2016.
         De      geurbelasting (tabel 5) is toen bepaald aan de hand van uurgemiddelde waardes van negen
         eNoses in de omgeving van ESD, hun berekende percentielwaardes over de aangegeven referen-
         tieperiodes® (zie tabel 6) en de eNose training. Figuur 7 en de daaraan toegevoegde tabel tonen
         de locaties van de eNoses. De aanduidingen in de laatste kolom worden verder in dit rapport toe-
         gepast.
          L:     ca                  -           comon-rmet       com
                                                                                                                  ww
                                                                                                                      @                                 wma   =
               2CC
         a8
                   mori           —         J                                             Wetwerd
                                                                                                     |
                                                                                                                                                       p—
             .
                                                                                                                 Heemskesbrug                                 o
                                              |
                                       :
         [=         mon)    sZeesluizen                               &                                                                                        :
         li-     \
                               \
                                 |
                                  El
                                    Am=
                                                   i
                                                    i
                                                           usiish
                                                                                     ©
                                                                             Hervashe4s
                                                                                         We
                                                                                        Sie:
                                                                                              ©             “use       Cor
                                                                                                                           ;
                                                                                                                              Q
                                                                                                                                              ES
                                                                                                                                                               :
                                                                                                                                                               :
         “rr               /                                             a;                                 :   Sr                    Valgenweg
                                                                                                                                                     |
                      Meedhuizer-
                      weg
                                               |   Schietbaan                                          a                       te
                                                                                                                                         Wartumerweg
                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                    —    y
                                                                                                                                                           |
                        Tr                            mal Fa  Va
                 -
                                                                            |
                                                                                                                            |
                                                                                                                                   |   Zwaaikom
                                                                                                                                                     |
                                       one
                                                                                           Ideweersterweg
                                                                                                                     |
                                                   |
                     -
                                                                        wagenborgen            -
                                                                                                    sacaiian™
                      -                                    ©          | De Hoogte                      Coat
                           -                                                                     aid
          Googles                                                                                                          I
          TT EST                                                                                                                                     __;
         Figuur 7: locatie eNoses in omgeving                                 ESD-SIC
         %
               De  referentieperiodes                 was              12 maanden. Door het ontbreken                                van    data uit 2016 is     voor  enkele eNoses ge-
         kozen       voor een            combinatie                 van   data uit 2016           en        2017. De exacte                 periodes per     eNose    zijn gegeven in het
         rapport      van     31    juli 2018.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                                      0000001983
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                                      «42
         Bij figuur         7:
         Locatie                                         Richting                    | Afstand tot | Aanduiding
                                                                                        terrein           (m)
         Heemskesbrug                                    NNO                            950                                   DFZ07
         Schietbaan                                      ZW                              1.500                                DFZ04
         PPG                                             NO                              1.500                                DFZ05
         Weiwerd                                         NW                             2.100                                 DFZ02
         Ideweersterweg                                  ZZ\N                           2.100                                 DFZ10
         Zwaaikom                                        O                              2.100                                 DFZ01
         Zeesluizen                                      NW                             3.000                                 DFZ09
         Meedhuizerweg                                   WwW                            3.500                                 DFZ06
         Valgenweg                                       NO                             3.500                                 DFZ08
         Wartumerweg (*)                                 O                              3.800                                23256
         Wagenborgen                      De         |   ZZW                            5.700                                23318
         Hoogte (*)
         (*): geplaatst             in maart 2018
         Tabel 5: Percentielwaardes 2016 berekend op basis                                                             van       uurgemiddelde geurconcentraties
                          DF207 Heemskeshng | DF204 Schietbaan               DFZ0S PPG | DFZ10 ideweerstenweg | DFZ01 Zwaaikom | DFZ02 Weiwernd| DFZD9 Opsiag prov bf shuis | DFZ06 Meedinizerweg | DFZ08 Valgenweg
              ofp                  36                       11                      13                   11                         11                    9                          13                           gq                    12
              °95-r                 82                      16                     30                     14                        15                   14                          16                           12                    16
              98-r                 178                      49                     51                    27                         37                   33                         32                            28                    33
              o99-p                275                                             78                    32                         72                   47                         39                            38                    44
             99.9-p                521                     383                    260                    79                        311                  251                         112                          148                    97
            99.99-P                731                     539                     407                   178                       430                  505                         210                          394                    147
            afstand                950                    1500                    1500                  2100                       2100                2100                        3000                         3500                   3500
         Tabel 6: locaties eNoses rondom de                                            inrichting         die    zijn gebruikt               voor      het vaststellen                  van     de    percentielwaardes,
         met      gebruikte referentieperiodes
                               DFZ07 Heamskestrug, 950 |   DFZ04 Schiettaan, 1500         DFZD5PPG, 1500   | DFZ10 Ideweersterweg, 2100 | OFZ Zwaakom, 2100|   DFZI2 Webwerd, 2100  | DFZ06 Meedhizeweg, 3500 | DFZ08 Valgenweg, 3500
                 afstand                 0                          1500                       1500                     N00                     100                   210                       3500                    3500
                 Richling                NNO                         w                         NO                      {IW                       0                     NW                        Lj                      NO
                peice                  ii                          LiL                 206-016  tm 240607               LL                     6             [2HSHIGm HSN)              00016
                                                                                                                                                                                                    0482007 |26062016Ym 2662017
         4.1                      Nader onderzoek                                    naar        de invioed                    van         overige bronnen
         Bij de eerste evaluatie (geurrapport 31 juli 2018) is geen onderscheid gemaakt tussen de eNose
         signalen afkomstig van de geurbron ESD-SIC en de eNose signalen van overige bronnen in de
         omgeving. Daarmee is impliciet de aanname gedaan dat ESD-SIC de voornaamste emissiebron
         voor de eNoses vormt en dat overige bronnen de resultaten niet significant zouden beinvioeden.
         Die aanname is in 2018 niet getoetst, maar is naar de huidige inzichten niet correct. Mogelijk rele-
         vant is bijvoorbeeld een bron ten noorden van de eNose Weiwerd. Het zou kunnen gaan om emis-
         sies van geurloos watersto28 dat op eNoses niet goed te onderscheiden is van het procesgas ESD-
         SIC.
         In het eerste kwartaal                           van         2019 is de               aanname                dat       overige bronnen geen significante invioed heb-
         ben        getoetst          door aanvullend onderzoek. Hiertoe                                                   zijn de eNose-signalen per windrichting, wind-
         snelheid en percentielwaarde geplot in zogenaamde multivariate-windrozen. Figuur 8 toont de ana-
         lyseresultaten voor eNose DFZ07 Heemskesbrug. De resultaten voor alle eNoses worden getoond
         op een geografische achtergrond in figuur 9.
         In de multivariate-windrozen                                       loopt       de windsnelheid op vanaf het middelpunt van de cirkel tot de
         buitenring,             en      wordt met de kleurschaal de                                         hoogte van het signaal weergegeven. Uit dit onderzoek
         komt duidelijk                   naar voren               dat de invloed                     van      andere bronnen op het eNose                                             signaal          niet     verwaar-
         ?"
              Hiermee is bedoeld de afstand tot het midden                                                    van      het oventerrein ESD-SIC, dus tussen de transformatoren
         2enb.
         #8
              Zie      rapport 31 juli 2018,                   hoofdstuk               8,   voor      toelichting op                de     werking           van     eNoses.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                                                                                      0000001984
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                                    =13-
         loosbaar is. Zo is bv in                              figuur 8 te zien dat eNose DFZ-07 Heemskesbrug beinvioed wordt door
         ESD-SIC              (zuidwest-signalen) maar ook door de eerder genoemde bron (signalen in de noordwest-
         hoek van de windroos). Het ligt dus voor de hand om alleen het signaal bij zuidwestenwind mee te
         nemen bij het vaststellen van de ESD-SIC geurbelasting.
         Dit inzicht heeft                 geleid              tot een        aanpassing                  van      de     gebruikte          methodiek waarin de                          windrichting                   wordt
         meegewogen. De geurbelasting in het jaar 2016 is in 2019 opnieuw vastgesteld en wordt getoond
         in tabel 7. De gebruikte windrichtingselecties worden weergegeven in tabel 8. In het algemeen zijn
         de     percentielwaardes                            van     tabel 7         lager dan die van tabel 5. Dit onderstreept de onjuistheid van                                                                           de
         eerdere             aanname.            De invloed                   van      overige bronnen is hier niet te verwaarlozen. Tabel 7 geeft
         daarmee              een     betere           inschatting van de ESD-SIC geurbelasting.
         Tabel 7: berekende percentielwaardes 2016 waarbij de windrichting is meegenomen
                     DF707              €. 91704                      205 PPG, 150710 ideweersterweg, 21701 Zwaaikan, 24202 Weiwerd, 24209 Opstag prov bi shui, 30{706 Meediuirerweg, 35/708 Valgenweg, 35
                                                   Schicthaan,
                                                                  19F
             90-p                7                      0                  9                    10                      1              2                        0                      5                        1m
             95-p               2                       2                  15                   14                      6              3                        2                      9                        15
             agp                87                    10                  a3                    27                     16             14                        7                     15                        32
             99.p              137                    30                  64                    a0                   48               23                      1.                      24                       a
            99,9. p            415
                                                     134                  712                   n
                                                                                                                     289              a1                      52                      92                        92
           99,99_p             664.                  285                  382                  240                   196             244                     127                      321                      141
           alstand             950                  1500                 1500                 2100                  2100            2108                   3000                      3500                     3500          |
         Tabel 8: locaties eNoses rondom de                                        inrichting die zijn gebruikt                        voor      het vaststellen            van       de     percentielwaardes,
         met      gebruikte referentieperiodes                                en  windhoek-selecties
                              DF207 Heomskesbng,350| DFZD4 Schiethaan, 1500              DFZ05   PG, 1500  | DFZ10 kweerstenweg,
                                                                                                                             2100| DF201 Zuaaikom, 2100 DFZ00 Weiwerd, 7100 DF206 Meedhuizanwe,    3500 | DFZ08 Valgorweg, 3500
                alstand                %0                           1500                       1500                     10                 2100                   210                 300                          30
                Rchting                NNO                           ™                          NO                     IW                   0                      KW                   W                           NO
                periode               016                           16               24-06-2016 tm 2406-2017           Fil)                116         21-0561 21052017      04-08-2016 tm 04-08-2017   | 26-06-2016
                                                                                                                                                                                                                   t/m 26-06-2017
           selectie windhoek        WS H15                          59                       nm                         045              WISBLS                 125-1575             5135                       2152905
                                                                50-P                                                               75P
                                                                               »                                     |e
                                                                                                                                                       H
                                                                                   .                                 |
                                                                                                                                                          ty
                                                                                     -                               |
                                                                                                                                                          Tar
                                                                                   ve
                                                                                   EL                                                a                        | TT
                                                               95-P                                                                98-P
                                                                                   Ea                                                w?                   Es
         Figuur        8: Multivariate windrozen                           (periode         maart tm december                    2018)       voor      eNose DFZ07             Heemkesbrug.                    Getoond
         worden de resultaten                    voor            de  50, 75, 95         en     98    percentielwaardes.
         Geurrapport              20200228
                                                                                                                                                                                                                                 0000001985
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>23993445
                              ow Wl
         Geurrapport 20200228
                                    0000001986
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>23993445
                                                               -15-
         Figuur 9: Multivariate windrozen (periode maart Ym december 2018) voor alle eNoses. Resultaten voor de 50, 75,
         95 en 98 percentielwaardes
         Bij figuur 9: In deze multivariate-windrozen loopt de windsnelheid op vanaf het middel-
         punt van de cirkel tot de buitenring, en wordt met de kleurschaal de hoogte van het sig-
         naal weergegeven. Rood geeft het hoogste signaal weer, blauw het laagste.
         De  signalen   die niet uit de ESD-SIC    richting vandaan komen tonen hier de invioed     van
         andere bronnen in de      omgeving
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                     0000001987
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                 -
                                                                   16-
         4.2            Plausibiliteits-test: 2016
         Bij verspreiding    van   geur wordt een afname van de concentratie over de afstand verwacht. Dit geldt
         voor   alle stoffen  en voor   alle percentielen. De afname van de concentratie kan, in eerste benade-
         ring,  met  een  enkelvoudige      e-macht   gemodelleerd worden.      De  percentielwaardes    van  waardes in
         2016 voor eNoses DFZ07, DFZ05 en DFZ01(*°) van tabel 7 zijn getoetst of het verloop van hun
         concentratie volgens deze verwachting gaat. Figuur 10a toont de concentratie afname over de af-
         stand   voor de 95, 98 en 99 percentielwaardes op basis van de analyse van de eNose data. Hierbij
         staat op de horizontale as de afstand van de eNose vanaf het terrein van ESD-SIC op de verticale
         as de indicatieve percentielwaardes. Figuur 10a geeft daarbij ook de bijbehorende e-machten (ver-
         kregen door regressie) over de dalende concentratie trend voor de 95, 98 en 99 percentielwaardes.
         Figuur 10b toont de gemodelleerde geurconcentratie afname op basis van een gaussisch pluim-
         model*’. Hierbij zijn de meetresultaten op korte afstand (meetwaarde van eNose DFZ07
         Heemskesbrug op 950 meter afstand) gebruikt om met behulp van gaussische verspreidingsbere-
         keningen de waarden op andere afstanden te extrapoleren. Figuur 10b geeft tevens de bijbehoren-
         de e-machten. Geconcludeerd kan worden dat de duidelijke overeenkomsten tussen figuur 10a en
         10b vertrouwen creéert in de toepasbaarheid van de alternatieve aanpak omdat de indicatieve
         geurconcentratie over de afstand een dalende trend volgt die men ook verwacht op basis van de
         gaussische verspreidingsberekeningen.
         **
            De  aanname    is hier dat de concentratie  verloopt volgens  het gaussisch pluimmodel.
         3
            Door alleen eNoses     DFZ07, DFZ05    en   DFZ01 mee te nemen in deze test (deze eNoses staan min of meer
         in dezelfde windhoek t.o.v.     ESD-SIC)  is in de 2016 analyse geanticipeerd op het (mogelijk) niet cirkel-vormig
         zijn van  de  geurcontouren vanwege het voorkomen van voornamelijk zuidwestenwind in de regio van ESD-
         SIC. Daarnaast bleek uit nadere analyse van de data uit 1.4.1 dat voor sommige eNoses (zoals eNose
         DFZ08) de hier gebruikte windhoekselectie niet voldoende selectief was om alle invloed van andere bronnen
         uit te kunnen sluiten.
         3
            Het  gebruikte gaussisch pluimmodel is een versimpelde versie van het NNM (zie paragraaf 2.2.1 van het
         paarse   boekje) waarin de reflectie term, penetratiefractie in de inversielaag, pluimstijging en gebouwinvloed
         niet worden meegenomen. De situatie is gemodelleerd voor een stabiliteitsklasse E.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                        0000001988
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                        “T=
                                                            Indicatieve geurconcentratie o.b.v. eNose data
            fend
                                          y=29328*
                                                                                               -
                                                                                                                           hd
                                                                                               *
             :    30
                                         y  =  142. 88g4
                                     2                             ®o                        |  $00                   20)
                                                                           atstand m)
                                            Gemodelleerde      geurconcentratie     o.b.v. een
                                                                                                  gaussische pluimverspreiding
                                          y  =
                                                36159    200s
                 130
                 1%
            E
             o
             aw                                           y
                                                                -
                                         y  =  231828220
             A
             :-
                  20
                                                                                               L]
             A
            4 S00
             3                                                                                 L
             rd
            mex
                                                                TT —                                             TT
                                                         0001
                                          y= 90.595g
                   4
                   wn
                                     280                          1000                       1500                     2000          a5
                                                                           stand   (im)
         Figuur 10: Verloop van                de indicatieve           geurconcentratie                  o.b.v. eNose data    over  de afstand voor de 95, 98 en 99
         percentielwaardes.
         4.3             Het vaststellen              van       de     geursituatie                     a.d.h.v.        percentielwaardes (2019)
         Eind          januari 2020 is de alternatieve methode voor het karakteriseren van de geurbelasting rondom ESD-SIC
         ook          toegepast met eNose-signalen die zijn verzameld in het meest recente jaar 2019. De resultaten zijn
         weergegeven in tabel 9. De geurbelasting is bepaald aan de hand van uurgemiddelde waardes van negen
         eNoses in de omgeving van ESD-SIC, hun berekende percentielwaardes over de aangegeven referentieperi-
         odes” en windhoekselecties® uit tabel 10, en de eNose training. Anders dan in 2018 is gedaan met de data
         *2
                 De     referentieperiodes was 12 maanden. Door het ontbreken van data uit 2019 is voor enkele eNoses ge-
         kozen           voor een kortere referentieperiode dan 12 maanden.
         *
                Voor de analyse van 2019 is onderzocht of de windhoekselectie-keuzes geoptimaliseerd konden worden
         t.b.v. het zoveel mogelijk uitsluiten van de invloed van andere bronnen. Dit is voor 5 eNoses gerealiseerd (zie
         tabel 10). Dit heeft als gevolg dat de geurbelasting van 2016 (tabel 7) niet 1 op 1 kan worden vergeleken met
         de geurbelasting van 2019 (tabel 9).
         Geurrapport           20200228
                                                                                                                                                                     0000001989
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                                             -18       -
           van       2016 is         nu     de     99,5-percentielwaarde berekend                                           in    plaats         van        de       99-percentiel. Op                         die manier sluit de
           aanpak            beter       aan       bij de huidige vraagstelling.
           Tabel 9:           percentielwaardes 2019 berekend uit uurgemiddelde concentraties
                             DF707 Heemskeshrug, 950 | DF70A Schiertaan,
                                                                      1500     D705 PPG, 1500       DEZ10 iewerrstaneey, 7100 DFZ01 7waalkam, 7100 | DFZ02 Wetwerd, 7100| DFZ0S Opstag prow bij sks, 3000 DFZ06 Meedhutrenwey. 1500      DF708  val prmvwes, 3500
                  0p                    8                        1                                                                        2                        6                         2                               1                       3
                  oP                    ¥                        5                     1?                       1                         6                       14                         4                              4                        6
                  wy                   £0                       n                      14                       a                         1
                                                                                                                                                       i
                                                                                                                                                                  7
                                                                                                                                                                                             IT]                            u                       12
                 BP                    m                        n                     3                         1                         wn                      5                         %                               a                       3
         [       war                   0                        57                    1m                        @                        1                        67                         a                              w                       5)
         |      mmr                    T3                      ol                     5                         7                        x                        a                         10                             m                        »
           Tabel 10: locaties eNoses rondom de                                                  inrichting die zijn gebruikt                                   voor        het vaststellen                      van       de      percentielwaar-
           des, met gebruikte referentieperiodes                                              en     windhoek-selecties
                                                     |
                             DFZ07 Hemshesbrug, 950 DFZ04 Schiethaan, 1500     DFZOSPPG, 1500     | DFZL0 Ideweersterweg, 2000 | DFZ01 Zwaaikawn, 2100 | DFZ02 Weiwerd, 2100 | DFZ09 Opskag prow bij skis, 3000|DFZ06 Meedhuzerwe, 3500   DFZ0   Valgemweg, 3500
                atand                  950                     1500                  1500                      2100                      2100                    2100                       3000                           3500                    350
                periode   | 01-01-2019 tm 01-08-2019           1019        01-01-2019 tm 01-06-2019            201                       2019                    019                        2019                           0            01-05-2018 tm 01-05-2019
           selectie-windhoek        00525                     15%                   125-170                    0-45                  U752915                   135-1575                  135157.5                        90-1125                 UI5270
               opmerking | Keinere hoek & 7 mad 2019                            5 maanden 2019                                                               Hleinere hoek              Heinere hoek                   Hleinere hoek     Kleinere haek4 mnd 2019
           4.4                         Plausibiliteits-test: 2019
           Gelijk        aan      de      percentielwaardes berekend met data uit 2016 zijn de resultaten over 2019 getest middels het
           uitvoeren            van een             plausibiliteits-test. Dit betekent dat er is onderzocht of de afname van de concentratie over
           de afstand een dalende trend volgt die men verwacht op basis van gaussische verspreidingsberekeningen.
           Figuur 11a toont het resultaat voor de 95, 98 en 99,5 percentielwaardes op basis van de data van zes eNo-
           ses*. De figuur is op een gelijke manier opgezet als figuur 10. Figuur 11a geeft ook de geéxtrapoleerde e-
           machten over de dalende concentratie trend voor de 95, 98 en 99,5 percentielwaardes. Figuur 11b toont de
           gemodelleerde geurconcentratie afhname op basis van een gaussisch pluimmodel®”. Hierbij zijn de meetresul-
           taten op korte afstand (i.e. meetwaarde van eNose DFZ07 op 950 meter afstand) gebruikt om met behulp van
           gaussische verspreidingsberekeningen de waarden op andere afstanden te extrapoleren. Figuur 11b geeft
           tevens de berekende e-machten. Geconcludeerd kan worden dat de duidelijke overeenkomsten tussen figuur
           11a en 11b vertrouwen creéert in de toepasbaarheid van de alternatieve aanpak omdat de indicatieve geur-
           concentratie over de afstand een dalende trend volgt die men ook verwacht o.b.v. gaussische verspreidings-
           berekeningen.
           **
                 In de 2019 plausibiliteits-test is gedeeltelijk geanticipeerd op het (mogelijk) niet cirkel-vormig zijn van de
           geurcontouren vanwege het voorkomen van voornamelijk zuidwestenwind in de regio van ESD-SIC. Dit is
           gedaan door de data van eNose DFZ04 en DFZ10 (gelegen ten zuidwesten van ESD) niet mee te nemen.
           Voor deze eNoses wordt nl. een lagere concentratie verwacht.
           *
                Het gebruikte gausissch pluimmodel is een versimpelde versie van het NNM waarin de reflectie term, pe-
           netratiefractie in de inversielaag, pluimstijging en gebouwinvioed niet worden meegenomen. De situatie is
           gemodelleerd voor een stabiliteitsklasse E.
           Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                                                                                                             0000001990
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                          -19-
                                                        Indic ames gourconcentrase 0 hv eNose data
                                                                                                                  +  WP
                                                                                                                  La
                  y= 145860
                      RY  =
                            06477
          QE
             no
                   y =
                       49.610¢0
                       ®   -
                             0813
                                                                                                               1:
                ©                 ww    aw             [RES
                                                                       dogg           ew            sw                    we
                                           Ge modelicerde gouUTONCEMIate     aby o0n Pusstche plumverspreiding
                                "vee
                  y  =
                       3E1.050
                      R'-09488
                                 0stn
          |       ¥ =
                       130.079
                       R= 0947
                                0een
                  y= 51417
                       ’ -0947
              ©
                e                 wy    aw             Ww              fs 22          Jaw           ew         nm         Ix
                                                                    wud (MH
         Figuur 11: Verloop van          de indicatieve geurconcentratie o.b.v. eNose data                           over de afstand voor de 95, 98 en 99
         percentielwaardes. Data 2019.
         Geurrapport             20200228
                                                                                                                                                          0000001991
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                                                            -320-
         5                            Vergelijking                           met nieuw nationaal model                                                   en        contouren
         In deze           rapportage is tot nu toe een vereenvoudigd gaussisch pluimmodel is gebruikt welke o.a. geen reke-
         ning       houdt met de                    windverdeling over een jaar. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zou een plausibiliteits-
         test ook uitgevoerd moeten worden met het nieuw nationaal model (NNM). Die toets vindt plaats in dit hoofd-
         stuk. Vervolgens worden geurcontouren gepresenteerd die zijn berekend met het NNM.
         5.1                          Plausibiliteitstest 2019 op basis NNM
                                                                                                                                                                                             ®
         Analoog             aan       de     aanpakin                  hoofdstuk 4.             zijn   de
                                                                                                                 meetresultaten op, korte afstand® gebruikt
                                                                                                                                                 «35
                                                                                                                                                                                                                       om       met       behulp           van
         het NNM de waarden op andere afstanden te                                                           extrapoleren(®”                              3        De berekende NNM-waardes worden
                                          in tabel 11a. De verhouding van de resultaten in tabel 9 (indicatieve percentielwaardes op ba-
         weergegeven
         sis     van       signalen eNose) en de NNM-waardes worden getoondin tabel 11b. Figuur 11 toont de gemodelleer-
         de     geurconcentratie-afname met de afstand op basis van het NNM*. Geconcludeerd kan worden dat de met
         het NNM berekende waarden redelijk overeenkomen met de waargenomen waarden in tabel 9. Het verloop
         van de concentraties over de afstand is ook vergelijkbaar met figuur 11. Het resultaat dat waarneming en
         extrapolatie met behulp van het NNM redelijk overeenkomen versterkt het vertrouwen in de gekozen aanpak.
          Tabel 11a: Berekende                               NNM-percentielwaardes 2019
                            D707 lleemskestrug,
                                                 950 DF704 Schvetboan, 1500| D705 7G,      1500
                                                                                                 | D710 ideweersterweg,  2100] DIZ Zwaan,         2100| D702 Wewerd, 2100| D129 Opsiag prov] sius, 3000 | Dr 706 Meedhwazerweg, 3500]         Dr208 Valgerweg,  2500
            borpderingl                n                         3                     15                       1                         6                      7                         |                                 5                           5
            besekening?                ol                       19                     38                      ]                         15                     17                        0                                 B                           1
            besedening3               739                        %                    114                      11                        “                      «0                        3                                 n                           Hu
            borpleningd               EL i]         |
                                                                 n
                                                                             |
                                                                                      15
                                                                                                  |
                                                                                                               18                        n
                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                fn                        50                                62                         55
            bekenings                4%                        wm                   om                        n                         90                     m                          @                                3                           @§
             coardraten         260765, 59209            25801, 59074 |         261588, 591897          759406, 589322             762437, 591281         158367, 9917              158315, 593540                    256711, 591850             263707, 591978
          Tabel 11b:               Verhouding                  resultaten tabel 9                   en    tabel 11a               :
                   [percentielwaardes 2019 berekend uit uurgemiddelde concentraties] / [berekende NNM-percentielwaardes 2019]
                            OFZ07 leemskesbrug, 950
                                                     DF 204 Schiethaan, 1500   DIZ06 PPG, 1500
                                                                                                | DIZL0 ideweersterweg, 2100 | DIZ01 Zwsadom, 7100 |DIZ02 Weiwerd, 2100 | Dr 209 Opslag prov bij shuss, 3000 | DIZ06 Meedhuzerweg, 3500 |OF 208 Valeenweg, 1500
          95 Phesekening |            10                        06                   E]                      04                         09                    28                        18                                07                         12
          Yo fbereening /             in]                       Ld                   [Fh]                    11                        IR]                    ra                        Ly                                uy            |
                                                                                                                                                                                                                                                     1
         99,58 berckening             10
                                                               13                    16                      Li                         12                    L7
                                                                                                                                                                                        12                                13                         18
          99.90 berckmng!             10
                                                                17]                  [0                      1                          19                    28                        16                                14                         [KX
         120.5 rerekening             Lu
                                                               43                     11                     11                         19                    IY                        1/
                                                                                                                                                                                                                          535                        1
         *®
               Dat wil zeggen de meetwaarden van eNose DFZ07 op 950 meter van het terrein ESD-SIC
         5
                                               zijn uitgevoerd door een derde partij op aanwijzing van Comon Invent
         ,,
         *      Derekeningen
               Bij     de berekening                       is uitgegaan van de 2019 meteo-gegevens van meetstation Eelde. De aangenomen
         temperatuur van uittredend gas uit de ovens bedraagt 285 K. Datis gebaseerd op de waarneming dat aan de
         bovenzijde geémitteerde gassen niet warm zijn door het gebruik van isolatiemateriaal. De berekeningen zijn
         uitgevoerd zonder toepassing van thermisch en/of kinetische pluimstijging. De terreinruwheid is vastgesteld
         door GeoMilieu.
         *
               Voor elke percentielwaarde                                      van        eNose        DFZ07(zie tabel 9) is een fictieve continue bronsterkte berekend
         uitgaande               van een             puntbron                met    een        effectieve           bronhoogte van 7,94 m. Vervolgens zijn m.b.v. de codrdina-
         ten de andere locaties uit tabel 9 de immissiewaarden bepaald. Benadrukt dient te worden dat men hier te
         maken heeft met fictieve bronsituaties die als representatief genomen kunnen worden voor een bepaalde
                                                   Dat laatste blijkt uit tabel 11b.
         percentielwaarde.
           °
               Ook hier zijn de waardes van eNose DFZ04 en DFZ10 niet meegenomen i.v.m. het niet cirkel-vormig zijn
         van de geurcontouren vanwege het voorkomen van voornamelijk zuidwestenwind in de regio van ESD-SIC.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                                                                                                              0000001992
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                                      «21=
                                                      Gemodelleerde geurconcentratie o.b.v. NNM-madel
                               TE0x
                   y
                     =
                       322.49
                       R2=0.779
            ®      y
                     =
                       109.295e
                       R2=0.779
                   y
                     =
                       43.178°0.001
                       R= 0.779
                                           1000         1500          M00             3500           3000
         Figuur 12: Verloop van de geurconcentratie berekend met NNM verspreidingsberekeningen over de afstand voor
         de    berekening 1 (representatief voor 95-percentiel), berekening 2 (representatief voor 98-percentiel) en bereke-
         ning 3 (representatief voor 99,5-percentiel). De concentraties van alle eNose uit tabel 11a (behalve eNose DFZ04
         en DFZ10) zijn geplot. De berekende e-macht voor elke percentiel wordt gegeven.
         5.2                   Contouren
         Op     basis     van    de resultaten in tabel 11       zijn geurcontouren vastgesteld. Daarbij is zo goed mogelijk aangeslo-
         ten    bij  het   geurbeleid    van    de provincie Groningen. Dit beleid is gebaseerd op hedonische waardes. Uitgangs-
         punt is de 98-percentiel-waarde en hogere percentielwaardes zijn daarvan afgeleid. De 99,5-percentiel-
         waarde mag in dit beleid niet hoger zijn dan twee maal de 98-percentielwaarde. De 99,9-percentielwaarde
         mag niet hoger zijn dan vier maal de 98-percentiel-waarde. De gekozen contouren zijn nu daarop gebaseerd
         en op metingen door Vito in 2018 (*'). Het gaat om de onderstaande geurconcentraties:
                                                                          OUg/m’
         98    percentiel
                       hoog beschermingsniveau             (H=-1) | 3.2
                        laag beschermingsniveau            (H -2) | 14.3
                                                               =
         99,5 percentiel
                       hoog beschermingsniveau             (H=-1) | 6.4
                        laag beschermingsniveau            (H -2) | 28.6
                                                               =
         99,9 percentiel
                       hoog beschermingsniveau             (H=-1) | 12.7
                        laag beschermingsniveau            (H =-2) | 57.1
         “1
              Vito-metingen, meetrapport 20180828H-01,                      monstername 28                augustus 2018.  Het gaat om  het gemiddelde
         van     drie veldmonsters: H =-1: 3,0              OUg/m?®,    2,9   OUg/m’® en 3,7 OUg/m°.             H=-2:14    OUg/m°,  13 OUg/m® en  16
         OUg/m® Deze waarde is hier toegepast                      om aan      te sluiten       bij de terugkoppeling    van  het Bevoegd Gezag
         (brief Omgevingsdienst Groningen,                    24 oktober      2018, Z2018-00008633)
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                    0000001993
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>23993445
                                                                            ot
         De berekende              contouren? zijn     gegeven in de  figuren 13,   14     en     15.
                               R eschoal
                                                                                                                                                           Dollard
            Ten
                Po 1
                                                            Het
            ouE/m*                                                                  Nisuwold
                                                                                                                                                           Tir
           —         3 2                                                                                                                                  Fria
                     14.3
          -—                                 2
                                               Fld i
           0       1         3   Pr                                            Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp, GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN,
                                                                               GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esn Japan, METI, Esri.Ghina (Hong Kang), (c)
                                                                                                                                                 No If
                                                                               OpenStreetMap    contributors, and the GIS User Community
         Figuur          13: Geurcontouren op basis        NNM, representatief voor     98-percentiel.
         “2
                De     windrichting      van   het KNMI wordt gegeven in 10° nauwkeurigheid. Om te voorkomen dat de
         contouren             een zeer    grillig   beeld geven (zeesterpatroon) zijn de windrichtingen random aangepast
         met waarden tussen de -4                     en 5°. Hierdoor ontstaat    een        gelijkmatige verdeling                       van     de wind          en
         daarmee             een    reéler beeld     van  de berekende contouren.
         Geurrapport 20200228
                                                                                                                                                                        0000001994
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>23993445
                                                            “93.
                                                                                 | thi
         Figuur 14: Geurcontouren op basis NNM, representatief voor 99,5-percentiel.
         Geurrapport  20200228
                                                                                       0000001995
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>23993445
                                                            wd
          WARE                         PAO         TNT      AAs
         Figuur 15: Geurcontouren op basis NNM, representatief voor 99,9-percentiel.
         Geurrapport  20200228
                                                                                     0000001996
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>