<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991463
    To:          EERE                   (EEF
                                                     © or ovinciegroningen.nl];    IEEE            IEEEZI        Gorovinciegroningen    nl];
    W.[IEEEE @provinciegroningen.nl
    Cc:                                                         @od-groningen.nl];    NEEEEEERECINNEERFTIN
                                                                                      I                                       © od-groningen.ni];
    XEN
    From:
    Sent:
                    BEE crn.
                 Fri 6/16/2017 8:05:18 AM
    Subject:     gesprek met ESD       over blazer-    en  geurreductieplan,    geur van procesgas
    Received:                  Fri 6/16/2017 8:05:20 AM
     = 02 BEY
      Donderdag hebben         we
                                   (IEEE.                              en  ik) een gesprek gehad    met ESD  over het blazer- en geurreductieplan. Wij
      krijgen dat plan nog niet      mee  omdat    er  nog interne   afstemming loopt,    maar we    hebben wel inzicht gekregen   in de gedachten die
     het bedrijf heeft over de       oorzaken    van  blazers  en  geuremissie.   Daarin blijkt nogal wat ontwikkeling te zitten. Dit heeft
     consequenties voor onder andere “meten van CO om geur te bepalen”. Onderdeel van de geurapp is mogelijk meting van CO om
      het gehalte aan procesgas in de omgeving te bepalen en daarmee de geursterkte. Zie mijn notitie daarover. Aanname daarbij is dat
     (uiteindelijk) de verhouding tussen CO-concentratie en geurconcentratie redelijk constant is. Met andere woorden zowel de
     concentratie van CO als de concentratie van geurstoffen moeten redelijk constant zijn. Uit het gesprek bleek dat juist aan het eind,
      bij het afhalen van de oven, dit niet zonder meer het geval is. Onderdeel van het plan is om de betreffende verhouding te toetsen.
      Dat wordt hiermee des te belangrijk. Onderstaand geef ik de achtergrond weer ter vastlegging.
      De kern   van  het verhaal    van ESD is   vocht, zowel    voor  blazers als voor geur. Voor blazers is dit gebaseerd   op statistisch onderzoek
     en voor    geur op  analyses    en technologische       kennis.
     Voor blazers werd        een plaatje gepresenteerd       waarin  “gasdoorlatendheid” tegen “gasvorming” was afgezet, en waarin gebieden
     waren    aangegeven met geen        blazers, kans     op blazers  en zeker blazers. De gasdoorlatendheid is hierin de meest onbekende
     grootheid    maar   wordt    blijkens de   statistiek  voor  een belangrijk deel bepaald door vocht vooral in het begin van de reis, waarbij
     vochtgehalte     van   de  kooks  overigens    een  ondergeschikte rol speelt (want veel te weinig). Ook de gasvorming is deels afhankelijk
     van vocht want dat verdampt immers tot gasvormig. Daarnaast is de homogeniteit van de oven belangrijk want het gaat om lokaal
     gedrag (niet de hele oven gemiddeld). Met deze theorie worden deels ook de blazers na ECH verklaard, immers dan wordt er om te
     koelen water aan de oven toegevoegd. Bevochtiging zoals bedoeld zal het effect niet hebben maar te veel water wel. Dat heeft ook
     effect op geur, want door het toevoegen            van   water  aan  hete delen  van  de  oven  zal zwavel eerder worden omgezet in HS. Dat
     wordt ook gezien in de        samenstelling van procesgas, waarbij een verschuiving plaatsvindt van COS / CS; naar HS, en een
     verschuiving van CO naar H,. Deze verschuiving is, als voldoende groot, fnuikend voor mijn meetplan, want het betekent niet alleen
     een verschuiving naar lager CO maar waarschijnlijk ook naar een hogere geurconcentratie (want meer H.S). Deels is dit op te
     vangen door niet uit te gaan van een gemiddeld procesgas maar van procesgas specifiek voor een oven in afbouw (“ECH-gas”),
     immers die zijn het die voor het grootste deel van de geur zorgen. Echter, daarmee ga je voorbij aan ovens die (door onjuiste
      handelingen) veel te veel koelwater krijgen en volgens bovenstaand proces meer geur produceren dan gemiddeld. Dat ga je niet
     vinden    uitgaande van een gemiddeld ECH-gas. Wellicht kan dat wel door niet CO maar H; als kenmerk te gebruiken. Hiernaar
      moeten    we naar   mijn idee onderzoek doen.
     Groet,
      Met  vriendelijke groet,
       512e  5.1.2e
     Adviseur Lucht       -
     0598    -
                            ;
     EES             ©      oroningen.nl      :
                                                                                                                                                 0000001769
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991463
          oat
      Omgevingsdienst
                Groningen
      Bezoekadres
      Lloydsweg    17 -
      9641 KJ] Veendam     -
      0598   -
               788 000   -
      Postadres
      Postbus 97    -
      9640 AB Veendam        -
    www.od-groningen.nl        -
    Is printen van deze e-mail echt nodig? Denk aan oF
                                                       0000001770
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>