<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23990899
               BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT
         verleend    aan: ESD-SIC B.V.
         VOOr.            het opleggen   van maatwerkvoorschriften in het kader  van
                          het Activiteitenbesluit met betrekking tot emissies naar
                          lucht
         activiteit:      het opleggen   van maatwerkvoarschriften lucht
         locatie:         Kloosterlaan 11-13, Farmsum
         datum besluit:
         zaaknummer:      £201/7-00013521
                                                                                     0000000086
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23990899
         Inhoudsopgave
         1    BeslUIt MaatwerkVOOTSCRITTTEN.            cc...  eee         eee            eee cee eee  eee  eet  een  ees         rere   eee aee  tee een een  ean  een enn  enn eens 3
           1.1     Onderwerp...............       Fee
                                                      eee ease ee eea tees  eases stssaseesstsaeeesnneeeeseaenteeantit
                                                                                                                              een eaten enna en ean anaes nnns                        3
           1.2      1          SPS                                                                                                                                                    4
           1.3      Kennisgevimg         en Se  riNZQRICQIING      ccm
                                                                                                                              Sma sn om ors 4
           1.4      I                       Eh
                                                                                                         hh           T_T,”                                                           4
           1.5      III                                                            III                                                T_T                                 hhh         4
           1.6     Ondertekening.........         eee
                                                         ee  een  een      ————-  wenerenensrrnevannenarenensnengiPiers
                                                                                                                                 ees @iB in sre  rrrrnsernrennrenersrennnn            5
           1.7     RL  ra       TT    SS
                                                                                                                                                      SSP 5
         2    Ln                   RERUN              UNERUUUTASU————————————
                                                                                                              — S_—————————————                                 RR                    6
           2.1     ELL                                                  I                            Iu. ITITTTIhhhhhhhThhT™hh”h”™”™n,                                                6
           2.2      Hoidige vergunning SNAG...                                songs        TI:     oofl<.     coi           WU    cium              pouiismsoppisnvan         saws    b
           2.3      IV  0 LT s Lo la    To
                                     Lor:  FY
                                                                              ASOT. WU,                              A,                                                               6
           2.4      Publicatie besluit.........coooeveiiieenennnnnien      TO                                                                                                         7
         3    Inhoudelijke TOETSING          EN  OVEIWERG INGEN     ou... ee      ie eee    eee    eee  eee   ee   eee ee eee ee   eee    ee   eee ee   ames     em  een  ee  aen ens 8
           3.1     RL: ii              ———               CT                     EPO                 PSPSPS               PISS
                                                                                                                                       RSMTPSPSSI               SREP              A   8
           3.2     Overwegingen            INAAIWET   KVOBRRC I NTT   LC  IMIIBEIEES  ... cou conven     sawn   unmmn   sia     son
                                                                                                                                    wawssns  sms      sows    son   semis   sssmmies  8
         4    Maatwe rkvoorsCh           en TUCK        a ieee
                                                                                                                   eee eee eee eee eee een eae ee een eens                           12
                                                                                                                                                                                        0000000087
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23990899
          1 Besluit maatwerkvoorschriften
          1.1    Onderwerp
         Binnen   de,  voor   de  productie    van   siliciumcarbide        (SiC), bedoelde inrichting        van    ESD-SIC B.V.     (hierna
         ESD), gelegen      aan  de Kloosterlaan 11-13 te Farmsum, kunnen zich                     tijdens    de   productie    in de   ovens
         zogenaamde        blazers  voor   doen.    Bij  een   blazer vindt     er een   diffuse emissie      van   stof  en  procesgas uit de
         oven   in de  omgeving plaats.       Het stof bestaat deels uit           grof  stof dat in de     omgeving neerslaat         en  hinder
         veroorzaakt. Daarnaast bevat het stof ook                 fijn stof  deeltjes   en  componenten uit de grondstoffen, zoals
         koolwaterstoffen      en zware     metalen die neerslaan in de omgeving                 en  de aldaar      gelegen weilanden,
         hooilanden     en   moestuinen     en  daarmee in        voeding     voor mens en      dier terecht zouden kunnen komen.
         Hoewel de hoeveelheid          geemitteerde        procesgas     zodanig gering lijkt      te  zijn dat er.geen dreiging          van
         overschrijding     van  de  grenswaarden         voor    luchtkwaliteit bestaat, is ook bekend dat ook onder die
         grenswaarden       risico's voor   de  gezondheid          bestaan.
         Bij omwonenden bestaat zorg            over    de chemische        samenstelling     van   het   bij  de blazers    vrijkomende
         procesgas     en  de  gezondheidsrisico’s          hiervan.
         Blazers zijn niet te beschouwen als calamiteit                 maar   zijn  een  onderdeel     van   de  vergunde bedrijfsvoering
         van  ESD   (uitspraak    Raad   van  State   200503977/1          van   1 februari   2006).
         Op basis    van  door   ons   in 2005    voorgeschreven (besluit            22 maart    2005)    en   in de  periode    2005    -
                                                                                                                                           2007
         uitgevoerde     onderzoeken alsook op initiatief              van  ESD-in de     periode   2007- 2014        uitgevoerd     onderzoek
         naar  blazers is    gebleken    dat het    optreden      van   blazers    hoogst waarschijnlijk        geen   volledig willekeurig
         proces is,   maar    samenhangt      met de kwaliteit van de           grondstofmengsels (samenstelling)               en
         procesomstandigheden (opbouw ovenmateriaal, vochtgehalte, gasproductie).                                 Er is  sprake   van een
         complexe samenhang           van een    groot aantal variabelen die           betrekking     hebben op       grondstofmengsels,
         procesvoering      en  andere externe factoren            (biveorbeeld      de  weersomstandigheden).
         Voornoemde onderzoeken hebben                  geresulteerd      in  een   plan  van  aanpak (Plan       van  aanpak geurreductie
         ESD-SIC, juli    2014) waarin, op basis          van   op dat moment beschikbare kennis                 en  hierop gebaseerde
         inzichten, maatregelen         met  betrekking       tot blazers voor de        periode  2013     -
                                                                                                              2016    zijn uitgewerkt.      De in
         deze   periode getroffen maatregelen hebben,                  naast aanvullend onderzoek naar de oorzaak van                    blazers,
         betrekking     op het beheersen       van   de kwaliteit      van   het  ingangsmateriaal,       het   verkrijgen   van   beter
         inzicht in de gasvorming         en  het verbeteren         van de   waterhuishouding        op het oventerrein.
         Op basis    van  voorgaand      onderzoek       en   evaluatie   van   uitgevoerde maatregelen            heeft ESD    een
         beheersplan     voor   onder    meer   blazers     opgesteld (“Beheersplan          Geur, Blazers       en  Verwaaiend Stof”, d.d.
         25 oktober     2017).   Hierin   zijn vervolgmaatregelen            met   betrekking    tot  (als regulier     te beschouwen)
         blazers   voor   de  periode    2017   -
                                                   2020     uitgewerkt.
         Op basis    van  voornoemd       beheersplan        en  bestuurlijk overleg       met ESD    waarbij     het  beheersplan      aan ons
         heeft  gepresenteerd,       komen    wij  tot de    volgende      aannames met       betrekking      tot het ontstaan van
         blazers /uitgangspunten         voor te   treffen     vervolgmaatregelen:
         *  Een  verhoogde gasproductie           onder invioed        van  de elektrische     belasting,     als  gevolg   van   de
              aanwezigheid      van water     waardoor nevenreacties             en  oververhitting     kan   plaats   vinden    en  afwijkingen
              in de stoichiometrie       (verloop    chemisch        proces).
         *  Reductie   gasdoorlatendheid        onder invloed         van water en      mogelijke verkleving (verbakken)             van
              materiaal.
         \d
         Door ESD     zijn  voor  de  periode    2017     -
                                                             2020     maatregelen geformuleerd           met    betrekking    tot:
         *
            Verbetering     van  de kwaliteit   van toe te       passen    grondstoffen (verbetering bemonstering)
         *
            Standaardisering      van   (de opbouw van)         ovens
                                                                                                                                                  0000000088
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23990899
         ¢
            Beheersing    van    de gas-    en  waterafvoer       en  monitoring onderhuisafzuiging            en  drainageputten;
         *
            Beheersing    van water      op het oventerrein         (monitoring grondwater         en verbetering drainage)
         *  Evaluatie   (analyse)    van   opgetreden      blazers
         Op grond     van  artikel 5.4     van   het Besluit   omgevingsrecht (Bor)         dienen   wij ten aanzien van het reduceren
         van  de emissie    van    stof als  van    blazers   rekening     te houden met de voor de          inrichting   in  aanmerking
         komende beste beschikbare technieken zoals                    vastgelegd     in BBT-conclusies      en   aangewezen       BBT-
         documenten.
         Een blazer kan niet worden           gezien als     een   puntbron     waarvan    de emissie-omvang meetbaar             en te
         reguleren    is. De emissie      van   stof  en  gas als    gevolg   van een    blazer dienen daarom, los         van  het feit dat
         het geen    oppervlaktebron betreft,          te worden beoordeeld als diffusie emissies.
         Op basis   van   artikel 2.7 lid 2      van  het Activiteitenbesluit kunnen          wij maatwerkvoorschriften stellen           met
         betrekking    tot emissie van diffuse bronnen.
         Gezien het bovenstaande besluiten               wij om aan      ESD maatwerkvoorschriften op te            leggen    met  betrekking
         tot het zo veel    mogelijk     te  beperken     van    blazers   en  de  gevolgen    van  blazers    voor   het milieu. De
         maatwerkvoorschriften hebben tot doel                 om    de uitvoering van'de door ESD          voorgestelde/beoogd         uit te
         voeren   maatregelen       te  borgen.
         1.2     Besluit
         Het  college   van   Gedeputeerde        Staten besluit      om aan    ESD-SIC    B.V., gelet op artikel 2.7 lid 2       en 3 van
         het Activiteitenbesluit, met         betrekking     tot emissie naar lucht als        gevolg   van   optredende blazers,      de   aan
         dit besluit verbonden maatwerkvoorschriften 1.1 tot                    en met    1.7 op te   leggen.
         1.3     Kennisgeving        en  terinzagelegging
         Van dit besluit wordt        kennisgegeven        door middel      van   publicatie   in het  Dagblad     van  het Noorden (editie
         Noord)   van <............ > en     de   provinciale    website. Het besluit met de         daarbij   behorende stukken        ligt in
         bij de gemeente       Delfzijl   en  in het   provinciehuis      met   ingang   van  <_.._.__.___ >  gedurende      zes  weken ter
         Inzage.
         1.4     Rechtsmiddelen
         Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen                      zes  weken    na  de  dag  van   bekendmaking,        bezwaar
         maken    bij het  college    van   Gedeputeerde        Staten   van   Groningen     door het indienen       van een   gemotiveerd
         bezwaarschrift      bij  het secretariaat      van  bij  de Commissie       Rechtsbescherming         van  de  provincie
         Groningen (Postbus 610,           9700 AP      Groningen).
         Als  onverwijlde spoed        dit vereist, kan ook        een  verzoek    om   voorlopige voorziening         worden    gedaan bij
         de  voorzieningenrechter          van  de Rechtbank Noord-Nederland               (Postbus 150,      9700AD     Groningen).
         1.5     Inwerkingtreding
         Dit besluit treedt in     werking      met   ingang   van    de  dag  waarop dit besluit is verzonden. Indien de
         voorzieningenrechter positief            beslist op   een    verzoek tot het treffen      van een    voorlopige voorziening        als
         bedoeld in artikel 8: 81van de          Algemene      wet bestuursrecht        (Awb),   wordt de    werking    van   het
         onderhavige      besluit   geschorst.
                                                                                                                                                0000000089
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23990899
         1.6    Ondertekening
         Gedeputeerde    Staten   van   Groningen:
                                      ,
                                        Voorzitter.
                                      ,
                                        secretaris.
         1.7    Verzending
         Verzonden op:    <............ >
         Een exemplaar    van  dit besluit is verzonden     aan:
           ESD-SIC  B.V., Postbus 127, 9930 AC Delfzijl;
           het college van   Burgemeester      en  Wethouders    van de gemeente    Delfzijl, Postbus 20.000
             9930 PA   Delfzijl;
           het college van   Burgemeester      en  Wethouders    van de gemeente    Appingedam,    Postbus 15, 9900 AA
             Appingedam;
           het college van   Burgemeester      en  Wethouders    van de gemeente Slochteren, Postbus 13, 9620 AA
             Slochteren;
           het college van   Burgemeester      en  Wethouders    van de gemeente    Oldambt, Postbus 175,   9670 AD
             Winschoten;
           de Inspectie  voor   Sociale Zaken    en  Werkgelegenheid,     Directie Major Hazard Control, Postbus 9080,
             2509 LV    Den   Haag;
           het Ministerie  van   Infrastructuur   en  Milieu, Postbus 20901,    2500 EX Den    Haag;
           de Inspectie  voor   de  Leefomgeving     en  Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
           Klankbordgroep Borgsweer, Borgsweer 12,            9949 PA   Borgsweer.
           Seniorenpartij Groningen, Markstraat 5,         9934 CH   Delfzijl
                                                                                                                       0000000090
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23990899
         2 Procedure
         2.1     Voorbereidingsprocedure
         Met de   voorbereiding     van   dit besluit  nemen    wij de    eisen zoals   vastgelegd     in de Awb in acht. Van het
         besluit is kennis gegeven       overeenkomstig       artikel 1.9    van  het Activiteitenbesluit. Met        betrekking   tot de
         op te  leggen   maatwerkvoorschriften heeft,          overeenkomstig        artikel 8.42 lid 6    van   de Wet milieubeheer,
         afstemming     met de   vigerende vergunning plaats gevonden.
         2.2     Huidige vergunningssituatie
                 Bij besluit van 13 september        1977 is door het        toenmalige bevoegd       gezag, het      college  van
                 Burgemeester      en  Wethouder    van   Delfzijl,   voor   onderhavige inrichting       een   oprichtingsvergunning
                 in het kader   van   de Hinderwet     (Hw) verleend.
                 Bij besluit van   24 mei 1988 is     voor   deze    inrichting   een  veranderingsvergunning           verleend in
                verband met      een   uitbreiding  van   de   productiecapaciteit      voor   grafiet.
                 Bij besluit van   4  april  1989 is  een  oprichtingsvergunning          verleend   voor een     laad-   en lossteiger
                 aan  het  Oosterhornkanaal;
                 Bij besluit van   26   september    1989 hebben        wij  een  veranderingsvergunning          verleend in verband
                 met de   ontzwavelingsinstallatie;
                 Bij brief 19 mei 1990 hebben         wij ingestemd       met een    omzetting    van een     productie    van  grafiet
                 naar een   productie    van   siliciumcarbide     (SiC);
                 Bij besluit van   26 mei 1992 hebben         wij  een   veranderingsvergunning          voor   de
                waterzuiveringsinstallatie verleend;
                 Bij besluit van   20 januari 2004 hebben wij een veranderingsvergunning in het kader van de                          Wet
                 milieubeheer    (Wm) verleend met betrekking tot de emissienorm voor NO, van de energie
                terugwincentrale (ETC).
                 Bij besluit van   22 maart 2005      zijn voornoemde vergunningen door                 ons   door middel    van een
                 ambtshalve    wijziging geactualiseerd;
                Voornoemde vergunningen worden op                  grond    van  artikel 1.2 lid 1 sub    e van    de
                 overgangsrechtelijke bepalingen          van   de Wet    algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
                 gelijkgesteld   met een     omgevingsvergunning als bedoeld              in artikel 1.1   van   de Wabo.
                 Bij besluit'van   15 februari 2011 Is de       vigerende oprichtingsvergunning gedeeltelijk ingetrokken
                voor wat    betreft de ammoniakinstallatie,          waarbij    de  aan  de vergunning verbonden voorschriften
                 8.3.1  t/m 8.3.6 zijn ingetrokken;
                 Bij besluit van   25 oktober 2011 hebben           wij  een   omgevingsvergunning (veranderingsvergunning)
                 in het kader   van   de Wabo verleend      waarbij gewijzigde geluidsvoorschriften               aan
                vergunninghouder zijn opgelegd,;
                 Bij besluit van   13 december 2011 hebben             wij,  in verband met het      van  kracht worden      van   de
                Waterwet     (Wtw)   via de   omgevingsvergunning          te  reguleren   van  indirecte    lozingen    van afvalwater,
                 een  veranderingsvergunning         verleend    voor    de  lozing  van  afvalwater op de zout water
                 Zuiveringsinstallatie     van  North Water (ZAWZI);
                 Bij besluit van   14   augustus 2012 hebben wij           voor  de  inrichting   een  veranderingsvergunning
                verleend in verband met het vernieuwen               van   de ETC.
                 In de  periode   1 oktober 2010 tot heden          zijn  2  omgevingsvergunningen verleend              voor
                 milieuneutrale wijzigingen binnen de            inrichting,    bouwwerkzaamheden           en  sloopwerkzaamheden.
         2.3     Bevoegd    gezag
         De activiteiten   van  de   inrichting  vallen onder één of meerdere           categorieén     van   bijlage |,  onderdeel C
         van  het Bor  waarvoor     geldt   dat Gedeputeerde       Staten    bevoegd    gezag kunnen zijn. Aangezien de
                                                                                                                                          0000000091
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23990899
         inrichting  een  inrichting  is waartoe    een  IPPC-installatie behoort     (bijlage I, categorie  4.2 onder    e van de
         Richtlijn industriéle emissies     (RIE)), zijn wij op grond    van  artikel 2.4 Wabo in    samenhang      met artikel 3.3
         en  bijlage | onderdeel C   van   het Bor   bevoegd   om te   beslissen op de aanvraag.       Wij zijn er  procedureel
         en  inhoudelijk   voor  verantwoordelijk     dat in ons  besluit alle aspecten met       betrekking  tot de  fysieke
         leefomgeving     aan  de orde komen. Verder dienen        wij   ervoor  zorg te  dragen    dat de  aan  de
         omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
         De activiteiten   van  de inrichting   vallen onder categorie 4.3 lid b onder 2        (inrichtingen   voor  het
         vervaardigen    van  siliciumcarbide met      een capaciteit  van   10.000   kg per jaar of meer). van de in Bijlage      |
         onderdeel C    van  het Bor  genoemde categorieen.        Er is  sprake van een vergunningplichtige inrichting.
         2.4     Publicatie besluit
         Het besluit wordt    gepubliceerd     in het  Dagblad  van  het Noorden      (editie Noord)   en  op de  provinciale
         website. Daarnaast is het besluit       toegezonden     aan de   drijver van  de  inrichting  en aan
         belanghebbenden.
                                                                                                                                     0000000092
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23990899
         3   Inhoudelijke toetsing                       en    overwegingen
         3.1    Toetsing
         Een  algemene     voorwaarde      voor    het mogen stellen       van  maatwerkvoorschriften is dat deze           nodig zijn   ter
         bescherming     van   het milieu.     Bij het stellen   van  deze voorschriften hebben         wij  onder   meer    betrokken:
         »      de bestaande toestand           van   het milieu,  voor zover     de  inrichting  daarvoor    gevolgen     kan
                veroorzaken;
         *      de  gevolgen      voor   het  milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
         .      de met    betrekking      tot de   inrichting   en  de  omgeving     waarin deze is    gelegen, redelijkerwijs       te
                verwachten      ontwikkelingen        die van   belang zijn    met het oog op de     bescherming       van   het milieu;
         *      de  mogelijkheden        tot  bescherming       van  het milieu, door de     nadelige gevolgen       voor   het milieu,
                die de   inrichting    kan   veroorzaken,      te voorkomen,      dan wel zoveel    mogelijk     te beperken,     voor
                zover   zij  niet kunnen worden         voorkomen;
         .      de  voor   onderdelen      van    het milieu,   waarvoor    de  inrichting gevolgen     kan hebben,      geldende
                milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel                      5.1 of  bij Bijlage   2 van  de
                wm;
         .      de  redelijkerwijs     te verwachten financiele en economische              gevolgen    van    de te stellen
                maatwerkvoorschriften.
         3.2    Overwegingen maatwerkvoorschriften blazers
         Algemeen     beleid emissies lucht
         Het  algemeen     luchtbeleid is     gericht   op het voorkomen dan wel          zo  veel mogelijk beperken        van   emissies
         naar  de lucht door het toepassen           van  de beste beschikbare technieken          (BBT)   en  het voldoen      aan  de
         luchtkwaliteitseisen      van   bijlage   2 van  de Wm. Luchtemissies         voor  inrichtingen    worden in     beginsel
         gereguleerd    door de     algemene regels       van   het Activiteitenbesluit. Zo bevat       Afdeling    2.3  van   het
         Activiteitenbesluit     regels   voor   stoffen met     een  minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden,               geur  en
         monitoring.    Deze eisen      zijn rechtstreeks     geldend     en worden daarom niet in de         omgevingsvergunning
         vastgelegd.
         Het Activiteitenbesluit biedt de          mogelijkheid    om    in bepaalde gevallen     en onder     bepaalde    voorwaarden
         bij maatwerkvoorschrift af te         wijken    van  de  algemene regels.
         BBT-conclusies
         Indien  en voor zover voor        luchtemissies     van   IPPC-installaties BBT-conclusies         zijn vastgesteld, gelden
         de  algemene regels       van  Afdeling     2.3 niet  (met uitzondering      van  de  monitoringsverplichtingen          en  de
         minimalisatieverplichting        voor zeer     zorgwekkende stoffen).        Voor deze luchtemissies worden alsdan
         voorschriften    aan   de  omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.
         Voor de binnen de        inrichting   van   ESD  aanwezige IPPC-installaties        voor  de  productie     van  siliciumcarbide
         gelden   de BBT-conclusies uit het “BREF            Large Volume Inorganic Chemicals           -
                                                                                                           Solids and Other      Industry”
         (Anorganische      bulkchemie-vast         en overig, augustus 2007).
         Op basis   van  uitgevoerd      onderzoek      (“Emissieonderzoek blazers         ESD-SIC te    Farmsum, Indicatie
         maximaal toelaatbare        en   maximaal      mogelijke    emissies met     behulp   van verspreidingsberekening”,
         rapportnr. BL2016.8146.01-VO01, d.d. 29 november 2016) valt                      te concluderen dat door ESD wordt
         voldaan   aan  de,   op basis    van   dit BREF LVIC als BBT te      beschouwen, emissievracht          voor   stof  van
         maximaal 13      kg  per ton 100 % SiC.
         In de vigerende omgevingsvergunning (besluit                 22 maart    2005, kenmerk 2005-05494/12/B.1, MV) is
         voor  de  inrichting   voor   (totaal) stof    een  maximale     jaarvracht   van  163 ton   vastgelegd.
         Op basis   van  voornoemd onderzoek is             geconcludeerd      dat  aan  deze eis wordt voldaan.
                                                                                                                                             0000000093
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23990899
         In dit BREF is met      betrekking    tot het   beperken      van  de emissie     van    stof als  gevolg     van    blazers
         uitsluitend aangegeven dat snel           “quenching” (blussen)          van een     blazer door      afdekking        van  het
         ovenoppervliak      met materiaal uit de oven als BBT kan worden beschouwd.
         Luchtkwaliteitsonderzoek
         Bij een  blazer   wordt,    naast   grof stof,   ook  fijn  stof  (PM,s   en  PM,,) geeémitteerd.         Met    betrekking     tot de
         immissie   van   fijn  stof dient te worden voldaan           aan  de luchtkwaliteitseisen          (grenswaarden)          zoals
         vastgelegd    in hoofdstuk      5, Titel 5.2, artikel 5.16      van   de Wet milieubeheer.
         Voor   PM,;  te worden voldaan aan een            grenswaarde       van   25  pg/m?     als  jaargemiddelde          concentratie.
         Voor   PM, dient te worden voldaan 40              pg/m?    als jaargemiddelde         concentratie       en  50   pg/m?     als 24-
         uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt               dat deze maximaal 35 maal per                kalenderjaar        mag worden
         overschreden.
         Op basis   van een      in 2006   uitgevoerd     onderzoek      naar  de emissie       van   stof (“Verwaaiend stofonderzoek
         Kollo Silicon Carbide       Delfzijl,  Onderzoek      grofstof-    en  fijnstof (PM,,) emissies”, rapportnr.
         BL2006.3133.02, d.d. 5 april 2006) is             met   betrekking     tot  fijn  stof   (PM,g) geconcludeerd dat
         nergens de    jaargemiddelde fijnstofconcentratie hoger                 is dan 40     pg/m?®,    de  daggemiddelde           concentratie
         van   50 pg/m?    in  een   klein  gebied   buiten het     bedrijfsterrein     van    ESD 36 keer      per   jaar wordt
         overschreden      en  daarmee de luchtkwaliteit niet verslechterd                bij  een  gelijkblijvende productiecapaciteit.
         Met het voornoemde in 2016             uitgevoerde     emissie-onderzoek is berekend dat zelfs onder de meest
         extreme scenario’s het niet          aannemelijk     is dat   piekemissies     veroorzaakt door blazers, zal leiden tot
         onaanvaardbare        gezondheidskundige          concentratieniveaus in de           omgeving       voor    fijnstof    of  specifieke
         componenten.
         Te stellen maatwerkvoorschriften diffuse emissies blazers
         Op basis   van   artikel 2.7 lid 2    van  het Activiteitenbesluit kan het            bevoegd     gezag kan        bij  maatwerkvoor-
         schrift eisen stellen ten aanzien         van   de emissie     van  stof   (categorie s)     en  gasvormige anorganische
         stoffen  (categorie gA)      van  diffuse bronnen.
         Met   betrekking    tot vorenstaande       bij maatwerkvoorschrift          op te    leggen    eisen dient      (conform artikel      2.7
         lid 3  van het Activiteitenbesluit) in de         inrichting   ten minste de voor de           inrichting     in  aanmerking
         komende beste beschikbare technieken te worden toege                       past.
         Met   betrekking    tot de op te     leggen   maatwerkvoorschriften           voor    het  zo  veel   mogelijk beperken          van
         blazers   en  het  beperken     van   de gevolgen     van    blazers  voor    het milieu, hebben wij           ons    mede    gebaseerd
         op informatie met        betrekking    de  mogelijke     oorzaken     en   de  beheersing       van   optredende        blazers die   wij
         recentelijk  van    ESD hebben      ontvangen (“Beheersplan Geur, Blazers                 en  Verwaaiend Stof”          van   ESD, d.d.
         25 oktober     2017).
         De voorschriften       zijn gebaseerd op de hypothese dat blazers voortkomen                        uit  een   onbalans tussen
         gasproductie     en   gasafvoer.    Als kritische beschouwde           procesfactoren zijn,         zoals reeds aangegeven, in
         deze te benoemen de elektrische             belasting    van een    oven, de     aanwezigheid        van water       (waardoor      meer
         gas  ontstaat), verbakking (verkleven)           van  het ovenmateriaal onder            verhitting     en  de hiermee verband
         houdende     gasdoorlaatbaarheid         van   het materiaal     en  afwijkingen       in de stoichiometrie          van  het
         ovenmateriaal      (o.a. door inhomogeniteit).
         Met de maatvoorschriften willen           wij aanvullende maatregelen vastleggen die gericht zijn op uniforme
         en  homogene opbouw           van  ovens,    een  optimalisatie     van   de afvoer     van   gas met de       onderhuisafzuiging
         en  het voorkomen        van een overmaat aan         water, teneinde       luchtverontreiniging          zoveel     mogelijk    te
         voorkomen dan wel te          beperken.    Daarnaast wordt ESD           opgelegd      om   blijvend    onderzoek te doen           naar
         het voorkomen       van    blazer  en  hiertoe,   waar   mogelijk, aanpassingen            aan   de  ovens     door te    voeren.
                                                                                                                                                   0000000094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23990899
         Opbouw       ovens:
         Het in onvoldoende mate            homogeen zijn       van  het in de     oven   opgebouwde      materiaal wordt als       een
         mogelijke      oorzaak    van   blazers   gezien.   In het  aan  dit besluit verbonden maatwerkvoorschrift 1.1
         hebben wij      vastgelegd     dat ESD    een  werkinstructie     voor    operators dient op      te stellen en dient te
         implementeren        voor een     uniforme    en   homogene opbouw            van  de ovens,   waarbij parameters /kentallen
         (0.a. vochtgehalte materiaal          en   gehalte grof materiaal)        dienen te worden      vastgesteld    en   gemonitord
         (maatwerkvoorschrift 1.2)           en  gemonitord (maatwerkvoorschrift 1.6).
         Onderhuisafzuiging         ovens:
         Een andere       mogelijke    oorzaak     van  blazers betreft    een    onvoldoende functioneren         van   de
         onderhuisafzuiging         van   de  ovens.   In maatwerkvoorschrift 1.3 hebben              wij vastgelegd dat      ESD  voor  de
         onderhuisafzuiging         dient te beschikken        over en   uitvoering dient       te geven aan een onderhouds- en
         Inspectieprogramma           waarmee een        goed   functionerende        onderhuisafzuiging      en  controle     van  het
         functioneren       van  de  onderhuisafzuiging        wordt   geborgd.
         Monitoring werking onderhuisafzuiging:
         Een onvoldoende         gasafvoer     en een   hiermee verband houdend             watergehalte (indringing grondwater,
         afvoer    drainagewater      en  opgebracht sproeiwater)          in de    oven  kan   een  mogelijke   oorzaak zijn     van   het
         optreden      van een    blazer.
         In maatwerkvoorschrift 1.4 hebben               wij hiertoe   een   monitoringsverplichting        van relevante parameters
         vastgelegd.      Deze   parameters betreffen de temperatuur in de                 oven   (de temperatuur wordt bepaald door
         de aanwezige hoeveelheid heet              gas),  de hoeveelheid       drainagewater      dat wordt   afgevoerd,      de (periodieke
         te monitoren)       de  grondwaterstanden          rondom het oventerrein, de hoeveelheid toegepast                  sproeiwater   en
         het  waterpeil     in de  drainageputten.       Daarnaast dient ESD         voor een    4-tal, door haar    gekozen,     ovens   de
         gasafvoer      door middel     van een     debietmeting     te monitoren.
         Door ESD is aangegeven eind 2018 te kunnen voorzien in                        een   continue   meting   van  de temperatuur in
         de  ovens en een       continue    monitoring      van  de afvoer    van    drainagewater.     Het waterpeil     in de
         drainageputten        wordt thans nog       wekelijks gemeten.         Eind 2018 wordt voorzien in         een    dagelijkse
         meting.
         Een   en  ander dient te worden         vastgelegd     in het in maatwerkvoorschrift 1.4 bedoelde               meetplan.
         De   registratie    van  de  hoeveelheid,     voor   koeling   en  bestrijding     van   emissies  toegepaste, sproeiwater is
         bedoeld     om    inzicht te  krijgen    in wat het    optimum      is  (liggende    tussen de minimale hoeveelheid die
         nodig    is voor   koeling   en   bestrijding    van  emissies   en    de maximale hoeveelheid die          bij overschrijding     de
         kans op blazers       vergroot).
         Door   vergunninghouder          dient alle   mogelijke maatregelen           te nemen om te voorkomen dat onbedoeld
         (te veel)   water in de oven kan komen of wordt              gebracht. Hierbij        moet worden     gedacht     aan  grondwater,
         van   het terrein afstromend         en  op de folie verzameld hemelwater. Dit hebben wij in
         maatwerkvoorschrift 1.5           vastgeleqgd.
         Registratie     en  analyse optredende        blazers:
         Om inzicht te       krijgen  in aard   en   omvang alsook       mogelijke      oorzaken    van  blazers, hebben wij       in
         maatwerkvoorschrift 1.6           een  registratie   van  optredende        blazers   vastgelegd, waarbij     is  vastgelegd    welke
         parameters (kenmerken)            van  de blazer dienen te worden            geregistreerd.
         Dit betreffen de in voorschrift 1.4           vastgelegde parameters           en  (deels) de (bij besluit   22 maart     2005)   aan
         de  vigerende vergunning          verbonden voorschrift 2.2.4 opgenomen parameters.
         Voor elke blazer dient         een  analyse    van  omstandigheden          op moment      van  optreden    te worden
         uitgevoerd.      De resultaten     van   deze   analyses   dienen ook deel uit te maken           van  voornoemde registratie.
         In maatwerkvoorschrift 1.6 is verder              een  rapportageverplichting         van  de blazers die zich hebben
         voorgedaan vastgelegd.
                                                                                                                                             10
                                                                                                                                                0000000095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23990899
         In maatwerkvoorschrift 1.7 is voor de ovens waar een  bovengemiddeld  aantal (2 of meer per half jaar)
         blazers optreden vastgelegd  dat deze slechts weer in gebruik mogen worden genomen nadat de      (op
         basis van analyse onderkende   mogelijke) oorzaken van  de optredende blazers zijn weggenomen.
                                                                                                              11
                                                                                                                 0000000096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23990899
         4 Maatwerkvoorschriften lucht
         1 .Maatwerkvoorschriften blazers
                 Vergunninghouder dient,           binnen   een   termijn   van   3 maanden     na    het  van  kracht worden     van
                 dit besluit,  een  werkinstructie te hebben           opgesteld    en te  hanteren waarin is       vastgelegd     op
                 welke  wijze   een   uniforme     en homogene opbouw            van   de ovens   dient te    geschieden.
                 Vergunninghouder dient,           binnen   een   termijn   van   3 maanden     na    het  van  kracht worden     van
                 dit besluit, met    eenduidige     -
                                                       in de in voorschrift 1.1 bedoelde werkinstructie vast te                leggen    -
                 parameters     vast te hebben      gesteld    waarmee     de uniformiteit     en  homogeniteit       van  de oven    is te
                 karakteriseren.     Hierbij   dient in ieder    geval   het  reguleren   van   het    vochtgehalte    en het
                 maximale     gehalte grof     materiaal in de      oven te   worden betrokken.
                 Vergunninghouder dient,           binnen   een   termijn   van   3 maanden     na   het   van  kracht worden     van
                 dit besluit,  een   onderhouds-       en  inspectieprogramma          voor  de  onderhuisafzuiging        te hebben
                 opgesteld    en te   hanteren,    waarmee voor        iedere   oven.een   goede werking        van  de
                 onderhuisafzuiging voorafgaand             aan   de  opbouw     en  tijdens  de  productie     wordt   geborgd.
                 Met  betrekking     tot de   uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden                  aan en     controle   van  de werking
                 van  de  onderhuisafzuiging        dient   een   registratie   te worden    bijgehouden.
         1.4     Vergunninghouder         dient de   volgende parameters          conform    een  -
                                                                                                       binnen   een  termijn  van   3
                 maanden     na  het  van   kracht worden       van  dit besluit op te stellen      —-
                                                                                                        meetplan   te monitoren:
                 e    de temperatuur       van   iedere oven;
                 *    de hoeveelheid       afgepompt drainagewater           per oven;
                 e    het  periodiek    te monitoren      grondwaterpeil       op het oventerrein;
                 e    de toegepaste hoeveelheid sproeiwater;
                 *    het  waterpeil   in tedere    drainput;
                 «    het debiet   van   de  gasafvoer     van een    4-tal individuele     ovens.
                 Vergunninghouder         dient te werken      volgens    dit  plan.  Van de meetresultaten dient          een
                 registratie  te worden      bijgehouden.
         1.5     Vergunninghouder         dient alle   mogelijke maatregelen          te nemen om te voorkomen dat onbedoeld
                 hemel-    en  grondwater      in de  oven    kan komen, zowel        tijdens  de  productie     als tijdens   het
                 afhalen   van  de  oven.   Hiertoe dienen werkinstructies beschikbaar te                 zijn.
         1.6     Vergunninghouder         dient   voor  de  ovens een     registratie bij   te houden, waarbij        voor  elke zich
                 voor  doende blazer de        volgende     gegevens dienen te worden          vastgelegd:
                 e    de uniformiteit     en  homogeniteit (0.a. kolingsfactor mengsel, verbakkingswaarde cokes)
                      van  de  opbouw      van  de oven;
                 *    de stroomsterkte       (energie input)     en  variatie   daarin;
                 *    de werking     van   de  onderhuisafzuiging        op het moment       van   de blazer     aan  de hand   van   de
                      gemonitorde temperatuur            en  afvoer   van  drainagewater;
                 *    het meest recent gemeten           grondwaterpeil bij       de  ovenlocatie;
                 e
                      (wanneer    in  afbouw) de hoeveelheid toegepast sproeiwater;
                 *    het meest recent gemeten           waterpeil    in de  drainput;
                 *    het debiet   van   de  (indien   voor   betreffende     oven   gemeten) gasafvoer;
                 e    de aard   en  omvang      van  de blazer     (typering   soort blazer /categorisering        blazer);
                                                                                                                                           12
                                                                                                                                              0000000097
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23990899
            e    een analyse   van  de (mogelijke)   oorzaak  van de blazer.
            Een  rapportage    over de aard  en  de omvang    van de blazer  (soort blazer), een analyse van de
            (mogelijke)   oorzaak   en de  mogelijke /uitgevoerde maatregelen     om   herhaling te voorkomen
            moet binnen 2 maanden na de blazer aan het          bevoegd gerapporteerd     worden.
         NF Indien op dezelfde    ovenplaats,   binnen  een  tijdsbestek van een  half jaar, twee of meer blazers
            optreden   en  uit de in voorschrift 1.6 bedoelde    analyse blijkt dat deze blazers  (mogelijk) een
            gelijke of vergelijkbare   oorzaak hebben, wordt deze      (mogelijke)  oorzaak weggenomen voordat
            betreffende   ovenplaats opnieuw      in gebruik  wordt genomen.
                                                                                                                  13
                                                                                                                     0000000098
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>