<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23992657
                 My                                                                                               CL                           memo
            «
                                   9)            rovincie
         4                  BEA             oA
         aan:        Mw N. Homan            (gedeputeerde)
         van:
                    EEE ECE
         datum:     27 februari 2017
         betreft:    Uittreksel onderdeel geur            van   de ambtshalve       wijziging omgevingsvergunning ESD
         In het kader van het          bestuurlijk overleg dat voor 1 maart aanstaande staat gepland tussen u en de
                         3M
         heer                 van    ESD is    mij gevraagd het uittreksel te maken van het onderdeel geur van de
         voorbereide ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van ESD. Deze notitie zal ik daarom
         eveneens     per email       aan   de heer              van   ESD zenden.
         Naar  aanleiding       van    de zienswijzen, de vaststelling van het Milieuplan 2017-2020 en het ontwerp van
         de Structuurvisie        Eemsmond-Delfzijl zal de beschikking wijzigen ten opzichte van het ontwerpbesiluit.
         Hiertoe zal ook de overweging (considerans) worden aangepast. Hieronder leest u de relevante
         passages van het conceptbesluit en de gewijzigde voorschriften aangaande het aspect 'geur’.
                  Toelichting (considerans)
                  4.3         Beleid en regelgeving
                  Bij het bestrijden van geurhinder moeten, conform artikel 5.4 van het Bor, de Beste Beschikbare Technieken (hierna:
                  BBT) worden toegepast om een hoog beschermingsniveau te bereiken.
                  BBT is op Europees niveau vastgelegd in Best Available Technique Reference Documents (BREFs). Lokaal en
                  landelijk geurbeleid geven een verdere invulling aan wat BBT is voor geur.
                  Voor de productie van siliciumcarbide is BBT vastgelegd in de BREF “Large Volume Inorganic Chemicals Solids and      -
                  Other Industry (Anorganische bulkchemie-vast en overig, augustus 2007)”. In deze BREF wordt het aspect geurhinder
                  niet behandeld en daarmee geen BBT conclusies getrokken ten aanzien van geuremissies. Het BREF beschrijft wel
                  technieken die een gunstig invioed kunnen hebben op de geuremissie. ESD past die technieken toe.
                  Geurhinder is sinds 1 januari 2016 geregeld in het Activiteitenbesluit. De activiteiten van ESD worden niet genoemd in
                  hoofdstuk 3 of 5 van het Activiteitenbesluit. Hierdoor is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. In
                  artikel 2.7a wordt het bereiken van een aanvaardbaar hinderniveau (verder: Ahn) als het primaire doel weergegeven.
                  Op grond van artikel 2.7a moet het Ahn worden bepaald. Indien er onder toepassing van BBT het Ahn niet wordt
                  bereikt, blijft er een saneringssituatie bestaan waarop artikel 2.7a lid 4 en 5 van toepassing is.
                  Het  geurbeleid     van de  provincie Groningen,   dat is opgenomen in het    Milieuplan 2017-2020   en  de ontwerp-
                  Structuurvisie     Eemsmond-Delfzijl is op 13 december 2016 door Gedeputeerde Staten van Groningen vastgesteld.
                  Hierin is het    aanvaardbaar geurhinderniveau vastgesteld voor onder andere het gebied rondom 'Oosterhorn’
                  (Farmsum en Borgsweer).         Het  afwegingsproces    als bedoeld in artikel 2.7a, van het Activiteitenbesiuit milieubeheer is
                  hierbij gevolgd.
                  4.4         Afweging      aanvaardbaar hinderniveau
                  Het Ahn wordt in het      geurbeleid  van de  provincie Groningen gedefinieerd als    uitkomst  van het  afwegingsproces   als
                  bedoeld in artikel 2.7a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
                  Eisen voor industriéle geuremissies zijn daarin gekoppeld aan de effecten op de milieugezondheid. Afhankelijk             van  de
                  sterkte, duur en aard van de geur, ondervindt een percentage mensen (ernstige) geurhinder in geurgevoelige
                  bebouwing      . Dit percentage zegt iets over de milieugezondheidskwaliteit en dat wordt uitgedrukt in een kwalitatieve
                  GES-score die       afhankelijk is van de hinderlijkheid van de geur (hedonische waarde).
                  Er zijn provinciale normen voor individuele bedrijven ter plaatse van de geurgevoelige objecten (niet zijjnde eigen
                  bedrijfswoningen). Het effect van een individueel bedrijf op bewoners in de omgeving moet voldoen aan GES-3 in het
                  buitengebied. Als er sprake is van een bestaande saneringssituatie dan wordt voor het bebouwd gebied een
                  (individuele) norm aangehouden van GES-3. GES-3 ten gevolge van geur betekent maximaal 12% geurgehinderden
                  en 3% ernstig gehinderden. Dit komt overeen met een geurconcentratie, als 98-percentielwaarde van de
                  uurgemiddelde concentratie, die overeenkomt met de concentratie behorende bij een hedonische waarde (H) van -1.
                  Zowel in het Milieuplan als in de ontwerp-Structuurvisie Eemsmond -Delfzijl wordt uitgegaan van de
                  (referentie)situatie dat voor 2035 de geuremissie van ESD zodanig is gereduceerd dat wordt voldaan aan GES 3,
                  zijnde een geurbelasting van 1-1,5 se/m3 -98 percentiel op objecten met een hoog beschermingsniveau.
                  Het Ahn is de in ons geurbeleid genoemde score GES 3, of zoveel lager als met toepassing van BBT haalbaar is.
         20170227  memo     tbv  bestuurlijk overleg  met esd.docx
                                                                                                                                                    0000001733
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23992657
                My                                                                                               —
            «
         3                       £) rovincie
         AN JAS PronimGeh
                  In het  geval van een saneringssituatie zal ESD een saneringsplan moeten opstellen. Dit saneringsplan moet in
                  overleg met GS worden ingevuld en het traject beschrijven waarmee de saneringssituatie zal worden opgeheven. Het
                  saneringsplan moet erop gericht zijn de geurbelasting bij geurgevoelige objecten in de omgeving onder toepassing
                  van ten minste het BBT-principe te reduceren tot ten minste de gestelde norm van het provinciaal geurhinderbeleid.
                  GS zal de haalbaar geachte geurbelasting, zijnde één van de uitkomsten van het saneringsplan (GES-3 of lager), in
                  de vergunning vastleggen als aanvaardbaar hinderniveau.
                  In geval van een overschrijding van de gestelde norm van het provinciaal geurhinderbeleid zal in de
                  vergunningsvoorschriften worden opgenomen, dat de aanvrager verplicht is zich doorlopend in te spannen om te
                  gaan voldoen aan de gestelde norm (minimaal GES-3).
                  4.5         Feitelijke  situatie bij ESD
                  Op grond    van  de ambtshalve    wijziging van 2005 heeft ESD onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de geuremissie
                  en het aantal blazers te beperken door:
                  -
                              De inzet van laagzwavelig cokes;
                  -
                              Het mobiel overkappen van een oven in afbouw;
                  -
                              Beperken van het aantal blazers;
                  -
                              Het toepassen van statistische methodes;
                  -
                              Aanvullingen op bronnenonderzoek;
                  -
                              Optimalisatie van de onderhuisafzuiging;
                  -
                              Beheersen van de geuremissie bij ovens in afbouw.
                  De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevat in de eindrapporten en zijn tijdens het opstellen van deze
                  beschikking beoordeeld op actualiteit. Dit is gedaan door te kijken of door veranderde omstandigheden, het
                  voortschrijden van de technische mogelijkheden of voortschrijdende inzichten van ESD, geen aanvullende
                  maatregelen mogelijk zijn. Uit deze beoordeling blijkt dat de resultaten van de onderzoeken nog steeds actueel zijn.
                  De door ESD veroorzaakte        geurbelasting is inzichtelijk gemaakt door snuffelploegonderzoeken     in de perioden 1998,
                  2000-2001     en  2006-2008.
                  In de  “eindrapportage geurreductie Kollo SiC Overkoepelend rapport haalbaarheidsonderzoeken, d.d. 9 oktober
                                                                    —
                  2007" en    "aanvulling op ‘eindrapportage geurreductie Kollo SIC overkoepelend rapport haalbaarheidsonderzoeken',
                                                                                         -
                  kenmerk DZ2-18/gra/002, d.d. 30 juni 2008" (hierna: de eindrapportages) is inzicht gegeven in de emissiebeperkende
                  maatregelen die ESD kan nemen en het verwachte effect van deze maatregelen.
                  Volgens het snuffelploegonderzoek in 1998 bedroeg de geurbelasting tijdens reguliere bedrijffsvoering aan de rand
                  van de dichtstbijziinde woonbebouwing (Farmsum)                    ca. 7 se/m3 98 percentiel onder reguliere
                                                                            destijds            -
                  bedrijffsomstandigheden, bij een geuremissie van 11 * 1 0° se/h. Het snuffelploeg-onderzoek in 2001 gaf een
                  vergelijkbaar resultaat.
                  In de eindrapporten is aangegeven dat de volgende maatregelen haalbaar zijn om de geurbelasting tijdens de
                  reguliere bedrijfsvoering te verlagen:
                  -
                              verbeteren en optimaliseren van de onderhuisafzuiging door plaatsing van een buffervat voor drainagewater
                  en  het verbeteren    van  het onderhoud   van het kiesbed,
                  -
                              beluchting van de bassins voor sproeiwater, waardoor de vorming van H2S in het sproeiwater is afgenomen
                  en nauwelijks meer H2S verdampt uit het sproeiwater bij het afkoelen van een oven in afbouw;
                  -
                              het langer in bedrijf houden van de onderhuisafzuiging na de afschakeling van de oven.
                  Bovenstaande kosteneffectieve maatregelen zijn inmiddels door ESD uitgevoerd door de bassins voor sproeiwater te
                  beluchten en de onderhuisafzuiging bij 100% van de ovens in bedrijf te houden totdat de wals (SiC product) zichtbaar
                  is en het omliggende reactiemateriaal grotendeels is verwijderd.
                  Hierdoor is volgens de eindrapporten de geurbelasting tijdens reguliere bedrijfsvoering verlaagd van 7 se/m3         —
                                                                                                                                         98
                  percentiel naar ca. 2 se/m3 98 percentiel aan de rand van de dichtstbijziinde woonbebouwing (Farmsum).
                                                  —
                  De door ESD veroorzaakte geurbelasting is op dit moment dus volgens de eindrapporten sterk verminderd ten
                  opzichte van 2008, maar is nog steeds hoger dan op grond van het Provinciaal geurbeleid is toegestaan (zie
                  paragraaf 4.3 en 4.4).
                  De huidige situatie is ontstaan door realisatie van de uitvoerbare maatregelen die volgden uit de
                  onderzoeksvoorschriften van de vorige ambtshalve wijziging van de vergunning.
                  De door ESD berekende geurreductie tijdens reguliere bedrijfsvoering wordt met name gerealiseerd door het
                  optimaliseren van de onderhuisafzuiging. Voor het optimaliseren van de onderhuisafzuiging is, naast het langer in
                  bedrijf houden na afschakeling van de oven, ook de effectiviteit van de onderhuisafzuiging van belang. In deze
                  beschikking is daarom voorgeschreven dat ESD binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking de
                  effectiviteit van de onderhuisafzuiging moet kunnen garanderen (voorschrift 2.2.9).
                  Ondanks het feit dat de     uitgevoerde  onderzoeken in de     periode t/m 2008 gericht zijn geweest op het bepalen van het
                  Ahn, moeten     we  concluderen dat   we  daar niet in zijn geslaagd en dat het Ahn inmiddels op basis van nieuwe
                  regelgeving (het geurbeleid in samenhang met het activiteitenbesluit) is vastgesteld. De uitgevoerde onderzoeken
                  geven wel relevante informatie om vast te stellen wat op dit moment het door ESD veroorzaakte geurhinderniveau is.
                  De huidige geurbelasting op de dichtstbijzjinde woonkernen (Farmsum en Borgsweer) van ca. 2 se/m3 98 percentiel-
                  is dus hoger dan de op grond van het Milieuplan 2017-2020 geldende norm van 1             —
                                                                                                               1,5 se/m3 98 percentiel
                                                                                                                        -
                  (gemiddeld 1,2 se/m3 98 percentiel) Er is dus nog steeds sprake van een saneringssituatie ter plaatse van de
                                            -
                                                             .
                  dichtstbijziinde woonbebouwing.
         20170227   memo   tbv  bestuurlijk overleg met esd.docx
                                                                                                                                              0000001734
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23992657
                My                                                                                            CL                            memo
         NL
            «
                                 9) rovincie
         A BEA oA
                  4.6         Blazers
                  Blazers   zijn een, weliswaar niet beoogd maar niet te vermijden, onderdeel van de bedrijfsvoering Hierdoor is de
                                                                                                                         .
                  (extra) geuremissie als gevolg van folieverlies door blazers impliciet vergund. Op grond hiervan zou bij het bepalen
                  van het huidige geurhinderniveau de geuremissie door blazers moeten worden meegenomen.
                  Van de (extra) geuremissie als gevolg van folieverlies door blazers (folieverlies) kan echter geen reéle schatting
                  worden gemaakt omdat deze geuremissie zowel in omvang als tijdsduur fluctueert: de hoeveelheid geur die jaarlijks
                  vrijkomt als gevolg van een blazer is o.a. afhankelijk is van het aantal blazers, het tijdstip dat de blazer optreedt (begin
                  of eind van de ovenreis), de heftigheid van de blazer en de snelheid waarmee maatregelen (kunnen) worden
                  genomen om de geuremissie te beperken. Deze (niet beoogde) omstandigheden zijn vooraf niet bekend.
                  Omdat het niet mogelijk is om een reéle schatting te maken van de jaarlijjkse extra geuremissie door blazers, laat
                  staan de bijdrage van de blazers in absolute zin vast te stellen en/of de bijdrage aan de geurbelasting (in se/m3 als 98
                  percentiel) te bepalen, is bij het vaststellen van het huidige geurhinderniveau de extra geuremissie door blazers buiten
                  beschouwing gelaten.
                  Bij het vaststellen van het huidige geurhinderniveau is dus uitgegaan van de situatie dat er geen sprake is van extra
                  geuremissie door een blazer (hierna: reguliere bedrijffsvoering).
                  Voor de volledigheid merken wij op dat tijdens het snuffelploegonderzoek, waaruit bleek dat de door ESD
                  veroorzaakte geurbelasting ongeveer 7 se/m3 als 98 percentiel bedroeg ter plaatse van de dichtstbijzijnde
                  woonbebouwing (Farmsum) geen sprake was van extra geuremissie door blazers en dat in de eindrapporten bij het
                  berekenen van de geurbelasting na de inmiddels door ESD uitgevoerde geurreducerende maatregelen (circa 2 se/m3
                  -
                    98 percentiel) dus ook is uitgegaan van een “reguliere bedrijfsvoering” als hiervoor gedefinieerd.
                  Daarnaast merken wij op dat uit een globale inschatting van de bijdrage van de blazers aan de geur-belasting blijkt
                  dat deze bijdrage weliswaar significant is, maar ondergeschikt is aan de bijdrage van de reguliere bedrijfsvoering. Dit
                  wordt bevestigd door het klachtenpatroon, waaruit niet blijkt dat blazers meer geurklachten veroorzaken.
                  4.7          Toetsing geur
                  Vanwege de geconstateerde saneringssituatie dient volgens het Provinciaal geurbeleid zoals opgenomen in het
                  Milieuplan 2017-2020, een saneringsplan te worden opgesteld dat erop gericht moet zijn de geurbelasting bij
                  gevoelige objecten in de omgeving onder toepassing van ten minste het BBT-principe te reduceren tot ten minste de
                  saneringswaarde. Deze verplichting is in de voorschrift en 2.2.13 en 2.2.15 opgenomen.
                  Uit de uitgevoerde onderzoeken is niet gebleken dat door toepassing van BBT een reductie tot onder de
                  saneringswaarde mogelijk is. Het onverkort voorschrijven van het Ahn zou in deze situatie een fictieve weigering
                  impliceren. Overeenkomstig het activiteitenbesluit en ons geurbeleid hebben wij een emissiewaarde in voorschrift
                  2.1.11 opgenomen. Bovendien hebben wij op grond van artikel 2.7a lid 5 van het activiteitenbesluit en artikel 11 lid 4
                  van ons geurbeleid in voorschrift 2.2.16 opgenomen dat ESD verplicht is zich periodiek in te spannen om te gaan
                  voldoen   aan   het Ahn.
                  Het onderzoek     naar  mogelijke maatregelen om blazers te voorkomen heeft geen concrete resultaten opgeleverd.
                  Haalbare verdere      maatregelen zijn op dit moment dus niet bekend, maar in de toekomst wellicht mogelijk. Voor het
                  reduceren     van de geurbelasting ten gevolge van blazers is daarom eveneens een onderzoekverplichting opgenomen
                  in voorschrift 2.2.12.
                  4.8         Controle geurnorm
                  De door ESD veroorzaakte geurbelasting wordt veroorzaakt door diffuse geurbronnen. Hierdoor kan de geurbelasting
                  niet worden bepaald door middel van directe metingen van de geuremissie. Het bepalen van de geurbelasting met
                  behulp   van   de rond ESD   geplaatste e-neuzen wordt onderzocht, maar is op dit moment niet kwantitatief mogelijk
                  omdat de    e-neuzen    enkel een niet gekwantificeerd verschil van chemische concentraties in de lucht registreert.
                  De door ESD veroorzaakte geurbelasting is in het verleden bepaald door middel van zogenaamd
                  snuffelploegonderzoek. Een snuffelploeg onderzoek is echter minder geschikt om een geurnorm te controleren omdat
                  een snuffelploegonderzoek slechts een momentopname is en alleen onder specifieke omstandigheden               -
                                                                                                                                   en dus een
                  zeer beperkt aantal uren per jaar    -
                                                         meetmethodologisch verantwoord kan worden uitgevoerd.
                  Het uitvoeren van een snuffelploegonderzoek is dus bewerkelijk en in het geval van ESD ook erg lastig. Dit komt
                  doordat bij het uitvoeren van snuffelploegonderzoek door een snuffelploeg in het veld de afstand moet worden
                  bepaald waarbij de geurconcentratie 1 se/m3 bedraagt. Dit is de geurconcentratie die door de helft van de
                  snuffelploeg net kan worden waargenomen. Door de grote afstand waarop de geur van ESD waarneembaar is, zal bij
                  wind uit zuidwestelijke richting de locatie waar de door ESD veroorzaakte geurconcentratie 1 se/m3 bedraagt, boven
                  de Eems of Dollard liggen. Hierdoor kan alleen tijdens wind uit andere richtingen een snuffelploegonderzoek worden
                  uitgevoerd, waarbij de overige meteorologische omstandigheden ook nog aan een aantal voorwaarden moeten
                  voldoen (het z.g. meteoraam). Windsnelheid en turbulentie van de atmosfeer zijn elementen van dit meteoraam, maar
                  ook aspecten die met comfort van de snuffelploeg te maken hebben, zoals afwezigheid van regen en de temperatuur.
                  Deze omstandigheden komen weinig voor.
                  In deze   beschikking is daarom geen snuffelploegonderzoek voorgeschreven, maar is er voor gekozen om een
                  maximale     geuremissie voor te schrijven en deze geuremissie te controleren op de door in bijlage 2 van deze
                  beschikking beschreven wijze.
                  De in voorschrift 2.1.11 voorgeschreven maximale geuremissie is berekend door de in de periode 1998 2008       -
                  bepaalde geurvracht met 70% te verminderen.
         20170227   memo   tbv  bestuurlijk overleg met esd.docx
                                                                                                                                               0000001735
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23992657
                My                                                                                               CL                          memo
            «
         2A BEA     Lf          9) rovincie
                                           oA
                  Toelichting:  De  geurvracht van ESD is bepaald tijdens 3 snuffelploegmetingen in de perioden 1998, 2000-2001 en
                  2006-2008. De     geurvracht bedroeg toen resp. 11*10° se/h, 11*10° se/h en 18*10° se/h. De gemiddelde geurvracht in
                  de periode 1998 2008 bedroeg dus: 13*10° se/h.
                                     -
                  De relatie tussen geurvracht van het bedrijf en geurconcentratie in de omgeving is lineair. Dit betekent dat de
                  geurvracht van het bedrijf ook met 70% gereduceerd moet zijn. De huidige geuremissie bedraagt dus 30% van 13*10°
                  se/h  =
                          4*10° se/h.
                  In voorschrift 2.1.11 is dan ook deze geurvracht vastgelegd. De manier van controle die wij gaan toepassen is identiek
                  aan de manier waarop de geurvrachten destijds zijn vastgesteld: met behulp van een snuffelploegmeting. Op deze
                  wijze wordt gegarandeerd dat de meetmethode waarmee destijds de geurvracht is bepaald, identiek is aan de
                  controlemethode uit deze beschikking.
                  Zoals gebruikelijk wordt bij de controle van een meetvoorschrift de fout in de meting ten voordele van het bedrijf
                  uitgelegd. Deze meetfout bij geurmetingen wordt standaard op een factor 2 gesteld. Dat betekent dat voor de controle
                  van de geuremissie uitgegaan wordt van een emissie van 8*10" se/h.
                  4.9         Carcinogene stoffen
                  In  een op 7 december 2012 gepubliceerd rapport stelt de Nederlandse Gezondheidsraad dat siliciumcarbide in
                  vezelvorm kanker kan veroorzaken en geclassificeerd moet worden als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (in
                  categorie 1A), volgens het classificatiesysteem van de Gezondheidsraad. Door ESD wordt granulair siliciumcarbide
                  geproduceerd. Granulair SiC is niet kankerverwekkend of gevaarlijk. Het granulair SiC bevat echter wel vezels die
                  kankerverwekkend      zijn. Wij hebben  onderzocht in welke mate deze vezels risico’s     voor de  gezondheid   van
                  omwonenden kunnen veroorzaken. Alhoewel           volgens  de systematiek   van  het Activiteitenbesluit SiC-vezels formeel
                  gesproken nog niet als kankerverwekkend beoordeeld dienen te worden, hebben wij dat desondanks gedaan. We
                  hebben de risico's van SiC-vezels vergeleken met die van amfibool asbest, de meest risicovolle vorm van asbest.
                  Onze conclusie is dat het risico van blootstelling aan SiC-vezels voor de omwonenden verwaarloosbaar is (zie bijlage
                  6).
                  Voorschriften:
                  2.1.1 <<vervallen>>
                  2.1.2 <<vervallen>>
                  2.1.3 <<vervallen>>
                  2.1.4 <<vervallen>>
                  215
                  De doorvoer    van  leidingen door de folies dient zodanig te zijn dat het ontwijken van ovengas naar de buitenlucht zo
                  veel  mogelijk  wordt  beperkt. Hiertoe dient het meet- en beheerssysteem voor het beperken van de emissie van
                  ovengas via de doorvoeren van de leidingen in stand te worden gehouden. Ten minste één keer per dag moeten van
                  elke oven die in werking is de afdichtingen worden gecontroleerd op lekkage. Er is sprake van een lekkage indien er
                  een significant verschil van de gemeten CO waarden is ten opzichte van de heersende achtergrondwaarde. Eventuele
                  lekken dienen zo spoedig mogelijk te worden gerepareerd. Van de controle moet een aantekening zijn gemaakt in het
                  inspectie- en onderhoudssysteem, als bedoeld in voorschrift 1.1.4.
                  2.1.6
                  Voordat   een oven   wordt voorzien   van een folie dient de top van  de productieoven    te worden voorzien   van een laag
                  nieuw   mengsel van    zand  en  cokes.
                  2.1.7 <<vervallen>>
                  218
                  De druk   van  het gas onder de folie dient automatisch te worden     gemeten   en geregeld   en te worden   aangepast aan  de
                  atmosferische    omstandigheden.
                  219
                  Na het   verwijderen van het folie dient onmiddellijk te worden aangevangen met het uitwendig koelen          van de oven met
                  water. Dit dient  zodanig te gebeuren dat het gehele opperviak voortdurend vochtig wordt gehouden.
                  21.10
                  Het folie mag worden     verwijderd zodra  de gasontwikkeling zodanig is verminderd,      dat het folie door de
                  onderhuisafzuiging    vacuim kan worden gezogen.
                  2.1.11  (maatwerkvoorschrift)
                  De   geuremissie mag tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden       niet meer bedragen     dan 4*109 se/h.
                  2.1.12  (maatwerkvoorschrift)
                  Aan het   gestelde in voorschrift 2.1.11 wordt niet voldaan, indien uit een serie van 36 individuele waarnemingen
                  conform bijlage 2 van deze beschikking de van ESD afkomstige geur 24 keer of vaker wordt waargenomen.
         20170227  memo    tbv bestuurlijk overleg  met esd.docx
                                                                                                                                                 0000001736
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23992657
                                           provincie
                                     YX    groningen
                  22          Preventie folie-verliezen     en  blazers
                  Bij foliescheur tiidens normaal bedrijf dient de elektriciteit     naar de betreffende oven onmiddellijk te worden
                  afgeschakeld. De oven dient, indien nodig te worden aangevuld met (weggeblazen) materiaal in geval van een blazer
                  en worden afgestrooid met nieuwmengsel, voor zover dit vanuit het oogpunt van veiligheid verantwoord is.Direct
                  daarna dient een nieuw folie te worden aangebracht alvorens de oven opnieuw in bedrijf wordt genomen.
                  2.2.1.a  (maatwerkvoorschrift )
                  Indien de   oven Ech is verklaard, hoeft geen nieuw folie te worden aangebracht. Wel dienen, zo snel als vanuit het
                  oogpunt van veiligheid mogelijk is, sproeiers aangebracht te worden en dient eventueel te worden afgestrooid met
                  nieuwmengsel. In het wachtverslag moet zijn vastgelegd wanneer afstrooien met nieuwmengsel zinvol is.
                  222
                  Nadat   er een foliescheur optreedt (al dan niet gecombineerd met een blazer) mag er, zolang de oven niet weer
                  opnieuw in bedrijf is genomen, of gedurende 48 uur na het constateren van de foliescheur, alleen een folie worden
                  verwijderd van een andere oven tussen 09.00 en 12.00 uur.
                  223
                  Windsnelheid     en  windrichting   moeten    gemeten worden met geijkte meetinstrumenten         op  een  hoogte  van  10 m, die
                  opgesteld zijn op    een  locatie die   representatief is voor de situatie bij de inrichting.
                  2.2.4
                  Binnen de    inrichting dient  een   registratieplan aanwezig   te zijn. In het registratieplan dient in ieder geval te zijn
                  aangegeven dat de volgende gegevens worden geregistreerd;
                  -
                              de periode dat de onderhuisafzuiging in werking is;
                  -
                              de  werking   van de   onderhuisafzuiging (zie: voorschrift 2.2.8);
                  -
                              het onderhoud     aan   de onderhuisafzuiging (voorschrift 2.2.11);
                  -
                              alle gegevens die     volgens het blazerbeheersplan van invioed zijn       op het optreden van blazers (voorschrift
                  225).
                  Het registratieplan dient ten minste jaarlijks te worden geactualiseerd aan de hand van het in voor-schrift 2.2.5
                  bedoelde blazerbeheersplan. Alle gegevens die volgens het registratieplan worden geregistreerd moeten voor een
                  toezichthouder op elk moment inzichtelijk zijn.
                  2.2.5  (maatwerkvoorschrift)
                  Binnen 3 maanden na het        van   kracht worden van deze beschikking dient een blazerbeheersplan aan het bevoegd
                  gezag te   zijn overlegd.  Dit blazerbeheersplan dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
                  a.          De factoren die volgens onderzoek en/of laatste inzichten van invioed zijn op het optreden van blazers,
                  waarbij tenminste de volgende factoren moeten zijn meegenomen:
                  -
                              de belasting van de ovens;
                  -
                              de verbakkingswaarde van de petcokes;
                  -
                              het shotpercentage,
                  -
                              het vochtgehalte in het reactiemateriaal;
                  b.          Aanvullend onderzoek naar de invioed van de looptijd en de duur en het aantal afschakelingen per charge
                  op het optreden van blazers.
                  Het blazerbeheersplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. In het (geactualiseerde) blazer-beheersplan mag een
                  onder a of b genoemde factor worden weggelaten indien uit onderzoek en/of laatste inzichten is gebleken dat deze
                  factor geen relevante invioed heeft op het optreden van blazers.
                  2.2.6  (maatwerkvoorschrift)
                  Onverminderd het      gestelde   in voorschrift 2.2.4 dienen de volgende gegevens te worden geregistreerd:
                  -
                              Het  optreden van folieverlies door een blazer (datum + tijd, windrichting en windsnelheid, looptijd en bij
                              einde charge, aantal uren na einde charge),
                  -
                              Het aantal ovens in productie (datum + tijd van de start en stop van de ovenreis);
                  -
                              Het aantal ovens in afbouw (datum en tijd van de start en stop van de afbouw van de oven);
                  -
                              Alle ongewone voorvallen die kunnen leiden tot extra geuremissie.
                  Bovenstaande gegevens moeten zodanig worden geregistreerd dat een toezichthouder op elk moment kan (in)zien
                  hoeveel ovens in afbouwfase zijn.
                  Indien er sprake is van extra geuremissie door blazers of ongewone voorvallen, dient dit z.s.m. doch uiterlijk binnen 1
                  uur na het optreden van een blazer of een ongewoon voorval via de mail worden doorgegeven aan de toezichthouder
                  en de geconsigneerde van de Omgevingsdienst Groningen.
                  2.2.7  (maatwerkvoorschrift)
                  De  onderhuisafzuiging van een         oven  dient na het afschakelen    van  de oven  in werking  te blijven totdat de wals (SiC
                  product) zichtbaar is.
                  2.2.8  (maatwerkvoorschrift)
         20170227   memo   tbv  bestuurlijk overleg   met esd.docx
                                                                                                                                                    0000001737
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23992657
                My                                                                                                   —
            «
                                 fy
         2A          Lf
                            57S  $$         provincie
                                            groningen
                  In  afwijking  van voorschrift 2.2.7 mag uit het     oogpunt van veiligheid   de onderhuisafzuiging eerder worden
                  afgeschakeld. Afwijkingen       van  het gestelde   in voorschrift 2.2.7 moeten worden     geregistreerd en zijn gemotiveerd.
                  2.2.9  (maatwerkvoorschrift)
                  De effectiviteit  van de onderhuisafzuiging moet binnen 1 jaar na het van kracht worden van deze beschikking zijn
                  gegarandeerd door elke oven te voorzien van een debietmeter of een gelijkwaardige voorziening.
                  Binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking moet een plan van aanpak zijn overlegd waarin                     is
                  aangegeven op welke wijze de effectiviteit van de onderhuisafzuiging wordt gegarandeerd.
                  De effectiviteit van de onderhuisafzuiging moet na het aanbrengen van de debietmeters of gelijkwaardige
                  voorzieningen continu kunnen worden afgelezen in de controlekamer.
                  2.2.10   (maatwerkvoorschrift)
                  Het te reageren materiaal moet        homogeen zijn.     Dit moet worden   gecontroleerd met behulp    van  steekproeven.  De
                  controle moet zijn vastgelegd.
                  2.2.11   (maatwerkvoorschrift)
                  De   onderhuisafzuiging moet zo       vaak als   nodig, maar   bij de donkere ovens   tenminste telkens  na  4 ovencharges  en bij
                  de groene ovens ten minste na 6 ovencharges, worden onderhouden.                 Hierbij dient ten minste het  grind en de
                  leidingen te worden vervangen of schoongemaakt.
                  2.2.12   (maatwerkvoorschrift)
                  Binnen 3 maanden        na het van kracht worden van deze beschikking dient aan het bevoegd gezag ter goedkeuring een
                  onderzoeksplan      te zijn overlegd waarin is aangegeven op welke wijze onderzoek zal worden gedaan naar de
                  hoeveelheid geur die vrijkomt als gevolg van een blazer en de mogelijkheden om de geuremissie als gevolg van een
                  blazer te verminderen.
                  2.2.13   (maatwerkvoorschrift)
                  Binnen 3 maanden        na het van kracht worden van deze beschikking dient aan het bevoegd gezag ter goedkeuring een
                  onderzoeksplan om te komen tot een saneringsplan te zijn overlegd. In het onderzoeksplan moet zijn aangegeven
                  welke maatregelen om de geuremissie tijdens reguliere bedrijfsvoering te reduceren, zullen worden onderzocht.
                  2.2.14   (maatwerkvoorschrift)
                  Binnen 3 jaar    na  het van  kracht worden     van  deze beschikking dient aan het bevoegd gezag ter goedkeuring een
                  geursaneringsplan      te zijn overlegd.  In dit  geursaneringsplan dienen de resultaten van de op grond van voorschrift
                  2.2.13 verrichte onderzoeken te staan en moet ten minste zijn aangegeven:
                  a.          welke geurreducerende maatregelen als haalbaar worden beschouwd en welke niet;
                  b.          de te verwachten kosten en geurreductie als gevolg van deze maatregelen
                  C.          de termijnen waarbinnen de haalbare maatregelen zullen worden uitgevoerd;
                  Het geursaneringsplan moet zijn gericht op een zodanige geurreductie, dat de door ESD veroorzaakte geurbelasting
                  ter plaatse van objecten met een hoog beschermingsniveau maximaal 1,2 se/m3 98 percentiel bedraagt. De
                                                                                                               -
                  haalbare geurreducerende maatregelen moeten zijn uitgevoerd binnen de in het saneringsplan genoemde termijnen.
                  2.2.15   (maatwerkvoorschrift)
                  Een   maatregel als bedoeld in voorschrift 2.2. 14a mag alleen als "niet haalbaar” worden beschouwd als:
                  -
                              een maatregel technisch niet uitvoerbaar is of;
                  -
                              de kosten van de maatregel zo hoog zijn dat de continuiteit van ESD aantoonbaar in gevaar komt of;
                  -
                              de maatregel in strijd is met ARBO wetgeving of;
                  -
                              het geurreducerend effect van de maatregel niet in verhouding staat tot de kosten (kosteneffectiviteit).
                  2.2.16   (maatwerkvoorschrift)
                  Indien met het in voorschrift 2.2.14 bedoelde         geursaneringsplan geen zodanige geurreductie wordt bereikt dat de door
                  ESD veroorzaakte       geurbelasting ter plaatse van objecten met een hoog beschermingsniveau maximaal 1,2 se/m3               -
                  98 percentiel bedraagt, moet met het geursaneringsplan een nieuw onderzoeksplan als bedoeld in voorschrift 2.2.13
                  voor verder onderzoek ter goedkeuring worden overgelegd. Dit onderzoeksplan is gericht op het behalen van de
                  geurbelasting van maximaal 1,2 se/m3 98 percentiel ter plaatsen van objecten met een hoog beschermingsniveau
                                                                -
                  en dient na drie jaar onderzoek te leiden tot het volgende geurnsaneringsplan.
                  Het in voorschrift 2.2.13 onderzoeksplan en het in voorschrift 2.2.14 bedoelde saneringsplan moet 1x per 3 jaar
                  worden herzien op basis       van  nieuwe inzichten, totdat het aanvaardbaar hinderniveau is bereikt.
         20170227   memo   tbv  bestuurlijk overleg   met esd.docx
                                                                                                                                                      0000001738
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23992657
                                                                                                                        momo
             o      MY
         2FAL2 AYAS groningen
                        7
                                        SX
                                               provincie
         BIJLAGE 1:                           CONTROLE GEURVOORSCHRIFTEN
         1.    Hoofdlijn      methode
         Controle is op     een maximale geuremissie       van   8
                                                                   *
                                                                      10° se/h.   De controle bestaat uit het meermalen met        een
         veldwaarneming op        een  zekere afstand benedenwinds           van  de bron nagaan of de geur     van  ESD wel  of niet is waar    te nemen.
          Een korte  termijn verspreidingsmodel bepaalt           voor   het controlemoment die      waarnemingsafstand uitgaande         van   de
         vergunde geuremissie        en  de  weersomstandigheden          van dat moment.
         Conclusies trekken      over  het voldoen    aan  voorschrift 2.1.11     gebeurt  niet op basis van een   enkele controle    maar    uitsluitend
         op  een serie    aan waarnemingen.       Het aantal malen in de controleserie dat ESD op de bewuste afstand wel is waar te nemen,
         bepaalt de     uitkomst  van  de controle. Als dit aantal      significant hoger  is dan verwacht mag     worden, is  er sprake    van een
         overtreding van voorschrift        2.1.11.
         2.    De   Veldwaarneming
         2.1   algemeen
          De veldwaarnemingen        dienen te    geschieden    door   uitvoering  van een   dynamische pluimmeting       door  getrainde    en
         geselecteerde      waarnemers      op de hieronder beschreven manier. Deze is          afgeleid van  de Europese standaard      voor
         pluimmetingen (1)      en  vertoont ook     grote overeenkomsten met de tot          nu toe in Nederland    gebruikelijke werkwijze      voor
         snuffelploegmetingen (2,3).
         Controles mogen in principe op elk         tijdstip plaatsvinden mits er voldaan wordt aan de randvoorwaarden die de Europese
         standaard    aan   het doen   van   valide veldwaarnemingen stelt. Alleen de resultaten van controles die plaatsvinden bij
         reguliere bedrijfsomstandigheden (dat          is exclusief incidenten als blazers en de 48 uren        erna) tellen mee in de uitkomst van
         een  serie  aan   controles. Voorschrift 2.2.6     regelt dat   ESD  ervoor   moet zorgen dat   bij de Omgevingsdienst bekend is of er
         sprake  is van    normale  bedrijffsomstandigheden        of niet.
         Bij een controle vindt de      veldmeting gericht plaats, d.w.z.       op  een vooraf  geselecteerd    moment en op een vooraf        bepaalde
         waarnemingsafstand        waar    de geur  van  ESD maximaal nog te ruiken kan        zijn. Hieronder is vastgelegd    aan welke
         randvoorwaarden het controlemoment moet voldoen. In                   een   aparte paragraaf (zie 3.2) is de verspreidingsberekening
         beschreven      waarmee    de  waarnemingsafstand        op het controlemoment moet worden            bepaald, uitgaande    van   de  vergunde
         bronsterkte     en  emissieomstandigheden        en  de  tijdens de controle aanwezige meteorologische condities.
         2.2 de   veldwaarneming            in detail
         De  dynamische pluimmeting dient als volgt           te gebeuren:
         1.    Uitvoering door twee of meer waarnemers               waarvan   is vastgesteld dat zij ieder:
                     a.     De geur  van   ESD herkennen     en  kunnen onderscheiden        van  andere geuren;
                     b.     Getraind zijn in de   voorgeschreven       manier   van  veldwaarnemingen doen;
                     c.     Eenreukvermogen hebben binnen de criteria              van de EN 13725 (4), zijnde    een  meetreeks   voor   referentiegas
                            n-butanol   van 10-20 geurdrempelbepalingen waarbij            het  gemiddelde    >20  ppb en  <80ppb,   en  de
                            standaarddeviatie     (logwaarden) <2,3;
         2.     Waarneming op      een   lijn benedenwinds van       ESD:
                     a.     Die haaks staat op de heersende         windrichting;
                     b.     Met de modelmatig berekende waarnemingsafstand als middelpunt;
                     c.     Over een lengte van minimaal 500m (250m aan beide zijden van de pluimas);
                     d.     Een totale   waarnemingsduur       van   minimaal 10 minuten;
         3.    Uitvoering doen de      waarnemers op de volgende manier:
                     a.     Op hetzelfde controlemoment en over hetzelfde waarnemingstraject;
                     b.     Afzonderlijk   van  de ander(en), dus zonder       uitwisseling van informatie onderling;
         20170227     memo    tbv bestuurlijk overleg   met esd.docx
                                                                                                                                                           0000001739
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23992657
                \\;                                                                                                 CL                           memo
                                 9)             rovincie
                             JrAS           oA
                      Startend op de opgegeven codrdinaat               Waarnemingsafstand (zijnde op de pluimas);
                      Frequent (iedere 10
                                                  —
                                                    30 sec) zijn of haar waarnemingen noterend (O=geen geur ESD, 1=wel             geur  ESD) op
                      papier of digitaal;
                      Waarbij ten minste één van de waarnemers In het bezit                is van een  GPS waarmee     zijn of haar positie wordt
                      bepaald en de afgelegde route wordt vastgelegd;
         4.  De volgende gedragsregels gelden:
                  a.  Vanaf een half uur voorafgaand aan en tijdens de meting zal iedere                waarnemer    niet  roken, eten, kauwgom
                      of snoep gebruiken, of drinken (water uitgezonderd);
                      Elke     waarnemer     voorkomt dat tijdens de controle het eigen reukvermogen negatief kan worden beinvioed
                      door het      gebruik van parfum, deodorant, body lotion, e.d.;
                      Een     waarnemer neemt niet deel aan een controle als hij of zij verkouden is of anderszins last heeft van een
                      verminderd        reukvermogen (bijv. door allergie);
         5.  De volgende randvoorwaarden worden             in acht genomen:
                  d.  De   waarneming 1 (=wel geur ESD) wordt alleen gegeven bij een duidelijke positieve waarneming van de
                      bewuste geur (NL: zeker weten criterium; Eng: clear recognition, presence of the odour type beyond all
                      doubt)
                      De   voor    de  verspreidingsberekening benodigde meteorologische gegevens (windsnelheid (uy), windrichting
                      (°)  en   atmosferische stabiliteit     (bewolkingsgraad in achtsten) moeten tot drie uur voorafgaand aan, en ten
                      tijde    van,  een controle ter beschikking zijn. Windsnelheid en windrichting dienen, met als tijdsinterval 1
                      minuut of       kleiner, afkomstig   te  zijn van een  meteostation met     gecertificeerde meetapparatuur dat voor de
                      meetlocatie representatieve data genereert. De              bewolkingsgraad dient de waarnemer zelf voor het gebied te
                      bepalen.
                      Controles worden niet verricht           bij te lage windsnelheid    (U,,< 2,0 m/s), te hoge   windsnelheid   (U,;> 8,0 m/s),
                      zeer     stabiel  en zeer  onstabiel  weer    (Pasquill-klasse  A en F), neerslag of mist of te grote wisselingen    in
                      meteocondities (A        >  20%) gedurende het hele       uur  waarin de   meting gedaan (zouden) worden;
                      Na afloop van een controle dienen de werkelijke meteorologische omstandigheden ten tijde van de meting
                      vergeleken te worden met de data gebruikt voor het berekenen van de waarnemingsafstand. De controle
                      wordt afgekeurd als de volgende verschillen (absolute waarde) worden geconstateerd:
                            i.       windrichting van de pluimas (10min-waarde) > 10°;
                           ii.       windsnelheid (u;g, 10min-waarde) > 0,5 m/s
                          iii.       de  bewolkingsgraad zodanig afwijkt dat        dit een  andere  Pasquill-klasse
                                           oplevert.
         20170227  memo   tbv   bestuurlijk overleg  met esd.docx
                                                                                                                                                    0000001740
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23992657
                                              provincie
                                              groningen
         3.    Berekening Waarnemingsafstand
         3.1   algemeen
         Verspreidingsberekeningen dienen plaats te vinden               met de korte     termijn versie     van   het oude Nationaal Model         voor  de
         verspreiding van luchtverontreiniging,         meest bekend in z’'n     lange termijn      versie het LTFD-model. Bedoeld wordt het Korte
         Termijn Model zoals dat      is vastgelegd    in diverse documenten         (5,6,7).
         De basisformule in het model is die        van   de Gaussische Pluim      voor    uurgemiddelde concentraties.            Het model gaat     er vanuit
         dat de  verdunning van luchtverontreiniging           mag worden opgevat als         een   ‘random’ proces         en  de concentratieverdeling     in de
         pluim  van een   bron Gaussisch of normaal is, zowel in de breedte als in de                hoogte     van een     pluim. Voor de basisformule      van
         de Gaussische Pluim wordt        verwezen naar      de literatuur   (Bijvoorbeeld: (5),      blz.  11/12).
         Voor deze    geurcontrole wordt het korte termijn model gebruikt               in de  vorm    zoals dat is opgenomen in de         volgende
         paragraaf.   De volgende specifieke aspecten          van  de  geurcontrole     ESD  zijn hierin verwerkt:
         1.    ESD is  een oppervilaktebron      op grondniveau, (bronbreedte           100  —
                                                                                               300m     afhankelijk      van  de windrichting, bronhoogte
               H=1,5m);
         2.    Berekeningen worden alleen uitgevoerd voor de pluimas,                  niet voor een     willekeurig punt
               De afstand haaks vanaf de pluimas is nul (y=0);
               De  waarnemingshoogte        is vast (neushoogte, z=1,5m);
         rw
         SD
               Warmte inhoud
               Extremen in de
                                  van  de bron wordt verwaarloosbaar
               Het iteratief te berekenen resultaat is        een
                                                                               geacht (geen pluimstijging);
                                 meteorologische omstandigheden zijn uitgesloten
                                                                   afstand vanaf de bron x(C),
                                                                                                 van   de   berekeningen;
                                                                                                       uitgaande      van een   vaste  geurconcentratie op die
               afstand  van  1 snuffeleenheid/m?,       en  niet de normaal    gesproken      te  bepalen      concentratie op      een afstand   (C(x)) of ter
               plaatse  van een   codrdinaat    (C(x,y,z)).
         De in het model in te    voeren    bronsterkte     van 8
                                                                   *
                                                                      10° se/h is berekend door de in voorschrift 2.1.11              voorgeschreven
         maximale geuremissie te       vermenigvuldigen        met een factor    2, zijnde toepassing        van   de onzekerheid in de controlemethode
         in het voordeel van het     bedrijf, conform      wet- en   regelgeving    op dit punt.
         Voor het   overige zijn de volgende invoergegevens c.g. randvoorwaarden                    van  toepassing:
         1.    Bronkarakteristieken zoals zijn aangegeven in (9)           zijnde de rapportage        van   het   snuffelploegonderzoek bij       ESD over de
               periode 2006-2008;
         2.    Gegevens    van windrichting     en windsnelheid (uurgemiddelden) van KNMI-station Nieuw-Beerta of een ander voor de
               lokale situatie  representatief meteostation dat voldoet aan de WMO-/KNMI-standaard;
         3.    Gegevens over de bewolkingsgraad (in achtsten) zoals bepaald door het team van toezichthouders dat de controle
               uitvoert;
         4.    Een  middelingstijd   voor   de korte   termijnberekening      van   10 min conform         (2)  en  (3).
         3.2 De    verspreidingsberekening              in detail
         De Gaussische    pluimformule     voor  toepassing    in de Geurcontrole ESD       (bepaling     10 min    gemiddelde) luidt    in zijn basisvorm (naar
         (5) hfd 2):
                                                                                    —
                                                                                       (z—H)?              —
                                                                                                             (z+H)?
                                                                   2.0                            ,                       3
                                                 c (x)    =                  *    e            20; + e                 20;
                                                             2M.  U.
                                                                     0.0,
                     Waarin:                x           =
                                                                     afstand vanaf de bron (m)
                                            C(x)        =
                                                                     concentratie op de     pluimas    op afstand      x (1  snuffeleenheid/m’)
         20170227     memo   tbv bestuurlijk overleg    met esd.docx
                                                                                                                                                                   0000001741
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23992657
                   \\;                                                                                                    CL                        memo
            (3        of           9)              rovincie
         R” A PronimGeh
                      4
                                            Q            =
                                                                    vergunde bronsterkte        ESD (snuffeleenheden/s)
                                            2.Q          =
                                                                    vergunde bronsterkte inclusief factor 2 (methode-onzekerheid)
                                                         =
                                                                    windsnelheid, transportsnelheid         van de  pluim (m/s)
                                            oy
                                                         =
                                                                    horizontale     spreiding van de pluim (m),    10 min gemiddelde
                                                                    functie   van   afstand  x en        meteorologische omstandigheden
                                            g,
                                                         =
                                                                    verticale   spreiding van de pluim (m),     10 min gemiddelde
                                                                    functie   van   afstand  x en        meteorologische omstandigheden
                                            z            =
                                                                    waarnemingshoogte boven het aardoppervlak (1,5 m)
                                            H            =
                                                                    bronhoogte boven het aardopperviak (1,5 m)
         De  transportsnelheid     van  de  pluim   uv wordt met de     volgende formule afgeleid        uit de windsnelheid   gemeten op de
         waarnemingshoogte        h  van  het  voor   de situatie representatieve meteostation.
                                                                           u(@)   =
                                                                                      uy.
                                                                                           ()F
                    Waarin:     z                        transporthoogte      van   de  pluim (m)
                                                                    gelijkgesteld     aan   bron- en  waarnemingshoogte 1,5     m
                                            up,          =
                                                                    gemeten windsnelheid op hoogte h (m/s), uurgemiddeld
                                            E            =
                                                                    exponent, functie van de stabiliteitsklasse, zie tabel
                                                                         Stabiliteitsklasse                   Exponent
                                                                       volgens Pasquill *)                         E
                                                                                    B                            0,10
                                                                                    C                            0,16
                                                                                    D                            0,16
                                                                                    E                            0,30
                                                                     *) de stabiliteitsklassen      A en F worden niet   gebruikt
         De grootheden og, en o, zijn een maat voor de verspreiding, voor de ‘breedte’ van de pluim in respectievelijk de y-richting
         (loodrecht op de wind) en de z-richting (hoogte). Beide parameters zijn een functie van de afstand tot de bron en de
         stabiliteitsklasse. Bij het  bepalen   van
                                                     g, wordt  voor  de   oppervlaktebron      ESD de methode    toegepast van de virtuele puntbron (op
         afstand x, bovenwinds      van  het hart van   de opperviaktebron)       . Voor a, wordt dit vanwege de     geringe bronhoogte achterwege
         gelaten.
         De  bijbehorende formules zijn (naar (6) hfd.       2 en 5,  (7) § 4.5.3):
                                                             Oy
                                                                =
                                                                    &.(0+ 2). Czy.              (10), )008
                                                                    met: x,     =
                                                                                     2/B/(4,3   a)
                                                                  a;   =C   x4 Czy       “
                                                                                           (10/5)
                                                                     Czy    =
                                                                               (10. 25053 0,22)
                    Waarin:     z,
                                            =
                                                         ruwheid   van   het  aardoppervlak (m)
                                            Cz,          =
                                                                    correctiefactor      voor  de  ruwheidslengte z,
                                            X            =
                                                                    afstand vanaf de bron
         20170227    memo    tbv  bestuurlijk overleg    met esd.docx
                                                                                                                                                        0000001742
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23992657
                    \\;                                                                                                 CL                            memo
           (3          f            9)              rovincie
         R» A PronimGeh       |
                                             x;          =
                                                                    afstand tussen bron    en  virtuele bron
                                              B          =
                                                                    breedte  van  de bron, haaks op de     windrichting (m)
                                              abcd       =
                                                                    parameters, afhankelijk     van  de stabiliteitsklasse
                                                                              Parameters      voor  oy,         Parameters    voor o;
                                                  Stabiliteitsklasse             a                b               c                d
                                                 volgens Pasquill *)
                                                            B                 0,371            0,866            0,23             0,85
                                                            C                 0,209            0,897            0,22             0,80
                                                            D                 0,128            0,905            0,20             0,76
                                                            E                 0,098            0,902            0,15             0,73
                                                                    *) de stabiliteitsklassen  A  en  F worden niet   gebruikt
         De ruwheid z, wordt        bepaald door gebruik te maken        van de meest recente ruwheidskaart         van  het KNMI   (8). De  te
         gebruiken waarde        voor z, is de gemiddelde waarde die deze kaart (of database) geeft             voor  de afstand  over  de  pluim-as
         tussen bron en het       waarnemingspunt,       met een minimum      van  2 km  gerekend    vanaf het   waarnemingspunt. De waarde         van
                                                                                                                                                        z,
         volgt  uit een   middeling evenredig       naar  de afstand  waarover   de  pluim-as   ieder 250x250m vak     van  de kaart doorkruist.
                     Let op:      de ruwheid z,     en  afstand  x (C) dienen iteratief bepaald     te  worden omdat beide      grootheden     een functie
                     zijn van   de afstand  x  (en de meteorologische omstandigheden).
         De Pasquill-stabiliteitsklasse, benodigd voor de keuze van diverse parameters, wordt                 tot slot voor het moment      van
         meten/rekenen bepaald volgens onderstaande tabellen uit:
               *     het   van   toepassing zijnde meteorologisch seizoen (voorbeeld: lente                  is van 1 maart tot 1    juni);
               e     de windsnelheid op standaard             meteo-waarnemingshoogte van 10m                uy ;
               e     de   door de waarnemer(s) bepaalde bewolkingsgraad (in achtsten).
         De windsnelheid u;o       wordt, indien nodig, berekend       uit de meetwaarde op       hoogte  h van   het voor  de situatie  representatieve
         meteostation met de        volgende formule:
                                                                                        10
                                                                              =
                                                                                            i
                                                                         Ugo     un  -
                                                                                       (57)
                     Waarin:      uy,
                                              =
                                                         windsnelheid op standaard meteo         waarnemingshoogte (m/s)
                                                                    deze wordt   gelijkgesteld   aan  de waarnemingshoogte 1,5       m
                                              up                    gemeten windsnelheid op hoogte h (m/s), uurgemiddeld
                                              Mm         1]
                                                                    exponent, functie van de stabiliteitsklasse, zie eerdere tabel.
         20170227     memo    tbv  bestuurlijk overleg   met esd.docx
                                                                                                                                                           0000001743
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23992657
                                        provincie
                          A             groningen
         Tabel:           Pasquill-stabiliteitsklasse   als functie van dag of nacht, het seizoen, de windsnelheid en  de
                          bewolkingsgraad,     naar  (5).
                           *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor metingen zijn uitgesloten
                                                                            DAG   (WINTER),
                                         December 09-16        uur  GMT, januari 09-17    uur  GMT, februari 09-17    uur GMT
                       8             D             D              D           D            D            D           D          D
         "
                       7             D             D              D           D            D            D           D          D
         35
         5
                       6             B             B              C           C            C            D           D          D
         ?   @         5             3]            B              C           C            c            C           D          D
         ZT            4             B             B              B           C            ¥            C           D          D
         XQ            3             B             B              B
                                                                              Cc           c            C           C          D
         S Zz          2             B             B              B           B            C            C           C          D
         I             1             A             A              B           2            B            b           Cc         D
                       0             A             A              B           B            bo           B           C          D
                                    0-1           12             2-3         3-4          4-5          5-6         6-7        27
                                                                      WINDSNELHEID uso         (m/s)
                           *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor metingen zijn uitgesloten
                                                                             DAG   (LENTE),
                                                Maart 08-18     uur  GMT, april 07-19   uur  GMT, mei 06-20 uur GMT
                       8             D             D              D           D            D            D           D          D
         a
                       7             D             D              D           D            D            D           D          D
         <
         i? SE         6             B             B              C           C            C            C           D          D
             bh        5             B             -              =           C            GC           C           D          D
          1:           4             B             B              B           B            c            ¢           c          D
          x Q          3             A             A              B           B            B            C           C          D
          >  z         2             A             A              A           5            2            B           Cc         D
                       1             A             A              A           :            :            B           C         C
                       0             A             A              A           5            B            g           ®          Cc
                                    0-1           1.2            2-3         3-4          4-5          5-6         6-7        >7
                                                                      WINDSNELHEID         uso (m/s)
                           *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor metingen zijn uitgesloten
                                                                            DAG    (ZOMER),
                                              Juni 05-21     uur  GMT, juli 06-19  uur GMT, augustus 06-19      uur  GMT
                       8             D             D              D           D            D            D           D          D
          i
                       7             D             D              D           D            D            D           D          D
          3            6             B             B              B           =}           C            C           D          D
          5  i         5             B             B              B           B            P            C           C          D
          2 ®
          ZT           4             A             A              B           =]           3]           C           C          D
          X Q          3             A             A              A           B            B            5           Cc         D
          2  z         2             A             A              A           B            B            B           Cc         c
                       1             A             A              A           A            B            B           C          C
          2
                       0             A             A              A           A            B            =           C          C
                                    0-1           1-2            2-3         3-4          4-5          5-6         6-7        27
                                                                      WINDSNELHEID us          (m/s)
                           *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die     voor metingen zijn uitgesloten
         20170227 memo  tbv bestuurlijk overleg  met esd.docx
                                                                                                                                  0000001744
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23992657
                                        provincie
                                 %
                                       groningen
                                                                         DAG   (HERFST),
                                       September      07-18 uur GMT, oktober 08-17   uur  GMT, november 09-16 uur GMT
                       8             D              D           D          D           D            D      D         D
         a
                       7             D              D           D          D           D            D      D         D
         <
         5 SS          6             B              B           C          C           C            D      D         D
                       5             B              B           G          C           C            C      D         D
         7
         ZT
            ®          4             B              B           B          5           C            C      D         D
         X 2           3             A              B           B          B           Cc           Cc     C         D
         =  z          2             A              A           B          B           B            Cc     Cc        D
         g             1             A              A           B          be          2]           B      C         D
                       0             A              A           B          B           B            B      C         D
                                    0-1            1-2         2-3        3-4         4-5          5-6    6-7       >7
                                                                    WINDSNELHEID uy,       (m/s)
                           *) NB: Gearceerd   zijn de omstandigheden die  voor metingen zijn uitgesloten
                                                          NACHT    (HELE JAAR), Overige     uren
                       8             D              D           D          D           D            D      D
         "
                       7             D              D           D          D           D            D      D
         Sg            6             F              F           E          D           D            D      D
         ©
         5             5             a              r           s          8           D            D      D
         SE            4             E              F           F          :           D            D      D
         x Q           3             F              F           F          E           E            D      D
            z
         5             2
                       1
                                     .
                                     E
                                                    F
                                                    F
                                                                F
                                                                F
                                                                           >
                                                                           r
                                                                                       E
                                                                                       =
                                                                                                    D
                                                                                                    S
                                                                                                           D
                                                                                                           D
         2
                       0             3              F           F          F           =            E      D
                                    0-1            1-2         2-3        3-4         4-5          5-6    >6
                                                              WINDSNELHEID uo       (m/s)
                           *) NB: Gearceerd   zijn  de omstandigheden die voor metingen zijn uitgesloten
         20170227 memo  tbv bestuurlijk overleg met esd.docx
                                                                                                                       0000001745
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>23992657
                                                                                                                                 momo
             \uu,                                       rovincie
         &                      BEA                oA
         4.     Het controleresultaat
         4.1    De methode
         Elke meetmethode kent             een   bepaalde, beperkte, betrouwbaarheid              en  dat betekent dat de meetresultaten die       bij
         toepassing      van  de methode worden            verkregen    in  enige  mate onzeker      zijn. Conform de regelgeving (3) dient de onzekerheid
         bij het beoordelen       van een      controlemeting      te worden      toegepast én in het voordeel       van   het gecontroleerde bedrijf te
         worden      uitgelegd.   M.a.w.:     er  is pas  sprake  van een     overtreding   als het meetresultaat, niet alleen       van zichzelf maar  ook
         inclusief de meetonzekerheid daarin, boven de te controleren waarde uitkomt.
         De betrouwbaarheid c.q. onzekerheid                 van de   gekozen methode        voor   de  geurcontrole    is één op één  gekoppeld   aan  die
         waarmee       rekening    is  gehouden bij      het vaststellen     van  de waarde   voor    de te vergunnen     geuremissie.   De  gerapporteerde
         onzekerheid in het resultaat           van   de uit de  snuffelploeg- metingen         via  verspreidingsberekeningen bepaalde bronsterkte
         bedraagt      een factor 2. Deze factor 2 wordt in het voordeel               van het   bedrijf toegepast bij het bepalen van de voor een
         controle     aan te  houden      waarnemingsafstand.
         Uitgaande van deze meetonzekerheid per controle is statistisch onderbouwd welke uitkomst van een serie aan
         controlemetingen leidt tot het constateren van een overtreding van voorschrift 2.2.13 en welke niet. Dit heeft geleid                             tot de
         op de    geurcontrole      van   toepassing zijnde controlescore.
         4.2 De controlescore
         De onzekerheid        van een     factor 2 in de    voor  ESD   vastgestelde geuremissie         is  gekoppeld  aan  snuffelploegonderzoeken      waarin
         6  waarnemers       gedurende       3 meetseries telkens in tweevoud           (duplo)    vaststelden of de geur     van  ESD in het veld waar  te
         nemen was.       De omvang van een controle met de factor 2 als methode-onzekerheid is daarmee                            bepaald   op het totaal  van 6
         x 3  x 2  =
                     36 individuele      waarnemingen.
         De statistiek die van toepassing is op zon serie aan waarnemingen, is die van de aselecte steekproef uit een Binomiale
         kansverdeling. leder individueel controleresultaat telt immers slechts twee mogelijke uitkomsten, 6f een 0 (ESD is niet waar
         te  nemen), 6f een       1  (ESD   is wel   waar   te nemen)    en   wordt   gedaan door     een    willekeurige  waarnemer    uit een pool van voor
         die taak    geselecteerde       personen. Wanneer controles             plaatsvinden   op de    waarnemingsafstand       met C=1   se/m? is daar per
         definitie   sprake   van een      kans   van  50/50   op  een   0 of  een  1. De statistiek achter de controle is kortom die van de aselecte
         steekproef      met  teruglegging       met n=36 en     P=0,5.
         De controlescore wordt vervolgens gedefinieerd als het aantal malen 1 in een serie van 36 resultaten aan individuele
         veldwaarnemingen die volgens de hierboven beschreven methode met de daaraan verbonden randvoorwaarden zijn
         verkregen      en waarbij:
         a.     Een serie van 36 valide resultaten wordt genomen ;
         b.     de resultaten minimaal             een   periode van 6 maanden moeten omvatten;
         c.     resultaten ouder dan 12 maanden                   altijd afvallen.
         Als het aantal malen 1 in          een    controleserie met       een  zekerheid   van   95% niet op basis van toeval tot stand kan zijn
         gekomen, is sprake         van een     overtreding. Bij     een    controlescore 2 24      (uit 36) is met voldoende zekerheid vastgesteld dat
         niet   aan  de eis in voorschrift 2.1.11 wordt voldaan.
         20170227       memo    tbv   bestuurlijk overleg     met esd.docx
                                                                                                                                                                  0000001746
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>23992657
                                                                                                           momo
         V
            uy      HA            ®          brovincie
         2 A)A oA
         5.
             CEN-ontwerpnorm      met kenmerk:    preEN 16841-2, Determination of odour    in ambient air by using field inspection -
                                                                                                                                      Part
             2: Plume-method, CEN, February 2015).
             NEN NTA   9065, Nederlandse Technische Afspraak Luchtkwaliteit        —
                                                                                     Geurmetingen
                                                                                                   —
                                                                                                     Meten   en rekenen geur, december
             2012.
             Ministerie VROM, Publicatiereeks Lucht      en  Energie nr 115, Dokument Meten    en Rekenen Geur, 1994.
             NEN-EN   13725, Nederlandse uitgave      van de EN 13725 Air   Quality
                                                                                    —
                                                                                      Determination of odour concentration    by dynamic
             olfactomometry, September       2003  (inclusief update 2006).
             Staatsuitgeverij, Kleine Commissie Modellen, Modellen       voor  de berekening van de verspreiding  van
             luchtverontreiniging,   1976.
             KNMI, KNMI-rapport W.R. 77-3, Het Gaussisch pluimmodel          voor  de berekening van uurgemiddelde    concentraties   aan
             luchtverontreiniging,   1977.
             Ministerie VROM e.a., Publicatiereeks     Gevaarlijke Stoffen 2,  CPR 14E, Methods for the calculation of  physical effects
             due to the releases of hazardous materials (Gele Boek), 2005.
             KNMI, ruwheidskaart van Nederland, meest recente uitgave (opgenomen in de preSRM-tool             voor
             luchtkwaliteitsberekeningen)
             Snuffelploegonderzoek     Kollo silicon-carbide BV in de  periode 2006-2008, Witteveen+Bos, rapportkenmerk DZ15-2, d.d.
             27-10-2008;
         20170227  memo   tbv bestuurlijk overleg met esd.docx
                                                                                                                                           0000001747
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>