<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23990895
                                                              ESD-SIC bv
         Beheersplan Geur,        Blazers  en Verwaaiend Stof
         Versie 25 oktober 2017
         Status: aangeboden aan Bevoegd Gezag
                                             Openbaar
                                                                         0000000059
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23990895
            1            Summary
         An outline for further reduction of odor and blow outs is          given in this action plan for the period 2017- 2020.
         The   plan should be considered         a follow up  on  previous activities, described in earlier reports (2007) and an
         action plan presented in 2011.
         1.1    Blow outs
         Activities for  reducing      blow outs should be focused     on  three  measures:
              1.   Improve control over carbon factor and mixing
                        a.  Equipment for sample preparation is available. The application is now under development. It
                            will be applied mainly for improved assessment of the composition of old mix, so we will re-
                            duce the uncertainty of the required composition of new mix (
                        b. We are more closely monitoring the quality of new mix: are obtained compositions sufficiently
                            close to the required values
              2.   Improvement of the standardization of furnaces
                        a.  Develop an improved procedure for building a furnace
                        b.  Consistently apply this procedure
                        c.  Introduce sufficient checks and inspections in order to obtain improved standardization
              3.   Reduce bottlenecks in removal of gas and water
                        a.  Improved monitoring of pipes (correctly leveled?           Fouling? Check pumps)
                        b.  Improved monitoring of         water removal
                                    i.   Check levels in drain pits more frequent and in a       more   consistent way
                                   ii.   Continuous monitoring will show anomalies (such         as a   sudden increase of water
                                         flows, as  recently observed)
                                  iii.   More robust    monitoring gas temperatures (underneath furnaces)
         1.2 Odor
         The activities mentions for reduction of blow outs will have           a positive effect  on odor in general. Additional
         measures    should focus       on  the following.
              1.   Development of a practical and reliable odor monitoring procedure
                        a.  Application of sensors (“electronic noses”) requires an optimized procedure.
                        b.  Information from e-nose will be used together with meteorological data and a simplified mod-
                            el (already available) for analyses of causes and effect.
              2.   Obtain insight in real odor situation.
                        a.  Our ideas are currently based on complaints and to a very low extent on other information
                            such as our own observations and inquiries by the local agency for public health (GGD)
              3.   Improve spraying techniques
                        a.  Develop a procedure for more effective use of spraying water
                                    i.   Insufficient amounts of water result in excessive dust emissions
                                   ii.   Excessive amounts of water result in increased odor emissions (more gas production
                                         from shift reactions, stripping effects, less effective removal of gas underneath fur-
                                         naces)
                                  iii.   Use time controlled valves for    spraying (intervals)
                                  iv.    Consider smaller spraying units, to be used after about        one week
                        b.  Develop       and  apply  consistent  working procedures.
         1.3 Dust
              1.   Inventory   of  remaining     sources  of dust emissions
              2.   Evaluation, attention for emissions of hazardous components
              3.   Develop   a new      action  plan  based  on  actual risks and  opportunities
         Beheersplan     geur  en    blazers 2017    -
                                                       2020 werkdocument      openbare   versie   (def)
                   Openbare          versie
                                                                                                                                  0000000060
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23990895
            2           Inleiding
          Sinds 1998 wordt de      vermindering      van  de geuruitstoot van ESD systematisch aangepakt door een
          logisch   samenstel    van  onderzoeken      en maatregelen. Over deze aanpak zijn in de periode 1998 tot
          2005 met de provincie Groningen afspraken gemaakt. In de huidige vigerende omgevingsvergun-
          ning, de zogenaamde actualiseringsbeschikking van 22 maart 2005 staan bijvoorbeeld een aantal
          verplichtingen tot onderzoek. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode 2005 2007 en     —
          hebben geresulteerd in een aantal deelrapportages en één samenvattend verslag'. Dit samenvat-
          tend verslag gaf, naast bevindingen uit de deelrapporten, ook een overzicht van resultaten voor
          2005.
         Na 2007 is ESD-SIC        doorgegaan      met onderzoeken      en maatregelen en dat heeft in 2014 geleid tot
         een  concreet    plan  van  aanpak?.    Dit plan geeft een uitvoerige uiteenzetting van de op dat moment
         beschikbare kennis en daarop gebaseerde inzichten. Op basis daarvan zijn maatregelen voorge-
         steld, waar in de periode 2013 2016 is gewerkt. De tabel met maatregelen uit het plan van aan-
                                               —
         pak 2013 2016 is weergegeven in Tabel 1. Tabel 2 geeft de stand van zaken van de maatregelen
                      —
         begin 2017.
         Hoewel de      maatregelen doorgaans al tot resultaten hebben geleid, blijkt het pakket toch een goede
         basis te   vormen voor    de volgende stappen in de periode 2017         —
                                                                                    2020. Dat is verder toegelicht in de
         hoofdstukken 3 en 4 van het huidige document.
         Het  plan   van  aanpak   is  voor  de komende     jaren uitgebreid met een apart hoofdstuk   over stofemis-
         sies. Het betreft emissies       van stof buiten de   pieken die plaatsvinden door blazers.
         Tabel 1:    Maatregelen      uit  plan van   aanpak 2014
              Maatregel                Doel           Maatre-         Effect       Impact | Planning
                                                         gel       geurreduc- | geurre-
                                                                        tie        ductie
         a  | Oorzaak-          Reductie bla-           Zeker       discontinu       ++       2013-2014
              analyse           zers
              blazers
              Menginstal- | Reductie bla-               Zeker       discontinu        ?       2013-2015
              latie             Zers
              E- neuzen     |   Inzicht   proces- | Zeker            continu /        +        2013 en
                                sen,  beperken                      discontinu                   verder
                                hinder
              Statistische   |  Inzicht proces-         Zeker        continu /        +        2013-en
              onder-            sen, reductie                       discontinu                   verder
              zoeken            blazers
              Gasmetin-         Inzicht gas-            Zeker       onbekend          ?       2013-2015
              gen               vorming
              Ingangs-          Reductie bla-         Onzeker    |  discontinu        7?       onzeker
              controle          zers
              cokes
              Waterzuive-     | Reductie                Zeker         continu        +/-          2013
              ring              emissie pro-
                                ceswater, pri-
                                mair afvalre-
                                ductie
           Eindrapport Kollo SiC, 9 oktober 2007
            Plan van aanpak geurreductie ESD-SIC, openbare versie juli 2014
         Beheersplan geur en blazers 2017 2020 werkdocument openbare versie (def)
                                                -
                  Openbare versie
                                                                                                                      0000000061
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                        willis
              Maatregel                 Doel             Maatre-             Effect           Impact           Planning
                                                            gel         geurreduc- | geurre-
                                                                                tie           ductie
              Biocokes           Reductie                Onzeker            continu          Gl 7  dk   2       onzeker
                                 C02/S02/blaz
                                 ers
              Beperken           Reductie diffu-           Voor-           continu /              +            onbekend
              waterover-      | se   emissie             waarde-      |  discontinu
              last oven-         procesgas      en           lijk
              terrein            blazers
              Verbeteren      | Reductie      geu-    |  Onzeker            continu               ?              2014
              sproeitech- | remissie in
              niek               afhaalstadium
                                                                                       *
          Schatting:  +/- marginaal;    +
                                          beperkt;   ++
                                                        aanzienlijk;   +++
                                                                             hoog        zeer  summiere      schatting
         Tabel 2:   Maatregelen        uit  plan   van  aanpak 2014
         Maatregel                 Voortgang 2013        —
                                                            2016    en  stand      van   zaken mei 2017                  Verwijzing
                                                                                                                          huidig do-
                                                                                                                           cument
         Oorzaak-          In 2015 is    een   dashboard ontwikkeld door een externe partij voor                         H. 3 geeft
         analyse          data-analyse.       Hiermee is     vervolgens een evaluatie uitgevoerd.                        vervolg-
         blazers           Daarnaast vonden enkele aanvullende studie                    plaats. Bevindingen
                                                  in hoofdstuk 3           dit document.
                                                                                                                      |  stappen
                          zijn samengevat                            van
                                                                                                                         voor  verde-
                                                                                                                                   d
                           Naar
                                1.
                                   aanleiding    van
                                     Materialen worden
                                                       nieuwe inzichten        zijn maatregelen getroffen:
                                                              zorgvuldiger gescheiden en afgezeefd
                                                                                                                         3 Donce
                                                                                                                            9
                                     zodat   aanzienlijk minder grote brokken en folieresten in de                       blazers.
                                     ovens terugkomen. Daarmee is de gasdoorlaatbaarheid
                                     verbeterd.
                                2.   Ontwateringsbuizen van ovens (in kiesbed onderin) worden
                                     met behulp apparatuur waterpas gelegd om goede ontwate-
                                     ring te bevorderen.
                                3.   Enkele locaties van het oventerrein worden aanzienlijk beter
                                     ontwaterd.
                           De indruk bestaat dat hierdoor de laatste                jaren het aantal      blazers is
                          afgenomen,        zie Figuur   2.
                           De manier waarop de materiaalstromen worden beheerd is gewij-
         Mengin-                                                                                                       | 3.3.1 geeft
         stallatie        zigd. Betere controle op kwaliteit van grondstofmixen is inmiddels                             volgstap-
                          deel   bedrijfsvoering. Volgstappen zijn breder gedefinieerd, namelijk                         pen
                           het beter beheersen van grondstofstromen (3.3.1).
         E-                In 2013 heeft een uitvoerige evaluatie plaatsgevonden van toepas-
             neuzen
                        |                                                                                              | 4.2.1 geeft
                          singen.                                                                                        volgstap-
                                                            :                                                            pen
                           In 2016 heeft     een    evaluatie    plaatsgevonden van correlatie CO op
                          oventerrein      en  geur   en  correlatie is gevonden.
                           In 2016 zijn gegevens e-neuzen Omgevingsdienst beschikbaar
                          gekomen. Sindsdien ontwikkelt ESD-SIC een methode om signalen
                          e-neuzen om        te zetten in bruikbare informatie            om  proces te sturen
                          en   verbeteren.
         Statistische   |  In 2015 is    een   dashboard ontwikkeld door             een   externe    partij  voor       4.2.1  geeft
         Beheersplan    geur  en   blazers 2017    -
                                                     2020 werkdocument          openbare versie (def)
                   Openbare        versie
                                                                                                                                      0000000062
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23990895
         Maatregel             Voortgang     2013  —
                                                      2016  en stand  van  zaken mei 2017                 Verwijzing
                                                                                                          huidig do-
                                                                                                           cument
         onder-        data-analyse. Daarmee is vooral werk         aan  blazers gedaan.                 volgstap-
         zoeken
                                                                                                         pen
                       Statistische    analyses  van   CO-concentraties hebben bestaande
                       inzichten wel verder onderbouwd. Zo hebben           we meer   zekerheid
                       over   de relatie tussen geur    en ovens  in afbouw.
                       Na 2013 is    een  werkwijze    om  CO-concentraties   wekelijks   te evalu-
                       eren en    individuele bronnen op het oventerrein de identificeren        en
                       evalueren steeds verder uitgewerkt.
         Gasmetin-   | Afgelopen jaren zijn     gegevens verzameld en geévalueerd. Op het                3.3.3  geeft
         gen           gebied    van  blazers heeft dat tot enkele nieuwe inzichten geleid,
                                                                                                         volgstap-
                       met   name   wat betreft het belang van een goede waterhuishouding.
                                                                                                         pen
                       Ook op    gebied   van  geur  zijn nieuwe inzichten bereikt  en   ook deze
                       duiden op    een rol van water. Vooral een studie in 2015 (i.s.m. TNO
                       Delft) heeft veel inzicht gegeven in de mechanismen die van be-
                       lang zijn bij de totstandkoming van procesgas.
         Ingangs-      Enkele testen met gasdooriaatbaarheid zijn uitgevoerd (zie hoofd-                 3.3.4 geeft
         controle      stuk 3 dit document). Tot een goede kwantitatieve aanpak is het                   volgstap-
         cokes         nog niet gekomen.                                                                 pen.
         Waterzui-   | Een aanzienlijke investering in een nieuwe installatie in de water-               3.3.3 geefl
         vering        zuivering is in de periode 2013 2015 in bedrijf genomen en geop- | volgstappen
                                                            —
                       timaliseerd. Zoals in het plan van aanpak 2014 is aangegeven zal
                       de impact op de geuremissie gering zijn.
                       Komende      jaren zal de focus vooral liggen op    een  goed beheer van
                       waterstromen op het terrein.
         Biocokes      In 2015 is samen met CE Delft        en TU Delft  een  studie gedaan     naar   | 4.2.4 geeft
                       de  toepasbaarheid.                                                               volgstap-
                                                                                                         pen.
                       Momenteel      probeert  ESD-SIC     samen  met  een  lokale partij een
                       vervolg op    te zetten. Beschikbaarheid van materiaal staat momen-
                       teel  een
                                  vervolg  in de weg.
         Beperken      Het  belang van deze maatregel is afgelopen jaren steeds duidelij-                3.3.3 geeft
         waterover-  | ker  geworden en dit zal dan ook veel opvolging krijgen.                          volgstappen
         last oven-
         terrein       Een nieuwe sloot      aan  de  westzijde van  het oventerrein  en   het uit
                       bedrijf  nemen van een      waterbassin hebben     afgelopen jaren    al tot
                       verbetering geleid.
                       Ontwateringsbuizen van ovens (in kiesbed onderin) worden met
                       behulp apparatuur waterpas gelegd om goede ontwatering te be-
                       vorderen
         Verbeteren  | In 2015 heeft het Centre for      Expertise Water Technology een stu-             4.2.3 geeft
         sproei-       die  gedaan    naar  betere  sproeitechnieken. Bevindingen zijn      deels   in | volgstappen
         techniek      praktik getest. Deze maatregel krijgt opvolging in 2017         -
                                                                                         2020
         2.1   Opmerking     vooraf
         Dit beheersplan geeft een beeld van huidige inzichten en gewenste prioriteiten De diverse maatre-
         gelen die worden genoemd geven een beeld van de inspanningen die ESD-SIC zal gaan verrich-
         Beheersplan geur  en  blazers 2017  -
                                               2020 werkdocument    openbare versie (def)
                 Openbare versie
                                                                                                                      0000000063
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23990895
         ten. ESD-SIC committeert zich dus    aan de inzet om   de maatregelen uit te   voeren, mits investerin-
         gen kostentechnisch en/of vanuit   kostenefficiency zijn te rechtvaardigen.
         Toekomstige   resultaten van  maatregelen,  nieuwe informatie uit onderzoeken      en nieuwe informatie
         omtrent Kosten, overige  lasten en  economische situatie   van het  bedrijf maken   regelmatig aanpas-
         sen van dit plan van aanpak noodzakelijk. ESD-SIC      houdt zich het recht   voor dat te doen.
         Beheersplan geur en blazers 2017 -
                                            2020 werkdocument   openbare  versie (def)
                Openbare     versie
                                                                                                               0000000064
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23990895
            3         Blazers
         Afgelopen jaren is    het fenomeen blazers         uitvoerig   bestudeerd. De    belangrijkste   studies en  bevin-
         dingen daarbij zijn    hieronder      samengevat.
              1. Evaluatie   van   databases met gegevens           van  zowel  ovens   die  geblazen    hebben als  ovens
                 die niet  geblazen      hebben.
                     a.   In 2007 is     samen      met KEMA    een   uitvoerige statistische   analyse uitgevoerd®. Uit de-
                          ze  studie kwamen variabelen          naar voren    die die de kans op het      optreden van een
                          blazer beinvioeden.
                                i.   De elektrische     belasting (d.w.z. input energie per tijdseenheid per lengte gra-
                                    fietkern): een te hoge energie-input verhoogt de kans
                               ii.   Vochtpercentages van materialen: een te hoog vochtgehalte verhoogt de
                                     kans
                              iii.   Neerslag voorafgaand aan de charge: meer vocht verhoogt de kans
                              iv.    Grondstofsamenstelling, juiste verhouding koolstof en SiO: afwijkingen               van
                                     de stoichiometrische samenstelling verhogen de kans
                     b.   In 2013 en 2014 is         samen   met Ortec    een dashboard ontwikkeld       waarmee   ESD-SIC
                          zelf databases kan         analyseren.
                                i.   De door KEMA aangewezen variabelen zijn nu beter onderbouwd.
                     c.   In 2016 is samen met Ortec een aanvullend onderzoek gedaan waarbij gekeken is
                          naar een      mogelijke    correlatie tussen   grondwaterpeil    en  de kans op het   optreden   van
                          een   blazer.
                                I.   Meerdere verbanden        zijn  onderzocht.   Uiteindelijk   bleek vooral een duidelijk
                                     verband te bestaan tussen de kans op een blazer en het grondwaterpeil nabij
                                     de oven aan het begin van de charge. Dit onderstreept de eerder genoemde
                                     rol van    vocht en  het toont  aan  dat voor  de  preventie aandacht voor het mo-
                                     ment     van  blazen niet volstaat. Al  ver voor  het  optreden van een blazer is al
                                     een   kiem   gelegd.
                               ii.   Deze     waarneming sluit aan bij eerder intern onderzoek (in samenwerking
                                     met TNO, 2015) dat water een sterke invioed heeft op de gassamenstelling
                                     (en daarmee op gasvolumes per energie-input) en dat deze invloed pas een
                                     sterke rol gaat spelen wanneer de oven al enige tijd in bedrijf is. Dat impli-
                                     ceert dat vocht dat met de grondstoffen is binnengekomen een beperkte rol
                                     speelt, want dat is immers al grotendeels verdampt. Er moet een tweede
                                     bron van water zijn die gedurende de gehele productietijd van een oven ac-
                                     tief is.
              2. Evaluatie   van   afzonderlijke blazers
                     a.   Gebleken is dat bij veel blazers een verhoogde aanwezigheid van water inderdaad
                          een mogelijke oorzaak is.
                     b.   Ook Korte verstoringen van de gasafvoer in het onderhuis verhogen mogelijk de
                          kans op een blazer, al is dat nog niet goed onderbouwd.
                     c.   Het blijkt zinvol om blazers te classificeren. Zware blazers hebben naar de huidige
                          inzichten bijvoorbeeld een geheel andere oorzaak dan lichte.
              3. Experimenteel onderzoek
                     a.   Een hittebestendige glazen buis is gevuld met reactiemateriaal. Vervolgens is ver-
                          schillende temperaturen (tot ca. 1000 °C) heliumgas door de buis geleid, waarbij het
                          drukverlies is geregistreerd. Beoogd werd op deze manier een indruk te Krijgen van
                          de gasdoorlaatbaarheid van het materiaal.
                                i. Tijdens de proeven werden vaak holtes gevormd die in enkele gevallen ook
                                     onder invloed van gasdruk spontaan wegschoten. Hiermee is dus op kleine
                                     schaal een blazer gesimuleerd.
         *
           Rapport KEMA,    5  april  2007    en eindrapport Kollo  SiC, 9 oktober 2007
         Beheersplan geur   en   blazers 2017     -
                                                    2020 werkdocument     openbare  versie  (def)
                 Openbare        versie
                                                                                                                             0000000065
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23990895
                                        ii.  De kwalitatieve conclusie is dat verhitten           van materiaal kan leiden tot ob-
                                             structie  van   de   gasafvoer die     resulteert in holtes  en  opbouw van gasdruk.
         3.1   Toelichting: Blazerhypothese
         In de  afgelopen jaren heeft ESD-SIC                diverse studies uitgevoerd om inzicht te krijgen in factoren die de kans
         op  een         blazer beinvioeden. Resultaten van deze studies hebben geleid tot verschillende bruikbare volgacties.
         Maatregelen die hieruit voortkomen zijn ofwel uitgevoerd (hoofdstuk 3.2) of als speerpunt voor komende peri-
         ode opgenomen in hoofdstuk 3.3 van dit plan van aanpak.
         3.2   Verbeteringen                 2014    —
                                                        2017
         Afgelopen jaren zijn enkele maatregelen genomen. Het aantal blazers is sindsdien afgenomen, zie
         Figuur 2. De belangrijkste genomen maatregelen zijn hieronder samengevat.
              1.          De  wijze recyclen     van   grondstoffen (oudmateriaal, OM) is gewijzigd.
                               a.  Materialen worden         zorgvuldiger gescheiden en dat vindt al plaats tijdens de afhaal-
                                   fase. Zo gebruiken we nu twee OM-stromen die op verschillende wijze worden inge-
                                   zet in een volgende oven.
                               b. Beide OM-stromen worden zorgvuldiger en consequenter gezeefd, zodat grote brok-
                                   ken en folieresten niet meer aanwezig zijn.
                                         i. Dit verhoogt de gasdoorlaatbaarheid.
                                        ii. De homogeniteit van het materiaal is verbeterd.
                                       iii. De beheersbaarheid van de samenstelling is verbeterd.
              2. De waterafvoer in de onderhuizen wordt bij iedere gecontroleerd door met instrumenten na
                         te gaan of buizen waterpas liggen. Verzakkingen worden zo op tijd waargenomen en ver-
                          holpen voordat de opbouw van de oven verder gaat.
              3. Temperaturen van de gasafvoer worden dagelijks gecontroleerd.
              4.          Ovens worden minder          zwaar     belast dan tot 2014.
                          60
                          50 -
                 blazers  30 -
                 Aantal
                          20
                          10
                              0                2                 4                6              8               10         12
                                                                                maand
                                          -m=Blazer 13   =+=Blazer 14    -+-Blazer 15  ===Blazer 16  =w=Blazer 17
              Figuur         1: Ontwikkeling    blazers 2013   —
                                                                  april 2017, cumulatief per jaar (2017 t/m april)
         Beheersplan geur en blazers 2017                 -
                                                            2020 werkdocument        openbare versie (def)
                          Openbare versie
                                                                                                                                    0000000066
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23990895
         3.3       Speerpunten        2017    —-
                                                 2020
         Naar de       huidige  inzichten dienen       we  de activiteiten  om  het aantal blazers verder      terug   te brengen
         te concentreren op drie           speerpunten.     Deze staan hieronder      toegelicht.  Daarnaast    blijft het belang-
         rijk om     elke blazer   zorgvuldig     te evalueren    en na  te gaan welke verdere       verbeteringen mogelijk zijn.
         Dat is hieronder beschreven als vierde               speerpunt. Ook aandacht       voor de in 3.1.2 beschreven uit-
         zonderlijke      blazers   blijft uiteraard   van  groot belang.
         3.3.1       Beheersen       grondstofkwaliteit
         In december 2016 is besloten te investeren in nieuwe                  voor  monstervoorbereiding. Hiermee zal het
         mogelijk zijn      om een     veel beter beeld te     krijgen  van de  samenstellingen van gerecycled materiaal.
         Deze investering        wordt momenteel         uitgevoerd en zal    naar verwachting in juni 2017 operationeel
         worden. Daarna zal          de juiste implementatie nog veel         aandacht vragen.
         3.3.2 Standaardiseren                ovenopbouw
         Met het in dienst       nemen van       twee nieuwe medewerkers met           ervaring  in  managementtechnieken
         (“lean”,     “6 sigma”)  is eind 2016      gestart   met een   nieuw  traject om ovens meer       gestandaardiseerd     op
         te bouwen. Dit is       een    vervolg   op eerdere studies     en verbetermaatregelen in de periode 2014           —
         2016.
         Door betere        standaardisering      bereiken    we een   betere  voorspelbaarheid      van  het ovengedrag     en
         betere beheersbaarheid             van  de gas-   en  waterafvoer.
         3.3.3 Beheersen             en    monitoren gas-        en  waterafvoer uit onderhuis
         De   hypothese dat goede gasafvoer en betere beheersbaarheid van vocht in de ovens leidt tot een
         lagere kans op het optreden van blazers is afgelopen jaren steeds beter onderbouwd. Concrete
         maatregelen om dit verder uit te werken betreffen onder meer:
                     Betere   monitoring van de gasafvoer
                     Betere   monitoring van grondwaterpeil rondom de ovens
              DhON-s Betere monitoring van waterafvoer, onder meer door metingen
                     Verbeterde drainage rondom de ovens
                     Beheersing van watertoevoer naar de ovens
         Deze monitoring moet nu veel meer inzicht geven in                  de  nu nog bestaande
                                                                                                  aan   de  drainputten.
                                                                                                        knelpunten.    Een continu
         verbetertraject wordt aan de monitoring gekoppeld.
         3.3.4 Verder          uitdieping kennis
         Naast de hierboven          genoemde       concrete    volgstappen zullen we komende jaren ook verder bouwen
         aan     kennis   en  die omzetten in nieuwe         verbeterstappen. Op die manier werken we aan een continu
         verbeterproces.
               1.    ledere blazer wordt       geévalueerd     en  de  opgedane kennis wordt opgeslagen in een register.
                     Dit register  leidt tot nieuwe inzichten       en  nieuwe maatregelen.
              2.     Een nieuwe wijze van registreren (voor interne doeleinden) is in april 2017 geintroduceerd.
                     Deze maatregel leidt ertoe dat we onderscheid gaan maken tussen verschillende type bla-
                     zers, die elk een eigen specifieke oorzaak lijken te hebben.
              3.     In de tweede helft van 2018 volgt een nieuwe evaluatie van de database (statistische analy-
                     se van oorzaak-gevolgcorrelaties).
              4.     Aanvullende werkzaamheden om de gasdoorlaatbaarheid van materialen vast te stellen
                     worden eind 2017 opgestart.
         Beheersplan       geur en  blazers 2017     -
                                                       2020 werkdocument     openbare   versie (def)
                     Openbare       versie
                                                                                                                                  0000000067
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                  +
                                                                    40+
            4          Geur
         De  beoogde reductie van blazers zal een verlaging van de geuremissie opleveren. Daarnaast zal
         de  genoemde verbetering van de water- en gasafvoer van ovens al direct tot minder geuremissie
         leiden omdat het ook bij normaal bedrijf diffuse emissies tegengaat. In dit hoofdstuk zijn maatrege-
         len beschreven die betrekking hebben op de geuremissie naast de geuremissie door blazers.
         4.1    Onderbouwing
         Eerdere onderzoeken in 2007         (*) en latere interne onderzoeken laten zien dat de emissie van geur
         vooral  afhangt van de situatie op het oventerrein.
              1. Hoewel EE          lekkages in ovenfolies incidenteel aan de geuremissie bij kunnen dragen blij-
                  ken  ovens   in afbouw vooral verantwoordelijk voor geur.
              2.  Een  goed functionerende onderhuisafzuiging reduceert de emissie van ovens in afbouw.
                      a.   Een goede monitoring van de onderhuisafzuiging is van belang.
                      b. Monitoring moet leiden tot grondige evaluaties en een continu verbeterproces.
              3.  Beperken van de zwavelconcentratie in gas heeft een gunstig effect op de geuremissie.
                      a.   Dit is te bereiken door inzet van koolstofbronnen met lage zwavelgehaltes
                      b. Aanwezigheid van (een overmaat) water versnelt de emissie van zwavel® uit materi-
                           aal. Dit is onder meer aangetoond door metingen aan de onderhuisafzuigingen en
                           een  theoretische studie     samen    met TNO Delft.
              4.  Een  lange periode     tussen het in   bedrijf gaan van een oven en het moment waarop al het
                  isolatiemateriaal is   verwijderd   leidt ertoe dat ovens doorwarmen en meer geuroverlast ver-
                  oorzaken.
              5.  Effecten   van  ongewenste gebeurtenissen          en ook van maatregelen zijn niet  goed vast te
                  leggen.
                      a.   Onderzoek     van Ortec in 2016 laat zien dat     gebruik van CO-concentraties op het
                           oventerrein wel   een   indicatie  geeft van geuremissies.
                      b.   Gebruik van elektronische neuzen in een binnenring (op terrein inrichting beheer
                           ESD-SIC) en een buitenring (1 tot 4 km van inrichting, beheer Omgevingsdienst
                           Groningen) kan leiden tot inzicht in actuele emissies. De interpretatie van de signa-
                           len en de vertaalslag naar geurbeleving en -emissies blijken echter gecompliceerd.
         4.2    Maatregelen
         4.2.1   Verder uitwerken         gebruik    e-neuzen
         Sinds 2016 heeft ESD-SIC toegang tot meetgegevens van de zogenoemde e-neuzen die in de di-
         recte omgeving van het bedrijf staan. Deze meetgegevens leiden nu al tot meer inzicht in de geur-
         situatie. In 2016 is bijvoorbeeld al in samenwerking met Ortec aangetoond dat een correlatie be-
         staat tussen    geuremissie en waargenomen concentraties op het oventerrein van het geurloze gas
         koolmonoxide      (CO). Op deze manier is nu een goed gereedschap gevonden om betere oorzaak-
         gevolg   relaties te zoeken tussen bedrijfsvoering en geuremissie. Komende maanden wordt deze
         werkwijze   verder   uitgewerkt en toegepast. In april 2017 heeft daartoe een workshop plaatsgevon-
         den met de leverancier       van de  e-neuzen.
         Beoogd    wordt de   signalen van CO-metingen en e-neuzen zo te interpreteren dat het mogelijk           is:
              1.  Emissies vast te     leggen
              2.  Effecten van maatregelen vast te stellen
              3.  Effecten van ongewenste, al dan niet vermijdbare gebeurtenissen vast te leggen
         Dit moet leiden tot    een  continu  verbetertraject waarbij stap voor stap meer grip komt op de geursi-
         tuatie, bijvoorbeeld door uitvoeren      van nieuwe maatregelen of het beter plannen van bepaalde
         4
         ®
           Eindrapport Kollo SiC, 9 oktober 2007 met deelrapporten
           Voornamelijk in de vorm van waterstofsulfide (H.S). Andere componenten als COS, CS,        en mercaptanen
         (onder meer CH3SH) zijn ook aanwezig.
         Beheersplan geur en blazers 2017 2020 werkdocument openbare versie (def)
                                               -
                  Openbare versie
                                                                                                                      0000000068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                           -31~
         handelingen. Met dat laatste beoogt ESD-SIC geuroverlast te verminderen                            door  bij bepaalde   mete-
         orologische omstandigheden specifieke werkzaamheden uit te stellen.
         4.2.2 Vaststellen               feitelijke    hindersituatie
         In 2016 is      een    snuffelploegonderzoek van           Witteveen     en  Bos  opgeleverd waartoe ESD-SIC op-
         dracht had verleend. Dit onderzoek leidt tot                 meer    inzicht in de  feitelijke geursituatie rond ESD-SIC.
         Met    hulp   van    de    e-neuzen en      waarnemingen ter plaatse zullen we komende maanden meer infor-
         matie verzamelen. Van buiten                 verkregen informatie, zoals resultaten van een “geurapp”, de ont-
         vangen       geurklachten® en          de  uitkomsten van het GGD-onderzoek, kunnen daarbij ondersteunend
         zijn.
         4.2.3 Verbeteren                sproeitechnieken
         Eerder is al ter        sprake gekomen           dat overmatige    hoeveelheden water rondom de           ovens   leiden tot
         een    verhoogde         kans op blazers en een verhoogde gasproductie per hoeveelheid energie-input.
         Maatregelen in          deze notitie betroffen een goede monitoring en waterafvoer. Daarnaast is het ook
         zinvol    om    de toevoer       van   water   naar de ovens tot een minimum te beperken. Een ontwikkelproject
         is gestart     om    effectiever te      sproeien. Hiermee beogen we minder water in te zetten om de ovens te
         koelen, zonder dat dit            een   nadelig gevolg heeft voor stofontwikkeling tijdens het afhalen van ovens
         en   de   periode      dat  een oven      afkoelt.
         4.2.4 Inzet biocokes
         De   huidige (en        naar    alle waarschijnlijkheid toekomstige) markt voor petroleumcokes biedt geen
         ruimte     voor   structurele inzet       van petroleumcokes met een zwavelgehalte lager dan 3 wt.%. De
         beschikbaarheid en de prijs van petroleumcokes die aan de specifieke eisen’ van ESD-SIC vol-
         doen geven te grote onzekerheden. Om de hoeveelheid zwavel te beperken is een alternatieve
         koolstofbron nodig.
         Koolstof      afkomstig       van   niet-fossiele bronnen     blijken   een  laag zwavelgehalte      te hebben. Beschik-
         baarheid       en  toepasbaarheid zijn           op dit moment nog onzeker.
         Een    lijst met   specificaties       is beschikbaar,    maar    vertrouwelijk. Deze specificaties      moeten leiden tot
         een    alternatieve koolstofbron zonder dat dit een                  ongewenst effect heeft op:
               1.    Het aantal blazers
              2.     De kwaliteit      van producten
               3.    Het  energiegebruik van het             proces
              4.     De beheersbaarheid            van    de  gasverwerking
         Mocht uit latere testen, kleinschalig dan wel grootschalig, blijken dat wel                      sprake  is van  ongewenste
         neveneffecten dan is niet sprake van een acceptabele grondstof.
         Op   dit moment is          sprake    van een      onzekere  maatregel,    maar   wel é€én die in   potentie  veel impact  op
         de   geuremissie          kan hebben.
         ¢
           Bij klachten is niet alleen het aantal van belang, maar vooral de geografische spreiding. Afgelopen jaren is
         geconstateerd dat vooral op grotere afstanden het aantal klachten is afgenomen. Dit duidt erop dat sprake is
         van minder emissie en niet van verminderde bereidheid om te klagen. In dat |aatste geval zouden vooral de
         klachten op korte afstand af moeten nemen.
         "
           De kwaliteit van petroleumcokes heeft direct             impact   op de kwaliteit van producten, wat bijvoorbeeld van
         groot belang      is  bij  de productie   van    keramische filters voor dieselroeffilters en waterzuivering. Daarnaast
         beinvioedt de kwaliteit van cokes de kans op blazers. Het aandeel viuchtige koolwaterstoffen vergroot bij-
         voorbeeld de gasproductie. Zwaardere koolwaterstoffen leiden tot “verbakking” waardoor de gasdoorlaat-
         baarheid afneemt.
         Beheersplan       geur     en blazers 2017     -
                                                           2020 werkdocument     openbare   versie  (def)
                     Openbare           versie
                                                                                                                                      0000000069
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23990895
                                                            -12
            5          Stof
         Bestaande     maatregelen de emissie van verwaaiend stof, dat wil zeggen stof dat geémitteerd is
         buiten de blazers, tegen te gaan zijn opgenomen in de huidige omgevingsvergunning. Deze maat-
         regelen hebben onder meer betrekking op het schoonhouden van pleinen en wegen, transport van
         materialen   en  beperkingen aan werkzaamheden.
         Om verdere     vermindering van de emissie   van verwaaiend stof te bereiken zal ESD-SIC          een aan-
         vullend programma opstellen.
              2 Een bestaande inventarisatie         bronnen wordt
                                                 van                   geactualiseerd.
              PL
              PO Bronnen worden    geévalueerd op (potenti€le) impact.
                 Voor zogenoemde ZZS-stoffen worden gehaltes vastgesteld.®
                 In 2005 is door Bureau Blauw een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van verwaaiend
                 stof. Deze emissiewaardes passen we toe bij het vaststellen van emissies van stoffen.
              on Op basis van de inventarisatie en evaluatie volgt een stappenplan voor verdere verminde-
                 ring.
         ®
           Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals is vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder afdeling 2.3 lucht en geur
         Beheersplan geur en blazers 2017 2020 werkdocument openbare versie (def)
                                          -
                 Openbare versie
                                                                                                                     0000000070
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                              ESD-SIC bv
                        Overzicht     maatregelen         en  planning
         Toelichting:
         (*)      B: blazer, G: geur anders dan blazers, S: Stof anders dan blazers
         {**)     Zeker / Onzeker / Voorwaardelijk
         *")      Oplopend   van   1 (klein) —
                                               5 (groot)
         Tabel 3: Overzicht  maatregelen    2017  -
                                                    2020
                 Omschrijving                                                       BGS(*) [ Type         ZOV (*) [Im- | Jaar van      Opmerking
                                                                                                                  pact | uitvoering
                 _                                                                                        =
                                                                                                                  7
         1       Beheersen grondstoffen: monstervoorbereiding oud-materiaal        |B        investering |Z       3      2017
         2       Beheersen grondstoffen: betere controle nieuwmateriaal             B        organisatie  Z       2      2017 -
                                                                                                                                2018 | Revisie   en onderhoud niet
                                                                                                                                       meegenomen
         3       Beheersen water op oventerrein                                     BG                            4             2019   Zie Tabel
                                                                                             investering |Z              2017 -
                                                                                                                                     |
         4       Standaardiseren ovens                                              B        organisatie  Z       3      2017 -
                                                                                                                                2018 | Vooralsnog    geen investe-
                                                                                                                                       ring
         5       Beheersen water-     en  gasafvoer: metingen drainputniveaus       BG       investering |V       4      2017 -
                                                                                                                                2019 | Verspreid over 3 jaar
         6       Continue                                                           BG                            3             2019
                            monitoring grondwaterpeil                                        investering |Z              2017 —
                                                                                                                                     | Verspreid over 3 jaar
         7       Beheersen water-     en  gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging    BG       investering  Z       3      2017 -
                                                                                                                                2019 | Pilot bij €én oven
                 (pilot)
         8       Beheersen water-     en  gasafvoer:   studie naar haalbaarheid en  BG       investering  V       2      Na 2020       Uitrol naar overige ovens,
                 doelmatigheid metingen onderhuisafzuiging                                                                             3 jaar,
         9                                                                                                Z       2             2020
                 Blazer-evaluaties                                                  B        onderzoek                   2017 -
         10      Metingen gasdoorlaatbaarheid                                       B        onderzoek    ©)      2      2017 -
                                                                                                                                2018
         11      Verder uitwerken gebruik e-neuzen en CO-profielen                  G        onderzoek    Z       3      2017 -
                                                                                                                                2020 | Externe adviezen
         12   |  Vaststellen  feitelike hindersituatie                              BGS      onderzoek    0       1      2018          Externe   adviezen
         13   | Verbeteren sproeitechnieken                                         BGS      investering |O       3      2017 -
                                                                                                                                2018 | Testopstelling  en uitrol
                                                                                                                                                                   0000000071
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                   <1  =
               Omschrijving                                                      BGS(*)  [Type       ZOV (*)  [Im- | Jaar van      Opmerking
                                                                                                              pact | uitvoering
                                                                                                              il
         14     Inzet biocokes                                                  G        onderzoek   0)       4      2017 -
                                                                                                                            2020 | Kosten afhankelijk van
                                                                                                                                   beschikbaarheid
         15     Inventarisatie en evaluatie bronnen verwaaiend stof             S        onderzoek   @)        1     2018          Externe adviezen, chemi-
                                                                                                                                   sche analyses
         16    Opstellen reductieplan verwaaiend stof                           S        onderzoek   0]        1     2018
         Beheersplan geur   en blazers 2017  -
                                               2020 werkdocument openbare versie (def)             Openbare  versie
                                                                                                                                                            0000000072
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                        -15-
          6.1  Overzicht per jaar
          Tabel 4: Werkzaamheden 2017
                 Omschrijving                                                              Type        Impact    Eigen    Opmerking
                                                                                         |                       uren
         1       Beheersen    grondstoffen: monstervoorbereiding oudmateriaal              investering 3         800      Oplevering juli “17
         2       Beheersen    grondstoffen: betere controle nieuwmateriaal                 organisatie 2         200      Revisie en onderhoud
                                                                                                                          niet meegenomen
         5       Beheersen water op oventerrein                                            investering 4          1200    0.m.
                                                                                                                                greppels
         24      Standaardiseren     ovens
                                                                                           organisatie 3          1200
         5       Beheersen water-         gasafvoer: metingen drainputniveaus                          4         400      Pilot
                                      en
                                                                                           organisatie
         6       Metingen grondwaterpeil                                                   investering 4         400      Pilot
         7       Beheersen water- en gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging (pilot) | investering      3         400      Pilot
         8       Beheersen water- en gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging                investering 2         20
         9       Blazer-evaluaties                                                         investering 2         800
         10      Metingen gasdoorlaatbaarheid                                              onderzoek   2         300
          11
              | Verder uitwerken gebruik e-neuzen en CO-profielen                          onderzoek   3         280
          12     \Vaststellen feitelijke hindersituatie                                    onderzoek   1         40
         13      Verbeteren sproeitechnieken                                               onderzoek   3         300
          14     Inzet biocokes                                                            onderzoek   4         20       Indien materiaal be-
                                                                                                                          schikbaar
         ———
                 Totaal                                                                                          6.680
          Beheersplan   geur  en  blazers 2017   -
                                                   2020 werkdocument  openbare versie (def)              Openbare  versie
                                                                                                                                               0000000073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                        -16=
          Tabel 5: Werkzaamheden 2018
                 Omschrijving                                                               Type            Impact     Eigen   Opmerking
                                                                                         |
                                                                                                                     | uren
          1      Beheersen   grondstoffen: monstervoorbereiding    oudmateriaal             implementatie | 3          120     Werkwijze ontwikkelen
         2       Beheersen   grondstoffen:   betere controle nieuwmateriaal                 organisatie     2          200     Revisie en onderhoud
                                                                                                                               niet meegenomen
         3       Beheersen   water op   oventerrein                                         investering     4          1200
         4       Standaardiseren    ovens
                                                                                            organisatie     3          800
                 Beheersen water-                                                                                      200
         5                            en gasafvoer: metingen drainputniveaus               _organisatie     4
         6       Meting grondwaterpeil                                                      Investering     4          200
         7       Beheersen water-    en  gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging (pilot) | implementatie |   4          400
         9       Blazer-evaluaties                                                          investering |
                                                                                                            2          400
          10     Metingen gasdoorlaatbaarheid                                               onderzoek       2          80
         11      Verder uitwerken gebruik e-neuzen en CO-profielen                          onderzoek       3          280
         12      Vaststellen feitelijke hindersituatie                                      onderzoek       1          400
          13     Verbeteren sproeitechnieken                                                onderzoek       3          600
          14     Inzet biocokes                                                             onderzoek       4          80      Indien materiaal be-
                                                                                                                               schikbaar
         15      Inventarisatie en  evaluatie bronnen verwaaiend stof                       onderzoek       1          120
          16     Opstellen reductieplan    verwaaiend stof                                  onderzoek       1          80
                 Totaal                                                                                                5.280
          Beheersplan   geur en  blazers 2017   -
                                                  2020 werkdocument   openbare versie (def)                   Openbare  versie
                                                                                                                                                     0000000074
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                        AT   =
          Tabel 6: Werkzaamheden 2019
                  Omschrijving                                                           Type             Impact    Eigen   Opmerking
                                                                                                                    uren
          1       Beheersen    grondstoffen: monstervoorbereiding   oudmateriaal         implementatie  | 3         120     Werkwijze ontwikkelen
          3       Beheersen water op oventerrein                                          Investering     4         800
         4        Standaardiseren ovens                                                  Organisatie      3         400
          S       Beheersen water-         gasafvoer: metingen drainputniveaus                            4         200
                                       en
                                                                                         Organisatie
          6       Continu monitoren                                                                       4         200
                                        grondwaterpeil                                    Investering
          7       Beheersen water-     en  gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging (pi-    Implementatie   3         120
                  lot)
          9       Blazer-evaluaties                                                       Investering     2         200
         10       Metingen gasdoorlaatbaarheid                                           Onderzoek        2         100
          11      Verder uitwerken gebruik e-neuzen en CO-profielen                      Onderzoek        3         120
          12      VVaststellen feitelijke hindersituatie                                 Onderzoek        1         120
          11      Verbeteren sproeitechnieken                                            Onderzoek        3         300
          14      Inzet biocokes                                                         Onderzoek        4         80
          16                            reductieplan stof                                                           40      In 2018 vaststellen
                  Mogelijk opvolging                                                      Investering
                                                                                                          -
                  Totaal                                                                                            2.680
          Beheersplan    geur  en blazers 2017    -
                                                    2020 werkdocument openbare versie (def)                 Openbare versie
                                                                                                                                                  0000000075
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>23990895
                                                                                    15=
         Tabel 7: Werkzaamheden 2020
                Omschrijving                                                         Type         Impact     Eigen   Opmerking
                                                                                                  YH       | uren
         3      Beheersen water op oventerrein                                        Investering 4          800
         4      Standaardiseren  ovens
                                                                                      Organisatie 3          200
         5      Beheersen water-   en
                                      gasafvoer: metingen drainputniveaus             Investering 4          100
         6      Continu monitoren grondwaterpeil                                      Investering 4          100
         8      Beheersen water- en gasafvoer: metingen onderhuisafzuiging                        1          40
                                                                                      Onderzoek
         9      Blazer-evaluaties                                                     Onderzoek   2          200
         10     Metingen gasdoorlaatbaarheid                                          Onderzoek   1          100
         11     Verder  uitwerken gebruik e-neuzen  en CO-profielen                   Onderzoek   3          120
         14     Inzet biocokes                                                        Onderzoek   4          80
                Totaal                                                                                       1.890
         Beheersplan   geur en blazers 2017 -
                                              2020 werkdocument   openbare versie (def)             Openbare  versie
                                                                                                                               0000000076
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>