<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                             eso
                                                                                                              AV
                                                                                    OW
                                                             LR
                                                             01 kT. 208                                       ESD-SIC bv
          ESD-SIC bv, Postbus 127, 9930 AC DELFZIJL
          Gedeputeerde Staten               van   de Provincie Gro-
          ningen
          ta. ir.
          Postbus 610
          9700 AP         Groningen
          Uw contactpersoon                Ons kenmerk        Tel. -
                                                                     doorkiesnummer  E-mail                          Datum
          12¢  512%    2e    512
                                                                                    IEEE) @esd-sic nl                28 september 2018
          Betreft: Studie Geursituatie ESD-SIC
         Geacht       College,
         Op 31 juli 2018 hebben wij u een rapportage aangeboden waarin de geursituatie                            van   ESD-SIC     was
         vastgesteld. Hiermee gaven wij invulling aan het besluit dat u kenbaar maakte in                         uw  brief van   13
         februari 2018, met kenmerk 2018-010.060/7/A.26.
         In de   rapportage       van 31 juli, en het begeleidend schrijven, kondigden wij aan u uiterlijk 30 oktober
         2018    een     addendum te zullen sturen met aanvullende geurmetingen in het veld. Omdat de metin-
         gen eerder ingepland konden worden dan gepland kunnen wij u dit addendum nu al aanbieden.
         Naast    een     rapportage over de veldmetingen bevat het addendum het resultaat van een geoptimali-
         seerde     “training” van de toegepaste e-neuzen. Het betreft een model waarmee de resultaten van e-
         neuzen zijn omgerekend naar geur (OUg/m®). Tabel 8 uit de rapportage van 31 juli blijkt enigszins
         aangepast te moeten worden. De verbeterde resultaten vindt u in de bijlage.
         De resultaten        van   de   veldmetingen blijken redelijk te passen binnen het geoptimaliseerde model,
         en   daarmee       zijn de    bevindingen in het rapport van 31 juli dus beter onderbouwd. Toch hebben wij
         sterke behoefte aan een inhoudelijke discussie over de resultaten en de toepassing ervan in het
         vaststellen van volgende stappen. In dit verband wijzen wij u ook op ons schrijven van 6 september
         2018 (kenmerk JKM060918).
         Met   vriendelijke         groet,
         Dr. ir
         Manager Research & Process Development
         cc.   IEEE         @od-groningen.nl;          EERE        @od-groningen.nl
                                                                                                                                5
                                                                                        ESD-SIC bv                                4313
                                                                                        Kloosterlaan 11-13
                                                                                        99368 TE FARMSUM
                      5
                   Cg                                                                   Tel.       +31 596 637 222
                  ®                                                                     Fax        +31 596 610 738
                                                                                        Website   www .esd-sic.nl
                                                                                        E-mail     EPEVesd-sic.nl
                    ;                                                                   Kvi  nr.   02320474 Groningen
                                                                                                                   °
         Responsible       Care
                                                                                                                                     0000000685
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                   COMmaeoiIl                        —
                                                                                                    imvent
                                                                                                          Comon Invent BV
                                                                                                 Burgemeestersrand      198a
                                                                                                            2625 NZ    DELFT
         Aan
                                                                                                                 P.O. Box 39
                                                                                                       NL   -
                                                                                                               2600 AA Delft
         Auteur                                                                               Phone  +  31  (0)15 2855 399
                                                                                                Fax  + 31   (0)15 2855 393
                                                                                                KvK Den    Haag    27243426
         CC                                                                                    VAT  no.  NLB12879430801
                                                                                           Bank Account    no.  3874.23.427
         Datum         : 02-09-2018
         Referentie          : Resultaten tweede eNose    validatie-test. M9627.020918b
         Achtergrond
         Ten behoeve       van  het kunnen vaststellen   van de huidige geursituatie rondom ESD-SIC (zie
         rapportage:       Vaststellen     geursituatie ESD-SIC 20180711), zijn door Comon de
         percentielwaarden vastgesteld voor 9 eNoses. Deze eNoses zijn allen gesitueerd buiten het
         ESD-terrein. De percentielwaarden van deze 9 eNoses zijn bepaald aan de hand van 1
         jaar-gecollecteerde eNose data. Vervolgens zijn de percentielwaarden (uitgedrukt in dB),
         m.b.v. van een zogenoemde eNose training*, omgezet naar percentielwaarden uitgedrukt
         in indicatieve geureenheden (oug/m’). In tabel 8 (zie rapportage: Vaststellen geursituatie
         ESD-SIC 20180711) staan de op deze manier verkregen berekende percentielwaarden
         gerapporteerd.
         In hoeverre het       zo verkregen beeld van de geursituatie rondom ESD-SIC een voldoende
         representatief beeld schetst, verdient nader onderzocht te worden (zie ook rapportage:
         Vaststellen geursituatie ESD-SIC 20180711). Ten eerste kan het zo zijn dat de training
         van de eNoses niet met een voldoende representatief monster is uitgevoerd aangezien de
         training is uitgevoerd met 1 monster afkomstig van een enkele oven. Ten tweede wordt
         aangenomen dat het procesgas uit het onderhuisafzuigsysteem in samenstelling en in
         geurinhoud overeenkomt met gas dat aan de bovenzijde van een oven wordt geémitteerd
         naar de omgeving.
         Doel
         In deze    memo     worden de resultaten    van een  tweede “eNose validatie-test”  gerapporteerd.
         Het doel     van   deze tweede “eNose validatie-test” is te onderzoeken of de eNose             training
         van   27 juni ook mag worden toegepast op gasmonsters afkomstig van het ESD-terrein
         (1.p.v. gasmonsters welke afkomstig zijn van het onderhuisafzuigsysteem van een oven).
         Conclusie:
         De goede resultaten        van  deze tweede “eNose validatie-test” geven meer zekerheid over de
         representativiteit      van   de eNose    training van 27 juni. Wel wordt aangeraden meer
         aanvullende “eNose validatie-testen™ uit te       voeren voor een   verdere onderbouwing.
         *eNose     training
         Op   27  juni zijn door      ESD 4 gasmonsters genomen uit een onderhuisafzuigsysteem van
         één  oven.   De monsters      zijn door Vito geanalyseerd. Aan de hand van de resultaten van het
         monster van       27  juni  is door Comon    een eNose-training conform    NTA 9055      uitgevoerd.
         Daartoe is met één geurmonster en één lab-eNose een eNose training uitgevoerd waardoor
         eNose signalen kunnen worden omgezet naar indicatieve geurconcentraties. Vervolgens is
         aansluitend op deze training het model met succes getest aan de hand van 3 geurmonsters
         en 3 lab-eNoses (testfunctie: y=0.82x, r’=0.95). De berekende geurconcentraties kwamen
         Pagina   1  van  3                         Comon Invent B.V.
                                                                                                                             0000000686
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                                                     COmeoin                                 —
                                                                                                                                                               invent
          in deze eerste “eNose validatie-test™ allen                                     goed       overeen met           de gemeten             geurconcentraties
          (de onzekerheidsmarge van de Europese norm EN 13725 voor olfactometrie, d.w.z. factor
          2, werd hierbij als uitgangspunt genomen). Aan de hand van deze eerste training is tabel 8
          (zie rapportage: Vaststellen geursituatie ESD-SIC 20180711) mede opgesteld. Na 31 juli
          2018 heeft er een optimalisatie van de trainingscurve plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot
          een     verbeterd resultaat                   voor      de eerste “eNose validatie-test”                           van     de 3 geurmonsters                   en 3-
          lab-eNoses (testfunctie: y=0.99x,                                ’=0.96).          De percentielwaarden van de 9 eNoses buiten
          het terrein van ESD (zie tabel 8: Vaststellen geursituatie ESD-SIC 20180711) zijn daarom
          opnieuw           berekend m.b.v. deze                        geoptimaliseerde trainingscurve (zie bijlage 1).
          Methode
          Het huidige onderzoeksplan is door ESD en Comon-Invent tezamen uitgedacht. Op 27
          augustus zijn door ESD gasmonsters verzameld op 3 benedenwindse verschillende
          locaties op het ESD-terrein en 1 bovenwindse locatie (zie bijlage). Twee veld eNoses
          (mobile eNose en kantoor eNose) zijn ingezet tijdens de 3 monstername perioden op het
          terrein. De gasmonsters zijn de volgende dag door Vito geanalyseerd op geur (zie bijlage).
          Daarnaast zijn door Vito 3 lab-eNoses blootgesteld aan dezelfde gasmonsters. Tenslotte
          zijn, gebruikmakend van de geoptimaliseerde eNose-training, de eNose signalen van alle
          gebruikte veld- en lab-eNoses omgezet naar indicatieve geurconcentraties.
          Resultaten               van     tweede         “eNose validatie-test”
          De     verkregen              indicatieve         geurconcentratie                0.b.v. de eNose              signalen        van      2 veld-eNoses             en
          3 lab-eNoses worden in onderstaande tabel tezamen met de gemeten                                                                        geurconcentraties
          gerapporteerd. De resultaten van deze tweede “eNose validatie-test”                                                                     tonen aan           dat de
          berekende                geurconcentraties                    o.b.v.     zowel         de      lab-     als      de     veld-eNoses               allen         goed
          overeenkomen                     met        de     gemeten geurconcentraties.                            De        onzekerheidsmarge van de
          Europese norm EN 13725 voor olfactometrie, d.w.z.                                                                factor 2, wordt hierbij als
          uitgangspunt genomen. D.w.z. elke berekende factor                                                               tussen 0.5 en 2 (gemeten
          geurconcentratie/berekende geurconcentratie), zit binnen de                                                     marge.
          Tabel 1:         resultaten              van tweede           “eNose validatie-test
                                                                                              :    n                       m
                                                                                                                               i                7
                                                                                                                                                                 3
                                                                                           Indicatieve geurconcentratie 0.b.v. eNose signalen (oug/m°)
                                  Info monsters                                                        Lab                                                  Veld
                       . onstername
                                                         Geurmeten    i
                                                                                                                                             bil
                                                                                                                                          mobile                  kant
                                                                                                                                                                   antoor
          Code            \ocate              tijd    Geurconce            eNose A   factor     eNose B    factor   eNose C    factor     sNose      factor        Nise      factor
                                                                 frgtle
                                                          (oug/m’)
                                                                                   |
                                                                                   |
                     A=dijk ter hoogte      9:20-
         AX{1-3)
                        seribinet            o79             228             163       14
                                                                                                  138        16
                                                                                                                      179        13
                                                                                                                                       |
                                                                                                                                           =          0.9
                    B=dijk tussen oven
         BY(1-3)             14
                                            9:50-            242             181       1.3        151        16       198        1.2       373        0.6
                                   MOD
                                             9: 59
                                               F
                   en  werkplaats
         AZ(1-3)      D=nabij kantoor
                                            bo               21s             155       14
                                                                                                  255       08        174        12        193         11           174       12
           ca
                      Csruidoostzijde    |
                                         |
                                            10:16
                                                             <n
                   ter  hoogte poetshal     10:25
          Pagina 2         van       3                                        Comon Invent B.V.
                                                                                                                                                                                    0000000687
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                            Com O11
                                                                                             invent
           Bijlage   1
           Table 1: berekende     percentielwaarden van de 9 eNoses buiten het terrein   van ESD-SIC
           a.d.v. de   geoptimaliseerde trainingscurve
                        oem   |  set  |    ppg
                                                | Meer | en        wer
                                                                        | provi | et | Ve
             90-P         36      19       22        19      19      17     21        16        20
             95-P         82      25       30       22       25      22     25        20        25
             98-P        178      49       51       27       37      33     32     28          33
         |
             99-P  |     275      89       78       32       72      47
                                                                            39        38       44
            99,9-P       521     383      260       79      311     251    112       148       97
           99,99-P [     731     539      407       178    430      505    210       394       147
           afstand       950     1500     1500     2100    2100    2100   3000      3500      3500
           Pagina  3   van 3                     Comon Invent B.V.
                                                                                                     0000000688
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                                 vision on    technology
                                                                                                                        20180828-01       1/3
         ANALYSEVERSLAG OLFACTOMETRIE                          (VERSLAG 20180828-01)
         Opdrachtgever: Comon Invent
         Adres:      Burgemeestersrand 198A
                     2625 NZ Delft
                     Nederland
         Contactpersoon:
         Stalen    :
         10   Nalofaanzakken, bemonsterd bij ESD in Farmsum
         Bemonsteringsdatum: 27/8/2018
         Analysedatum: 28/8/2018
         Analyse:
         Bepaling van de geurconcentratie volgens de Europese norm ‘Determination of odour concentration
         by dynamic olfactometry’ (NBN EN 13725). Deze test behoort tot het toepassingsgebied van de
         accreditatie overeenkomstig NBN EN ISO 17025, cfr. BELAC accreditatiecertificaat nr. 045-TEST.”
         Karakteristieken olfactometer:
                     type: TOS
                -
                -
                     aanbiedingsmethode:           forced choice
                -
                     materialen: inox 316, Teflon
                -
                     verdunningsbereik: 8 130 000-
                -
                     verhouding tussen twee opeenvolgende verdunningsstappen: 2
                -
                     luchtdebiet per beker: 2 20 I/min
                -
                     panel: geselecteerd volgens de bepalingen uit de Europese norm                        EN 13725
         Labo:
         De   geuranalyses werden uitgevoerd              in een   ruimte die    geconditioneerd        was  volgens    de bepalingen     uit
         EN13725       (paragraaf 6.6)
         Instrumentele kalibratie           :
         De laatste instrumentele kalibratie werd                 (conform de bepalingen             uit de   EN13725) uitgevoerd         op
         23 mei 2018.
         Het analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden
         gereproduceerd, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende
         informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal
         op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
         VITO NV
         Boeretang   200 -
                           2400 MOL   -
                                        BELGIE          BTW BE-0244.195.916 RPR    (Turnhout)
         Tel.  +3214 335511    -
                                 Fax +32 14335599       Bank 375-1117354-90 ING
         EEE?  vito be -
                         www.vito  be                   BE34 3751 1173 5490   -
                                                                                BBRUBEBB
                                                                                                                                               0000000689
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                          |                      vision on    technology
                                                                                                                        20180828-01       2/3
         Resultaat:
         De resultaten       van    de olfactometrische       analyses zijn weergegeven            in Tabel   1, op p3   van   dit analyse-
         verslag.
         Meetonzekerheid          :
         Volgens de       norm    EN13725      ligt het 95%-betrouwbaarheidsinterval rond meetwaarde x in de meest
         ongunstige      aanvaardbare situatie tussen           x/2,21 en x*2,21. Op basis van herhalingsmetingen met het
         referentiegas n-butanol ligt dit betrouwbaarheidsinterval tussen x/1,57 en x*1,57. Dit betrouwbaar-
         heidsinterval werd berekend op basis van actuele waarde van de herhaalbaarheid r die bepaald
         wordt aan de hand van de resultaten van de laatste 20 paneldrempelbepalingen met n-butanol die
         voorafgaand aan iedere meetsessie worden uitgevoerd (r 0,2708). Hierbij wordt aangenomen dat
                                                                                       =
         de meetonzekerheid die behaald kan worden voor het referentiegas n-butanol overdraagbaar is op
         praktijkgeuren.
         Datum:     28/8/2018
         Projectverantwoordelijke
         Het analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden
         gereproduceerd, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende
         informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal
         op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
                                                                                                                                               0000000690
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                                                                        j                    vision     on  technology
                                                                                                                                                                                     20180828-01       3/3
         Tabel 1: Resultaten         olfactometrische analyses
                                 Gegevens staal                                                                                                                                       Eventuele
                                                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                      Gegevens analyse                                                            opmerkingen
                                                                                                                                                                                   |
           Monster-                Meetlocatie                Aanvang           Staalnr.        Aanvang             Voor-         Analyseresultaat       | Geurconcentratie
              code                                            monster-                           analyse   |   verdunning              [oue/m?)                    staal
                                                 ir
                                                                name
                                                                                                                                                                [oug/m?]                    ati
           AX1-AX2-      | Meetlocatie A (= dijk, ter       |
                                                                9h20           18082801           9h03                 -
                                                                                                                                          228                       228              bemonstering door      ESD;
               AX3         hoogte van spoelplaats)                                                                                                                                   3 monsters   samen-
                                                                                                                                                                                     gevoegd
           BY1-BY2-      | Meetlocatie     B (= dijk, ter       9h50           18082802      |
                                                                                                  9h20                 -
                                                                                                                                          242                       242              bemonstering door ESD;
               BY3         hoogte van spoelplaats)                                                                                                                                   3 monsters   samen-
                                                                                                                                                                                     gevoegd
           AZ1-AZ2-      | Meetlocatie     D (= nabij           10h47          18082803           9h35                 -
                                                                                                                                          215                       215              bemonstering door ESD;
               AZ3         kantoor)                                                                                                                                                  3 monsters   samen-
                                                 :                                                                                                                   )
                                                                                                                                                                                     gevoegd
                cQ         Meetlocatie C (= zuid-               10h16          18082804           10h01                -
                                                                                                                                          <23                      <23               bemonstering door ESD;
                           oostzijde,  ter  hoogte                                                                                                                                   geurconcentratie lager
                           poetshal)                                                                                                                                                 dan de detectielimiet
            De  geurconcentraties worden weergegeven als niet afgeronde waarden, waarbij geen rekening gehouden wordt met de meetonzekerheid. Hierdoor kunnen                             meer significante
            cijfers gerapporteerd worden dan in overeenstemming met de meetonzekerheid.
         Het  analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
         betrokken   projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering
         zal op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
                                                                                                                                                                                                                   0000000691
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                            7                        vision on    technology
                                                                                                                          20180828H-01        1/3
         ANALYSEVERSLAG BEPALING HEDONISCHE WAARDE                                       (VERSLAG 20180828H-01;
         AANVULLING BIJ ANALYSEVERSLAG                         OLFACTOMETRIE 20180828-01)
         Opdrachtgever: Comon Invent
         Adres: Burgemeestersrand 198A
                      2625 NZ Delft
                      Nederland
         Contactpersoon:
         Stalen     :
         9  Nalofaanzakken, bemonsterd bij ESD                in Farmsum
         Bemonsteringsdatum: 27/8/2018
         Analysedatum: 28/8/2018
         Analyse:
         Bepaling       van    de   geurconcentratie volgens de Nederlandse voornorm ‘Sensorische bepaling van de
         hedonische waarde              van een geur met een olfactometer’ (NVN2818). Tijdens de analyse worden de
         concentraties in            oplopende volgorde aangeboden. De berekening vindt plaats op basis van de
         individuele ITE’s.
         Karakteristieken olfactometer:
                 -
                      type: TO9
                 -
                      materialen: inox 316, Teflon
                 -
                      verdunningsbereik: 8 130 000-
                 -
                      verhouding tussen twee opeenvolgende verdunningsstappen: 2
                 -
                      luchtdebiet per beker: 2 20 |/min
                 -
                      panel: geselecteerd volgens de bepalingen uit de Europese norm                        EN 13725
         Labo:
         De   geuranalyses werden uitgevoerd               in een  ruimte die      geconditioneerd       was    volgens     de bepalingen     uit
         EN13725         (paragraaf 6.6)
         Instrumentele          kalibratie    :
         De laatste instrumentele kalibratie werd                  (conform       de bepalingen uit de EN13725) uitgevoerd op
         23 mei 2018.
         Het analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd,
         tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende informatie over de
         meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal op verzoek ter
         beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
         VITO NV
         Boeretang 200     -
                             2400 MOL   -
                                          BELGIE          BTW BE-0244.195.916 RPR    (Turnhout)
         Tel.   +32 14335511     -
                                   Fax +32 14335599       Bank 375-1117354-90 ING
         REED   vito. be -
                           www.vito.be                    BE34 3751 1173 5490   -
                                                                                  BBRUBEBB
                                                                                                                                                  0000000692
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                                       vision  on  technology
                                                                                                                            20180828H-01       2/3
         Resultaat:
         De resultaten       van   de   bepaling    van   de hedonische waarde zijn weergegeven in Tabel 1, op p3                         van   dit
         analyseverslag.
         Meetonzekerheid           :
         Bijkomende informatie betreffende de meetonzekerheid van de resultaten zal                                           op verzoek ter
         beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke van VITO.
         Datum:      2/9/2018
         Projectverantwoordelijke
         Het  analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd,
         tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende informatie over de
         meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering zal op verzoek ter
         beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
                                                                                                                                                    0000000693
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                                                                       p3                      vision     on   technology
                                                                                                                                                                                     20180828H-01           3/3
           Tabel 1: Resultaten         bepaling hedonische         waarde
                                                       |
               Monstercode              Meetplaats                                     H=-0,5                        H=-1                                       H=-2                                   H=-3
                                                           Relatie hedonische
                                                           WaRnde Aeursore
                                                                 =alogc:
                                                                                            E           E          a
                                                                                                                               =         ’         E       -
                                                                                                                                                                     =         "            E   |
                                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                                                                              =
                                                                                                                                                                                                                     _
                                                                                        0
                                                                                         TIN
                                                                                         U  =         Qo
                                                                                                     bo
                                                                                                         TIR
                                                                                                                    0
                                                                                                                     5
                                                                                                                               REAR
                                                                                                                               =
                                                                                                                                 3      2
                                                                                                                                        0]
                                                                                                                                               ITT
                                                                                                                                               Qo
                                                                                                                                              LT
                                                                                                                                                   2
                                                                                                                                                            IESRE
                                                                                                                                                            —
                                                                                                                                                             2
                                                                                                                                                             o
                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                     SO,
                                                                                                                                                                         REQL7]         ITT
                                                                                                                                                                                        DQ
                                                                                                                                                                                        80
                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                    iIRIR
                                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                                                                                                                     o        2
                                                                                                                                                                                                               3
                                                                                                                                                                                                                    DE
                                                                                                                                                                                                                    ks
                                                                                                                                                                                                                    0]
                                                                                         ©
                                                                                         >
                                                                                            2         0
                                                                                                      >
                                                                                                        =          rey           E      cr
                                                                                                                                        ©
                                                                                                                                               oe
                                                                                                                                               >                      E
                                                                                                                                                                               £        oO
                                                                                                                                                                                        >
                                                                                                                                                                                            =
                                                                                                                                                                                                    peril
                                                                                                                                                                                                               £
                                                                                                                                                                                                                     cs
                                                                                             5           5          £                              5         £                 ©
                                                                                                                                                                                            5        £               ©
                                                                                         @  yo        Q BD           -          pos: |  Oo     QQ
                                                                                                                                                   ‘=
                                                                                                                                                             =        3        a        Q   ‘B       =         -    (oR
                                                                                         EE | EE
                                                                                        52           EE             |-E          E      isl                  E        E
                                                                                                                                                                           | s|B8|E|
                                                                                                                                                                               BIEEi=
                                                                                                                                                                                                               E
                                                                                                                                                                                                                 |  =
                                                                                         =z  ¥ |     =
                                                                                                                    EZ
                                                                                                                    S
                                                                                                                          |    Zi
                                                                                                                               2
                                                                                                                                        BiB)
                                                                                                                                        2     iE
                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                                  |  RR
                                                                                                                                                                     2S
                                                                                                                                                                           |   212i                 8]
                                                                                                                                                                                                              BE
                                                                                                                                                                                                              =  | <
               AX1-AX2-AX3            MeetlocatieA       | H=-1,45logc-0,30               1,4         3,0          2,8        45        4        14        2,8       91        4        (72)        11        91    3
                (3 monsters           (= dijk, ter
             samengevoegd) | hoogte van
                                      spoelplaats)                                                                                                                                                        )
                BY1-BY2-BY3           MeetlocatieB       | H=-1,53 log c-0,30             14          2,9          14         11        4        13        2,8       45        4        (59)        57        91    3
                (3 monsters           (= dijk, ter
             samengevoegd) | hoogte van
                                      spoelplaats)                                                                                                                         hd
                                      MeetlocatieD                                                                                                                                                                |
               AZ1-AZ2-AZ3                               | H=-1,58 log    c-0,09          1,8         3.7          1,4        11        4        16        5,7       45        4        (68)      |
                                                                                                                                                                                                    11        91    3
                (3 monsters           (= nabij                                                                                                                                                                    |
         |
             samengevoegd) | kantoor)                                                                                                 _
           Het  analyseverslag heeft enkel betrekking op de geanalyseerde stalen. Het analyseverslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
           betrokken   projectverantwoordelijke(n) van VITO. Bijkomende informatie over de meetonzekerheid van de resultaten, de data van uitvoering van de analyses en de toegepaste monsterconservering
           zal op verzoek ter beschikking gesteld worden door de betrokken projectverantwoordelijke(n) van VITO.
                                                                                                                                                                                                                        0000000694
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                                      ESD-SIC bv
           Gasmetingen
           27 augustus 2018
           1             Oorspronkelijk plan:
                1.  in de pluim op het terrein bij een veld-eNose (locatie A): tijdstip X (3 monsters) tijdstip Z (3 monsters)
                2.  inde pluim buiten het terrein bij een mobiele eNose (Locatie B) tijdstip Y (3 monsters)
                3.  bovenwinds (locatie C): tijdtip Q (1 monster)
           NB de tijdstippen van monstername van X, Y, Z en Q liggen zo dicht mogelijk na elkaar (volgorde eerst X dan
           YdanZdanQ)
           NB voorstel codering: AX1, AX2, AX3, AZ1, AZ2, AZ3, BY1, BY2, BY3 en CQ1
           NB: voor de monstername wordt er contact opgenomen met support voor het verhogen van de logfrequentie
           van de gebruikte veld eNose en mobiele eNose
           NB bij voorkeur is het signaal van S2 (veld eNose op het terrein) groter dan 8 dB bij monstername
           2             Uitvoering:
                1.  Vanwege     de  windrichting zijn twee locaties (A en B) op de dijk aan de noordzijde van het
                    oventerrein    gekozen. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van de aanwezigheid van
                    koolmonoxide (CO) dat duidt op procesgas. Een derde benedenwindse (D) locatie is geko-
                    zen bij de e-neus op het kantoor.
                2.  Het bovenwindse gasmonster (C) is genomen aan de zuidoostzijde van het terrein.
                3.  Besloten is het bovenwindse monster (C) te nemen te nemen voor het laatste beneden-
                    windse monster (D) omdat verwacht werd dat de wind nog verder zou draaien. De opzet
                    was het laatste monster nabij de vaste e-neus Kantoor te nemen. Daar bleek uiteindelijk
                    ook wel CO aanwezig te zijn.
                4.  De locaties van de meetpunten is gegeven in de eerste figuur.
                5.  De overige figuren tonen de meetopstelling.
                6.  Monsternummers corresponderen met de nummers op de tonnen (dus AX3, AZ3 en BY3 al-
                    len genomen met vat en pomp nr. 3)
           AX1              A=  dijk, ter hoogte  | X =9:20-9:29 |     Totca. 14 ppm CO, geen
                            spoelplaats                                H,S
           AX2              A                        X
           AX3         |
                            A                        X
           BY1T             B=diktussen              Y =9:50-9:59   |  Tot ca.  16 ppm   CO, geen
                            oven   14 en werk-                         H,S
                            plaats MOD
           BY2              B                        ¥
                  |
           BY3              B                    TY
         |
           AZ1              D  =
                                 nabij kantoor       Z=1047   -
                                                                       Tot ca.  10 ppm CO, geen
                                                     10:56             H,S
           AZ2              D                        Zz
           AZ3              D                        Zz
           cQ               C  =
                                 zuidoostzijde,    | Q=10:16  —
                                                                       Geen CO, geen H,S
                            ter hoogte poetshal | 10:25
                                                                                                                               0000000695
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>23991112
                                                                                             Legenda.
                                                                                              TERRE:
                                                                                                       PEIL C.00 0.45+
                                                                                                                  =
                                                                                                                           NAP
                                                                                              WAAVELD: GEM,     -150 Lov.  PEL 0.00,
                                                                                              HOGS TE F_— SCHOORS         TEEN ETT SOmir.
                                                                                                                                    =
                                                                                              RADASTER: SECTIE 0, NR.           108
                                                                                                                         107 en
                                                                                                                                                 038.-1dwg
                                                                                                                                             FILENA M:
                                                                                                     |
                       I
                                                                                |
                                                    ESD-SICbv                A    @          [Wiz] ol                         |
                                                                                                            Oscviivis[20.04.2015]Outun pur)|2010
                                             Nlomteriaan          TE              Sy       —    |  A    [Update
                                           |
                                             onthe   117
                                                         111)  WI
                                                               WIOAL
                                                                     Famwam
                                                                      Delray
                                                                             ©
                                                                             vd
                                                                                L
                                                                                   Units: mm    |  -
                                                                                                       |Opmieuw getek.        on. 1990] LBsREL.:
                                                                                                                                  i.                §
                                             Benaming:                                          | schaat: 1:2000                          Al
                                                                                                                                Format;
                                                                                                                 i
                                                                                                b                             |
                                                                                                          :
                                                           TERREIN LAYOUT                                2                           TL      AUTOCAD
           a
              Ta
         Locatie B
         Meetverslag geurmonsters 20180827
                                                                                                                                                           0000000696
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>23991112
         Locatie D
         Locatie B
         Meetverslag geurmonsters 20180827
                                           0000000697
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>