<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>15270205
           (4 —
         WATERSCHAP
     Hunze          en    Aa’s
     datum           30-1-2019
     dossiercode     20190130-33-19760
     STANDAARD WATERPARAGRAAF                    -
                                                   wateradvies
     U heeft het Waterschap   Hunze   en Aa's geinformeerd over het plan Naturbegraafplaats Laude   door  gebruik te maken van de digitale
     watertoets  (www .dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Korte procedure van de   watertoets is
     doorlopen.  Dit houdt in dat het waterschap Hunze   en Aa's een standaard wateradvies afgeeft in de vorm van deze standaard waterparagraaf.
     Voor de verdere procedurele afthandeling van de watertoets in het niet noodzakelijk het waterschap te betrekken, als er met de opmerkingen
     gemaakt in dit document rekening zal worden gehouden tijdens de verdere uitwerking van dit plan.
     Bij eventuele aanpassingen van het plan die van invloed zijn op de waterhuishouding moet met het waterschap overlegd worden. Mogelijk
     zijn de aanpassingen reden om voor het aangepaste plan nogmaals de Digitale watertoets uit te voeren.
     PLAN:    Naturbegraafplaats Laude
     Algemene projectgegevens:
     Projectomschrijving:
     Het is de bedoeling dat in het bestaande boscomplex wordt voorzien in de realisatie van een natuurbegraafplaats. In de bijlage is het verhaal
     en de inrichting zichtbaar gemaakt. Er wordt qua bebouwing slechts voorzien in een beheersgebouw voor de opslag van diverse materialen
     (voor onderhoud etc) en deze zal circa 100 m2 groot zijn en het hemelwater zijgt daarbij 'gewoon' in in de grond rondom dit gebouw.
     Oppervlakte plangebied:     216 m2
     Toename    verharding in plangebied: {verhardingtoename}       m2
     Aanvrager / initiatiefnemer:
     Naam:
     Organisatie:   RooBeek Advies
     Postadres: Nautilusstraat 7b
     PC/plaats:   7821 AG Emmen
     Telefoon:  OCHA
     E-mail:   |ENEE)roobeck-advies.nl
                                                                                                                                          0000000624
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>15270205
     Gemeente Westerwolde
     Contactpersoon De heer IER
     Telefoon: 0599
     E-mail: |JERFEE             v csterwolde.nl
     Waterschap
             5.1.2¢
     Beleidsmedewerker        Planvorming
     T (0598)     IEEE      IEEE: hunzcenaas         nl
     Geachte Marcel Beck,
     Het klimaat is     aan het veranderen. De  gevolgen zijn ook in onze  omgeving   merkbaar. Regenbuien worden extremer.    Er valt in een korte
     periode    meer   regen. maar ook nattere winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel. waardoor waterafvoer
     naar zee    minder cenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met
     bodemdaling.       Ook bij ruimtelijke plannen dient men  hiermee  rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen
     geen wateroverlast      veroorzaken,  er moet voldoende water  zijn ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende
     veilig  te  zijn.
     Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden afgestemd met o.a. de waterschappen.
     Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het
     om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
     aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en
     geeft een wateradvies.
     Waterparagraaf
     In het kader van de     ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de
     aanvrager het     waterschap informeert over ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. Inde
     waterparagraal dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven.
     Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.
     Bij  het opstellen van de waterparagraaf zijn raimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de locatieckeuze
     en  in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de
     huidige- als toekomstige relevante thema's worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de
     waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater & ontwatering, peilen &
     drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling.
     Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de
     ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal t¢ houden. Wateraspecten die met cen specifick instrument geregeld kunnen worden, worden in
     de watertoets wel gesignaleerd maar nict geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de
     Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke
     verordening, watervergunning,
                                                                                                                                               0000000625
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>15270205
     Thema wateroverlast
     Het  waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar ook op de lange termijn, goed
     functioneren. Het watersysteem moet      zodanig zijn dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals
     klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe van niet-afwentelen
     zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal Bestuursakkoord
     Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat luerbij om watcroverlast, die ontstaat door inundatic vanuit oppervlaktewater als gevolg van
     lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt.
     Grondgebruikstype      Maaiveldcriterium Inundatienorm         (1/jaar)
     grasland 5% 1/10
     akkerbouw 1% 1/25
     hoogwaardige land- en tuinbouw      1% 1/50
     glastuinbouw gebied 1% 1/50
     bebouwd gebied 0% 1/100
     Bovenstaande werknormen zijn      gebaseerd op  basis  van de middenvariant  van  het klimaatscenario 2050 van  het KNMI  (klimaatscenario G).
     In open water in  stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van het oppervlak open water en de maximale
     toclaatbare peilstijging. In een situatic T=10 (T= herhalingstijd in jaren) wordt een geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en
     ingeval van een T=100 (inclusief13% klimaatverandering) is dat afhankelijk van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0% van
     het bebouwd gebied mag inunderen, Hierbij moet opgemerkt worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop cen lagere
     norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toecpassing is dan het bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs
     aangewezen worden voor de tijdelijke opvang van water.
     Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het
     watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiecfnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde
     waterafvoer, te compenseren. De initiatiecfnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten er voor zorgen dat ze voldoende
     compenserende maatregelen nemen.
     Voor de  berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de
     regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij
     maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel
     extra waterberging vereist is.
     Voor  stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89    mm  in 24 uur opgevangen moet kunnen worden zonder dat de
     mundatienorm    en de toegestane gebiedsafvoer wordt overschreden.
     Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging gerealiseerd moet worden in het
     plangebied. In het definitieve wateradvies van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging.
     Thema afvalwater &       riolering
     De  vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie        over de vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de
                                                                                                                                           0000000626
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>15270205
     Waterwet.
     Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht op         grond van het besluit
     Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van _Meldpunt Bodemkwaliteit.
     Informatie   over  het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module.
     Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande kwaliteitsverbetering van het oppervlakiewater. In een
     groot deel   van het bestaand stedelijk gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in cen gemengd rioolstelsel. Via het
     gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het oppervlakiewater, Door het
     hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het
     watersysicem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering,
     transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het
     hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het oppervlaktewatersysteem terecht komt.
     Verontreiniging voorkomen
     De invloed    van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het
     landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte
     maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft het zo schoon
     mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen
     zijn ook acceptabel. mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet
     de bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.
     Mogelijke preventicve/brongerichte maatregelen zijn:
          ®  Bij nicuwbouw     en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken
             heeft de voorkeur. De nationale   pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternaticven;,
          ®  Hondcnuitlaatplaatsen aanleggen of mogelijkheid bieden of de verplichting in de apv opnemen om hondenpocp op te ruimen;
          ®  Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurien, langs toecgankelijke wegen voor burgers en op publicksintensieve locaties als pleinen en
             markten om zwerfvuil te voorkomen;
          ®  Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de apv om menging van autowaswater met hemelwater te voorkomen;
          ®  De  openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische
             bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied"
             gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel
             mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode);
          ®  Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
          ®  Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien met stoffen;
          ®  Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken;
          ®  Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te beperken of te voorkomen;
          ®  Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik middelen. die zo milieuvriendelijk
             mogelijk zijn
     Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van dat
     oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdocelstellingen voor het
     oppervlakiewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hicrma aangegeven
     specificke functies heeft de voorkeur boven lozen op cen kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam.
     Kwetshaar water
     Op cen aantal kwetsbare      oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze    en  Aa's geen  afvalwaterlozingen toe:
          ® met   de functie zwemwater;
          @® met  de functie drinkwater;
          @® met  de functie natuur(waarde):;
          @® mct  de functie viswater;
          ®  in cen ecologisch gevoelig gebied:
          @® mct cen  geringe doorstroming.
     Landelijk beleid
     Voor de beoordeling van hemelwater,       dat in contact is geweest met verontreinigde  oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende
                                                                                                                                             0000000627
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>15270205
     stoffen, geeft de huidige Europese en landelijke wet- en  regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van
     waterschap Hunze en Aa's het kader aan.
     Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag
     alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar
     regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de
     riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente.
     Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de
     toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater
     dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoeling). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen
     worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.
     Thema     grondwater  &  ontwatering
     Taken   en verantwoordelijkheid
     Ten aanzien   van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn
     zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet
     aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of particulier).
     Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de
     grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke
     maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen
     die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd
                                                                    ,
     worden op vuilwaterriolering).
     Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening
     voor kleine onttrekkingen.
     Grondwater ordenend
     Het functioneren   van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de locatickeuze en de inrichting van
     plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige
     gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of
     daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen.
     Wateroverlast
     Een te  hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water in de kruipruimte. Te lage
     grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan
     problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei. Zijn dic aanwezig dan mogen de gemiddeld laagste
     grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient
     aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch worden veranderd en verder verlaagd worden dan 1
     m minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen
     natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beinvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk
     bij elk innichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste
     grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beinvloeding van de omgeving,
     Normen
     Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende
     typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende
     ontwateringsadviezen.
     Advies   ontwateringsdiepte grondgebruik:
     -
       Woningen met kruipruimte: 0.7 m onder onderkant vloer;
                                                                                                                                         0000000628
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>15270205
     -
       Woning zonder kruipruimte: 0.3 m onder onderkant vloer;
     -
       Drijvende woningen: geen ontwateringseis;
     -
       Woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de
     gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven:
     -
       Gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1.0 m onder as van de weg;
     -
       Gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
     -
       Gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0.3 m onder as van de weg:
     -
       Gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld:
     -
       Industrieterreinen: 0.7  m onder maaiveld.
     Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch ontwerp hier op afgestemd worden.
     Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en
     draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat aanpassing
     van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beinvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het
     maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te
     zoeken naar van nature geschikte locaties dan wel aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder
     gangbare vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten.
     Geraakte kaarten in plangebied     voor thema grondwater &     ontwatering:
     Gemiddeld     Hoogste   Grondwaterstanden
     Om    grondwateroverlast in woningen te voorkomen is een minimale ontwatering van 0,7 meter minus het maaiveld nodig. In het plangebied
     {naamplan (morm)} is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (plaatselijk) hoger dan op basis van deze ontwateringsnorm gewenst is.
     Woningbouw op deze plekken is zonder aanvullende maatregelen niet gewenst en zal resulteren in grondwateroverlast. Nader onderzoek
     naar   de drooglegging en ontwatering is gewenst. De   inrichting van dit gebied en de benodigde aanvullende maatregelen moeten afgestemd
     worden op dit nadere onderzoek.
     Thema     oppervlaktewaterpeilen & drooglegging
     Het   uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand voor de verschillende functies en
     belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden
     vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, nitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag
     resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de grondwaterstand.
     Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.
     Het gewenste    peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste grondwaterregime (GGOR).
     Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlakiewaterpeil of het streefpeil
     ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil
     van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.
                                                                                                                                            0000000629
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>15270205
     Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in
     een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toclaatbare peilstijging is
     in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras
     voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied.
     Thema    inrichting watersysteem
     Het  eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlakiewater en de bijbehorende infrastructuur ligt bij waterschap, gemeenie of derden. Het
     waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrjke functie vervult in de aan- en afvoer van water in
     cigendom, beheer en onderhoud te hebben.
     Naast het stelsel  van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de
     detailwaterbeheersing en zijn meestal in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het
     waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.
     Met het  dempen van sloten/watergangen neemt de potenti€le bergingsruimte van oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt
     hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige
     sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is
     alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de beleidsregel Dempingen.
     De vergunningencheck      van  het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de
     Waterwet.
     Thema    inrichting   natuur en  ecologie
     Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologic. Van groot belang is het voorkomen van
     stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterawaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg
     en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met mogelijkheid voor doorspoelen en moet stilstaand
     water in  watergangen voorkomen worden.
     Tevens is   cen goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen
     en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het
     ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebieden voor
     planten en dieren.
     Naast de   inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van
     plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te voeren toeckomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen.
     BETROKKENHEID             waterschap Hunze    en Aa's
     Deze  uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied.    Voor alle water gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn,
     zijn adviezen opgenomen in dit document.
                                                                                                                                          0000000630
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>15270205
     Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te blijven betrekken en rekening te houden
     met de in dit document aangegeven adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt
     met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere nitleg. De uitgewerkte waterparagraaf
     moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.
     www.dewatertoets.nl
                                                                                                                                       0000000631
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>