<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20873286
         Veendam/Wageningen 22/6/2021,             1330-1430 hr
         Aanwezic EEN BEEN                                                     Wageningen     Environmental
         research; Duurzaam bodem          Cebruik)  en  EREErL      lati            (Nedmag)
         Discussie     over    het toevoegen       van   extra hoeveelheden          Magnesium         chloride
         oplossing aan        stalmest     (om de stikstof emissie te verminderen), en de
         ingeschatte langere termijn consequenties van deze toevoegingen voor
         bemesting, uitspoeling en afspoeling.
         Nedmag     heeft  samen    met de   WUR,   en ook  alleen, een  aantal model     experimenten
         uitgevoerd    om  te zien hoeveel de stikstof stal uitstoot     gereduceerd     kan worden door
         Magnesium      chloride toe te voegen     aan  rundermest in de mestkelder. Ook         voor  de komende
         maanden staan nog        een  aantal  vervolg experimenten gepland bij       de  Dairy Campus     in
         Leeuwarden, ditmaal in echte stallen waarbij          we de NH; stal-emissies meten als functie       van
         de gedoseerde      hoeveelheid    Magnesium     chloride  oplossing.
         Onze laatste    meetgegevens, in zogenaamde pottenproeven, uitgevoerd                samen    met Meet-ID
         en  Dr. IEEE. suggereren dat                     we  ongeveer 15 Liter    van  Magnesium      chloride
         moeten doseren per        m’ mest   om een   stikstof emissie reductie   van  30-40% te
         bewerkstelligen.     Deze  dosering vond plaats     rechtstreeks   aan  de verse   mest, waarbij stalvloer
         en andere parameters als de        aanwezigheid    van  koeien nog niet meegenomen werden. Een
         dosering van 15 Liter van Magnesium chloride oplossing (32% w/w, Mg** 8.1% en CI
         ongeveer 23.8%, dichtheid ongeveer 1.3 Kg/L) verrijkt de 1m? (ongeveer 1000 Kg) mest                  dus
         met 1.61    Kg Mg   en  4.64  Kg Cl.
         Na de   dosering van    de  Magnesium     chloride  oplossing  en  het  homogeniseren      en  mengen   van
         de mest met het      MgCl, gaat   de Struviet  vorming beginnen.      Struviet is een  heel slecht
         oplosbaar    mineraal dat    gevormd    wordt  wanneer    Mg ionen, ammoniak        en fosfaat ionen
         elkaar in de mest     massa   tegenkomen, Mg(NH.)(PO.).6H,0.          De exacte kinetiek    van  de reactie
         hangt   af van  de concentratie    van  de reactanten, de    pH  en  de temperatuur     van  de mest,  maar
         grofweg verloopt      de reactie  voor  >90% tussen    een  paar  uur en een   paar   dagen.
         Gedurende de discussie met de WUR staf hebben              we  met elkaar een     inschatting proberen    te
         maken wat deze relatief       hoge dosering    van MgCl,   aan  koemest betekent      voor  de  grond  en
         het milieu   na  het  uitrijden van  deze mest op het land.    Op   dit moment bevat      een  gemiddelde
         rundvee mest ongeveer 0.72          Kg Mg  en na  de dosering   van   Magnesium     chloride  om   de
         stikstof uitstoot   (NH:) te reduceren,    wordt dat dus 2.33     Kg Mg per m*     mest.
         Op dit   moment is de aanbevolen        Mg bemesting    72.4  Kg Mg / ha als reparatie bemesting,       en
         vervolgens    30.2  Kg Mg per ha als onderhouds bemesting.
                                                                                                                      0000000293
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20873286
         Bij een    toegestane bemesting           van   60 m® per ha     per jaar bedraagt de         Mg dosering dus
         ongeveer 140        Kg Mg / ha / jaar,      wat    duidelijk hoger     is dan de hoeveelheid        Mg die minimaal
         nodig    is voor een    goede      mineraal    huishouding.      Gedurende de discussie met de WUR staf             zijn
         we   verder niet     inhoudelijk ingegaan          op de beschikbaarheid         van   de  toegevoegde Mg     die
         gedeeltelijk     als Struviet    en   gedeeltelijk    als  MgCl, aanwezig       is  (geen  effect  toegerekend   aan
         het slow release karakter            van  de Struviet     kristallen).  Ook hebben       we   niet gekeken  wat het
         effect   zou   zijn als we    de Struviet kristallen zouden kunnen afscheiden                  van  de mest massa,   en
         zodoende dus niet         uitrijden    op het land      maar   in direct circulaire processen zouden kunnen
         gebruiken.
         Als eerste concludeerde de groep dat deze                   Mg gift  weliswaar       hoger  is dan het  noodzakelijke
         minimum,        maar   dat   er geen    bovengrens       staat aan de hoeveelheid         Mg    en dat we  deze
         hoeveelheid       hoogstwaarschijnlijk         kunnen      doseren,   zeker als de     agrariéer de  Mg rijke mest zou
         kunnen roteren        over    verschillende      uitrij gebieden.
         Verder verwachten          we   dat   er  op de   langere termijn      wellicht    een  onbalans    zou kunnen
         ontstaan tussen        Mg    en  K  giften,  omdat deze twee kationen            enigszins competitief zijn.    Dit zou
         kunnen betekenen dat            er   op  langere termijn      een  nieuwe balans tussen de          Mg gift en de Ca/K
         gift gevonden       moet worden. Maar op dit moment                  lijken  er geen    belangrijke   show stoppers
         te  zijn  om naar    hogere Mg doseringen             te gaan ten einde de Stikstof emissie te reduceren.
         Ook wat betreft de         hogere     chloride    dosering verwachten         we    geen gross    negatives. Specifiek
         grasland     is heel tolerant     jegens    chloride    gehaltes,   en   ook suikerbieten       en spinazie reageren
         positief of hogere       Cl  doseringen,      in tegenstelling     tot  bijvoorbeeld aardappel        die wat minder
         tolerant is    voor   hogere     Cl concentraties. Daarnaast is          er  geen cumulatief effect      van
         chlorides,     daar deze elk      jaar compleet afspoelen.
         Ook   voor    de  grondwater richtlijn (uitspoelen) lijken             er voor     het chloride anion geen
         specifieke     issues te   zijn.
         Samenvattend zien           Nedmag      noch de WUR staf op dit moment                een  direct  probleem bij  het
         uitrijden    van   runderstalmest         waaraan     ongeveer 15 liter      van een     Magnesium     chloride
         oplossing (32% w/w)           per m?®   drijfmest    is toegevoegd      om   de stikstof uitstoot     (NH) via struviet
         vorming aanzienlijk         te reduceren. Wel         plannen    we om     in 2022    (en bij  het naderbij komen
         van deze Magnesium chloride toepassing) de landbouw                          en  milieu aspecten     van  deze
         toepassing in meer detail te bestuderen.
                                                                                                                                  0000000294
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>