<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20076458
         Hoofdvraag    GGA:
         Welke   oplossingsrichtingen zijn er mogelijk om de
         instandhoudingsdoelstellingen voor natuur in het Liefstinghsbroek te
         bevorderen en een toekomstbestendige positie voor de landbouw te
         realiseren?
         Stap 1:  aan welke knoppen kunnen     we draaien? => gebiedsanalyse
                                                                              0000001355
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20076458
                           Gebiedsanalyse Liefstinghsbroek
         Stikstofanalyse                                   Stakeholderanalyse
         Hoeveel stikstof komt er neer op                  Welke  belangen en opgave spelen
         het gebied  en waar komt deze                     er rond het gebied en welke
         stikstof vandaan?                                 actoren zijn hierbij betrokken?
                                                  v
                               Natuurdoelanalyse
                               Hoe staat het met de natuur in het
                                ebied en welke kansen en
                                nelpunten          er t.o.v. de
                                           liggen
                               natuurdoelen:
                                                                                           0000001356
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20076458
            Stikstofanalyse
           Onderzoeksvragen:
         YP        Hoeveel  depositie   komt   er neer   op  Lieftinghsbroek   en  hoe groot is de  overschrijding  van de KDW op dit moment?
                   Wat is de verwachte autonome          daling?
          MON®
                   Wat is de verwachte      daling  door de   aangekondigde bronmaatregelen?
                   Hoeveel  daling  is dus nog    nodig  om   de  KDW-waarden/de       doelen uit de stikstofwet te halen?
          rXR+-"IT
                   Wat is de herkomst     van  de  depositie   in sectoren?
                   Waar komt de    depositie    uit Duitsland vandaan?
         OTM       Wat is per sector de    ruimtelijke verdeling     van  die herkomst?   (hoeveel   komt  van x km afstand etc.).
                   Wat zijn de grootste piekbelasters       en  wat is hun   percentuele bijdrage    aan de totale depositie?
                   Hoe kan de  bepaling     van  de  depositie  op het   Liefstinghsbroek  i.e. het meetsysteem verder verbetert worden?
                   Hoeveel ruimte is    er  nodig  voor  het  legaliseren  van  de  meldingen/vernietigde vergunningen/interrimmers?
                   Hoeveel  daling  is er  de afgelopen jaren     al bereikt door de   NNN-inrichting?
                   Aan welke  knoppen      kunnen dus     gedraaid   worden   om   de depositie  te laten dalen?
                                                                                                                                              0000001357
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20076458
          A.  Hoeveel  depositie komt  er neer   op Lieftinghsbroek en hoe groot is de overschrijding van de KDW op dit moment?
          B.  Wat is de verwachte autonome       daling?
            Stikstofdepositie in mol/ha/j    op het Liefstinghsbroek                 Overschrijding KDW in 2018
               1.857
                        1.814
                                       1.792
               1.714
                        1.653
                      zz                                                                                      @  Geen  overbelasting (>70 mol onder KDW)
               1.571                                    1.539                                                 {0 Naderende
                                                                                                                             overbelasting KDW  (<70 mol onder KDW)
                                                                                                                 Matige overbelasting  KDW  (> KDW)
                                                                                                              O  Sterke overbelasting (>2x KDW)
               1.429
                                                                                 |
                                                                       Bron: Aerius Monitor 2020
                        1.328
               1.286                   1.313                           https://monitor.aerius.nl/gebied/21/onderwerp/depositie-irt-natt
               1.143
                                                        1.123
                         2017          2018             2030
         Bron: Aerius Monitor 2020
                                                                                                                                                                    0000001358
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20076458
       Overschrijding van de
       KDW-waarden    uitgedrukt
       als percentage
                                 0000001359
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20076458
       Stikstofdepositie op Beuken-               Stikstofdepositie op Eiken-             Stikstofdepositie op Blauwgrasland
        eikenbossen met hulst                      haagbeukbossen
                                                                                           2.000
                                                  2.000
                                                                                           1.929
         1.857
                  1.813                           1.929
                           1.792                                                                   1.844
                                                                                           1.857
                                                                                                               1.822
                                                          1.851
                                                  1.857
                                                                      _
                                                                                           1.786
                                                        BEE
               [1.631 |
                  WE
                           TT                                                              1.714
         1.571                        1.540
                                                  1.714   1.736                            1.643
                                                                      1.715
                                                                                                                          1.565
         1.429                                    1.643                                    1.571   1.592
                                      ETE
                                                                                1.570
                                                                                           1.500
                                                  1.571
                  1.32%
         1.286             1.309
                                                                                           1.429
                                                  1.500
                                                                                1.471      1.357
         1.143
                                                  1.429                                                                   1.352
                                      1.120
                                                                                           1.286
                                                  1.357
                  2017     2018       2030
                                                          2017        2018      2030               2017        2018       2030
                        Bron: Aerius Monitor 2020
                        https://monitor.aerius.nl/gebied/21/onderwerp/depositie-irt-natuur/hoofdstuk/5
                                                                                                                                0000001360
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20076458
         Autonome      daling per sector. Verticale as geeft totale depositie in mol/jaar voor  heel
         Lieftinghsbroek.
                                                  Autonome   daling per
                                                         sector
                 30000
                 25000
                                                                —
                 20000
         Mol/Jar 15000
                 10000
                  5000
                     0
                              2017                            2018                         2030
                                                                                                     0000001361
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20076458
         Autonome    daling per sector, exclusief buitenland     en landbouw. Verticale as geeft totale
         depositie in mol/jaar voor  heel Lieftinghsbroek.
                                                        Titl
                                                         e
          Title
          Axis
                             2017                            2018                          2030
                                                                                                        0000001362
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20076458
         C. Wat is de verwachte        daling door de aangekondigde bronmaatregelen?
         D. Hoeveel   daling    is  dus nog nodig om de KDW-waarden/de doelen uit de stikstofwet te halen?
         C. Bronmaatregelen moeten nog door RIVM worden doorgerekend. Maar                     let op: hierin zitten ook maatregelen
         die gebiedsgericht uitgevoerd worden, bijv. de gerichte opkoopregeling.
         D. In 2018 is  ca.   38%    van de   hexagonen   onder de KDW.  Op basis van  autonome       daling wordt  in 2030
         verwacht   ca.  55% onder de KDW waarde te          zijn. Hiermee zouden we voldoen aan het doel voor 2030
         volgens de stikstofwet. De         verwachte daling door generieke bronmaatregelen komt hier nog bij.
         Onduidelijk is nog of we hiermee          het doel voor  2035 halen (74% onder    KDW).
                                                                                      Percentage (%) —
                                     0     10     20    30    40    50    60   70    80      20      100
                Drentsche Az-gebied
                                                                     mm
                     Lieftinghsbroek                           [mm
                 Bron:   stikstofanalyses IPO, https://geo.zuid-holland.nl/kaart/livinglab-stikstof/
                 NOG    NIET OPENBAAR!!! lvm doorrekening bronmaatregelen die nog niet klopt.
                                                                                                                                     0000001363
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20076458
                      E.            Wat is de herkomst           van     de     depositie         in sectoren?
           Stikstofbijdrage                         van sectoren
         Totale depositie
         Nederlandse  bijdrage                                     Buitenlandse bijdrage                             Qverige bijdrage
                                                                                                                                   [4
                Sector                                                                    2018           2018  Q      Verschil
                      #   Landbouw                                                         811             311               0
                                                                                            19              19               0
                      B> Vervoer    en overig verkeer
                      ak Wegverkeer                                                         55              55               0
                     &t   Scheepvaart                                                       29              39               0
                      JE   Industrie                                                        28              28               0
                     Overige  sectoren                                                     133             133               0
                Subtotaal                                                                1.085           1.085               0
          Bron: Aerius Monitor
          https://monitor.aerius.nl/gebied/21/onderwerp/depositie-op-locatie/hoofdstuk/2
         Probleem: overzicht niet in percentage, wat                                           lastig te lezen is. Zeker met de meetcorrectie van -18%
         Daarnaast overzicht alleen per                           hexagoon beschikbaar, geen gemiddelde van hele gebied
                                                                                                                                                       0000001364
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20076458
                 E.       Wat is de herkomst     van  de depositie in sectoren?
         Alternatief:
         Stikstofbijdrage        van   sectoren
          [selecteer natuurgebied...    wv
                                           |
            Lieftinghsbroek p 4
            Bron:     stikstofanalyses IPO, https://geo.zuid-holland.nl/kaart/livinglab-stikstof/
            Probleem: deze           analyse is nog niet openbaar.  Plus checken of deze wel overeenkomt met Aerius Monitor
                                                                                                                            0000001365
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20076458
         F. Waar komt de      depositie  uit Duitsland vandaan?
           Nog niet beschikbaar, wordt opgenomen in de eerstvolgende release          van Aerius Monitor
           Verwacht:
            Sneakpeak     uit presentatie   RIVM maart 2021:
                                                     Sector           SCHL   E
                BEL                   as
                                                     Industrie            75
                Lik                  310
                                                     Consumenten          16
                                      35
                PRA
                GBR                   51
                                                     Wegverkeer
                                                          j
                                                                          76
                                                     Overig  trans.       28
                Overi ge
                landen                59             Landbouw            285
                         Totaal      482                      Totaal     482
           NB: Dit is de  bijdrage  vanuit buitenland   voor heel  Groningen in mol/ha/j, niet Liefstinghsbroek specifiek
                                                                                                                          0000001366
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20076458
         G. Wat is per sector de ruimtelijke verdeling       van             die herkomst?                                                         (hoeveel komt van x km afstand etc.).
         Nog niet beschikbaar.  RIVM werkt    aan een   doorrekening van landbouw,                                                                                                          industrie                  en      verkeer.
                          .                 .
         Voorbeeld hoe dit     uit komt te
                                                .
                            er             zien '
                                                                  ee.
                                                                                       "
                                                                                                                8s"
                                                                                                                            voatatg
                                                                                                                                  5%%%
                                                                                                                                                                                  a
                                                                                                                                                                                          2
                                                                                                                                                oa.                oe.            ——
                                                                                                                 =e
                                                                                                       vs
                                                      o®              ce             wi
                                                                                                             :
                                                                                                                               a.
                                                      :             .
                                                                                                oy
                                                                                                                                         105%
                                                                                                                                                     ee           eo:  TG          4
                                                                                                                                                                                      w
                                                                                           0.0"            0 a sat”.                                                           “Sq?
                                                      o
                                                              0%         ize                 ee                            “e®,
                                                                                                                                    7
                                                                                                                                                   fs        =.        gle,0.             2878
                                                                                5
                                                                                    _ 8°095
                                                                                  43%
                                                                                                                    80°
                                                                                                                                       Pd
                                                                                                                                             og                    o2i
                                                                                                                                                                   of
                                                                                                                                                                              ®
                                                                                                                                                                           9070,
                                                      o          35.0
                                                                  Sete,        ® ®                         eye”                                              o
                                                              Pg
                                                                                         .                   ®
                                                                                                                           &®                             of                   ®  of%,
                                                                                                                                                                                    ey
                                                                                                                                                           §:9 A
                                                                                                                     i                       4
                                                                                                                                                                           a
                                                                    efit
                                                                            Ts
                                                                                                    >
                                                                                                                                                 Pe®                   o       "0p    0,
                                                      aes                           0.8                 00                                              8p      “2%,CX)
                                                                                                    <%.
                                                                                      Se                                                 aa®
                                                                                                                                                              .
                                                        [I                                                   1p
                                                                       .
                                                                                                oe                        hi          Ay LA                     be
                                                                                             e
                                                                                                                                -
                                                                                                                                                                               LJ
                                                          e.0
                                                               Ld        @
                                                                                           &
                                                                                                                                         0.0
                                                                                                                                                         0.0,
                                                                                                                                                             0%
                                                              s                                                                                  &              eo
                                                                                      “se               0                         8.0           _g@             {nl
                                                                                                92°                        ht-4
                                                                      Oy        oBg® o:
                                                                                             °°
                                                                                                                      ®s                 a?  02.
                                                                                                                                                        "3
                                                        ®         oeg    Bg
                                                                              Je?                                                                  0) 85:2.
                                                                                                                                                                   “@%
                                                                           ®                                                                                    eo,
                                                                                98:0                oo
                                                                                                            oo”
                                                      a       9g®                   a
                                                                                                                     @     ®        &
                                                          eo        @             ©   all,
                                                                                                    092,87
                                                                                                    hd]
                                                                                                                           0, ®2°                  2,
                                                                                                                                                        2¢0.0
                                                                                                                                    8)                             ptHd3
                                                                                                                               —
                                                                      Ll
                                                                                   \ Jed        PRO          LC                                     8,
                                                      o
                                                              %9                   a8
                                                                                           2%, ao                5
                                                                                                                               o                 Ta®
                                                                               de                                                                  of prs
                                                               ‘
                                                                                         \20%                                     ®
                                                                                                                                    4d
                                                                                                                                             ®
                                                              8.                                           egw
                                                              So    og8             8:20a0"                                            5             o®a®
                                                      ®e ¢
                                                              ®
                                                                           ®,
                                                                         @0cg
                                                                                         LI                                         -
                                                                           2%                       pr                                                                            -
                                                      eo? 4o%®
                                                        LX     J
                                                                         o
                                                                           @
                                                                                   oy ®
                                                                                      oy,           0F                              ®
                                                                                                                                            4
                                                                                                                                         25°02"         o'8y og
                                                                      Veg
                                                                                Log ‘se,
                                                                                    0.0,                                            Sih
                                                                                                                                       +e,         o® Se
                                                                                                                                                          2%,°
                                                      4
                                                                  a"          9% ez i oe%                                                            S23"
                                                      d
                                                           a.e
                                                                  /
                                                                      eo   of     2% a2 @
                                                                              o-Qa0.0 8°
                                                                                                                                  ® 0)
                                                                                                                                    2
                                                                                                                                             .<       9°®
                                                                                                                                                                29
                                                              ®            og8®&-a0    7     go%. 5.                                |
                                                                                                                                                        8” i]
                                                                                                                           .“'0 0%
                                                                                                                                         8           10
                                                              ~
                                                                         o
                                                                              s
                                                                                9.30 “g-g8%         C2
                                                                                                                                                             gq
                                                              ee                          e                %.            ef                      ees,                    0                                                   8    0
                                                                                                                                                                                                                                       0
                                                                                                                                                                                                                                          >
                                                                                                a                                      2.0" :% ol!                                                                        eb   oF
                                                                                                             29°"oy
                                                                           bt                                                                                                     x
                                                                                                                                                                                                               0      le
                                                                                      eo o®
                                                                                                                               ©®                               T                                                                    8
                                                                                                                                                 90       8                                  9.5                                        8   0%
                                                                                                                           a 8 Ti %0-." oy
                                                                                                                                                                                                                   —a_"v        0
                                                                                  ©                 0            o®
                                                                                                                    8;
                                                                           o®                                                       Bg                                                         $2 2           ey                   0,02
                                                                                                                     80 ©                                                              ¥                         ®   =
                                                                                                                                                                                                                             =,
                                                                           Bh                                See                                                                                         a
                                                                                                                         “of Cay       ofo,0                  0,0 0500;
                                                           -                                                                                                                           25                                  —
                                                                           P.                                                                         0-"0                          of
                                                                                      e000”.                                                                                                                           a            oh
                                                                                8,
                                                                                                                                       4H ed                                                   ak
                                                                                             bbl
                                                                                                                         eo c®                                     op
                                                                                                                                                                                    98°eo. %
                                                                                                                                                                                                                        yi
                                                                           >                                        °                                 %                                             a    eit
                                                                                            pL                                                                                                                                 a®
                                                                                                                                  Sats,                  "8%                   $i"                         2
                                                                                                                    ®                                                                                             eo   5
                                                                                                        él
                                                                                                                         og                        0
                                                                                             a,
                                                                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                  °
                                                           La
                                                                                  rd      Oe                 Sg
                                                                                                                       ?
                                                                                                                               te?
                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                      a
                                                                                                                                                                   of
                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                            a.
                                                                                                                                                                                  YB
                                                                                                                                                                                              00.
                                                                                                                                                                                               Cy, ">.
                                                                                                                                                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                           ®
                                                                                                                                                      80                                                          ®
                                                        .
                                                                                      oo                :%                 co.    a%.                              af      8,58%                                  @
                                                                      =
                                                                                                    ®,                                 8” Sa 0’              o®        Sp
                                                                                                                                                                       o
                                                                                                                                                                                    Tg         oR
                                                                                             oe                            gByfe                 Sof                                   e%e
                                                                                                                    mi
                                                           .                  ¥
                                                                                                                                                                                                   9
                                                                                                                               3                 Hi                                 go                     “0
                                                                                                                                                                                                              ay
                                                      0
                                                                           ER                                    o        leg g8%                     ,      ce%..
                                                                                                                                                                                  @@                  °°
                                                                                                                                                                                                              "8   0°            75            15
                                                                                                                                                                                                                                                  km
                                                                                                                                                                               8                              co
                                                                                                                                                                   00
                                                                                                                                                                                                       x.
                                                                                                           0                                                                                     0,
                                                                           .                                          Sens               sez              get                                                      pm
                                                                                                                                                                                                                                                     0000001367
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20076458
         H. Wat  zijn de grootste piekbelasters en       wat is hun          percentuele bijdrage aan de totale depositie?
         Kan uit doorrekening ruimtelijke herkomst worden afgeleid.
         Daarnaast al beschikbaar:
         *
            Postcoderoos    van gerichte opkoopregeling. Vraag is nog of deze extern gedeeld mag worden.
         *
            Door deze naast vergunningen en LISA te leggen kunnen we erachter komen welke bedrijven dit zijn                      en hun
            depositiebijdrage uitrekenen. Daaruit kan ook blijken of RIVM piekbelasters gemist heeft.
                   ~NF
                       /                                                   Aantal
                                                    Aantal                 bedrijfslocaties
                                                    bedrijfslocaties in    boven
                                         Postcode   GIAB2018               drempelwaarde
                                               9684                    22                    2
                                               9591                    31                    1
                                               9541                    31                    5
                                               9545                     13                   1
                                               9584                      9                   1
                                               9551                    40                    1
                                         totaal                      146                    1d
                                         Bron: RIVM op basis                  van     GIAB2018
                                         (GIAB Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven,
                                                    =
                                                                                                                      op basis van jaarlijkse
                                         landbouwtelling CBS en RVO)
                                         Drempelwaarde= 2 mol/ha/j
                                                                                                                                              0000001368
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20076458
         I. Hoe kan de   bepaling van  de depositie op het Liefstinghsbroek i.e. het meetsysteem
         verder verbetert worden?
                                                                                 A vieww meetpunt agrarisch
             Optie 1: uitbreiding landelijk meetnet stikstof                     AA meu meetpunt stecei
                                                                                  @ meelpunt ML
                Onderdeel van het landelijke stikstofmeetnet, dus direct          ® woetpintenicde
                                                                                  om
                gekoppeld aan de RIVM modellen
                LNV en RIVM zijn ook bezig met een uitbreiding van het
                meetnet i.v.m. advies commissie Hordijk
                Maar, daar zit Liefstinghsbroek niet in!
                                                                                                            0000001369
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20076458
         I. Hoe kan de    bepaling  van de  depositie  op het Liefstinghsbroek i.e. het meetsysteem
         verder verbetert worden?
             Optie  2: project Zicht op Stikstof
            -
                 Provincies  Fryslan (regie), Groningen, Drenthe, Utrecht,
                Noord   Brabant, BlJ12,   RIVM
            -
                Doel is  om meer   inzicht te  krijgen in de hele
                stikstofketen, van emissies tot depositie, en de
                bestaande landelijke modellen te valideren
            -
                Is dus aanvullend en sluit aan bij meetnet RIVM
            -
                2 manieren: satellietbeelden en (mobiele)
                grondsensoren
                                                                                                    0000001370
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20076458
         J. Hoeveel ruimte is er nodig voor het legaliseren van de meldingen/vernietigde vergunningen/interrimmers?
            Hier vertellen waar we mee   bezig zijn met doorrekenen  vergunningen, meldingen  en LISA
                                                                                                                    0000001371
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20076458
         K. Hoeveel daling is er de afgelopen jaren al bereikt door de NNN-inrichting?
                                                                                       0000001372
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20076458
         L. Aan welke knoppen kunnen dus gedraaid worden om de stikstofdepositie te laten dalen?
                                                                                                 0000001373
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>