<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20079029
    To:              EEE
                                    BEEF         G provinciegroningen.nl]
    From:
    Sent:           Wed 5/4/2022 11:56:13 AM
    Subject:        RE:  Voortgang Ecohydrologie          -
                                                            overleg   + veldbezoek    plannen
    Received:                    Wed 5/4/2022 11:56:17 AM
     Jou    planning lijkt mij haalbaar.
      Ik heb   inkoop bij ons proberen        te bereiken om antwoordt te           krijgen  op de vraag   hoelang  de gunning duurt. Maar dat is tot           nu toe
      niet  gelukt. Als ik deze week AEH nog spreek zoals afgesproken zal ik hem vragen wanneer hij een offerte in                             kan dienen. Dan wordt
                                                                                                                                               i
      het tijdpad duidelijker kunnen we een overleg plannen met de werkgroep. Of is 23 mei, zoals                        jij noemt, met          gd? Dan kan ik
      meteen een overleg proberen te plannen.
      lk kom     er nog op   terug.
      PS ik zal ook nog      even naar    het  gebruikt van     MIPWA informeren         bij mijn collega’s
     Groet     §
     Van:
                               JEM          @provinciegroningen.nl>
    Verzonden:       woensdag     4 mei 2022 08:40
    Aan:
                              <JBEBM @prolander.ni>
    cc:    [IEEE JE @prolander.ni>
    Onderwerp: Voortgang Ecohydrologie                 -
                                                         overleg   + veldbezoek     plannen
     Goedemorgen
     We hadden afgesproken dat we binnenkort een veldbezoek wilden hebben bij het Liefstinghsbroek, met name om de hydrologie
      rondom en in het gebied te bekijken: NM, jij en ik en wie nog meer kan van de WG Ecohydrologie. Ik mail hier over.
     Weet jij al wanneer we de offerte van Sweco kunnen verwachten? Het lijkt mij goed om alvast een overleg te plannen met de WG
     om die offerte te bespreken en z.s.m. de planning voor de beoordeling vast te leggen.
      Ik stuur je hierbij ook het Plan van Aanpak en de offerte voor de LESA van Eelerwoude/ B-Ware. Zij doen allerlei analyses in het
      Barkeveen, die ook relevant zijn          voor ons (en een paar bodemanalyses in het Liefstinghsbroek).
      En   hierbij  een   update met voorstellen voor de onderzoeken Ecohydrologie die we ook met de WG willen bespreken.
      Ik kom     dan op de volgende planning:
              +
                  Veldbezoek: bij voorkeur in de week 9-16 mei
              *
                  Overleg met KWR       -
                                              IIERIRRRAL: toelichting aanpak onderzoek Porievocht bij voorkeur in de week van 16 mei
                                                                                                            -
              *
                  Ontvangen offerte Sweco: 23 mei?
                                offerte met WG: 25 mei? Laatste half                                Ekad ’
              *
                  Bespreken                                                     uur  met         en
                  Gunning (hoe lang       duurt  dat?)
     Tabel 2: Nadere        invulling vervolgonderzoek (geef ook aan wat              echt minimaal    nodig is, en wat  een wens       is)
       Vervolgonderzoek                     Doel / Elementen van onderzoek                                           Stand   van    zaken   / afspraak/ vragen
        1.3D                                Kwantitatieve     inschatting  van  hoe interne  en externe              Uitvaag    is geformuleerd.
                                                                      doorwerken op de                                                                 5.1.2e
       grondwatermodellering        van
                                          | maatregelen precies                            waterhuishouding   in     2 mei  gesprek met
        Liefstinghsbroek en                 het  Liefstinghsbroek.    Nader concretiseren welke effecten:            Input voor leem- en kleilagen via rapport
        omgeving /                                  *
                                                        Nadere   verkenning   van  de potentie  van kwel (voor       Delft.
        Gebiedspecifiek                             blauwgrasland)                                                   Afspraken maken over aanlevering overige
       grondwatermodel                              *
                                                        Onderzoek    naar  effecten voor  omgeving (natuur (o.a.     benodigde gegevens
        ontwikkelen     en ijken                    Barkeveen),    landbouw    en wonen)                             Vraag:   is alle benodigde input geregeld,
                                                                                                                     Gani            ngen zijn niet
                                                    *
                                                        Verkennen    (via scenario's) welke stuwpeilen (voor de            simel                    voorhanden,
                                                                                                                                         heeft 28-4-2022 peilgegevens
                                                    2 recent geplaatste stuwen), in combinatie met ingrepen
                                                    in de omgeving, de meest wenselijke situatie opleveren'          oppervlaktewaterstelsel aangeleverd.
                                                                                                                     Nazomer zijn bodemvocht- en
                                                    »
                                                        relatie diep/ondiep grondwater      moet beter  begrepen
                                                    worden. Dus scenarios draaien met het model met                  grondwatergegevens Barkeveen beschikbaar
                                                    verschillende                                                    Toegang voor MIPWA B= op 3 mei
                                                                     aannemelijke verbreiding van scheidende
                                                                                                                     gemaild.
                                                    lagen formatie Peelo, e.d. (gevoeligheidsanalyse). Met
                                                                                                                     MIPWA beter te onderbouwen als           je later
                                                    stroombaanberekeningen laten zien wat de route van
                                                                                                                     data moet verantwoorden. Is        een  model   van
                                                    het (diepere) grondwater is en wat hiervan (bij het
                                                    doorrekenen van scenario's) in het Lieftingsbroek komt.          TNO, geavanceerder dan         TRIWACO
        2. Hydro-ecologisch                         a.   Oppervlaktewatersysteem rondom 'k’ in beeld                         a.    goed afstemmen met lopende
        Onderzoek Barkeveen                         brengen. In kaart brengen van verbindingen en peilen                     opdracht aan Eelerwoude/ B-Ware
                                                    (zie par 7.2 rapport KWR))                                               (contact via BES). LESA
                                                                                                                                                               0000002836
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20079029
                                         b. Effect maatregelen (c, d bv) op Barkeveen in beeld
                                         brengen,    zoals evt nutriéntenstroom uit    zandkop                            heeft 28-4-2022 peilgegevens
                                                                                                              AJERERY
                                                                                                              oppervlaktewaterstelsel aangeleverd.
                                                                                                                b. Wordt opgepakt bij 3D-modellering
     3. Verlengen meetreeksen,   Huidige   meetnet continueren.      Op  een  later                             ¢.   Monitoring stijghoogten
     inzicht stijghoogtedynamiek moment kan op basis        van overeenkomsten tussen      tijdreeksen          meetpunten verdrogingsmeetnet is
                                 besloten worden het meetnet uit te dunnen.                                     georganiseerd (waterschap         -
                                 verlengen telemetrie abonnement          met 1  jaar en 2x                     provincie).
                                 handmetingen.                                                                  d.
                                 Continumeting met handmetingen           ter referentie
                                                                                                                     aE,   data
                                                                                                                (vanaf 2021)
                                                                                                                                  verdrogingsmeetnet
                                                                                                                e. Monitoring stijghoogten nieuw
                                                                                                                geplaatste meetpunten 2021 (diepe en
                                                                                                                ondiepe filters) is opdracht aan Avallo
                                                                                                                (tm   BE   2023). Inclusief validatie en
                                                                                                                data aanleveren in BRO
                                                                                                                        5.15.1.2e
                                                                                                         Voorstel:
                                                                                                         Analyse   en rapportage vooralsnog niet
                                                                                                         aanbesteden. Eerst afwachten of         EREAS
                                                                                                         de hydroloog    voldoende informatie uit de
                                                                                                         meetreeksen kan destilleren.
     4, Debietmetingen           Het is nodig om de afvoer te meten van het gebied. Vooral de
                                 stuw in de    westelijke punt van het Liefstinghsbroek is relevant      Debietmetingen t.b.v. de ijking van het 3D-
                                 voor oppervlakkige afvoer van regenwater, maar ook afvoer hij           model  zijn er niet en kunnen ook niet meer
                                 de noordelijke                                                          worden aangeleverd (tijdreeks).
                                 stuw en de schouwsloot in de zuidpunt (locatie 8                        Met WG behoefte bepalen om metingen uit
                                 (Osseveldweg)) zijn van belang om de waterhuishouding van               te voeren voor waterbalans (mn westelijke
                                 het Liefstinhgsbroek                                                    stuw).
                                 in kaart te brengen.
                                         *
                                            Resultaat: waterbalans     (input voor ijking 3D
                                         modellering     en  bepalen gewenste stuwpeilen)
                                            Grip krijgen    op de balans tussen vasthouden
                                         *
                                                                                               en
                                         afvoeren    van  (basenarm)  water
                                 (input  KWR dec     '21)                                                       +
                                                                                                                   Avallo kan installeren west,      maar
                                 Afvoeren kun     je afleiden uit waterstandsmetingen.Dit     vereist           ontwerp/dimensionering         zou   ik niet
                                 alleen wel    een meetstuw die daar    geschikt voor is. Er zijn ook           aan ze over    laten. Mocht dit
                                 andere methodes       om   afvoeren te meten,   maar  daar zit KWR niet        overwogen      worden, dan    is het   goed
                                 zo goed   in.                                                                  om   vooraf met    mij even  te bellen
                                 Installatie  gestandaardiseerde     meetstuw    en sensor  westzijde
                                                                                                                [5.1.2¢ KWR). Waterschap kent
                                                                                                                potentiéle opdrachtnemers?
                                 (maatregel e)                                                                  *
                                                                                                                    KWR kan analyse / rapportage         doen
                                         *
                                            Continumeting, geautomatiseerde peilregistratie                     =
                                                                                                                   waterbalans
                                         *
                                            EGV   (CTD logger) (zie  par 7.3.1.  rapport KWR)                   *
                                                                                                                    Kosten  metingen    en  rapportage (k
                                         *
                                            Inmeten     stuwhoogte (zie  par 7.3.1.  rapport KWR)                                             KWR dec
                                                                                                                €): 10, resp   15(Schatting                '21)
                                                                                                                *
                                                                                                                    Te overwegen valt    om    de CTD
                                                                                                                sensoren    die  nu nog in de   peilbuizen
                                                                                                                hangen    hiervoor in te zetten. Die
                                                                                                                moeten dan wel vervangen worden
                                                                                                                door andere     loggers.
                                                                                                         Input van           BED:
                                                                                                                *
                                                                                                                    wat kan   (qua stroomvoorziening,
                                                                                                                                                    0000002837
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20079029
                                                                                                                      telemetrie   aflezen). Jaarcontract
                                                                                                                      nodig, Zonnepaneel?
                                      aa
                                            Stuw   Noordzijde   en  afvoer  zuidzijde
                                      Zie par 7.3.1  rapport KWR                                               Aanpak?
                                                                                                               Urgentie?
      5. Kalk in de  ondergrond       Het zou waardevol zijn om in het Ellersinghuizerveld de
                                      ruimtelijke verbreiding van het kalkgehalte beter in kaart te            Eelerwoude vragen      om  meerprijs kalk-
                                      brengen, en op zijn minst de huidige waarneming te bevestigen            analyses  op 2 lokaties  (3-5 via BED)
                                      of ontkrachten.                                                          SRWVLEACRPLY   -
                                                                                                                                met   EGV meting prikstok
                                              *
                                                 Zie par 7.3.2 rapport KWR                                     indicatie buffering.
      6. Hydrochemie                  Waar   potenties   voor  basenrijk grondwater (selectie transecten       Prijsindicatie KWR: 25 kE voor materialen     en
       Porievocht  (Aanwezigheid      op basis  van  indicatoren   vegetatie)                                  analyse en 25 kT voor bureauwerk.
      basenrijk water in              Vier momenten in het jaar langs vier transecten (lengte ca. 10         —
                                                                                                               Voorstel:
      wortelzone) en                  20 m per transect) met rhizons het porievocht op twee diepten                   *
                                                                                                                         Bemonsteren bodemvocht nog niet
      6a Chemie grond- en             (ca 35 en 60 cm-mv) bemonsteren. Op basis van deze resultaten                   uitbesteden    aangezien de
      oppervlakterwater               kan worden bepaald waar zich lokaal potenties voor                              waterhuishouding      wordt gewijzigd.  Dit
                                      kwelgebonden vegetatietypen voordoen                                            wordt  voor   Barkeveen vanaf 2022 wel
                                      Zie par7.3.3 rapport KWR
                                                                                                                      uitgevoerd (bemonstering in
                                              *
                                                 Per transect 3 meetlocaties op 2        dieptes  maakt 24            november / febr-maart). Wellicht
                                              rhizons in totaal.                                                      handig om dan meteen ook LB te laten
                                              *
                                                 4 keer hemonsteren in      2022/2023      ivm weerinvloeden          bemonsteren.
                                              *
                                                 Bestaande    ondiepe   filters (15 locaties)   bemonsteren
                                              ivm referentie                                                             Bemonstering peilbuizen en
                                              *
                                                 Bemonstering 4 oppervlaktelokaties          continuéren                 oppervilaktewaterlokaties
                                                                                                                         uitbesteden (in combi met
                                                 EGV  tijdreeks  op 3 lokaties   (2,  6     16) continuéren
                                              *
                                                                                        en
                                                                                                                         porievocht).
                                              (diep en  ondiep)
                                              *
                                                 Analysepakket,    zie rapport
                                      NB: Eelerwoude      / B-ware doen dit ook      voor  Barkeveen. Eerste
                                                                                                                      *
                                                                                                                         Indien  nodig: Offertes B-Ware   +
                                      bemonstering     in november. Plaatsen in       september.                      adviesbureau     (afstemmen met
                                                                                                                      behoefte Meetnet Stikstof)
                                                                                                                      *
                                                                                                                         EGV tijdreeksen 3 lokaties zijn
                                                                                                                      gecontinueerd via voortzetting
                                                                                                                      peilbuismeetnet (opdracht
                                                                                                                      Avallo)(gegevens t.z.t. opvragen bij
                                                                                                                      Avallo)
      7. In kaart brengen   van       Eerst  gevoeligheidsanalyse     via 3D  grondwatermodel                         *
                                                                                                                         Hoe zit het met de    drone-kartering
       Peelo klei                                                                                                     (2 EXE
     Met   vriendelijke groet,
             AAS provincie
                  )
                57%
                   =
                           groningen
     Projectleider
     Domein Beleid
     Team Natuur
     Sint Jansstraat 4   |  Postbus 610  | 9700 AP    Groningen
                                                                                                                                                     0000002838
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20079029
      wv 05      ERED
      Op onze website kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
    https://www.provinciegroningen.nl/service normen/
                                                                                   0000002839
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>