<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20081154
              7
              {WR                                                                                                              Offerta
                                                                                                                             Groningenhaven             7
                                                                                                                             Postbus 1072
         Sweco Nederland B.V.
                                                                                                                             3430 BB          Nieuwegein
         Tov.   IE
         Velperweg 26,    6824 BJ Arnhem                                                                                     T+31306069511
                                                                                                                             |
                                                                                                                               Qenohtevmareon
                                                                                                                                       5
                                                                                                                                                            ly
                                                                                                                                           2
                                                                                                                               EEN BE
                                                                                                                               Naar       aanleiding      van uw
                                                                                                                               verzoek d.d. 10 mei,               en
                                                                                                                               na       overleg     met
         Proiectnummer       403133/003
         Onderwerp
                             Offerte     Ecohydrologische interpretatie grondwatermadellering                                3425
                                                                                                                               nisimstle
                                                                                                                                              (Prolander)
                                                                                                                                                      -
                                                                                                                                                                 d.d.
                             Liefstinghsbroek                                                                                  >.1.7e                    Dr        r09550
                                                                                                                                          7%
         Datum               19 mei 2022                                                                                                     Ea
                                                                                                                                                         087 Vater nl
         Kenmerk                                                                                                               ontvangt         u   hierbij    onze
                                                                                                                               offerte       voor    de
                                                                                                                               ecohydrologische
                                                                                                                               interpretatie          van    de
         grondwatermodellering Liefstinghshroek.
         Inleiding
         In februari 2022 heeft KWR          aan   provincie Groningen het rapport          Kansen    en   knelpunten      voor        natuur in het
         Liefstinghsbroek opgeleverd.          In dit  rapport zijn   een  aantal   waterhuishoudkundige herstelmaatregelen
         geidentificeerd   die   bij kunnen     dragen    aan   het herstel   van  natte   en zuurgebufferde standplaatsen.                   Het herstel        van
         deze   standplaatsen     is één   van  de voorwaarden        om aan    de Natura 2000       doelstellingen      te kunnen voldoen.
         Als eerste stap in de     besluitvorming       over  de  waterhuishoudkundige herstelmaatregelen zijn                        Prolander      en  Sweco
         door Provincie   Groningen gevraagd            om   de  maatregelen     met   een  grondwatermodel           door te rekenen. Het doel                  van
         deze   modellering   is  om na     te gaan welke     herstelmaatregelen        het meeste     perspectief     op doelbereik geven. Dit
         perspectief   wordt   enerzijds bepaald        door de mate waarin de          dynamiek    van   grondwaterstanden wijzigt t.o.v.                     de
         ecologische   vereisten     van   grondwaterathankelijke habitattypen,             en  anderzijds    door de mate waarin de                  aanvoer van
         dieper,   kalkhoudend      grondwater      naar   de wortelzone ter      plaatse   van   gebieden    met   potentie          voor   ontwikkeling van
         blauwgrasland    toeneemt. Dit stelt         specifieke   eisen  aan  het   grondwatermodel         die we    in dit    project uitwerken              en
         daaraan toetsen.
         Opbrengsten
         In dit project werken wij      toe   naar   de  volgende opbrengsten:
               (1)  Een programma         van  eisen   voor   het grondwatermodel         dat  specifiek   ontwikkeld wordt              voor   de
                    waterhuishouding in/fom          het   Liefstinghsbroek,    met als    uitgangspunt      dat de modelresultaten bruikbaar                      zijn
                    voor toepassing       in de   Waterwijzer     Natuur   (WWN).      Dit document      geeft voor     Sweco          en  de
                    begeleidingsgroep        houvast in de     ontwikkeling    en   verificatie  van  het   model,    ten behoeve            van een     optimale
                    ecohydrologische interpretatie           van  modeluitkomsten.
               (2)  Een notitie waarin de        prestatie   van  het model ten      opzichte    van  het programma         van        eisen wordt
                    geévalueerd,      en  de  toepashaarheid       van  het  grondwatermodel        voor    het simuleren           van   ontwikkelpotenties
                    en doelrealisatie      voor  N2000 worden        geschetst.    In de notitie geven      wij ook   een   advies        over    eventuele
                    verbetering     van   het  grondwatermodel         en de  wijze   waarop de modelresultaten            geinterpreteerd              kunnen
                    worden   voor    wat betreft     ecohydrologische       effecten. Dit document         geeft voor     Sweco          en  de
                    begeleidingsgroep        houvast    bij de  acceptatie   en  interpretatie     van  de resultaten      en        het vormgeven          van
                    vervolgstappen.
                                                                                                                  a 7m,hlHandelsregister Regio
                                                                                                                               Utrecht,     27279653
                                                                                                                 5 wa,
                                                                                                                                                  1
                                                                                                                 \BEL
                                                                                                                    Rosman
                                                                                                                               KWR Water Research Institute is de
                                                                                                                               handelsnaamvan KWR Water BV.
                                                                                                                                                                          0000002907
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20081154
                                                                                                                          Pagina
                                                                                                                          2/2
              (3) Eenrapport       met    een   ecohydrologische interpretatie          van   de modelresultaten op basis         van  expert-oordeel
                   en een   advies   over    de toepassing     van  WWN      voor een    objectievere    en  reproduceerbare interpretatie          van
                   de modelresultaten. Dit rapport           geeft  kwalitatief inzicht in de verwachte          ecohydrologische doorwerking
                   van  drie modelvarianten         (een  referentiescenario       en  twee    maatregelenscenarios)       op relevante
                   habitattypen     in het   Liefstinghsbroek.
         Aanpak
         Stap 1: Opstellen    programma        van  eisen
         Het programma      van   eisen heeft tot doel       om  (1) ecohydrologische interpretatie          van   modelresultaten met de WWN
         in principe mogelijk te maken, (2) de optimalisatie richting te               geven    en  (3) een onathankelijk     kader te geven      voor
         het beocordelen   van   de  toepasbaarheid        van  het  grondwatermodel          voor  ecohydrologische interpretatie.         We maken
         hierbij gebruik van algemene richtlijnen           die zijn opgesteld voor        de WWN     en gebiedskennis      uit eerdere
         ecohydrologische     studies.
         In het programma      van   eisen maken      wij onderscheid      tussen de vereisten die       ecohydrologische interpretatie           aan het
         conceptuele   model     stelt,  en  de  afwijking   van  modelresultaten t.o.v. waarnemingen              (veldkennis    en
         stijghoogtreeksen).     Dit laatste is zowel     noodzakelijk     om   de  toepashaarheid      van  de WWN vast te kunnen stellen, als
         om  vast te kunnen stellen of het         grondwatermodel        voldoende in staat is de reactie        van  het   grondwatersysteem        op
         waterhuishoudkundige veranderingen               te simuleren.
         Wat betreft het    conceptuele grondwatermodel              komen in ieder       geval   de volgende aspecten       aan   bod:
              eo   Resolutie    en  rekenperiode;
              eo
                   laagopbouw       freatisch    pakket;
              s     Schematisatie sloten       en  waterleidingen;
              e
                   Ondiepe kleilagen/-lenzen          die  plaatselijk  leiden tot    ondiepe grondwaterstanden           en  regenwaterstagnatie.
              *
                   Modelbegrenzing
         Wat betreft de verificatie      van   het  grondwatermodel         aan  waarnemingen komen           in ieder  geval   aan  bod:
              *    Grondwaterstand-         en  stijghoogtereeksen       t.b.v.  ijking van   het  grondwatermodel;
              s    De mate waarin de         gemodelleerde       GVG   en  GLG overeenkomen met            aanwezige vegetaties, gebruik
                   makend     van  Waternood        (onderdeel    van  WWN).
              eo
                   Drainagefluxen       en  afvoeren    over   stuwen   en   drempels     t.b.v. kwalitatieve of semi-kwantitatieve verificatie
                   van  het  grondwatermodel. Wij           adviseren    om   informatie     over  drainage  en   afvoeren door middel        van een
                   veldbezoek met terreinbeheerders te inventariseren                   (geen   onderdeel   van   deze   offerte);
              eo    Kwel- en   infiltratiefluxen t.b.v. kwalitatieve verificatie         van   het grondwatermodel.
         Het programma      van   eisen wordt      opgeleverd    en  met    een   digitaal overleg mondeling toegelicht          aan  Sweco     en de
         Provincie  Groningen.
         Stap 2: Beoordelen betrouwbaarheid             van   het grondwatermodel
         Het doel  van  stap 2 is   om    te  beschrijven    in hoeverre het      geoptimaliseerde grondwatermodel             bruikbaar is     voor
         ecohydrologische interpretatie.          Het  uitgangspunt     is dat deze    interpretatie wordt uitgevoerd         met de    WWN, het
         instrument waarin de meest recente kennis is              ondergebracht        en  geoperationaliseerd.      Het inzetten    van   dit
         instrument is echter alleen zinvol indien          grondwaterstanden          en  kwelfluxen voldoende       nauwkeurig gemodelleerd
         worden, aangezien dit invoerparameters zijn voor de WWN. We zijn                        er voor  deze offerte   van   uit gegaan dat het
         grondwatermodel       na  parameteroptimalisatie          aan  de vereisten     voor   ecohydrologische interpretatie         voldoet. Is dit
         niet het geval,  dan is verdere aanpassing          van  het grondwatermodel noodzakelijk.             Deze   iteratieslag   is niet voorzien
                                                                                                                                                          0000002908
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20081154
                                                                                                                               Pagina
                                                                                                                               3/2
         in het    huidige  proces  en  offerte. In   overleg    met Provincie       Groningen wordt besloten hoe             we   met deze situatie      om
         gaan     (Go-No GO).
         In de    beoordeling van    de betrouwbaarheid          van   het   grondwatermodel        beschouwen         we   in ieder   geval  de  volgende
         aspecten:
               o      De mate waarin het      grondwatermodel           voldoet    aan  het programma        van   eisen;
               *      De consequenties      van   afwijkingen    voor    ecohydrologische interpretatie           van   scenarioberekeningen;
               *      De wijze  waarop met      afwijkingen     omgegaan kan worden in het            vervolgtraject.        We beschouwen         hierbij
                      zowel het   lopende project (korte termijn)            dat geen ruimte biedt      voor een      iteratieslag,    als de  langere
                     termijn   waarop verdere       verbetering     van    het  grondwatermodel       overwogen kan worden.
         Voor de evaluatie      van  het  grondwatermodel          aan    het programma       van  eisen gaan      wij ervan    uit dat Sweco de
         volgende      gegevens   en  informatie     over  het  geoptimaliseerde grondwatermodel                 voor   de   huidige    situatie aanlevert:
               o
                     tijdreeksfiguren    van  gemodelleerde         en  waargenomen        stijghoogten      en  grondwaterstanden;
               eo     databestanden     (bv csv)   voor  verschil tussen       gemodelleerde      en van    tijdreeksenafgeleide GxG;
               eo     Rasterbestanden      (bv ascii)  van  gemodelleerde         GxG   en  kwelfluxen in format dat inleesbaar is in Waternood
                      (onderdeel   van  WWN).
               s      Databestand met      gemodelleerde        afvoeren      over  3-5 stuwen of    drempels (per tijdstap           over   vanggebied
                      gesommeerde drainagefluxen);
               eo     Rasterbestanden      (ascii) voor  GxG, stijghoogte in freatisch pakket            en   kwel-, infiltratie-    en   drainagefluxen,
                      per tijdstap  en gemiddeld;
               eo     Rasterbestanden      (bv ascii)  voor   laagopbouw (tops         en bottoms).
         KWR     vergelijkt  deze informatie ten behoeve           van   plausibiliteitscheck    met   o0.a.  de  habitattypenkaart, vegetatiekaart,
         afvoerkaart     (indien beschikbaar,      zie stap 1)    en  puntinformatie      op basis   van   hydrochemische monitoring. Op               basis
         van  het resultaat     en expertkennis      geven   wij  aan    hoe het   grondwatermodel         toegepast kan worden            voor
         ecohydrologische interpretatie,          en  op welke punten het          grondwatermodel verbetering              behoeft.
         De resultaten worden        bondig gepresenteerd           in een    notitie. Deze wordt     opgeleverd       aan   Sweco     en  Provincie
         Groningen. Tijdens       een  digitaal overleg     lichtten    we onze     bevindingen    toe  en   bediscussiéren       we    de  gevolgen   voor
         het  vervolgtraject (Go-No Gao).
         Stap 3: Ecohydrologische interpretatie           van    modelresultaten op basis         van  expertoordeel
         De  toepassing van      WWN is binnen de        looptijd    van    dit project  (oplevering    31   augustus 2022) niet haalbaar.
         Bovendien is het nog niet        duidelijk   of het   grondwatermodel          aan  de vereisten     voor   toepassing      van   WWN voldoet.
         Daarom      voeren   wij een  ecohydrologische interpretatie             van  modelresultaten op basis          van   expertoordeel.
         Het doel     van  deze  interpretatie    is om  kwalitatief te beoordelen of vernattingsmaatregelen                     bijdragen    aan  het herstel
         van  abiotische vereisten      van   habitat- of   doeltypen. Hierbij        worden zowel verwachte effecten op
         grondwaterstanden (risico         op te nat    en  te  droog    voor   natuur in het   Liefstinghsbroek)        en aanvoer van        basenrijk
         grondwater       meegenomen. De         reikwijdte   en   betrouwbaarheid        van  deze   analyse    is  afhankelijk van      de
         representativiteit van het grondwatermodel; onzekerheden worden                         aangegeven         en  wij  geven    een   advies  over  de
         meerwaarde        en mogelijkheden       van  toepassing      van   WWN>
         Wij verwachten dat        een  aantal door te rekenen          maatregelen      een  dermate klein effect op          grondwaterstanden         of
         kwelfluxen     heeft, dat het   niet zinvol is   om    daar   een    ecohydrologische interpretatie          op uit te    voeren.    Daarom    zijn wij
                                                                                                                                                                 0000002909
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20081154
                                                                                                                               Pagina
                                                                                                                               4/2
         uitgegaan     van     de  analyse     van  drie  modelvarianten, bijvoorbeeld de huidige/referentiesituatie                  en twee    uitgebreide
         maatregelenscenario’s.             Als scenario’s stellen wij       voor  alle vernattingsmaatregelen,       exclusief    en  inclusief   aanpak    van
         de  waterschapsleiding.
         Voor de     interpretatie       van   het  grondwatermodel          gaan  wij  ervan  uit dat Sweco de    volgende      informatie aanlevert:
                 Rasterbestanden                (bv ascii)  van  GxG   en   kwelfluxen    voor  elk van  de drie  modelvarianten.;
              ®        GlIS-bestanden        (bv ascii)  van  verandering      GxG   en  kwelfluxen   voor  elk maatregelenscenario          t.o.v.
                      referentiesituatie.
         Op basis    van    deze informatie schatten           wij  in of de   maatregelen bijdragen       aan  doelrealisatie     en  hoe betrouwbaar
         deze   inschatting       is. Daarnaast geven        wij aan   of  een   verdiepende analyse      van  doelrealisatie    en   natuurpotenties      met
         WWN zinvol         is, en   welke    aandachtspunten        daarvoor     gelden.   De  berekeningen     met WWN kunnen als extra             stap
         uitgevoerd      worden       (zie stap 4).
         De resultaten        en  bevindingen       worden     bondig samengevat         in een  notitie  en opgeleverd     aan   Sweco    en   provincie
         Groningen.       De    uitkomsten, consequenties            en  wenselijkheid     van  verdiepende analyse      met WWN worden
         toegelicht/bediscussieerd tijdens een digitaal overleg.
         Stap 4: (Optioneel, uitvoering in september 2022) Interpretatie modelresultaten                            met WWN
         Optioneel      kunnen wij de modelresultaten               kwantitatief analyseren       met   WWN,    met als   output     een  kansrijkdomkaart
         per relevant       habitattype       en  de mate    van  doelrealisatie per      inputvariabele (GxG     en  kwelflux).    Dit kan zowel     voor  de
         huidige situatie,       als  bij  een  toekomstig     klimaat    en/of aangepaste stikstofdepositie.         Voorwaarde is dat het
         grondwatermodel             voldoende presteert         om   toepassing    van   WWN verantwoord uit te kunnen             voeren.    Omdat niet
         alle factoren in de natuur te modelleren                 zijn en   afhangen    van  toevalligheden (zoals     0.a.  dispersie    en  vestiging van
         plantensoorten),          geven de resultaten        aan   of de   waterhuishouding      verbetert t.a.v. doelen      en   ruimtelijke patronen        in
         ontwikkelpotenties.           Door WWN toe te passen,             zijn de conclusies reproduceerbaar, herleidbaar             en zo   objectief   als
         thans    mogelijk.
         In de   begroting       hebben     wij  een   stelpost van     EaBaF
                                                                               opgenomen      voor   de uitvoering   van  WWN       en  overdracht     van
         resultaten     en    uitkomsten met         een   bondige rapportage        en  digitale bijeenkomst. Hierbij zijn wij uitgegaan           van
         doorrekenen         en  vergelijken      van  drie  modelvarianten,       i.e. het referentiescenario     en  twee    maatregelenscenario’s.          De
         uitvoering     en    planning van       deze   verdiepende analyses        van   de modelresultaten worden in          overleg   met Provincie
         Groningen      en    Sweco verder        vorm    gegeven. De werkzaamheden die             wij voor  dit bedrag    uit kunnen     voeren    zijn 0.a.
         athankelijk van        de te selecteren relevante ecotoopgroepen, het                  doelgebied,   het herformatteren         van   MIPWA-
         output    naar    WWN-input (o0.a. uniformeren grid, eenheden)                    en het al dan niet doorrekenen         van   globale   scenario’s
         voor  stikstofdepositie          op basis   van   standaard     stikstofdepositiekaart.
         Om WWN door te kunnen                  rekenen, dienen       per modelvariant de       volgende    databestanden door Sweco             aan  KWR te
         worden     opgeleverd:
              eo      Rasterbestanden           (bv ascii)  van  GxGs    (m   tov mv; 25x25    m)  en  flux tussen eerste     en  tweede     modellaag
         Planning en begroting
         Uitgangspunt         voor   de   planning    is oplevering van       de producten    per 31  augustus 2022. Onderstaande tabel geeft                een
         planning     van    de  opeenvolgende          fases. Deze    planning    kent echter   een  aantal onzekerheden doordat de              uitvoering
         athankelijk     is  van   de  wisselwerking       met Sweco. Dit hebben          we  inzichtelijk gemaakt    door de aanlevermomenten in
                                                                                                                                                                   0000002910
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20081154
                                                                                                                          Pagina
                                                                                                                          5/2
         de  planning     op te   nemen.    In  overleg kan daar   van afgeweken      worden. Vanwege de          vakantieperiode zijn
         aanpassingen       in de   planning nauwelijks mogelijk.      Indien  knelpunten ontstaan,         gaan  we   in  overleg met   Sweco,
         Prolander of Provincie        Groningen     om een   oplossing te   vinden.
           Projectfase/Onderdeel                        Kosten   (k€)          Uiterlijke           Uiterlijke
                                                                               aanlevering          oplevering
                                                                               modeloutput
           Stap  0:  projectdefinitie
           Stap  1:  Programma       van  eisen                                                     3  juni
           Stap  2: beoordelen                                                 24  juni             8  juli
           grondwatermodel
           Go-No go      overleg                                                                    8  juli
           Stap  3:  Ecohydrologische                                          15 aug               24 aug
           interpretatie
           Stap  4  (Optioneel): Toepassen                                     31 aug               30 sept
           WWnN
           Projectmanagement           en
           kwaliteitsborging
           Totaal
         Indien   tijdens   het onderzoek in       belangrijke  mate wordt    afgeweken     van  de  geplande werkzaamheden,            zal hierover
         tijdig overleg    met de    opdrachtgever      worden    gevoerd,   mede    gezien de mogelijke financiéle consequenties.
         Expertise
         Vanwege      onze   expertise    en   ervaring op het  gebied   van  ecohydrologische systeemanalyses              en  gebiedskennis  van
         het  Liefstinghsbroek zijn wij        van  mening dat juist KWR de      geschikte organisatie       is om  dit project uit te  voeren.  Voor
         dit project hebben wij        een   projectgroep bestaande      uit volgende experts samengesteld:
                  5.12¢ (verantwoordelijk onderzoeker) ecohydroloog               en  mede-ontwikkelaar         van  WWN.
                         (kwaliteitsborger ecologie), ecohydroloog
                                (kwaliteitsborger grondwatermodellering), geohydroloog                en  projectmanager
                              (uitvoering), geohydroloog
                           (kwaliteitshorger), ecoloog.
          5.1.2e.1.2e           is                                                  dit
                                   projectmanager      en contactpersoon      voor      project.
         Kosten    en   facturatie
         De totale kosten      voor   de uitvoering    van  dit project  bedragen                         5.1.2f                      excl. BTW. De
                       kosten                                                                                                        57; de
         optionele              voor   toepassing    van  WWN    bedragen    ||
                                                                             EGTGNGEEEEEEEEEEE
         uitvoering     en  planning    van  deze   optionele  werkzaamheden worden in          overleg     met Sweco      en  Provincie  Groningen
                                                                                                                                                      0000002911
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20081154
                                                                                                               Pagina
                                                                                                               6/2
         uitgevoerd..   In bovenstaande tabel      zijn de begrote kosten opgesplitst    naar  activiteiten. De  overlegmomenten zijn      in
         de  afzonderlijke  fases  begroot.   Tevens is   een  post projectmanagement      en kwaliteitsborging begroot.
         Bij het bedrag zijn   reis- en  verblijfkosten  en  levering van concept-   en definitieve rapporten in    digitale  vorm
         inbegrepen. Wij    beschouwen       genoemd bedrag      als bindend   voor beide partijen,  en brengen   dit als volgt  in rekening:
         40%   bij oplevering  programma      van  eisen
         40%   bij oplevering  notitie   beoordeling grondwatermodel
         20%   bij oplevering eindrapport ecohydrologische interpretatie          op basis van  expert cordeel
         Wij hanteren    een  standaard     betalingstermijn   van  dertig (30) dagen.
         Voorwaarden       en uitgangspunten
         Voor deze    opdracht zijn   de  Algemene Inkoopvoorwaarden          Provincies 2018  van  toepassing.
         Ten slotte
         Mochten     er nog vragen    zijn, dan zijn wij uiteraard bereid deze aanbieding nader       toe te lichten.
         Wij  vertrouwen erop     u  hiermee   een   passende aanbieding te     hebben  gedaan   en  zien uw  reactie met    belangstelling
         tegemoet.
         Met   vriendelijke groet,
         KWR Water Research Institute
         Manager Water                                                                          Projectmanager
                                                                                                                                              0000002912
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>