<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20080557
         Advies voor   maatregelen (KWR 2022.018 |        Februari 2022, Kansen en knelpunten voor natuur in het Liefstinghsbroek)
         Voor het stimuleren      van kwel uit het lokale systeem  van het Liefstinghsbroek is het noodzakelijk de drainage van het basenrijke grondwatersysteem door sloten en de
         waterschapsleiding sterk te verminderen. Het advies is om maatregelen te treffen voor in ieder geval de volgende watergangen
             a.   De ‘beek’ aan de oostzijde, de randsloot aan de oostzijde, de sloten die de dekzandrug (zuid)oostelijk van het Natura 2000-gebied doorsnijden;
             b.   De diepe bermsloot langs het pad aan de zuidoostzijde van het Natura 2000-gebied
             GC.  De diepe sloten, die de dekzandrug ten noorden van het Natura 2000-gebied doorsnijden plus (zo nodig) de sloten langs de noordoostrand (bermsloten) en in het
                  lage gebied aan de noordzijde;
                  Fijn-regulering van de afvoer uit het Natura 2000-gebied, gericht op het voorkomen van te natte omstandigheden, vorming van neerslaglenzen en het bevorderen
                  van grondwateraanvoer naar het maaiveld. Deze maatregel is pas kansrijk nadat de maatregelen a t/m c zijn uitgevoerd.
                  De waterschapsleiding aan de zuidwestzijde: tegengaan drainerende werking door forse verhoging winterpeilen, afdichten bodem, of verleggen verder weg van
                  Ellersinghuizerveld
                 situatie: septa
                                 A
                                   7
                                                                                                                                                                                   0000002888
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20080557
         Tabel 1: Reactie op    voorgestelde maatregelen KWR
         Vul in deze tabel  je  reactie in op voorgestelde maatregel en geef in de 3°  kolom  aan  of aanvullend onderzoek   nodig is (en  zo   ja, welk onderzoek  is nodig)
         Maatregelen    in en  rond het Liefstinghsbroek. (zie bovenstaande kaart)
         De  belettering van de maatregelen hieronder komt niet overeen met de belettering in het bovenstaande kaartje         van KWR; dit kan verwarring geven        —
                                                                                                                                                                          het kaartje in de p.p.
         presentatie van KWR kent weer een andere belettering; ik zou graag alles uniform willen (Jan M)
           Maatregel  uit  rapport KWR                                 Reactie:                                                       Voorstel     voor nader onderzoek
                                                                       bij voorbeeld
                                                                       goede maatregel, goed onderbouwd
                                                                       interessante maatregel, heeft nader onderzoek nodig
          a Verondiepen + vooronderzoek effecten vernatting        op  Interessant                                                    Effecten op boshabitat     en  omgeving nader verkennen
          fosfaatnalevering oostelijke voormalige                      Dempen van watergangen die deel uitmaken van het               in 3D model
           landbouwgrond                                               oude cultuurlandschap is geen goede optie (lan M)              In beeld     brengen wat de ouderdom     van de
                                                                                                                                      watergangen is (Jan M)
                                                                        XE
                                                                              (input van BEER jan 22):                                   EY
                                                                                                                                               (input  van EEE jan '22):
                                                                            e     In vervolg op al uitgevoerde     inventarisatie           eo
                                                                                                                                                   Archeologisch/aardkundig
                                                                                                                                                    bureauonderzoek     a €1000,-
                                                                                 Archeologisch/aardkundig                                   oe
                                                                                                                                                    Uitvoeringkosten afthankelijk van waar de
                                                                                  bureauonderzoek laten uitvoeren
                                                                                                                                                   grond vandaan moet komen, (er ligt een
                                                                                                                                                   depot  met  grond   ten zuiden   van   E) =>
                                                                                                                                                   £€10.000,-
          b  Dempen/verondiepen        bermsloot icm  ringdrainage     Interessant                                                    Effecten op omgeving      (wateroverlast)
          met   aparte afvoer                                          Welke bermsloot?     (Jan M)
                                                                       Opm   5.1.2: @ks
                                                                                         het gaat om   de bermsloot ten
                                                                       zuidoosten    van het gebied (t.b.v. de huiskavel).
                                                                       of                                                             51  2:0
                                                                       Belangrijke maatregel, maar veel gevolgen voor                 Onderzoek        meenemen     in 3D model
                                                                       omgeving en daardoor hoge kosten. Moet goed                    Nader      bepalen voor welk transect welke
                                                                       onderbouwd worden.                                             maatregel gewenst is
                                                                                                                                      Input van            (dec '21)
                                                                                                                                      mogelijk niet obstakelvrij, bij eerdere inrichting
                                                                                                                                                                                                 0000002889
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20080557
                                                                                                             moest deze sloot         verdiept   worden    van
                                                                                                             Waterschap
                                                                                                             -de vraag is of het huis        aangesloten    is op riool of
                                                                                                             IBA. Indien het op riool is        aan  gesloten    zou bij
                                                                                                             behoud       van  de   ringsloten om het huis, deze
                                                                                                             kunnen      afvoeren op Ellersinghuizerveld.
                                                                                                             -tweede optie is de afvoer          van  het huis
                                                                                                             beduikeren        langs  de weg
                                                                                                             -derde optie is toch         proberen   huis op te    kopen.
                                                                                                             Input     van            (dec '21)
                                                                                                                   eo     Huis is  een   obstakel.
                                                                                                                   e
                                                                                                                         Vermoedelijk aangesloten          op IBA
                                                                                                                   e     Aansluiten op slenk       Ellersinghuizerveld     is
                                                                                                                          niet  logisch,  maar   kan worden
                                                                                                                         onderzocht. Vraag is of je daar iets         mee
                                                                                                                         opschiet.    Aanvoersloot     en  slenk moeten
                                                                                                                         dan voldoende draineren          voor   het huis,
                                                                                                                         en  slenk   krijgt schouwplicht
                                                                                                                   e      Hele traject beduikeren is      voor
                                                                                                                         waterschap ongunstig (onderhoud)             en
                                                                                                                         duur    (minimaal    5 putten nodig)
                                                                                                                   e      Misschien te overwegen        om
                                                                                                                         onderbemaling        toe te passen    (bij IBA) of
                                                                                                                          inderdaad     opkopen
         c Hele traject verondiepen tot max 20 cm-mv +
                                                       af                                                     BEY
                                                                                                                      (input van EEE
         optimaliseren stuwbeheer (vooronderzoek)      Vooronderzoek is  uitgewerkt bij onderdeel '4         kan   waarschijnlijk obstakelvrij.
                                                       Urgentie is mij niet duidelijk. Maatregel 'd’ volgens            -waarvoor     is vooronderzoek      nodig?
                                                       mij belangrijker. Daarvoor wellicht ook c                        -sinds                   de stuw zijn geen
                                                                                                                                 plaatsing van
                                                       noodzakelijk. Mogelijk veel gevolgen voor
                                                                                                             klachten geweest          over  nattigheid bij de woning,
                                                       omgeving en daardoor hoge kosten. Moet goed
                                                       onderbouwd worden.                                    de bermsloot         van  het huis  richting de lichtblauwe
                                                                                                             pijl staat    (vrijwel) altijd droog
                                                                                                                                                                              0000002890
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20080557
                                                                                                                                          -kosten circa €10.000,-, aansluiten op
                                                                                                                              maatregel        a.
                                                                                                                              Input van                (jan '22):
                                                                                                                                     e      Niet  obstakelvrij:  2 huiskavels bekend die
                                                                                                                                            nu  al vaak klagen   over wateroverlast.
         d Afsluiten/ verduikeren   doorvoersloot in doorsnijding Welke rug is dit? D    of F? (lan M)
         dekzandrug                                               Opm    BB: lan,   volgens mij gaat het  om  de sloot d (dus
                                                                  rug D?   (D vind ik niet op een kaart))
                                                                  BET                                                          51.2e  g
                                                                  Volgens mij     een   belangrijke maatregel.                Goed afstemmen met            lopende opdracht aan
                                                                  Vooronderzoek noodz          akelijk                        Eelerwoude/ B-Ware            voor  Barkeveen (input van
                                                                                                                              ERED). Mogelijk deze opdracht uitbreiden (evt
                                                                                                                              cofinanciering vanuit provincie). Doorlooptijd
                                                                                                                              opdracht ca 1 jaar. Welllicht mogelijk om vragen
                                                                                                                              voor      Liefstinghsbroek eerder af      te ronden?
                                                                                                                              (input               jan '22)
                                                                                                                                     eo
                                                                                                                                            waarschijnlijk obstakelvrij
         e Optimaliseren   afvoer bij stuw + vooronderzoek        Is dit de stuw E’ ?   (Jan M)
                                                                  120                                                         5.1.2¢
                                                                  Optimalisatie kan al worden uitgevoerd (met een
                                                                                   —
                                                                                                                              Aanlegmeetstuw: zie opmerkingen bij onderzoek
                                                                  goede documentatie)? Dan z.s.m. aan de slag                 4  en     3D model.
         f Dempen,   in aansluiting op (a)                                                                                              (input van EE, jan '22):
                                                                  Interessante   maatregel. Nader onderbouwen via 3D                      -percelen ten oosten van F moeten nog
                                                                  model.   Vervolgens onderzoeken en grondtransacties         worden        omgevormd, er was sprake dat deze
                                                                  nodig.                                                                      misschien uit de NNN zouden gaan,
                                                                                                                              percelen
                                                                  Deze sloot    ligt op de grens     van NM  en  regulier     Provincie checken
                                                                  landbouw      (wel NNN)                                                 -er  loopt voor  het  noordelijke perceel een
                                                                                                                              ruiling     met   provincie,
                                                                                                                                          -kosten   dempen    sloot  =>  werkt       nog
                                                                                                                                                                                         0000002891
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20080557
                                                                                                        uit
                                                                                                                  -kosten omvorming checken            bij Prolander
                                                                                                                  -bij omvorming percelen         naar   natuur
                                                                                                        mogelijk kansrijk voor verschraling (grond kan
                                                                                                        misschien gebruikt worden voor dempen sloot)
                                                                                                        Provincie:
                                                                                                             e      Percelen in NNN,      aangrenzende percelen
                                                                                                                    wellicht op te    kopen / te ruilen. Zo niet:
                                                                                                                    lage  delen in   zuidelijke perceel gevoelig
                                                                                                                    voor   vernatting.   Meest    zuidelijke perceel
                                                                                                                    meest onzeker of      opkoop gaat      lukken
                                                                                                        input    EEE (jan '22):
                                                                                                             e      in noordelijke    deel  ligt huiskavel    waar
                                                                                                                    gauw wateroverlast        optreedt.    Mara dit
                                                                                                                    kan  waarschijnlijk wel      worden    opgelost
                                                                                                                    (maar dat kost geld)
         g Verhogen stuwpeilen (met name  in winter)                                                    Onderzoek door       waterschap nodig.    Kun je  een  lokaal
                                                                                                        peilbeheer,    los van   ‘landbouwwater’ instellen?     (Jan M)
                                                      i}                                                 BEY
                                                                                                                (input    [CPC
                                                                                                                                   an 22)
                                                      Lijkt belangrijke maatregel. Effect op natuur en       eo
                                                                                                                    peil in deze sloot heeft effect op        groot
                                                      omgeving goed     uitzoeken (te starten met 3D
                                                                                                                    gebied    in  omgeving. Onderzoek
                                                      model)
                                                                                                                    uitvoeren. Wellicht      mogelijk   om    met
                                                                                                                    parallelsloten    te werken t.b.v.     buffering
                                                                                                                    en  benodigde drainage
         h Afvoeren regenwater fine-tunen             Goede   maatregel (lan M)
                                                     ;icf
                                                      Ik begreep uit rapport KWR dat dit het beste ppas
                                                      gedaan kan worden als grondwateraanvoer goed
                                                      is geregeld (compartimentering etc)
                                                                                                                                                                        0000002892
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20080557
          i Tegengaan effecten stikstofdepositie (verzuring):  Is doel  van het project (lan M)
         steenmeel  + reductie
                               bij de bron
                                                               lk heb   behoefte aan een goede top- kaart waarop
         j Verondiepen bermsloot                               duidelijk staat aangeven waar wat ligt. Dus niet een
                                                               aanduiding als zuidelijke bermsloot’, of ‘oostelijke
                                                               ontwatering’ maar kleurlijnen die de sloot/ watering,
                                                               etc. als geheel aangeven; idem andere locaties (Jan M).
                                                                51.2e i
                                                               Noodzaak      een  effectiviteit laten uitzoeken.             EE
                                                                                                                       Input        jan '22):
                                                               Combineren met        lopende opdracht    voor
                                                                                                                              -weg afsluiten   voor gemotoriseerd
                                                               Barkeveen?
                                                                                                                       verkeer, pad  alleen  voor werkverkeer
                                                                                                                       beschikbaar   en fietsers
                                                                                                                              -fietspad ophogen    of vlonder of afwatering
                                                                                                                       verbeteren op natste    plekken.
                                                                                                                              -afwatering berm loopt richting    Barkeveen.
                                                                                                                       input  EES (jan '22):
                                                                                                                           e   afsluiten  gemotoriseerd   verkeer is heikel
                                                                                                                                punt. Gemeente:
          k Onderzoek  en eventuele uitvoer  peilverhoging van Noodzaak      een  effectiviteit laten uitzoeken.
         drainage                                              Combineren met        lopende opdracht    voor
                                                               Barkeveen?      (zie bij onderzoek 2'.
                                                                                                                                                                            0000002893
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20080557
         Tabel 2: Nadere invulling vervolgonderzoek (geef  ook aan wat echt minimaal     nodig is,  en wat een wens   is)
          Vervolgonderzoek                                          Elementen    van  onderzoek                                 Reactie/Vragen/aanvullingen Opmerkingen
          1. 3D grondwatermodellering    van Liefstinghsbroek en    Kwantitatieve    inschatting van hoe interne en externe
          omgeving/                                                 maatregelen precies doorwerken op de
          Gebiedspecifiek grondwatermodel        ontwikkelen        waterhuishouding in het Liefstinghsbroek. Nader
                                                                    concretiseren welke effecten:
                     ak, input van KWR)
                                                                               Nadere   verkenning van    de potentie  van kwel
                                                                               (voor blauwgrasland)
                                                                               Onderzoek    naar  effecten voor  omgeving
                                                                               (natuur,  landbouw    en wonen)
                                                                              Verkennen (via scenarios) welke stuwpeilen
                                                                               (voor de 2 recent geplaatste stuwen), in
                                                                               combinatie met ingrepen in de omgeving, de
                                                                               meest wenselijke situatie opleveren
                                                                               BE: relatie diep/ondiep grondwater moet
                                                                               beter begrepen worden. Dus scenario's
                                                                               draaien met het model met verschillende
                                                                               aannemelijke verbreiding van scheidende
                                                                               lagen formatie Peelo,
                                                                               e.d.(gevoeligheidsanalyse). Met
                                                                               stroombaanberekeningen laten zien wat de
                                                                               route van het (diepere) grondwater is en wat
                                                                               hiervan (bij het doorrekenen van scenario's) in
                                                                               het Lieftingsbroek komt.
                                                                     Akad
                                                                           (input van KWR dec 21):
                                                                    e     Uitsnede regionaal grondwatermodel maken,                 No
                                                                                                                                ¢
                                                                                                                                        Regret
                                                                          en schematiseren/parameteriseren
                                                                                                                                    Offerte opvragen     bij  KWR en Immerzeel.
                                                                          opperviaktewatersysteem
                                                                                                                                    Voorbespreking     24 maart
                                                                    ¢     wellicht verfijnen en extra laag toevoegen
                                                                    +     |Jken op basis    van    beschikbare reeksen     en
                                                                                                                                e   Moet  verm   in concurrentie worden
                                                                          gebiedskennis (waterstanden en afvoeren)                  aanbesteed
                                                                    ¢     Doorrekenen maatregelenpakketten /                    e   Kosten  Analyse   en   rapportage (k€): 30
                                                                          inrichtingsscenario's                                     (Schatting KWR dec       '21)
                                                                    e     Eventueel: berekenen ecologische potenties
                                                                                                                                                                                0000002894
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20080557
                                                                  met  waterwijzer   natuur   (niet begroot).          Vragen   [5.1.2]
                                                                                                                       Modellering ook inzicht geven in effect
                                                                                                                       waterwinning op stroombanen grondwater           in
                                                                                                                       diep  en  ondiep pakket.
         2. Hydro-ecologisch Onderzoek Barkeveen             EL: kan   je aangeven   wat je hier wilt onderzoeken en   BE: goed afstemmen met lopende opdracht aan
                                                             waarom   het nodig is voor in het kader van GGA           Eelerwoude / B-Ware (input van        BE)
                                                                                                                       deze opdracht uitbreiden (evt cofinanciering
                                                                                                                                                                     Mogelijk
                                                             Liefstinghsbroek? (wat is echt nodig, wat is wenselijk)?
                                                                                                                       vanuit provincie). Doorlooptijd opdracht ca 1 jaar.
                                                                                                                       Welllicht mogelijk om vragen voor
                                                                                                                       Liefstinghsbroek eerder af te ronden?
                                                             BE
                                                             ¢
                                                                  Opperviaktewatersysteem        rondom 'k’ in beeld
                                                                  brengen. In kaart brengen      van  verbindingen
                                                                  en peilen (zie par 7.2 rapport KWR))
                                                             «    Effect maatregelen (c, d bv) op Barkeveen in
                                                                  beeld brengen, zoals evt nutriéntenstroom uit
                                                                 zandkop
         3. Voortzetting monitor huidig meetnet (omdat       Huidige  meetnet continueren.   Op  een  later            Vragen
                                                                                                                                  Ed
                                                                                                                                        aan KWR:
         momenteel de reeksen te kort zijn om  uitspraken te moment kan op basis    van overeenkomsten tussen                      alle meetpunten
                                                                                                                       Gaat  om                      (zie fig 2-5 KWR) nieuw
         kunnen  doen).                                      tijdreeksen besloten worden het meetnet uit te
                                                                                                                       geplaatste     meetpunten 2021    (diepe en ondiepe
                                                             dunnen.
                                                                                                                       filters)?
                                                                                                                       Doet Avallo of KWR de      analyse  en  rapportage?
                                                                                                                       Planning analyses     en rapportage afstemmen met
                                                                                                                       werkzaamheden 3D-modellering.
                                                                                                                       Hoe regelen analyse data verdrogingsmeetnet
                                                                   (input van  KWR dec     21):
                                                             e    Bestaande meetpunten;        verlengen    telemetrie      No
                                                                                                                       e
                                                                                                                                 Regret,
                                                                  abonnement met 1 jaar       en  2x handmetingen           Offerte                   KWR       Avallo apr
                                                                                                                       eo
                                                                                                                                       opgevraagd bij        en
                                                             e
                                                                  Continumeting     met  handmetingen       ter             2022    / apr 2023. Kosten  Monitoring   en
                                                                                                                                                                              0000002895
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20080557
                                referentie                                             Analyse en rapportage 1 jaar (k€): 10,   resp 5
                                                                                       (Schatting KWR dec '21)
                                                                                   e
                                                                                       Opdrachtz.s.m. 1-op-1 verstrekken,
                                                                                       zodat meetreeks niet wordt onderbroken
                                                                                   eo
                                                                                        Planning analyses    en rapportage afstemmen
                                                                                        met werkzaamheden       3D-modellering.
                                                                                   e
                                                                                       Vraag: moet hiervoor advies       worden
                                                                                       aangedragen door GGA?
                                                                                   Vragen
                                                                                                 gd
                                                                                                    aan KWR:
                                                                                   e   Gaat  kostenraming om alle meetpunten (zie
                                                                                       fig 2-5    KWR) Verdrogingsmeetnet en nieuw
                                                                                       geplaatste meetpunten 2021 (diepe en
                                                                                       ondiepe filters)?
                                                                                   e¢   Doet Avallo de    monitoring en KWR de  analyse
                                                                                       en  rapportage?
                                                                                   Actie       : afspraken maken over oplevering van
                                                                                   data  grondwaterstanden. Verzoek ERR: Bureau
                                                                                   (bv KWR) vraagt ruwe data op bij Avello (voor
                                                                                   verdrogingsmeetnet moeten de data nog
                                                                                   geregeld worden). En levert de data na analyse op
                                                                                   aan DINO. (Rl heeft 21 maart aan KWR voorstel
                                                                                   gemaild).
                                  (input van EXER):                                EE
                           In Verdrogingsmeetnet worden peilen         automatisch e
                                                                                        Noregret
                           gevolgd.                                                e
                                                                                       Opdracht geven voor analyse en rapportage
                                                                                   eo
                                                                                       Vraag kosten (zie bij meetreeks nieuwe
                                                                                       buizen)
                                                                                              d. afspraken maken over validatie ruwe
                                                                                   data (in beheer bij waterschap, maar waterschap
                                                                                   valideert niet). Kan NM dit weer doen?
         4. Debietmetingen Het is nodig  om de afvoer te meten   van het gebied.
                           Vooral de stuw in de   westelijke punt van het
                           Liefstinghsbroek  is relevant voor oppervlakkige afvoer
                                                                                                                                        0000002896
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20080557
                                   van  regenwater,  maar  ook afvoer    bij de noordelijke
                                   stuw  en  de schouwsloot in de    zuidpunt (locatie 8) zijn
                                   van  belang om de  waterhuishouding van het
                                   Liefstinhgsbroek
                                   in kaart te brengen.
                                         (input  KWR dec    '21)                               5.120§
                                   Installatie  gestandaardiseerde       meetstuw     en       eo
                                                                                                    Noregret, indien praktisch haalbaar
                                   sensor   westzijde (maatregel e)                            eo   Offertes opvragen
                                   ¢
                                        Continumeting                                          eo   Kosten    metingen   en  rapportage (k€): 10, resp
                                   e¢   EGV (CTD logger) (zie par 7.3.1. rapport                    5  (Schatting   KWR dec    '21)
                                        KWR)                                                   Input  van
                                                                                                                    BES
                                   e¢   Inmeten stuwhoogte (zie par 7.3.1.                          wat kan                                 telemetrie
                                                                                               e
                                                                                                               (qua stroomvoorziening,
                                        rapport KWR)                                                aflezen).   Jaarcontract  nodig?
                                        Resultaat: waterbalans (input voor 3D
                                   e
                                                                                               Vragen   BE:
                                        modellering en bepalen gewenste stuwpeilen)            e
                                                                                                    Opdrachtgever      =
                                                                                                                         Natuurmonumenten?
                                                                                               e    Wie   om   offerte vragen?
                                                                                               e
                                                                                                    Handig    om z.s.m.  stuwpeil   aan  te passen?
                                                                                                    Goed documenteren
                                                                                               e    Kan KWR installatie     regelen?
                                                                                               eo   Kan KWR      analyse / rapportage    doen  =
                                                                                                    waterbalans?
                                                                                               eo   Hoort hier ook het vaststellen      van  de NAP
                                                                                                    peilen bij? (zie  par 7.2  rapport KWR)
                                    kad: Stuw Noord- en       zuidzijde                        Vragen   BE.
                                   Zie par 7.3.1   rapport KWR                                 Aanpak?
                                                                                               Urgentie?
         5. Kalkin de ondergrond   Het  zou waardevol zijn  om   in het Ellersinghuizerveld de Vragen   [5.12] aan  KWR:
                                   ruimtelijke verbreiding  van  het  kalkgehalte              Graag prijsindicatie
                                   beter in kaart te brengen, en    op zijn minst de huidige
                                   waarneming te bevestigen of      ontkrachten.
                                        e
                                             Jiepar  /.3.2  rapport KWR
         6. Hydrochemie porievocht Vier momenten in het    jaar langs meerdere     transecten
                                                                                                                                                       0000002897
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20080557
            8d: Aanwezigheid basenrijk    water in (lengte ca. 10  —
                                                                     20  m  per transect)  met rhizons het
         wortelzone.                               porievocht op   twee   diepten (ca 35   en 60 cm-mv)
                                                   bemonsteren.     Op  basis van  deze resultaten kan
                                                   worden bepaald waar zich lokaal potenties voor
                                                   kwelgebonden vegetatietypen voordoen
                                                         (Zie par 7.3.3    rapport KWR)                    BR
                                                   input   KWR dec "21:                                           No Regret om EGV-metingen en
                                                   e    Teinstalleren: vier transecten met rhizons op             detailanalyses voort te zetten
                                                        twee   diepten.                                           Planning analyses      en  rapportage   met Pilot
                                                   e    Locaties in   Liefsthingsbroek,     in het veld te        Meetnet N.
                                                        bepalen    op basis   van   vegetatiegradienten.          Urgentie overige onderdelen?
                                                   2022;                                                          Kosten    Monitoring    en Analyse en rapportage
                                                   ¢    Per transect 3 meetiocaties maakt 24 rhizons              (k€): 20,   resp 20  (Schatting KWR dec '21)
                                                        in totaal.
                                                                                                                  Check kostenindicatie       opgevraagd bij   KWR
                                                   e    4 keer hemonsteren in 2022/2023 ivm
                                                                                                                  Moet   verm    in concurrentie worden
                                                        weerinvlioeden
                                                                                                                  aanbesteed
                                                   +    Bestaande     ondiepe     filters bemonsteren ivm
                                                        referentie                                                Wie   om   offerte  vragen?
                                                   +
                                                        Analysepakket,      zie  rapport                   Vragen     [5.12] aan  KWR:
                                                   Na  2022 (niet begroot):                                       Bestaande     ondiepe filters bemonsteren:
                                                   «
                                                        Bemonstering herhalen na                                  betreft 13 lokaties?     (zie rapport KWR blz 21)
                                                        vernattingsmaatregelen                                    Is dit inclusief EGV    tijdreeks  op 3 lokaties (2, 6
                                                   e¢   Tussendoor eventueel EGV in rhizons meten
                                                                                                                  en  16)  continuéren?
                                                                                                                  Diepe filters   niet  meer   bemonsteren    (6
                                                                                                                  lokaties,  cab   m)?
         7. In kaart brengen van Peelo klei                                                                Is lemig   dekzand ook relevant?     (Jan M)
                                                   BE (input KWR dec '21)                                   51.2e §
                                                   Boring   tot 15 m   diepte                                     Kan wellicht eerst meegenomen worden in
                                                   Georadar    langs   transecten                                 gevoeligheidsanalyse       3D model. Ook    van
                                                                                                                  belang   voor   effect  uitbreiding winning.
                                                                                                                  Hoe zit het met de      drone-kartering (|       p12
                                                                                                                  Kosten    Monitoring    en Analyse en rapportage
                                                                                                                  (k€): 10,   resp 20  (Schatting KWR dec '21)
                                                                                                                                                                         0000002898
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20080557
         Kostenindicatie KWR dec '21:
                                      0000002899
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>