<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20080528
         Advies voor  maatregelen (KWR 2022.018 |         Februari 2022, Kansen en knelpunten voor natuur in het Liefstinghsbroek)
         Voor het stimuleren     van  kwel uit het lokale systeem  van het Liefstinghsbroek is het noodzakelijk de drainage van het basenrijke grondwatersysteem door sloten en de
         waterschapsleiding sterk te verminderen. Het advies is om maatregelen te treffen voor in ieder geval de volgende watergangen:
             a.   De ‘beek’ aan de oostzijde, de randsloot aan de oostzijde, de sloten die de dekzandrug (zuid)oostelijk van het Natura 2000-gebied doorsnijden;
             b.   De diepe bermsloot langs het pad aan de zuidoostzijde van het Natura 2000-gebied;
             c.   De diepe sloten, die de dekzandrug ten noorden van het Natura 2000-gebied doorsnijden plus (zo nodig) de sloten langs de noordoostrand (bermsloten) en in het
                  lage gebied aan de noordzijde;
                  Fijn-regulering van de afvoer uit het Natura 2000-gebied, gericht op het voorkomen van te natte omstandigheden, vorming van neerslaglenzen en het bevorderen
                  van grondwateraanvoer naar het maaiveld. (Deze maatregel is pas kansrijk nadat de maatregelen a t/m c zijn uitgevoerd);
                  De waterschapsleiding aan de zuidwestzijde: tegengaan drainerende werking door forse verhoging winterpeilen, afdichten bodem, of verleggen verder weg van
                  Ellersinghuizerveld.
            Droge situatie: september
                     hE     A
                                 []
                               *
                             r       lh
                                                                                                                                                                                   0000002844
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20080528
         Maatregelenlijst
             a)   Verondiepen + vooronderzoek effecten vernatting op fosfaatnalevering oostelijke voormalige landbouwgrond
             b)   Dempen/verondiepen bermsloot icm ringdrainage met aparte afvoer
             c)   Hele traject verondiepen tot max 20 cm-mv + optimaliseren stuwbeheer (vooronderzoek)
             d)   Afsluiten/ verduikeren doorvoersloot in doorsnijding dekzandrug
             e)   Optimaliseren afvoer bij stuw + vooronderzoek
             f)   Dempen, in aansluiting op (a)
             g)   Verhogen stuwpeilen (met name in winter)
             h)   Afvoeren regenwater fine-tunen
             i)   Verondiepen bermsloot
             J)    Onderzoek en eventuele uitvoer peilverhoging van drainage
             k)   Peilverhoging peilvak: W0646_GPG-W-11250; waterschap Hunze en Aa’s, eventueel met opdeling peilvak.
                  Peilverhoging peilvak: W-11282, W-11271 ; waterschap Hunze en Aa’s, eventueel met opdeling peilvak.
             m) Effect van drinkwaterwinning Sellingen
         Potklei effect gevoelheidsanalyse
                                                                                                                           0000002845
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20080528
          r                            |
             [1 Natura 2000-begrenzing
           ~
             7 peilgebieden
             @ maatregelen
         Tabel 1: Reactie op        voorgestelde maatregelen KWR
         Vul in deze tabel       je reactie in op voorgestelde maatregel en geef in de 3° kolom aan of aanwullend onderzoek nodig is (en zo ja, welk onderzoek is nodig)
         Maatregelen        in en   rond het Liefstinghsbroek. (zie bovenstaande kaart)
         De   belettering van de maatregelen hieronder komt niet overeen met de belettering in het bovenstaande kaartje       van   KWR; dit kan verwarring geven  —
                                                                                                                                                                     het kaartje in de p.p.
         presentatie van KWR kent weer een andere belettering; ik zou graag alles uniform willen (Jan M)
                                                                                                                                                                                            0000002846
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20080528
         a Verondiepen + vooronderzoek effecten vernatting    op Interessant                                               Effecten op boshabitat   en omgeving nader verkennen
         fosfaatnalevering oostelijke voormalige                 Dempen van watergangen die deel uitmaken van het          in 3D model
         landbouwgrond                                           oude cultuurlandschap is geen goede optie (fan M)         In beeld  brengen  wat de ouderdom   van  de
                                                                                                                           watergangen is (Jan M)
                                                                       (input van          jan '22):                              (input van BEE jan 22):
                                                                 ¢   In  vervolg op al uitgevoerde inventarisatie      van e¢
                                                                                                                                Archeologisch/aardkundig       bureauonderzoek
                                                                           5.1.2e    een   Archeologisch/aardkundig             a €1000,-
                                                                     bureauonderzoek laten uitvoeren                       e
                                                                                                                                Uitvoeringkosten afhankelijk van waar de
                                                                                                                                grond   vandaan moet komen, (er ligt een
                                                                                                                                depot   met  grond   ten zuiden   van  E) =>
                                                                                                                                €10.000,-
         b Dempen/verondiepen     bermsloot i.c.m. ringdrainage  Interessant                                               Effecten op  omgeving (wateroverlast)
         met  aparte afvoer                                      Welke bermsloot?    (Jan M)
                                                                 Opm  [5 1.2: JB, het gaat  om de bermsloot ten
                                                                 zuidoosten   van het gebied (t.b.v. de huiskavel).
                                                                 BEd:
                                                                 Belangrike maatregel, maar        veel gevolgen voor      ¢    Onderzoek     meenemen     in 3D model
                                                                 omgeving en daardoor hoge         kosten. Moet     goed   «    Nader   bepalen voor welk transect welke
                                                                 onderbouwd worden.                                             maatregel gewenst is
                                                                                                                           Input van          (dec '21)
                                                                                                                           ¢
                                                                                                                                mogelijk   niet obstakelvrij, bij  eerdere
                                                                                                                                inrichting  moest deze sloot    verdiept   worden
                                                                                                                                van   Waterschap
                                                                                                                           e¢   de vraag is of het huis   aangesloten is op riool
                                                                                                                                of IBA. Indien het op riool is   aan gesloten zou
                                                                                                                                bij behoud   van  de  ringsloten om het huis,
                                                                                                                                deze kunnen afvoeren op       Ellersinghuizerveld.
                                                                                                                           ¢    tweede optie is de afvoer     van   het huis
                                                                                                                                beduikeren    langs  de weg
                                                                                                                           e    derde optie is toch    proberen    huis op te
                                                                                                                                                                                   0000002847
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20080528
                                                                                                                               kopen.
                                                                                                                           Input van             (dec '21)
                                                                                                                           e¢  Huis is  een   obstakel.
                                                                                                                           ¢
                                                                                                                               Vermoedelijk aangesloten           op IBA
                                                                                                                           e¢  Aansluiten op slenk        Ellersinghuizerveld   is niet
                                                                                                                               logisch,   maar   kan worden onderzocht. Vraag
                                                                                                                               is of je daar   iets   mee  opschiet. Aanvoersloot
                                                                                                                               en  slenk moeten dan voldoende draineren
                                                                                                                               voor   het huis,    en  slenk  krijgt schouwplicht
                                                                                                                           ¢   Hele traject beduikeren is         voor  waterschap
                                                                                                                               ongunstig (onderhoud)          en   duur  (minimaal  5
                                                                                                                               putten nodig)
                                                                                                                           ¢   Misschien te overwegen           om   onderbemaling
                                                                                                                               toe te passen      (bij IBA)  of inderdaad   opkopen
         c Hele traject verondiepen tot max 20 cm-mv +
                                                                                                                                (input van EX&S, jan '22)
         optimaliseren   stuwbeheer (vooronderzoek)             Vooronderzoek is     uitgewerkt bij onderdeel '4’              kan
                                                                                                                           e
                                                                                                                                     waarschijnlijk obstakelvrij.
                                                                Urgentie is mij niet duidelijk. Maatregel 'd’ volgens                       is vooronderzoek
                                                                                                                           e   waarvoor                             nodig?
                                                                mij belangrijker. Daarvoor wellicht ook ¢
                                                                                                                           ¢   sinds   plaatsing van     de stuw zijn geen klachten
                                                                noodzakelijk. Mogelijk veel gevolgen voor
                                                                                 daardoor                                      geweest     over   nattigheid bij    de woning, de
                                                                omgeving      en             hoge kosten. Moet goed
                                                                onderbouwd worden.                                             bermsloot     van    het huis  richting  de
                                                                                                                               lichtblauwe     pijl  staat (vrijwel) altijd droog
                                                                                                                           e   kosten circa €10.000,-, aansluiten op
                                                                                                                               maatregel     a.
                                                                                                                           Input van             (jan '22):
                                                                                                                           e   Niet   obstakelvrij: 2 huiskavels bekend die        nu
                                                                                                                               al vaak klagen over wateroverlast.
         d Afsluiten/ verduikeren doorvoersloot in doorsnijding Welke rug is dit? D   of F? (Jan M)
         dekzandrug                                             Opm  5.1.22  Jan, volgens mij gaat het  om de sloot d (dus
                                                                rug D?  (D  vind ik niet op een kaart))
                                                                BE                                                         ED
                                                                                                                                                                                        0000002848
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20080528
                                                           Volgens mij een belangrijke maatregel.                 Goed afstemmen met           lopende opdracht aan
                                                           Vooronderzoek noodzakelijk                             Eelerwoude / B-Ware          voor Barkeveen (input van
                                                                                                                  EXER). Mogelijk deze opdracht uitbreiden (evt
                                                                                                                  cofinanciering vanuit provincie). Doorlooptijd
                                                                                                                  opdracht ca 1 jaar. Welllicht mogelijk om vragen
                                                                                                                  voor Liefstinghsbroek eerder af te ronden?
                                                                                                                  (input EOL jan '22)
                                                                                                                        eo
                                                                                                                              waarschijnlijk obstakelvrij
         e Optimaliseren  afvoer bij stuw  + vooronderzoek Is dit de stuw E’ ? (Jan M)
                                                           BEY                                                    i
                                                           Optimalisatie kan al worden uitgevoerd (met
                                                                           —
                                                                                                              een Aanlegmeetstuw:        zie  opmerkingen bij  onderzoek
                                                           goede documentatie)? Dan z.s.m. aan de slag            4  en    3D model..
         f Dempen,  in aansluiting op  (a)                                                                          Bed
                                                                                                                           (input van  EE,
                                                                                                                                             jan '22):
                                                           Interessante  maatregel. Nader onderbouwen via 3D      e
                                                                                                                        percelen ten oosten van F moeten nog
                                                           model.   Vervolgens onderzoeken en grondtransacties          worden omgevormd, er was sprake dat           deze
                                                           nodig.                                                                   misschien uit de NNN zouden gaan,
                                                                                                                        percelen
                                                           Deze sloot   ligt op de grens van NM  en  regulier           Provincie checken
                                                           landbouw     (wel NNN)                                 e     er   loopt voor  het  noordelijke perceel  een
                                                                                                                        ruiling   met provincie,
                                                                                                                  e¢    kosten    dempen    sloot  => werkt  [EY nog uit
                                                                                                                  e     kosten omvorming checken         bij Prolander
                                                                                                                  e
                                                                                                                        bijomvorming percelen naar natuur mogelijk
                                                                                                                        kansrijk voor verschraling (grond kan
                                                                                                                        misschien gebruikt worden voor dempen
                                                                                                                        sloot)
                                                                                                                  Provincie:
                                                                                                                  eo    Percelenin NNN,       aangrenzende percelen
                                                                                                                        wellicht op te    kopen / te ruilen. Zo niet: lage
                                                                                                                        delen in   zuidelijke perceel gevoelig voor
                                                                                                                        vernatting.   Meest zuidelijke perceel meest
                                                                                                                        onzeker    of opkoop gaat lukken
                                                                                                                                                                           0000002849
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20080528
                                                                                                                       input   [EEE (jan '22):
                                                                                                                       e¢   in noordelijke   deel  ligt huiskavel   waar gauw
                                                                                                                            wateroverlast     optreedt.   Mara dit kan
                                                                                                                            waarschijnlijk wel worden opgelost (maar          dat
                                                                                                                            kost  geld)
         g   Verhogen stuwpeilen (met   name in winter)                                                                Onderzoek door    waterschap nodig.   Kun je een lokaal
                                                                                                                       peilbeheer,  los van ‘landbouwwater’ instellen?   (Jan M)
                                                              ;if
                                                               Lijkt belangrijke maatregel. Effect op natuur en        oe
                                                                                                                             (input [EEN jan '22)
                                                                                                                            peil in deze sloot heeft effect    op  groot gebied
                                                               omgeving goed uitzoeken (te starten met 3D                   in omgeving. Onderzoek        uitvoeren. Wellicht
                                                               model)
                                                                                                                            mogelijk    om  met  parallelsloten  te werken
                                                                                                                            t.b.v. buffering   en benodigde drainage
         h Afvoeren regenwater fine-tunen                      Goede   maatregel (Jan M)
                                                                512ey
                                                                k begreep uit rapport KWR dat dit het beste pas
                                                               gedaan kan worden als grondwateraanvoer goed
                                                               is geregeld (compartimentering etc)
          i Tegengaan effecten stikstofdepositie (verzuring):  Is doel van het project (lan M)
         steenmeel   + reductie bij de bron
                                                               lk heb  behoefte aan een goede top- kaart waarop
         j Verondiepen   bermsloot                             duidelijk staat aangeven waar wat ligt. Dus niet een
                                                               aanduiding als ‘zuidelijke bermsloot’, of ‘oostelijke
                                                               ontwatering’ maar kleurlijnen die de sloot/ watering,
                                                               etc. als geheel aangeven; idem andere locaties (Jan M).
                                                                51.2ef
                                                               Noodzaak     een  effectiviteit laten uitzoeken.
                                                                                                                       Input          jan '22):
                                                               Combineren met       lopende opdracht voor              ¢
                                                                                                                            weg afsluiten    voor gemotoriseerd verkeer,
                                                               Barkeveen?
                                                                                                                            pad  alleen  voor   werkverkeer beschikbaar      en
                                                                                                                            fietsers
                                                                                                                                                                                  0000002850
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20080528
                                                                                                                            oe
                                                                                                                                fietspad ophogen of vlonder of afwatering
                                                                                                                                verbeteren op natste plekken.
                                                                                                                            eo
                                                                                                                                afwatering berm loopt richting Barkeveen.
                                                                                                                            Input           (jan '22):
                                                                                                                            eo  afsluiten   gemotoriseerd verkeer    is heikel
                                                                                                                                punt. Gemeente:
          k Onderzoek  en eventuele uitvoer  peilverhoging van          EEN:
          drainage                                                      Noodzaak    een  effectiviteit laten uitzoeken.
                                                                        Combineren met      lopende opdracht voor
                                                                        Barkeveen?    (zie bij onderzoek 2'.
         Tabel 2: Nadere invulling vervolgonderzoek (geef   ook  aan  wat echt minimaal   nodig is, en wat  een wens  is)
          Vervolgonderzoek                  Elementen   van  onderzoek                                                      Stand                       /
                                                                                                                                  van zaken / afspraak vragen
          1. 3D grondwatermodellering       Kwantitatieve   inschatting van hoe interne en externe maatregelen precies      Uitvaag is geformuleerd.
                                                                                                                               ad
          van Liefstinghsbroek en           doorwerken    op de waterhuishouding in het Liefstinghsbroek. Nader                    regelt gesprek met Sweco / KWR
          omgeving/                         concretiseren welke effecten:                                                   Input voor leem- en kleilagen via rapport
          Gebiedspecifiek
                                                -
                                                     Nadere    verkenning   van  de potentie van kwel (voor blauwgrasland)  Delft.\Afsrpaken maken over aanlevering overiige
                                                      Onderzoek          effecten       omgeving (natuur (o.a. Barkeveen),  benodigde gegevens,
          grondwatermodel                                          naar           voor
                                                -
          ontwikkelen                                landbouw     en  wonen)
                        en  ijken                                                                                           Vraag        : is alle benodigde input geregeld,
                                                -
                                                      Verkennen    (via scenario's) welke stuwpeilen (voor de 2 recent
                                                                                                                            debietmetingen zijn niet voorhanden.
                                                     geplaatste stuwen), in combinatie met ingrepen in de omgeving, de
                                                     meest wenselijke situatie opleveren'
                                                -
                                                      relatie diep/ondiep grondwater moet beter begrepen worden. Dus
                                                     scenario's draaien met het model met verschillende aannemelijke
                                                     verbreiding van scheidende lagen formatie Peelo, e.d.
                                                     (gevoeligheidsanalyse). Met stroombaanberekeningen laten zien wat
                                                     de route van het (diepere) grondwater is en wat hiervan (bij het
                                                     doorrekenen van scenario's) in het Lieftingsbroek komt.
          2. Hydro-ecologisch               a.  Opperviaktewatersysteem           rondom 'k’ in beeld    brengen.  In kaart Vragen      EY:
          Onderzoek Barkeveen                                                                                               a.  goed   afstemmen met      lopende opdracht aan
                                                brengen van verbindingen en peilen (zie par 7.2 rapport KWR))
                                            b.  Effect maatregelen (c, d bv) op Barkeveen in beeld brengen, zoals
                                                                                                                                Eelerwoude / B-Ware       (input van EXER).
                                                                                                                                                                               0000002851
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20080528
                                          evt nutriéntenstroom uit   zandkop                                                    Mogelijk deze opdracht uitbreiden (evt
                                                                                                                                cofinanciering vanuit provincie). Doorlooptijd
                                                                                                                                opdracht ca 1 jaar. Welllicht mogelijk om
                                                                                                                                vragen voor Liefstinghsbroek eerder af te
                                                                                                                                ronden?
                                                                                                                                Of moet hiervoor nog specifiek iets         worden
                                                                                                                                gedaan vanuit het 3D model?
                                                                                                                           b.   Wordt opgepakt bij 3D-modellering
         3. Verlengen meetreeksen,   Huidige  meetnet continueren.  Op   een  later                                        ¢.   Monitoring stijghoogten meetpunten
         inzicht stijghoogtedynamiek moment kan op basis    van overeenkomsten tussen       tijdreeksen   besloten worden       verdrogingsmeetnet is georganiseerd
                                     het meetnet uit te dunnen.                                                                 (waterschap provincie).
                                                                                                                                                 -
                                                                                                                           d.    EARERERE                                      data
                                     verlengen telemetrie abonnement met           1           2x
                                                                                                                                                            !
                                                                                     jaar  en      handmetingen.
                                     Continumeting met handmetingen ter            referentie                                   verdrogingsmeetnet (vanaf 2021)
                                                                                                                           e.   Monitoring stijghoogten nieuw geplaatste
                                                                                                                                meetpunten 2021 (diepe en ondiepe filters) is
                                                                                                                                                                EE
                                                                                                                                opdracht     aan Avallo (tm          2023). Inclusief
                                                                                                                                validatie en   data aanleveren in BRO
                                                                                                                           f.
                                                                                                                                                                             :
                                                                                                                           Voorstel [512   |
                                                                                                                           Analyse   en  rapportage vooralsnog niet
                                                                                                                           aanbesteden. Eerst afwachten of            EARN   voldoende
                                                                                                                           informatie uit de meetreeksen kan destilleren.
         4, Debietmetingen           Het is nodig om de afvoer te meten van het gebied. Vooral de stuw in de               Voorstel fd:
                                     westelijke punt van het Liefstinghsbroek is relevant voor oppervlakkige afvoer        Debietmetingen     t.b.v. de ijking van  het 3D-model    zijn
                                     van regenwater, maar ook afvoer bij de noordelijke                                    er niet en  kunnen ook niet    meer   worden   aangeleverd
                                     stuw en de schouwsloot in de zuidpunt (locatie 8 (Osseveldweg)) zijn van              (tijdreeks).
                                     belang om de waterhuishouding van het Liefstinhgsbroek                                Met WG behoefte       bepalen  om   metingen   uit te voeren.
                                     in kaart te brengen.
                                     eo   Resultaat: waterbalans    (input   voor   ijking 3D   modellering    en  bepalen
                                          gewenste stuwpeilen)
                                      (input  KWR dec   '21)                                                                    Avallo kan installeren west,    maar
                                     Afvoeren kun je afleiden uit waterstandsmetingen.        Dit vereist alleen wel een        ontwerp/dimensionering        zou ik niet aan ze over
                                     meetstuw die daar   geschikt voor is. Er zijn ook andere methodes       om  afvoeren       laten. Mocht dit overwogen       worden, dan    is het
                                                                                                                                                                                         0000002852
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20080528
                                   te meten,   maar  daar zit KWR niet   zo  goed  in.                                       goed om vooraf met mij even te bellen (SHAE
                                                                                                                             KWR). Waterschap kent potentiéle
                                   Installatie  gestandaardiseerde        meetstuw     en sensor  westzijde (maatregel       opdrachtnemers?
                                   e)
                                                                                                                        e    KWRkan        analyse / rapportage   doen =
                                                                                                                                                                         waterbalans
                                   ¢
                                        Continumeting, geautomatiseerde peilregistratie
                                   oe   EGV (CTD logger) (zie par 7.3.1. rapport KWR)
                                                                                                                        e    Kosten       metingen    en  rapportage (k€): 10, resp
                                   ¢    Inmeten stuwhoogte (zie par 7.3.1. rapport KWR)
                                                                                                                             15   (Schatting      KWR dec    '21)
                                                                                                                        e    Te overwegen valt om de CTD sensoren die
                                                                                                                             nu nog in de peilbuizen hangen hiervoor in te
                                                                                                                             zetten. Die moeten dan wel vervangen
                                                                                                                             worden door andere loggers.
                                                                                                                        Input   van
                                                                                                                                                 BEE
                                                                                                                        eo   wat kan       (qua stroomvoorziening, telemetrie
                                                                                                                             aflezen). Jaarcontract nodig, Zonnepaneel?
                                    kad.   Stuw  Noordzijde     en  afvoer   zuidzijde
                                   Zie par 7.3.1 rapport KWR                                                            Aanpak?
                                                                                                                        Urgentie?
         5. Kalkin de ondergrond   Het zou  waardevol   zijn  om  in het Ellersinghuizerveld de ruimtelijke verbreiding                ad
                                                                                                                                           aan  KWR of B-Ware:
                                   van het  kalkgehalte  beter in kaart te   brengen, en op zijn minst de huidige                                     combineren met
                                                                                                                        Graag prijsindicatie        -
                                                                                                                                                                         opdracht
                                   waarneming te bevestigen       of ontkrachten.
                                                                                                                        bodemanalyses          aansluitend op meetnet Stikstof
                                        e
                                             /Jiepar  /.3.2   rapport KWR
         6. Hydrochemie            Vier momenten in het      jaar langs vier transecten (lengte  ca. 10 —
                                                                                                          20 m per      Prijsindicatie    KWR: 25 kE    voor materialen  en analyse
         Porievocht  (Aanwezigheid transect)  met rhizons het    porievocht   op twee  diepten (ca 35 en 60 cm-mv)      en  25 kT    voor    bureauwerk.
                    water in       bemonsteren. Op basis van deze resultaten kan worden bepaald waar zich
         basenrijk
                                   lokaal potenties voor kwelgebonden vegetatietypen voordoen                           Voorstel   B
                                                                                                                                      2]: bovenstaande vind ik erg duur.
         wortelzone)   en
                                   Zie par 7.3.3 rapport KWR                                                                 ®    Bemonsteren bodemvocht nog niet
         6a Chemie    grond- en
                                        e    Per transect 3 meetlocaties op 2 dieptes maakt 24 rhizons in                         uitbesteden      aangezien de waterhuishouding
         oppervliakterwater
                                             totaal.                                                                              wordt      gewijzigd.
                                        e    4 keer bemonsteren in 2022/2023 ivm weerinvlioeden                              *
                                                                                                                                  Bemonstering peilbuizen en
                                        eo   Bestaande     ondiepe filters (15 locaties) bemonsteren ivm                          opperviaktewaterlokaties wel uithesteden
                                             referentie                                                                      eo
                                                                                                                                  EGVtijdreeks continuéren
                                        ¢
                                             Bemonstering       4 opperviaktelokaties     continuéren                        es
                                                                                                                                  Bemonstering afstemmen          met meetnet
                                                                                                                                                                                     0000002853
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20080528
                                                    EGV tijdreeks op 3 lokaties (2,  6 en  16) continuéren (diep en    Stikstof
                                                   ondiep)                                                          e
                                                                                                                       Opdrachtaan   B-Ware?
                                                   Analysepakket, zie rapport
          7. In kaart
          klei
                      brengen van Peelo  Eerst   gevoeligheidsanalyse       via 3D  grondwatermodel                 Hoe zit het met de drone-kartering {5 12] 12
                                                                                                                    BR)
         Onderzoek aansluitend op Meetnet Stikstof:
              Bodemanalyses
              Actie: met EBAY afstemmen welke informatie   nodig is (parameters en lokaties en frequentie)
              Uitbesteding aan B-Ware?
                                                                                                                                                                 0000002854
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>