<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20079595
         Droge    situatie:       september
                         +
                                            be
                                               rN,
              Stijghoogte 20 sept 2021
              Sloot                    ik.
              hoofdwatergang
         ———
         AHN3
                    55
         pm High:
         —    Low  :25
                                                   0000002319
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20079595
         *
           averondiepen      + vooronderzoek effecten     vernatting  op fosfaatnalevering oostelijke voormalige landbouwgrond
         *
           b dempen/verondiepen        bermsloot icm    ringdrainage  om  woonhuis
         *
           c Hele traject verondiepen     tot max 20 cm-mv     +
                                                                 optimaliseren stuwbeheer    (vooronderzoek)
         *
           d Afsluiten/ verduikeren    doorvoersloot in    doorsnijding dekzandrug
         *
           eoptimaliseren     afvoer bij stuw  + vooronderzoek
         *
           fdempen,    in aansluiting op   a
         *
           gverhogen stuwpeilen (met        name   in winter)
         *
           h afvoeren regenwater fine tunen
         *
           itegengaan    effecten  stikstofdepositie (verzuring)
                                                                   —
                                                                     steenmeel  + reductie bij de bron
         *
           jverondiepen    bermsloot
           k onderzoek    en  eventuele uitvoer   peilverhoging van drainage
                                                                                                                               0000002320
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>