<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20080407
         Doel               Inrichting                             Details                                                                        Monitoring | Analyse en
                                                                                                                                                  (ke)         rapportage (k€)?
         Verlengen          Bestaande meetpunten;       verlengen       e
                                                                             Continumeting      met   handmetingen       ter referentie           ~10          ~5
         meetreeksen        telemetrie abonnement met 1 jaar
                            en 2x handmetingen
                            BE    No  Regret, Offerte              Vragen    BE    aan  KWR:
                            opgevraagd bij   KWR   en Avallo apr   Gaat    om  alle meetpunten     (zie fig 2-5  KWR) Verdrogingsmeetnet       en
                            2022  /apr  2023                       nieuw    geplaatste meetpunten        2021   (diepe en ondiepe filters)?
                                                                   Doet Avallo of KWR de       analyse en     rapportage?
                                                                   Planning analyses     en  rapportage afstemmen met werkzaamheden
                                                                   3D-modellering.
                                                                   Hoe regelen analyse data verdrogingsmeetnet (5.1.2¢)
                                                                   Actie BE: afspraken maken over oplevering van data
                                                                   grondwaterstanden BE.
         Aanwezigheid       Te installeren: vier transecten met    Zie par 7.3.3    rapport KWR                                                   ~20          ~20
         basenrijk water in rhizons op twee    diepten.            2022:
         wortelzone.        Locaties in Liefsthingsbroek,   in het      eo    Per transect 3 meetlocaties maakt 24 rhizons in totaal.
                            veld te bepalen op basis van                eo   4 keer bemonsteren in        2022/2023     ivm weerinvioeden
                            vegetatiegradienten.                        e¢    Bestaande   ondiepe    filters bemonsteren ivm referentie
                                                                        e
                                                                             Analysepakket,     zie rapport
                                                                   Na 2022     (niet begroot):
                                                                        e
                                                                              Bemonstering herhalen        na  vernattingsmaatregelen
                                                                        e    Tussendoor eventueel EGV in rhizons meten
                            BE    No  Regret                       Vragen    BE    aan  KWR:
                            Offerte opgevraagd bij    KWR          Bestaande     ondiepe   filters bemonsteren: betreft 13 lokaties?      (zie
                            Moet  verm   in concurrentie worden    rapport KWR blz 21)
                            aanbesteed                             Is dit inclusief EGV   tijdreeks  op 3 lokaties    (2, 6 en 16) continuéren?
                            Wie  om  offerte  vragen?              Diepe filters   niet meer   bemonsteren       (6 lokaties, ca 6 m)?
                                                                                                                                                                                0000002664
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20080407
         Afvoeren   /            Installatie     gestandaardiseerde             e
                                                                                     Continumeting                                                  ~10 de
         debietmetingen          meetstuw en sensor          westzijde          eo   EGV   (CTD logger) (zie par 7.3.1.  rapport KWR)
         stuwen                                                                 e    |nmeten   stuwhoogte (zie   par 7.3.1.  rapport KWR)
                                                                                oe   Resultaat: waterbalans    (input voor  3D   modellering  en
                                                                                     bepalen gewenste stuwpeilen)
                                 BE:    No    regret, indien praktisch      Vragen  BE KWR:
                                 haalbaar                                   Handig om z.s.m. stuwpeil aan te passen? Goed         documenteren
                                 Offertes opvragen                          Meer gevoel krijgen bij effecten maatregelen
                                 Opdrachtgever         =
                                                                            Kan KWR installatie   regelen?
                                 Natuurmonumenten?                          Kan KWR    analyse / rapportage   doen   =
                                                                                                                       waterbalans?
                                 Wie  om    offerte    vragen?              Hoort hier ook het vaststellen   van  de NAP   peilen bij? (zie par 7.2
                                                                            rapport KWR)
                                                                            Input  van
                                                                                               EES wat kan (qua stroomvoorziening,
                                                                            telemetrie  aflezen). Jaarcontract   nodig?
                                 Stuw Noord-        en  zuidzijde           Zie par 7.3.1  rapport KWR
                                                                                     KE:
                                                                            Vragen
                                                                            Aanpak?
                                                                            Urgentie?
         Kalk in de              Ellersinghuizerveld                            e    ie par 7.3.2  rapport KWR
         ondergrond
                                                                            Graag prijsindicatie
         Opperviaktewatersys |   In kaart   brengen      van verbindingen       eo   T.b.v. maartregel jen   k Op  fig 6-4 (blz 69  rapport KWR)
         teem noordzijde         en  peilen (zie     par 7.2  rapport KWR))
                                        5.1.2  |
                                                                            Vragen  BE KWR:
                                 No  regret                                 Graag prijsindicatie
                                 Offertes opvragen
         Inrichtingsscenario’s | Gebiedspecifiek grondwatermodel                e    uitsnede  regionaal grondwatermodel maken,         en              ~30
         doorrekenen             ontwikkelen       en  ijken                         schematiseren/parameteriseren opperviaktewatersysteem
                                                                                eo   wellicht verfijnen en  extra  laag toevoegen
                                                                                eo   |Jken op basis van  beschikbare reeksen      en gebiedskennis
                                                                                                                                                            0000002665
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20080407
                                                                             (waterstanden      en afvoeren)
                                                                        eo   Doorrekenen       maatregelenpakketten
                                                                        eo   Eventueel: berekenen        ecologische potenties  met
                                                                             waterwijzer     natuur  (niet begroot).
                                BE:    No Regret                    Vragen  BE:
                                 Offerte opvragen   bij KWR en      Modellering      ook inzicht geven in effect waterwinning op
                                 Immerzeel                          stroombanen       grondwater   in diep  en ondiep pakket.
                                 Moet  verm  in concurrentie worden
                                 aanbesteed
         Subtotaal                                                                                                                              ~40 ~60
         Lagere prioriteit:      Boring tot 15 m  diepte            Zie par 7.3.4. rapport KWR                                                  ~10 ~20
         bevestigen              Georadar  langs transecten             e    zou     mooi werk  voor  student kunnen zijn
         aanwezigheid potklei                                           e
                                                                             Bij boring, dan ook    meteen    een  nestje peilbuizen plaatsen.
                                                                    Vragen  [5.1.2 |
                                                                    Kan wellicht eerst meegenomen worden in           gevoeligheidsanalyse   3D
                                                                    model? Ook       van belang  voor  effect uithreiding winning.
         Totaal met optie                                                                                                                       ~50 ~80
            1)  Materialen, analysekosten,  veldwerker
            2)  bureauwerkzaamheden
                                                                                                                                                        0000002666
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>