<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20995767
         Versie   van 10 mei 2021
         Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen
                        Voorwaarden            gesteld aan gestuurde boringen en persingen
                                          en   het leggen van kabels en leidingen
                                            in provinciale wegen en vaarwegen
         Doel   van  deze voorwaarden
         Deze voorwaarden        zijn bedoeld voor het ontwerpen van kabel- en leidingtracés in provinciale wegen
         en   vaarwegen in de     provincie Groningen. Aanvragen zullen aan deze voorwaarden worden getoetst.
         In  bijzondere situaties kan de provincie afwijken van deze voorwaarden of nadere voorwaarden
         stellen.
         Deze voorwaarden worden           geactualiseerd    wanneer    dat nodig  is. Controleer daarom  regelmatig of je
         over   de meest recente versie beschikt.
         Horizontaal    gestuurde boring (HDD) in een provinciale weg of vaarweg
         Bij  een aanvraag voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring in een provinciale weg of
         vaarweg moet worden overlegd: een situatietekening, een lengteprofiel van de boring en bijbehorend
         dwarsprofiel, inclusief maatvoering en op schaal getekend, waaruit de diepteligging blijkt van de
         boring ten opzichte van N.A.P.,        de weg of de bodem       en het waterpeil  van de vaarweg, de sloten  en
         het omringend landschap.
         Er dient  grondonderzoek       te worden   uitgevoerd    conform Protocol 5201 'Onderzoek bij sleufloze
         technieken'   van   het SIKB. De resultaten hiervan       en de benodigde berekeningen en adviezen ten
         aanzien    van minimale en maximale muddrukken (in ieder geval van de pilotboring), kwelwegen,
         leidingsterkte, verkeersbelasting, trekkrachten, etc. moeten worden overlegd. Het gehele werk
         (ontwerp en uitvoering) dient conform de meest recente normen NEN 3650-serie en NEN 3651 te
         worden uitgevoerd.
         Indien een boring parallel aan de wegverharding wordt uitgevoerd, geheel buiten een (denkbeeldige)
         lin met een helling van 1:1, gerekend vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding, dan
         kunnen bovengenoemde berekeningen en grondonderzoek meestal achterwege blijven. Dit kan onder
         andere van toepassing zijn bij boomboringen.
         Gezien vanuit het bovenaanzicht dient          er  minimaal 5 meter afstand te worden bewaard tot
         (funderingen van) kunstwerken en van remming- en geleidewerken.
         Bij vaarwegen of watergangen moet een boring minimaal 5 meter beneden onderkant damwand en
         theoretisch vaarwegprofiel worden uitgevoerd. Een boring dient een provinciale weg, vaarweg of
         watergang haaks te kruisen.
         Informatie   over  damwanden, funderingen          van  kunstwerken    en theoretische  vaarwegprofielen  kan
         worden    verkregen   via e-mail:    @provinciegroningen.nl
         Persing in een provinciale weg (pneumatische boortechniek)
         Persingen zijn niet toegestaan in stroomwegen.
         De volgende provinciale wegen zijn aangemerkt als stroomweqg:
         N370 (westelijke- en noordelijke ringweg), N46 (oostelijke ringweg             en  Eemshavenweg)    en de N366
         (Veendam-Ter Apel).
         Bij een persing onder de hoofdrijpaan van een provinciale weg moet de afstand tussen bovenkant
         verharding en bovenkant (mantel)buis minimaal 1,0 meter bedragen. Persingen langer dan 10 meter
         Zijn niet toegestaan. Een persing dient een provinciale weg haaks te kruisen.
         De   lengte van een    (mantel)buis moet ten minste een spreidingszone onder 45°, vanaf 0,25 m vanuit
         de bovenkant     van  de   wegverharding tot de ontgravingsdiepte, bestrijken. Dit is gelijk aan de 1:1 lijn
         (druklijn) waarbuiten het in- en uittredepunt gegraven moet worden. Aanlegdiepte vermelden op
         ontwerptekening.
                                                              Pagina  1  van 3
                                                                                                                           0000000349
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20995767
         Versie    van 10 mei 2021
         Alle  voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen
         Persing onder een provinciaal fietspad
         Bij een persing onder een fietspad moet de afstand tussen bovenkant verharding en bovenkant
         (mantel)buis minimaal 0,60 meter bedragen. De kruising dient haaks op de verharding te worden
         uitgevoerd. Aanlegdiepte vermelden op ontwerptekening.
         Boogzinker
         Boogzinkers zijn     niet  toegestaan.
         Minimale     dekking bij open ontgraving
         Kabels    en  leidingen en bijbehorende werken (bijv. handholes, appendages) die worden gelegd in
         open ontgraving dienen vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van de weg en/of het terrein
         een minimale dekking te hebben van 60 cm.
         Graafwerkzaamheden naast              verhardingen
         Het graven van gaten in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een                 helling
         van 1:1 vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de ontgravingsdiepte.
         Het graven van sleuven in bermen dient plaats te vinden buiten een (denkbeeldige) lijn met een
         helling 1:1 vanaf 0,25 m vanuit de bovenkant van de wegverharding tot de ontgravingsdiepte maar wel
         zo   dicht mogelijk bij   de  wegverharding.
         Graafwerkzaamheden nabij bomen
         Er mag binnen de kruinprojectie van een boom niet gegraven worden.
         Boomboring of boompersing
         Een boomboring of boompersing dient een dekking te hebben                 van minimaal  1,50   meter t.o.v.
         maaiveld. Aanlegdiepte vermelden op ontwerptekening.
         Kabels     en leidingen bij kunstwerken
         Het is   toegestaan om kabels en leidingen over provinciale kunstwerken te leggen indien een minimale
         gronddekking van 60 cm realiseerbaar is tussen de bovenkant van de kabel/leiding/mantelbuis en het
         bestaande maaiveld.
         Het is niet   toegestaan     om  kabels   en leidingen onder provinciale kunstwerken aan te brengen of
         hieraan vast te maken. Ook het          leggen van kabels en leidingen in reeds aanwezige mantelbuizen            in
         kunstwerken is niet      toegestaan.
         Duikers
         Duikers mogen bovenlangs worden gekruist wanneer een minimale gronddekking van 60 cm
         realiseerbaar is tussen de bovenkant van de kabel/leiding/mantelbuis en het bestaande maaiveld.
         Duikers mogen onderlangs worden gekruist met een horizontaal gestuurde boring wanneer:
                -
                    niet kan worden voldaan aan bovengenoemde gronddekkingseis van 60 cm en;
                -
                    de  inwendige     diameter of de   inwendige    breedte  van de duiker kleiner of gelijk is aan  200  cm
                    en;
                -
                     wanneer   de bovenkant     van   de kabel/leiding/mantelbuis   op minimaal 5 meter beneden
                    onderkant duiker wordt       aangebracht.
         Duikers mogen niet onderlangs worden             gekruist   wanneer  de inwendige  diameter of de    inwendige
         breedte van de duiker groter is dan 200           cm.  Dan dient de duiker op  een  afstand  van  minimaal 5 meter,
         gezien    vanuit het  bovenaanzicht,      te worden    gekruist.
                                                               Pagina   2 van 3
                                                                                                                              0000000350
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20995767
         Versie   van 10 mei 2021
         Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen
         Kruisen bermsloten
         Ter   plaatse van te kruisen bermsloten moet de gronddekking beneden de vaste bodem en
         wederzijdse belopen tenminste 1,0 m bedragen. Bij open ontgravingen, afhankelijk van de ter plaatse
         aanwezige grondsoort, moeten de taluds van de gekruiste sloot vanaf de vaste slootbodem over de
         volle hoogte met stapelzoden worden opgezet. Bij onvoldoende stabiliteit van de grondslag moet
         vooraf aan de voet van dit stapelwerk een teenbeschoeiing worden aangebracht. Indien bermsloten
         tijdelijk moeten worden afgedamd dan dient de afwatering te zijn gewaarborgd.
         Slootkruisingen dienen haaks op de as van de sloot te worden uitgevoerd.
                                                              Pagina 3 van 3
                                                                                                             0000000351
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>