<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24076284
                                                             loa                       T
                                                     Omgevingsdienst
                                                                    Groningen
                                                                    MEMO
           Onderwerp:                     Beoordeling geurbeheersplan CBC-Vierverlaten
           Opstellers:
           Datum:                         25 augustus 2023
         Beoordeelde documenten
         Document:        Beheersplan      Geur   CBC-Vierverlaten,     13 juli   2023
         Beschouwd in combinatie met:
         ¢   het  geuronderzoek        van    SGS, 12 september 2022
         ¢
             maatregelen rapport         van   CBC-V, juni 2022 (n.a.v. toezicht)
         ¢
             beheersplan      hinder Suiker Unie Vierverlaten, d.d. 16          april  2014
         Geurbeheersplan
         Op   3  juli 2023 is als     aanvulling    op de aanvraag revisievergunning          van    31 mei 2023      een   geurbeheersplan
         (overeenkomstig          BBT-conclusies VDZ 2019, BBT 15)           ingediend.
                              "
         Het document           Geurbeheersplan       CBC-Vierverlaten”     geeft    inzicht in de    samenhang      van   het
         geurbeheersplan          met het     milieuzorgsysteem.
         Naast de zaken die         genoemd zijn      in dit document willen       wij inzicht   in de concretere      handelingen      die
         worden      uitgevoerd     om   de   geuremissie   te voorkomen danwel te beheersen.
         Hieronder worden enkele voorbeelden opgenomen die                       naar voren    zijn gekomen tijdens         een  bezoek    van
         de luchtadviseur        van   de ODG op de locatie alsook eerder door CBC               gerapporteerde geurbeperkende
         maatregelen       t.a.v. de   vergistingsinstallatie   en  Betacal-opslag (2014/2016).
         De indruk bestaat dat door slimme              maatregelen onnodige geuremissie goed                kan worden voorkomen.
         Met    name    rond de    vergister    heeft dat heel  goed gewerkt.       Van   een  grote bron     van  klachten    zijn de
         klachten door de         maatregelen      enorm   afgenomen.    Dan is het     goed   om    dit verhaal uit te    dragen,    maar  ook
         te  borgen.     Geconstateerd wordt dat enkele          maatregelen zijn getroffen          aan   bronnen die niet in het
         geurverspreidingsmodel zijn             opgenomen. Dit kan terecht zijn,          maar   dan moeten de        maatregelen     wel
         dusdanig      effectief   zijn dat deze keuze gehandhaafd kan blijven. Verder wordt geconstateerd dat het
         geurmodel       van    de aanvraag achter is     gebleven   op deze      ontwikkelingen.
            Locatie    |  Bron                      Mou.(H)/h   | Maatregel
           Vergister   |  Geuremissie    van        Geen          De  pulp wordt gekoeld zodat        er geen of reactie   meer   plaatsvindt
                          pulpopslag    en
                                            -
                                                    modelbron   | in de  pulpopslag.    In het verleden werd de     pulp  in de  opslag geel
                          verlading sleufsilo's |   voor          en  kwam    er veel geur vrij  bij het afgraven   van  de  pulpopslag.
                          (uitkuilen  en            opslag        (Boterzuur???)
                          beladen
                                                    Vullen 4      De  pulp  is afgedekt    met  digestaat  uit de vergister. Deze
                          voorraadbunkers)
                                                                  afdekking geeft     een  goede beperking     van  de geuremissie,    en
                                                                  werkte beter dan de      afdekking    met een zeil. De   digestaat wordt
                                                                  weer   meegenomen in invoer        van  de vergister.
                          Installatie               2             Welke bron is dit precies,     en  welke  maatregelen zijn hieraan
                                                                  gekoppeld.
                          Geuremissie    van        Geen          Gebleken is dat het in de vioer      gereden pulp    een   belangrijke
                          vervuilde vioer           modelbron   | bron  van  geur is.                                               neJ
                                                                                                                                    ea I
                                                                  De vlioer van    de pulp opslag wordt schoon gehouden.           Door
                                                                                                                                                TTT
                                                                                                                          f  &      | |  i
         Bundelt kennis &               ervaring
                                                                                                                                                 0000001339
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24076284
                                                   voorzichtig    te rijden met de shovel wordt er niet gemorst.
                                                   Gemorste     pulp wordt dagelijks opgeruimd, zodat het niet in de
                                                   vioer wordt    ingereden.
                                                   De  opslag vloer     is glad gemaakt      om   dit effect   van  ingereden pulp
                                                   te verminderen,       en beter kan worden        schoongespoten.
                   Percolaatwater      Geen        Het  percolaatwater loopt onder de pulpopslag af                naar een
                                       modelbron | lijngoot   aan  het   begin van   de  pulpopslag.     De   tijd
                                                   (afstand/oppervlak) dat percolaat           in de open lucht      is, is daardoor
                                                   sterk  ingeperkt (nihil).
                   Biofilter           40          Hoe   en  hoe vaak wordt het biofilter wordt onderhouden                 en
                                                   vervangen?
                                                   In het model is hier      een  hoge waarde       opgenomen       voor   de
                                                   hedonisch gewogen emissie. Totaal 40.
                                                   In het  verleden' (2014) zijn lagere waarden vastgesteld. Zie
                                                   volgende regel.
                   Overzicht vergister             De totale geur-emissie van de vergisting is nu hoger
                                                   aangevraagd dan in 2014 en 2019 is aangegeven. (vergelijk
                   Digestaatindamping              vorige   en  deze   regel.)
                   vindt niet plaats?              Waarom is het      verfijnde inzicht     uit deze onderzoeken niet
                                                   meegenomen in het recente            geuronderzoek.       De situatie is thans
                                                   feitelijk veel beter dan hier      is aangenomen.
                                                          Omschrijving                             metingen 2014
                                                                                     Hedoni-           Emissie         Hedonisch
                                                                                   sche waar-                            gecorri-
                                                                                         de                               geerde
                                                                                        H=-1                             emissie
                                                                                    (Moue/m®)      |  (Moue/h)      |  (Moue(H)/h)
                                                      vergister vullen silo’s            3.9              4.4                1,1
                                                       vergister   afgraven              39                16
                                                              sleufsilo
                                                                                          '                                 42
                                                       vergister   opendeel              56                                  10
                                                                                          :               27
                                                              sleufsilo
                                                      vergister desulfatatie             45              0,83               0,18
                                                        vergister biofilter              59               8,0                1.4
                                                               totaal                                     32                 7,9
                                                   In het evaluatie onderzoek i.z. de          geuremissie      van  de vergister,
                                                          51.2e         d.d. juni  2022) zijn    een  20-tal    maatregelen
                                                   uitgezocht    waarvan er een aantal zeer succesvol zijn gebleken.
                                                   Graag deze maatregelen in het geurbeheersplan borgen.
                                                   Hieronder de geurcontouren           volgen onderzoek         uit 2019.
         '
           SCS: EZGE-14-0251, C. Teunissen d.d. 12 September 2014                   en
           SGS: EZGE-2019-04-00034_RAP_3, T. Boom d.d. Oktober 2019                                                        .-
                                                                                                                                     0000001340
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24076284
                Afgas  van         Geen      De  afgassen   van  de  biogasopwerking worden geleid door           een
                biogasopwerking    modelbron koolfilter  en loost via  een  verhoogt emissiepunt boven         op de
                                             vergister.
                                             Door de    verhoogde    emissie is de  verspreiding gunstig.
                                             (overdrachtsmaatregel)
                                             Hoe   en  hoe vaak wordt het biofilter onderhouden          en  vervangen?
         Zuid?? Sloot???           Geen      Door   suikerrijke waterstroom niet in de sloot te        lozen,  maar
                (bezinksloot??)    modelbron direct in het bassin is de geuremissie      van    de sloot sterk
                                             afgenomen.
                                             Hiertoe is   een leiding aangelegd die    een    deelstroom direct     naar
                                             het einde   van  de sloot.
                Diverse            Geen      Diversie   emissiepunten zijn voorzien      van   kleine koolfilters. Deze
                emissiepunten      modelbron koolfilters worden    jaarlijks vervangen.    (aldus de manager      van   de
                                             waterzuivering / schuimaarde | etc)
                Grondberging       19        In het   geuronderzoek wordt uitgegaan        van een    bronsterkte    van
                (opslag waswater)            163   Mge.  Met  een  Hedonische waarde       van   8.6ge/  m3. Hier   zijn
                                             historische stappen     overgeslagen.   De waarde      (163)  is namelijk
                                             gecorrigeerd    naar  100  ge/h,  en  daarna   bij  een  10%  uitbreiding
                                             verhoogd    naar  110ge/h.    De hedonische waarde        bedroeg   toen    5,9
                                             ge/  mm? waarna een   hedonisch gewogen emissie          van  18.6  (H)/m?
                                             werd berekend     (afgerond 19). De hier gestelde hedonische
                                             bepaling   van  8,6 is niet nimmer eerder gebruikt.
                                             Is hier iets mis gegaan in de     afleiding  van   de  geurbron?
                                             Wordt hier nog iets    gedaan    om  de geuremissie te beheersen?
                                             Maatregel    2014:
                                             Instructie  voor  omzetten ath.    windrichting
                Zuivering          Geen      Wordt hier nog iets    gedaan    om  de geuremissie te beheersen?
                                   modelbron
                                             Aanpassing warerzuivering (2014)?
                Valwatercircuit (-           Deze bron betreft     een  lage bron.  De  geuremissie wordt
                50%)                         veroorzaakt door     een  hoge geurbelasting       in het valwater. Het
                                             valwater wordt in de sproeivijvers      gekoeld.     Het koelend effect
                                                                                                                 i. ail
                                                                                                                             0000001341
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24076284
                                              wordt   verkregen    via  verdamping     van een    deel  van  het water. Is
                                              deze wijze   van   koelen nog wel BBT.
                                              https: //wetsweqwijzer.nl/brefs /koelsystemen.pdf
                                              Als compensatie      voor   de  uitbreiding  van de geuremissie in de
                                              DRS,   zou de geuremissie worden          ingeperkt. Ik meen dat hier
                                              destijds  een  indirecte    koeling  zou   worden    geplaatst.
                                              Deze bron is ook relevant        voor  de ammoniak       discussie, dat ook
                                              een  aandeel   geeft   in de  geuremissie.
                 Betacalopslag (geur  129     De  geuremissie    van    deze bron is nieuw (als      bij het
                 afbraak suiker)      (nieuw) geuronderzoek betrokken bron)            en bovendien niet gering.
                                              Maatregelen    2014:
                                              Instructie  voor  omzetten/afvoer ath. windrichting
                                              Verhogen filteroppervlak sapzuivering           met 30% door installatie
                                              trommelfilter?
                                              Maatregelen    2016:
                                              «  Schoonhouden terrein        en  verminderen lekwater
                                              e
                                                 Inspectierondes
                                              e  Procedures   en   werkinstructie     opstellen/aanscherpen        voor
                                                    omzetten, mengen        en  laden Betacal
                                              «  Communiceren        procedures    en  werkinstructies werknemers
                                              e  S-sloot vervangen door        leiding die   water naar    vijver brengt
                                              e  Geurfilters op uitlaten     afpompputten
                                              «
                                                 Bepaling   geurvormers Betacal
                                              «
                                                 Inventarisatie/inspectie technische         staat kritische onderdelen
                                              e
                                                 Informatiebijeenkomt        geurvormers Betacal
                                              +  Nader informeren omwonenden
                                              «
                                                 Monitoring maatregelen
         Fabriek Pulpdroger           1.546   De emissie    van  deze bron is     hoog. Hoge emissiewaarden,          maar
                                              ook de schoorsteen is       hoog.   Tot slot is ook de warmte emissie
                                              hoog.   De hoogte     van  de schoorsteen     en  de  hoogte    van  de
                                              warmte emissie      zorgt   voor een   gunstigere verspreiding       van  geur
                                              dan  lage bronnen      met een    lage  warmte-emissie.
                 Carbonatatie  (-90%)         De emissie    van  carbonatatie is     gereduceerd     via  een wasser.   Het
                                              geurrapport meldt       een warmte     emissie   van  3,5 MW. En     een
                                              schoorsteenhoogte        van  30  m.  De  hoogte    van  de schoorsteen    en
                                              de  hoogte   van  de warmte emissie zorgt         voor een    gunstigere
                                              verspreiding   van   geur dan     lage bronnen     met een    lage warmte
                                              emissie.
                                              De warmte-emissie is sinds 2012            gedaald van 5,1 naar 3,5 MW.
                                              Dit is nog relatief    hoog ondanks de plaatsing van de wasser.
                                              Klopt dit?
                 Ruimtelucht          208     De  geuremissie    van    deze bronnen is     lager geworden. Waardoor        is
                 a-centrifuges                de geuremissie     lager geworden (maatregel?)          en  hoe wordt de
                 Suikerdrogers                instandhouding      van   deze   maatregel geborgd.
                 Suikerkoelers
                                              Verder zijn het bronnen        gesitueerd   op het dat     van de fabriek op
                                              een  relatief grote   hoogte. (--> gunstige        voor   verspreiding)
                 Brokjeskoelsers              Vervallen bron
                                                                                                                               0000001342
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24076284
                      Brokjestrans port                      Vervallen bron
                                              -
                      Ontluchting             69.7           Graag  meer informatie over  de emissie van de bron, en inzichten
                      kalkoven                (nieuw)        over hoe de geuremissie te beheersen
                      Trommelfilters           15,1          Graag  meer informatie over  de emissie van de bron, en inzichten
                                              (nieuw)        over hoe de geuremissie te beheersen
         Naast deze   maatregelen zijn     naar ons   idee vast  meer  maatregelen   te  bedenken/uitgevoerd.     Dat net moet
         bij CBC worden    opgehaald    en  in het  geurbeheersplan    worden benoemd.
         Denk   aan:
         *
            Vermindering   van  de hoeveelheid tarra,
         ¢
            Reiniging van  de tarra  jontdoen     van organisch materiaal,
         e
            Tijdstippen van  handelingen     afstemmen met de      windrichting?
         ¢  Stinkend water afvoeren.
                                                                                                                               0000001343
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>