<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24076014
         Beoordeling Geurbeheersplan CBC-Vierverlaten
         Document:     Beheersplan   Geur  CBC-Vierverlaten,      13 juli 2023,
         Door:    Omgevingsdienst Groningen,      20  juli 202:
                                                                    IEE
         Het document     Geurbeheersplan CBC-Vierverlaten, geeft           inzicht in de       samenhang      van   het
         geurbeheersplan     met het   milieuzorgsysteem.
         Naast de zaken die    genoemd zijn    in dit document willen       we    inzicht in de concretere          handelingen    die
         worden    uitgevoerd  om   de geuremissie te voorkomen danwel te beheersen.
         Hieronder worden enkele voorbeelden opgenomen die ik                vernomen        heb   tijdens  een    bezoek    aan  de
         locatie.  Mijn indruk  is dat door slimme    maatregelen onnodige geuremissie goed                   kan worden
         voorkomen. Met     name    rond de vergister heeft dat heel      goed gewerkt.         Van  een   grote bron      van  klachten
         zijn de klachten door de     maatregelen   enorm   afgenomen.        Dan is het      goed   om   dit verhaal uit te     dragen,
         maar   ook te  borgen.   Een  goed beheersplan    werkt beter dan       een   goed geurrapport.
           Locatie         Bron                               Maatregel
          Vergister        Geuremissie    van pulp            De   pulp  wordt     gekoeld      zodat   er geen reactie      meer
                                                              plaatvind     in de   pulpopslag.      In het verleden werd
                                                              de   pulp  in de    opslag geel      en  kwam     er  veel geur vrij
                                                              bij  het  afgraven     van   de   pulpopslag. (Boterzuur???)
                                                              De   pulp  is  afgedekt      met   digestaat    uit de   vergister.
                                                              Deze    afdekking geeft         een  goede beperking         van  de
                                                              geuremissie,       en  werkte beter dan de           afdekking
                                                              met een zeil.
                           Geuremissie    van vervuilde       Gebleken is dat het in de vloer            gereden pulp        een
                           vioer                              belangrijke      bron   van    geur is.
                                                              De viloer   van    de  pulp opslag      wordt schoon
                                                              gehouden.       Door    voorzichtig     te  rijden    met de
                                                              shovel wordt       er  niet   gemorst. Gemorste pulp
                                                              wordt    dagelijks opgeruimd,           zodat het niet in de
                                                              vloer wordt      ingereden.
                                                              De   opslag    vioer is   glad gemaakt        om    dit effect  van
                                                              ingereden pulp        te  verminderen,       en   beter kan
                                                              worden     schoongespoten.
                           Percolaatwater                     Het   percolaatwater loopt          onder de     pulpopslag     af
                                                              naar een     lijngoot    aan    het  begin   van   de  pulpopslag.
                                                              De   tijd (afstand/opperviak)          dat  percolaat     in de
                                                              open lucht is, is daardoor sterk             ingeperkt (nihil).
                           Biofilter                          Het biofilter wordt onderhouden door...
                                                              Het biofilter wordt        _..
                                                                                             vervangen.
                           Afgas   van  Gasopwerking          De   afgassen     van   de   biogasopwerking          wordt   geleidt
                                                              door    een  koolfilter    en    loost via  een   verhoogt
                                                              emissiepunt boven op de vergister.
          Zuid??           Sloot??? (bezinksloot??)           Door    suikerrijke     waterstroom niet in de sloot te
                                                              lozen,    maar    direct in het bassin is de         geuremissie
                                                                                                                                         0000001170
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24076014
                                                         van  de sloot sterk afgenomen.
                                                         Hiertoe is  een leiding aangelegd  die  een
                                                         deelstroom direct   naar het einde van   de sloot.
                          div. emissiepunten             Diversie  emissiepunten zijn  voorzien   van  kleine
                                                         koolfilters. Deze koolfilters worden   jaarlijks
                                                         vervangen.
                          Tarra
                          Zuivering
                          Sproeivijver
          Fabriek         Droger
                          Sapzuivering
         Naast deze   maatregelen zijn  er vast meer te bedenken /uitgevoerd.   Dat net moet  bij CBC worden
         opgehaald.
         Denk  aan:
             *
                 Vermindering    van de hoeveelheid Tarra,
             *
                  Reiniging  van de tarra,
             e
                 Tijdstippen   van handelingen   afstemmen met de   windrichting?
             e    Stinkend water afvoeren.
                                                                                                              0000001171
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>