<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075745
                                                          Pru
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing    aan    BBT-conclusies in het kader            van de
         aanvraag      om een     omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet         algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         Vervangt rapport FQ  1108-35-RA-003 d.d. 25    april 2022
         Rapportnummer FQ 1108-35-RA-004 d.d. 29 november 2022
                                                                          0000000417
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                               Pru
         Informatiedocument Beste Beschikbare
         Technieken (BBT) Cosun Beet Company
         Vierverlaten
         Toetsing           aan      BBT-conclusies in het kader                                 van      de
         aanvraag              om een          omgevingsvergunning (revisie)
         krachtens de Wet                      algemene bepalingen omgevingsrecht
         (Wabo)
         opdrachtgever              Cosun Beet       Company Vierverlaten
         rapportnummer              FQ 1108-35-RA-004
         datum                      29 november 2022
         referentie                     51.2e       FQ 1108-35-RA-004
         verantwoordelijke          ing
         opsteller                  ir.
                                    +31
                                           51.2e      @peutz.nl
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,             @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, opdrachten volgens    DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01,    ISO-9001:2015
         mook  —
                 zoetermeer  —
                               groningen
                                          —
                                            eindhoven —
                                                         disseldorf— dortmund   -
                                                                                  berlijn —
                                                                                            niirnberg -
                                                                                                        leuven -
                                                                                                                 parijs
                                                                                                                        —
                                                                                                                          lyon
                                                                                                                               0000000418
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                     PEUZ
                    Inhoudsopgave
                    Inleiding
                    Regelgeving
                    BBT conform BREF
            Ww      BREF  Voedingsmiddelen,      dranken  en  zuivel
                =
            =       Algemene    conclusies
            =       BBT-conclusies betreffende de     productie  van suiker
                NN  BREF Grote stookinstallaties
            WwW
            Wyn
                    BREF Productie    van cement,   ongebluste kalk   en magnesiumoxide
                 =  BBT's voor  de hele sector   (paragraaf 4.1)
            Www     BBT's voor  de kalkindustrie   (paragraaf 4.3)
                BN  BREF  Koelsystemen
            WWtt    BREF  Op-  en  overslag bulkgoederen
         w       =  Opslag  van  vioeistoffen  en tot vioeistof verdichte gassen
         ww         Overslag  van  vloeistoffen  en tot vioeistof verdichte gassen
         Ww      MN Opslag  van  vaste goederen
         Ww     da  Overslag  en  gebruik  van stuifgevoelige producten
                    BREF  Energie-efficiéntie
            GO. Oy  BBT-conclusies
                    Referentiedocumenten                                                41
                    REF Economische     aspecten   en cross-media-effecten              41
                    REF Monitoring                                                      41
                                                                                           0000000419
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                             PEUZ
         1
           Inleiding
           In  opdracht     van   Cosun Beet      Company Vierverlaten (hierna            te  noemen:      CBC-V) is     ten
           behoeve     van  de revisievergunningaanvraag getoetst of de              inrichting voldoet      aan  de beste
           beschikbare technieken (BBT) als omschreven in de                     van   toepassing zijnde Reference
           Documents       on Beste Available    Techniques (BREFs)      en  Referentiedocumenten (REFs).
           CBC-V betreft de        inrichting gelegen      aan   de Fabriekslaan 12 te         Groningen.       Binnen de
           inrichting    van  CBC-V worden witsuiker          en  nevenproducten        (onder andere betacal,         pulp,
           melasse    en  bietengrond) geproduceerd.         Tevens is   een vergistingsinstallatie       in gebruik   voor
           de  productie    van  biogas.
           In  voorliggend document wordt              verwezen     naar   onder andere het TPM-systeem, SAP-
           systeem'     en  milieumanagementsysteem.           Voor    een  beschrijving     op  hoofdlijnen van deze
           systemen wordt        verwezen      naar  rapport FQ 1108-23-RA, waarin            de beschrijving van de
           inrichting   is opgenomen.
         1 SAP is het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat binnen Suiker Unie gebruikt wordt. In dit systeem wordt
           de financiéle administratie afgehandeld, technisch onderhoud ingepland enz. Het systeem ondersteunt in tal van
           werkprocessen.
                                                                                                                             0000000420
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                     PEUZ
            >»
               Regelgeving
               De    Richtlijn Industriéle Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is
               per januari 2013 geimplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving en verplicht de
               lidstaten        van     de    Europese           Unie    om    grote bedrijven         te  reguleren     middels       een  integrale
               vergunning gebaseerd                    op de beste beschikbare technieken                    (BBT).
               De hoofdactiviteit               van     CBC-V is de          productie van suiker waardoor voor de inrichting de
               belangrijkste           BBT-conclusie het BREF                  Voedingsmiddelen, dranken en zuivel (BREF-FDM) is. In
               het     kader        van       de     suikerproductie zijn binnen de inrichting van CBC-V meerdere
               stooksinstallateis in               gebruik,        een   overzicht      van   de stookinstallaties is gegeven in rapport
               FQ 1108-23-RA. De bronswerkketel heeft                               een   totaal thermisch       ingangsvermogen           van meer
               dan 50 MW               waarvoor           de     BREF      Grote stookinstallaties als           belangrijkste         BBT-conclusie
               aangewezen is. Tevens is                     bij  CBC-V     een   kalkoven in      gebruik. Als belangrijkste BBT-conclusie
               omtrent        kalkoven         geldt     de BREF Productie            van   cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide.
               De     waterzuiverings-                en      vergistingsinstallatie worden ook                  meegenomen             in de    BREF-
               toetsing.
               Naast de aangewezen                      belangrijkste BBT-conclusies zijn voor de drie in het kader van de
               BREF-toetsing relevante onderdelen van de inrichting tevens nog andere BBT-conclusies
               van     belang.        Naast BBT documenten                      zijn ook referentiedocumenten                van      toepassing.       In
               tabel 2.1        is   samengevat welke BBT-conclusies beschouwd dienen                                      te    worden     voor      de
               verschillende activiteiten binnen de                         inrichting     van   CBC-V.
         t2.1  Overzicht relevante BREF documenten per onderdeel                 van  de inrichting
                                                                                Suikerproductie Bronswerkketel  Kalkoven   Waterzuiverings Vergistings-
                                                                                                                              -installatie   installatie
               Belangrijkste BBT-conclusies/ BREF
               BREF Voedingsmiddelen, dranken    en zuivel                             X
               BREF Grote stookinstallaties                                                            X
               BREF Productie van  cement,  ongebluste kalk  en magnesiumoxide                                      X
               Ook van belang zijnde BBT-conclusies/ BREFs
               BREF Koelsystemen                                                       X               X            X
               BREF Op- en
                           overslag bulkgoederen                                       X                            X              X              X
               BREF Energie-efficiéntie                                                X                                           X              X
               Referentiedocumenten
               Economic and  cross media issues                                        X               X            X              X              X
               Monitoring                                                              X               X            X              X              X
                                                                                                                                                           0000000421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                        PEUZ
             s BBT conform BREF
               In deze    rapportage wordt per subparagraaf                  van    relevante   paragrafen afkomstig         uit de
               BREF's aangeven op welke          wijze   CBC-V voldoet        aan   deze best beschikbare techniek dan wel
               waarom een      BBT-conclusie niet       van  toepassing       is.
               Indien    een    BREF    van     toepassing        is   op    meerdere       onderdelen      van    de    inrichting
               (suikerproductie,      bronswerkketel          en/of     kalkoven, waterzuiverings- en/of vergistings-
               installatie) worden deze       samen     besproken. Op punten             waar  de situaties  uiteenlopen      wordt
               op elk onderdeel      van  de  inrichting separaat ingegaan.
           3.1 BREF    Voedingsmiddelen,              dranken         en  zuivel
               De   BREF-FDM? is    van   toepassing op       de   suikerproductie. De BREF-toetsing is toegespitst op
               Hoofdstuk 1 van de BREF-FDM, waarin de algemene beste beschikbare technieken voor de
               hele voedingsmiddelen, dranken- en zuivel sector zijn omschreven. Verder wordt de
               suikerfabriek    aan  hoofdstuk 13 getoetst die           specifiek    op BBT's  voor  de suiker sector     ingaat.
         3.1.  Algemene     conclusies
               Milieubeheersysteem
               BBT 1: Om de     algehele milieuprestaties        te   verbeteren,    is de BBT het  opstellen   en uitvoeren    van
               een  milieubeheersysteem (MBS)
               CBCV beschikt      over een      ISO 14.001      gecertificeerd milieubeheersysteem              waarmee       wordt
               voldaan   aan   het gestelde    in BBT1. Daarnaast is         er een    geluid- en geurbeheerplan aanwezig.
               BBT 2: Om de     hulpbronnenefficiéntie       te  verbeteren      en de emissies te verminderen, is de BBT het
               opmaken,    actueel houden       en  regelmatig       herzien (ook     wanneer   zich  een  belangrijke wijziging
               voordoet)   van een    inventarisatie     van   het water-, energie-        en grondstoffenverbruik      en van   de
               afvalwater-   en  afgasstromen,     die deel uitmaakt       van    het milieubeheersysteem.
               CBCV monitort continu het water,-              energie-     en    grondstoffenverbruik      en  voert   regelmatig
               metingen       uit   aan    de     afvalwater-        en    afgasstromen.        Dit   is   vastgelegd       in   het
               milieubeheersysteem.        Hiermee wordt voldaan             aan   het  gestelde  in BBT2.
               Monitoring
               BBT 3:    Voor relevante emissies           naar     water    zoals     vastgesteld in de inventarisatie van
               afvalwaterstromen (zie BBT 2), is de BBT              om   de  belangrijkste procesparameters te monitoren
               (bv. continu monitoren      van   debiet, pH    en    temperatuur      van  het afvalwater) op cruciale locaties
               (bv.  aan de inlaat/uitlaat     van   de  voorbehandeling,         aan   de inlaat van   de eindbehandeling,      op
               het punt  waar   de emissie de installatie verlaat).
               European Commission, Integrated    Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document     on Beste Available
               Techniques in the Food, Drink and  Milk Industries, november 2019.
                                                                                                                                     0000000422
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                             PEUZ
         CBCV beschikt                  over een          eigen waterzuivering                   en    monitort op verschillende momenten in
         het proces de                belangrijkste procesparameters                             van    het water. Een            uitgebreide beschrijving
         van       de      waterzuivering                 is gegeven              in    het document                beschrijving           van       de    inrichting,
         opgenomen in de                       bijlage       van      de aanvraag. Hiermee wordt voldaan                                 aan       het   gestelde in
         BBT3.
         BBT 4. De BBT is                  om     de emissies            naar     water met ten minste de onderstaande                                frequentie      en
         overeenkomstig                 de EN-        normen         te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar                                     zijn,  is de
         BBT de         toepassing           van      ISO-, nationale of andere internationale                            normen       die    garanderen         dat  er
         gegevens           van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.
         Stof/parameter                                     Norm(en)                                                       Minimale                  Monitoring heeft
                                                                                                                   monitoringfrequentie (1)           betrekking op
         Chemisch zuurstofverbruik (CZV)      (2) (3)       Geen EN-norm beschikbaar
         Totaal aan   stikstof (TN) (2)                     Verscheidene EN-normen beschik baar      (bijvoorbeeld
                                                            EN 12260, EN ISO 11905-   1)
         Totaal aan   organische kool stof (TOC) (2) (3)    EN 1484                                                   Eenmaal per dag (4)
                                                                                                                                                          851
         Totaal aan   fosfor (TP) (2)                       Verscheidene EN-normen beschik baar      (bijvoorbeeld
                                                            EN ISO 6878, EN 1S0 15681-1   en -2, EN 1S0 11885)
         Totaal aan   zwevende    deeltjes (TSS) (2)        EN 872
         Biochemisch zuurstofver bruik (BZVn) (2)           EN 1899-1                                                  Eenmaal per maand
         Chloride (Cl-)                                     Verscheidene EN-normen beschik baar      (bijvoorbeeld
                                                                                                                       Eenmaal per maand                    -
                                                            EN ISO  10304-1, EN ISO 15682)
         a)     De    monitoring        is alleen    van   toepassing      wanneer     de betrokken stof op basis         van   de inventarisatie zoals bedoeld in
                BBT wordt geidentificeerd als relevant in de afvalwaterstroom.
                       2
         b)     De    monitoring is alleen van toepassing bij directe lozing in een ontvangend waterlichaam.
         ¢)     TOC-monitoring en CZV-monitoring zijn alternatieven. TOC-monitoring is de voorkeursoptie omdat daarbij geen
                zeer    toxische     verbindingen hoeven te worden gebruikt.
         d)     Indien is      aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn,                          kan  een   lagere monitoringfrequentie           worden
                vastgesteld, maar in ieder geval ten minste eenmaal per maand.
         CBCV monitort                  dagelijks de belangrijkste procesparameters van het water. Een uitgebreide
         beschrijving               van      de waterzuivering is gegeven in het document beschrijving van de
         inrichting,           opgenomen in de                       bijlage      van     de aanvraag. Hiermee wordt voldaan                                  aan    het
         gestelde          in BBT3.
         BBT 5: De BBT is                om    geleide        emissies       naar     lucht met ten minste de onderstaande                             frequentie     en
         overeenkomstig                 de EN-normen te monitoren.
         Stof/parameter               Sector                          Specifiek proces                     Norm(en)                Minimale             Monitoring heeft
                                                                                                                          monitoringfrequentie (1)        betrekking op
                 Stof          Productie  van suiker               Drogen van bietenpulp                   EN 13284-1        Eenmaal per maand (2)            BBT 36
            PM,senPM,,         Productie  van suiker               Drogen van bietenpulp                  EN ISO 23210          Eenmaal per jaar              BBT 36
                TVO0S          Productie  van suiker    Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 12619            Eenmaal per jaar                -
                 NOx           Productie  van suiker    Drogen van bietenpulp op hoge temperatuur           EN 14792            Eenmaal per jaar                -
                  (4)          Productie  van suiker    Drogen  van
                                                                     bietenpulp op hoge temperatuur         EN 15058            Eenmaal perjaar                 -
                 SOx           Productie  van suiker   Drogen  van  bietenpulp wanneer geen gebruik         EN 14791          Tweemaal per  jaar (2)          BBT 37
                                                                 wordt gemaakt van aardgas
         a)     De    metingen worden uitgevoerd bij de hoogste verwachte emissietoestand onder normale bedrijfsomstandigheden.
         b)     Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, kan een lagere monitoringfrequentie worden
                vastgesteld, maar          in ieder geval ten minste eenmaal per jaar.
                                                                                                                                                                         0000000423
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                     PEUZ
         CBCV beschikt              over     één    droger. Droger                   West        is   aardgasgestookt                   en      beschikt          over
         zogenaamde nageschakelde multicyclonen.                                    Het in de        cyclonen afgescheiden pulpstof gaat
         mee met        de    gedroogde pulp.            De      afgassen          en   de    rookgassen            van      de    drogers (waterdamp)
         komen via de centrale schoorsteen in de atmosfeer.
         Jaarlijks    wordt door de directie                van       Cosun Beet           Company bepaald of wel                         of niet       gedroogd
         moet worden. Als de markt                    voor       perspulp           voldoende groot is, wordt niet                             gedroogd. Het
         kan daarom          van     jaar   tot jaar verschillen of                 een      deel    van      de    perspulp gedroogd wordt of
         niet. Indien        pulp      wordt    gedroogd vindt monitoring                             van      de emissies             plaats       conform de
         vermelde        norm        en   frequentie zoals opgenomen in                              de hierboven opgenomen tabel uit
         BBT 5.
         Energie-efficiéntie
         BBT 6: Om de            energie-efficiéntie          te    verbeteren, is de BBT de toepassing                               van      BBT 6a        en een
         geschikte      combinatie         van  de hieronder           bij   techniek b beschreven                 veelgebruikte            technieken.
         Techniek                                 Beschrijving
                                                  Een  energie-efficiéntieplan, dat deel    uitmaakt van  het milieubeheersysteem (zie    BBT 1), omvat de   vaststelling
                                                  en
                                                      berekening van     het specifieke energieverbruik  van  de activiteit(en), waarbij jaarlijkse essentiéle prestatie-
            a)  Energie-efficiéntieplan           indicatoren      (bijvoorbeeld   voor   het  specifieke energieverbruik)       worden    vastgesteld   en   periodieke
                                                  doelstellingen     voor  verbetering  en  daarmee verband houdende acties worden            gepland.  Het  plan wordt
                                                  aangepast aan de specifieke kenmerken van de installatie.
                                                  Veelgebruikte technieken zijn onder meer:
                                                  =
                                                       regeling en controle van de brander;
                                                  «
                                                       warmtekrachtkoppeling;
                                                    energie-efficiénte motoren;
                                                  *
                                                       warmteterugwinning door middel           van  warmtewisselaars en/of warmtepompen (met              inbegrip   van
                                                       mechanische     damprecompressie);
                                                  «
                                                        verlichting;
                Toepassing van
                                                  =
                                                       minimalisering van de hoeveelheid spui van de ketel;
                veelgebruikte technieken          =
                                                       optimalisering van stoomdistributiesystemen;
                                                       voorverwarming van voedingswater (met inbegrip van het gebruik van economisers);
                                                  =
                                                        systemen voor procesbeheersing;
                                                  *
                                                  «
                                                        vermindering van lekkages in persluchtsystemen;
                                                  =
                                                       vermindering van warmteverliezen door middel van isolatie;
                                                  «
                                                       frequentieregeling;
                                                  *
                                                        meertrapsverdamping;
                                                  «gebruik van zonne-energie.
         Energie-efficiency             en  reductie     van      het     energieverbruik               is  een      belangrijk aandachtspunt bij
         CBCV. Alle       van    bovenstaande technieken worden toegepast                                        bij CBCV, op verlichting en het
         gebruik      van    zonne-energie           na.    Daarnaast is             energie-efficiency een volwaardige parameter
         in de    afweging         van     proces-optimalisatie                en    aanpassingen               van     de fabriek. Hiermee wordt
         voldaan      aan    BBT 6.
                                                                                                                                                                          0000000424
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                                       Pru
         Waterverbruik             en   lozing       van     afvalwater
         BBT 7: Om het waterverbruik                            en    de hoeveelheid                     geloosd           afvalwater te verminderen, is de BBT
         de    toepassing          van     BBT 7a        en     één of          een      combinatie               van       de onderstaande technieken b tot                             en
         met     k.
         Techniek                                              Beschrijving                                                                       Toepasbaarheid
           Veelgebruikte technieken
                                                               Recycling en/of hergebruik              van    waterstromen        (al  dan niet
                Recycling en/of hergebruik                                                                                                Co
         a)                                                    voorafgegaan          door     waterbehandeling),         bv.    voor   reinigen,
                van
                     water
                                                               wassen, koelen of voor het proces zelf.
                                                                                                                                                    Mogelijk niet toepasbaar op grond van
                     my
                                                               Gebruik     van    regelaars,     zoals   fotocellen, stromingskleppen          en
                Optimalisering   van het                                     }                                           )                                        hygiéne- en
         b)                                                    thermostatische         kleppen,    voor   het automatisch aanpassen          van
                waterdebiet                                                                                                                            voedselveiligheidsvoorschriften.
                                                               het waterdebiet.
                Optimalisering    van  water   spuitmondenGebruik         van het juiste aantal       spuitmonden     en
                                                                                                                           een juiste  plaatsing
                en  -slangen                                   daarvan; aanpassing van de waterdruk.
                                                               Waterstromen die geen              behandeling nodig         hebben (bv. niet-          Het gescheiden houden van niet-
                                                               verontreinigd      koelwater of      niet-verontreinigd      afstromend water)     verontreinigd hemelwater is mogelijk niet
         d)     Scheiding van waterstromen                                         )
                                                               worden     gescheiden      van   afvalwater dat moet worden behandeld,               toepasbaar in  het geval van bestaande
                                                               hetgeen recycling        van  niet-veront    reinigd water     mogelijk  maakt.          afvalwaterverzamelsystemen.
           Technieken in verband met    reinigingsactiviteiten
         e)     Droog reinigen                                 Van  zo   veel   mogelijk    restmateriaal ontdoen        van   grondstoffen    en
                                                               apparatuur voordat deze            met  vloeistoffen worden        gereinigd,  bv.
                                                               met   behulp      van    perslucht, vacuiimsystemen of opvangkorven
                                                               met  zeefdeksel.
         f)     Pigging-systeem voor buizen                    Gebruik    van een       systeem bestaande uit lanceer-, opvang-,               en
                                                               persluchtinrichtingen           en     een     projectiel      (ook    wel    een            Algemeen toepasbaar
                                                               “reinigingsprop” of,          in het     Engels, “pig” genoemd,            en  bv.
                                                               gemaakt van        kunststof of ijsslurry)      om  leidingen     te reinigen.  In
                                                               de  leiding zijn afsluiters        aanwezig    zodat de     reinigingsprop    zich
                                                               een  weg kan banen door het             pijpleidingsysteem       en  het  product
                                                               en  het  spoelwater gescheiden          kunnen worden.
         9)     Hogedrukreiniging                              Besproeien      van    het te   reinigen opperviak      met water onder       eenMogelijk    niet toepasbaar    op  grond van
                                                               druk  van   tussen de 15 en 150 bar.                                               gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
                Optimalisering      van     de    chemischeOptimalisering             van     het    CIP-ontwerp      en      meting    van    de
                dosering    en    het    waterverbruik      bijtroebelheid, geleidbaarheid, temperatuur en/of pH                      om   warm
                cleaning-in- place (CIP, reiniging  in situ)   water en        chemicalién in        geoptimaliseerde        hoeveelheden te
                                                               kunnen doseren.
                Lagedruk schuim- en/of gelreiniging       ~~   Gebruik    van   lage druk schuim en/of van gel voor het reinigen             van
                                                               muren, vloeren        en/of de oppervlakken van apparatuur.
                Optimalisering   van  ontwerp en bouw vanDe apparatuur               en  de   procesruimten      worden      zo  ontworpen     en           Algemeen toepasbaar
                apparatuur   en procesruimten                  gebouwd      dat   zij gemakkelijker kunnen         worden      schoongemaak.
                                                               Bij de  optmalisering van het ontwerp en            de bouw wordt       rekening
                                                               gehouden      met   hygiénevoorschriften.
         k)     Apparatuur   zo snel mogelijk reinigen ~~      De   reiniging     wordt     zo   snel  mogelijk    na   het gebruik      van   de
                                                               apparatuur       uitgevoerd      om    verharding    van    de afvalstoffen te
                                                               voorkomen.
                                                                                                                                                                                             0000000425
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                         PEUZ
         Bij CBCV worden de technieken                             a  t/m      d,j    en    k toegepast in het                  reinigingsproces               van    de
         suikerbieten. Hiermee wordt voldaan                              aan    BBT 7.
         Schadelijke          stoffen
         BBT 8: Om het             gebruik      van   schadelijke stoffen             te   voorkomen of te verminderen (b.v.                           bij reiniging
         en   ontsmetting),             is de BBT de           toepassing         van      één of        een    combinatie            van     de onderstaande
         technieken.
         Techniek                                                                 Beschrijving
         a)    Juiste selectie van reinigingschemicalién en/of                    Vermijden of tot een minimum beperken van het gebruik van reinigingschemicalién
              ontsmettingsmiddelen                                                en/of ontsmettingsmiddelen die schadelijk zijn voor het aquatische milieu,      met
                                                                                  name   de prioritaire stoffen in het kader van de kaderrichtlijn water (Richtlijn
                                                                                  2000/60/EG    van het  Europees Parlement en de Raad (1).
                                                                                  Bij de selectie van de stoffen wordt rekening gehouden met hygiéne- en
                                                                                  voedselveiligheidsvoorschriften.
         b)     Hergebruik van reinigingschemicalién bij cleaning-in-place (CIP)   Inzameling en hergebruik van reinigingschemicalién bij CIP. Bij hergebruik van
                                                                                  reinigingschemicalién wordt rekening gehouden met hygiéne- en
                                                                                  voedselveiligheidsvoorschriften.
         ¢)   Droog reinigen                                                      Zie BBT 7e.
         d)    Optimalisering   van ontwerp en bouw van apparatuur en             Zie BBT 7].
              procesruimten
         (1)Richtlijn    2000/60/EG       van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling                              van een    kader voor
            communautaire           maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
         Bij CBCV worden de technieken                          a en    d toegepast. Hiermee wordt voldaan                                  aan    BBT 8.
         BBT 9: Om              van    het koelen          en   invriezen        afkomstige            emissies         van     stoffen die de             ozonlaag
         aantasten en stoffen met een                         hoog aardopwarmingsvermogen                                te   voorkomen, is de BBT het
         gebruik van koelmiddelen                          die     de ozonlaag niet kunnen aantasten                                       en      die    een       laag
         aardopwarmingsvermogen                            hebben.          Geschikte           koelmiddelen                zijn      onder         meer         water,
         koolstofdioxide of ammoniak.
         Binnen de processen                      van      CBCV worden geen koel- of                               vriesprocessen ingezet waarbij
         gebruik         wordt        gemaakt         van     koelmiddelen anders dan water (koelwater). De                                              aanwezige
         installaties met koelmiddel binnen de                               inrichting betreffen                 airco-units         voor     verblijfsruimten
         van    personen of installaties. Hiermee wordt voldaan                                      aan     BBT 9.
                                                                                                                                                                         0000000426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                         PEUZ
         Hulpbronnenefficiéntie
         BBT 10: Om de             hulpbronnenefficiéntie                   te   verbeteren, is de BBT de toepassing                              van     één of     een
         combinatie         van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                   Beschrijving                                                 Toepasbaarheid
         a)   Anaerobe vergisting                   De behandeling     van  biologisch afbreekbare residuen ~~ Mogelijk niet toepasbaar vanwege de hoeveelheid en/
                                                    met  micro-organismen in afwezigheid van zuurstof,           of aard  van  de residuen.
                                                    met  als resultaat   biogas en digestaat.  Het biogas wordt
                                                    gebruikt als brandstof, bv. in een gasmotor of in een
                                                    ketel. Het digestaat kan bv. als bodemverbeteraar
                                                    worden   gebruikt.
         b)   Gebruik van residuen                  De residuen worden      gebruikt, bv. als diervoeder.        Mogelijk niet toepasbaar op grond van wettelijke
                                                                                                                 voorschriften.
         ¢)    Scheiding van residuen               De scheiding   van   residuen, bv. met behulp van            Algemeen toepasbaar.
                                                    nauwkeurig geplaatste spatborden, schermen, flappen,
                                                    opvangkorven, lekbakken en kuipen.
         d)    Terugwinning en hergebruik van       Residuen   van  de  pasteurisator worden teruggevoerd     ~~ Alleen toepasbaar op vloeibare levensmiddelen.
              residuen uit de pasteurisator         naar  de mengeenheid en aldus hergebruikt als
                                                    grondstof.
         e)    Terugwinning van fosfor als struviet Zie BBT  12g.                                                Alleen  toepashaar op afvalwaterstromen met een hoog
                                                                                                                 totaal fosforgehalte (bv. boven 50    mg/l) en een
                                                                                                                 significant debiet.
         f)   Gebruik van afvalwater voor           Na passende behandeling wordt het afvalwater                 Alleen toepasbaar in   geval van bewezen agronomisch
              verspreiding  over het land           gebruikt  voor  verspreiding   over het land om  het         nut,  een  aantoonbaar   laag verontreinigingsniveau en
                                                    nutriéntengehalte te benutten en/of het water te             het ontbreken    van negatieve effecten op het milieu
                                                    gebruiken.                                                   (bijvoorbeeld op de bodem en het grond- en
                                                                                                                 opperviaktewater).
                                                                                                                 De toepasbaarheid is    mogelijk beperkt door de
                                                                                                                 beperkte beschikbaarheid van geschikte grond die aan
                                                                                                                 de installatie grenst.
                                                                                                                 De  toepasbaarheid is mogelijk beperkt door de bodem
                                                                                                                 en  plaatselijke weersomstandigheden (bv. in het geval
                                                                                                                 van natte   of bevroren velden) of op  grond van
                                                                                                                 wetgeving.
         Bij CBCV worden de technieken                         a en c       toegepast. Hiermee wordt voldaan                                aan     BBT 10.
         Emissies     naar     water
         BBT 11: Om          ongecontroleerde             emissies          naar     water te       voorkomen,             is de BBT het bieden                van een
         passende bufferopslagcapaciteit voor afvalwater.
         Beschrijving:         De      passende bufferopslagcapaciteit                               wordt       bepaald door                  middel        van     een
         risicobeoordeling (waarbij rekening                            wordt       gehouden           met de aard               van     de     verontreinigende
         stof(fen), de effecten van deze verontreinigende stoffen                                               op de verdere                  behandeling van
         afvalwater, het ontvangende milieu enz.).                                   Het afvalwater uit deze                       bufferopslag           wordt pas
         geloosd nadat passende                  maatregelen zijn genomen (bv. monitoring, behandeling, hergebruik).
                                                                                                                                                                         0000000427
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                              Pru
          Toepasbaarheid:                    Voor bestaande installaties is de techniek                             mogelijk       niet    toepasbaar              door     een
         gebrek         aan      ruimte en/of door de                   opbouw       van    het   afvalwaterverzamelsysteem.
          De     waterzuivering                  van      CBCV is            uitgerust      met      voldoende         bufferopslagcapaciteit om                             het
         water        voldoende               lang    vast te       houden          om   het voldoende te behandelen                        voor de lozing.
         BBT 12: Om emissies                        naar water te                verminderen, is de BBT de toepassing                            van een          geschikte
         combinatie              van     de onderstaande technieken.
         Techniek (1)                                                                  Typische verontreinigende stoffen     die                 Toepasbaarheid
                                                                                                   worden    beoogd
           Voorbereidende, primaire en algemene behandeling
         a)    Eqgalisatie                                                            Alle verontreinigende stoffen
         b)    Neutralisatie                                                          Zuren, basen
                                                                                                                                 Algemeen toepasbaar.
         ¢)    Fysieke scheiding,    bv. schermen, zeven, zandafscheiders,            Grove vaste    stoffen, zwevende deeltjes,
               olie-/vetafscheders of primaire     bezinkingsbekkens                  olie/vet
           Aerobe en/of anaerobe       behandeling (secundaire behandeling)
         d)    Aerobe en/of anaerobe        behandeling (secundaire behandeling),                                                Algemeen toepasbaar.
               bv. actief-  slibproces, aerobe vijver, UASB-proces (upflow            Biologisch afbreekbare organische stoffen
               anaerobic   sludge blanket), anaeroob contactproces,
               membraanbioreactor
            Stikstofverwijdering
         e)                                                                                                                      Nitrificatie is mogelijk niet toepasbaar bij
                                                                                                                                 hoge chlorideconcentraties (bijvoorbeeld
               Nitrificatie en/of denitrificatie                                                                                 boven 10   g/1). Nitrificatie is mogelijk niet
                                                                                      Totaal aan stikstof, ammonium/ ammoniak toepasbaar wanneer de temperatuur van
                                                                                                                                 het afvalwater    laag is (bv. onder 12 °C).
         f)    Gedeeltelijke   nitritatie anaerobe ammoniumoxidatie
                                          -
                                                                                                                                 Mogelijk   niet  toepasbaar wanneer    de
                                                                                                                                 temperatuur     van het afvalwater laag is.
           Terugwinning en/of verwijdering van fosfor
         9)                                                                                                                      Alleen  toepashaar op afvalwaterstromen
                                                                                                                                 met een   hoog totaal fosforgehalte
               Terugwinning van fosfor als      struviet
                                                                                                                                 (bijvoorbeeld    boven 50   mg/l) en een
                                                                                      Totaal aan fosfor
                                                                                                                                 significant  debiet.
         h)    Precipitatie
                                                                                                                                 Algemeen toepasbaar.
         i)    Verbeterde    biologische fosfaatverwijdering
           Verwijdering van overblijvende vaste stoffen
         j)     Coaqulatie en flocculatie
         k)    Sedimentatie
                                                                                      Zwevende   deeltjes                        Algemeen toepasbaar.
         |)    Filtratie (bv. zandfiltratie, microfiltratie, ultrafiltratie)
         m) Flotatie
         (1)De technieken worden beschreven in punt                           14.1.
          Bij   CBCV worden de technieken                                genoemd         onder       c  t/m   e en   h t/m k toegepast.
                                                                                                                                                                                 0000000428
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                     PEUZ
         De met de BBT               geassocieerde      emissieniveaus    (BBT-GEN’s)   voor  emissies      naar     water in Tabel 1
         zijn   van    toepassing          op directe emissies  naar een    ontvangend    waterlichaam.
         De BBT-GEN'’s            zijn   van   toepassing  op het punt   waar   de emissie de installatie verlaat. Met de BBT
         geassocieerde               emissieniveaus       (BBT-GEN’s)    voor    directe  emissies        naar      een  ontvangend
         waterlichaam
         Parameter                                                                       BBT-GEN (1) (2) (daggemiddelde)
         Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (3) (4)                                                 25-100   mg/I (5)
         Totaal aan zwevende    deeltjes (TSS)                                                     4-50  mg/l (6)
         Totaal aan stikstof (TN)                                                                2-20mg/ (7) (8)
         Totaal aan fosfor (TP)                                                                   0,2-2  mg/l (9)
         In 2021 behaalde CBCV de                    volgende   waarden: CVZ 41,3      mg/l, TSS     0   mg/l,     TN 4,4  mg/l en  TP
         0,7 mg/l.        Hiermee wordt voldaan             aan de  gestelde daggemiddelde           emissieniveaus.
         Geluid
         BBT 13: Om           geluidsemissies         te voorkomen   of, indien dat   niet haalbaar is, te         verminderen,  is de
         BBT het       opzetten, uitvoeren           en  regelmatig  evalueren    van een  geluidsbeheerplan,           als onderdeel
         van    het milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle                volgende elementen omvat:
         *
             een    protocol met acties en termijnen;
         *
             een    protocol voor de monitoring van geluidsemissies;
         *
             een    protocol voor de reactie op geconstateerde geluidsincidenten, bv. Klachten;
                     programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling
         *
             een
             aan     geluid en trillingen          te meten/schatten, de bijdragen      van  de bronnen te karakteriseren           en
             preventieve en/of beperkende maatregelen                    te nemen.
         Toepasbaarheid:                BBT 13 is alleen    van toepassing    in gevallen   waar   geluidshinder bij gevoelige
         receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
         CBCV voert           regelmatig geluidmetingen            uit aan   de fabrieksinstallaties. Daarnaast worden              bij
         veranderingen aan de installaties de geluidemissies opnieuw vastgesteld. In het
         milieubeheersysteem is een klachtenprotocol opgenomen. CBCV beschikt over een geluid-
         en geurbeheersplan, zie bijlage 1 van voorliggend rapport.
                                                                                                                                        0000000429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                       PEUZ
         BBT 14: Om         geluidsemissies           te   voorkomen of, indien dat niet haalbaatr is, te verminderen, is de
         BBT de     toepassing         van   één of een combinatie                  van    de onderstaande technieken.
         Techniek                                         Beschrijving                                             Toepasbaarheid
                                                          Het geluidsniveau kan worden verminderd door de
                                                                                                                   Voor bestaande installaties is de verplaatsing van
                                                          afstand tussen de geluidsbron    en de ontvanger  te
             Een  geschikte   locatie van  apparatuur  en                                                          apparatuur en in- of uitgangen van gebouwen
         a)                                               vergroten, door gebouwen te gebruiken als
             gebouwen                                                                                              mogelijk niet toepasbaar door een gebrek aan
                                                          geluidsschermen en door in- of uitgangen van
                                                                                                                   ruimte en/of buitensporige kosten.
                                                          gebouwen te verplaatsen.
                                                          Hierbij gaat het onder meer om:
                                                          i) verbeterde inspectie en beter onderhoud van
                                                          apparatuur;
                                                          ii) sluiten van deuren en schatten  in gesloten ruimten,
                                                          indien   mogelijk;
         b) Operationele maatregelen
                                                          iii) bediening van apparatuur   door ervaren personeel;
                                                                                                                   Algemeen toepasbaar.
                                                          iv) vermijding van lawaaierige activiteiten “s nachts,
                                                          indien   mogelijk;
                                                          v) maatregelen treffen voor lawaaibeheersing, bv.
                                                          tijdens onderhoudswerkzaamheden;
                                                          Dit omvat geluidsarme compressoren, pompen        en
         ¢)  Geluidsarme apparatuur
                                                          ventilatoren.
                                                          Dit omvat:
                                                          i) geluidsdempers;                                       Mogelijk niet toepasbaar op bestaande installaties
         d) Apparatuur   voor geluidsbeheersing           ii) isolatie van apparatuur;                             door een gebrek aan ruimte.
                                                          iii) omhulling  van lawaaierige apparatuur;
                                                          iv) geluidsisolatie van gebouwen.
                                                          Barriéres tussen zenders   en ontvangers plaatsen (bv.    Alleen toepasbaar voor bestaande installaties,
                                                          geluidswallen, ophogingen en gebouwen).                  omdat het ontwerp    van nieuwe installaties deze
                                                                                                                   techniek  overbodig zou moeten maken. Bij
         e)  Lawaaibestrijding
                                                                                                                   bestaande installaties is het plaatsen van barrieres
                                                                                                                   mogelijk  niet toepasbaar door een  gebrek aan
                                                                                                                   ruimte.
         CBCV beschikt             over een       geluidbeheersplan. Alle genoemde maatregelen in bovenstaande
         tabel worden             bij  CBCV toegepast                  bij bestaande installaties en bij nieuwbouwprojecten.
         Geluid is      een     volwaardig parameter                    in de     besluitvorming             van    projecten. Daarnaast worden
         doorgaans jaarlijks              of   zo vaa k         als    benodigd geluidmetingen uitgevoerd om een actueel
         inzicht te behouden in                   de g eluidemissie van de inrichting. Hiermee wordt voldaan aan
         BBT 14.
                                                                                                                                                                        0000000430
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                            PEUZ
               Geur
               BBT 15. Om          geuremissies          te voorkomen            of, indien dat niet haalbaar is,                 te  verminderen, is de BBT
               het opzetten, uitvoeren               en    regelmatig          evalueren        van een     geurbeheerplan,             als onderdeel         van     het
               milieubeheersysteem (zie BBT 1), dat alle volgende elementen                                        omvat:
               *
                   een    protocol met acties en termijnen;
               *
                   een      protocol voor de monitoring                              van      geur.       Dit   kan      worden          aangevuld          met        de
                   meting/schatting van de blootstelling aan geur of de schatting van de geuroverlast;
               *
                   een    protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. Klachten;
               *
                   een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen)                                                                     te
                   bepalen;         om     de  blootstelling            aan      de geur te meten/schatten;                     om     de    bijdragen        van      de
                   bronnen te karakteriseren;                  en om       preventieve en/of beperkende maatregelen                             uit te   voeren.
               Toepasbaarheid:              BBT 15 is alleen              van     toepassing          in  gevallen     waar       geurhinder bij gevoelige
               receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd.
               CBCV voert             regelmatig geurmetingen uit aan verschillende geurrelevante activiteiten
               binnen         de      inrichting. Daarnaast worden bij veranderingen aan de installaties de
               geuremissies opnieuw vastgesteld.                                In het      milieubeheersysteem is een klachtenprotocol
               opgenomen. CBCV beschikt                             over       een      geluid- en geurbeheersplan, zie bijlage 1 van
               voorliggend rapport.
         3.1.2 BBT-conclusies betreffende de                          productie         van     suiker
               De BBT-conclusies in dit punt                       zijn    van     toepassing op           de  productie          van    suiker.    Zij gelden         in
               aanvulling op de algemene BBT-conclusies in punt                                     1.
               Energie-efficiéntie
               BBT 35: Om de              energie-efficiéntie             te    verbeteren,        is de BBT de         toepassing          van een       geschikte
               combinatie           van     de in BBT 6 beschreven technieken                                 en   één of         een     combinatie          van      de
               onderstaande technieken.
               Techniek                                   Beschrijving                                            Toepashaarheid
               a)  Persen van  bietenpulp                 De bietenpulp wordt geperst tot een drogestofgehalte    Algemeen toepasbaar.
                                                          van in de regel 25—32 gewichtsprocent.
               b)  Indirecte droging (stoomdroging) van Drogen van bietenpulp onder gebruikmaking van             Mogelijk niet toepasbaar op be staande installaties
                   bietenpulp                             oververhitte stoom.                                     omdat dit een  volledige herbouw van de
                                                                                                                  energievoorzieningen vereist.
               ¢)  Zondroging   van bietenpulp            Gebruik van zonne-energie   voor het drogen  van        Mogelijk niet toepasbaar vanwege plaatselijke
                                                          bietenpulp.                                             weersomstandigheden en/of een gebrek aan ruimte.
               d)  Recycling van hete gassen              Recyclen van hete gassen (bv. afgassen afkomstig van de
                                                          droger, de ketel of de warmtekrachtinstallatie).
                                                                                                                   Algemeen toepasbaar.
               e)  (Voor)droging van bietenpulp bij lage  Direct (voor)drogen van bietenpulp met behulp van
                   temperaturen                           drooggas, bv. lucht of heet gas.
                                                                                                                                                                          0000000431
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                   Pru
         Indicatief milieuprestatieniveau                     voor   specifiek energieverbruik
         Specifiek proces                                Eenheid                                       Specifiek energieverbruik (jaargemiddelde)
         Verwerking van suikerbieten                     MWh/ton bieten                                0,15-0,40 (1)
         (1) De bovengrens       van  het bereik kan het      energieverbruik van      de kalkovens     en drogers omvatten.
         Bij  CBCV wordt de              bietenpulp geperst               tot een     droge     stof    gehalte       van    circa 25-30%. Hiermee
         wordt      invulling      gegeven         aan    techniek      a.  Daarnaast wordt              zo   veel   mogelijk recycling             van    hete
         gassen      ten    behoeve       van     thermische        uitnutting       toegepast binnen CBCV, hiermee wordt voldaan
         aan    techniek d. Zoals reeds eerder vermeld vindt het                             drogen        van    pulp   op    bepekte schaal plaats
         en met een         beperkte frequentie.
         In de campagne                 van      2021/2022         bedroeg          de   energiepresentatie 0,138 Mwh/ton                              bieten.
         Hiermee           voldoet        de      installatie       van      CBCV       aan     de      gestelde         eisen        ten     aanzien        van
         energieverbruik             per   ton     bieten.
         Waterverbruik           en
                                      lozing      van   afvalwater
         Algemene           technieken           om      het    waterverbruik           en    de     hoeveelheid           geloosd          afvalwater te
         verminderen,             zijn opgenomen                in     punt       1.4    van     deze       BBT-conclusies.              Het     indicatieve
         milieuprestatieniveau                is weergegeven in de onderstaande tabel.
         Specifiek proces                                Eenheid                                       Specifieke lozing van afvalwater (jaargemiddelde)
         Verwerking van suikerbieten                     m3/ton bieten                                 0,5-1,0
         Door CBCV wordt voldaan aan bovengestelde eis. De verwerkingscapaciteit tijdens de
         campagneperiode bedraagt 30.000 ton bieten per dag en de lozingshoeveelheid 21.500 m3
         per dag. Inclusief verwerking van water uit de waterzuivering buiten de campagneperiode
         wordt voldaan aan de gestelde eis.
         Emissies       naar    lucht
         BBT 36: Om             geleide       stofemissies         naar     lucht     afkomstig         van     het   drogen        van     bietenpulp         te
         voorkomen of te verminderen, is de BBT de                                   toepassing         van     één of     een      combinatie         van     de
         onderstaande technieken.
         Techniek                                                    Beschrijving        Toepasbaarheid
         a)  Gebruik van  gasvormige brandstoffen                                        Mogelijk niet toepasbaar vanwege beperkingen in verband met de
                                                                                         beschikbaarheid  van  gasvormige brandstoffen.
                                                                     Zie punt 14.2.
         b)  Cycloon
                                                                                         Algemeen toepasbaar.
         «)  Natte gaswasser
         d)  Indirecte droging (stoomdroging)   van bietenpulp       Zie BBT 35h.        Mogelijk niet toepasbaar op bestaande instalaties omdat dit een volledige
                                                                                         herbouw  van  de energievoorzieningen  vereist.
         e)  Zondroging   van bietenpulp                             Zie BBT 35¢.        Mogelijk niet toepashaar vanwege   plaatselijke weersomstandigheden
                                                                                         en/of een gebrek aan ruimte.
         f)   (Voor)droging van bietenpulp bij lage temperaturen ~~  Zie BBT 35e.        Algemeen toepashaar.
                                                                                                                                                                   0000000432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                               PEUZ
         Met de BBT           geassocieerde          emissieniveaus (BBT-GEN’s)                  voor     geleide       stofemissies          naar     lucht
         afkomstig        van   het drogen        van    bietenpulp op hoge temperatuur (boven 500 °C)
           Parameter     Eenheid       BBT-GEN    (gemiddelde van de         Referentiezuurstofgehalte (0)                   Toestand   referentiegas
                                           bemonsteringsperiode)
               Stof       mg/Nm’                    5-100                             16 volumeprocent                   Geen correctie  voor watergehalte
         Droger       West beschikt           over     zogenaamde nageschakelde multicyclonen.                                 Het in de         cyclonen
         afgescheiden pulpstof gaat                      mee    met de      gedroogde pulp.                 De middels            emissiemetingen
         vastgestelde stofemissie bedraagt                      63  mg/Nm’.        Hiermee wordt voldaan                    aan     BBT 36.
         Conform het           provinciaal milieuplan (pagina 34) dient voldaan te worden aan de ondergrens
         van     de BBT normering. In               voorliggende situatie dus 5 mg/Nm?. Gezien de afgasstroom van
         droger       West     zijn nageschakelde multicyclonen de technisch mogelijke techniek met het
         hoogste verwijderingsrendement. Gelet op de aard van het stof (kleverigheid) worden
         lagere emissiewaarden met deze installatie niet haalbaar geacht.
         Zoals aangegeven in de aanvraag is droger West slechts beperkt in bedrijf en is het dus niet
         kostenefficiént            om      verdere        maatregelen te treffen.                 Ombouw              naar      een      andere        type
         droger/stofafvang ligt vooralsnog niet in de planning.
         BBT 37:      om     geleide SOx-emissies           naar   lucht   afkomstig         van    het    drogen       van    bietenpulp         op   hoge
         temperatuur (boven 500 °C)                   te  verminderen, is de BBT de toepassing                     van     één of een combinatie
         van     de onderstaande technieken.
         Techniek                                             Beschrijving      Toepasbaarheid
         a) Gebruik van aardgas                                                Mogelijk niet toepasbaar vanwege beperkingen in verband met de
                                                                               beschikbaarheid van aardgas.
         b)  Natte gaswasser                                  Ziepunt14.2.     Algemeen toepasbaar.
         ¢) Gebruik van brandstoffen met laag zwavelgehalte — —
                                                                               Alleen van toepassing als aardgas niet beschikbaar is.
         Met de BBT            geassocieerd          emissieniveaus (BBT-GEN)                  voor     geleide SOx-emissies                  naar     lucht
         afkomstig         van   het   drogen       van   bietenpulp op hoge temperatuur (boven 500 °C)                                 wanneer        geen
         gebruik wordt gemaakt van aardgas.
           Parameter     Eenheid       BBT-GEN    (gemiddelde van de         Referentiezuurstofgehalte (0)                   Toestand    referentiegas
                                        bemonsteringsperiode) (1)
               50,       mg/Nm’                    30-100                             16 volumeprocent                    Geen correctie voor watergehalte
         (1) Bij uitsluitend gebruik      van   biomassa als brandstof     liggen   de emissieniveaus        naar   verwachting       in de buurt     van  de
              ondergrens van het bereik.
         Droger West is aardgasgestookt.                      De SO, emissie           van    droger       West      bedraagt 4,9 mg/Nm?® bij
          16   volumeprocent O,.Hiermee                    wordt    gebruik gemaakt             van    techniek         a en   wordt voldaan             aan
         BBT 37.
                                                                                                                                                              0000000433
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                              PEUZ
         3.2 BREF    Grote   stookinstallaties
             De BREF Grote stookinstallaties®       (BREF-LCP) is    van  toepassing de Bronswerkketel. De BREF-
             toetsing is toegespitst       op    paragrafen     10.1   (algemene BBT-conclusies) en 10.4 (BBT-
             conclusies   gasgestookte installaties)      van  de BREF, waarin de beste beschikbare technieken
             voor   de  verbranding     van  gasvormige      brandstoffen    (aardgas   en    biogas) zijn omschreven.
             BBT-conclusies die niet      van   toepassing zijn    op de Bronswerkketel        zijn achterwege gelaten
             in onderstaande     toetsing.
             BBT 1: Om de    algehele milieuprestaties      te verbeteren,  is de BBT het    opstellen   en uitvoeren   van
             een  milieubeheersysteem (MBS)
             CBCV beschikt      over een    ISO 14.001     gecertificeerd milieubeheersysteem waarmee wordt
             voldaan   aan  het  gestelde   in BBT1.  Daarnaast is er een geluid- en geurbeheerplan aanwezig.
             BBT 2: Rendement installatie      bepalen  conform EN standaard
             Het rendement wordt         bepaald tijdens de Scios Scope 3 periodieke keuring, tijdens deze
             keuring   wordt ook      een  stookproef uitgevoerd. Deze periodieke keuring vindt 4-jaarlijks
             plaats.
             BBT 3:  Monitoring key procesparameters
             Bij CBCV worden de        key procesparameters (temperatuur, gasverbruik               en  NO,-emissie)    van
             de Bronswerkketel      gemonitord.
             BBT 4:  Monitoring emissie
             De relevante parameters       zijn beschreven     in BBT 44
             BBT 6: Verbeteren    milieuprestatie en reductie emissie
             Bij CBCV wordt     een   combinatie    van  aardgas en biogas gebruik in de Bronswerkketel. Deze
             mengverhouding        is constant   om een    juiste werking van de Bronswerkketel te garanderen.
             Er wordt   regelmatig onderhoud uitgevoerd conform het onderhoudsschema.                        De installatie
             is voorzien  van een    controlesysteem     en  wordt   gemonitord     in de centrale controlekamer.
             BBT 8: Reductie   van  emisssies   naar de lucht
             De   emissiebeperkende maatregel aan de Bronswerkketel betreft de low-NO,-branders.
             Deze low-NO,-branders zijn van een passend ontwerp, worden op de juiste wijze gebruikt
             en  onderhouden conform onderhoudsschema.
             BBT 9:  Kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole gebruikte brandstoffen
             De Bronswerkketel wordt          gestookt op aardgas en biogas. Aardgas               is afkomstig   van   het
             openbare     net    en   voldoet    aan   de    kwaliteitseisen    gesteld     door     de   leverancier.   De
             samenstelling    van   het toegepaste biogas      in de  Bronswerkketel     is bekend    bij CBCV.  Ditzelfde
             biogas wordt ook opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingebracht in het openbare
             European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control,   Best Available  Techniques (BAT)  Reference
             Document for Large Combustion Plants, 2017.
                                                                                                                             0000000434
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                         Pru
         gasnetwerk.     Kwaliteitscontroles hiervan    zijn omschreven in het        milieumanagementsysteem
         van  CBCV.
         BBT 10:  Beperken emissie tijdens afwijkende bedrijffsomstandigheden
         Bij  CBCV worden        de key procesparameters van de Bronswerkketel gemonitord                       om
         afwijkende bedrijfsomstandigheden           zo  veel  mogelijk    te  voorkomen of te       beperken. De
         Bronswerkketel is voorzien van een onderhoudsprogramma voor een optimale werking van
         deze ketel. Registratie van eventuele afwijkende bedrijfsomstandigheden wordt
         bijgehouden.
         BBT 11:  Monitoring   van  emissie  tijdens afwijkende bedrijfsomstandigheden
         Middels     de    key parameters wordt het juist functioneren van de Bronswerkketel
         gemonitord. Indien afwijkende bedrijffsomstandigheden aan de orde zijn worden deze zo
         spoedig mogelijk hersteld of wordt de Bronswerkketel uit bedrijf genomen. Er vindt geen
         permanente monitoring van emissies naar de lucht plaats.
         BBT 12:  Verhoging energie-efficiency
         De  werking    van  de Bronswerkketel wordt middels         monitoring    van   de key procesparameters
         continu   gecontroleerd. Optimale afstemming           van   het  werkgebied      van de Bronswerkketel
         heeft  een   hoge prioriteit   voor  CBCV ivm    energie-efficiency. Bij     CBCV worden de       volgende
         technieken toegepast:
         a—Branders      zo optimaal mogelijk afstellen qua gasverbruik en emissies.
         b—Ketel zo optimaal mogelijk bedrijven (druk, temperatuur e gasverbruik), dit wordt
             continu bewaakt en door de procesoperator en gelogd door de procescomputer in de
             CBR.
         d—Zo min      mogelijk energieverbruik, door toepassing         van   FO’s  (frequentie omvormers)     o.a.
             op de  ketelvoedingswaterpompen.
         g—Geavanceerd besturingssysteem door toepassing                     van    PLC's   (programmable logic
             controller) in de brander besturing.
         i=Warmteterugwinning door           WKK    (warmte/krachtkoppeling;         40 bar stoom     —
                                                                                                         turbines—
             elektriciteit  voor eigenbedrijf   en retourstoom     3.0 bar  naar  de  verdamping,
         p—Zo    min   mogelijk   warmteverlies door      optimale    isolatie  van   vuurhaarden, ketelwanden,
             stoomleidingen, voedingswaterleidingen,          etc.
         BBT 13:  Watergebruik
         Recirculatie   van  de waterstromen uit de stoomketel vindt          plaats.
         BBT 17:  Beperking geluidemissies
         De Bronswerkketel staat       inpandig opgesteld.    De   geluidisolatie   van   het gebouw   is  dusdanig
         dat de   geluidemissie    van  de Bronswerkketel door het        gebouw      niet waarneembaar is in de
         omgeving.      Daarnaast    is de  geluidemissie van de schoorsteen van de                Bronswerkketel
         dusdanig beperkt      dat deze   geluidbron niet maatgevend is voor het geluid           in de   omgeving
         van  CBCV.
                                                                                                                     0000000435
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                       PEUZ
               NOy-, CO-, NMVOS-       en   CH,-emissies    naar   lucht
               BBT 41: Om NOx-emissies          naar  lucht   afkomstig van de verbranding van aardgas           in ketels, is het
               BBT om één of een combinatie           van  de  genoemde technieken te gebruiken.
               Bij CBCV   zijn   Low NO,-branders geinstalleerd op de Bronswerkketel.
               BBT 44: Ter       voorkoming       of  vermindering       van    CO-emissies    naar  lucht   afkomstig    van   de
               verbranding van: aardgas, is de BBT om te zorgen voor een optimale verbranding en/of om
               oxidatiekatalysatoren te gebruiken.
               Bij CBCV zijn Low NO,-branders geinstalleerd op de Bronswerkketel. Daarnaast voldoet de
               emissie    van   de Bronswerkketel         aan   de   gestelde eisen uit tabel 10.25. Zie ook onderdeel
               emissies    naar   de lucht    van   de   algemene beschrijving van de inrichting, onderdeel van de
               omgevingsvergunningaanvraag.
           3.3 BREF     Productie      van     cement,       ongebluste         kalk   en  magnesiumoxide
                                                                                                       *
               De BREF Productie        van    cement,    ongebluste      kalk  en  magnesiumoxide        is van  toepassing     in
               verband met de kalkoven die in                 gebruik      is binnen de     inrichting van    CBC-V. De BREF-
               toetsing     is  toegespitst op paragraaf              4.1    van   de   BREF, waarin de algemene beste
               beschikbare technieken           voor  de hele sector       zijn omschreven. Verder wordt de kalkoven            bij
               CBC-V    aan  paragraaf 4.3 getoetst die specifiek op             BBT's  voor  de productie   van  kalk ingaat.
         3.3.1 BBT's   voor    de hele sector     (paragraaf 4.1)
               a)   Milieumanagementsysteem
               Voor de     inrichting   van    CBC-V is     een   milieumanagementsysteem opgesteld.                De kalkoven
               maakt onderdeel         uit    van   dit systeem. Voor          een    beschrijving  op   hoofdlijnen     van   het
               milieumanagementsysteem                wordt     verwezen        naar   rapport FQ 1108-23-RA,         waarin    de
               beschrijving van de inrichting          is opgenomen.
               b)   Geluidsbeperkende maatregelen              en voorzieningen
               a)   De kalkoven is     gesitueerd      op het fabrieksterrein        van  CBC-V  nabij de   Hoendiep. Richting
                    de  woonbebouwing           van   Hoogkerk      wordt de kalkoven        afgeschermd door omliggende
                    bebouwing      van  de suikerfabriek.
               b)   Geluidsintensieve onderdelen            van   de kalkoven      zijn (indien nodig)   door middel     van een
                    omkasting geisoleerd.
               c)  Vibrerende onderdelen           zijn geisoleerd.
               d)   Intern  en extern    is  bekleding toegepast         die stoot-absorberend werkt.
               e)   Apparatuur      voor    de transformatie       van    materiaal is in    een  geluidsisolerende gebouw
                    opgesteld.
               f)   Er zijn (natuurlijke) geluidswallen/muren aanwezig.
               i)   Deuren en ramen van gebouwen zijn normaliter gesloten.
               European Commission,     JRC Reference     Reports, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
               Production of Cement, Lime and     Magnesium Oxide, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution
               Prevention and Control), 2013.
                                                                                                                                    0000000436
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                 Pru
              j)    Machines    zijn in  geluidgeisoleerde gebouwen opgesteld.
              0)    Geluidsbronnen         en   potentieel     resonerende      componenten         zijn   niet   aan   elkaar
                    gekoppeld opgesteld (bijvoorbeeld compressoren en leidingen).
              s)   Tussen de     geluidsbronnen en geluidsgevoelige objecten zijn gebouwen aanwezig.
         3.32  BBT's   voor  de kalkindustrie      (paragraaf 4.3)
               30.   Soepel  en  stabiel  oven  proces
               De    kalkoven     wordt    volledig    automatisch      gestuurd   via   een   procesbesturingssysteem.
              Tevens is    een   modern, gravimetrisch systeem toegepast             voor  de toevoer      van vaste   stoffen
               en  worden    gasstromingsmeters toegepast.
               De kalkoven     van   CBC-V is    verregaand geautomatiseerd         en   daarnaast is     tijdens bedrijf  van
               de kalkoven 24      uur  per  dag,  7 dagen    in de week toezicht   aanwezig     en   vindt controle   plaats.
               Bijsturing  van   de kalkoven is op basis        van  laboratoriumanalyses, metingen          aan  de  oven en
              visuele   waarnemingen        van  deskundig personeel.
               31. Grondstofselectie       en -controle
               De  (hoge)   kwaliteit   van  de kalksteen wordt       bepaald  door de   toepassing bij de sapzuivering.
               Door CBC-V      zijn inkoopspecificaties opgesteld           waaraan    alleen kalksteen met         een  hoge
              zuiverheid voldoet.
               De cokes/antraciet wordt         primair geselecteerd op beschikbaarheid, geschiktheid (hardheid,
               stevigheid)    voor   gebruik in een verticale schachtoven, en op een zo                  minimaal    mogelijk
               percentage vluchtige bestanddelen die geen of een negatieve bijdrage                       kunnen geven     aan
               het bedrijven      van   de   oven.   Ook    voor   deze stoffen  zijn  door CBC-V        inkoopspecificaties
               opgesteld.
               32.   Monitoring
               Omtrent de kalkoven worden              bij  CBC-V    regelmatig  de procesparameters          en   de emissie
               gemonitord.     Om de kwaliteit       van   de data te   waarborgen    worden    bij  het monitoren ISO      en
               nationale    normen      aangehouden. Indien metingen worden uitgevoerd die niet tot het
               ‘standaard    pakket’   van  de dagelijkse monitoring behoren, dan worden deze metingen altijd
               uitgevoerd     door    een   daartoe     gecertificeerd bedrijf    en   volgens    de daarvoor       geldende
               internationale normen, deze         metingen     vinden niet op   regelmatige    basis    plaats.
               Opgemerkt      wordt dat de gassen die            bij de  verbranding    van  de kalksteen      vrijkomen    als
               stroom    worden    gebruikt    in de  sapzuivering.    Stoffen die eventueel    wateroplosbaar zijn       of in
               de waterfase kunnen overgaan komen in het sap terecht                     en  niet in de lucht. Alleen       bij
               calamiteiten of in    een   situatie  van  ‘overmaat’    kalkovengas   wordt   een   klein deel   afgeblazen.
                                                                                                                                0000000437
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                           PEUZ
         Onder andere worden de          volgende technieken toegepast:
         a)   Continumetingen        van   procesparameters      van  de  oven   die de stabiliteit   van   het proces
               laten zien, zoals     bijvoorbeeld temperatuur, O,-gehalte, druk, stromingssnelheid                   en
              CO-emissies.
         b)   Monitoring      en    stabilisering    van   kritieke   procesparameters       van     de   oven,   zoals
               bijvoorbeeld brandstoftoevoer, reguliere dosering            en  overschot zuurstof.
         ¢)   Continumetingen        van   CO-emissies    van  de  oven.  De   metingen    van  fijn stof, NO, en SO,
               emissies  van   de  oven   vinden op    onregelmatige     basis  plaats, indien hiervoor aanleiding
              wordt    gezien door     CBC-V. In de    vigerende vergunning        is geen   meetverplichting voor
               deze componenten opgenomen. Er wordt geen Selective                         non-catalytic reduction
               (SNCR) toegepast.
         d)   Inde kalkovens      van  CBC-V wordt geen afval       (mee)verbrand.
         e)   Metingen     van   TOC emissies      van  de kalkoven vinden        plaats  op onregelmatige basis,
               indien hiervoor     aanleiding wordt gezien door          CBC-V. In de     vigerende vergunning is
               geen   meetverplichting voor deze componenten             opgenomen.
         f)   Metingen    van   PCDD/F     en  metaal emissies    van  de  oven   vinden  plaats op onregelmatige
               basis, indien hiervoor     aanleiding   wordt gezien door CBC-V. In de        vigerende vergunning
               is geen  meetverplichting voor deze componenten              opgenomen.
         g)   Zie onderdeel C.
         Voor de     toetsing  aan van    toepassing zijnde grenswaarde per component zoals hierboven
         en   in   het  navolgende genoemd (zie punt              43   t/m 53) wordt       verwezen      naar   rapport
         FQ 1108-23-RA, paragraaf 5.10.
         33. Thermische     energieverbruik reduceren/minimaliseren
         a)   De kalkoven wordt         volledig   automatisch     gestuurd via een procesbesturingssysteem
              waardoor    een   soepel   en  stabiel ovenproces wordt gewaarborgd. Tevens is een modern,
              gravimetrisch systeem toegepast            voor  de toevoer     van   vaste stoffen    en   wordt   zover
              beschikbaar kalksteen met           een   optimale stukgrootte toegepast            in het proces. De
              kalkoven wordt      regelmatig conform       een vastgelegd     programma onderhouden.
         b)   Zover beschikbaar wordt cokes/antraciet met              een   hoge  calorische waarde       en een  laag
              vochtgehalte ingezet       in het proces.
         c)  De kalkoven is     van   het type verticale schachtoven. Voorkomen            van  overschot     aan lucht
              in de   oven  is daarom niet BBT      voor  de kalkoven     bij CBC-V   (geldt  alleen  voor   roterende
              ovens).
         Bij CBC-V wordt het thermische           energieverbruik ook gereduceerd door warmte benutting
         van de hete gassen. De verticale schachtoven bij CBC-V bevat drie zones. De middelste
         zone, waar de reacties plaatsvinden, is de heetste. In de bovenste zone vindt warmte-
         uitwisseling plaats     tussen de hete gassen en          de  toegevoerde grondstoffen (kalksteen en
         cokes/antraciet).     In de onderste       zone   vindt  warmte-uitwisseling plaats tussen de hete
         stenen en de toegevoerde lucht. Stralingsverliezen zijn minimaal. De warmte in de CO,
         wordt in de sapzuivering mede gebruikt voor sapaanwarming.
                                                                                                                        0000000438
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                            Pru
           34.   Elektrische  energieverbruik     minimaliseren
           a)   Het    proces     bij   CBC-V    is  een    continu    en    stabiel      proces,     hierdoor       is  geen
                elektriciteitsmanagementsysteem benodigd (geen opschakeling of afschakeling van
                vermogens). Vanuit het MEE-convenant® bestond een inspanningsverplichting op het
                gebied van (reductie van) energiegebruik. Door CBC-V wordt hieraan thans invulling
                gegeven door       een    additionele   certificeringsaudit. De kalkoven is een statische oven
                (geen roterende).       De kalkoven wordt      regelmatig conform een vastgelegd programma
                onderhouden.
           b)   Zover beschikbaar wordt kalksteen met           een  optimale stukgrootte toegepast.
           c)   CBC-V heeft geen maalmolens.             Overig elektrisch    aangedreven apparatuur               heeft   een
                hoge energie     efficiéntie.
           35.   Kalksteengebruik
           a)   CBC-V selecteert        kalksteen, onder andere op basis              van     kwaliteit   en   stukgrootte,
                specifiek   voor   de   toepassing   in haar kalkoven. De verticale            schachtoven,      met vooraf
                menging     van  kalksteen    en cokes/antraciet in de juiste      verhouding,      heeft  een    hoge mate
                van   omzetting     van   de kalksteen. De    (hoge)  kwaliteit    van    de kalksteen wordt          bepaald
                door de     toepassing bij de sapzuivering.        De  deeltjesgroottes         van   kalksteen     en  cokes
                worden     zodanig gespecificeerd       dat de kalksteen     zo   volledig mogelijk       wordt omgezet
                en een   goede    kwaliteit kalkmelk wordt     verkregen.
           b)   De    kalkoven     bij   CBC-V    betreft   een   bestaande       installatie     en   er   worden       geen
                grootschalige aanpassingen uitgevoerd.               Deze    BBT-conclusie         is  daarom       niet   van
                toepassing.
           36.   Brandstofselectie
           De selectie    van  de brandstof is    geoptimaliseerd     op de   bij  CBC-V      aanwezige kalkoven.        In de
           kalkoven wordt brandstof (cokes/antraciet)              met    zo  weinig mogelijk verontreinigingen
           gebruikt.   Dit is geborgd     middels de   inkoopspecificaties.
           37-39. Afval als brandstof in de      oven
           In de kalkoven     van  CBC-V wordt geen afval      (mee)verband.
           40. Activiteiten met diffuse stofemissies
           De   producten voor de kalkoven (kalksteen, cokes/antraciet) welke aangevoerd worden bij
           CBC-V    zijn voorafgaand aan transport naar CBC-V uitgezeefd en hebben afmetingen van
           meerdere centimeters           (grof materiaal,   geen   gruis). Bij    CBC-V wordt kalksteen              gezeefd
           voordat deze in de kalkoven wordt           gebracht.  Het mengen        van    kalksteen   en  cokes/antraciet
           vindt   plaats  door het   gelijktijdig vullen van een bak met deze stoffen.
           Om diffuse emissies       tijdens het mengen van de grondstoffen en de brandstof                  te voorkomen
           dan wel te reduceren        zijn de volgende maatregelen en voorzieningen getroffen®:;
           a)   Het mengproces vindt in        een gesloten ruimte plaats.
           b)   Gaten waaruit lucht kan ontsnappen worden worden zo veel mogelijk voorkomen                              door
                de installatie in zijn geheel af te werken.
         5 Het MEE-convenant is per 2020 komen te vervallen.
         6 Niet genoemde letters in deze rapportage uit de opsomming  van de BREF   zijn niet van toepassing bij CBC-V.
                                                                                                                               0000000439
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                              PEUZ
         c¢)   De installatie wordt      doelgericht    en  in zijn geheel   onderhouden.
         d)    Geautomatiseerde apparatuur            en  controlesystemen      worden toegepast.
         e)    Gebruik   van   continu    storingsvrije handelingen.
         41.   Diffuse stofemissies in verband met bulk           opslag
         Diffuse stofemissies         van    kalksteen-    en   cokes/antracietopslag zijn niet van toepassing
         vanwege de stukgrootte van de materialen (grof materiaal), zie figuur 3.1 voor een
         impressie van de stukgrootte van deze stoffen. Het gaat om producten met grotere
         afmetingen die niet kunnen verwaaien. De                bunker    voor opslag  van gebrande kalk is geheel
         gesloten uitgevoerd. Gebrande kalk wordt                 in het eigen  proces  van  CBC-V gebruikt, zie ook
         punt 32 van deze paragraaf.
         Impressie stukgrootte kalksteen en cokes CBC-V
            =
          Kalksteen                                                  Cokes
         De wegen binnen de              inrichting   van   CBC-V    zijn verhard   en  worden    zo vaak als  nodig
         schoongemaakt.         Binnen de     inrichting wordt      tevens  'good housekeeping' toegepast     om  de
         diffuse emissies      zo  laag mogelijk te houden.
         Belangrijkste is dat de producten kalksteen, cokes, antraciet volgend vanuit de
         inkoopspecificaties, niet als stuifgevoelige producten aanwezig zijn. Het gaat om producten
         met     grotere afmetingen die niet kunnen verwaaien. Gebrande kalk wordt in het proces
         gebruikt,    zie eerder.
         a) De opslaglocaties zijn omgeven door schermen,                      muren   of  beplanting (kunstmatige
              of  natuurlijke   windschermen        voor  open   opslagen).
         e) Indien noodzakelijk vindt rondom de kalksteenoven reiniging                   van het wegdek plaats.
         f)   Tijdens verwijderingsactiviteiten          wordt    een  vacuimsystemen toegepast, zogenaamde
              zuigwagens.
         g)   In  zeer droge periodes        worden de wegen binnen de           inrichting bevochtigd  om   diffuse
              stofemissies     te   reduceren, uit de praktijk blijk dat dit slechts incidenteel wordt
              toegepast, doorgaans zeker niet noodzakelijk.
                                                                                                                     0000000440
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                            PEUZ
         42. Activiteiten (exclusief kalkoven)       met stofemissies uit    puntbronnen
         N.v.t.
         43.  Stofemissies van  de kalkoven
         Bij  normaal    bedrijf passeert         het   kalkovengas       een    natte   gaswasser     en   waterring
         vaculimpompen.      Het gas      van   de kalkoven dat        naar  de   sapzuivering    gaat, wordt in de
         sapzuivering gebruikt      en   daar    toegevoegd      aan   het sap. Indien     er eventueel stof in het
         kalkovengas aanwezig      is zal dit overgaan in de waterfase         van   het sap.
         44.  Reductie gasvormige verbindingen          in  uitlaatgassen   van  de  oven
         Om de concentraties     van    gasvormige verbindingen,          met name      NO,, SO,, HCI, CO, TOC/VOS
         en   viuchtige metalen,       in   de    uitlaatgassen      van   de   oven    te reduceren worden de
         grondstoffen zorgvuldig gekozen. Bij de selectie van brandstof, en indien mogelijk ook bij
         de selectie van andere grondstoffen, wordt zoveel mogelijk gekozen voor materialen met
         lage zwavel-, stikstof- en chloridegehalte. Bij de selectie van grondstoffen wordt tevens
         aandacht besteed     aan een zo     laag mogelijk gehalte aan organisch materiaal. Afval wordt bij
         CBC-V niet in de    oven   (mee)verbrand. De kalkovengassen die naar de sapzuivering gaan
         passeren   een   natte   gaswasser en worden toegevoegd aan de processtroom in de
         sapzuivering.  De emissies     van   in BBT 44   genoemde      stoffen   zijn beschreven   in het document
         algemene beschrijving      van    de   inrichting, paragraaf     emissies    naar  de lucht, onderdeel   van
         de aanvraag.
         45.  Reductie NO, emissies in     uitlaatgassen     van  de oven
         In de kalkoven is geen brander         aanwezig, het brandproces          van  de kalksteen wordt in stand
         gehouden    door de cokes/antraciet. De brandzone wordt door de                  besturing   en controle  van
         de operators beheerst      en   gestuurd     op   een  optimale verbranding        met zo   weinig mogelijk
         NO.. Bij CBC-V wordt   voor    het proces    geschikte brandstof gebruikt.
         46.  Reductie NO, emissies indien SNCR toegepast wordt
         Bij CBC-V wordt geen Selective        non-catalytic reduction (SNCR) toegepast.
         47.   Reductie SO, emissies in     uitlaatgassen    van  de  oven
         Het  verbrandingsproces       in de kalkoven         van  CBC-V is   geoptimaliseerd      op  een  efficiénte
         adsorptie van zwaveldioxide.         Tevens wordt cokes/antraciet           geselecteerd   met een zo    laag
         mogelijke zwavelgehalte.
         48.   Reductie CO emissies in     uitlaatgassen    van  de  oven
         CBC-V selecteert   grondstoffen met een laag gehalte aan organisch materiaal. Tevens wordt
         de kalkoven    volledig automatisch gestuurd via een procesbesturingssysteem, waardoor
         een   soepel en  stabiel ovenproces wordt             gewaarborgd. Het kalkovengas          wordt   voor  het
         grootste deel in de   sapzuivering       door het sap wordt       geleid, nadat het gas     eerder zelf al in
         een  natte gaswasser   is behandeld.
                                                                                                                       0000000441
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                     PEUZ
             49.    Reductie  van   CO  trips
             Bij CBC-V worden geen elektrostatische              wassers     (electrostatic precipitators, ESPs) toegepast
             waardoor deze BBT-conclusies niet             van  toepassing zijn op        de situatie  bij CBC-V.
             50.    Reductie TOC emissies in       uitlaatgassen    van   de  oven
             Zoals reeds    voor    de BBT's 30, 31       en  32  toegelicht worden algemeen primaire technieken
             toegepast    en  wordt     adequaat gemonitord. Tevens wordt bij de selectie van grondstoffen
             zover mogelijk gekozen voor materialen met een laag VOS gehalte.
             51.    Reductie HCI-    en  HF emissies in    uitlaatgassen     van   de  oven
             Bij  CBC-V wordt cokes/antraciet met            een   lage   waterstofchloride (HCl)-        en waterstoffluoride
             (HF)-gehalte toegepast            als   brandstof       in    de     kalkoven.    Tevens      wordt   geen     afval
             (mee)verbrand.
             52.   Voorkomen/Reductie PCDD/F emissies in                uitlaatgassen     van de  oven
             Bij de selectie   van   brandstoffen wordt        zover     mogelijk gekozen       voor  materiaal met    een   laag
             chloridegehalte.      Door middel       van    de  inkoopspecificaties        wordt het     kopergehalte   van    de
             grondstoffen     voor    de kalkoven geminimaliseerd.             Een   kalkoven    in de  suikerindustrie   wordt
             doorgaans 'op trek’ bedreven. Met behulp van vacuimpompen wordt het gas uit de oven
             gezogen,    hetgeen     resulteert in   zo  kort  mogelijke verblijftijden.
             53.    Minimalisatie metaalemissies in         uitlaatgassen     van   de  oven
             Bij  de selectie  van   brandstoffen wordt        zover     mogelijk gekozen       voor  materiaal met    een   laag
             metaalgehalte.      In de kalkoven      van   CBC-V wordt geen afval          (mee)verbrand.      Het gehalte    van
             relevante    materialen, voornamelijk kwik, is gelimiteerd in materialen. Tevens is                              een
             gaswasser toegepast         om  het   uitlaatgas   van   de  oven te    reinigen.
             54.    Procesverliezen    en  -afval
             Om de hoeveelheid afval          van   de  kalkproductie en het grondstofgebruik zo laag mogelijk te
             houden wordt de opgevangen              (fijn) stof en eventueel onverbrande kalksteen hergebruikt in
             het proces door       na   vermaling     toe te voegen aan de            kalkmelk.   Uitgezeefde    kleine  stukjes
             kalksteen   (split)  wordt op    eigen    terrein  ingezet    voor    wegverharding.
         3.4 BREF     Koelsystemen
             Het BREF document “Industriéle               koelsystemen”        is  een   "horizontaal” document        en  geeft
             referentie materiaal      over  de stand der techniek          en een    aantal milieu relevante aspecten met
             betrekking    tot   koelsystemen. Bij       het maken        van   keuzes zal    altijd een    afweging gemaakt
             worden tussen de eisen die het              productieproces stelt, het ontwerp / de werking van de
             koelsystemen       en   de kosten.      Daarnaast kunnen de geografische ligging en plaatselijke
             milieuomstandigheden           een  rol spelen.
             Het document         is  van   toepassing       op het      aanwezige       open    koelsysteem.    De   volgende
             procesonderdelen maken gebruik               van  dit koelsysteem:
             *
                 verticale malaxeurs;
             *
                 GS  heater;
                                                                                                                                  0000000442
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                              PEUZ
             *
                 ketelhuis;
             *
                 mammouthpompen;
             »
                valwater trommelfilters;
             *
                ontharding.
             Het BREF document          geeft    een  aantal   gebieden   aan  de hand      waarvan  de  koelsystemen
             beoordeeld kunnen worden.
             Energie efficiency (direct    en  indirect)
             Een    mogelijkheid    tot   hergebruik van de warmte in het koelwater is binnen de directe
             omgeving     niet haalbaar.    Indien het koelwater met een nog lagere temperatuur geloosd zou
             moeten worden zou de intake van het water verhoogd moeten worden. De grotere intake
             heeft een groter energiegebruik voor de pomp tot gevolg. Er is voor gekozen om dit
             energieverbruik     zo   laag mogelijk te      houden   bij handhaving    van   de maximaal toegestane
             temperatuur     van  het  lozingswater.
             Waterverbruik
             Als koelmedium wordt alle            gevallen gebruik gemaakt van water uit het Hoendiep. De
             voorschriften    van   de  lozingseisen van het koelwater zijn in overleg met het Waterschap
             Noorderzijlvest opgesteld en worden verondersteld BBT te zijn.
             Waterverontreiniging (ontwerp)
             In de   koelsystemen zijn     standaard materialen verwerkt.
             Waterverontreiniging (additieven)
             Door     het   CFTC    is   een    studie    uitgevoerd     naar  de   verschillende    methoden      voor
             aangroeiwering.     Het doel     van  deze studie is inzicht te geven in de verschillende stoffen die
             toegepast kunnen worden            om   aangroei   in doorstroom   koelsystemen tegen      te gaan. In  het
             onderzoek wordt       geconcludeerd        dat chloorbleekloog    de best beschikbare techniek is     voor
             aangroeiwering       van    algen     in  het    koelwatersysteem.    Dit   is  getoetst conform      BREF
             Koelwatersystemen.
             Terugdringing     van  de hoeveelheid       meegesleepte dieren (visintrek)      .
             Bij de intrek van   water   zijn  zeven   geinstalleerd, zodat geen vissen worden ingetrokken.
         3.5 BREF     Op-  en   overslag bulkgoederen
                                                             ’
             De BREF    Op  en overslag bulkgoederen (BREF-EfS) is aangewezen als een tevens van belang
             zijnde BREF voor de suikerproductie, de grote stookinstallaties (Bronswerkketel) en de
             kalkoven van CBC-V. Tevens zijn de op-en overslagactiviteiten omtrent de waterzuivering-
             en   vergistingsinstallatie getoetst aan        de BBT-conclusie in deze BREF. De BBT's,       voor zover
             relevant   voor CBC-V, zijn in hoofdstuk        5 van de BREF-EfS beschreven.
             European Commission, Integrated Pollution Prevention     and Control, Reference Document   on Best Available
             Techniques on Emissions from Storage, July 2006.
                                                                                                                          0000000443
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                        Pru
         3.5.1  Opslag       van   vioeistoffen         en   tot    vioeistof verdichte gassen
                In tabel 3.1 is         een    overzicht gegeven               van   de vloeistoffen         en tot     vloeistof verdichte gassen
                die   bij   CBC-V worden           opgeslagen.
           t3.1 Vloeistoffen   en tot  vloeistof verdicht  gas in tanks binnen de inrichting          van CBC-V
                Vloeistof/Tot vloeistof verdicht gas        gebruiksdoel           Tank type                Opslagcapaciteit  Voorzieningen
                Natronloog  50%                             fabriek algemeen       Horizontaal                  105.0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Natronloog  25%                             vergister              Horizontaal                   34,0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Zwavelzuur 96%                              diffusie               Horizontaal                  60,5 ton      Staal/RVS +  lekbak
                Zwavelzuur 96%                              vergister              Horizontaal                  49,0 ton      Staal/RVS +  lekbak
                Zwaveldioxide                               diffusie, verdamping    Horizontaal                  60,0 ton     Staal + lekbak
                Formaline 37/10                             diffusie               Horizontaal                   31,0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Antischuim                                  fabriek                Verticaal vast dak            22,3 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Loog-Soda 5-15/5-15                         diffusie               Verticaal vast dak            23,1ton      Staal/RVS +  lekbak
                Salpeterzuur 25%                            diffusie, sapzuivering Horizontaal                   11,0 ton     Staal/RVS +  lekbak
                Antischuim waswater KG 12                   waterzuivering         Verticaal vast dak            16,2 ton     Kunststof dubbelwandig
                Zoutzuur 33%                                fabriek algemeen       Horizontaal                   27,6 ton     Kunststof enkelwandig + lekbak
                Forforzuur 75%                              waterzuivering         Verticaal vast dak            33,1ton      Kunststof dubbelwandig
                Natriumhypochloriet (chloorbleekloog) 15%    fabriek algemeen      Horizontaal                   26,6 ton     Staal dubbelwandig + lekbak
                Melasse                                                            Verticaal vast dak          68.000 ton     Staal + dijken
                Diksap                                                             Verticaal vast dak          255.000 m*     Staal + dijken
                Raapolie                                    vergister              Verticaal vast dak             0m          Kunststof dubbelwandig
                Tanks:      Algemene principes            om    emissies te reduceren (BREF-EfS,                  paragraaf 5.1.1.1)
                             Tankontwerp
                Bij  het ontwerp          van    alle  opslagtanks          is  rekening gehouden             met     het volgende:
                    de     fysisch-chemische eigenschappen                         van      de    opgeslagen        vloeistoffen      en     tot vloeistof
                    verdichte gassen;
                     het    gebruik      van    de tanks, de noodzaak                  voor      instrumenten, de benodigde hoeveelheid
                     medewerkers           en   de werkdruk;
                    eventueel          noodzakelijke           alarmen          om     medewerkers te              informeren        over      afwijkende
                    procescondities;
                    eventueel noodzakelijke beveiligingen                              voor      in   geval  van      afwijkende procescondities
                    zoals       onder       andere        veiligheidsinstructies, overdrukkleppen,                           lekkage         detectie      en
                    opvangvoorzieningen;
                    de    noodzakelijke uitvoering                  van     de apparatuur            (constructiemateriaal, kleppenkwaliteit,
                    etc.);
                    het     noodzakelijke onderhouds- en inspectieprogramma en de toegankelijkheid van de
                    opslagen werkzaamheden voor onderhoud en inspectie;
                    eventuele noodsituaties (situering van de opslagtanks ten opzichte van andere tanks,
                    gebouwen           en   grenzen,      brandbestrijdingsmiddelen, toegankelijkheid                             voor     hulpdiensten,
                    etc.).
                                                                                                                                                              0000000444
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                             Pru
                  Inspectie en onderhoud
         De tanks    bij   CBC-V maken onderdeel uit             van  een   inspectie-  en  onderhoudsplan     van   de
         inrichting. Bij het vaststellen van de frequentie van de inspectie                    en  onderhoud wordt
         rekening gehouden met de risico's die verbonden zijn aan de opslag                    van een  bepaalde   stof
         en aan de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. Inspectie-                           en  onderhoud wordt
         uitgevoerd     door medewerkers           van  CBC-V en, indien   noodzakelijk,   door externe   deskundige.
                  Locatie   en  lay-out
         De tanks   bij  CBC-V betreffen bestaande tanks. Alle tanks            zijn bovengronds opgesteld.
                  Tankkleur
         De kunststof tanks        zijn   zwart, het materiaal is     geschikt voor medium en buitenopstelling.
         Daarnaast zijn er RVS-tanks en niet geschilderde tanks met aluminium bekleding (isolatie).
         Overige tanks zijn geschilderd in lichte kleur (doorgaans wit).
                  Emissiereductie
         Deze    BBT-conclusie         is   voornamelijk      van   toepassing     op   tankterminals.    Opslag van
         bulkgoederen         in  tanks     is bij CBC-V      een  nevenactiviteit    en   betreft  relatief beperkte
         hoeveelheden.
         De tanks maken tevens onderdeel uit               van een   gesloten productieproces waardoor emissies
         naar  de lucht onder normale             bedrijfscondities minimaal is. De opslagtanks voldoen aan de
         Nederlandse        Richtlijn Bodembescherming (NRB) 2012 waardoor een                          aanvaardbaar
         bodemrisico gerealiseerd is (zie rapport FQ 1108-34-RA). Normaliter treden                     geen emissies
         van de opslagtanks richting het water op (zie ook notitie FQ 1108-36-NO).
         Het terrein    van    de suikerfabriek is tevens       dusdanig aangelegd       dat vloeistoffen  richting  de
         rioolputten     stromen. Het        bedrijfsriool  is verbonden met de       waterzuiveringsinstallatie    van
         CBC-V (geen      direct contact met het         oppervlaktewater).    De in tanks   opgeslagen vloeistoffen
         en tot  vloeistof verdichte gassen betreffen             grondstoffen     dan wel   producten   waardoor    zo
         goed  als geen afval      optreedt.
                  VOS monitoring
         In de tanks      bij  CBC-V worden geen vloeistoffen dan wel tot vloeistof verdichte gassen
         opgeslagen      die  tot  relevante VOS emissies leiden.
                  Toegewijde systemen
         De tanks   bij  CBC-V worden         altijd voor  het zelfde  product gebruikt.
         Tank  specifieke overwegingen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.2)
         Bij CBC-V   zijn   geen tanks met         een  open dak, met    een extern    drijvend   dak dan wel met in
         hoogte    verstelbaar        dak     (lifter roof tank) in gebruik. Evenmin zijn gekoelde en/of
         ondergrondse tanks aanwezig. Dit hoofdstuk kent geen specifieke eisen voor tanks die
         voorzien zijn van een vaste bodem. Deze zijn derhalve in dit onderdeel van de toetsing niet
         nader beschouwd.
                                                                                                                        0000000445
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                              Pru
                   Horizontale  en  tanks / Tanks los staand   van  de bodem
         Bij CBC-V wordt formaline           (toxisch,    T  en  vlambaar) in   een    horizontale tank     opgeslagen.
         Deze tank is tevens los         van   de   grond opgesteld. De opslagtank van formaline is via een
         gesloten systeem verbonden aan de procesinstallatie van CBC-V waardoor behalve bij een
         incident geen toxische dampen vrij kunnen komen. Bij verlading van formaline worden de
         dampen via een gaswasser behandeld/afgevoerd. Bij                         de zoutzuur     opslagtank     is  een
         vergelijkbaar systeem aanwezig.
         Bij CBC-V wordt zwaveldioxide            (toxisch, T)   in  een  horizontale tank   opgeslagen.    Deze tank is
         tevens   los van   de  grond opgesteld.          Net als de    opslagtank   met formaline is    de  opslagtank
         van  zwaveldioxide via        een gesloten systeem          verbonden   aan   de procesinstallatie   van  CBC-V
         waardoor behalve       bij  een  incident geen toxische         dampen vrij    kunnen komen.    Verlading van
         zwaveldioxide vindt tevens onder toepassing van een dampretoursysteem plaats. De BBT-
         conclusie omtrent een dampbehandelingsinstallatie is daarom volgen ons inzicht niet van
         toepassing voor de situatie bij CBC-V.
         Voorkomen     van  incidenten     en  (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.1.1.3)
         De   bij   CBC-V    in    bulk    opgeslagen gevaarlijke           stoffen   betreffen   o.a.  zwaveldioxide,
         natronloog, zwavelzuur,         zoutzuur en      formaline, zie ook tabel 3.1.
                   Veiligheid en risicomanagement
         CBC-V valt onder het            toepassingsgebied          van   het BRZO. Binnen de        inrichting   is  een
         veiligheidsbeheerssysteem operatief.
                   Procedures  en  training
         Voor de activiteiten met           gevaarlijke stoffen zijn nauwkeurige procedures opgesteld                  en
         medewerkers worden            geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent                    de
         opslaginstallaties    met    gevaarlijke    stoffen uit te kunnen     voeren.
                   Lekkages ten gevolge van corrosie en/of erosie
         Het materiaal    van   de   opslagtanks       is bestand tegen de     opgeslagen     vloeistoffen dan wel tot
         vloeistof verdichte gassen. De tanks                zijn gebouwd      conform de      tijdens  de constructie
         geldend    wet- en    regelgeving       en   worden     regelmatig volgens      een  vastgesteld   programma
         geinspecteerd en onderhouden.
         Alle opslagtanks zijn gesloten waardoor                geen regenwater in de tanks kan accumuleren.
         Regenwater     dat in de     opvangvoorzieningen terecht komt wordt regelmatig verwijderd.
                   Overvulbeveiliging (procedures en instrumenten)
         Voor   de    laad-/losactiviteiten        van    de   tanks    zijn nauwkeurige procedures opgesteld.
         Onderdeel     van  deze     procedures      is het nagaan dat in de tanks voldoende ruimte is            om   de
         beoogde     hoeveelheid te lossen. De            procedures     worden   regelmatig geévalueerd       en  indien
         nodig aangepast.      Alle tanks     zijn  voorzien    van   alarmen  (hoog en hoog-hoog) die in het CBR
         binnenkomen. De        diksaptanks      hebben ook       een   overvulbeveiliging, waarbij de pomp wordt
         uitgeschakeld     indien deze in       werking     treedt. Daarnaast is    er toezicht  aanwezig gedurende
                                                                                                                          0000000446
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                              PEUZ
         24  uur   per    dag,    7  dagen     in de week     tijdens  de  campagneperiode         en  de periode   van
         diksapverwerking.
                   Lekkagedetectie
         De    opslagtanks        worden       regelmatig uitwendig geinspecteerd              op    lekkages. Bij   de
         zwaveldioxide tanks is          gasdetectie aanwezig      om   lekkages vroegtijdig    te  signaleren. Tevens
         worden de hoeveelheden               gevaarlijke stoffen gedurende het proces bij CBC-V nauwkeurig
         bijgehouden zodat lekkages vroegtijdig opgemerkt worden.
                   Emissies naar de bodem onder de tanks
         De   opslagtanks        voldoen      aan   de NRB 2012 waardoor            een  aanvaardbaar bodemrisico
         gerealiseerd      is (zie rapport FQ 1108-34-RA).
                   Bodembescherming nabij tanks (opvangvoorzieningen)
         In tabel 3.1 is aangegeven welke            opvangvoorzieningen aanwezig zijn bij de diverse tanks.
                   Ontvlambare gebieden        en ontstekingsbronnen
         In   het   explosieveiligheidsdocument              van   CBC-V     is   beoordeeld     dat   onder   normale
         bedrijffsomstandigheden            de temperatuur     van  de opslag    van  formaline (< 55 °C),  doorgaans
         omgevingstemperatuur, dusdanig                 is dat geen relevante hoeveelheden          damp ontstaat. Er
         bestaat aldus geen relevante kans dat zich              omstandigheden       voordoen    waarbij een explosie
         mogelijk    is.
                   Brandbeveiliging en brandbestrijdingsmiddelen
         Ter  plaatse     van   de  opslagtanks zijn       mobiele  brandbestrijdingsmiddelen aanwezig.           CBC-V
         beschikt tevens        over een     zogenaamde      blusmonitor die, in     geval  van  grotere (vermeende)
         lekkages,     met     behulp     van   een slagknop nabij       de   zwaveldioxideopslag of op afstand
         geactiveerd      kan worden       en  die vervolgens   een  waterscherm laat ontstaan.
         De keuzes       voor   de   aanwezige brandbestrijdingsmiddelen zijn             in het verleden in    overleg
         met   de locale brandweer genomen.
                   Bluswateropvang
         Binnen de      inrichting    is geen   specifieke bluswateropvang aanwezig. Bij          calamiteiten komt al
         het bluswater in het            eigen rioleringssysteem      terecht    en  via deze   riolering in de eigen
         waterbergingen.         Vanuit deze      waterbergingen     kan het water alleen      via de waterzuivering
         worden      afgevoerd        naar    het   oppervlaktewater. Bij       zeer  ernstige calamiteiten      is een
         noodberging        voor   het  rioolsysteem     beschikbaar met    een   ruimte  van >5000 m>.
         Opslag   van   verpakte gevaarlijke       stoffen (BREF-EfS,  paragraaf 5.1.2)
         Bij CBC-V worden          verpakte gevaarlijke      stoffen conform de PGS 15:2016          opgeslagen. Deze
         PGS wordt in Nederland met               betrekking   tot de  opslag    van  verpakte gevaarlijke goederen
         als BBT beschouwd.
                                                                                                                        0000000447
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                      PEUZ
               Bekkens     en  kunstmeren (BREF-EfS,       paragraaf 5.1.3)
               Bij CBC-V    zijn in het kader    van  de  waterzuiveringsinstallatie       bekkens    en kunstmeren    (vijvers)
               in  gebruik    voor  de  opslag    van water    afkomstig      uit de suikerfabriek met    hoog   chemisch-   en
               biologisch      zuurstofverbruik (CZV          en   BZV). In het      water   zijn  geen relevante    vluchtige
               componenten aanwezig waardoor het afdekken                      van  de bekkens    en vijvers niet noodzakelijk
               is. Overstromen       van  de   opslagen    in verband met regen wordt voorkomen door voldoende
               vrije  ruimte in de open bekkens          en  vijvers  te laten.
               De bekkens betreffen betonnen bouwwerken. De                         vijvers zijn  met een voldoende dikke
               kleilaag aangelegd       om   verontreiniging      van   de bodem tegen te gaan.
               Opslag   in grotten (BREF-EfS,      paragrafen     5.1.4 t/m 5.1.7)
               Bij CBC-V worden vloeistoffen           en tot   vloeistof verdichte gassen niet in grotten        opgeslagen.
               Tevens    gebruik    CBC-V geen      schepen    als  (tijdelijk) opslagvoorzieningen.
         3.5.2 Overslag     van  vioeistoffen     en  tot vioeistof verdichte gassen
               Algemene maatregelen          om   emissie te voorkomen         en te reduceren (BREF-EfS,    paragraaf 5.2.1)
                         Inspectie en onderhoud
               Voor de    inrichting   is een   inspectie-   en  onderhoudsprogramma opgesteld. Bij het vaststellen
               van   de frequentie     van   de inspectie    en  onderhoud wordt         rekening gehouden met de risico's
               die verbonden zijn       aan   bepaalde    stof  en aan    de onderhouds-      en inspectiewerkzaamheden.
                         Lekkagedetectie
               Bij  de op-    en  overslaglocatie voor zwaveldioxide is gasdetectie aanwezig. Overige op- en
               overslaginstallaties worden regelmatig geinspecteerd. Indien lekkages vastgesteld worden
               worden de      beschadigde       onderdelen     gerepareerd      dan wel vervangen.
                         Emissieminimalisatieprincipe in opslagtanks
               De    opslagvoorzieningen voor vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen bij CBC-V
               betreffen geen grootschalige installaties zoal bijvoorbeeld aanwezig bij tankterminals.
                          Veiligheids- en risicomanagement
               Voor CBC-V is     een   calamiteiten-/noodplan aanwezig,             welke ook    periodiek wordt getraind.
                         Procedures   en  training
               Voor     de    op-    en    overslagactiviteiten zijn nauwkeurige procedures opgesteld                        en
               medewerkers worden           geinstrueerd en geoefend om veilig hun werkzaamheden omtrent                     de
               op-   en overslaginstallaties      uit te kunnen     voeren.
               Afwegingen       met  betrekking    tot overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.2.2)
                         Leidingen
               Bij   CBC-V      worden      roestvrijstalen      leidingen toegepast           of  leidingen    die  van    een
               beschermende          laag    voorzien     zijn   die    externe     corrosie   tegengaan.     Tevens   worden
               kunststofleidingen toegepast. Algemeen uitgangspunt is dat leidingen geschikt zijn qua
               materiaal en aanleg voor de stoffen die er door getransporteerd worden. De leidingen zijn
                                                                                                                                 0000000448
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                   PEUZ
         volgens geldende     standaarden   aangelegd. Regelmatig    vinden visuele    inspecties plaats  op
         het ontstaan  van  lekkages  en signaleren  van  onregelmatigheden     aan  leidingen.
         Transportleidingen voor vioeistoffen en tot vloeistof verdichte            gassen   bij  CBC-V  zijn
         bovengronds aangelegd en als een gesloten systeem uitgevoerd.
                  Dampbehandeling
         Bij de overslag  van zwaveldioxide wordt     een dampretoursysteem toegepast.
                  Kleppen
         Bij  het ontwerp    van  installaties is  rekening gehouden     met het     type klep dat op de
         verschillende posities in de installatie toegepast wordt. Waar           mogelijk zijn roterende
         kleppen of pompen met         een   variabel snelheid toegepast     in  plaats van kleppen met
         stijgende spindels. Kleppen worden tevens regelmatige geinspecteerd en onderhouden
         volgens een opgesteld programma.
         Voor het transport van gevaarlijke stoffen zijn dubbelwandige kleppen, diafragma's of
         balgen toegepast.
                  Pompen  en compressoren
         Pompen     en  compressoren      met  de   bijbehorende afdichtingen, zijn       door   deskundige
         producenten specifiek      voor  toepassing   in de installatie bij  CBC-V ontworpen        en door
         deskundige installateurs geplaatst. De apparatuur          wordt alleen     binnen het     beoogde
         prestatiebereik ingezet. De pompen en compressoren maken onderdeel van het inspectie-
         en onderhoudsprogramma van CBC-V. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan
         roterende onderdelen en afdichtingen.
                  Monsternamepunten
         Bij   vluchtige   vloeistoffen    dan    wel   tot  vloeistof   verdichte     gassen     zijn  geen
         monsternamepunten aanwezig.
                                                                                                              0000000449
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                             Pru
         3.5.3  Opslag        van   vaste     goederen
                In tabel 3.2 is          een      overzicht gegeven                   van vaste       stoffen die          bij   CBC-V in bulk            opgeslagen
                worden.
           t3.2 Overzicht     van vaste  stoffen    opgeslagen        in de open lucht
                Materiaal              Vorm/ Stuifklasse                                                   Opslagvorm
                (Cokes/antraciet        S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                              Open
                Becatal                 55 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)*                             Open
                Kalksteen               55 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                              Open
                Suiker                  S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                              Silo's
                Pulpbrokijes            Korrels, $3  (licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar)             Opslagloods
                Perspulp                S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)**                            Open (bij suikerfabriek, korte opslagduur).
                                                                                                           In sleufsilo en
                                                                                                                           afgedekt (bij vergister)
                Bietengrond             S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig)                              Open
                Zand                    54 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar)                        Open opslagvak omsloten door keerwanden
                Suikerbieten            Grof materiaal, stuifklasse niet van    toepassing                 Open
                *
                  De betacalstroom welke uit de suikerfabriek                      komt,   is  een vloeibare stroom.       Vervolgens       wordt deze    opgeslagen in
                   een   open    opslag op het terrein van CBC-V. Hierbij droogt deze stof tegen                         de lucht    en    vormt    zich een massa voor
                   de beeldvorming vergelijkbaar met tuinaarde.
                **
                    Dit in verband met het nog aanwezig vochtpercentage in de perspulp.
                Open opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.1)
                Nauwelijks of niet stuifgevoelige producten (zie tabel 3.2) worden bij CBC-V in open
                opslag(vakken) op het buitenterrein opgeslagen. Tevens wordt Becatal in open
                opslagvakken opgeslagen. Becatal komt nat uit de suikerfabriek en vormt tijdens het
                uitdrogen          een  korst waardoor stofemissies                           tijdens opslag        niet    optreden.
                Zand (licht          stuifgevoelig,             wel      bevochtigbaar)             wordt     opgeslagen             in    een      open   opslagvak
                omsloten met keerwanden. Dit zand is                                      afkomstig      uit het wasproces                  van     de suikerbieten
                waarbij aanhangende grond en zand wordt verwijderd. Het zand dat aangevoerd wordt in
                het opslagvak is vochtig zand en stuift niet. Het grootste gedeelte van het vrijkomende
                zand wordt          tijdens       de     campagneperiode afgevoerd,                        het resterende deel wordt                      zo  spoedig
                mogelijk         na de   campagneperiode afgevoerd.                              Verwaaien        van    dit  vochtige          zand is niet   aan  de
                orde.
                Voor alle          opslaglocaties geldt dat regelmatig                                toezicht         gehouden wordt met als doel
                eventuele stofemissie                    vroegtijdig op te merken                      en   indien        nodig maatregelen te nemen.
                Indien       geconstateerd wordt                   dat     er   toch stof in de naaste            omgeving           terecht is       gekomen,     dan
                wordt dit         schoongemaakt.
                                                                                                                                                                        0000000450
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                           PEUZ
         Gesloten    opslag (BREF-EfS, paragraaf 5.3.2)
         Bij CBC-V wordt suiker in silo's     opgeslagen       en pulpbrokjes   in een  opslagloods.
         Suikeropslag      vindt   plaats  in   daarvoor bestemde silo’s die voldoen               aan   de  gestelde
         bouweisen. Deze toetsing heeft           plaatsgevonden bij        het verlenen    van  de desbetreffende
         vergunningen.       Het laden    en   lossen    van    bulksuiker vindt    plaats   middels   een   gesloten
         transportsysteem.
         In  procedures     is vastgelegd dat de      deuren     van de  pulploods    alleen  geopend worden ten
         behoeven      van  transportactiviteiten.    Het loods is tevens voorzien       van  doelmatige ventilatie
         en  filtratie (stofafzuigsysteem).
         In het kader    van stofexplosies is voor de suikerverwerkende afdeling en               de  pulploods   een
         explosieveiligheidsdocument opgesteld, conform de ‘ATEX-richtlijnen’.
         Opslag   van  verpakte gevaarlijke    stoffen (BREF-EfS,     paragraaf 5.3.3)
         Bij  CBC-V worden       verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15:2016 opgeslagen, dan
         wel   gelijkwaardige oplossingen toegepast. Deze PGS wordt in Nederland met betrekking
         tot de   opslag  van   verpakte gevaarlijke goederen        als BBT beschouwd.
         Voorkomen      van  incidenten  en (zware) ongevallen (BREF-EfS, paragraaf 5.3.4)
         CBC-V valt onder het          toepassingsgebied van het BRZO. Binnen de inrichting is een
         veiligheidsbeheerssysteem              operatief. = Eventuele           milieurisico's     zijn     in    het
         milieuaspectenregister in kaart gebracht en er is een score aan toegekend. Afhankelijk van
         de  score   kunnen    maatregelen    vereist  zijn.  Zo niet, dan is de situatie beheerst.
         Overslag    en  gebruik   van  stuifgevoelige producten
         Algemene maatregelen        om  verstuiving    te  minimaliseren (BREF-EfS,    paragraaf 5.4.1)
         Bij zeer   hoge windsnelheden        vinden     bij CBC-V geen open       overslagactiviteiten plaats    met
         stuifgevoelige producten.
         Bij  CBC-V vinden       gesloten transporten         van  suiker  plaats   voorzien    van  afzuigsystemen
         (suikerzeef, suikerverdeelstation        en  verlaadstation).    De lucht   van   de  afzuigsystemen gaat
         over    een    doekfilter   alvorens     in   de    atmosfeer    terecht    te  komen.     Voor    effectieve
         bedrijfsvoering zijn     de suikersilo's  zo  dicht   mogelijk bij  de suikerfabriek   gesitueerd.
         Op    het transportsysteem        van    gedroogde pulp zijn cyclonen en een stofafzuig- en
         filtersysteem aangebracht.         De    afgezogen, gefiltreerde, lucht wordt in de atmosfeer
         geblazen.
         De op-    en  overslag van de overige in bulk opgeslagen stoffen is zo dicht mogelijk bij de
         verwerkingslocatie gerealiseerd. Zover mogelijk wordt overslag met transportbanden
         uitgevoerd.
                                                                                                                       0000000451
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                PEUZ
               Bestuurders    van  werkvoertuigen bij     CBC-V    zijn getraind    voor   het zorgvuldig      besturen    van
               de machines. De     rijsnelheid  van  de voertuigen bij de overslag        van  bulkgoederen       is dermate
               laag dat minimale verstuiving optreedt. Transport vindt plaats op wegen met een
               wegdekverharding. Wegen die gebruikt worden voor het overslagen van bulkgoederen en
               transportvoertuigen (inclusief banden) worden regelmatig schoon gemaakt.
               Overwegingen betreffend overslagtechnieken (BREF-EfS, paragraaf 5.4.2)
               Kraanbestuurders (ten behoeve          van  lossen   van   schepen) bij    CBC-V    zijn getraind     voor   het
               zorgvuldig besturen van de machines. Bij het aanschaffen van                       nieuwe kranen wordt
               rekening gehouden met de BBT's betreffend ontwerp en materialen.
               Uit economische     oogpunt is het     voor  CBC-V    van   belang grondstoffen-       en  productverlies te
               minimaliseren. Mede hierdoor         zijn transportbanden dusdanig ontworpen                  dat morsingen
               worden voorkomen.
               Transportbanden        bestemd     voor    materialen       met   stuifklasse    S4     en    S5   (kalksteen,
               cokes/antraciet, suiker    en gedroogde pulp) zijn       ten minste voorzien van         windbescherming.
               Becatal wordt    niet droog met behulp van transportbanden overgeslagen.
               Het   energieverbruik van transportbanden maakt onderdeel uit van het energie-
               besparingsplan van de inrichting, bij vervanging of nieuwe plaatsing worden IE3-motoren
               toegepast.
           3.6 BREF    Energie-efficiéntie
                                              ®
               De BREF    Energie Efficientie is aangewezen als een tevens van belang zijnde BREF voor CBC-
               V. De   BBT's, voor zover relevant voor de CBC-V, zijn in hoofdstuk 4 van de BREF Energie
               Efficienctie beschreven.
         3.6.1 BBT-conclusies
               BBT 1: BBT is het   implementeren     en naleven    van een   energie efficiéntie management systeem
               (ENEMS) dat voldoet aan de richtlijnen.
               CBC-V heeft   een  ENEMS dat voldoet      aan  de   richtlijnen.
               BBT 2: BBT is het voortdurend verminderen          van de milieu-impact van de installaties           door het
               plannen   van  acties en investeringen op    een  integrale basis voor de korte, middellange          en lange
               termijn. Hierbij dienen de kosten-baten     en cross-media-effecten beschouwd te worden.
               Periodiek worden acties       en   investeringen      in kaart   gebracht    en   gepland. Hierbij       wordt
               aandacht    geschonken    aan  de gestelde voorwaarden.
               BBT 3: BBT is   het, middels   een  audit,  in kaart   brengen    van  de  onderdelen/aspecten van een
               installatie die de energie efficientie beinvloeden. Het is            daarbij belangrijk dat de audit
               samenhangend is met de systeemaanpak (zie BBT 7).
             8 European Commission, Reference  Document  on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009.
                                                                                                                                0000000452
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                             PEUZ
         Een  energie    audit zal worden       uitgevoerd    om    de onderdelen    van  installaties te identificeren
         die de   energie   efficiéntie beinvloeden.
         BBT 4: Wanneer       een   audit wordt     uitgevoerd,   is het BBT als deze wordt      uitgevoerd volgens     de
         richtlijnen  uit de BREF
         Bij het   uitvoeren     van   een   audit zullen de aspecten zoals         genoemd       in de BREF     aan  bod
         komen.
         BBT 5: BBT is het         gebruik    van   geschikte tools en methoden om te ondersteunen in                  het
         identificeren   en kwantificeren      van  energie optimalisatie.
         Het identificeren        en   kwantificeren van energie optimalisatie vindt plaats middels                     de
         methode      schattingen       en  berekeningen      op basis    van  gegevens die worden           aangeleverd
         door de leveranciers        van   de installaties.
         BBT    6:   BBT   is   het    in   kaart    brengen    van    de   mogelijkheden      tot    optimalisatie   van
         energieterugwinning        tussen   systemen   in de installatie en/of met   een derde    patrtij.
         Energieterugwinning          tussen   de systemen heeft continue aandacht           bij CBC-V. Een voorbeeld
         hiervan    zijn het   recent    gerealiseerde project 8-trapsverdamping.            Daarnaast is het      project
         koelkristallisatie thans      genoemd      V-rise  een  project  welke  gericht  is op   energieterugwinning
         en  daarmee reductie        van   het energieverbruik.
         BBT 7: BBT is het toepassen          van een   systeembenadering      voor  energiemanagement          binnen de
         installatie.
         Voor de verschillende onderdelen               (verwarmen, terugkoelen, procesinstallatie etc.) wordt
         een  systeembenadering toegepast              om  energie management te optimaliseren.
         BBT 8: BBT is het vaststellen         van   energie efficiéntie indicatoren door het         uitvoeren   van alle
         volgende stappen:
              *
                    [dentificeren    van   geschikte energie    efficiéntie indicatoren  voor    de installatie,  en waar
                    noodzakelijk,     voor  individuele processen, systemen of eenheden,          en  het meten   van hun
                    verandering     met de   tijd of na toepassing    van maatregelen;
              *
                    Identificeren   en   bijhouden    van geschikte grenswaarden van       de  indicatoren;
              *
                    Identificeren    en   bijhouden    van  factoren die variatie in de     energie efficiéntie teweeg
                    kunnen    brengen in    de relevante processen, systemen of eenheden.
         De  genoemde       stappen zullen worden         uitgevoerd    voor  de relevante installaties.
         BBT 9: BBT is het        systematisch en regelmatig           uitvoeren  van   vergelijkingen      met  branche,
         nationale of regionale benchmarkgegevens.
         CBC    beschikt      over    een    drietal   suikerfabrieken     (Vierverlaten, Dinteloord          en   Anklam
         (Duitsland)) waarbij de processen                en   bijbehorende prestaties          van    de   verschillende
         fabrieken      regelmatig met elkaar gespiegeld worden. Doelstelling hiervan is het
         optimaliseren van het productieproces en het reduceren van de energiebehoefte hiervoor.
         Daarnaast vindt, voor zover mogelijk, afstemming op dit punt plaats met andere
         suikerfabrieken in      West-Europa.
                                                                                                                           0000000453
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                          PEUZ
         BBT 10: BBT is het    optimaliseren    van  de energie efficiéntie tijdens   het plannen    van een  nieuwe
         installatie, eenheid of systeem of bij het doorvoeren      van een    significante verbetering.
         Bij uitvoeren     en  implementeren       van  nieuwe installaties worden meerdere             opties en/of
         leveranciers bekeken. In de keuze          voor  machines of installaties is     energieverbruik een van
         de parameters die bekeken wordt.
         BBT 11: BBT is het streven      naar   optimaliseren    van  het  energieverbruik    tussen meer dan     één
         proces of systeem, binnen de installatie of met      een  derde partij.
         Optimaliseren      van  het energieverbruik      tussen meerdere processen of           systemen heeft de
         continue aandacht       van  CBC-V. Een voorbeeld hiervan         zijn  het recent   gerealiseerde project
         8-trapsverdamping.       Daarnaast is het      project koelkristallisatie thans genoemd V-rise een
         project    welke     gericht   is  op     energieterugwinning        en    daarmee      reductie   van    het
         energieverbruik.
         BBT 12: BBT is de vaart houden in het energy efficiéntie programma door het                gebruik  van een
         verscheidenheid aan technieken.
         Jaarlijks wordt een milieujaarverslag (E-MJV) opgesteld waarin wordt ingegaan op het
         energieverbruik. Het doel van de meeste recente projecten is het verhogen van energie-
         efficiéntie.
         BBT 13: BBT is het behoud           van   expertise  van   energie efficiéntie    en   energieverbruikende
         systemen.
         Bij CBC-V wordt gezorgd dat personeel de juiste expertise heeft. Mocht de expertise                     niet
         aanwezig zijn wordt deze via externe experts binnengehaald.
         BBT 14:  BBT  is zorgen dat efficiénte controle    van processen wordt geimplementeerd.
         Controle   van   processen vindt     geautomatiseerd plaats.        Daarnaast is het     personeel  bekend
         met de   procedures     die gelden.
         BBT 15: BBT is het uitvoeren         van   onderhoud    aan   installaties  om   de   energie efficiéntie  te
         optimaliseren.
         CBC-V hanteert       een   onderhoudsschema         en   inspectieprogramma.         Indien   er  schade of
         kapotte apparatuur aanwezig         is wordt deze vervangen.
         BBT 16: BBT is het vaststellen         en   onderhouden    van   gedocumenteerde procedures          om    de
         essentiéle kenmerken       van   werkzaamheden       en  activiteiten die    een  significante impact     op
         energie efficiéntie hebben    te monitoren en meten.
         Een database, met daarin alle           benodigde procedures wordt bijgehouden. Binnen het
         geautomatiseerde monitoringsprogramma wordt ook het energieverbruik van installaties
         meegenomen, zodat         veranderingen gesignaleerd         kunnen worden        en   indien  nodig  verder
         onderzocht worden.
         BBT 17: BBT is    optimaliseren   van  de  energie efficiéntie van   verbrandingsprocessen      door middel
         van  relevante technieken.
                                                                                                                       0000000454
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                           PEUZ
         Het  optimaliseren    van  de  verbrandingsprocessen        en  het reduceren     van de  energiebehoefte
         hiervoor heeft de continue aandacht           van   CBC-V. Hiertoe wordt        gebruik gemaakt     van  de
         verschillende relevante technieken waaronder het computer                    gestuurd aansturen van      de
         verbrandingsinstallaties     teneinde    een zo  hoog mogelijke energie efficiéntie te behalen.
         BBT 18: BBT voor    stoomsystemen is het optimaliseren        van   de energie efficiéntie door toepassing
         van  relevante technieken.
         Bij CBC-V worden stoomketels gebruikt die voldoet               aan  de  huidige stand der techniek.     De
         ketels    zijn ontworpen       en   bedoeld     voor    het   huidige gebruik. Het onderhoud en
         doorontwikkelen van de ketels is gericht op maximale energie-efficiéntie. Recent zijn de
         branders van de ketels vervangen onder andere in verband met aangescherpte emissie-
         eisen. De    leidingen worden, daar waar mogelijk, geisoleerd            om  energieverlies   te reduceren.
         Hergebruik van stoom wordt toegepast in het proces.
         BBT 19: BBT is het handhaven         van  de efficiéntie  van  warmtewisselaars door het       periodiek  te
         monitoren     van de efficiéntie en het voorkomen of verwijderen        van vervuiling.
         Binnen     het onderhouds-       en   controleplan     is  periodieke controle van de werking            en
         efficientie   van de installaties opgenomen.
         BBT 20: BBT is het zoeken      van  mogelijkheden    tot  warmtekrachtkoppeling, binnen en/of buiten
         de installatie (met een derde partij).
         Stroom wordt       geleverd   door   een  derde   partij. Voor    groene stoom is geen       capaciteit van
         buitenaf beschikbaar      en  deze wordt    opgewekt      middels stoomketels welke voldoen          aan de
         stand der techniek.
         BBT 21:   BBT is het verhogen van de vermogensfactor overeenkomstig met de eisen van de locale
         elektriciteitsleverancier.
         Geplaatste elektromotoren zijn hoog           rendement elektromotoren.            Apparatuur wordt     niet
         gebruikt boven de nominale spanning           en  motoren die niet in     gebruik zijn, staan uit.
         BBT 22:   BBT is controleren   van  de energievoorziening op       harmonische stroom     en het toepassen
         van  filters indien nodig.
         De   stroomvoorziening zal worden gecontroleerd                en   indien  nodig worden maatregelen
         genomen.
         BBT 23: BBT is het      optimaliseren    van  de efficiéntie   van   de energievoorziening middels het
         toepassen     van geschikte technieken.
         De   geplaatste energievoorzieningen voldoen aan                 de    huidige   stand der techniek.      Bij
         vervanging van onderdelen wordt de nieuwste stand                der techniek   aangehouden.
         BBT 24:   BBT is het optimaliseren van elektromotoren.
         Bij het   plaatsen  van  elektromotoren wordt bekeken hoe deze               optimaal (energie efficiént)
         onderdeel kunnen zijn         van  de installatie. Op basis        van  deze   analyse wordt een keuze
         gemaakt of,     en welke, maatregelen nodig zijn.
                                                                                                                       0000000455
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                     PEUZ
         BBT  25: BBT is het optimaliseren van persluchtsystemen.
         De   persluchtsystemen       worden   regulier onderhouden, indien deze        niet  naar  behoren
         werken worden deze onderdelen vervangen.
         BBT  26: BBT is het optimaliseren van pompsystemen.
         De pompsystemen worden          regulier onderhouden,     indien deze niet   naar behoren werken
         worden deze onderdelen vervangen.
         BBT 27:  BBT is het optimaliseren van verwarmings-,   ventilatie- en airconditioningssystemen.
         De  geplaatste   HVAC systemen voldoen       aan de stand der techniek    en zijn afgestemd op  de
         volumes    waarvoor ze   bedoeld zijn.
         BBT  28: BBT is het optimaliseren van kunstmatige belichtingssystemen.
         De  geplaatste verlichting voldoet aan de stand der techniek en zijn afgestemd               op de
         ruimtes  en  functies  waarvoor ze   bedoeld zijn.
         BBT 29:  BBT is het optimaliseren van droog-, scheidings- en concentratieprocessen.
         De  geplaatste droogsystemen voldoen         aan de stand der techniek    en zijn afgestemd op de
         volumes     waarvoor   ze   bedoeld   zijn. De droogsystemen      worden   regulier onderhouden,
         indien    deze    niet   naar    behoren     werken   worden      deze   onderdelen     vervangen.
         Energieterugwinning       in de   droogsystemen,    zoals  bijvoorbeeld hergebruik     van  stoom,
         wordt   zo veel als mogelijk binnen de proceseisen     van CBC-V.
                                                                                                            0000000456
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                  PEUZ
           +  Referentiedocumenten
         4.1  REF    Economische aspecten                en  cross-media-effecten
              Het     referentiedocument           Economische      aspecten    en   cross-media-effecten®      geeft  geen
              conclusies      over  BBT,  maar    biedt   een  methode    om een    BBT-afweging      te maken. Het wordt
              daarom wel referentiedocument (REF)                  genoemd in plaats van BBT-referentiedocument
              (BREF). Het document is in de            eerste plaats opgesteld voor de technische werkgroepen die
              de BREF's      opstellen™.    In dit REF-document wordt          een  aantal richtsnoeren beschreven die
              samen     of gecombineerd kunnen worden gebruikt om te helpen bij besluitvorming rond de
              vaststelling van BBT"".
              Bij het vaststellen van de conclusies over de BBT in een BREF is al rekening gehouden met
              afwenteleffecten (cross-media-effecten)              en  economische aspecten. Alle BBT          maatregelen
              uit de BREF      zijn dus  per definitie kosteneffectief voor      een   gemiddeld gezond bedrijf binnen
              de betreffende sector®. Tevens is het concept               van   BBT   bedoeld ter bescherming van het
              milieu     als    geheel,   om     te   vermijden     dat  er   door    het oplossen van een bepaald
              milieuprobleem nieuwe en             nog ernstigere problemen       ontstaan''.
              Aangezien CBC-V, zoals in             dit rapport toegelicht, voldoet aan de van toepassing zijnde
              primair relevante         en   tevens van belang zijnde BREF's worden daarmee ook met de
              economische aspecten              en    cross-media-effecten rekening gehouden. Daarnaast heeft
              hergebruik       van  bijvoorbeeld energie en water continu de aandacht van CBCV waarvan de
              uitwerking      in  meerdere energieterugwinnende installaties is terug te zien. Een voorbeeld
              hiervan is de        aanpassing van de verdamping, naar een extra verdampingsstap om de
              warmte-energie         nog   meer    uit te nutten. Een ander voorbeeld hiervan is het herbruik           van
              het vocht uit de suikerbiet binnen het waswatercircuit.
         4.2  REF    Monitoring
              Het REF     Monitoring’? gaat      in op vragen die kunnen worden          doorlopen    om  monitoring goed
              in te  voeren en     vast te  leggen    in de vergunning:
                  Waarom       monitoring?
                  Wie voert de       monitoring     uit?
              A
                  Wat    en  hoe monitoren?
              oil Hoe      moeten       emissiegrenswaarden          en   de    resultaten      van   monitoring    worden
                  weergegeven worden?
              5.  Wanneer       en  hoe vaak monitoren?
              6.  Hoe omgaan met onzekerheden?
           9  European Commission, Integrated Pollution      Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Eeconomics
              and Cross-media Effects,  July 2006.
           10 Bron: Infomil
           11 Bron:  Europese commissie; Samenvatting referentiedocument inzake economische aspecten en cross-media-
              effecten; juni 2005
           12 European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on the General
              Principals of Monitoring, July 2003.
                                                                                                                             0000000457
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                               Pru
         7.  Eisen   met     betrekking       tot   monitoring     die   samen     met   de    emissiegrenswaarden        in
             vergunningen        moeten     worden opgenomen.
         Het REF    Monitoring geeft        de algemeen te hanteren beginselen voor monitoring                  maar   geen
         overzicht   van   BBT-maatregelen zoals deze in BREF's opgenomen zijn.
         Bij  CBC-V     wordt      gewerkt      met    een    aantal   managementsystemen.            Relevant     voor  dit
         referentiedocument            is   het    1SO14001-gecertificeerde         milieumanagementsysteem,             de
         geimplementeerde [1SO26000 richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het
         verbeterprogramma TPM (Total Productive Maintenance) en het elektronisch
         milieujaarverslag van CBC-V. De monitoring van CBC-V is vastgelegd in deze systemen.
         Hieronder is het meet-         en  registratiesysteem      van  CBC-V   beknopt getoetst       aan   de vragen uit
         het REF   Monitoring.
         Waarom   monitoring?
         De   monitoring        is  gericht op het bewaken               van   de    emissies     (borgen     dat   aan  de
         vergunningsvoorschriften wordt voldaan) en                     het  verkrijgen     van   gegevens     voor   onder
         andere de       (jaar)rapportages        aan    de overheden. Andere          overwegingen        tot  monitoring
         kunnen    zijn: procesbeheersing, installatiebewaking, kostenbewaking                    en  dergelijke.
         Wie voert de  monitoring    uit?
         De  monitoring wordt uitgevoerd door                  CBC-V  zelf, dan wel door derden in opdracht             van
         CBC-V.   Bij uitbesteding        van  werkzaamheden wordt           gebruikt gemaakt       van   geaccrediteerde
         instellingen. Bij       meten      wordt     in   principe uitgegaan       van    standaard      methoden     voor
         monsterneming         en  analyse.
         Wat, hoe, wanneer en     hoe vaak wordt    gemonitord?
         De   door     CBC-V       toegepaste        hoofdprocessen zijn         continu      van   aard;    de   gebruikte
         grondstoffen      vertonen      enkele variaties, de     gebruikte hulpstoffen        vertonen    weinig  variaties
         (inkoopspecificaties)        waardoor de emissies in             principe   een    constant     karakter hebben
         gedurende de bedrijfsvoering.               De   grondstof,  de suikerbieten, vertonen wel variatie qua
         bietenkwaliteit,     o.a. suikergehalte en tarra e.d. De variaties worden hoofdzakelijk beinvioed
         door het     groeiseizoen (weer en klimaat). CBC-V streeft ernaar om, door middel van
         teeltbegeleiding,      steeds beter verwerkbare suikerbieten             aangeleverd     te krijgen.
         De  belangrijkste variatie die ontstaat gedurende het jaar is het verschil in de bedrijfsvoering
         gedurende de campagne en de inter-campagne. Vrijwel alle relevante emissies treden
         alleen op gedurende de campagne, met uitzondering van de emissies omtrent de
         vergistingsinstallatie      welke    gedurende      het hele  jaar in werking    is.
         In tabel 4.1   zijn  de   belangrijkste componenten en het            doel   van  de   monitoring    aangegeven.
         Tevens is    aangegeven welke monitoringsmethodiek                     wordt toegepast:        meting, kentallen
         (emissie per eenheid) of massabalans (hoeveelheid                     en   samenstelling grondstoffen).          De
         frequentie     van   de    metingen      wordt     bepaald    door de aard      van    de processen       (continu,
                                                                                                                             0000000458
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                                                               PEUZ
              batchproces),              en    de omvang             van   de emissie. De kans op                       afwijkingen    is afgestemd           op het
              doel       van        de      metingen.             De    frequentie              en      meetduur             zijn  representatief         voor      de
              bedrijfssituatie en procesonderdeel.
              Wanneer         er sprake is van emissiebewaking en de omvang en invloed van de emissies hoog
              zijn, wordt een hoge meetfrequentie toegepast tot continue metingen. In de categorie
              “rapportages” worden lage meetfrequenties gebruikt.                                                   Deze       metingen zijn bedoeld            voor
              rapportages            ten     behoeve         van     het milieujaarverslag, lozingsheffing, emissiehandel e.d.
              De methoden               voor      de   berekening van de emissie van CO, zijn in het kader van de handel in
              emissierechten apart in                    een protocol vastgelegd en aan de NEa ter beschikking gesteld. Het
              NEa heeft de              protocollen getoetst, goedgekeurd en de vergunning voor de handel in CO,
              verleend.
              Jaarlijks wordt de NO, emissie van de Bronswerkketel gemeten, volgend uit                                                                             de
              verplichtingen uit het Activiteitenbesluit. Overige ketels worden ook gemeten conform                                                               het
              Activiteitenbesluit                en   is afhankelijk van            de grootte            van    de ketel niet      benodigd,       initieel of     bij
              (x)-jaarlijkse keuring.
         t4.1 Monitoringgegevens
              Component                         Doel                           Procesonderdeel                     Frequentie             Methode
              Emissie lucht
              VOS                               rapportage                     droger, carbonatie, ketelhuis ~~    Periodiek              concentratie, debiet
              NO,                               rapportage                     droger, carbonatie, ketelhuis,   ~~ Periodiek              concentratie, debiet
              (0;                               rapportage / Emissiehandel  ~~ Ketelhuis / gehele   inrichting ~~ jaarlijks               berekend vanuit brandstof
              0                                 bewaking installatie                                               Periodiek              concentratie, debiet
              CH,                               bewaking installatie                                               Periodiek              concentratie, debiet
              NH;                               rapportage                     Diverse  installaties, doorgaans     Periodiek             concentrate, debiet
                                                                               koeltoren, geurleiding en
                                                                               pulpdrogers
              50;                               rapportage                     droger                              Periodiek              concentratie, debiet
                                                bewaking  installatie          Opslag,                             Continue               Meting
              Stof                              rapportage                     divers                              periodiek              concentratie, debiet
                                                bewaking emissie               Opslag,                             Dagelijks              Visueel
              Geur                              rapportage                     divers                              Periodiek              concentratie, debiet
              Emissie water bij  lozing uit waterzuivering
              Water                             rapportage                                                         periodiek              meting
              av                [mg/l]          bewaking emissie                                                   dagelijks              meting
              BzZV              [mg/l]          bewaking emissie                                                   dagelijks              meting
              Kjeldahl-N        [mg/l]          bewaking emissie                                                   dagelijks              meting
              NO;N + NON        [mg/l]          bewaking emissie                                                   dagelijks              meting
              Totaal P          [mg/I]          bewaking emissie                                                   Tx per week            meting
              Iwevende stof     [mg/l]          bewaking emissie                                                   dagelijks              meting
              Temperatuur       [°C]            bewaking emissie                                                   continue               meting
              Debiet            [m'/dag] ~~ bewaking emissie                                                       continue               meting
              Overige emissies
              Geluid                            bewaking                       Gehele  inrichting                  Periodiek              meting
              Energie                           rapportage                     Gehele  inrichting                  dagelijks              meting
              Afval                             rapportage                     divers                              per transport          meting
                                                                                                                                                                        0000000459
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>24075745
                                                                        PEUZ
         Hoe omgaan met onzekerheden?
         Door het    gebruik    van    standaard methoden       zijn de  te  verwachten onzekerheden in de
         meetresultaten als    gangbaar te     beoordelen.
         Eisen met  betrekking   tot  monitoring  die samen  met de  emissiegrenswaarden in vergunningen  moeten
         worden opgenomen
         Om te beoordelen of de doel-          en   taakstellingen die zijn verwoord in het milieuhandboek
         worden   nageleefd    is er een   meet-   en registratieprocedure opgezet. Alle metingen die in het
         kader  van  het milieu worden       uitgevoerd zijn vastgelegd     in een meet- en  registratieplan dat
         onderdeel     uitmaakt      van   het   managementsysteem.         Het  meet-   en   registratieplan is
         opgenomen in     bijlage    2 van voorliggend rapport.
                                                                                                    Zoetermeer,
         Dit rapport bevat   44   pagina's   en  2 bijlagen.
                                                                                                                 0000000460
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>24075745
         Bijlage
         Geluid-
                 1
                 en
         geurbeheersplan
                         PEUZ
                              0000000461
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>24075745
         -Cosun Beet
          COMPANY
                     Rapport
                             0000000462
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>24075745
                    Cosun Beet
                    COMPANY
         Inhoudsopgave
          To     TONING. comin nimi         ion       5m         5         330     50           5               a            A SARA        SR    3
          2.     GEUrBR  OBIE .....commvimnrinmne immense      sap                   AE      AS An       A    A       I         ETE       FRA    B
          3.     MAAIIEGEIEN «cee
                                                                        eeeeeeae eee eee eee nannanaantett eeaneaeaaeaaaeaaaaaaaannnnnnnnnnnns
                                                                                                                                                 3
             JLT AN                                           EO                                                                                 3
             3.2  Ongewone voorvallen/meldiNngen ..............eiiiiiiiee ieee                                eee eae ea aaa aaa     nnnnneneas  4
                                                                                                                                    Pagina  2 van 4
                                                                                                                                                    0000000463
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>24075745
                      Cosun Beet
                      COMPANY
         1.      Inleiding
         Cosun Beet      Company       Vierverlaten      (hierna  te  noemen    Cosun)    is een   suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt     geproduceerd.       De   productie   van    suiker vindt  gedurende      de   "campagne" (afhankelijk        van  het
         weer van    september      t/m   januari)   volcontinu    plaats.  De  periode    tussen twee campagnes wordt de "inter-
         campagne" genoemd (van januari                tot september). Tijdens      de   intercampagne       vindt de DSR
         (Diksapraffinage) plaats. Hierbij          wordt suiker     geprocuceerd     uit het  diksap    dat  tijdens  de campagne wordt
         opgeslagen. Tijdens        de   inter-campagne       wordt verder onderhoud          en  nieuwbouw      gepleegd.     Daarnaast wordt
         suiker  verpakt     en afgevoerd.      Naast suiker     produceert    Cosun ook      nevenproducten       zoals melasse       (grondstof
         voor   de biochemische        bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond.
         Cosun    produceert ook biogas met behulp van een biogasopwekkingsinstallatie. Het productieproces van
         Cosun    verloopt    in het kort als    volgt.  De eerste     stap betreft het snijden     van   de bieten. Uit het
         suikerbietensnijdsel      wordt d.m.v. extractie in de diffusietorens ruwsap gewonnen. Het ruwsap wordt
         gereinigd   met    kalk, waarna      door   indampen     en   koken de suiker uitkristalliseert. De suiker wordt in silo's
         opgeslagen      in  afwachting     van   transport   naar   elders. De  verwerking      van   de met de bieten      meegevoerde
         grond   vindt  plaats   in bezinkvelden. Het        biogas    wordt  geproduceerd       door   vergisting  van   organische
         materialen. Door de activiteiten          van    Cosun vindt     een geluid-  en   geurbelasting      naar de   omgeving plaats.
         2         Geur     en  geluid
         De  geluid-  en    geurbelasting      van  Cosun is beschreven in de onderstaande rapporten:
              -
                   FQ 1108-16-RA-002 Cosun Beet                 Company Vierverlaten; geluid           in de  omgeving     -
                                                                                                                             Onderdeel     van    de
                   aanvraag      voor een     revisievergunning       in het kader   van  de Wet     algemene bepalingen
                   omgevingsrecht         d.d. 21   april  2022  opgesteld    door Peutz
              -
                   EZGE-2021-04-0031_RAP Geursituatie Cosun                      Beet   Company       Vierverlaten behorende        bij
                   aanvraag revisie        omgevingsvergunning 2022 d.d. 24 maart 2022 opgesteld door SGS
         In deze   rapporten     en  in  de revisie-aanvraag is beschreven, dat voldaan wordt aan de huidige wet-                       en
         regelgeving.
         3.        Maatregelen
         Als bedrijf vindt Cosun        het  van   belang   om   de  geluid-  en geurbelasting      op de    omgeving     zo  veel mogelijk     te
         beheersen     en   daar  waar    mogelijk    te  beperken.     In onderstaande      paragrafen     is beschreven met welke
         beheersmaatregelen         dit wordt     gedaan.
         3.1 MOC
         In het  geval  van    wijzigingen     wordt het    Management       of Change (MOC) proces gevolgd              conform de MOC
         procedure. Bij      het onderdeel milieu komen de            aspecten geur     en   geluid  aan   de orde    aan  de hand    van   de
         onderstaande vragen:
              -
                   Invioed op     geluid?    Komen      er geluidsbronnen bij     >  80  dB(A)?    Is  er akoestisch onderzoek
                   noodzakelijk?      Past het binnen de        vergunde geluidruimte/IMR?
              -
                   Invloed op     geur? Komen er geurbronnen bij? Zijn              er  geurmetingen noodzakelijk?           Past het binnen
                   de  vergunde ruimte/IMR?
              -
                   Invloed op de      omgeving?       Bv.   Geur, geluid, trillingen, licht. Hoe      om   te gaan met communicatie?
                                                                                                                                         Pagina 3 van 4
                                                                                                                                                        0000000464
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>24075745
                     Cosun Beet
                     COMPANY
         Indien er wijzigingen in de bedrijfsvoering plaatsvinden,     wordt m.b.t.  geluid  en geur  altijd gekeken    naar een
         betere op gelijkwaardige vervanging m.b.t. de aspecten        geur  en  geluid.
         Indien er n.a.v. een  wijziging een  vergunningaanvraag      voor  het onderdeel milieu   noodzakelijk is,   worden       er
         nieuwe geur en/of   geluidsmetingen     en wordt hiervoor   een  akoestisch en/of   geurrapport opgesteld.      Dit
         rapport is dan  een onderdeel    van  de vergunningaanvraag.      Daarmee wordt beoordeeld of de        wijziging past
         binnen de  gestelde  wet-  en regelgeving.
         3.2 Ongewone voorvallen/meldingen
         Indien er zich ongewone voorvallen voordoen, wordt         gewerkt   conform de   procedure   voor   het melden     van
         ongewone voorvallen. In deze      procedure   is opgenomen, dat     n.a.v. een  ongewoon voorval informatie
         conform artikel 17.2 wet milieubeheer      naar  het bevoegd   gezag wordt    gestuurd. Dit houdt in dat   o0.a.
         gekeken   wordt  naar  de oorzaak, de direct genomen maatregelen         en  maatregelen,   die genomen kunnen
         worden ter  voorkoming    van  herhaling  van  het ongewoon voorval. Deze       maatregelen    worden binnen Cosun
         gebruikt om  geur-  en  geluidsbelasting   te beheersen   en te  beperken.
         Meldingen   vanuit de  omgeving    m.b.t. geur en/of  geluidoverlast  worden door de milieucoérdinator op         een
         soortgelijke wijze opgepakt   als het melden    van  ongewone voorvallen. Indien     er een  melding    vanuit de
         omgeving binnenkomt, wordt       deze  geregistreerd   en intern  besproken   hoe de overlast te    stoppen  en   in de
         toekomst te voorkomen.
                                                                                                                          Pagina 4 van 4
                                                                                                                                         0000000465
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>24075745
         Bijlage
         Meet- en
                 2
                   registratieplan PEUZ
                                        0000000466
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>24075745
         Cosun Beet
         COMPANY
                    Rapport
                            0000000467
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>24075745
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         Inhoudsopgave
            Im,
           2.     Wet-enregelgeving...... o.oo
           B.                                            ssissntivssnnis oisnmmssins
                    MBHNDBN....ociuisusmmamosinssimumeismssnsinsitesiin.
              8.1     BION      cium
                                                      im         a Ah
              3.2     Metingen  2021  .......ooiiiiii    een
         Bijlage  1  Situeringstekening   bronnen
         Bijlage  2  Meetrapporten
                                                                                     Pagina 2 van 12
                                                                                                     0000000468
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>24075745
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         1.      Inleiding
         Cosun Beet        Company Vierverlaten (hierna te noemen Cosun) is een suikerfabriek, waarin uit suikerbieten
         suiker wordt      geproduceerd. De productie van suiker vindt gedurende de "campagne" (afhankelijk van het
         weer van     september t/m januari) volcontinu plaats. De periode tussen twee campagnes wordt de "inter-
         campagne" genoemd (van januari tot september). Tijdens de intercampagne vindt de DSR
         (Diksapraffinage) plaats. Hierbij wordt suiker geprocuceerd uit het diksap dat tijJdens de campagne             wordt
         opgeslagen. Tijdens de inter-campagne wordt verder onderhoud en nieuwbouw gepleegd. Daarnaast wordt
         suiker verpakt en afgevoerd. Naast suiker produceert Cosun ook nevenproducten zoals melasse (grondstof
         voor de biochemische bedrijven en veevoeder), pulp (veevoeder), betacal (meststof) en bietengrond.
         Cosun    produceert      ook  biogas   met   behulp  van een   biogasopwekkingsinstallatie.  Het  productieproces  van
         Cosun    verloopt     in het kort als  volgt. De eerste   stap betreft het snijden van de bieten. Uit het
         suikerbietensnijdsel       wordt d.m.v. extractie in de diffusietorens ruwsap gewonnen. Het ruwsap wordt
         gereinigd met kalk, waarna door indampen en koken de suiker uitkristalliseert. De suiker wordt in silo's
         opgeslagen in afwachting van transport naar elders. De verwerking van de met de bieten meegevoerde
         grond vindt plaats in bezinkvelden. Het biogas wordt geproduceerd door vergisting van organische
         materialen. Binnen het proces van Cosun vindt er bij diverse bronnen emissie naar de lucht plaats.
         2.      Wet-    en   regelgeving
         In onderstaande tabel is per         parameter weergegeven         aan welke wet-  en regelgeving  voldaan moet worden.
         De emissies       en  metingen    moeten voldoen      aan  de onderstaande wet-    en regelgeving:
             -
                     Wabo-vergunning        Provincie   Groningen    d.d. 19 januari 2010 kenmerk 2010-03524/3, MV
                   zaaknummer 213830 voorschriften hoofdstuk                12, 13 en 21
             -
                     Wabo-vergunning       d.d. Provincie    Groningen    d.d. 11 november 2014 kenmerk 545934 voorschriften
                   hoofdstuk 2
             -
                    Activiteitenbesluit    paragraaf    5.1.1 Grote Stookinstallaties  en  paragraaf 5.1.5. Middelgrote
                   Stookinstallaties
         3.      Metingen
         De emissies       naar   de lucht kunnen als     volgt worden onderverdeeld:
             -
                    (fijn)  stof
                   geur
             -
             -
                    stikstofoxiden     (NOx)
             -
                   ammoniak        (NH3)
             -
                   zwaveldioxide       (SO2)
             -
                    vluchtige organische       zuren   (CxHy)
             -
                     kooldioxide (CO2)
               3.1 Bronnen
                                                                                                                         Pagina 3 van 12
                                                                                                                                         0000000469
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>24075745
                       Cosun Beet
                       COMPANY
         In onderstaande tabel is      een overzicht weergegeven      van  de bronnen.
            A    | Energieopwekking           Bronswerk                        Nox, SO2
            B                                 Lamont                           Nox, SO2
            C                                Stork                             Nox, SO2
            D                                 Gasmotor                         Nox, SO2
            E                                 Huurketel 58                     Nox, SO2
             F                                Huurketel 59                     Nox, SO2
            G                                 CV- installatie                     NOx
            H    |  Productie                Carbonatatie                     Geur, NH3
                                             A-  centrifuges                      Geur
            J                                Suikerdroger                     Geur, stof
            K                                Suikerkoeler                      geur, stof
             L                                Pulpdroger West                  geur, stof
            M                                 Dakluiken                           Geur
            N                                Spui kalkoven                     NOx, stof
            O    | Jaarbedrijf               Suikerverdeelstation                 Stof
            P                                Siloruimte                           Stof
            Q    | Oppervlaktebronnen | Sproeivijvers                         Geur, NH3
            R                                Grondberging                         Geur
            S    | Vergisting                Vullen silo's                        Geur
            T                                 Installatie                         Geur
            U                                 Biofilter                           Geur
         In de WABO- aanvraag         van de Wabo-vergunning      Provincie   Groningen d.d. 19 januari 2010 kenmerk 2010-
         03524/3, MV zaaknummer 213830 staan enkele bronnen                 genoemd, die niet in de bovenstaande tabel zijn
         opgenomen. Dit betreffen:
               -
                     Ontluchting  blustrommel
               -
                     Pulpdroger  Midden
               -
                     Pulpdroger  Oost
               -
                     Brokjeskoeler
               -
                     Transportsysteem gedroogde pulp
         De   pulpdrogers    Midden   en Oost, pulpbrokkenpersen      en —
                                                                            koelers incl. bijpbehorend transportsysteem zijn    uit
         gebruik genomen       en  ontmanteld.  Ontluchting   blustrommel heeft    een  klep gekregen,  waardoor deze
         afgesloten is.
         In de   bijlage is een  tekening  opgenomen met de      situering  van  de meetpunten.
                                                                                                                     Pagina 4 van 12
                                                                                                                                     0000000470
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>24075745
                      Cosun Beet
                      COMPANY
               3.2  Metingen   2021
         De  metingen   worden   uitgevoerd door extern   gecertificeerd  bureaus. De   stofmetingen    worden  jaarlijks
         uitgevoerd (mits   de pulpdrogerij in werking is), behalve de   stofmeting bij het jaarbedrijf. De frequentie   van
         de NOx, SO2     en  CxHy metingen is afhankelijk   van  het thermisch vermogen     van  de desbetreffende
         installatie (MWth). Geurmetingen      en  NH3- metingen worden      gedaan bij wijzigingen   in de bedrijfsvoering
         in combinatie met een     vergunningaanvraag.     De emissie  van  CO2 wordt   bepaald door middel    van
         standaardwaarden      van de brandstof.
         In onderstaande tabel is de   planning   voor de  metingen  in 2021 weergegeven.
                                                                                                                     Pagina 5 van 12
                                                                                                                                     0000000471
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>24075745
                          Cosun Beet
              Bronswerkketel        Activiteitenbesluit           D1)      Ongestoorde campagne           Nox          70        mg/ Nm’        Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS,  RvA L092       vastlegging in
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                              rapport
                                                                                                         S02             5
                                                                                                                                 mg/ Nm®    | Absorptie in 3% |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                                   H202                                                                            |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
               Huurketel 59         Activiteitenbesluit           D1)      Ongestoorde campagne           Nox          70                       Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                 mg/ Nm’                                                                                           |
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                              rapport
                                                                                                         S02             3
                                                                                                                                 mg/ Nm’    | Absorptie in 3% |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
                                                                                                                                                   H202                                                                                 rapport
                   installatie      Activiteitenbesluit           D1)          Representatief             Nox          70                       Chemolumi-    |  natchemische                  30 minuten       SGS, RvA L092        Vastlegging in
               cv-
                                                                                                                                 mg/ Nm®                                                                                           |
                                     Stookinstallaties                                                                                           nescentie                                                                         |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
          Carbonatatie            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur         1320       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen & Bos, RvA  | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402          |    rapport
          A- centrifuges          WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur           91       Mou,/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten
                                                                                                                                                                                                          | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402
        ]
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                        rapport
          Suikerdroger            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur           10       Mou,/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door                                                                              |
                                                                                                                                                      panel        methode                                :
                                                                                                                                                                                                                     L402               rapport
          Suikerkoeler            WNM-  vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur            4       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen & Bos, RvA |  Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402          |    rapport
                                                                                                                                                                                                                               RvA |
          Dakluiken               WM- vergunning 2009,       | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur
                                                                                                                       189       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen  & Bos,
                                                                                                                                                                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                     Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          Sproeivijvers           WM- vergunning 2009, | D2) of D3)        Ongestoorde campagne          Geur         654        Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten | Witteveen & Bos, RvA   | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          Grondberging            WM-   vergunning 2009,     | D2) of D3)  Ongestoorde campagne          Geur          280       Moug/ h       geurbepaling        statische                   30 minuten   |Witteveen &  Bos, RvA | Vastlegging in
                                     voorschrift 12.1.1                                                                                          door panel        methode                                           L402               rapport
          (*) Geurmetingen zijn gedeeltelijk afhankelijk van     de weersc        De precieze invulling van de metingen over
                                                                                                                             periode D2) en  D3) wordt kort van te voren gemaakt en kan gedurende meetperiode wijzigen.
                    D1)          2en 3november          2021
                     D2)         12 tot en met 15 oktober 2021
                     D3)         9 tot en met 12 november 2021
                                                                                                                                                                                                                                                    0000000472
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>24075745
                   Cosun Beet
                   COMPANY
        Bijlage 1 Situeringstekening bronnen
                                             Pagina 7 van 12
                                                             0000000473
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>24075745
          Cosun Beet
          COMPANY
                                                                                                 -
                a
                  ——————— yr
                                  —      —
                                                         -—
                                                                &
                                                                :
                                                            ~
                                                         ul
        —                                             GF
                                         i
                                               =
                                                    _rhn      a   —
                                                     rTerTrTTiETE=—§
                                                                      re _   & #   &
                                                                               ===i4              .
                                                                                                    a
                           1
                                       1
                                                                                     el
                                                                                      +
                                                                                          J—
                                                                                             —i
                             rm   -   ee   & 4       =              _—     =                    ”
                                                                                                           IL
                                                                                  ws
                                                                                        WA
                          voor omschviing geben piocalies
                                                 en                ten  noordenvan
                                                                                   a  I
                                                                                     an J
                                                                                                        allL
                                                                                                 zie blad3
                                                                                                                           Mates
                                                                                                                                   iit,
                                                                                                                                          aad
                                                                                                                                            iil
                                                                                                                                                                        "w
                                                                                                                                                                                            aad rea
                                                                                                                                                                                            m—
                                                                                                                                                                                                           Eg
                                                                                                                                                                                                                     “  le   —
                                                                                                                   .
                                                                                                                         (TT               sd
                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                                           A
                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                   dn, Ake               —
                                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                      ube
                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                            1                                                          plots
                                                                                                                              bartestand                                NN                   mar         wera
                                                                                                                                                                  le                                                                4¥
                                                                                                                 Bhar BR                                 py
                                                                                                                                                            {    fe
                                                                                                                                                                        n                   Be andar
                                                                                                                                                                                             —
                                                                                                                                                                                                               Gur age
                                                                                                                                                                                                                  —
                                                                                                                                                                                                                                     il
                                                                                                                                                                                                                                         i
                                                                                                                      Pane bout ertian
                                                                                                                    wes
                                                                                                                               -
                                                                                                                                                            1     bh
                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                                                                            ————
                                                                                                                                                                                                    Liar
                                                                                                                                                                                                            age
                                                                                                                                                                                                                                     4!
                                                                                                              Sa           eragsleg                                        y
                                                                                                                                                                                   |       Betnjturestewent                               |
                                                                                                                           Kelby                       -
                                                                                                                                                         -=
                                                                                                                                                            al
                                                                                                                                                                 be
                                                                                                                                                                       Fy}
                                                                                                                                                                                *
                                                                                                                                                                                           tr nd
                                                                                                                                                                                                   Magar
                                                                                                                                                                                                                  ~
                                                                                                                                                                                                                                     ¥
                                                                                                                                                                                                                                    =4
                                                                                                              »
                                                                                                                  “Fahne ‘oun                      Ve
                                                                                                                                                            4     J
                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                                                                              rheats                 +1
                                                                                                                                                                                             Par hourVer ree
                                                                                                              w
                                                                                                                    =
                                                                                                                      sa
                                                                                                                             Hees avid                       |    es
                                                                                                                                                                       by  |
                                                                                                                                                                                                                   -
                                                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                                PETES                       1           nN
                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                                                                Tents tahor                               |
                                                                                                                      Ta                                    i!                                   -
                                                                                                                                                                                                   gtk      DEY
                                                                                                                                                                                                                                     1
                                                                                                                       \: ad                                 l
                                                                                                                                                            qe
                                                                                                                                                                        hi      &                                                    .
                                                                                                                                                                                                                                        1}
                                                                                                              *            Fete            Lb
                                                                                                                                                  _—
                                                                                                                                                            tf
                                                                                                                                                                        MN
                                                                                                                                                                                t+
                                                                                                                                                                                           Nantoor
                                                                                                                                                                                                      Ee
                                                                                                                                                                                                            jasrDedr*
                                                                                                                                                                                                              ———r
                                                                                                                                                                                                                L
                                                                                                                         i       ®
                                                                                                                            Ser gira                                      ®            |
                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                            i}                   +                    in
                                                                                                                                                                                                                                     4
                                                                                                                      Ar    Wbaet         ait ah                            Y
                                                                                                                                                                                   #
                                                                                                                                                                                       |
                                                                                                                                                                                                              J                           1
                                                                                                              pg
                                                                                                                                                            {1    i                                                                   1
                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                            LL                                              |
                                                                                                                                                            11                                                                       1
                                                                                                                         Virdaage        a
                                                                                                                                                          =1
                                                                                                                                                               |
                                                                                                                                                                          1]
                                                                                                                                                                                 l                    iy
                                                                                                                                                                                                         -
                                                                                                                                                                                                              &
                                                                                                                                                                                                                                      i
                                                                                                                                                                                                                                            |
                                                                                                                                                                                 —
                                                                                                                   Ward                                                                  FartwT
                                                                                                              §
                                                                                                                                  pore
                                                                                                                                        L.
                                                                                                                                                   bow
                                                                                                                                                            |        :
                                                                                                                                                                           =
                                                                                                                                                                                |              =         weeghTUg
                                                                                                                                                                                                           —             La
                                                                                                                                                                                                                             adhity
                                                                                                                                                                                                                                     ]
                                                                                                                                                                                                                                            o
                                                                                                                                                                                                                                   .—,"
                                                                                                                                                                                         =           Ra
                                                                                                                                               —
                                                                                                                                                |
                                                                                                                                                         Fa.               l
                                                                                                                                                                              -                ——
                                                                                                                                                                                                           hl
                                                                                                                                               |         eres [ drenderer
                                                                                                                                                                                                                                              0000000474
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>24075745
         Resi f
                0000000475
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>24075745
           Cosun Beet
           COMPANY
         SJ
         N     ~
                      WATERZUIVERING
                                     Pagina 10 van 12
                                                      0000000476
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>24075745
         Cosun Beet
         COMPANY
                    =Pyou oc N > => Wd 2 ©
                                           Pagina 11 van 12
                                                            0000000477
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>24075745
                   Cosun Beet
                   COMPANY
        Bijlage 2 Meetrapporten
        NOx:    EZEM-2020-09-00001_rapport_ Cosun Beet Company Vierverlaten     2020
        Geur:
        EZGE-14-0251   Rapport geurmetingen Vergistingsinstallatie Vierverlaten
        WiBo  GN229-2-15-002.136-rapc01-Geurmetingen Hoogkerk
                                                                                     Pagina 12 van 12
                                                                                                      0000000478
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>