<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                   Pru
         Notitie
         betreft:            Cosun Beet    Company Vierverlaten       te Hoogkerk     -
                                                                                         onderzoek  naar  risico's onvoorziene
                             lozingen oppervlaktewater
                            Actualisatie   van  rapport FC 1108-102-RA-002        van   1 december 2017 in het kader    van de
                             aanvraag   van een  revisievergunning
         datum:              30 mei 2023
         referentie:        [JERE           FQ 1108-36-NO-002
         Inleiding
         In opdracht van Cosun Beet Company Vierverlaten in Hoogkerk (CBCV) is een actualisatie
         opgesteld van het rapport FC 1108-102-RA-002 van 1 december 2017. Dit rapport uit 2017
         gaat in op de risico's van onvoorziene lozingen naar het oppervlaktewater ten gevolge van
         de activiteiten    van  CBCV op het terrein ten noorden             van  het   Hoendiep.
         Een    actualisatie     van     dit   rapport      is   noodzakelik       vanwege       de   aanvraag       om    een
         omgevingsvergunning             (revisie)   ex      artikel   2.6    van    de     Wet   algemene         bepalingen
         omgevingsrecht (Wabo).
         Het rapport uit 2017 heeft          betrekking    op de activiteiten ten noorden           van  het   Hoendiep.   Tot
         de  gehele inrichting      waarvoor een      revisievergunning wordt aangevraagd behoren                    eveneens
         het fabrieksterrein,     waterzuivering     en   grondberging.       Het fabrieksterrein    en   de  waterzuivering
         zijn  voorzien    van   een    bedrijfsriolering      die afvoert     naar   de   waterzuivering.      Het terrein is
         zodanig ingedeeld         dat het hemelwater dat valt op verharde delen                    van   het terrein wordt
         afgevoerd naar de bedrijfsriolering.          De    aanwezige installaties, opslagvoorzieningen, laad-             en
         loslocaties    zijn zodanig gesitueerd           dat    ingeval van een lekkages of calamiteit waarbij
         vloeistoffen    vrijkomen    deze    geheel  worden      afgevoerd naar de bedrijfsriolering.
         Aan het eind       van   deze notitie is in de         figuren    1  t/m 3 de      ligging  van   de verschillende
         terreinen    van de   inrichting weergegeven:
            figuur   1: ligging fabrieksterrein;
         —
         —
            figuur   2: ligging waterzuivering en grondberging;
            figuur   3: ligging terrein ten noorden van het Hoendiep.
         —
         Aanwezige      installaties op het fabrieksterrein,         waterzuivering        en grondberging       voldoen   aan
         de  van toepassing zijnde BBT-documenten zoals PGS,                    NRB 2012 e.d. Risico's     van   onvoorziene
         lozingen naar het oppervlaktewater afkomstig van                       het fabrieksterrein,     waterzuivering     en
         grondberging zijn       hiermee verwaarloosbaar.
         peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00,              @peutz.nl, www.peutz.nl
         kvk 12028033, voorwaarden   volgens   DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, 1ISO-9001:2015
                                                                                                                               0000000865
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                  PEUZ
         Gezien      het     voorgaande zijn         voor    de    risico's   van    onvoorziene     lozingen    naar     het
         opperviaktewater dus alleen de              activiteiten   van   CBCV op het terrein ten noorden          van    het
         Hoendiep relevant.
         Voorliggende         notitie gaat in op de actualisatie            van   het rapport uit 2017. De       volgende
         aspecten worden beschouwd:
         —
            actualiteit     van    het  beoordelingskader (toepasselijke            BBT-documenten       voor  het thema
            water);
         —
            de thans    aangevraagde        situatie ten opzichte van       beschouwde situatie (2017);
         —
            actualisatie stand der       veiligheidstechniek (SVT).
         Op   11  januari     2021 heeft zich     een  calamiteit    voorgedaan bij      de  zogenaamde     'modderwater
         indikker zuid'. In de        persleiding    was een    gat   ontstaan waardoor        uiteindelijk modderwater
         buiten de     inrichtingsgrenzen van         CBCV terecht is      gekomen.     Direct is actie ondernomen       om
         de  impact    van    het incident zoveel     mogelijk te beperken.        De acties hadden met     name   tot doel
         om    het vervuilde water terug              naar   de   waterzuivering       te  brengen.   De   lekkage    in   de
         persleiding      is   verholpen     door    tijdelijke vervanging        van   het betreffende     deel  van     het
         leidingwerk.
         Om    een   dergelijk incident       in de toekomst te voorkomen is het              volledige leidingwerk      van
         indikker zuid vervangen. Tevens is             hierbij de   positie  van   de  leiding verplaats,  zodat   bij  een
         lekkage    van  dit   leidingwerk geen water meer naar buiten de inrichtingsgrenzen kan stromen.
         Daarnaast zullen de         volgende maatregelen worden genomen om een dergelijk incident in de
         toekomst te     voorkomen (zie bijlage):
            De   aanvoerleiding van indikker zuid wordt vervangen door een RVS-leiding;
         —
            Het   aanbrengen van een verhoging in de vorm een aarden wal rondom het laagste punt
         —
            bij   indikker     zuid. Hiervan is thans (mei 2023) reeds een deel uitgevoerd, dient nog
            afgerond     te   worden;
         —
            De installatie       van  niveaumetingen        in het intern     systeem     van de  afwateringssloten met
            alarm    naar   de centrale    bedieningsruimte waardoor lekkage tijdig            kan worden    gesignaleerd
            en   actie kan worden ondernomen. Hiervan is thans                  (mei 2023) reeds een deel uitgevoerd,
            verwachte      afronding     in 2023.
         Actualiteit        beoordelingskader
         Voor het onderzoek uit 2017 is               gebruikgemaakt        van  de   volgende    documenten     voor wat
         betreft het    beoordelingskader:
            Beoordelingskader van Rijkswaterstaat betreffende                  restrisico's      onvoorziene   lozingen,
         —
                                                                                            van
            Rijkswaterstaat Ministerie         van  Infratrucuur    en  Milieu,  17 oktober 2013.
         —
            RWS Uitvoeringskader, Risico's van onvoorziene lozingen, Rijkswaterstaat                    Ministerie  van
            Infrastructuur en Milieu, 1 april 2008.
         —
            Integrale aanpak van         risico's van  onvoorziene      lozingen,    Commissie   Integraal Waterbeheer,
            februari 2000.
         —
            Naar   een   referentiekader      voor  risico's  van  onvoorziene      lozingen  op  oppervlaktewater,
            RIZA, november 1999.
         —
            Beschrijving       van  de stand der   veiligheidstechniek, RIZA,        mei 1999.
                                                                                                                              0000000866
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                             Pru
         In het kader     van  voorliggende      actualisatie is  gekeken  of bovengenoemde        documenten nog
         actueel   zijn.  Voor wat betreft de Nederlandse           BBT-documenten, thema water, wordt thans
         nog  verwezen naar        deze documenten, zie onder andere de website          van Infomil:
         https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/besluit-risico-
         zware/risicobeoordeling/.
         Door het BRZO-team            van  Rijkswaterstaat  West Nederland Zuid is op 2      juli  2019  een   notitie
         gepubliceerd      waarin de stand der        veiligheidstechniek   (SVT) in tabelvorm is    gepresenteerd,
         waarbij gebruik     is gemaakt      van de  bovengenoemde       documenten.
         In het kader     van  de actualisatie is nagegaan of de inhoud         van  deze tabel overeenkomt met
         hetgeen     in hoofdstuk 3        van  het rapport FC 1108-102-RA-002        (Toetsing   aan  de stand der
         veiligheidstechniek)        is opgenomen. De conclusie is dat de tabel      van  de notitie  van  2 juli 2019
         geen nieuwe elementen bevat. Aldus is het             gehanteerde beoordelingskader (hoofdstuk 3          van
         het rapport FC 1108-102-RA-002) nog            compleet    en actueel.
         Aangevraagde           situatie
         Ten  opzichte    van   de beschouwde situatie in 2017 is de       inrichting uitgebreid   met:
         —
            het   plaatsen en in gebruik nemen van één extra vergister (vergister 5)                   en  één extra
            navergister (navergister 2) naast de bestaande (na)vergisters;
         —
            het  plaatsen    en   in gebruik   nemen van een     tweetal melassetanks naast de     diksaptanks.
         In figuur  3 is de   ligging    van  de tanks weergegeven. Van de vier      vergunde diksaptanks zijn       er
         inmiddels drie     geplaatst.
         De  aangevraagde        situatie omvat in dit kader dus de     volgende   relevante (opslagtanks):
         —
            acht  vergisters    en twee     navergisters;
         —-
            twee   melassetanks;
         —
            vier diksaptanks.
         Nieuw ten     opzichte      de beschouwde situatie in 2017 is de        opslag  van  melasse in tanks. De
         tanks bestaan uit         een    stalen wand, bodem        en dak. De tanks hebben        een   hoogte    van
         249  meter      ten   opzichte      van   maaiveld.   Elke   tank  heeft   een  diameter     van   ongeveer
         39,50  meter    doorsnede. De tanks hebben           een   inhoud  van circa 30.500   m°. Melasse is in dit
         kader volledig vergelijkbaar met diksap voor wat betreft soort product, viscositeit                        en
         suikergehalte. De eigenschappen zijn dus vergelijkbaar met hetgeen voor diksap                               is
         opgenomen in tabel 2.1          van  rapport FC 1108-102-RA-002.
         Gezien het      voorgaande is er voor de beschouwing inzake de risico's van                    onvoorziene
         lozingen   op het    oppervlaktewater geen sprake van relevante veranderingen.
                                                                                                                         0000000867
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                                                        Pru
                    4 Actualisatie Stand der                      veiligheidstechniek
                      Gezien het          voorgaande          is de in rapport FC 1108-102-RA-002 opgenomen stand der techniek
                      nog actueel. Uit de              beoordeling in 2017 volgde dat op een aantal onderdelen nog aanvulling
                      op de voorzieningen nodig was. CBCV heeft destijds aangegeven het pakket aan
                      veiligheidsvoorzieningen medio 2018 uit te breiden.
                      In tabel 4.1 is opgenomen welke                           aspecten nog aanvulling behoefden. Ook is in de tabel
                      aangegeven op welke                   wijze  thans     invulling           is gegeven.
                 t4.1 Overzicht stand der       veiligheidstechniek; onvoorziene lozingen                en  voorzieningen
                      Item/scenario                                                                Situatie per 30 mei 2023                            Voldoet aan stand der
                                                                                                                                                        veiligheidstechniek
                                                                               Lozingen     en   voorzieningen diksap
                      Opslag vloeistoffen,                             Rondom het terrein is een wal aangelegd. In figuur 4 is een         en ander              ja
                      Lekkage tank Vrijgekomen product gaat via        weergegeven (kenmerk 2015-102-003-V0-11).
                      stroming over het land deels naar het
                      oppervlaktewater
                                                                                               Procedures
                      Evaluatie calamiteiten plan                      In bijlage 1  is het overzicht   van procedures opgenomen.      Er is een                 ja
                                                                       Procedure    Ongewone voorvallen en calamiteiten
                      Werkvoorschriften                                In bijlage 11s het overzicht van procedures opgenomen.                                    ja
                                                                       Scenario van vrijkomen van tankinhoud aan noordzijde van            het
                                                                       Hoendiep met risico voor onvoorziene lozing
                      Hazop                                            Hazop   is opgesteld,    HAZOP   verslag Vergistingsinstallatie Suiker Unie               ja
                                                                       Vierverlaten
                      Rioolsysteem  verhard terrein                    Afstroming naar waterzuivering is geheel aangelegd                                        ja
                      Waarschuwingssysteem                             Het gehele jaar is sprake van een waarschuwingssysteem                                    ja
                      Resumé
                      Op basis        van     hetgeen        in deze notitie is opgenomen kan worden                                         geconcludeerd        dat CBCV
                      met     de   implementatie             van een     aantal aanvullende                    maatregelen             de     afgelopen jaren,      voor    de
                      aan te     vragen situatie, voldoet             aan     de stand der               veiligheidstechniek.
                      De       conclusie            luidt     dat    een          onbeheersbare                    ongereinigde                 afstroming naar           het
                      oppervlaktewater hoegenaamd onmogelijk                                        is en een         kwantitatieve             milieurisicoanalyse      ook
                      voor     de   aan te     vragen situatie niet zinvol is                   om     de risico’s nader te kwantificeren.
                                                                                                                                                             Zoetermeer,
                      Deze notitie bevat 4              pagina's,    4  figuren         en    1   bijlage.
       ERIKE
       85603 7
       108-36MN2
       FQ
                                                                                                                                                                               FQ 1108-36-NO-002 4
                                                                                                                                                                                         0000000868
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                                                   Rev.  |0    Omsch. Eerste uitgave                             Get.   |JOS |Datum [18-01-2022
                                                                                                                   Rev.        Omsch.                                            Get.        Datum
                                                                                                                   Rev.        Omsch.                                            Get.        Datum
                                                                                                                   Rev.        Omsch.                                            Get.        Datum
                                                                                                                                       Terrein fen noorden             van   het    Hoendiep
                                                                                                                                       Cosun       Beetcompany        Vierverlaten
                                                                                                                             1        Navergisters                  NVI&NV?Z
                                                                                                                            2?            Vergisters               V1rmVa
                                                                                                                            3                          Kanfoor
                                                                                                                            4                        Weegbrug                                                   1
                                                                                                                            5                        Sleufsilo's
                                                                                                                            ©                      Diksaptank            1
                                                                                                                            /                     Diksaptank             3
                                                                                                                            3                     Diksaptank            &
                                                                                                                            9                      Diksaptank?
                                                                                                                        10                Diksap pompgebouw
                                                                                                                         11                    Melasse          opslag
                                                                                                                        12                 Leiding/kabel brug
                                                                                                                        13                  Gasopwerking                 1&2
                                                                                                                        14         | Pompgeb./autoverlading
                                                                                                                        15                          CNG station
     epsteryeq                                                                                                          16                         Pulpverlading
                                                                                                                        1/         |  Laad-en loskade                    A.diep
                                                                                                                        138               Gebouw Zwartwoud
                                                                                                                        18                   Kalksteenopslag
                                                                            (                                    iia
                                                                                          Postbus 696                                      A
                                                                                          2700 AR   ZOETERMEER           Vergunde        situatie CBC
                                                                            \
                                                                                 [REAL
                                                                            (PROJECT:
                                                                                          Tel (085)
                                                                                                    Sil                  Vierverlaten
                                                                                                                 J|FPmenE Noordzijde Hoendiep
                                                                                                                 \
                                                                                                                                             -
                                                                                                                                                 2021
                                                                                                                                                                               SS efiniticf
                                                                                                   TEKENINGNR:     [Getekena._JJ0S             30-112021 Discipline:  _|WTB__|Firma   naam:
                                                                                                                   =
                                                                                                                                                         ma C—— —
                                                                              Yor       vais
            voor omschrijving gebouwen alba
                                            i Sb
                                                 bind wid | drt .   hell -
                                                                                                   FQ 1108-36-NO
                                                                                      san
                                                                  2
                                                                          A
                                                                                                                 >                  aes                            1-37881             Blad 3
                                                                                                                                                                                                    i"
                                                                                                                                                                                                          0000000869
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                                                                                                                                               0   Omsch.   Eerste uitgave                       Get. |JOS |Datum [18-01-2022
                                                                                                             /                                                                                                     Omsch.                                        Get.      Datum
                                                                                                                                                                                                                                                                           Datum
                                                                                                                                                                                                                   Omsch.                                        Get.
                                                                                                                                                                                                                   Omsch.                                        Get.      Datum
                                                                                                                                          I)
                                                             ig
                                        C=
                                                                                                          I |
                                                                                                                                                            7
                                                                                                                                                            Waterbuffer
                                                                                                                                                   rging
                                                                                                                                                          35
                                                                                                                                                                                                                                                    apoy
                                       Uy
                                                                                                                                                                                                                                                    Hi pa plom
                                                                                                        Matsloof
         Grondberging
             35
                                                                                                                                                                         Roderwolderdijk
                                                                                                                                                                                                rere      BY
                       777
                            V/A
                                                                                                                                                                                                                     1               Beluchtingsvi
                                                                                                                                                                                                                                           waswater
                                                                      Nabezinkva Mid en
                                                                                             ||
                                                                                                                                           Lozings
                                                                                                                                                                                                                         chloorbleekloog
                                                                                                                 opslad    =
                                                                                                                                          bufferv
                                                         1
                                                                                           200=~
                                              Waterbufer vak                                   on NNiN
                                                                                                                  ndesat
                                                                Ww oO                             O                                                                                          egbrug
                                                                                                               2      iE
                   1        Beluchtingsvijver                                           19                      Beracal Midden                       27        Influentvijver    EZ4
                 Zz   Valwater    beluchfingsvijver                                     20                        Beftacal Oost                      38        cffluentvijver     £24
                  3                      EZ-1-2-3                                       21      |      Aerobe       einduivering     3 (EZ3)
                         Influenvijver                                                                                                                            oo
                                                                                                                         —
                                                                                                                                                         Waterzuivering
                  4      Methaanreactor 1-2-3                                           22     |       Aerobe       einduivering     2 (EZ2)             Losin Destcompaiy   Visrveristan
                  5                                                                     23                    Effluentvijver        £22
                           Hulpstoffen opslag                                                                                                                       |
                                                                                                                              7
                                                                                                                                                         Grondberging
                                                                                        24                    Lffluentvijver        E43
                  oO Aerobe    eindzuivering 1(EZ1)                                                                                                      Cosun Beetcompany   Vierverlaten
                  7            Effluent EZ1                                             25                         Betacal Zuid
                  3                                                                     26                    Lozings        buffervak
                                Werkplaats
                  Q                                                                     27      |     Verzamelsloof refourwater
                                 Weegbrug
                 10                        installatie                                  20                    Londensaaf         opslag
                     |Bietenpunten fijn
                 11           ndikker Noord                                             29      |     Aerobe        einduivering     4 (EZ4)
                 12            indikker Zuid                                            20                    Waterbuffer vak |
                 13          Indikker buffer                                            3                      Nabezinkvak Zuid                                                                                                            =
                                                                                                                                                                        i                                   1
                                                                                                             Nabezinkvak Midden
                 14        Sproeivijver   Noord                                         32                                                                                                  wii        T—       Forge          situatie CBC
                 15
                 16
                            Sproeivijver
                              Water   opslag
                                            Zuid                                        32
                                                                                        S54
                                                                                                              Nabezinkvak Noord
                                                                                                                 Grondberging
                                                                                                                                                                            agNZ            haa,
                                                                                                                                                                                                    Se
                                                                                                                                                                                                            OE
                                                                                                                                                                                                               Migr       ioion-202]
                                                                                                                                                                                                                    ize Spoor Leeuwarden Gioigen Daliniiie]
                                                                                                                                                                                                                                     —
                                                                                                                                                                                                                                                               ©
                                                                                                                                                                                                                     -
                 17           Water   opslag                                            35                       Water buffer
                                                                                                                                                                        on                          FH TEO
                                                                                                                                                                                                            =    2                              Pn: - Coens                 ELT
                 18           Befacal West                                              a8                          Zand     opslag                                      EI               EE                           Cosun Best               37881                 Sad
                                                                                                                                                                                                                                                                                  To
                       |                                                                                   |
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000870
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075752
                                                                                                       Rev.    |0     Omsch.  Eerste uitgave                                  Get.   |JOS |Datum  [18-01-2022
                                                                                                       Rev.           Omsch.                                                  Get.        Datum
                                                                                                       Rev.           Omsch.                                                  Get.        Datum
                                                                                                       Rev.           Omsch.                                                  Get.        Datum
             HERNV
                         =
          =          =
          >>
          |
          .            ro  ——
                   eemn
         pm        i
                                  |
                                                                               Productielocatie
                                I
                                 I|                              7
                                                                  1                       Bietengor
                                                                                          Pulploods
                                                                                                                                     18
                                                                                                                                     19
                                                                                                                                                     Centrale                werkplaafs
                                                                                                                                                                      Chemiepark
                                                                 3                 Vuile bietenband                                  20                  Timmerwerkplaats
                                                                 a“                Bietenwassfraat                                    2]                  Brandweergarage
                                                                 3               Schone biefenband                                   22                              Werkplaats
                                                                                                                                                                                                              —
                                                                 ©                      Cokesopslag                                  23                Bedrijfsrestaurant
                                                                 7                         Kalkoven                                  24                                 Magazijn
                                                                 8                  Kalkmelkgebouw                                   25         | Constructie                    werkplaafts
     =
                                                                 9                 Kalksteenopslag                                   26                          Bankwerkeri|
                                                                10                       Pulppersen                                  x7                       Parkeerferrein
                                                                11                      Pulpdrogeri|                                 28                              Zeefstarion
     J)                                                         12                        Ketelhuis                                  29                              Suikerloods
                                                                13                      Voorfabriek                                  30                Kantoor              jaarbedrijf
                                                                14                    Achterfabriek                                   1                                   Silo 1
                                                                15                          Dif fusie                                32                                   Sle Z
                                                                106             8   traps verdamping                                 Te                                   SHo 3
                                                                17                      Kookstation                                  24                                   Silo &
                                                                                                                                     25                                   illo 5
                                                                             Fabrieksterrein                                          -
                                                                                                                                                                   :
                                                                             Cosun      Beetcompany   Vierverlaten                   S0             Porfier/weegbruggen
                                                                                                                                     27                               PGS    opslag
                                     a                                                               ™ [Omschrijving:
                                                                          Adi 1                                Vergunde          situatie CBC
                                     ~
                                          [REAL
                                     (PROJECT:
                                                                          Tel. (085) 822 87 00
                                                                              REE      @peutznl
                                                                                    TEKENINGNR:
                                                                                                     J
                                                                                                     )
                                                                                                               Vierverlaten 2021
                                                                                                       |Ppmerkinen:
                                                                                                       [Getekend:
                                                                                                                                     -
                                                                                                                        Productielocatie
                                                                                                                        Jos            30-11-2021                    [WTB
                                                                                                                                                                            Selina]
                                                                                                                                                                            Firma
                                                                                                                                                  Discipline:                      naam:
                                       Cosun Beef      Company  Vierverlaten
                                                                                                       ee                                         ey                        1
                                                                                    FQ 1108-36-N0                                                                                                Rev.
                                      SCHAAL:               DATUM:                                                                                Tekening    nr.:
                              :
                                    |
                                          7ie schaalbalk         14-03-2022
                                                                                                     J          @D counbes                                  1-37881                 Blad   1     i"
                                                                                                                                                                                                        0000000871
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>24075752
         Bijlage 1
         Overzicht van procedures
                                  PEUZ
                                       0000000872
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>24075752
            WERKINSTRUCTIE MELDEN VAN                                             HCBC.05.20.20.301-04
            ONGEWONE VOORVALLEN
            VIERVERLATEN
                           SFE
                                  (Milieucoérdinator (CBC-V))                     17 jun. 2022       | Versie:1
         1. Doel:
         Deze werkinstructie heeft tot doel de  werkwijze m.b.t. meldingen van ongewone voorvallen milieu te
         beschrijven.   De inhoud  van deze werkinstructie geeft de werknemer van Cosun Beet Company
         Vierverlaten (CBC-V) de benodigde informatie om op een juiste wijze haar taken uit te voeren. Dit met
         als doel tijdig en correct meldingen ongewone voorvallen milieu uit te voeren aan externe partijen.
         2. Toepassingsgebied:
         De werkinstructie is van toepassing op Cosun Beet Company Vierverlaten en betreft een verdieping op
         de centrale procedure m.b.t. milieu-incidenten. De werkinstructie heeft voorrang op de centrale
         procedure.
         3. Referenties buiten HCBC:
         HCBC.01.02.50.011-04 Bedrijfsnoodplan Vierverlaten
         Voor de meest actuele versie zie het elektronische Handboek                                    Pag.1 van 6
                                                                                                                    0000000873
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>24075752
             4. Werkwijze
                                                                                                                                                                   Bij twijfel altijd
            Melding door de                                                                                                                                               melden
            gebiedsverantwoordelijke
                                                                                  1. Betreft het een ongewoon
                                                                                                                                       nee
                                                                               voorval met    (potentiéle) milieu-                                      Geen melding
                                                                                                                                               v
                                                                                      consequenties?    Let op                                       ongewoon voorval
                                                                                    combinatie   van  2 t/m 5 is
                                                                              vd
         2. Lucht, geluid, geur, stof, trilling,           3. Oppervlaktewater                                                                    5. Vrijkomen  chemicalién  tijdens
         licht                                                                                                                                             laden en lossen
                             '                                       '
             6. Bel binnen 15 minuten met               7. Bel z.s.m. waterschap                                                                   9. Bel met ILT 088-4890000 en
              omgevingsdienst Groningen               Noorderzijlvest 050-304891 1                                      8.                            binnen 15 minuten met de
                     050-3180000                    Ook bij verontreinigd bluswater     in
                                                                                                                  Vloeistofdicht                 omgevingsdienst Groningen 050-
                                                                opp. water                                                                       3180000
                                                                                                                   of -kerend?                              (check ook of punt 3 aan
                                                                                                                                                              de orde is)
                                                                                   10. Bel binnen 15 minuten met                   Geen melding
                                                                                    omgevingsdienst Groningen                    ongewoon voorval
                                                                                            050-3180000
                                                                                                     '
                                                                           11.  -
                                                                                   Doorgeven   aan   milieucodrdinator
                                                 Vv                              -
                                                                                    Vermelden in het wachtboek                              A
                                                        -
                                                          Milieucodrdinator  pakt    verdere communicatie richting    bevoegd gezag op
             Voor de meest actuele versie zie het elektronische Handboek                                             Pag.2   van 6
                                                                                                                                                                                      0000000874
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>24075752
                 Nr.      Omschrijving               Toelichting
                 1.       Betreft het    een         Een ongewoon voorval is een onvoorziene gebeurtenis met
                          ongewoon voorval           nadelige gevolgen voor het milieu. Zie voor voorbeelden bijlage          2.
                          met (potentiéle)           Kunnen gevolgen zijn voor de verschillende milieu-
                          milieu-consequenties? | compartimenten bodem, water, lucht, geluid, geur, stof, trilling,
                          Let op combinatie van    | licht.
                          2 t/m 5 is mogelijk.
                2.        Lucht, geluid, geur,       Onvoorziene gebeurtenis waarbij overlast veroorzaakt kan
                          stof, trilling, licht      worden. Bv. Geluidsoverlast door afblazen          veiligheid.
                3.        Oppervlaktewater           Onvoorziene      lozing   van  verontreinigd (blus)water, sap, product of
                                                     chemicalién of afval in opperviaktewater (bv.
                                                     Hoendiep/Koningsdiep/Aduarderdiep). Bv. Tijdens verladen schip
                                                     verlies melasse.
                                                     Voor    opruimwerkzaamheden         kan indien  nodig  contact opgenomen
                                                     worden met Ecoloss 010          -
                                                                                       416 25 00.
                4.        Bodem                      Onvoorzien verlies met bodemvreemd materiaal bv. olie. Zie ook
                                                     punt 8.
                 B.       Vrijkomen                  Onvoorziene gebeurtenis tijdens laden         en  lossen, waarbij
                          chemicalién      tijdens   chemicalién     vrijkomen.
                          laden   en  lossen
                 6./10. | Bel  binnen 15 minuten   | Meldingen aan de omgevingsdienst dienen zo spoedig mogelijk te
                          met  omgevingsdienst | worden gedaan. Het streven is binnen 15 minuten na waarneming
                          Groningen (050-            van het voorval'- De melding wordt door de
                          3180000)                   gebiedsverantwoordelijke gedaan.
                                                     Er wordt door de organisatie voorrang gegeven aan de eerste
                                                     handelingen om de situatie onder controle te krijgen. Bv. stoppen
                                                     en opruimen lekkage.
                                                     Eerste telefonische melding aan de omgevingsdienst betreft het
                                                     verstrekken van de op dat moment bekend zijnde basisinformatie
                                                     van het incident o.a. om welke stof het gaat. Indien de
                                                     hoeveelheden e.d. nog niet bekend zijn, geen hoeveelheden
                                                     noemen. Indien er bij de melding binnen 15 minuten weinig
                                                     gegevens bekend         zijn, kan aangegeven worden dat zo spoedig
                                                     mogelijk met meer informatie teruggebeld zal worden.
                 7.       Bel z.s.m. waterschap | Meldingen aan het waterschap dienen zo spoedig mogelijk te
                          Noorderzijlvest            worden gedaan. De melding wordt door de
                          (050-3048911)              gebiedsverantwoordelijke gedaan.
                          Ook bij verontreinigd
                          bluswater in opp.          Er wordt door de organisatie voorrang gegeven aan de eerste
                          water                      handelingen om de situatie onder controle te krijgen.
                 8.       Vloeistofdicht of     -
                                                     Vloeistofdicht is voorzien van een keuringscertificaat.
                          kerend?                    Vloeistotkerend is bv. asfalt en is niet voorzien van een certificaat.
                                                     Indien    er een  spill van  bodemvreemd materiaal bv. olie     plaatsvindt
                                                     op een vloeistofkerende of -dichte vioer hoeft dit niet gemeld te
                                                     worden. Omdat dit meteen opgeruimd kan worden met een bv.
                                                     absorptiegrit    en daardoor niet in de bodem terecht komt. Indien dit
                                                     op onverharde ondergrond terecht komt, dus niet vloeistotkerend
                                                     of —
                                                            dicht dient dit wel gemeld te worden aan de omgevingsdienst.
         Voor de meest actuele versie zie het elektronische Handboek                                            Pag.3 van  6
                                                                                                                               0000000875
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>24075752
                                        Na  verontreiniging bodem met bv. olie is er 24 uur de tijd om
                                        direct  maatregelen te treffen (ontgraven door een niet
                                        gecertificeerde aannemer, zonder milieukundige begeleiding of
                                        zelf verwijderen). Door een milieukundig begeleider dienen
                                        controlemonsters genomen te worden en geanalyseerd. De
                                        resultaten daarvan worden vastgelegd in een evaluatierapport en
                                        moeten opgestuurd worden naar de Provincie. De ontgraven
                                        grond moet afgevoerd worden via een erkend verwerker.
                                        Voor   opruimwerkzaamheden       kan indien  nodig   contact opgenomen
                                        worden met Ecoloss 010       -
                                                                       416 25 00.
         9.  Bel met ILT 088-           Meldingen aan Inspectie Leefomgeving        en  Transport (ILT) dienen
             4890000   en binnen 15   | zo  spoedig mogelijk te worden gedaan.      De   melding wordt gedaan
             minuten met de             door de   gebiedsverantwoordelijke.
             or         dens!           Bv.  vrijkomen zoutzuurdamp tijdens lossen of lekkage         van SO2.
             3180000   (check ook                                  oo
             of punt 3 aan  de orde   | EF wordt doorom de organisatie voorrang gegeven aan de eerste
                                                          de situatie onder controle te
             is)                        handelingen                                        krijgen.
                                        Ongevallen dienen tevens te worden gemeld bij          de
                                        Omgevingsdienst (zie onder 1.).
         10. -
               Doorgeven   aan          Beschrijving van het voorval vermelden in het wachtboek          en
             milieucodrdinator          doorgeven aan milieucodrdinator (mail of telefonisch).
             -
               Vermelden in het         De gemeente     (050-3671000) wordt enkel     in  overleg   met de
             wachtboek                  milieucodrdinator   gebeld.
             -
               Milieucodrdinator        De  vervolgmeldingen worden altijd gedaan door de
             pakt verdere               milieucodrdinator of   bij diens afwezigheid de HVK/MVK- er in
             communicatie    richting   samenwerking met de melder. Hiervoor kan het formulier in de
             bevoegd gezag op           bijlage gebruikt worden. Het ongewoon voorval wordt vastgelegd
                                        in de KAM meldingenregistratie op sharepoint (KAM
                                        Meldingenregistratie Introductiepagina (cosun.orqg)). De
                                                                  -
                                        diepgang van het onderzoek m.b.t. het ongewoon voorval zal per
                                        voorval bekeken worden door de milieucodrdinator.
                                                                                                 Pag.4  van 6
                                                                                                               0000000876
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>24075752
         Bijlage 1; Vragenlijst            voor   melding     ongewoon voorval           aan    bevoegd       gezag
         Heeft zich op het bedrijf een ongeval voorgedaan en heeft dit nadelige   gevolgen  voor het milieu, dan moet dit  gemeld worden bij
         het bevoegd gezag conform de Wet milieubeheer Art. 17.2 lid 2:
         Hij verstrekt dat bestuursorgaan tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
         a. de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
         b. de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
         c. andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het      voorval te kunnen
         beoordelen;
         d. de  maatregelen die zijn genomen of worden overwogen    om   de  gevolgen van  het voorval te voorkomen, te   beperken of
         ongedaan te maken;
         e. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen     om   te voorkomen dat een   zodanig voorval zich nogmaals kan
         voordoen.
         1                                                        Gegevens      melder / inrichting
         1.1        Naam     inrichting                         Cosun Beet     Company Vierverlaten
         1.2        Straat   en  huisnummer                     Fabriekslaan 12
         1.3        Postcode     en  plaats                     9745 AG
         1.4        Naam contactpersoon
         1.5        Telefoonnummer contactpersoon               08
                                                                 51.2e        |
         1.6        E-mail contactpersoon                       IEEE                  cosunbeetcompany.com
         2                                                        Gegevens     ongewoon voorval
         21         Datum     en tijdstip voorval
         2.2        Beschrijving voorval (ook
                    vermelding
                    locatie, aanwezige personen,
                    voertuigen, installaties)
         23         Oorzaak     van  het voorval
         2.4        Welke stoffen en hoeveelheden        zijn
                    vrijgekomen of
                    welke milieuschade- of hinder is
                    ontstaan?
         25         Wat   zijn de  eigenschappen     van de
                    eventueel    vrijgekomen stoffen?
         2.6        Was / is / wordt het voorval
                    merkbaar buiten de       inrichting?
         2.7        Andere gegevens om aard en ernst
                    van de gevolgen van het voorval
                    voor het milieu te kunnen
                    beoordelen
         3                                                                  Maatregelen
         3.1        Zijn er  maatregelen getroffen     om de
                    oorzaak    van  het voorval weg te
                    nemen?
         3.2        Wat is of wordt     gedaan om verdere
                    gevolgen (milieuschade- of hinder)
                    te beperken, voorkomen of
                    ongedaan te maken?
         3.3        Wat wordt/ is gedaan om een
                    volgend soortgelijk voorval te
                    voorkomen?
                                                                                                                               Pag.5  van    6
                                                                                                                                               0000000877
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>24075752
         Bijlage 2; Voorbeeldmeldingen
         1)  Afblazen  biogas, fabriek, methaanreactoren bv bij gepland onderhoud of bijvoorbeeld stroomuitval.
         2)  Lekkage ADR chemicalién (bv. Zwavelzuur of Natronloog), mocht er in het chemicaliénpark een ongewone
             lekkage zijn bij het lossen of in de doseerinstallaties.
         3)  Olielekkages, van vrachtauto’s, shovel of andere voertuigen op onverhard terrein.
         4)  Lekkages die afstromen buiten de inrichting bv. olie in het Hoendiep of modderwater in park in de
             omgeving.
         Specifiek vergister
         5)  Overschuimen    procestanks, als door een verstoring het (digestaat) schuim ongecontroleerd vrijkomt naar
             buiten. Melden dat   afstroming naar interne waterzuivering gaat. Er geuroverlast in de omgeving kan
             ontstaan (ammoniak/mestgeur).
         6)  Ongewone emissie van odorant. Odorant is een vluchtige vloeistof die aan het gas wordt toegevoegd voor de
             typische aardgasgeur. Soms lekken er enkele drupjes bij het wisselen van het voorraadvat, of bijvoorbeeld
             bij onderhoudswerkzaamheden. Indien je verwacht dat dit buiten de inrichting waarneembaar is, dit melden.
             Dit voorkomt uitrukken van de brandweer/veiligheidsregio op melding van een gaslek.
                                                                                                              Pag.6  van 6
                                                                                                                           0000000878
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>