<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>24075746
         Naam of handelsnaam       exploitant:                                     Cosun Beet  Company (onderdeel    van de Co6peratie Koninklijke Cosun U.A.)
         Volledige adresgegevens van de inrichting
         Straatnaam    en  huisnummer:                                             Fabriekslaan 12
         Postcode   en  plaatsnaam:                                                9745 AG  Groningen
         Postadres
         Straatnaam    en  huisnummer:                                             Postbus 2305
         Postcode   en  plaatsnaam:                                                9704 CH  Groningen
         De zetel  van  de  exploitant en adres                                    zie postadres
         Naam   en  functie van de met de feitelijke   leiding van de              De heer           Plantmanager.
         inrichting  belaste persoon, indien die niet de    exploitant is:
         Hoofdactiviteit: Binnen de    inrichting van Cosun Beet Company Vierverlaten (hierna CBCV) vinden diverse activiteiten plaats    die alle betrekking hebben op het produceren
         van suiker en  bijbehorende producten zoals melasse, pulp, bietengrond e.d. of de productie van groen gas.
         Activiteiten met gevaarlijke stoffen                                      Productie van  groen gas (biogas) met een opslagvolume van    meer  dan 10 ton.
         waarbij  zware   ongevallen   kunnen   optreden:
         H1     Acuut toxisch                                   n.v.t.                   vloeibaar / vast        -                      -
                                                                                                                                                                  5           20
         H2     [Acuuttoxisch                                                            vloeibaar / vast                               A Zwaveldioxide-
                                                                91  totaal;                                      60                                               50          200
                                                                60 (zwaveldioxide)                                                      opslagtank
                                                                31 (formaline)
         P2     Ontvlambare gassen                                                                                                      B
                                                                14,312 totaal;           gasvormig               3,4                      Navergister              10         50
                                                                12,412 biogas
                                                                0,05 waterstof
                                                                0,6 LPG’
                                                                0,9 propaan’
                                                                                                                                                                                       0000000479
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>24075746
                                                                     0,35 acetyleen”
               |Ontvlambare aerosolen
         P3a                                                         n.v.t.                     gasvormig / vloeibaar |-  -
                                                                                                                                               150     500
                                                                                                                                               (netto) (netto)
         P3b   |Ontvlambare aerosolen                                n.v.t.                     gasvormig / vioeibaar |-  -
                                                                                                                                               5.000   50.000
                                                                                                                                               (netto) (netto)
                                                                          *
               Oxiderende gassen
         P4  |                                                       0,8     (zuurstof)         gasvormig             0,1 C Gasflessenopslag   50      200
               Ontvlambare vioeistoffen
         P5a |                                                       n.v.t.                     vloeibaar             -   -
                                                                                                                                               10      50
               Ontvlambare vioeistoffen
         P5b |                                                       0,5" (brandspiritus)     | vloeibaar             0,5 D  Magazijn -
                                                                                                                                        bunker |50     200
         P5¢   |Ontvlambare vioeistoffen                                                        vloeibaar                 A Formaline-
                                                                     36,9 totaal;                                      13                      5.000   50.000
                                                                     31 formaline”
                                                                                                                          opslagtank
                                                                     0,5 isopropanol”
                                                                     0,4 petroleum”
                                                                              *
                                                                     5 diesel
         P6a   |Zelfontledende stoffen  en mengsels  en organische   n.v.t.                     vloeibaar / vast      =   2
                                                                                                                                               10      50
               peroxiden
         P6b | Zelfontledende stoffen en mengsels en organische      n.v.t.                     vloeibaar / vast      -   -
                                                                                                                                               50      200
               peroxiden
         P7    Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen                n.v.t.                     vloeibaar / vast      -   =
                                                                                                                                               50      200
         P8    Oxiderende vloeistoffen   en vaste stoffen            n.v.t.                     vloeibaar / vast      -   -
                                                                                                                                               50      200
                                                                                  *
         El    Gevaar        het aquatisch milieu                                               vloeibaar / vast          E
                       voor
                                                                     5  (diesel)                                            Dieselopslagtanks
         E2    Gevaar  voor  het aquatisch milieu                                               vloeibaar / vast          F
                                                                     1,2 totaal;                                            Vergistergebouw
                                                                     0,2 basisch loodacetaat”
                                                                     1,0 Microfeed Opure
         01    Stoffen met  gevaarsaanduiding   EUHO14               n.v.t.                     vloeibaar / vast      =   -
                                                                                                                                               100     500
         02    Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen | n.v.t.                     vloeibaar / vast      -   ”
                                                                                                                                               100     500
               ontwikkelen
         03    Stoffen met  gevaarsaanduiding   EUH029               n.v.t                      vloeibaar / vast      -   -
                                                                                                                                               50      200
                                                                                                                                                               0000000480
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>24075746
                 |Waterstof
         15                                                         0,05"                  ontvlambaar gas       0,05                  C Gasflessenopslag  5           50
                |LPG
         18                                                         06°                    ontvlambaar gas       0,6                   C Gasflessenopslag  50          200
         18     |Propaan (vloeibaar gas)                            09°                    ontvlambaar gas       0,9                   C Gasflessenopslag  50          200
         19      |Acetyleen                                         035"                   ontvlambaar gas       0,35                  C Gasflessenopslag  5            50
                 |Zuurstof
         25                                                         08°                    oxiderend gas         1,2                   C Gasflessenopslag  200         2.000
         34     |Petroleum (kerosine)                               04°                    ontvlambare vloeistof                       C                   2.500       25.000
                                                                                                                 |0,4                    Gasflessenopslag
         34     Diesel                                              5"                     ontvlambare vloeistof |5                    E Mobiele           2.500       25.000
                                                                                                                                       dieselopslagtank
         Sommatiebepaling:
                   *
         Alle met gemarkeerde stoffen bedragen minder dan 2% van de betreffende lage drempelwaarde en behoeven derhalve niet meegenomen te worden voor de
         sommatiebepaling BRZO voor de lage of hoge drempel.
         Alle met A gemarkeerde stoffen bedragen minder dan 2% van de betreffende hoge drempelwaarde en behoeven derhalve niet meegenomen te worden voor de
         sommatiebepaling BRZO voor de hoge drempel.
         Alle met # gemarkeerde stoffen zijn bij naam genoemd in deel 2 en worden voor de sommatiebepaling alleen meegenomen met de aldaar genoemde drempelwaarde.
         Gezondheidsgevaren (acuut toxische deel 2 stoffen + H1 t/m H3):
         LAGEDREMPEL: (60/50 + 31/50)         =
                                                 1,82 => conclusie: > 1 dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         HOGEDREMPEL: (60/200 + 31/200)           =
                                                    0,46 => conclusie: < 1 dus hogedrempelwaarde wordt niet overschreden.
         Fysische gevaren (o0.a. ontvlambare en oxiderende deel 2 stoffen + P1 t/m P8):
         LAGEDREMPEL: (12,412/10 + 0,35/5)          =
                                                      1,31 => conclusie: > 1 dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         HOGEDREMPEL: (12,412/50)          =
                                             0,25 => conclusie: < 1 dus hogedrempelwaarde wordt niet overschreden.
         Milieugevaren (o.a. aquatisch schadelijke deel 2 stoffen + E1 en E2):
         LAGEDREMPEL: geen stoffen > 2% van de betreffende lagedrempelwaarde dus lagedrempelwaarde wordt overschreden.
         Conclusie:
         CBCV is op basis   van deze stoffenlijst een lagedrempelinrichting vanwege de overschrijding van de lagedrempelwaarde bij categorieén H2 en P2. De bijbehorende
         hogedrempelwaarde van de desbetreffende categorie wordt niet overschreden. De sommatiebepaling laat zien dat de lagedrempelwaarde tevens wordt overschreden         voor
         het aspect fysische gevaren. De hogedrempelwaarde wordt voor dit aspect niet overschreden.
         CBCV is op basis van bovenstaande beschouwingen dus een LAGEDREMPELINRICHTING.
         De  inrichting is aangewezen overeenkomstig bijlage            | van Seveso lll door de mogelijke overschrijding van de lage drempelwaarde voor de volgende
         stofcategorieén:
         —
           H2 (acuut toxische     stoffen)
         —
           P2 (ontvlambare gassen)
                                                                                                                                                                                  0000000481
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>24075746
         De activiteiten die in de installatie of op de opslagplaats worden                Opslag  van  formaline en zwaveldioxide ten behoeve     van het productieproces.
         uitgeoefend   of worden  gepland.                                                 Vergisting  van organisch materiaal tot biogas, opwerking   tot aardgaskwaliteit en
                                                                                           teruglevering aan aardgasnetwerk.
         Informatie  over  de onmiddellijke omgeving     van de inrichting en de factoren die  een zwaar   ongeval  kunnen veroorzaken of gevolgen       ernstiger kunnen    maken.
         Omgevingsomstandigheden                                                           Mogelijke invioed
         —
           Aardbevingen                                                                    CBCV is niet  gelegen in een zogenaamde    Mercalli-zone. Het aspect  aardbevingen   is voor
                                                                                           CBCV daarmee geen nader te beschouwen aspect.
         —
           Overstromingen                                                                  Op  het terrein van CBCV varieert de maximale   waterdiepte bij overstromingen    van <  0,5 tot
                                                                                           2,5 meter.
         —
           Buisleiding                                                                     CBCV beschikt   over een hogedruk (40 bar) aardgasaansluiting. Hiertoe is een hogedruk (40
                                                                                           bar) aardgasbuisleiding aanwezig op het terrein van CBCV en in de directe omgeving van
                                                                                           het terrein van CBCV. Deze buisleiding kan een zwaar ongeval veroorzaken of gevolgen
                                                                                           ernstiger maken. Verder zijn in de directe omgeving geen andere relevante buisleidingen
                                                                                           aanwezig.
         —
           Ligging nabij andere BRZO-inrichtingen                                          In de directe  omgeving (< 4 kilometer)  van CBCV  zijn geen andere BRZO-inrichtingen
                                                                                           gelegen.
                                                                                                                                                                                            0000000482
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>24075746
         0000000483
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>24075746
                       13A0
                     131u
                     ,
                      |
                       Jee
                     Jad                     uapoqgbsie|d
                                             19Y
                                                                                                               FANE
                       ueA UA                                          [1e f/]
                                                                  a
                                                                ~ oa1su
                                 dJnoUOD0ISH pieMIYdLl suaiBsuip ] 90 FRES
                                                                                                                LI
                                                                                            —    y
                                                                                                            RTO
                                                -SUdIb epueb
                                                UD
                                                                 £771 u s p o g a b i e r g80-37
                                                                                             ——[
                                                                                                 op
                                                                                                    eT WT,
                                                                                                    aT
                                                                                                       wen
                                                                                                             SOFT
                     uapogbsied uep|oA
                                                                              =
                                                                                            W
                                             9p                             1
                                                                                                        (Ce
                                                                                                       US
                                                                                                 Ex
                                                uee                   Ek Fy
                     ap
                     1ep
                     16joA JpJom
                     z oz
                     ude                      23WIdH
                     ZZ
                     "PP ‘uab |ab
                                              si
                    1£0-VH8L1 aieqsamy
                     O4
                                             uald qo
                     Model-zinad Piadq
                     ul
                     UaAIYdsaq (api1dfoab)      us
                     S[e0Z
         0JIs1       YH
                                             aleqsiamy “IA9g
                     2p40Aab1INn
         uapoqbsie|d (ap12d3foib)
                                                          19Y
                                                          IN
                     ap
                     iN                                   0DIsH
                                                                                                                    00000004384
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>24075746
         Groepsrisico
         Uit de       uitgevoerde QRA                      zoals beschreven in rapport FQ 1108-18-RA-003 d.d. 22                           april    2022       volgt        dat het berekende                    groepsrisico       minder           bedraagt dan 10%            van de
         oriénterende waarde                          en  de oriénterende waarde wordt aldus niet overschreden.
         De Fn-curven              zijn berekend             voor   zowel    een   biogassamenstelling        van 50% methaan           —
                                                                                                                                            50% kooldioxide als                           voor      80% methaan -20% kooldioxide.
                             [N-curve ten gevolge             van activiteiten van CBCV (biogassamenstelling   50%-50%)                                                   [N-curve              ten gevolge van activiteiten van CBCV       (biogassamenstelling 80%-20%,)
          Audit Number                x                                                                                                                                   =
                       376529                                                     FN Curve Plot    (Smoothed)
                                                                                                                                            Audit Number  374504                                                         FN Curve Plot     (Smoothed)
          Program      SafetiML 8,3                                                                                                         Program       SafetifL 8,3
                                                    Te-03                                                                                                                                1e-05   [7
          Run row
                       Dag Verlading                                                                               —                        Run row       Dag Verlading                                                                                         -_1
                                                                                                                   ~=
                                                                                                                      QOrientatiewaarde                                                                                                                         =
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ornientatiewaarde
          Workspace    QRA 2018                                                                                                             Workspace     GRA 2018
                       increased                                                                                                                          (subselectie)
                       Formaline and                                                                                                                      JUNI-1_V8.3   -
                       S02_biogas50-50                                                                                                                    increase_Formalin
          Combination                                                                                                                                     e_and_502
                                                    1e-06                                                                                                                                1e-06   ||
                                                                                                                                            Combination   1
                                         [/AvgeYar]                                                                                                                           [/AvgeYar]
                                         Fatli es
                                         N
                                                    1e-07
                                                                                                                                                                              Fatli es
                                                                                                                                                                              N
                                                                                                                                                                                         1e-07 |
                                         of
                                                                                                                                                                              of
                                         Frequncy   le-08
                                                                                                                                                                              Frequncy   78
                                                    1e-09
                                                                                      6        10
                                                                                                                                                                                                1          2      3   4       6        10              20
                                                                                        Mumber of fatalities
                                                                                                                                                                                                                                Number of fatalities
                                                                                                                                         |              |
         Smoothed FN
                                                                                                                                                     FN
                                                                                                                                           Smocthed
                                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000485
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>